		장마철 가스시설 점검요령

■ 장마철을 맞아 집중 호우에 따른 침수 및 지반붕괴 등으로 가스사고의 발생이 우려되오니 가스시설 안전점검에 관심을 기울여야 할 시기입니다.

1. 장마철 발생하기 쉬운 가스사고 유형

▷ 가스시설의 연결부분이 이탈되어 가스가 누출되는 경우

▷ 집중호우로 인해 가스시설이 침수 또는 홍수에 휩쓸리면서 발생하는 경우

▷ 침수된 가스시설 복구시 안전점검을 소홀히 할 경우

2. 장마를 앞둔 가스사용 가정에서는 사전에 점검합시다.

▷ 호스와 가스용품, 배관 등 연결부분이 잘 조여져 있는지 살펴본 후 오래된 시설은 전문가에게 의뢰하여 미리 교체한다.

(특히, 대기의 순환이 잘 안되는 장마철에 LP가스가 누출되면 바닥과 같은 곳에 체류하여 인화물질에 의해 화재 또는 폭발로 이어질 수 있으므로 보다 세심하게 점검해야 한다.)

3. 갑작스런 홍수로 침수가 우려되는 가정에서는 이렇게 조치합시다.

▷ LP가스 사용 가정 : 용기밸브를 잠그고 용기를 안전한 장소로 옮겨 놓는다.

▷ 도시가스 사용 가정 : 중간밸브와 계량기 전단의 메인 밸브까지 잠근다.

4. 침수 후 가스시설을 사용하기 전에

전문가에게 점검을 받읍시다.

▷ 가스렌지는 깨끗한 물로 씻어 흙 등 이물질이 끼지 않도록 해 말려 주고 가스보일러는 보일러사의 A/S를 반드시 받고난 후 사용하는 것이 안전하다.