서구청 앞 보도육교 시설물 개선사업

실시설계용역 과업지시서

2024. 1.

대구광역시 서구

Ⅰ. 과업의 개요 및 내용

1. 과업목적

본 과업은『서구청 앞 보도육교 시설물 개선사업 실시설계용역』으로서 보도육교를 이용하는 교통약자를 위하여 이동편의시설 설치를 통한 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하는 데에 목적이 있음.

2. 과업의 범위

가. 위    치 : 서구청 앞 보도육교

나. 과업개요

1) 현황측량, 지반조사, 지장물조사, 구조계산 등을 통한 시공성 및 경제성 등에 유리한 시공방법 결정

2) 이동편의시설(엘리베이터) 설치에 따른 제반사항에 대한 세부 설계

3) 공공디자인(안) 수립 및 디자인위원회 도서 작성

4) 기타 발주청이 필요하다고 판단되는 과업

3. 과업수행기간

과업기간은 착수일로 부터 90일간으로 하고, 수급인은 다음의 경우에 발주청에 서면으로 계약기간의 변경을 청구하여야 한다.

가. 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

나. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

다. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

라. 발주청의 계획변경이나 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 발생할 때

마. 기타 과업과 관련되고 사회통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

4. 과업의 기본방향

가. 이동편의시설 설치를 통한 주민에게 접근성 및 편리성 제공

나. 보행자 위주의 도로 구조로 개선되어야 하며 사고예방 및 보행자 편의를 위한 시스템 제시

다. 이동편의시설 설치 구간은 구체적인 조사를 통한 기존 계단 훼손 및 지하매설물 이설 최소화

5. 세부 과업 내용

가. 조사 및 자료수집

1) 구조계산서 및 구조안전확인서, 세부 준공도면 등 본 구조물에 대한 관련자료 조사

2) 현지답사, 측량, 지장물 조사(지하매설물 및 지상시설물) 및 조서작성

3) 지반조사, 용지조사, 수리·수문 분석, 기존하수관거 용량 적정여부 검토 및 관련 필요한 자료 조사, 상위계획 및 관련계획조사

4) 도로현황조사 : 각종 가로시설물 현황조사(시설물별 종류 및 수량 등)

나. 조사 및 계획업무

1) 일반사항, 설계기준 및 법령 등 설정

2) 이동편의시설 및 구조물 형식의 세부사항 비교·검토

3) 대안별 시설물의 규모, 경제성 및 현장 적용 타당성 검토

4) 경제성분석

다. 실시설계

1) 보행자 편의를 위한 가로경관 계획(보행통행로 등)

2) 수리·수문 분석, 지반조사 및 시설물 배수용량 적정성 확인, 지장물 정비계획

3) 건물 주변 굴착 등에 따른 소음, 진동 등에 대한 민원최소화 대책 및 건물 계측 등 안전사고 방지 계획

4) 구조물설계, 시공 및 유지관리, 보상비 및 이설비

5) 포장 계획, 가시설 공법

6) 불필요한 가로시설물 제거

7) 공사중 우회 도로 설치 등 보행자 및 차량 교통처리계획

8) 시설물 세부 설치계획 수립 및 구조·수리(풍하중, 활하중, 설하중 등) 계산 및 적용

9) 공공디자인 심의 관련 계획 수립

라. 성과품 작성 및 납품

마. 기타 본 사업과 관련하여 발주자가 요구하는 사항 및 타당성조사시 자문의견 사항 검토 및 반영

Ⅱ. 과업수행지침

1. 과업수행지침

가. 본 과업내용서는 『서구청 앞 보도육교 시설물 개선사업 실시설계용역』에 대한 과업을 원활하게 수행하기 위하여 필요한 사항을 정하는 것이며,

나. 과업은 과업내용서에 의거 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령 및 서구 관련 방침과 정부에서 제정한 표준시방서(토목, 하수, 건축 등)를 참고하여 서구청(이하 “발주자”라 한다)과 협의하여 수행하여야 한다.

다. 발주자는 과업수행 중 계약상대자의 참여연구원(참여기술자)이 과업수행에 부적합하다고 인정될 때에는 계약상대자에게 참여연구원(참여기술자)의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 이를 수용하여야 한다.

라. 과업내용서의 내용에 있어서 이견이 있을 때에는 발주자와 계약상대자가 상호 협의하여 결정하며, 계약상대자는 당해 사업과 관련하여 각종 위원회 심의(자문)가 필요 할 때에는 발주자의 요구에 따라 심의(자문) 자료를 제출하여야 한다.

마. 과업 수행 시 관련 자료의 수집 및 기타 행정적인 지원이 필요한 경우 발주자는 관련부서(기관)과 협의하여 관련 자료를 계약상대자에게 제공할 수 있으며, 계약상대자는 제공된 자료의 오류 및 정확성을 반드시 확인하고 사용하여야 한다.

바. 과업에 인용된 통계자료는 정부기관 및 한국은행과 발주자가 인정한 공공기관의 자료를 활용하여야 하며, 인용된 통계자료는 반드시 그 출처를 명시하여야 한다.

사. 과업의 수행은 제반 관계법령에 적합하여야 하며, 법령의 개정이 예상되는 내용에 대하여는 개정방향에 따라 과업을 수행하여야 한다.

아. 계약상대자는 과업착수와 동시에 작업일지를 작성하고 과업완료시 제출하여야 한다.

자. 보안 및 비밀유지

1) 계약상대자는 과업내용을 과업수행 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없고, 발주자의 승인 없이 임의로 소유 또는 복사하여 외부에 유출하여서는 안 된다.

2) 참여연구원(참여기술자)은 용역 내용에 대한 보안책임이 있으며, 과업수행 중 보안규정을 준수하고, 발주자에게 보안각서를 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 정부 또는 발주자에 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

4) 계약상대자는 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 발주자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류·관리하여야 한다.

5) 대외비로 분류되는 자료를 발간할 때에는 발주자와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하도록 하여야 한다.

6) 계약상대자는 관계법규에 의한 보안관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 발생한 손해에 대하여 책임을 진다.

2. 수급인의 책임

가. 계약상대자의 잘못으로 발생한 과업수행 상의 모든 하자는 발주자의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주자의 보완요구가 있을 때에는 계약상대자의 부담으로 시정조치 하여야 한다.

나. 계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관련부서(기관)의 협의사항과 발주자의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 · 비치하여야 하며, 발주자의 자료제출 요구가 있을 경우에는 즉시 제출하여야 한다.

다. 계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인한 사고 및 손해에 대하여는 계약상대자에게 책임이 있다.

라. 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

마. 손해배상

1) 계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 한다.

2) 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주자에게 제출하여야 한다.

3. 용역감독

가. 발주자와 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 업무내용을 확인 및 감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

3) 기타 과업의 전반적인 사항

나. 발주자는 설계의 품질 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 용역감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

4. 하도급사항

가. 계약상대자는 본 과업을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 하도급으로 처리 할 수 있는 사항은 다음과 같다.

1) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

2) 지질 및 토질조사와 이에 부수되는 시험 등의 작업

3) 각종 평가업무와 기타 발주기관이 특별히 요청한 견적 업무에 관한 작업

다. 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주자로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.

라. 하도급으로 시행한 당해 설계 성과도 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

Ⅲ. 과업수행보고

1. 착수신고서 및 서류제출

계약상대자는 기술용역계약 일반조건 제13조의 규정에 따라 다음서류를 각 2부씩 제출하여야 한다.

가. 착수신고서

1) 사업착수 보고서

2) 참여기술자 명단

※ 사업책임기술자는 “토목구조”분야이고 “특급”등급이나 이와 상당하는 자로 선정하고 “토목구조, 토질·지질, 상하수도” 책임기술자는 "고급”등급이나 이와 상당하는 자로 선정하여야 하나 발주청과 협의시 조정할 수 있음.

3) 사업책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

4) 기술용역수행 예정공정표

나. 분야별 참여기술자, 장비투입계획 및 작업계획서

다. 보안대책 및 보안각서

라. 용역수행에 필요한 다음 서류

1) 내국기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

2) 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

3) 디자인분야 기술자인 경우는 관련분야 학력, 경력사항, 자격증 등을 확인할 수 있는 서류

마. 기타 계약공무원이 지정한 사항

2. 업무협의

가. 보고시기

1) 계약상대자는 설계의 진행시 수시로 발주기관과 협의하여야 하며 발주기관의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 발주기관에게 사전보고하여 관련 자료를 제출하고 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 한다.

- 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토 시

- 자문회의, 디자인심의, 사업추진위원회 자문 필요시

- 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

3. 자문 및 각종심의

가. 자문회의 및 각종 심의자료의 제출

계약상대자는 필요시 아래 진행단계에 따라 건설기술 자문회의, 공공디자인위원회 그 밖의 기타 심의 및 협의를 받아야 하고, 이에 필요한 자료를 제출하여야 한다.

1) 기본계획 수립 단계

2) 중간 단계

3) 마무리 단계

4) 설계내용 주요사항이 변경될 경우 또는 설계방향 결정을 위하여 자문을 받을 필요가 있는 경우 등 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우

나. 지적사항의 조치

건설기술 자문회의, 공공도시디자인위원회 그밖의 기타 심의 및 협의 지적사항에 대하여는 면밀히 분석ㆍ검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하여 승인을 득한 후 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

Ⅳ. 설계지침

1. 관계기관 협의 및 인·허가

가. 계약상대자는 과업과 관련하여 관계기관의 협의 및 인·허가에 필요한 자료를 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며, 적합여부에 대하여도 책임을 진다.

나. 사업구간의 쾌적한 보행환경 개선가능 여부 및 교통소통대책을 검토 후 설계에 반영하여야 할 때에는 사전에 교통규제심의를 득하여야 한다.

다. 설계내역서 작성시에는 관할 경찰서와 공사시행에 따른 방법을 사전협의하여 협의된 내용으로 주간 및 야간 품이 있을 경우에는 설계내역서에 반영하여야 한다.

라. 계약상대자는 본 과업 중 관련기관과 사전협의 및 설명 등이 필요한 경우에는 성실히 협조하여야 한다.

2. 설계자문 및 의견수렴

가. 계약상대자는 분야별 세부계획 및 설계에 있어서는 각 분야전문가 및 발주자의 자문을 받아 결정하여야 한다.

나. 과업내용서의 내용에 있어 이견이 있을 때에는 일차적으로 발주자의 의견에 따라야 하며 경우에 따라 상호 협의하여 결정한다.

다. 발주자의 요청에 따라 전문가 심의 또는 자문을 받아야 할 때에는 심의 또는 자문에 필요한 자료를 발주자와 협의하여 준비하고 충분한 의견을 수렴하여야 한다.

3. 신기술 특정공법 및 재료선정 등의 적용

가. 계약상대자는 건설기술진흥법 제18조제1항 및 동법시행령 제34조에 의거 본 과업 특성에 맞는 우수한 신기술 및 신공법에 대해 적극 검토·적용하여야 한다.

나. 계약상대자는 신기술·신공법 등 특정공법과 특정제품 등을 일정금액이상 설계에 반영코자 할 때에는 신기술활용심의회등을 통해 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상의 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 적정한 것으로 선정되는 경우에 한하여 설계에 반영한다.

다. 공사에 사용하는 각종 재료와 제품은 한국산업규격(KS) 및 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로서 경제성·내구성·유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정한 후 설계에 반영하여야 한다.

라. KS 및 각종 표준시방서를 적용할 수 없는 재료 또는 제품의 사용에 대하여는 발주자의 승인을 받되, 설계서에 KS 및 각종 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

마. 주변경관 파괴, 토양오염, 소음, 진동 및 분진의 발생을 최소화 할 수 있는 공법과 기술을 고려한 친환경적인 설계기법을 도입하여 설계에 반영하여야 한다.

4. 설계변경

가. 본 과업을 성실히 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업내용서와 관계법령 및 제반 규정에 따라 수행하여야 한다.

나. 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업이 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경 할 수 있다.

다. 본 과업내용서에 명시되지 아니한 사항이라도 발주자가 과업수행상 필요하다고 인정하는 추가과업에 대하여는 상호 협의하여 결정하고, 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

라. 본 과업내용서의 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우에는 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시에는 용역계약 일반조건 제36조 제2항에 따른다.

마. 발주자는 다음과 같은 사유로 계약상대자와 과업수행을 계속하기가 곤란하다고 판단되는 경우에는 해약할 수 있다.

1) 과업수행이 불가능하다고 인정되는 경우

2) 발주자의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행하는 경우

3) 기타 중대한 계약조건의 위반이 있는 경우

바. 계약상대자는 다음과 같은 설계변경 조건이 발생되었을 경우에는 이에 따라야 한다.

1) 본 과업에 대한 발주자의 계획·방침이 변경되어 발주자가 설계변경을 요구하는 때

사. 계약상대자는 설계진행 중 계획 또는 설계의 일부를 변경하고자 하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 받아야 한다.

아. 설계변경은 다음의 경우에 발주자와 계약상대자가 협의하여 시행한다.

1) 본 용역시행 중 관련법령·규정·지침 등의 개정으로 과업의 범위 및 기간이 변경이 필요하다고 인정되는 경우

2) 발주자의 요구에 의하여 과업범위를 초과하여 계약금액의 변경이 필요한 경우

3) 발주자의 요구에 의하여 계약상대자와 협의된 경우

4) 기타 계약관계법령 등에 근거하여 설계변경을 하여야 하는 경우

자. 다음, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주자에게 서면보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주자에게 제출하여야 한다.

1) 과업수행 중 계획변경으로 과업내용의 변경 또는 증·감 발생시

2) 측량이 증·감 발생시

3) 참여기술자(참여연구원)가 계약에 따른 설계능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 기성공정이 현격히 미달될 때

4) 참여기술자(참여연구원)의 기술능력이 부족하여 설계시행에 차질을 초래하거나 용역감독자의 정당한 지시에 응하지 아니한 때

5) 기타 당해 용역 참여기술자(참여연구원)가 질병·사망·퇴직등의 개인적인 사유로 정상적인 업무 수행이 어려운 경우

나. 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 기술자로 발주자의 승인을 받은 후에 즉시 교체한다.

5. 발주청의 자료제공

계약상대자의 요구에 따라 발주자가 제공한 기본 자료는 참고용 자료로서 계약상대자는 그 내용의 오류 및 정확성을 검토하여 확인 후 사용하여야 하며, 용역완료 후에는 반납하여야 하고, 멸실 또는 훼손 시에는 대용품이나 손해를 배상하여야 한다.

6. 적용기준 및 시방서

가. 적용기준은 가장 최근의 기준 및 시방자료를 적용하여야 하며, 관련규정 및 시방서가 개정된 경우에는 용역완료 1개월 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 아니한 사항은 발주자와 협의하여 적용한다.

1) 콘크리트구조 설계기준(국토교통부)

2) 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

3) 토목공사 표준 일반 시방서(국토교통부)

4) 구조물 기초 설계기준(국토교통부)

5) 지하매설물 안전관리요령(국토교통부)

6) 도로의 구조·시설기준에 관한 규칙, 보도설치 및 관리 지침(국토교통부)

7) 도로설계기준(국토교통부)

8) 한국산업규격(KS)

9) 일반도로공사 표준시방서(국토교통부)

10) 일반도로 구조물 표준도 및 국토교통부 제정 각종 표준도

11) 도로안전시설 설치 및 관리지침(국토교통부)

12) 설계용역 과업지시서

13) 기타 관련 법령, 시방서, 지침서, 기준 등

14) 대구광역시 공공디자인 가이드라인

15) 교통약자 이동편의시설 설치⋅관리 매뉴얼

16) 승강기검사기준

17) 지반조사 편람

나. 관련법령 및 기준

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

2) 건설기술진흥법

3) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

4) 엔지니어링산업진흥법

5) 도로법

6) 장애인노인임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률

8) 승강기 안전관리법

9) 교통약자의 이동편의 증진법 제8조 내지 제11조, 동법시행령 제11조 내지 제12조 및 별표 1,2, 동법시행규칙 제2조 및 별표1

10) 기타 관련 법령 및 규정

다. 통계자료는 공신력 있는 정부기관 및 지방자치단체, 기타 한국은행등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

7. 기타 설계시 고려하여야 하는 사항

가. 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 변경할 수 있다.

나. 본 과업으로 인하여 계약상대자가 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 계약상대자가 손실보상 하여야 한다.

1) 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

2) 유지관리를 고려한 공법의 선정 및 공간배치 계획으로 경제성·시공성 검토

3) 건설폐자재 활용방안 검토 및 민원발생의 최소화

4) 기타 발주자가 요구하는 사항

Ⅴ. 조사 및 자료수집

1. 일반사항

계약상대자는 당해 지역 내 기존시설·지형·토지이용분포·각종 지장물 등 제반 현황과 자료를 수집·분석하여야 한다.

2. 조사항목

가. 현지답사

나. 측량

다. 지장물 조사(지하, 지상, 공중)

라. 관로 현황 및 내부조사, 기존 우·오수 체계조사

마. 구조물 조사

바. 지반 및 지하수위 조사

사. 관련계획 자료 조사

아. 기타 본 과업수행에 필요하여 발주자가 요구하는 사항의 조사(필요시)

3. 조사내용

가. 계약상대자는 현지답사를 통해 현지에 계획시설물이 적합한 지를 확인하여야 한다.

나. 지형·지질 등의 자연상황, 도로교통 및 주변 현황(시설물 설치연도, 용지 및 지장물, 도시계획, 토지이용현황) 등을 상세히 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

다. 현지답사에는 반드시 사진(또는 동영상)으로 촬영하여 사진첩이나 USB등에 정리하여 설계에 참조하고 발주자에게 제출하여야 한다.

4. 용지조사

가. 지장물 및 소유자 확인

본 사업에 편입되는 구간 및 주변에 대하여 용지 및 지장물을 정확히 조사하고, 지장물별로 관리주체를 확인하여야 하며, 보상 및 공사에 영향을 줄 수 있는 대구시의 각종 인․허가사항을 사전에 조사하여 사업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

5. 구조물조사

가. 과업노선에 관련되는 현존 구조물 현황조사 및 세부도면 검토와 당해 지역의 자연조건 및 관련 시설물 등을 고려한 구조물의 설치여부 및 위치를 조사한다.

나. 본 조사는 교량, 하천구조물, 용․배수시설 및 지하철과 장래 건설예정인 도로건설계획 등의 관련성을 종합하여 현지조사를 실시하여야 한다.

다. 기타 제반 사항(미관, 안전성, 주민 선호도 등)을 고려하여 합리적인 설계가 되도록 조사하여야 하고, 일부지역은 지형적 여건으로 인해 안전이 우려되고 이를 위해 일부 구조물 설치 시 주변경관을 고려한 미려한 설계가 이루어져야 한다.

6. 측    량

가. 측량은 측량법령 및 공공측량의 작업규정에 관한 기준에 의거 시행하여야 한다.

나. 계약상대자는 측량을 실시하기 전에 다음 사항을 포함한 작업계획서를 작성·제출하여 승인을 받아야 한다.

1) 조사측량, 작업계획서, 인원편성, 측량실시 시기, 특기사항(안전관리, 사진촬영)

2) 위치도 및 기타 필요한 사항

다. 지적도는 관청에 비치된 지적공부 및 원도를 기준으로 하되, 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 하며, 측량작업 시 필요한 관계기관의 제 수속은 계약상대자의 부담으로 한다.

라. 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적의 10%이상 여유 있게 측량하여야 하며, 계획지역 변경 안 검토에 필요한 범위까지 측량을 실시하여야 한다.

마. 측량을 위해 교통·보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우에는 해당 경찰서 및 발주자와 사전협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

바. 성과품(원도, 작업일지, 야장)은 용역준공 납품 시 발주자에게 제출하여야 한다.

사. 현황측량

1) 각도는 도, 분, 초로 하고 면적 및 길이는 미터법을 사용하여야 한다.

2) 현황측량은 도근점에 의하여 시행하되 수시로 지적 기준점과 상이여부를 검토

3) 지상공작물 및 주요지물을 표시하고 등고선은 최소 1m 간격으로 표시하여야 한다.

4) 주요 측량원점과 등고선에는 반드시 지반 고를 기입하여야 한다.

5) 축척은 1/600으로 하고 신축이 없는 용지를 사용하여야 한다.

6) 건물의 부속시설 및 담장 출입문의 현황 등도 상세히 실측하여야 하고 과업면적의 10%이상 여유 있게 측량하여야 한다.

7) 측점밀도는 도상 약0.5~1.0㎝로 측정하고 평판측량의 오차는 도상0.5㎜ 이내로 한다.

8) 1:1000 좌표는 평면직각좌표를 사용하고 거리는 평면거리로 한다.

9) 현황측량도에는 지하매설물과 각종 진행공작물에 대한 현황도가 포함되어야 한다.

(상·하수도관, 도시가스관, 통신케이블, 한전지중선, 각종맨홀, 수로구조물, 기타)

10) 지적현황 도는 현황측량의 성과와 지적원도 및 도시계획 선을 확인하여 작업한다.

아. 구조물의 설치가 예상되는 부분은 구조물 설계에 지장이 없도록 상세 측량 실시

자. 지적도는 발주청에 비치된 지적공부 원도를 기준으로 하여 지번이나 지적선이 누락되지 않도록 등사하여야 하고, 등사한 지적도와 현황측량 된 지구 계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 하며, 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시한다.

7. 지장물 조사

1) 계획구간 내 각종 지하매설물 및 지상시설물을 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

2) 지장물 중 이설이 필요한 시설은 해당 관련부서(기관)과 협의하여 이설비를 산출하여 공사비에 반영한다.

3) 공사 시 터파기 등으로 인하여 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 관련기관과 협의하여 적절한 보호방안을 고안하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

4) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기하여야 한다.

8. 관로 현황 및 내부조사, 기존 우·오수 체계조사

1) 부설년도, 관경, 연장, 경사, 유량, 맨홀 및 하수도시설물 위치 등은 수치지형도(NGIS) 및 공공하수도 대장을 이용하여 현장조사를 실시하며 노선, 관경, 맨홀위치 등의 조사결과를 공공하수도 대장에 정확히 기록하여 자료로 이용되도록 하며 최근 조사 자료를 충분히 활용한다.

2) 대상지역에 대한 관로정비 방안은 기존 하수관로 현황자료 및 기존 우·오수체계 조사를 통해 필요시 시공 가능한 정비계획을 수립한다.

9. 지반 및 지하수위 조사

가. 일반사항

1) 계약상대자는 본 과업내용서와 「지반조사편람」, 「한국산업규격」 및 기타 관련규정에 따라 수행하여야 한다.

2) 지반조사에 대한 자료는 국토지반정보 포털시스템(www.geoinfo.or.kr) 등을 활용하고 조사결과 자료는 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 성과품 USB에 담아 발주기관에 제출한다.

3) 계약상대자는 지반 및 토질조사를 시행하기 전에 조사계획서를 작성하여 발주기관의 승인을 받도록 한다.

4) 지반 및 토질조사 계획서에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

① 조사개요

② 조사위치도

③ 조사계획표 (조사, 시험, 보고서)

④ 조사조직표

⑤ 주요장비 및 기기

⑥ 특기사항

⑦ 기    타

5) 계약상대자는 작업진행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

6) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사 및 시험에 대한 추가경비는 계약단가를 기준으로 정산한다.

7) 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 국토지반정보 포털시스템(www.geoinfo.or.kr) 및 계획지역의 지질도, 지형도 등과 기 시행된 기존 조사 자료들을 수집, 분석하여 적정한 조사계획을 수립한다.

8) 시추 및 현장시험 장면은 사진으로 촬영하여 제출한다.

9) 기존 설계 자료의 지반조사와 중복되지 않는 위치에서 조사를 수행하도록 하여 지반조사의 데이터를 확보하도록 한다.

나. 시추조사

1) 시추위치는 기존자료 및 지표지반조사 결과에 따라 계획지역의 지반특성을 효과적으로 파악할 수 있도록 계획한다.

2) 시추공수는 각 구조물당 기준으로 하되 발주청과 협의하여 조정할 수 있다.

3) 시추지점의 정확한 위치를 측량하여 좌표 및 표고를 평면도상에 표시한다.

4) 지하매설물이 예상되는 지역은 가급적 피하여 시추하되, 필요시에 인력터파기(지하 1.5m 이상)를 하여 지장물 유무를 확인한 후 시추한다.

5) 시추조사는 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용한다.

6) 시추공의 규격은 NX로 한다.

7) 지하수위 측정은 시추 완료 후 24시간, 48시간, 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사지점의 안정된 수위를 산정한다

8) 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전구역을 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.

9) 도로주변에서 시추작업을 할 경우, 작업표시판, 안전울타리 등을 설치하여 안전사고를 방지하고, 교통 및 보행에 지장이 없도록 조치를 취해야 한다.

10) 시추 완료 후 시추공의 보존 및 폐쇄방안은 지반조사편람에 따라 시행하고, 주변은 원상복구한다.

11) 연약 점토층에서 채취된 실내시험용 불교란 자연시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀으로 밀봉하여 시료 상자에 보관하며, 이동 중의 교란이 발생하지 않도록 한다.

12) 시추시 채취된 교란시료는 함수비 변화가 없도록 시료병에 넣어 밀폐시켜 보관한다.

다. 조사항목

1) 보링에 의해 채취한 시료는 실내시험을 하여 흙의 물리적 특성을 측정하고, 설계에 필요한 토질의 역학적 정수 결정에 사용한다.

2) 토질조사항목

- 실내시험은 입도, 함수비, 체분석, 비중, 액성한계, 소성한계, 등 토성시험을 한다.

- 표준관입시험은 KS 규정에 의하고, 매 1.0m마다 또는 지층이 변할 때마다 시행한다.

라. 시료정리

1) 조사중 채취된 흙시료는 채취, 시추공번호, 채취심도 등 필요한 사항을 기록한 표준명패가 부착된 시료병에 넣어서 시료상자에 보관한다.

2) 암석코어는 추후 제시하는 표준규격의 시료상자에 시추공 및 채취심도별로 정리하며, 상자에는 시추공번, 상자번호, 과업명, 조사일시 등 제반정보를 기재하여 상자의 식별이 용이하도록 한다.

3) 암석코어가 아닌 스라임만이 채취된 경우에는 스라임을 흙시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

마. 보고서

1) 지반조사 보고서는 과업내용에 명시한 사항과 조사방법 및 결과, 조사지역의 지층분포 및 기타 설계에 필요한 자료들을 검토하여 보고서내에 수록한다.

2) 지층명, 두께, 토성 및 역학적 성질을 분석·수록하여야 한다.

3) 시료의 종류와 시료의 공학적 특성을 분석·수록하여야 한다.

4) 시추위치 평면도, 시추주상도, 지질단면도, 시추작업 사진 등을 수록하여야 한다.

5) 시추 주상도에는 다음 사항을 명시한다.

① 시추공번호, 시추지점 좌표 및 표고

② 암석명, 색상, 풍화도

③ 분류된 지층명과 특성

④ 강도, 절리간격, 절리면 상태, 암질표시율(RQD), 코어회수율(TCR)

⑤ 지하수위 관측치

⑥ 표준관입시험 결과의 N치

⑦ 기타 참고사항

6) 각종 현장시험 결과 및 성과분석 자료를 수록한다.

7) 조사․시험결과로 얻어지는 각종지반의 물성치를 기재하여야 하며, 계획지역의 지반구성상태, 연약지반현황, 예상되는 구조물 기초의 종류(콘크리트기초, 자갈기초, 모래기초 등)에 따른 적합성 여부, 허용지지력 등을 수록하여야 한다.

10. 관련계획 자료 조사

본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 검토 후 반영하여야 한다.

Ⅵ. 조사 및 계획

1. 일반지침

가. 보행자 위주의 도로구조로 개선되어야 하며, 사고예방 및 장애인·노인·여성 등 보행약자의 편의를 고려한 계획을 수립하여 발주자에 시설개선방안을 제시하여야 한다.

나. 이용자를 고려한 공간조성을 통하여 주민들이 즐겨 찾는 거리가 될 수 있도록 하여 지역경제 활성화에 기여하여야 한다.

다. 시설의 용도·규모·입지조건 등을 충분히 파악하여 대지의 이용에 적합한 계획이 되도록 하여야 한다.

라. 가로환경은 불필요한 공간에 대한 적극적인 활용방안을 제시하여야 하고, 포장 재료의 적절한 선정으로 쾌적한 보행공간이 조성되도록 하여야 한다.

마. 보행에 지장을 주지 아니하는 범위 내에서 이동편의시설 배치계획을 수립하여야 한다.

바. 가로에 산만하고 복잡하게 설치되어 있는 각종 시설물을 통합·정비하는 방안을 제시하고, 각종 전선주 및 통신시설 등의 가공선 해결방안을 제시 하여야 한다.

2. 계획의 방향

가. 보행자 위주의 도로 구조로 개선되어야 하며 사고예방 및 보행자 편의를 위한 시스템을 제시하여야 한다.

3. 관련계획 검토

가. 상위계획 및 관련계획 검토

사업구간 내 도시계획 현황 및 토지이용계획 등 상위계획과 지구단위계획 등 관련 사업계획을 조사하고, 주변여건을 충분히 조사·검토하여 일관성 있는 사업계획을 수립하여야 한다.

나. 본 과업과 연관된 제반 사업계획을 조사하여 연계성을 검토한다.

4. 이동편의시설 및 구조물 형식·공법 결정

가. 구조물의 설계

1) 구조물 및 부속시설물은 주변과의 조화·구조적 안전성·시공성·경제성 및 미관 등을 고려하여 형식과 연장·공법을 비교·검토하여 향후 운영 및 유지관리에 편리한 구조형식을 제시

2) 주요구조물의 공법 비교·검토는 공사 중과 운영 시 주변시설물과 환경 등에 미치는 영향을 검토하여 민원을 최소화하고 환경오염이 적은 방법을 강구한다.

나. 본 계획으로 인한 일시적 저촉·진출입 장애에 따른 민원 대처방안 및 환경피해 최소방안을 검토하여 제시하여야 하고, 지역여건·주변개발사업·민원발생 등으로 인한 공사시행 시 애로사항 등을 예측·판단하고 이에 대한 해소방안을 제시

다. 도로부속물 설치는 배수에 유의하여 설치토록 하고 하수 정비(이설)계획은 지장물조사, 수리·수문분석, 지반조사 등을 최대한 활용하고 시공성, 경제성 등을 감안하여 검토한다.

Ⅶ. 실시설계

1. 일반지침

가. 상세설계는 사업대상지 부지의 시설물·하수·도로 등이 포함되어야 한다.

나. 공사비 산정은 발주자가 정한 건설공사 설계기준 및 일위대가표를 우선 적용하고 그 외의 사항은 국토해양부 제정 토목·조경 등 표준시방서, 설계기준, 표준품셈 등을 기준 한다.

다. 예산내역서 작성은 조달청에서 제정한 공사원가 제 비율 적용기준을 적용한 원가계산 방식에 의하여 산정한다.

라. 실시설계의 업무범위는 아래 기준을 검토하여 작성한다.

1) 기본설계 또는 계획의 검토

2) 실시설계에 필요한 자료의 수집 및 정비

3) 설계요강의 결정

4) 설계지침의 작성, 도면 및 계산서 작성

5) 시방서 및 예정공정표 작성

마. 실시설계는 충분한 기초자료 수집과 현장조사에 의하여 설계하되 불합리한 사항이 있을 경우에는 감독원에게 즉시 보고하여야 한다.

바. 계약상대자는 실시설계에 임하기 전에 공사에 사용될 자재의 종류, 공법 등에 대하여 충분한 검토 후 결정하여야 한다.

사. 자재의 선정 및 재료(골재·완제품·수종 등) 선택은 시장의 유통 현황 및 우수성을 보증하는 서류를 첨부하여 설계에 반영한다.

2. 특별지침

가. 현장여건을 고려하여 보행의 흐름이나 차량 교통의 흐름에 지장을 초래하지 않도록 충분히 교통전문가와 협의 후 계획하도록 한다.

나. 실시설계 구상을 추진함에 있어 인근 주민의 충분한 의견수렴 후 지역정서 및 이미지가 최대한 반영하도록 한다.

다. 전력, 통신, 가스, 상수도, 케이블TV 등 유관기관과 사전협의를 거쳐 공사에 지장이 없도록 조치한다.

3. 공종별 상세설계

[토공설계]

가. 흙의 분류

흙의 분류는 원칙적으로 흙의 공학적 분류방법(KS F 2324)인 통일분류법을  따르며 필요한 경우 AASHTO 분류법을 설계에 적용한다.

나. 토질정수의 적용

토질정수, 토량변화율은 토질시험결과에 근거하여 산정한 값을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 토적의 산출

토적은 각 측점의 횡단도에서 토공작업 난이도에 따라 토사, 리핑암, 발파암 등으로 산출하여야 한다.

라. 암석의 분류

암석의 분류는 역학적 특성 및 탄성파 속도에 따라 극경암, 경암, 보통암, 연암, 풍화암 등으로 구분하여 설계에 반영하되, 불연속(절리, 단층 등) 등 암반의 특성을 설계에 반영하여야 한다.

마. 토공계획

토공은 제반조사에 의한 자료와 토공계획에서 확정된 평면 및 종단선형, 횡단도 등을 기초로 하여 순성토 및 사토가 적어지도록 하고 유용토 처리에 대한 내용을 포함하도록 하여야 한다.

바. 연약지반의 처리

토질조사 결과 연약지반이 발견될 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 추가조사 기준을 설정, 시행하며 토질조사의 성과를 토대로 연약지반 등 부등침하가 우려되는 지역에 대하여는 면밀히 조사하여 토공 종・횡단면도에 상세히 명기하고, 연약지반 처리대책 공법을 검토하여 제시하여야 한다.

사. 절토법면 경사지의 처리

영구 절토법면 경사는 지반조사 및 토질시험 결과에 따라 비탈면 처리계획을 검토하여 설계에 반영하여야 하며, 영구 암반 절취사면의 경우에는 안전성 검토를 실시하고, 사면보호 및 대책공법을 설계에 반영하여야 한다.

아. 성토부 처리대책

성토부의 원지반이 연약하여 시공이 불량할 경우 치환공법 등 연약지반 처리대책을 강구하여야 한다.

자. 토취장 및 사토장 선정

토취장 및 사토장의 운반거리는 정확히 조사 검토하고, 사취 가능량 등을 조사・분석하여 선정하여야 하며, 순성토에 사용될 토질은 공사용 재료로서의 적합성 여부를 토질시험에 의하여 판정하여야 한다.

차. 되메우기

되메우기의 시공방법과 다짐방법, 다짐기준, 시험기준 등을 명시한다.

[가시설공의 설계]

가. 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록 설계하여야 한다.

나. 흙막이공은 터파기의 규모, 지반조건, 지하수 상태, 주위 여건 등을 고려하여 적합한 흙막이공법을 선정하여야 한다.

다. 지장물은 이전하거나, 안전하게 시공이 될 수 있도록 매달기 등 보호공을 설치토록 설계하여야 한다.

라. 가시설공법 적용시 시공성, 경제성, 구조적 안정성 등을 비교․검토하여 가장 적절한 공법을 사용하여야 한다.

[구조물의 설계]

가. 현장조건, 설계조건에 따라 위치, 형식, 단면 등을 설계에 반영하도록 한다.

나. 구조물은 설계조건, 시방서 등에 따라 구조계산 및 기초의 허용 지지력을 검토하여 설계에 반영하도록 한다.

다. 하중조합은 가장 불리한 조건으로 설계한다.

라. 활하중 적용시 지상구조물은 DB, 보도의 군집하중을 잘 고려하여 설계한다.

마. 토압은 벽면에 작용하는 분포하중으로 설계한다.

[구조물의 보수·보강 설계]

가. 보수․보강으로 인하여 기존시설물 구조에 손상 및 나쁜 영향을 미치지 않도록 설계하여야 한다.

나. 설계에 따른 시공방법과 순서를 도면과 보고서에 명시한다.

다. 구조물 보수․보강에 따른 가시설 설치 시에는 시공단계별로 구조계산을 하여 설계에 반영토록 한다.

라. 작업여건의 고려

구조물은 제작 후 시공장비, 작업공간, 지반지지력, 고압전선 등 장비 사용에 지장을 주는 지장물, 현장운반로 등을 고려하여 운반부재의 크기 및 중량을 정하고, 이에 따라 구조물을 설계한다.

[시설물 설계]

가. 불필요한 장식 또는 과도한 디자인은 배제하고 단순하고 절제된 디자인으로 설계

나. 인간공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로서 설치상황에 적합한 치수를 선택한다.

다. 공해·습기·광서 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리에 용이하도록 설계한다.

라. 사업구간 내 설치되는 시설물은 전체적으로 통일된 분위기를 연출한다.

[도로 및 포장설계]

가. 각종 도로는 도로의 구조·시설기준에 관한 규정 및 지침에 의거하여 포장의 용도 및 원지반 조건에 적합한 포장설계가 되어야 한다.

나. 동선은 종류에 따른 이용자의 빈도, 경제성, 유지관리, 미관 등을 고려하여 설계

다. 보도의 마감재는 미관과 내구성을 고려하여 설계

라. 보도 및 계단 처리 시에는 장애인을 충분히 고려한 시설로 설계

[보도포장 설계]

가. 기본계획에서 제시한 보도포장에 대하여 면밀히 검토하여 각 블록별 패턴에 적합하며, 시공성, 내구성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 우수한 재질을 선택하여야 한다.

나. 시공상세도에 준하는 설계도면 작성 (거리 르네상스 관련 지침)

가로의 종․횡단경사, 선형․폭의 변화, 건물․차도와의 접속, 지상․지하 지장물, 맨홀 등 현장 여건을 세밀하게 반영

다. 보도포장 설계는『보도설치 및 관리지침』에 의거 보행자 및 자전거  이용자 등 다양한 도로 이용자의 수요를 충족시킬 수 있도록 설계하여 한다.

[도로부속물 설계]

가. 보도 등 부속물 설계는 설계조건·시방서·지침서에 따라 형식 및 규격을 설계 반영

나. 활하중 적용 시 군집하중 등을 잘 고려하여 설계에 반영한다.

다. 방음벽 및 안전 휀스 등은 하중조건이 가장 불리한 조건으로 설계한다.

라. 모든 도로부속물은 기존시설물과 연계가 용이하도록 설계한다.

[이식설계]

가. 기존 수목, 규격, 수량 등을 정확히 파악하고 디자인 방안을 마련하여 설계 반영

나. 수목 굴취에 앞서 뿌리의 상태와 뿌리를 에워싸고 있는 토양의 조건을 미리 판정하여 뿌리의 분포와 2차근 여부·심근성·천근성·조밀도 등을 조사하고 사질토와 역질토 등 뿌리분 형성이 곤란한 수목에 대하여는 대책을 강구하여 설계에 반영

다. 이식목의 규격은 원칙적으로 근원경을 적용하며, 근원경 측정이 불가능 때에는 흉고직경을 측정하여 근원경 확산기준을 적용한다.

라. 가식의 경우에는 식재부분을 표준품셈기준 80%만 적용한다.

[기계설비(엘리베이터 등) 설계]

가. 승강기 기계설비의 시설 및 이용의 안전을 확보할 수 있도록 안정성을 고려한다.(화재, 보안, 피난 및 구조안전 등 재해방지 예방)

나. 기계설비에 대한 유지관리에 대한 설계지침 작성 및 적용

다. 주요설비에 대한 유지보수(비용 등), 에너지절약 설계기준 등을 고려한 경제성 검토

라. 신재생에너지 이용설비 등 설치계획 검토

마. 유지관리의 편리성을 고려한 시스템 채택

바. 승강기 안전관리법, 궤도운송법, 승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준 등 관련법규 및 지침에 적합하게 세부설계

[공공시설물 등 설계]

가. 공공공간, 공공건축물, 공공시설물, 공공시각매체 등은 대구광역시 공공디자인 가이드라인을 적용하여야 한다.

[기타 부대시설 설계]

가. 기타 부대시설의 설계는 발주자와 협의하여 설계한다.

[유지관리시설]

가. 사업완료 후 유지관리에 필요한 유지관리시설의 종류 및 점검항목 등을 제안

[지장물 이설 계획]

가. 이설계획

이설계획은 지하매설물 관리부서의 확인, 지반조사, 수리·수문해석 등을 통하여 관경 축소, 이설 가능여부 및 공사 착공 후 이설시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 추가하여야 한다.

나. 이설비의 산출

시공장비, 작업공간, 고압선 등 시공장비 사용에 지장을 주는 지장물을 포함하여 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상․하수도관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관등)은 해당기관과 협의하여 필요시 이설비를 산출하여 공사비에 반영하여야 한다.

다. 보호방안의 수립

공사시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관(관리자)과 협의하여 적절한 보호방안을 수립, 공사중에 손상이 없도록 한다.

4. 공사 중 교통소통대책 (필요시 별도시행)

가. 공사 중 교통소통(처리)대책 수립

공사 중 교통소통대책은 다음 사항을 면밀히 고려하여 이용시민의 불편을 최소화 할 수 있는 계획을 수립하여야 한다.

1) 공사일정에 따른 도로점용 변화상황과 주택 진입로 출입 등 교통소통방안 검토

2) 지하, 지상 지장물의 이설

3) 야간공사의 필요성 검토

나. 작업 공간 확보

교통처리계획 수립 시에는 장비의 작업동선, 자재 적치 공간, 각종 환경방지시설 설치 공간 등의 작업공간을 감안하여야 한다.

다. 교통소통대책 수립

원활한 교통소통과 교통안전을 위하여 안전시설(안전표지, 차선도색, 반사가드레일 등)을 설계에 반영하여야 한다.

Ⅷ. 성과품 납품 및 기타사항

1. 성과품 납품목록 및 수량

1. 공사시방서 --------------------------------------------------------------------- 5부

2. 설계예산서 --------------------------------------------------------------------- 5부

3. 단가산출서 및 수량산출서 ------------------------------------------------ 5부

4. 설계원도 및 설계도면 ------------------------------------------------------ 5부

5. 실시설계도 및 축소도면 --------------------------------------------------- 5부

6. 구조 및 수리계산서 --------------------------------------------------------- 3부

7. 지장물 조서(필요시) --------------------------------------------------------- 3부

8. 기타 관계서류 및 참고자료, 요구자료(필요시)---------------------  1식

9. USB 포함 측량원도---------------------------------------------------------  1식

2. 기타사항

가. 발주자는 용역기간 중 본 연구의 추진실적, 진행사항 등에 대하여 확인 또는 자료의 제출요구와 필요시 책임자의 보고를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 성실히 응해야 한다.

나. 본 용역과 관련하여 필요하다고 판단되는 경우 관계기관과 협의하여 계획에 반영하여야 함

다. 본 과업내용서에 규정되지 아니한 사항은 발주자와 협의하여 수행하여야 한다.