제 1 장    총     칙

적용범위

본 시방서는 “꼼지락공원 환경정비공사”에 적용하고 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서를 적용하며 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

용 어

‘발주자’라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

'수급인’이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

‘감독자’라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

‘감리원’이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다.

‘현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임 시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 현장요원을 말한다.

‘계약문서’라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서를 말한다.

‘설계서’라 함은 공사시방서, 설계도면, 내역서 및 현장설명서를 말한다.

‘지시’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)가 현장대리인(혹은 수급인)에게, 권한의 범위 내에서 필요사항을 지시하고 실시케 함을 말한다.

‘승인’이라 함은 수급인(혹은 현장대리인)으로부터 요청된 사항에 대해, 감독자(혹은 발주자, 감리원)가 권한의 범위 내에서 허락함을 뜻한다.

‘협의’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)와 현장대리인(혹은 수급인)이 대등한 입장에서 합의함을 뜻한다.

‘유지관리’라 함은 시공 중의 각 공정별 유지관리와 부분공사 완료 후 준공시점까지의 유지관리, 준공 후 일정기간(보통 하자기간에 이루어지는 공정)의 유지관리와 별도의 계약조건에 의한 조경유지관리 공정에서 행하여지는 유지관리를 포함한다.

공사의 착수

도급자는 공사 착수전에 다음 사항을 구비해야 한다.

현장대리인의 지정 : 현장대리인은 공사 수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로서 건설기술관리법 및 건설업법에 명시된 적합한 면허소지자로 한다.

제출서류 : 도급자는 공사착수전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급내역서, 예정공정표 및 기타 대구광역시 규정에 의한 제반서류를 제출해야 한다.

특히 공정표 작성은 공사추진을 위한 사용순서 및 시공방법을 미리 감독관과 협의하여 제출해야 한다.

자재관리

도급자는 본 공사를 위하여 투입될 건설장비 및 자재의 견본을 미리 제출하여 감독관의 검사를 받은 후 사용하여야 한다.

검사를 받지 않거나 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며, 이와같은 자재를 사용하여 발생되는 여하한 사고도 도급자가 책임을 져야 한다.

자재 중 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구한 때는 도급자 부담으로 관계기관에 의하여 이들품목에 대한 시험성적 결과를 제출하여야 하며, 감독관이 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

노무관리

도급자가 동원한 일체의 종업원에 대한 관리책임은 도급자가 진다.

감독관은 현장대리인 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때에는 충분한 이유를 명시하여 도급자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

공사장 관리

본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 행하며, 공사시행 기간 중 출역하는 인부의 재해에 대하여는 도급자가 이를 책임진다.

공사관리는 근로기준법, 근로안전규칙 및 보안법규에 의하여 관리한다.

공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재와 도난예방 및 기타 풍기위생의 단속 등 충분한 조치를 취한다.

인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 시설을 하여 보호하여야 한다.

공사에서 발생된 아스팔트, 콘크리트 잔해 등 산업폐기물은 폐기물처리에 관한 법률에 따라 처리하여야 하며, 그 처리책임은 도급자에게 있다.

공사 시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완성 후 가설물의 철거, 기타 작업부산물 일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.

공사의 보고

도급자는 매일 사용재료, 취업노무자수 및 공사공정에 관계되는 사항에 대해서는 감독관이 지시하는 양식에 의거 보고하여야 하며, 특히 본 공사로 인하여 관공서에 신청 및 보고할 사항이 있을시는 감독관의 승인을 얻어야 하고 그 결과를 보고하여야 한다.

공사의 기록

도급인은 본 공사의 공정, 재료의 반입 및 사용, 기타 감독관이 지정하는 사항을 기재한 보고서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

도 면

본 공사는 설계도면에 의해 시공하되 시공에 앞서 감독관의 확인을 얻은 후 시공에 임하도록 한다.

도급자는 도면 및 시방서에 명기하지 않은 사항이나 내용이 서로 다르거나, 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

본 공사시공 상 필요한 시공도면은 지체 없이 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 시행한다.

시험 및 검사

감독관은 필요에 따라 공사재료의 품질 또는 관리시험을 시킬 수 있다. 단, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 시행한다.

도급자는 시공 중의 시험과 시운전은 감독관의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

공사변경

본 공사시행 중 야기되는 일체의 변경사항에 대해서는 감독관의 사전 승인을 득한 후 시행하여야 한다. 이미 시행된 부분에 대한 감독관의 수정 혹은 변경요구가 있을 때도 즉시 순응해야 한다.

공사의 중지

본 공사의 감독관은 다음 사항이 발생한 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

설계변경 또는 타의 관련공사가 있을 경우

도급인이 공사시행에 관하여 설계도서 및 시방서와 다르게 시공하거나 감독관의 지시에 순응치 않을 경우

기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있을 경우

공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

설계변경

다음과 같은 경우에는 설계변경할 수 있다.

계획 및 방침의 변경으로 변경시공이 불가피할 경우

골재원과 토취장의 위치 및 운반거리가 변경되었을 경우

공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경시

기타 현장의 제반여건이 설계서와 현저하게 상이하여 감독관청이 필요하다고 인정될 경우

안전, 보건 및 환경관리

안전관리

수급인은 산업안전보건법과 동 시행령, 시행규칙, 규정 등을 참고하고 공사의 안전에 유의하여 현장을 관리하며 재해방지에 노력하여야 한다.

산업안전보건법과 동법 시행령에 의거하여 다음의 건설공사시에는 안전담당자를 선임하여 현장에 상주시켜야 한다.

아세틸렌 응접장치 또는 가스접합 용접장치를 사용하여 행하는 금속의 용접, 용단 또는 가열작업

밀폐된 장소에서 행하는 용접작업, 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접작업

1톤 이상의 기중기를 사용하는 작업

굴착면의높이가 2m이상이 되는 지반굴착

높이가 2m이상인 콘크리트 공작물의 해체 또는 파괴작업

산소결핍 장소에 있어서의 작업

공사중의 긴급연락을 위한 비상연락망을 사전에 구축하여 공사관계자에게 주지시키며 긴급시의 활동체제에 필요한 기재(소화기, 구급약품 등)를 현장에 상비한다.

안전조치

공사시공 중 가스누출, 수도설비파손, 전력선 및 통신선의 절단 등과 같은 사고의 발생이 우려되는 경우에는 이에 따르는 피해를 미연에 방지할 수 있도록 만반의 조치를 강구한다.

공사현장의 위험방지를 위해 가설울타리, 목책, 기타 적절한 보완시설을 설치하고 야간에 보안등을 점등하며 설치기간 중에 항상 보안시설을 점검, 정비한다.

호우나 태풍 등의 이상기상이 예상되는 경우에는 일기예보 등에 충분한 주의를 기울이고 효과적으로 대처할 수 있도록 준비한다.

안전표지 및 안전보호구

수급인은 공사착수전에 공사시공중의 현장상황을 예측하여 안전확보를 위한 적절한 수단을 강구한다.

공사표지판, 보안시설, 안전․보건표지 등은 공사의 안내, 공사의 위험정도, 공기, 주변상황 등을 감안하여 설치하며 설치규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 관련법규 및 감독자의 지시에 따른다.

공사통로와 공사용 운반도로로 사용하는 주변도로는 표지 및 노면표시 등을 항상 양호한 상태로 유지한다.  특히, 인명사고의 방지를 위해 부단한 주의를 기울이고 통행인등에게 위험하지 않도록 필요한 조치를 강구한다.

공사표지판, 보안시설 등은 항상 유지관리에 노력을 기울인다.  단 설치방법 등에 관하여 의문이 있을 경우에는 감독자에게 보고하여 지시를 받도록 한다.

근로자를 유해한 환경에 투입하거나 위험한 작업에 종사시킬 경우에는 적합한 보호구를 지급하고 보호구의 사용과 관리 및 전용보호구의 지급 등을 세심하게 배려하여야 한다.

안전교육 및 안전훈련

공사시행에 있어서 적합한 안전훈련 또는 교육을 실시한다.  안전훈련․교육에는 원칙적으로 작업원 전원이 참석토록 하며 다음의 내용을 포함하도록 한다.

안전활동의 비디오 등 시각자료에 의한 안전훈련 및 교육

공사내용의 철저한 교육

공사현장에서 예상되는 사고대책

기타 안전훈련 등에 필요한 사항

시공계획서의 공사내용에 따라 안전훈련의 구체적인 계획을 작성하고 감독자에게 제출한다.

안전훈련, 교육 등의 실시상황을 공사월보 및 공사사진에 기록하여 보고한다.

공사용 기계기구는 작업지휘자, 유도자 등을 선임하여 철저한 안전교육을 실시하고 사고방지에 노력한다.

안전시공

위험성이 있는 상태에서 작업을 시행하는 경우에는 완전한 방호대책을 강구한다.

공사현장의 기계기구, 미사용토사, 자갈류 등은 교통과 보안에 장해가 되지 않도록 정리해 두어야 한다.

사고보고 및 응급조치

공사시행에 영향을 미치는 사고, 가설구조물 및 인명의 손상이 발생하는 사고, 기타 제 3자에게 손해를 주는 사고 등이 발생할 경우에는 즉시 응급조치를 실시하고 그 상황을 감독자에게 보고한다.

공사현장에는 부상에 대비한 구급용구를 상시 비치한다.

사고발생시에는 부상자에 대한 응급조치를 취하고 연쇄사고 및 사고확대방지를 위한 조치를 취한다.

사고발생 즉시 사고원인을 조사하여 감독자에게 보고한다.

수질오탁방지

공사현장에 폐수배출시설을 설치하고자 할 때에는 관련법규에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치․운영한다.

공공수역에서 분뇨, 동물의 사체, 쓰레기 또는 오니를 버리거나 차량을 세차하는 행위를 하여서는 안된다.

강우시 하천수질의 탁도증가, 토사퇴적 등을 사전에 방지하기 위하여 임시배수로, 저류조, 물막이공 등의 준비작업을 철저히 시행한다.

악취 및 먼지방지

공사차량 운행 시에는 적재함 덮개를 사용하고, 바퀴씻기시설 등을 설치하여야 하며 도로에는 살수차량을 운행하여 먼지의 날림을 방지한다.

악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 관련법규에서 정하는 적합한 소각시설을 사용한다.

진동 및 소음제한

수급인은 건설공사에 수반하는 소음 진동의 발생을 가능한 한 방지하여 생활환경의 보전에 노력한다.

소음․진동 배출시설을 설치하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치, 운영한다.

공사지역이 건설소음․진동규제지역으로 지정되거나 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받아야 하며, 관계기관의 지시에 따라야 한다.

공사차량의 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장에서는 사용장비의 작업시간조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공한다.

기타사항

감독관의 검사승인 후 일지라도 시공불량으로 인한 사고의 최종책임은 도급자에게 있다.

공사시행상 다음 사항에 소요되는 비용일체는 도급자 부담으로 한다.

설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공법상 필요로 하는 부분의 시공

보안시설 및 각종 표시

공사시행 상 일시적으로 필요한 가설물

공사시행 상 지장을 초래하는 장애물의 철거

기타 경미한 사항

공사 중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급자 책임으로 처리해야 한다.

제 2 장   토     공

제 1 조  준비공 및 배수

공사현장의 배수는 다짐작업에 지장 없도록 미리 배수함과 동시에 공사 시공 중에는 공사현장을 양호한 상태로 유지한다.

모든 절취면 및 성토비탈면의 마무리를 올바르게 하기위하여 토공규준틀을 정확히 단단하게 설치한다.

공사현장의 유해한 잡물은 공사에 앞서 모두 제거해야 한다.

준비배수에 있어 도급자의 임의로 부근의 부지로 배수하여서는 안된다.

제 2 조  성  토  공

성토재료는 유기물 기타 유해한 잡물을 포함하지 않으며 마찰력이 있는 토사류를 사용해야 한다.

성토 재료로서 암괴, 석괴 등을 사용하려고 할 때는 감독의 승인을 받아서 시행하여야 하며 그 공극을 잔돌부스러기 등의 재료로 채워 그 안정을 기하여야 한다.

부지내의 성토는 자연상태에서 다짐없이 흐트러진 상태로 이동하므로 시험결과에 따라 더돋기를 실시한다.

4. 단지내에 발생한 잔토는 마운딩에 사용하고 남은 흙은 식재지에 더돋기를 실시한다.

제 3 조  운  반  로

성토부분을 흙운반에 사용하는 경우에는 특히 지장이 없는 한 성토부분이 균일하게 다져지도록 건설기계가 성토면을 균일하게 통과 하도록 주행경로를 선정 하여야 한다. 또 토공 마무리면을 운반로로써 사용하는 경우는 미리 감독의 승인을 받아야 한다.

제 4 조  녹지대 마운딩 조성

화단내 마운딩 조성은 각 단위 공정에서 발생하는 포장․모래사장 절취 및 구조물 터파기 잔토량을 이용하여 자연스러운 녹지 형태가 조성되도록 운반 및 마운딩 형태 조성 작업을 실시하여야 한다.

마운딩조성시에는 부등침하가 발생하지 않도록 다짐을 실시한다.

마운딩형태는 특별시방서 또는 설계도면에 따라 최대한 자연스런 경관이 나타날 수 있도록 완만한 구릉으로 만드는 것을 원칙으로 한다.

마운딩은 우수의 흐름이 정체되지 않고 배수계통으로 출수되도록 시공하여야 한다.

외부반입토를 사용하여 마운딩을 조성할 때에는 사전에 감독자의 승인을 받는다.

특별시방서 또는 설계도면 등에 명시되지 않은 경우 마운딩의 경사기울기는 10～30。를 표준으로 하되, 최소 5。이상을 유지하는 것을 원칙으로 한다.

제 5 조  터 파 기

구조물 기초 터파기 시공은 현장여건을 감안한 시공방법, 장비계획등 작업계획을 세워 감독관의 승인을 받아야 한다.

구조물 기초 터파기는 구조물 축조에 지장이 없도록 설계도서 또는 감독원이 지시한 깊이와 폭으로 굴착한 다음 바닥을 고르고 감독관의 검사를 받아야 한다.

설계도서에 표시된 기초바닥의 토질상태는 추정치이므로 터파기 결과 설계도서와 상이하다고 판단될 경우 기초 형식 변경 등 제반사항을 감독관에게 보고 후 그 지시를 따라야 한다.

터파기의 시공기면은 터파기로 인하여 원지반이 흐트러져서는 안되며, 소정의 기초 바닥면보다 깊게 파지않도록 주의하여야 하고, 터파기가 더된 부분에 대해서는 잡석 등 비압축성 재료로 구조물의 허용지지력 이상이 되도록 잘다지며 되메워야 한다.

기초터파기가 완료되면 수급자는 전체현황 및 지반상태를 확인할 수 있는 부위별 사진을 촬영하여 현장에 비치하여야 한다.

터파기한 흙은 감독관과 협의하여 되메우기에 유용할 흙은 별도로 감독관이 지정하는 장소에 적치하고 되메우기에 사용하지 않을 잔토는 토공계획에 따라 처리 하여야 한다.

되메우기할 재료, 사토할 잔토를 공사장에 쌓아둘 경우에는 본 구조물에 피해를 주지 않도록 적치하여야 한다.

제 6 조  되메우기

되메우기는 불순물, 유기물등이 함유되지 않는 양질의 토사를 최적함수비에 가까운 함수비로 한층의 두께가 20㎝ 이내가 되도록 퍼서 램머 등으로 충분히 다져야 하며 되메우기에 사용하는 재료가 모래일 경우에는 충분한 물다짐을 하고 필요하면 더돋기를 하여야 한다.

되메우기는 지하구조물에 손상이나 편압을 주지 않도록 주의해서 시공해야 하며 콘크리트 강도 등을 고려하여 시공시기를 결정하여야 한다.

되메우기한 지반위에 구조물을 설치할 경우는 장래 침하 등을 고려하여 빈배합 콘크리트를 타설하거나 그라우팅, 시멘트 안정처리 등을 시행하여 침하를 최소화 해야한다.

제 7 조  식재 기반 조성

시공일반

적용범위 : 조경용 수목식재를 위한 기본조성공사에 적용한다.

재료

식재기반 조성토량은 물리성, 화학성, 양분성분의 균형을 내용으로 한 양질의 사질토이어야 하며, 진흙, 잡초 기타 불순물의 혼입이 없는 토양이어야 한다.

식재지역 및 반입토양의 토양검토

수급인은 간이토량검사로 식재지역 및 반입토양의 식재 접합도를 판단하고 그 결과를 감독자에게 보고한다.

간이토양검사 결과 정밀시험이 필요하거나 부적합토양으로 판단되는 경우에는 감독자와 협의하여 조치하며, 이 때 설계에 반영되지 않은 후속 정밀토양검사 및 기타조치에 필요한 경비는 발주자가 부담한다.

정밀토양검사는 국가 또는 공공기관이 인정하는 시험기관에 의뢰하여 그 결과를 감독자에게 제출하며, 식재부적합토양인 경우에는 토질개선방안을 수립하여 첨부한다.

외부에서 토양을 반입하는 경우에는 사전에 승인된 공급원으로부터 가져와야 한다.

시공

토양의 심도

수목식재시에 필요로 하는 최소토양의 깊이는 특별시방서에 별도로 정한 경우를 제외하고는 다음의 생육심도를 원칙으로 한다.

종 류	토 양 의 심 도		비 고
	생존최소심도 (㎝)	생육최소심도 (㎝)
잔디, 초본류 소 관 목 대 관 목 천근성 교목 심근성 교목	15 30 45 60 90	30 45 60 90 150

성토

토양의 물리성악화 또는 고결방지를 위하여 비가 오거나 비가 온 직후 대형장비에 의한 작업을 금한다.

불가피하게 대형장비를 사용하여 식재지반이 필요 이상으로 다져진 경우에는 수급인의 부담으로 식재공사 전에 1～1.5m깊이로 경운하여 토양의 물리성을 회복시켜야 한다.

배수

표면배수 : 식재기반은 표면유수가 계획된 집수시설로 잘 흘러 들어갈 수 있도록 일정한 기울기로 조성하며 특별한 경우를 제외하고는 타지역의 유수가 유입되지 않도록 조치한다.

토양개량

식재기반의 유기물 함유량의 부족한 경우에는 토양개량을 실시함을 원칙으로 한다.

토양개량을 위한 각종 비료는 농림부의「비교공정규격」의 기준에 따라 생산된 제품을 사용하여야 한다.

토양개량에 사용되는 산흙, 모래 등은 수목에 해로운 물질이 포함되어서는 안되며, 배합토 사용 시 각종 유기물 또는 무기물성분이 손실되지 않도록 특별히 유의한다.

식재기반 조성후에는 현장주변의 각종 시설물에 피해가 발생하지 않도록 주변을 깨끗하게 정리한다.

제 3 장   시  설  물  공

제 1 조 자 재 품 질 시 방

일 반 사 항

KS사용

공사용 자재 중 K.S 규격품이 있을 경우 우선 사용하여야 한다.

치수,품질

공사용 재료의 치수 및 품질은 설계서 및 각 해당 항에 의한다.

단, 별도 명시가 없을 경우 품질 및 성능이 우수한 시중 최상품으로 한다.

자재 검사

공사용 자재 일체의 품질 및 규격은 정해진 조건을 구비하여야 함은 물론 현장 반입시 일정 장소에  정돈하여 감독의 검사를 받아야 한다.  단, 불합격한 자재는 즉시 공사장 외로 반출해야 한다.

견본 제출

공사용 중요 자재는 사전에 견본품을 제출하여야 하며, 선정된 자재의 견본품은 준공시까지 비치하여야한다

콘 크 리 트

레디믹스트 콘크리트

레디믹스트 콘크리트를 사용할 경우에는 KS F 4009에 따라야 한다.

공장의 선정은 KS 표시허가 공장으로서 재료시험기사 자격증을 가진 기술자 혹은 이와 동등이상의  지식 경험이 있는 기술자가 상주하는 공장을 선정하여야 한다.

공장 선정시 현장까지의 운반시간, 배출시간, 콘크리트 제조능력, 운반차의 수, 공장의 제조설비, 품질관리 상태 등을 고려하여 선정한다.

레디믹스트 콘크리트를 구입할 시에는 호칭의 강도와 슬럼프의 조합, 시멘트의 종류, 골재의 종류, 굵은 골재의 최대치수에 대하여 생산자와 협의하여 지정한다.

받아 들이기시 주의사항

콘크리트치기를 원활하게 하기 위해서는, 콘크리트 치기에 앞서 납품일시, 콘크리트의 종류, 수량, 배출장소, 납품 속도 등을 생산자와 충분히 협의할 것

콘크리트치기 중에는 생산자와 긴밀하게 연락을 취하여 콘크리트 치기가 중단되는 일이 없도록 한다.

콘크리트를 배출시에는 재료분리가 생기지 않도록 하며 재료분리가 생긴 레디믹스트 콘크리트는 치기전에 거듭비비기를 하여 사용하여야 한다.

받아들이기 검사는 KS F 4009에 의한다.

모 르 터

구조물에 사용되는 모르터는 도면, 시방서 또는 감독의 지시한바와 동일한 것이어야 한다.

모래는 콘크리트의 배합에 사용하는 것과 동일한 종류의 세골재이어야 하나 감독이 체가름이 필요하다고 인정하는 특정 경우에는 눈금이 적은 체로 체가름을 하여야 한다.

스텐레스강

적  용

조경및 놀이시설물에 사용하는 스텐레스강 자재의 재질은 크롬, 니켈계의 STS 304로서 비중은 7.93이며,  원형관은 KSD 3536에 준 하여 제작한 오스테나이트계의 구조용  스텐레스 관(STS304)을 사용하여야 한다.

품   질

관은 실용적으로 곧아야 하며, 그 양끝은 관축에 대하여 직각이어야 하고, 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.

관의 인장강도는 53kg/mm 이상, 연신율은 35% 이상 이어야 한다.

목   재

목재는 충분히 건조된 것으로 굽은 것, 갈라진 것, 벌레먹은 것, 썩은 것 등은 사용할 수 없다.

각재․판재류

충분히 건조되어 휘거나 갈라지지 않은 것으로 큰 옹이가 없어야 한다.

운반․가공․저장시 파손이나 흠집 및 얼룩이 생기지 않도록 주의하여야 한다.

원주목

원주목은 최종마감 상태에서 면이 미려하며 곧은것으로 흠집이 없는 것이어야 한다.

원주목의 허용오차는 지름대비 ±2m/m를 기준으로 한다.

제 2 조  구 조 물 공

재  료

잡  석

사용재료는 균등한 질을 유지하고, 깨끗하고, 강도가 높고 내구성이 있으며 동시에 쓰레기, 먼지. 유해한 유기물 등을 포함하지 않아야 한다.

기초용으로 쓰이는 잡석은 자연석의 조약돌이나 부순돌로, 최대치수가 40㎜인 돌이 공극없이 잘 다져질 수 있도록 적당한 입도로 섞인 것이라야 한다.

거 푸 집

거푸집은 목재, 합판, 압축판재, 합성수지 또는 금속재로 제작되어야 하며, 작업하중, 콘크리트의 자체하중, 측면압력 또는 진동에 견디는 동시에 유해량에 왜곡이 생기지 않는 구조로 하고 강도, 비틀림 및 완성후의 미관에 지장 없는 것이어야 한다.

거푸집은 재사용할 경우에는 깨끗하고 매끈하게 보수해야 하며, 손상과 비틀림이 없어야 한다.

레디믹스트 콘크리트

콘크리트는 원칙적으로 한국 산업규격 지정공장에서 제조된 레디믹스트콘크리트를 사용한다.

레디믹스트 콘크리트는 트럭이지레타, 또는 트럭믹서로 저어가면서 운반하는 것으로 하고 비빔을 개시한 후 1.5시간 이내에 타설 가능하도록 운반하여야 한다.

몰탈

몰탈은 시멘트와 1㎜이하의 잔모래를 일정 부피비로 배합하여 흙손으로 깔 수 있는 반죽질기를 얻을 수 있도록 고르게 비벼야 한다.

외기 온도가 25℃이상일 때 60분,  25℃이하일 때 90분이상 경과한 모르타르는 사용해서는 안된다.

철  근

철근을 현장에 운반해서 직접 땅에 닿지 않도록 적절한 보관시설에 저장하거나 덮어야 한다.

철근은 조립하기 전에 뜬 녹, 먼지, 기름류 기타 콘크리트의 부착력을 감소시킬 위험성이 있는 것을 제거․청소하여야 한다.

벽돌 및 블록

벽돌 및 블록은 KS L 4201, KS L 4004에 적합한 것으로,  그 외의 제품에 대해서는 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

재료의 운반은 갈라짐 모서리의 파손이 없도록 주의하여 시행한다.

모르타르에 사용하는 모래는 깨끗하고 강한 것을 체로 쳐서 사용하여야 한다.

모르타르의 배합은 명시하지 않은 경우 쌓기용은 1:3, 치장줄눈용은 1:2의 배합비를 적용한다.

석재

사용하는 석재는 설계서에 따른 규격의 것으로 용도에 적합한 강도와 내구성, 내수성, 내마모성 및 외관이 아름답고 균열 등이 없고 풍화 기타의 영향을 받지 않고 사용목적에 적합한 양질의 것이어야 한다.

석재 및 골재의 채취지 등에 대해서는 설계서에 지시된 곳 이외에는 사전에 감독자의 승인을 얻어야 한다.

시  공

거 푸 집

설치할 위치에 거푸집의 상단과 하단높이를 정하여 규준틀을 설치하여 가능한 한 수평,수직을  이룰 수 있도록 한다.

거푸집은 구조물의 형상, 규격에 적당하게 합치도록 조립하기 위해 적당한 지주, 띳장, 맬목, 철선, 보울트, 세퍼레이트 등을 사용한다.

거푸집은 콘크리트의 부착을 방지하기 위하여 거푸집면을 지정된 접착 방지제로 처리하여야 한다.  콘크리트에 부착되거나 콘크리트를 퇴색시키거나, 다음의 처리에 영향을 미치는 재료는 사용하면 안된다.

콘크리트 타설

재료의 분리  및 손실이 가능한 한  적은 방법으로 운반하고  즉시 타설하여 충분히 다져야 한다. 또 특별한 사정으로 즉시 타설이 불가능한 경우에  비빔에서 타설 종료까지의 시간은 온난하고 건조한 때에는 1시간, 저온에서 습윤할때도 2시간을 초과하지 않도록 한다. 이 시간 중 콘크리트는 햇빛, 바람, 비 등으로부터 보호하고 상당한 시간이 경과한 것은 타설 전에 물을 넣지 않고 재비빔하며, 조금이라도 응고된 콘크리트는 사용하지 않아야 한다.

일평균기온이 4℃이하로 예정된 시기에는 콘크리트의 시공에 대하여 적절한 보온조치를 취한다.

타설시 철근, 인서트, 기타 매설물이 이동되지 않도록 주의한다.

콘크리트 타설 후 일광의 직사,  급격한 온도변화, 건조, 바람과 비 등을 피하기 위해 노출면을 양생시트 등으로 덮고 감독자가 지시하는 시간에 항상 물을 주는 등 기타의 방법으로 적어도 5일간은 습윤을 유지하여야 한다.

철근가공 및 조립

철근은 설계도 형상 및 규격에 따라 재질이 손상되지 않도록 가공한다. 단, 설계도면에 배근가공도가 없는 경우에는 필요에 따라 배근 가공도를 작성하여 감독자에게 제출하고 승인받아야 한다.

철근은 가열에 의한 굴곡을 주지 않도록 하여야 한다.

철근은 정확한 위치에 배치하고 콘크리트 타설시 이동하지 않도록 견고하게 하여야하며 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 0.9㎜ 굵기 이상의 선으로 2개소 이상을 매어야 한다.

장래 접속하기 위해 구조물로부터 노출된 철근은 훼손, 부식등을 받지 않도록 보호한다.

제 3 조  시  공  시  방

일 반 사 항

시설물 배치

도면에 위치가 표기되지 않은 시설은 감독이 지정하는 적정장소에 설치하되, 준공도면에 그 위치를 표기하여야 한다.

잔  토

산재된 소규모 개별시설물의 잔토처리는 조성되는 대지의 형상에 큰영향을 미치지 않는 범위 내에서 현장 내에 소운반하여 고르게 깔아야 한다.

잔토의 발생량이 현장 내에 깔고 고르기 곤란할 정도로 다량으로 발생할 때의 잔토는 총괄적으로 집계하여 성토재 등으로 유용하거나 장외로 반출 하여야 한다.

콘 크 리 트

비비기

인력으로 콘크리트를 비빌 때에는 마른 비빔, 물 비빔으로 각각 4회 이상 반죽하여 반죽된 콘크리트가 균등하게 될 때까지 충분히 비벼 준다.

콘크리트 치기

콘크리트는 재료의 분리 및 손실이 없도록 빨리 운반해서 즉시 치고 충분히 다져야 한다.

특별한 사정으로 즉시 타설할 수 없는 경우라도 비비기로부터 치기가 끝날 때까지의 시간은 외기온도가 25 ℃ 이상의 경우 1.5 시간, 25 ℃ 이하일 때는 2 시간을 넘어서는 안된다.

한 구획 내에서의 콘크리트치기는 완료될 때까지 연속해서 쳐야하며 부득이한 경우는 줄눈부위에서 마감해야 한다.

터파기 안의 물은 콘크리트를 치기 전에 제거하여야 한다. 또 터파기 안에 흘러 들어온 물에 콘크리트가 씻기지 않도록 적당한 조치를 강구해야 한다.

다 지 기

콘크리트는 타설 직후 충분히 다져서 콘크리트가 철근의 주위와 거푸집 내의 구석구석까지 들어가도록 해야 한다.

두께가 얇은 모래막이, 시설물 기초 등은 봉다짐을 하고, 거푸집에 진동을 주어 콘크리트가 골고루 스며들게 하여야 한다.

거 푸 집

거푸집의 이음은 가능한 한 수평 또는 수직이 되게 하고 몰탈이 새어 나오지 않는 구조로 해야 한다.

거푸집을 재사용 할 때에는 깨끗이 청소한 후 내면에는 광유 등의 박리제를 고르게 발라야 한다.

모든 거푸집은 그 조립을 완료한 후 감독의 검사를 받아 합격한 후가 아니면 다음공정에 임할 수 없다.

거푸집의 제거는 전체를 동시에 하지 말고 비교적 하중을 받지 않는 부분을 먼저 제거한 다음 나머지 중요한 부분을 제거하여야 한다.

양 생

콘크리트를 친 후 직사광선, 폭우, 바람 등을 피하고,  콘크리트의 수화작용을 돕기 위해 콘크리트 노출면을 거적 또는 이와 유사한 것으로 덮어 주며, 적어도 5일간은 항상 습윤 상태로 보존해야 한다.

기초콘크리트

각 구조물의 기초 콘크리트는 기초 바로 위 부위의 철재 또는 목재류가 부식되는 것을 방지하기 위하여 기초 윗면의 평면을 바깥쪽으로 약간 기울기를 준 마감을 하여 물이 고이지 않도록 한다.

놀이로 인한 기초콘크리트의 노출로 신체와 접촉이 예상되는 기초의 상단면 모서리는 모따기 하여야 한다.

구조물 검사

콘크리트 구조물은 기초 터파기, 철근 배근, 거푸집 조립, 콘크리트 타설, 거푸집 제거 등 각 시공 단계별로 구조물 검사를 받아야 한다.

안 전 거 리

구조물 설치시는 구조물 간의 안전거리를 확보하여 시공토록 한다.

레 미 콘

공사개시전 운반, 치기에 관한 계획을 충분히 세워 1일에 타설한 콘크리트량에 맞추어 다짐장비 동원배치, 운반로, 치기구획, 시공이음의 위치 및 타설순서 등의 계획을 수립한다.

콘크리트는 신속하게 운반하여  즉시 치고, 충분히 다져야 한다.  비비기로부터 치기 끝날 때까지의 시간은 원칙적으로 외기온도가 25℃넘었을때 1.5시간, 25℃이하일 때 2시간을 넘어서는 안된다.

운반 및 치기 도중 콘크리트의 재료분리가 될 수 있는대로 적게 일어나도록 한다.

받아들이기 검사에 합격하고 대기시간이 지정시간 이내이나 펌프카타설 또는 인력타설을 위한 시공성이 확보되지 아니한 경우를 대비하여 시공자는 감독의 승인을 받은 유동 화제를 현장에 비치하여 제조회사의 제품시방에 의거 적정량을 혼합하여 타설한다.

콘크리트 치기시 반드시 진동다짐을 실시하며, 엔진진동기 사용을 원칙으로 고장을 대비하여 예비진동기를 비치하여야 한다.

철물시설 제작

가공 및 성형

강철제 및 금속제품은 특별히 지정하지 않았을 때에도 녹막이 도료를 설계상 규정대로 칠하여야 하며, 현장 반입 후 녹막이칠의 손상 또는 박리부분은 곧 보수하여야 한다.

절곡 등 성형에 따르는 마무리치수는 정확해야하며, 표면에 가공흠 등이 없도록 가공하여야 한다.

스텐레스판 또는 관은 사용목적에 따라 헤어라인처리, 광택처리 등을 하여 사용하되, 접합 및 설치를 위한 용접시 표면처리된 부분이 손상되었을 때에는 원상태에 가깝도록 재처리 하여야 한다.

놀이시설에 사용된 볼트와 파이프 등의 첨봉, 절단부는 둥글게 처리하여 안전사고에 대비하며, 마개는 연장없이 뺄 수 없도록 단단히 고정 한다.

특히, 활주면 등 미끄럼시설 주변에는 사고가 발생하지 않도록 매끄럽게 처리한다.

접합 일반

철재와 다른 철재를 접합할때 특별히 명시하지 않았을 때에는 용접을 원칙으로 한다.

철재와 다른 재료를 접합할 때에는 볼트. 너트 또는 리베트접합을 원칙으로 한다.

스텐레스강과 철재의 부착 및 스텐레스강관의 부착은 알곤 선용접을 원칙으로 한다.

용  접

용접공은 우수한 용접시공을 할수 있는 지식과 경험을 갖춘 기능인으로 하며, 용접기와 부속기구는 주어진 용접조건에 맞는 구조 및 기능을 갖추어야 한다.

용 접 봉

용접봉은 오손, 변질된 것을 사용해서는 안되며, 특히 습기를 배제토록 하여야 한다.

불순물 제거

모재의 용접면은 용접하기 전에 슬래그, 수분, 먼지, 녹슬음, 기름, 도료 기타의 불순물을 제거하여야 한다.

표   면

용접한 표면은 평활하거나 일정한 골형으로 하고, 용접한 부위의 크기가 소요치수보다 작아서는 안되며, 살돋음․살붙임이 과도하거나 표면 형상이 심하게 불규칙해서는 안된다.

모재와의 접합부위는 전면이 완전 밀폐되도록 밀실하게 용접하며 수분, 먼지, 기타의 불순물로 인한 떨어짐 등을 방지하고, 용접부분은 연마기나 브러쉬로 두드러지게 보이지 않도록 그라인딩하여 표면을 정리한 다음 도장한다.

기 후 조 건

우천, 강풍 등으로 지장이 있을 때와 기온이 3℃ 이하의 경우는 원칙적으로 용접을 하여서는 안된다.

철파이프 끝마무리

철파이프의 끝마무리는 파이프의 직경과 동일한 반구형의 철판 캡을 용접․그라인딩하여 모가 나지 않고, 빗물이 들어가지 않도록 주의하여야 한다.

주 의 사 항

강관의 중간에 다른 철제를 용접할 때는 용접열에 의하여 강관이 휘어지지 않도록 주의하여야한다.

볼트, 너트 및 리베트 접합

볼트, 너트 및 리베트의 재질, 형상 및 치수는 도면에 의하며 철물 구멍의 위치를 정확히 하고 그 구멍의 지름이 기준이상을 넘지 않도록 하여야 한다.

조경시설물 및 놀이시설물 설치 후 볼트 돌출부는 깨끗이 절단하고, 절단 부위가 날카로울 경우 이용자가 상처를 입을 우려가 있으므로 그라인딩 처리를 잘하여야 한다.

도   장

철부도장

페인트는 감독원이 그 재질에 대하여 승인하는 제품을 사용한다.

철부 페인트는 바탕을 깨끗이 와이어 브러쉬로 청소한 다음 녹막이페인트1회, 조합페인트 2회로 한다.

목부도장

목부 칠공사는 방부처리한 목재를 사용하고 바탕처리 후 방부도료 2회 마감한다.

미세한 갈라짐이 있는 부위는 퍼티로 틈을 메우고 사포 (sand paper)로 면을 평활하게 다듬은 후 목재 고유의 색이 드러나도록 도장한다.

목재시설 제작

목재의 방부 및 건조

가압 또는 침전식 방부법을 사용한다.

목재 건조

목재방부 후 최소한 48시간 이내에는 비 또는 직사광선을 피하여 통풍이 잘되는 장소에서 3일 이상 건조 후 재가공 하여야 한다.

겨울철에는 눈에 맞지 않도록 하며, 또한 얼지 않도록 일정한 온도를 유지하고 비닐 등으로 피복하여 건조시키면 목재 내부에 약재가 더욱 깊숙이 침투한다. (+5℃ 이하)

방부약제의 종류에 따라 다양한 색상을 얻을 수 있다.

제품 출고 : 제품출고는 최소7일 이상으로 완전히 건조되었다고 판단되었을 때 출고한다.

가   공

목재의 마무리는 특별히 정하지 않을 경우 대패질 마무리를 말한다.

대패질 마무리에 있어서 평활도는 광선을 경사지게 비추어 거스러미 및 대패질 자국이 없어야 하고 뒤틀림,  휨이 극히 미세하여 기준대(길이 60 CM) 를 대어보아 틈이 보이지 않는 것이어야 한다.

가공 중 작은 갈라짐이 발생한 것은 퍼티 또는 접착제를 혼합한 목재가루 등으로 틈을 메우고 사포(sand paper)로 표면을 깨끗이 마무리하여야 한다.

목재의 모서리는 모따기 처리를 하여야 한다.

이음 및 접합

목재를 이어 쓰는 것은 가급적 피하고 부득이한 이음은 엇갈림 배치로 하고 이음․맞춤의 물림 정도는 꼭 맞게 한다.

나사못으로 목재를 연결할 경우 나사못을 틀어박아야 하며  때려 박아서는 안된다.

목재 홈 메우기

BOLTING 등으로 목재표면에 생긴 홈메우기는 톱밥에 목재용 접착제를 약간 된 상태로 혼합하여 쇠주걱 등을 사용 홈을 채운 뒤 목재의 표면과 동일면이 되게 마무리하되, 목재에 오염이 되지 않도록 하여야 한다.

조형플랜터A,B / 계단

가. 적용기준

이 시방서는 키스톤 컨트리 매너 시스템의 설계, 공급, 축조로 이루어져있고 도면에 표기된 선, 등급, 설계 및 치수에 적합하여야 한다.

나. 자재

컨츄리매너 유닛, 블록 – 포틀랜드시멘트, 물, 골재로 기계생산한요소.

배수용 뒷채움 – 배수용 잡석은 높은 화단 설치 시 컨츄리매너 유닛 배면에 밀착하여 시공하는 것을 말한다.

다. 설치

첫단 블록 쌓기 (기층 설치)
첫단은 기초위에 블록의 아랫면을 기초와 완전히 밀착시킨다. 첫 단의 컨츄리매너 블록의 끝과 끝이 맞닿도록(전면모서리가 맞닿도록) 설치한다. 이때 3개의 핀 구멍이 위를 향하도록 또한, 첫 단의 선형과 높이가 설계도면과 일치하는지 수평계를 이용하여 사방 수평이 맞는지 점검해야 한다.

윗단 설치 방법
윗단의 컨츄리매너 블록을 설치하기 전에 아랫단을 깨끗이 청소한다. 아랫단에 연결 핀을 중앙의 핀 구멍에 꼽고 설치할 윗 블록의 하단 홈에 맞추어 설치한다. (생산 및 운반 시에 생성된 조각으로 구멍이 막혔을 때는 핀을 대고 망치로 두드려 넣는다.)블록과 핀이 완전히 결합될떄까지 블록을 벽면쪽으로 밀어준다

마감블록(Cap) 설치
마감블록(CAP블록)또는 갓돌작업을 통해 벽을 마무리 하기 위해 벽블록 최상층 면의 이물질을 제거한 후 블록이 건조하고 깨끗한 상태에서 건축용 접착제(에폭시) 또는 모르타르를 사용하여 시공한다.

원주목경계

일반사항 및 적용기준

산길의 좌우측사면 및 기훼손된 나지 등의 지속적인 유식을 방지해야 할 곳으로서 나무말뚝 근입이 가능한 지반조건을 갖춘 일반 등산로변에 적용한다.

재료

원형목재는 방부처리가 완료된 것을 반입하는 것을 원칙으로 하며, 반입된 목재는 반드시 감독자로부터 방부처리의 적정성에 관한 확인을 필한 후 공사에 임해야 한다.

현장에서 목재의 가공이 불가피할 경우 절단부는 감독자 승인 하에 방부처리를 하여야 한다.

시공

원주목경계 횡목상단은 기존 식생이 존재할 경우 하단부에 바짝 붙여 위치시켜 더 이상의 식생피해(토양침식)가 없도록 하고, 횡목하단은 사면의 각도를 고려하여 가능한 한 횡목상단과 사면의 하단 중간에 위치시킨다.

원주목경계 설치시 되메우기는 나무의 안정에 있어서 매우 중요한 부분이며 토사를 잘 채워 넣고 충분히 다져야 한다.

원주목경계의 전체적인 모습은 지면과 직각방향에서 약간 사면 쪽으로 기울게 하여 횡목과 철심의 안정성을 최대한 확보시켜야 한다.

원주목경계의 설치시 절단부는 부득이한 경우를 제외하고는 상하가 어긋나게 설치함으로써, 기능을 향상시켜야 한다.

제 4 장   포  장  공

제 1 조 일 반 사 항

노 면 처 리

노면처리의 획일성을 지양하고 장소성을 고양하고 각 공간의 기능 및 특성에 부합되도록 하며, 부등침하 및 요철면이 발생하지 않도록 한다.

문   양

도면명시문양에 준하며, 현장감독 승인하에 변경시킬시 공간의 성격에 맞는 문양을 넣되, 가능한 한 단순하며 기능미가 있는 고유문양으로 한다.

설계요구조건

포장의 용도 및 원지반 조건에 적합한 포장재와 하층구조를 선택한다.

놀이터 주변 바닥포장은 추락에 의한 충격을 완화할 수 있는 재료로 한다.

이행요구조건

공사착공에 앞서 시공구역내의 지장물유무 및 지하매설물의 위치와 형상을 조사하여 사고가 발생하지 않도록 조치한다.

포장의 표면배수 기울기는 특별히 규정하지 않는 한 다음을 적용한다.

종 별	구 배
원로, 보행자도로, 자전거도로	1.5 ～ 2.0%
광 장	0.5 ～ 1.0%

포장줄눈은 설계도면에 명시된 대로 설치한다.

환경요구조건

얼거나 서리를 맞은 재료나 혼합물을 사용하여서는 안된다.

언 땅위에 시공하거나 기층을 형성해서는 안되며, 서리 또는 결빙으로 손상된 포장은 이를 제거하고 재시공한다.

작업 중 비가 오거나 작업이 완료된 후에는 비닐을 덮어 보호한다.

제출물

포장의 재료 및 제조방법, 문양, 치수 등에 관한 제품자료를 제출하여야 한다.

포장 관련 시험, 검사, 확인보고서를 제출하여야 한다.

지정된 종류, 색상, 표면마감이 실제 제품과 동일하게 제작된 견본을 제출하여야 하며, 반입된 자재가 견본과 동일한지 확인한다.

운반, 보관 및 취급

각종 포장재와 그 부속자재는 적정장소를 선정하여 종류별, 규격별로 보관한다.

비, 눈 또는 지표수에 젖지 않도록 하고, 오물이나, 흙, 기타 재료와 혼합되지 않도록 저장과 시공 중에 포장재료와 골재를 보호한다.

청소

포장공사가 끝나면 깨끗이 청소하고 여분의 자재나 기타 쓰레기는 반출한다.

제 5 장  식  재  공

제 1 조 일반사항

식물재료

식물재료의 명칭은 우리말 관용명을 사용하되 필요한 경우 학명을 병기하여 사용한다.

지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기(포트, 콘테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

부득이 자연산 굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량하며, 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 감독관의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

수종 및 성상에 따라 검사하며 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같다.

수고는 근원에서 수관 정상부까지의 수직거리를 말하며 도장지는 제외한다.

흉고직경은 근원으로부터 1.2m 높이의 수간의 직경을 말하며 쌍간 이상일 경우에는 각 수간의 흉고  직경의 합의 70%가 당해수목의 최대 흉고직경보다 클때는 이를 채택하며, 작을 때에는 최대 흉고직경을 채택한다.

타원형수관은 최대층의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 나눈 것을 수관폭으로 한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관폭과 수관길이로 표시한다.

수관고는 역지끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

지하고는 지표면에서 역지 끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

근원직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 흉고 이하에서 분지하는 성질을 가진 교목성 수종, 만경목, 어린 묘목 등에 적용하며 지표면 (또는 최초발근지점) 줄기의 굵기를 말한다.

수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대길이를 수관길이로 한다.

수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

교목성

수고 H(m) × 수관폭 W(m)

수고 H(m) × 흉고직경 B(cm)

수고 H(m) × 근원직경 R(cm)

관목성

수고 H(m) × 수관폭 W(m)

수고 H(m) × 근원직경 R(cm)

수고 H(m) × 수관길이 L(m)

수고 H(m) × 가지의 수

묘목

간장 (cm) × 근원직경 (cm) × 근장(m)

만경목

수고 H(m) × 근원직경 R(cm)

수고 H(m) × 흉고직경 B(cm)

식재시기 및 검사

식재의 시기는 수목의 활착이 어려운 하절기(7월, 8월)나 동절기(1월, 2월)는 피하여야 한다. 다만 부득이하여 부적기에 식재할 경우에는 이에 따른 보호등 특별한 조치를 한다.

검사는 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입후 검사로 구분하여 시행한다.

사전검사에 합격해도 굴취, 운반, 포장 등이 취급이 나쁘거나 굴취후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만, 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

검사시 수목규격의 허용오차는 수종별로 -5% ～ -10%사이에서 여건(수형, 수령, 전국분포도, 희소성 등)에 따라 감독관의 재량으로 정한다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 감독관이 승인한 경우에는 사용할 수 있다.

고사식물의 하자보수

일상적으로 수관부 가지의 약 2/3이상이 고사하는 경우에 고사목으로 판정한다.

지피․초화류는 식물의 특성상 해당 공사의 목적에 부합되는가를 기준으로 고사여부를 판정한다.

고사여부는 감독자와 수급인이 함께 입회한 자리에서 판정한다.

하자보수식재는 하자가 확인된 차기의 식재적기 만료일 전까지 이행하고 식재종료후 검수를 받아야 한다.  이때 하자보수 의무의 판단은 고사 확인시점을 기준으로 한다.

하자보수시의 식재수목규격은 원설계규격 이상으로 한다.  단 위 4항의 보수식재 이행기일을 지나 보수하는 경우에는 최초 식재일로부터 보수일까지 농장에서의 정상적인 생장률을 가산한 규격을 적용한다.

하자보수의 대상

보수의 대상이 되는 식물 등은 수목, 다년생 초화류(지피류, 숙근류 등 다년생식물)를 말한다.

전쟁, 내란, 폭동 등에 준하는 사태, 천재지변과 이의 여파에 의한 경우 등을 제외하고는 식재식물의 고사는 보수의 대상이 된다.

위의 범위에 대해 화재, 낙뢰, 파열, 폭발 등에 의한 경우는 모수 보수의무에서 제외된다.

폭풍, 홍수, 한해, 염해 등의 경우에는 식재된 상태로 고사한 경우에 한하여 보수의무를 가지며 유실, 훼손, 도복 등의 경우는 보수대상에서 제외한다.

지급품을 식재하는 경우, 법정하자보수기간내에 고사목이 발생하면 발주자와 수급인이 별도 합의하지 않는 한 수급인은 다음의 기준에 따라 보수한다.  이 경우에도 수목의 고사여부는 발주자와 수급인 쌍방이 입회하여 판정한다.

제 2 조  수목의 굴취

수고 4.5m이상의 수목은 감독관과 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수한다.

설계서에 별도의 지시가 없음에도 표준규격을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 감독관에게 승인 받아야 한다.

뿌리분은 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬는다.

뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부처리한다.

뿌리분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제제 등의 약품을 처리하여 증산억제 및 운반에 도움이 되도록 한다.

굴취구덩이는 굴취후 즉시 산토로 메워 지형과 일치하도록 정리한다. 땅다지기와 높이, 방법에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

제 3 조  수목의 운반

운반시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

운반중 회복불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종동품으로 보상하고, 경미한 가지부러짐 등에 대해서는 감독관의 지시에 따라 조치한다.

운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

운반중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

뿌리분의 보토를 철저히 한다.

세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

지조는 간편하게 결박한다.

이중적재를 금한다.

비포장도로로 운반할 때에는 뿌리분에 충격을 받지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

제 4 조  수목의 가식

가식장소는 특별시방서에 정하는 바가 없을 때에는 사질양토로서 배수가 잘 되는 곳으로 하여야 하며 배수가 불량할 때에는 배수시설을 한다.

가식수목간에는 원활한 통풍을 위하여 충분한 식재간격을 확보한다.

가식수목의 뿌리분은 충분히 복토하여 분이 공기중에 노출되지 않도록 한다.

가식 후에는 뿌리분 주변의 공기가 완전히 방출되도록 관수한다.

가식장의 외주부 수목은 가지주 혹은 연식지주를 설치하여 수목이 바람 등에 흔들리지 않도록 한다.

제 5 조  수목의 식재

식재구덩이 굴착

식재구덩이의 위치는 설계서의 식재위치를 원칙으로 한다. 단, 다음의 경우에는 감독관과 협의하여 그 위치를 다소 조정할 수 있다.

암반, 구조물, 매설물 등과 같은 지장물로 인하여 굴착이 불가능한 경우

지하수 등으로 인하여 식재후 생육이 불가능하다고 판단되는 경우

배식미를 위해 바람직하다고 판단되는 경우

식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

식재구덩이는 굴착후 감독관의 검사를 받아 식재 및 객토한다.

객  토

식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움흙은 전량 객토한다. 토질은 부식질이 풍부하고 식물의 생육을 저해하는 물질을 포함하지 않은 사질양토를 표준으로 한다.

객토용 흙은 과적재되지 않도록 납입장소에서 차에 적재된 채로 검수받는다.

식  재

수목의 굴취, 운반, 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 받아 가식 또는 보양조치하였다가 식재한다.

기비는 완숙된 유기질비로를 식재구덩이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울 때에도 유기질 비료를 혼합하여 넣는다. 시비량은 설계서 및 특별시방서에 따른다.

식재는 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 현장에 따라 보기좋게 식재구덩이의 중심에 수직으로 식재한다. 이 때 분의 흙이 무너지지 않도록 주의한다.

식재시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다.

식재시 수목이 묻히는 근원부위는 굴취 전에 묻혔던 부위에 일치시키고 식재방향은 원래의 생육방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다. 다만 경관, 기능 등을 고려하여 적의 조정하여 식재할 수 있다.

식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

수목의 뿌리분을 식재구덩이에 넣어 방향을 정하여 나무를 앉힌다. 잘게 부순 양토질 흙을 뿌리분 높이의 1/2정도 넣은 후, 수형을 살펴 수목의 방향을 재조정하고, 다시 흙을 깊이의  3/4정도까지 추가해 넣은 후 잘 정돈시킨다.

수목앉히기가 끝나면 물을 식재구덩이에 충분히 넣고 각목이나 삽으로 저어 흙이 뿌리분에 완전히 밀착되고 흙속의 기포가 제거되도록 한다.

물조임이 끝나고 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

가로수 식재의 마감면은 보도연석면 보다 3cm이하로 끝마무리한다.

약제살포

농림부장관의 등록을 받은 것으로서 사용전에 견본 등을 제출하여 감독관의 승인을 얻어야 한다.

부적기에 식재한 나무에는 뿌리 절단부위에 발근촉진제를 처리하여야 하며, 식재후에도 일정한 간격을 두고 영양제, 증산억제제를 살포 주입하여 수목을 보호한다.

식재수목에서 병충해가 발견되는 경우에는 약제를 뿌려 구제하고 확산을 방지한다.

지주목 세우기

소정의 박피통나무, 각목. 대나무 또는 특별히 고안된 재료(파이프, 플라스틱)로 한다. 단, 지주용 목재는 내구성이 강한 것이나 방부처리한 것으로 한다.

지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지한다.

식재지역에 지반침하가 우려되는 경우에는 침하후 지주목이 유동하지 않도록 조치한다.

관 수

식재후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

여름의 관수는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대는 가능한 한 피한다. 또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하며 혹한기는 피하도록 한다.

모양잡기

수목식재후에는 수형을 정리하고 바람직한 성장을 유도하기 위하여 정지․전정한다. 정지․전정은 위에서부터 아래로, 우측에서 좌측으로 돌아가면서 다음의 공통원칙을 지켜 시행하며 감독관의 특별한 지시가 있는 경우에는 그에 따른다.

고사지나 병지는 제거한다.

통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

수세가 고르게 수형의 균형을 잡아준다.

그 나무 고유의 수형이나 이식전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

가로수의 경우에는 보차도의 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

가지의 제거는 잔가지부터 자르고, 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여 부패를 방지한다.

제 6 조  지피 및 초화류 식재

시공일반

적용범위 : 잔디 및 비탈면녹화를 제외한 지피류와 초화류의 식재공사, 화단조성공사등에 적용한다.

설계요구조건 : 식재지역에 여러 종류의 지피류, 초화류를 혼식하는 경우에는 설계도에 각 초종별 식재위치와 소요수량을 병기하여야 한다.

재료에 따른 다양한 생육 및 재배조건을 충족시켜야 한다.

재료

지피류 및 초화류 소재는 종사 및 1년생, 2년생, 숙근류, 구근류 등으로 구분한다.

종자의 규격은 중량단위의 수량과 순량률 및 발아율로, 초화류의 규격은 분얼, 포기 등으로 표시한다.

종자는 신선하고 병충해가 없으며 잡초의 종자가 혼합되지 않고 발아율이 양호한 것이어야 한다.

지피류 및 초화류는 원래의 형태와 성상을 유지하고 병충해․상해가 없으며 건전한 생육을 유지하는 것으로써 일반적으로 다음의 요건에 부합하여야 한다.

-지정된 규격에 맞아야 하고

-줄기, 잎, 꽃눈의 발달이 양호하며

-병충의 피해가 없고

-뿌리가 충실하여, 흙이 충분히 붙어 있어야 한다.

시공

식재에 앞서 지반을 충분히 정지하고 쓰레기, 낙엽, 잡초 등을 제거한 후 적당하게 관수하여 식재상을 조성한다.

객토는 일반적인 객토용 양토의 사용을 원칙으로 하나 지피, 초화의 종류와 상태에 따라 유기질토양(부식, 부엽, 이탄토 등)을 첨가할 수 있으며 화분재배의 경우에는 인공적으로 생산되는 특수토양 등으로 배양토를 조성하여 사용한다.

토심은 초장의 높이와 잎, 분얼의 상태에 따라 다르나 표토최소토심은 30～40㎝내외로 한다.

재식하기 전에 먼저 생육에 해로운 불순물을 지표면으로부터 제거한 후 바닥을 부드럽게 파서 고른다.  뿌리가 상하지 않도록 주의하면서 근원부위를 잡고 약간 들어 올리는 듯 하면서 재배용토가 뿌리사이에 빈틈없이 채워지도록 심고 충분히 관수한다.  심은 후에 액비를 주면 생육이 더욱 촉진된다.

가는 대나무류 및 지피류 식재간격은 설계서에 지정되지 않은 경우 15㎝(44주/㎠)를 표준으로 한다.

지피류 및 초화류를 뗏장 또는 기타의 방법으로 식재하는 경우에는 제조회사의 시공지침을 따른다.

덩굴성 식물은 식재후 주요 장소를 대나무 또는 지정재료로 고정한다.

종자의 파종은 각 재료별 파종방법에 따라 화단 전면에 걸쳐 균일하게 파종한다.  파종일시에 대해서는 감독자와 합의하여 기후를 충분히 고려하고 파종직후에 강우에 의해 종자가 유출되지 않도록 조치한다.

시공후 기후에 주의하고 감독자의 지시에 따라 지나치게 건조하지 않도록 양생․관리하여 발아를 촉진시킨다.

특수한 식물의 식재와 파중에 대해서는 각 식물별 재식 및 파종방법 또는 특별시방서를 따른다.