붙임 1		신청서 및 구비서류

소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 참여 신청서

신청인	① 상호(사업장 명칭)							② 성명(대표자)
	③ 성명(담당자)							직 급
	전화번호							핸드폰번호
	이메일							팩 스
시공업체	④ 상호(사업장 명칭)							⑤ 성명(대표자)
	⑥ 성명(담당자)							핸드폰번호
	이메일							팩 스
	⑦ 주 소		(전 화 번 호 : )
사업장현황	⑧ 사업장소재지		(전 화 번 호 : )
	⑨ 업 종(종별)		( 종)					⑩ 주생산품명
	⑪ 대기배출시설 현황
	배출시설명	규 격		수 량			대기오염물질 종류	발생량(톤/년)	최근 자가측정 결과(측정일)	이론적배출농도
		반		드			시	작	성
				(별			첨	안	됨)
설치및개선대상	⑫ 설치대상 방지시설 (설치년도 : 년 월) ※ 가동개시일 기준으로 기재 및 증빙
	관련 배출시설	설치예정 방지시설
		방지시설 종류				규 격		수 량	처리대상 오염물질
	착공 예정일					준공 예정일			총 공사기간	일
	예상 총사업비 (IoT 포함) (VAT제외) 만원단위 절사	원						예상 보조금 (국비 +시비) 신청액	원
		⦁방지시설:			원
		⦁사물인터넷 :			원			자부담액	원
위와 같이 소규모 사업장 방지시설 설치사업을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 대구광역시장 귀하
■ 구비서류 1. 대기오염방지시설 설치계획서(양식 첨부) 1부 2. 대기배출시설 설치 허가(신고)증 및 가동개시일 증빙 자료 사본 1부 3. 사업장 위치도(양식 첨부) 1부 4. 사업자 등록증(배출업체, 시공업체) 사본 각 1부 5. 최근 자가측정결과(최근 1년간 자료) 사본 1부 6. 중소기업확인서(중소벤처기업부 발행) 1부 7. 개인정보 수집・이용 및 제3자 위탁·제공 동의서(양식 첨부) 1부 8. 자체 방지시설 투자계획(해당시) 1부 9. 환경전문공사업체 등록증 사본 1부 10. 이행확약서(배출업체, 환경전문공사업체 각각 작성, 양식첨부) 각 1부 11. 인감증명서(법인인 경우, 법인인감증명서) 1부 12. 국세 및 지방세 완납증명서(배출업체, 시공업체) 각 1부 13. 건축물 대장, (해당시)임대차 계약서(소유권 확인용) 각 1부 14. 사후관리 이행 동의서(양식 첨부) 1부 15. 사물인터넷(IoT) 측정기기 설치계획서(양식 첨부) 1부 16. 중소기업 지원사업 통합관리시스템 정보 활용을 위한 동의서(양식참고) 1부 17. 보조금 반납 확약서 1부. ※ 신청서(구비서류 포함) 총 2부(초록색 정부화일철), 사본의 경우 원본대조필 날인 후 제출, PDF 파일 제출 ※ 상기 구비서류는 번호순으로 구분하여 파일 인덱스 후 철하여 제출 ※ 모든 서류 날인시, 인감 도장 사용

【구비서류 1】 대기오염방지시설 설치계획서

대기오염방지시설 설치계획서

1. 사업(공사)개요

가. 대상업체

사업장 명칭		업종/대기종수
사업장 소재지

나. 해당시설 설치공사 목적 및 필요성

※ 해당시설로 인한 문제점을 바탕으로 상세히 기술

2. 대기오염 배출‧방지시설 설치 내역

가. 시설 내역

1) 대상 시설 전, 후 내역

기존 시설							변경 후 시설
배출시설			방지시설				배출시설			방지시설
시설명	용량	수량	시설명	용량	수량	설치년도	시설명	용량	수량	시설명	용량	수량

※ 기존 방지시설 설치년도는 가동개시일 기준으로 작성할 것

※ 설치용량 변경 시 변경사유(풍량 재산정 등) 기재

2) 오염물질 개선계획 ※ 허가증에 제시된 대상시설의 오염물질 항목 전체

오염물질	b. 자가측정 농도 (개선 전)	a.오염물질 발생농도 (이론산출)	c.개선 후 배출농도 (목표농도)	현 처리효율 (a-b)/a	목표 저감효율 (a-c) /a

※ 자가측정 농도(먼지 포함)는 최근 2회 측정 평균 농도 또는 최대치 택 1 작성.

(자가측정기록부, 오염물질 이론발생농도 산정자료 등 근거자료 첨부)

3) 보증 사항(설치 후)

① 오염물질 저감효율 : 제시한 저감효율을 달성함과 동시에 배출허용기준의 50% 이내

※ 증빙 자료(설치 후 인입가스 농도 및 배출가스 농도 성적서) 제출

② 풍량 : 설계치의 80% 이상, 110% 이하(제출한 자가측정자료 유량으로 확인)

③ 섬유염색업종 : 복합악취 300배 이내, 백연無 (0℃ 기준)

④ 악취민원발생사업장 : 복합악취 300배 이내

4) 대상시설 사진(배출시설 및 방지시설)

① 배출시설 내역서

※ 해당 방지시설에 연결된 배출시설 기재(허가증 기준으로 작성)

구분	배출시설명	용량 (단위기재)	관련사진
1	예시) 연마시설	15.8KW	“사진첨부”
2
3
4
5

② 대기방지시설 설치 지원 전 사진(상세히)

<사진>	<사진>
설명	설명
“사진첨부”	“사진첨부”
설명	설명
“사진첨부”	“사진첨부”
설명	설명
“사진첨부”	“사진첨부”
설명	설명

나. 설치 방지시설 개요

1) 방지시설 채택 이유 (노화 또는 부식, 처리효율의 감소 등)

2) 채택한 방지시설의 처리 원리 및 특이사항

※ 백연 최소화 방안 등 설계에 반영

3) 처리계통도 (세부시설내역 및 용량을 표시한 표로 작성하고 개선 전과          후로 나눠 표시)

※ 변경 및 증설의 경우에는 기존시설과 신규시설을 명확히 구분하여 표시

<예시>
배-1	➡	대기오염물질발생		➡	방-1	➡	대기배출		➡	송풍기 (40Hp×1기)	➡	대기배출
탈청시설 (60㎥×1기)		가스량 온 도 먼 지	200㎥/min 25℃ 200mg/S㎥		방지시설 (200㎥/min) 처리효율(90%)		가스량 온 도 먼 지	200㎥/min 25℃ 20mg/S㎥

다. 설계 사양

1) 배출시설별 배기풍량 및 오염물질발생량 산정

① 객관적으로 입증 가능한 문헌을 참조하여 작성하고, 참조한 문헌 등은 첨부로 제출.

- 대기오염방지시설 설계실무편람

- 환경기술감리표준화

- 대기오염물질 배출계수 고시

EPA 배출계수

실제 측정 자료

- 국소포집시설 설계 편람 등

② 배출시설별로 오염물질 농도, 온도와 풍량을 계산하고, 방지시설로 유입되기 전의 혼합 가스에 대한 농도, 온도 및 풍량을 계산

※ 배출시설별 배기풍량(배출풍량) : 여유율 중복산정 불인정

2) 방지시설 설계내역서

가) 방지시설 개요

(예시) - 명칭 : 여과집진시설

- 형식 : Bag-Filter or Cartridge-Filter

- 필터규격 :

- 여과집진시설 탈진방식 :

나) 방지시설 본체의 설계 및 계산근거    ※ 방지시설 용량 변경 시, 명확한 근거 제시          ① 통과속도 (여과속도) 계산

「대기오염방지시설설계실무편람(1999. 07, 대구지방환경관리청장)」 또는 객관적인 문헌에 서술된 설계기준을 제시

② 필요 면적 또는 직경  : 통과(여과)속도에 따른 직경 또는 면적 계산

③ 내부 부품 설계

- 여과필터(활성탄흡착층) 규격 및 수량

- 여과필터(활성탄흡착층) 규격 및 수량

- 활성탄 적재방식 설명 : 활성탄은 요오드가 1,000이상 사용

- 활성탄(여과필터) 교체주기

충전층의 종류 및 높이, 사양

- 부대시설 설치사양 : 차압계, 레귤레이터, 로타리밸브 등

- 연료, 원료 등의 사용량 및 제품의 생산량, 작업시간 고려

다) 덕트의 설계 계산

- 대기오염방지시설 설계실무편람 및 산업환기매뉴얼 등의 객관적 문헌에 서술된 설계기준 제시

라) 압력손실 계산

- 대기오염방지시설 설계실무편람 및 산업환기메뉴얼 등 객관적 문헌에 서술된 기준 제시

- 도면 또는 그림파일 세부내역 제출

- 배출시설 → 덕트→ 방지시설 최종 배출시 까지 압력손실 산출

- 여유율은 20%를 초과하지 않도록 설계

마) 송풍기의 동력 계산

- 대기오염방지시설 설계실무편람 및 산업환기메뉴얼 등 객관적 문헌에 서술된 기준 제시

- 동력의 여유율은 20%를 초과하지 않도록 설계

바) 세정수 순환펌프

- 액가스비, 유량과 수두(mH) 등 사양 명기

- 사양에 따른 동력 계산

라. 방지시설 유지관리 계획

1) 유지관리계획 : 후드 및 덕트, 방지시설, 송풍기 등

2) 유지관리비용 산정

가) 소모품 교체비(활성탄, 여과필터, 데미스터, 폴링 등)

※ 자체제작 소모품의 경우 설치 이후 안정적인 공급 방법 제시

나) 용수, 연료, 전력비 등

다) 기타 보수비 등

3. 공사 설계도면(설계도면은 A3 및 PDF 제출)

※ 설계도면 상세 기재(규격, 번호, 재질, 명칭등)

- 물량산출내역과 비교 및 검토 진행으로 실측 제작도면 작성

1) 방지시설 처리 흐름도(P&ID)

2) 배출시설 및 방지시설배치도,

3) 방지시설 외형도 (측정구 형태 및 위치가 포함)

4) 방지시설 내부도(물량 확인용),

5) 배관 및 덕트 설치도 (방지시설과 연계)

6) 방지시설 지지용 철구조물 및 유지보수용 사다리 및 계단 도면

6) 전기판넬 외형도 및 회로도,

7) IoT 외형도 및 회로도 등(사업장 내 설치위치, 치수, 부품위치 표시된 도면)

8) 기타 사항

- 물량산출 확인 가능하도록 치수 명기.

- 기타 특기 사항 및 특수 공법이 반영될 경우에는 입증할 수 있는 도면 포함

- 공사의 특이성이 있는 경우 별도의 도면 제출

- 필요에 따라 기초, 보온 등 도면

4. 공사 소요금액 산출내역 (※ 부가가치세 제외하며 천원 단위는 절사함)

※ 다수의 방지시설일 경우 방지시설별 공사 소요금액 산출내역 필히 개별 작성

가. 공사비 총괄내역

총공사금액 (①+②+③)	방지시설①	방지시설②	비 고
			(단위 : 원, VAT제외)

[예시] 방지시설①=방지시설A+사물인터넷A’

방지시설②=방지시설B+사물인터넷B’

1) 공사금액 총괄내역(방지시설 ①)

가) 공사금액 총괄

공사금액 ① (A+A’)	방지시설(A-①)	사물인터넷(IoT)(A’-①)	비 고
			(단위 : 원, VAT제외)

나) 방지시설(A-①)

공 사 종 별		금 액(원)	세 부 산 출 내 역
합 계
공사비	소 계
	토목공사 철구조물공사 기계공사 배관(덕트)공사 전기공사 건축공사 기타공사		※ 내용이 많을 경우 별첨
일반관리비
이 윤

다) 사물인터넷

* 사물인터넷 공사비용은 개별 단가를 적용하여 금액을 산출하여 정액지원함.

구분	공 사 종 별	공사구분			비 고
		단가	수량	금액
순공사원가	차압계(압력계)	400,000			단위 : 원 (VAT제외)
	pH계(흡수‧세정시설)	1,000,000
	전류계(전기집진시설)	300,000
	온도계	500,000
	전류계 배출시설	300,000
	전류계 방지시설	300,000
	IoT게이트웨이	1,600,000
	합 계(A‘-②)

2) 공사금액 총괄내역(방지시설 ②)

가) 공사금액 총괄

공사금액 ② (A+A’)	방지시설(A-②)	사물인터넷(IoT)(A’-②)	비 고
			(단위 : 원, VAT제외)

나) 방지시설

다) 사물인터넷(IoT)

※ 신청 방지시설이 여러개일 경우, 방지시설별로 구분하여 내역서 작성

나. 공사원가계산서

다. 공사비 집계표

라. 공사비 세부내역서

마. 자재수량 산출서

바. 물가 또는 적산정보사본(원가 계산 및 물량산출서 양식 참조)

- 당해연도 최근 종합적산정보 및 종합적산자료를 적용하여 산출(해당 품목 밑줄)

사. 자재단가표

- 종합물가정보(또는 종합물자자료) 당해연도 1월호 이후의 단가적용하여 제출.

예) 전동기, 활성탄

- 물가정보 또는 물가자료에 단가가 없는 경우 구매업체 복수견적서 제출

※ 견적처리는 부득이한 경우에 최소한으로 할 것(준공시 세금계산서 제출)

아. 노무비 단가 : 당해연도 정부노임단가 적용

※ 해당년도 “건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준”참고하여 작성

∙ 산업안전보건관리비 : 총공사금액 2천만원 이상 건설공사

∙ 산재보험료, 고용보험료 : 모든 건설공사 의무사항

∙ 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 : 공사기간 1개월(30일)이상 모든 공사에 반영

∙ 일반관리비 : (재료비+노무비+경비) * 6%이내

∙ 이윤 : (노무비+경비+일반관리비) * 15%이내

∙ 원가계산서 상 외부 크레인 등 장비 사용료는 경비 항목으로 구성

∙ 기타경비, 환경보전비, 퇴직공제부금비는 제외

5. 자체 방지시설 투자계획(해당시)

총공사비(A)	신청서 총사업비(B)	자체 방지시설 투자(C)
천원단위 절사	4. 공사 소요금액 기재	A – B

※ 설치비 한도를 초과하는 공사비는 자체 방지시설 투자비용으로 별도 산출

6. 사업장 방지시설 지원(신청)실적

※ 5년 이내에 정부(중앙, 지방)로부터 지원 받은 방지시설 내역

※ 없는 경우 해당없음으로 기재

[원가 계산 및 물량산출서(양식)]

	見 積 書
							공급자	등록번호
								상 호				대표자
								주 소
	아래에 대하여 다음 조건으로 견적합니다.							업 태				종목
	지불조건 : 계약금 -%, 중도금 -%, 잔 금 -%										견적 유효 기간 : 제출후 1개월
	견적금액 ; 一金 삼백오십만원 整					(		₩3,500,000		)			VAT 별도
	품 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비			총 액		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		단 가	금 액
	EXHAUST SYSTEM 제작＊설치공사	-	1	LOT									0
	IOT 설치공사		1	LOT	3,500,000	3,500,000							3,500,000
	합 계												3,500,000
	[ 견적제외사항]			[ 공사시간 ]		계약일로부터 30일 이내				[ 특기사항 ]

공사원가 계산서 흡수에의한시설 단위 : 원
비목		구 분	소 요 금 액	구성비(%)	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비
		간접재료비
		소계
	노무비	직접노무비
		간접노무비		직접노무비×13.0%
		소계
	경비	기타경비		(재료비+노무비)×5.8%
		산재보험료		노무비×3.56%
		고용보험료		노무비×1.01%
		건강보험료		직접노무비×3.545%
		노인장기요양보험료		건강보험료×12.95%
		연금보험료		직접노무비×4.5%
		산업안전보건관리비		(재료비+직접노무비)×3.09%
		소계
	합 계			(재료비+노무비+경비)
일반관리비				(재료비+노무비+경비)X6%
이윤				(노무비+경비+일반관리비)x15%
총 공 사 비				천이하 절사

공사원가 계산서 흡착에의한시설 단위 : 원
비목		구 분	소 요 금 액	구성비(%)	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비
		간접재료비
		소계
	노무비	직접노무비
		간접노무비		직접노무비×13.0%
		소계
	경비	기타경비		(재료비+노무비)×5.8%
		산재보험료		노무비×3.56%
		고용보험료		노무비×1.01%
		건강보험료		직접노무비×3.545%
		노인장기요양보험료		건강보험료×12.95%
		연금보험료		직접노무비×4.5%
		산업안전보건관리비		(재료비+직접노무비)×3.09%
		소계
	합 계			(재료비+노무비+경비)
일반관리비				(재료비+노무비+경비)X6%
이윤				(노무비+경비+일반관리비)x15%
총 공 사 비				천이하 절사

공 종 별 집 계 표

공 종	규 격	수량	단위	재료비		노무비		경 비		계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
[철거 & 제작 및 설치공사]
1-1. 제작 및 설치공사		1	LOT		-		-		-		-
1-2. 제작 및 설치공사		1	LOT		-		-		-		-
1-3. DUCT 제작＊설치공사		1	LOT		-		-		-		-
1-4. 기계류 설치공사		1	LOT		-		-		-		-
1-5. 전기 계장 공사		1	LOT		-		-		-		-
합 계					-		-		-		-

세 부 내 역 서

공 종	규 격 및 재 질	수량	단위	재 료 비			노 무 비		경 비		계		비고
				단 가	금 액		단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1. 공사 원가 내역서 제작 및 설치공사
1-1. 제작 및 설치공사		1	LOT		-			-		-		-
1-2. 제작 및 설치공사		1	LOT		-			-		-		-
1-3. DUCT 제작＊설치공사		1	LOT		-			-		-		-
1-4. 기계류 설치공사		1	LOT		-			-		-		-
1-5. 전기 계장 공사		1	LOT		-			-		-		-
합 계					-			-		-		-

세 부 내 역 서

공 종	규 격 및 재 질	수량	단위	재 료 비			노 무 비		경 비		계		비고
				단 가	금 액		단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1-1. 제작 및 설치공사
STEEL PLATE(SS400)	4" * 8" * 4.5T		KG										물가정보I P67
	4" * 8" * 6T		KG										물가정보I P67
	4" * 8" * 9T		KG										물가정보I P67
CHECK PLATE(SS400)	4" * 8" * 4.5T		KG										물가정보I P68
배관용탄소강관	32A		M										물가정보I P504
배관용탄소강관	40A		M										물가정보I P504
압력배관용탄소강관	150A		M										물가정보I P505
FLAT BAR(SS 400)	50mm * 6T		KG										물가정보I P55
CHANNEL	150 X 75		KG										물가정보I P57
FLANGE	150A		EA										물가정보I P517
B/L FLANGE	150A		EA										물가정보I P517
방청칠	1회칠		㎡										적산정보 P791
끝매기칠	1회칠		㎡										적산정보 P791
잡철물 제작설치			TON										적산정보 P789
강제류 제작설치			TON										적산정보 P885
소 계					-			-		-		-

세 부 내 역 서

공 종	규 격 및 재 질	수량	단위	재 료 비			노 무 비		경 비		계		비고
				단 가	금 액		단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1-2. 제작 및 설치공사
STEEL PLATE(SS400)	4" * 8" * 4.5T		KG										물가정보I P67
	4" * 8" * 9T		KG										물가정보I P67
CHANNEL	150 X 75		KG										물가정보I P57
방청칠	1회칠		㎡										적산정보 P791
끝매기칠	1회칠		㎡										적산정보 P791
잡철물 제작설치			TON										적산정보 P789
소 계					-			-		-		-

세 부 내 역 서

공 종	규 격 및 재 질	수량	단위	재 료 비			노 무 비		경 비		계		비고
				단 가	금 액		단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1-3. DUCT 제작＊설치공사
SPIRAL DUCT	650Φ		M										물가정보I P843
	500Φ		M										물가정보I P843
	300Φ		M										물가정보I P843
	250Φ		M										물가정보I P843
	200Φ		M										물가정보I P843
	150Φ		M										물가정보I P843
ELBOW90	650Φ		EA										물가정보I P844
	500Φ		EA										물가정보I P844
	300Φ		EA										물가정보I P844
	250Φ		EA										물가정보I P844
	200Φ		EA										물가정보I P844
	150Φ		EA										물가정보I P844
R-Y-T	500*500*200		EA										물가정보I P845
	500*300*250		EA										물가정보I P845
	250*200*200		EA										물가정보I P845
	200*150*150		EA										물가정보I P845
	300*150*300		EA										물가정보I P845
	300*150*150		EA										물가정보I P845

세 부 내 역 서

공 종	규 격 및 재 질	수량	단위	재 료 비			노 무 비		경 비		계		비고
				단 가	금 액		단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1-3. DUCT 제작＊설치공사
DAMPER	200Φ		EA										물가정보I P838
	150Φ		EA										물가정보I P838
행거	500Φ		EA										물가정보I P845
	300Φ		EA										물가정보I P845
	250Φ		EA										물가정보I P845
	200Φ		EA										물가정보I P845
	150Φ		EA										물가정보I P845
덕트공	650Φ		M										적산정보 P746
	500Φ		M										적산정보 P746
	300Φ		M										적산정보 P746
	250Φ		M										적산정보 P746
	200Φ		M										적산정보 P746
	150Φ		M										적산정보 P746
담파공	200Φ		EA										적산정보 P752
	150Φ		EA										적산정보 P752
소 계

세 부 내 역 서

공 종	규 격 및 재 질	수량	단위	재 료 비			노 무 비		경 비		계		비고
				단 가	금 액		단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1-4. 기계류 설치공사
EXHAUST FAN	200CMM*350mmAq		SET										물가정보I P827
MOTOR	22KW * 4P		SET										물가정보I P766
방진스프링	SMB-300		SET										물가정보I P1033
BAG FILTER	Φ156 * 3000L		EA										물가정보I P999
BAG CAGE	Φ156 * 3000L		EA										물가정보I P999
VANTURE	Φ156		EA										물가정보I P999
PULSE V/V	D-V/V		EA										물가정보I P999
TIMER	10POINT		EA										물가정보I P999
ROTARY V/V	Φ300		EA										가정보I P625
소 계

세 부 내 역 서

공 종	규 격 및 재 질	수량	단위	재 료 비			노 무 비		경 비		계		비고
				단 가	금 액		단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1-5. 전기 계장 공사
케이스	800*1400*200		SET										물가정보II P355
PILOT LAMP	YS PL2-T11		EA										물가정보II P362
VOLT METER	YS AM-46		EA										물가정보II P362
AMPERE METER	YS VM-46		EA										물가정보II P362
적산전력계	3P4W		EA										물가정보II P372
P.B.L	YS AP12		EA										물가정보II P362
BUZZER	YS EB2		EA										물가정보II P362
N.F.B	ABS104c/100A		EA										물가정보II P345
MAGNET	MC-50a		EA										물가정보II P353
	MC-40a		EA										물가정보II P353
	MC-09a		EA										물가정보II P353
WIRE DUCT	40 X 60		M										물가정보II P310
CABLE	F-CV 25SQX4C		M										물가정보II P270
	F-CV 25SQX1C		M										물가정보II P270
	F-CV 1.5SQX3C		M										물가정보II P270
	F-GV 16SQ		M										물가정보II P267
ELP 전선관	40mm		M										물가정보II P307
플렌트전공	전동기 제어반		인										적산정보 P1081

세 부 내 역 서

공 종	규 격 및 재 질	수량	단위	재 료 비			노 무 비		경 비		계		비고
				단 가	금 액		단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1-5. 전기 계장 공사
	전동기 결선		인										적산정보 P1080
	전동기 설치		인										적산정보 P1080
내선전공	전선관(42mm)		M										적산정보 P1064
전기판넬 설치	벽면		인										적산정보 P1065
소 계

세 부 산 출 물 량 (예시)

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
1. 제작 및 설치공사
1-1.	SS400 PLATE	(1.219m × 2.438m × 4.5T)				SS400
(1)	BODY_1	2,250W × 2,500L × 3,600H	면적 : {(2.25m × 2.5m × 2EA) + (2.25m × 3.6m × 2EA) + (2.5m × 3.6m × 2EA) = 45.45㎡
			중량 : 45.45㎡ × 35.35kg/㎡ × 1.1 = 1,767.3kg	kg	1,767.3
(2)	HOPPER_1	D1=2,250, D2=300, H=1,500	면적 : 1/2 × (D1 + D2) × H
			= {1/2 × (2.25 + 0.3) × 1.5 × 2EA} = 3.83㎡
			중량 : 3.83㎡ × 35.35kg/㎡ × 1.1 = 148.9kg	kg	148.9
(3)	HOPPER_2	D1=2,500, D2=300, H=1,500	면적 : 1/2 × (D1 + D2) × H
			= {1/2 × (2.5 + 0.3) × 1.5 × 2EA} = 4.2㎡
			중량 : 4.2㎡ × 35.35kg/㎡ × 1.1 = 163.3kg	kg	163.3
(4)	OUT LET	0.7W × 2.25L × 700H	면적 : {(2.25m × 0.7m × 2EA) + (0.7m × 0.7m × 2EA)} = 4.13㎡
			중량 : 4.13㎡ × 35.35kg/㎡ × 1.1 = 160.6kg	kg	160.6
(5)	IN LET	500A × 500H	면적 : (π × 0.5 × 0.5) = 0.79㎡
			중량 : 0.79㎡ × 35.35kg/㎡ × 1.1 = 30.7kg	kg	30.7

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
1. 제작 및 설치공사
1-2.	SS400 PLATE	(1.219m × 2.438m × 6T)				SS400
(1)	MAN HOLE	500W × 500L × 1EA	면적 : (0.5m × 0.5m) × 1EA = 0.25㎡
			중량 : 0.25㎡ × 47.11kg/㎡ × 1.1 = 13.0kg	kg	13.0
(2)	COVER	450W × 2,000L × 5EA	면적 : (0.45m × 2.00m) × 5EA = 4.5㎡
			중량 : 4.5㎡ × 47.11kg/㎡ × 1.1 = 233.2kg	kg	233.2
1-3.	SS400 PLATE	(1.219m × 2.438m × 9T)				SS400
(1)	FLANGE	500A × 4EA	면적 : {(π × 0.652 ÷ 4) - (π × 0.502 ÷ 4)} × 4EA= 0.54㎡
			중량 : 0.54㎡ × 70.66kg/㎡ × 1.1 = 42.0kg	kg	42.0
(2)	STACK BRACKET	300W × 300L × 4EA	면적 : (0.3m × 0.3m) × 4EA = 0.36㎡
			중량 : 0.36㎡ × 70.66kg/㎡ × 1.1 = 28.0kg	kg	28.0
(3)	PERFORATED GRILLE	2,250W × 2,500L	면적 : (2.25m × 2.5m) = 5.63㎡
			중량 : 5.63㎡ × 70.66kg/㎡ × 1.1 = 437.6kg	kg	437.6

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
1. 제작 및 설치공사
1-4.	CHECK PLATE	(0.914m × 1.829m × 4.5T)				SS400
(1)	WALK WAY	900W × 3,250L × 1EA	면적 : (0.9m × 3.25m) × 1EA = 2.93㎡
			중량 : 2.93㎡ × 37.03kg/㎡ × 1.1 = 119.3kg	kg	119.3
1-5.	배관용 탄소강관	(32A)				SS400
(1)	HAND RAIL	32A × 40m	중량 : 40m × 3.16kg/m × 1.05 = 132.7kg(42m)	kg	132.7
1-6.	배관용 탄소강관	(40A × 3.25T)				SS400
(1)	PULSE 배관(내부)	40A × 20m	중량 : 20m × 3.63kg/m × 1.05 = 76.2kg(21m)	kg	76.2
1-7.	압력배관용 탄소강관	(150A)				SS400
(1)	AIR HEAD	150A × 2.5m	중량 : 2.5m × 28.26kg/m × 1.05 = 74.2kg(2.6m)	kg	74.2
1-8.	SUPPORT	(50B × 6T_FLAT BAR)				SS400
(1)	BODY SUPPORT	50B × 60m	중량 : 60m × 2.36kg/m × 1.05 = 148.7kg(63m)	kg	148.7
1-9.	CHANNEL	(150 X 75)				SS400
(1)	BASE	2,250W × 2,500L × 1EA	길이 : {(2.25m × 2EA) + (2.5m × 2EA) + (0.9m × 5EA)} = 14m
			중량 : 14m × 18.6kg/m × 1.05 = 273.4kg	kg	273.4
(2)	TRUSS	2,250W × 2,500L × 2,750H × 1EA	길이 : {(2.75m × 4EA) + (2.25m × 2EA) + (2.5m× 2EA)} = 20.5m
			중량 : 20.5m × 18.6kg/m × 1.05 = 400.4kg	kg	400.4

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
1. 제작 및 설치공사
1-10	직접 재료물량					SS400
(1)	잡철물 중량	SS400 PLATE(4.5T)	1,767.3kg + 148.9kg + 163.3kg + 160.6kg + 30.7kg = 2,270.8kg	kg	2,270.8
		SS400 PLATE(6T)	13.0kg + 233.2kg = 246.2kg	kg	246.2
		SS400 PLATE(9T)	42.0kg + 28.0kg + 437.6kg= 507.6kg	kg	507.6
		CHECK PLATE(4.5T)	119.3kg	kg	119.3
TOTAL 1				KG	3,143.9
(2)	강재류 중량	배관용 탄소강관(32A)	132.7kg	kg	132.7
		배관용 탄소강관(40A)	76.2kg	kg	76.2
		압력배관용 탄소강관(150A)	74.2kg	kg	74.2
		SS400 FLAT BAR(50 × 6T)	148.7kg	kg	148.7
		CHANNEL(150 X 75)	273.4kg + 400.4kg= 673.8kg	kg	673.8
TOTAL 2				KG	1,105.6
TOTAL 2			3,143.9kg + 1,105.6kg	KG	4,249.5
1-10	도장면적 환산
(1)	도장면적	잡철물 + 강재류	(3,143.9kg + 1,105.6kg) x 1.02 = 4,334.5kg
			면적 : 4.3345ton x 66㎡/ton = 286㎡	㎡	286

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
2. 제작 및 설치공사
2-1.	SS400 PLATE	(1.219m × 2.438m × 4.5T)				SS400
(1)	BODY	Φ1,250 × 1,250H × 1EA	면적 : [(π x 1.252m ÷ 4) + (1.25m x π x 1.25m) +
			(1.25m + 0.25m) x π/2 x 1.25m] = 9.08㎡
			중량 : 9.08㎡ × 35.35kg/㎡ × 1.1 = 353.1kg	kg	353.1
(2)	EXIT TUBE	Φ1,250 × 2,500H × 1EA	면적 : 1.25m x π x 2.5m = 9.81㎡
			중량 : 9.81㎡ × 35.35kg/㎡ × 1.1 = 381.5kg	kg	381.5
(3)	INLET HOLE	□250W x 750L x 400H	면적 : (0.25m + 0.25m + 0.75m + 0.75m) x 0.4m x = 0.8㎡
			중량 : 0.8㎡ × 35.35kg/㎡ × 1.1 = 31.1kg	kg	31.1
(4)	STRUCTURE BRACKET	300W x 300L x 4EA	면적 : (0.3m x 0.3m x 4) + (0.15m x 0.2m x 16) = 0.84㎡
		150W x 200L x 16EA	중량 : 0.84㎡ × 35.35kg/㎡ × 1.1 = 32.7kg	kg	32.7
2-2.	SS400 PLATE	(1.219m × 2.438m × 9T)				SS400
(1)	SUPPORT BASE	300W x 300L x 4EA	면적 : (0.3m x 0.3m x 4) = 0.36㎡
			중량 : 0.36㎡ × 70.66kg/㎡ × 1.1 = 28.0kg	kg	28.0
2-3	CHANNEL	(150 X 75)				SS400
(1)	TRUSS	1,300W × 1,300L × 1EA	길이 : {(1.3m × 8EA) + (3.5m × 4EA)} = 24.4m
			중량 : 24.4m × 18.6kg/m × 1.05 = 476.5kg	kg	476.5

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
2. 제작 및 설치공사
2-4	직접 재료물량					SS400
(1)	잡철물 중량	SS400 PLATE(4.5T)	353.1kg + 381.5kg + 31.1kg + 32.7kg = 798.4kg	kg	798.4
		SS400 PLATE(9T)	28.0kg	kg	28.0
TOTAL 1				KG	826.4
(2)	강재류 중량	CHANNEL(150 X 75)	476.5kg	kg	476.5
TOTAL 2				KG	476.5
TOTAL 2			826.4kg + 476.5kg	KG	1,302.9
2-5	도장면적 환산
(1)	도장면적	잡철물 + 강재류	(826.4kg + 476.5kg) x 1.02 = 1,329.0kg
			면적 : 1,329ton x 66㎡/ton = 88㎡	㎡	88

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
3. 국소배기장치(HOOD & DUCT)제작 및 설치공사
3-1.	DUCT 공사	SPIRAL DUCT(직관)				SPIRAL
(1)	650Φ	650Φ × 10m × 1.1 = 11m	- ISO - METRIC 도면 참조 -	m	11
(2)	500Φ	500Φ × 19m × 1.1 = 20.9m	- ISO - METRIC 도면 참조 -	m	20.9
(3)	300Φ	300Φ × 21m × 1.1 = 23.1m	- ISO - METRIC 도면 참조 -	m	23.1
(4)	250Φ	250Φ × 14m × 1.1 = 15.4m	- ISO - METRIC 도면 참조 -	m	15.4
(5)	200Φ	200Φ × 8m × 1.1 = 8.8m	- ISO - METRIC 도면 참조 -	m	8.8
(6)	150Φ	150Φ × 30.5m × 1.1 = 33.5m	- ISO - METRIC 도면 참조 -	m	33.5
3-2	DUCT 공사	90° ELBOW				SPIRAL
(1)	650Φ	650Φ × 1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(2)	500Φ	500Φ × 7EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	7
(3)	300Φ	300Φ × 1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(4)	250Φ	250Φ × 1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(5)	200Φ	200Φ × 1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(6)	150Φ	150Φ × 7EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	7

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
3. 국소배기장치(HOOD & DUCT)제작 및 설치공사
3-3.	DUCT 공사	R.Y.T				SPIRAL
(1)	500-500-200	500Φ×500Φ×200Φ×1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(2)	500-300-250	500Φ×300Φ×250Φ×1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(3)	250-200-200	250Φ×200Φ×200Φ×1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(4)	200-150-150	200Φ×150Φ×150Φ×1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(5)	300-150-300	300Φ×150Φ×300Φ×1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(6)	300-150-150	300Φ×150Φ×150Φ×1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
3-4.	DUCT 공사	HANGER
(1)	500Φ	500Φ × 3EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	3
(2)	300Φ	300Φ × 8EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	8
(3)	250Φ	250Φ × 3EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	3
(4)	200Φ	200Φ × 1EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	1
(5)	150Φ	150Φ × 10EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	10
3-5	DUCT 공사	DAMPER				SPIRAL
(1)	200Φ	200Φ × 2EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	2
(2)	150Φ	150Φ × 5EA	- ISO - METRIC 도면 참조 -	EA	5

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
4. 공기정화장치공사 기계류 설치공사
4-1	기계류 설치 물량
(1)	EXHAUST FAN	200CMM * 350mmAqL	1 SET	SET	1
(2)	MOTOR	22KW X 4P	1 SET	SET	1
(3)	방진스프링	SMB-300	6 SET	SET	6
(4)	BAG FILTER	Φ156 * 3000L	10행 X 9열 = 90 EA	EA	90
(5)	BAG CAGE	Φ156 * 3000L	10행 X 9열 = 90 EA	EA	90
(6)	VENTURE	Φ156	10행 X 9열 = 90 EA	EA	90
(7)	PULSE V/V	D-V/V	10행 = 10EA	EA	10
(8)	TIMER	10POINT	1EA	EA	1
(9)	ROTARY V/V	Φ300	1EA	EA	1

구분	품 명	규 격	산 출 근 거	단위	수 량	비 고
5. 전기 계장공사
5-1	전기 계장공사 물량
(1)	케이스	800*1400*200	1 SET	SET	1
(2)	PILOT LAMP	YS PL2-T11	2 EA	EA	2
(3)	VOLT METER	YS AM-46	1 EA	EA	1
(4)	AMPERE METER	YS VM-46	1 EA	EA	1
(5)	적산전력계	3P4W	1 EA	EA	1
(6)	P.B.L	TS AP12	6 EA	EA	6
(7)	BUZZER	YS EB2	1 EA	EA	1
(8)	NFB	ABS104C/100A	1 EA	EA	1
(9)	MAGNET	MC-50A	2 EA	EA	2
(10)		MC-40A	1 EA	EA	1
(11)		MC-09A	1 EA	EA	1
(12)	WIRE DUCT	40 * 60	5 M	M	5
(13)	CABLE	F-CV 25SQ*4C	10 M	M	10
(14)		F-CV 25SQ*1C	10 M	M	10
(15)		F-CV 1.5SQ*3C	10 M	M	10
(16)		F-GV 16SQ	10 M	M	10
(17)	ELP 전선관	40mm	10 M	M	10
(18)	플랜트 전공	전동기 제어반(22KW)	3.5인 * 1EA	인	3.5
(19)		전동기 결선(22KW)	0.348인 * 1EA	인	0.348
(20)		전동기 설치(22KW)	2.19인 * 1EA	인	2.19
(21)	내선 전공	전선관(42mm)	10 M	M	10
(22)	전기판넬설치	벽면(1000*1000*150이하)	1.23인 * 1EA	인	1.23

【구비서류 2】 대기배출시설 설치허가(신고)증 및 가동개시일 증빙자료 사본

【구비서류 3】 사업장 위치도

사업장 위치도
업 체 명		대 표 자 명
본 사 연 락 처	☏	팩 스
사 업 장 주 소
사 업 장 연 락 처	☏	팩 스
담 당 자 연 락 처	☏	핸 드 폰
<약 도> (※ 인근 주거지역과의 이격거리 반드시 표시-다음지도 활용)

【구비서류 4】 사업자 등록증(배출업체, 시공업체) 사본

【구비서류 5】 자가측정결과 사본

【구비서류 6】 중소기업확인서(중소벤처기업부 발행)

【구비서류 7】 개인정보 수집이용 및 제3자 위탁제공동의서

개인정보 수집・이용 및 제3자 위탁·제공 동의서

「소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업」(사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 지원 포함)과 관련하여「개인정보보호법」제15조(개인정보의 수집ㆍ이용) 및 제22조에 따라 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·이용 및 제3자 제공을 하고자 합니다.

다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

※ 귀하께서는 개인정보 제공 및 활용을 거부할 권리가 있으며, 제공사항은 지원신청을 위해 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 지원대상업체 선정, 정부 보조금 지급 및 사후관리가 불가합니다.

1. 개인정보 수집 및 이용 동의[필수]

[수집・이용하려는 개인정보의 항목]

・개인식별정보(성명, 연락처, 주소, 이메일, 배출시설 및 방지시설 정보)

[개인정보의 수집・이용 목적]

・소규모 사업장 지원사업 대상업체 선정, 보조금 집행·관리 등에 이용

[개인정보 이용 및 보유기간]

・보조금 지급 완료 시까지 활용, 사업 종료 후 5년간 보유

□ 동의함	□ 동의하지 않음

2. 개인정보의 제3자 제공 동의[필수]

[위탁·제공되는 개인정보 항목]

・개인식별정보(성명, 연락처, 주소, 이메일, 배출시설 및 방지시설 정보)

[개인정보를 제공 받는 자]

・(제공) 환경부장관, 지방환경관서장, 지자체장, 환경전문공사업체

[개인정보를 제공 받는 자의 개인정보 이용목적]

・(환경부) 보조금 사업 접수 및 보조금 집행·관리 등에 이용

[개인정보를 위탁·제공 받는 자의 개인정보 이용 및 보유기간]

・사업 종료 후 5년간 보유

□ 동의함	□ 동의하지 않음

본인은 본 “개인정보의 수집･이용 및 제3자 제공 동의서” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.

2024년      월      일

성    명 :	(인)

대구광역시장 귀하

【구비서류 8】 자체 방지시설 투자계획(해당시)

【구비서류 9】 환경전문공사업체 등록증 사본

【구비서류 10】 이행확약서

이행 확약서(배출업체용)

배출업체명			전화번호
소 재 지
대 표 자			대표자연락처
환경전문 공사업체	업 체 명		전화번호
	대 표 자

1. 당사는 대구광역시에서 시행하는 2024년도 「소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업」에 지원대상업체로 선정될 경우 환경관련법률과 대구광역시 지방보조금 관리 조례를 충실히 이행할 것이며,

2. 특히, 당 사업장에서 부담해야하는 자부담금(공사비의 10% 이상) 납입 의무(공사착수금, VAT포함)를 성실히 수행할 것이며, 추후 다음과 같은 행위가 밝혀질 경우 사업비(보조금(국,시비)) 환수조치 수용 및 민․형사상 책임을 질 것을 확약합니다.

가. 자부담금을 허위 납입 및 현금(물품) 등으로 되돌려 받는 행위

나. 기타 이와 유사한 행위로 자부담금을 허위 납입 또는 면탈받는 행위 등

2024년    월    일

대표자 :                 (인)

대구광역시장 귀하

이행 확약서(환경전문공사업체용)

환경전문공사업체명			전화번호
소 재 지
대 표 자			대표자연락처
배출업체명	업 체 명		전화번호
	대 표 자

1. 당사는 대구광역시에서 시행하는 2024년도 「소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업」에 환경전문공사업체로 참여함에 있어 환경관련법률과 대구광역시 지방보조금 관리 조례를 충실히 이행할 것이며,

2. 특히, 소규모 사업장에서 부담해야하는 자부담금(공사비의 10% 이상) 관련하여 다음과 같은 행위가 밝혀질 경우 사업비(보조금(국,시비)) 환수조치 수용 및 민․형사상 책임을 질 것을 확약합니다.

가. 소규모 사업장에서 받은 자부담금을 현금 또는 물품 등으로 되돌려주는 행위

나. 기타 소규모 사업장 자부담금을 허위 납입 또는 면탈해 주는 행위 등

2024년    월    일

대표자 :                 (인)

대구광역시장 귀하

【구비서류 11】 인감증명서(법인인 경우, 법인인감증명서)

【구비서류 12】 국세 및 지방세 완납증명서(배출업체, 환경전문공사업체)

【구비서류 13】 건축물대장, (해당시) 임대차계약서(소유권 확인용)

(※ 지원사업 관련 해당시설의 소유권, 자부담 입금, 사후관리 등의 권리, 책임 등에 대한 임대차 간 확인 필요)

【구비서류 14】 사후관리 이행 동의서

사후관리 이행 동의서

방지시설 설치 익년부터 3년간 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 개선사업 사후관리에 대해 적극 협조할 것을 동의합니다.

20   .       .       .

신청인              (인)

대구광역시장 귀하

【구비서류 15】 사물인터넷 측정기기 설치계획서

사물인터넷(IoT) 측정기기 설치계획서

신청(배출)업체

설치(시공)업체

IoT 제조사

1. 사물인터넷(IoT) 측정기기 설치 내역서

1) 관련시설* : (배출) 도금(30m3)*2, 탈사(15m3)*2 (방지) 흡수에의한시설(300m3)*1

설 치 대 상*	내 역			비고
	단가	수량	금액
전류계(배출시설)				단위: 원 (VAT 제외)
전류계(방지시설)
차압계
온도계
pH계
IOT 게이트웨이
VPN
합계

*설치대상: 해당되는 항목만 작성하고 비(非)해당 항목은 삭제할 것

2. 상세 설치 계획 : 별첨 작성

① 전체(배출시설, 방지시설, 판넬 등) 배치도 및 측정기기 부착위치 상세도

② 현장 사진(해당시설 및 설치위치)

3. 현장조사 후 설치대상이 일치(허가사항‧현장)함을 확인하였고, 현장여건을 반영하여 설치계획을 작성 제출할 것이며, 이에 대한 추가 및 변경사항(측정기기 수정 설치 등) 발생시, 설치(시공)업체 측에서 소요금액 부담 및 추가 조치토록 하겠습니다.

4. 설치(시공)업체는 사물인터넷 부착지원사업이 진행되는 동안 현장 확인, 심사 등에 적극 협조할 것이며, 신청(배출)업체에 유지관리메뉴얼을 제공하고, 측정기기 버전 업그레이드, A/S 등 유지관리에 성실히 임할 것을 확약합니다.

20  . 00. 00

신청(배출)업체 :              (인)

설치(시공)업체 :              (인)

대구녹색환경지원센터장 귀하

[별첨] 상세 설치 계획(도면 등)

※통합전원에(시설별 각각 설치가 불필요) 전류계측기를 설치 예정인 경우에는 관련시설 모두 확인가능하도록 상세기재(설명 및 도면상에도 필수표시)

-도면과 사진 등 내용 확인 가능하도록 제출(사진깨짐현상 등 필히 확인바람)

-현장에서 측정기기 부착위치 및 배출시설과 방지시설의 위치, 이격거리 등 바로 파악 가능하도록 상세히 기재

① 전체(배출시설, 방지시설, 판넬 등) 배치도 및 측정기기 부착 상세도

1) 전체 배치도(측정기기, 부착 위치 표시 등 포함된 상세 도면)

배치도(상세도면)

*허가증상 내용과 일치하여야함.

배출시설명과 용량, 시설간 이격거리 등 확인가능하도록 필수기재.

2) 측정기기 사양서* 및 해당사진

*환경부 국고보조금 업무처리지침 p14~15 참조

② 현장 사진(해당시설 및 설치위치)

*허가증상 내용과 일치하여야 하며 허가증상 순서대로 나열, 배출시설명과 용량 등 확인가능하도록 필수기재

1) 방지시설-방지시설명(용량) Gate Way, pH계, 전류계(설치예정) 위치

방지시설명(용량)	방지시설명(용량) GATE WAY 설치 위치	전류계(방지) 설치 위치 (메인 제어판넬 설치)

방지시설 pH계(순환조)	방지시설 전류계(순환펌프)	방지시설 전류계(송풍펌프)

2) 배출시설 전류계(설치예정) 위치

배출시설명(용량)	배출시설명(용량)	배출시설명(용량)

배출시설명(용량)	배출시설명(용량)	배출시설명(용량)

※ 예시) 해당 방지시설(흡수에의한시설)에 경우는 배출시설 4기를 포함함.

해당 배출시설의 경우는 연속식 공정으로 컨베어벨트의 가동여부에 따라서 배출시설 4기의 가동여부가 확인이 가능함.

전류계의 경우 배출시설 각각의 설치가 불필요 하며 컨베어벨트의 가동여부 확인이 가능한 1기를 설치 하고자 함.

③ 사물인터넷 측정기기별 KS규격품 인증서 또는 공인시험기관(KOLAS) 성적서

사물인터넷 측정기기별 KS규격품 인증서 또는 공인시험기관(KOLAS) 성적서
전류계: 배출시설	전류계: 방지시설
차압계(압력계)	온도계
pH계	기타

④ Gateway 제조업체와 설치업체(협력업체) 계약서

Gateway 제조업체와 설치업체(협력업체) 계약서

아래 내용 명확히 확인가능한 *협력업체계약서로 첨부바람

- 추후 AS(하자보수, 유지보수, 손해배상책임 등) 담당업체

*협력업체계약서

Gateway업체와 설치업체 간의 상호계약서(공단제공 협정서 서식 참고)

Gateway 제조업체가 직접 설치하는 경우 제외

【구비서류 16】 중소기업 지원사업 통합관리시스템 정보활용을 위한 동의서

중소기업 지원사업 통합관리시스템 정보 활용을 위한 동의서

□ 목적

① 정부와 지자체 중소기업 지원사업의 효율적 수행을 위해 운영하는 “중소기업 지원사업 통합관리시스템” 에서 수혜기업 지원이력 정보의 수집‧조회 및 활용

② 동 통합관리시스템에서 관리하는 기업정보의 확인, 지원효과 분석, 통계관리 등 효율적인 중소기업 정책 수립을 위해 국세청‧관세청에서 보유하고 있는 과세정보의 수집‧활용

□ 수집‧조회 및 활용 정보

① (이력정보) 신청일, 지원금액 등 수혜정보와 사업자등록번호 등 기업 식별정보

② (과세정보) 중소기업 지원사업에 참여한 기업의 국세기본법 제81조의13의 과세정보로서 “매출액, 개업일, 휴업기간, 폐업일”, 관세법 제116조에 따른 “수출액”에 한함

□ 수집‧조회 및 활용 기관

◦ 해당 지원사업 소관부처(집행기관 포함), 중소기업 통합관리시스템 운영기관

□ 동의 효력기간

◦ 사업자가 본 동의서를 제출하고, 최종 지원결정 시점 이후 효력 발생

* 지원결정 후 지원이 취소되거나 계약이 거절된 경우 그 시점부터 효력소멸

* 동의철회 또는 제공된 목적달성 후에는 중소기업 지원사업 통합관리시스템의 효율적인 운영을 위해 필요한 범위 내에서만 보유‧이용

◦ 기업정보 수집 시점 : 수혜기업의 사업 참여 이전 3개년부터 참여 이후 10년간

* 보유 정보가 없을 경우 수집하지 않음

본인은 위 목적으로 동의서에 적시된 정보 및 기관에 한해 본인의 기업정보를 수집․조회 및 활용하는 것에 동의합니다.

20   년    월    일

기업명      ㅇㅇㅇ  (인)

대표자      ㅇㅇㅇ  (인)

※ 본인은 위 각 정보의 수집･조회･활용에 관한 자세한 설명을 듣고, 본 동의서 내용을 충분히 이해하고 동의하였습니다.

※ 동의하지 않을 경우 본 사업과 관련한 상담 및 신청이 원활하지 않을 수 있습니다.

【구비서류 17】 보조금 반납 확약서

보조금 반납 확약서

사업장명
주 소
대표자 성명	(인)
생년월일

상기 본인은 사업장의 폐업, 이전 등으로 소규모 방지시설 설치 보조금을 지원받은 방지시설을 미 가동하게 된 경우에는 아래 방지시설 사용기간의 보조금 반납율에 따라 사유 발생일로부터 3개월 이내에 지원받은 보조금을 반납할 것을 확약합니다

< 방지시설 사용기간별 반납율 >

방지시설 사용기간	보조금 반납율
3개월 미만	80%
3개월 이상 6개월 미만	70%
6개월 이상 12개월 미만	60%
12개월 이상 18개월 미만	50%
18개월 이상 24개월 미만	40%
24개월 이상 30개월 미만	30%
30개월 이상 36개월 미만	20%

1. 방지시설 사용기간은 배출시설 및 방지시설 가동개시 신고서 상의 가동개시(예정)일 및 세무서 등에 제출한 폐업 신고일 또는 폐업 확인일 등을 기준으로 산정

2. 월 수 산정이후 잔여 일자가 15일 이상인 경우에는 1개월을 더하고, 15일 미만인 경우에는 월 수 산정에 반영하지 않음.