빈집 정비사업 철거 및 부지조성 공사

건축공사 시방서

2017. 3.

	대구광역시 서구 (건축주택과)
	www.dgs.go.kr

공  사  개  요

가. 공 사 명 : 2017년 빈집정비사업 철거 및 부지조성 공사

나. 대지위치 : 대구광역시 서구 내당2,3동 1016-12번지 외 12개소

연 번	동 명	지 번	대지면적(m2)	부지활용 용도
1	내당2,3동	1016-12	53	꽃밭
2	평리1동	770-17	36	꽃밭
3	비산1동	738- 2,-11	27	꽃밭
4	비산1동	738-18	24	꽃밭
5	비산1동	738-20	63	꽃밭
6	비산1동	738-21	46	꽃밭
7	비산2.3동	8-10	60	꽃밭
8	비산4동	221-2	133	꽃밭
9	비산4동	221-5	56	꽃밭
10	비산6동	373-1	104	꽃밭
11	비산6동	542-43	69	꽃밭
12	비산6동	542-47	76	꽃밭
13	비산6동	510-2,-17	221	꽃밭

다. 대지현황 : 각 지번의 건축물대장, 토지대장, 현황도면 등 참조

라. 건물개요

1) 건물구조 : 목조, 조적조, 철근콘크리트조 등

2) 공사기간 : 착공일로부터 60일간

착공일로부터 계약시 지정기간으로 한다

우천일수, 공휴일을 포함한다.

목       차

제 1 장     일반 공통 사항	4

제 2 장     철  거  공  사	13

제 3 장    지정폐기물 철거공사	22

제 4 장     조  성  공  사	27

제 1 장    일반 공통 사항

제1장  일반공통사항

1-1 적용범위

가. 이 시방은 대구광역시 서구 관내 빈집 철거 및 부지조성공사에 대하여 적용하되 특기시방서를 우선한다. 도면과 시방이 상이하거나 표현이 모호한 부분 또는 시방이나 도면이 불합리한 경우 발주처의 의견에 따른다.

나. 이 시방에 명시되지 않은 사항은 다음 중에서 우선순위에 해당하는 것 을       적용한다.

1) 건축, 기계설비 국토교통부제정 표준시방서

2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령상의 관련규정

3) 건설산업기본법, 건설기술진흥법 등 본 공사의 관련이 되는 법령상의 관련규정

4) 한국산업규격

5) 기타 본 공사의 관련이 있는 사항으로서 일반적으로 적용되는 기술적 상식이나

규정 및 기준(대한건축학회 표준시방서 등)

1-2 용어의 정의

가. 이 시방서에서 ‘발주처’이라 함은 대구광역시 서구청을 말한다.

나. 이 시방서에서 ‘담당원’이라 함은 감리자, 감독관을 말한다.

‘감리자’, ‘감독관’라 함은 발주처가 지정한 감리책임자 또는 감독자로서 건설기술관리법 규정에 의거하여 설계도서 대로 시공 되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 공사관리 및 안전관리 등에 대하여 지도, 감독하는 자를 말한다.

다. 이 시방서에서 ‘수급자’라 함은 폐·공가 정비사업 철거 및 부지조성공사 계약상대자

(시공자)를 말한다.

1-3  의의

가. 다음 사항에 대하여는 공사발주 또는 착수 전에 담당원과 협의하여 정하도록 한다.

1) 공사시방서에 명기되지 않은 사항

2) 관련공사와 부합되지 않는다고 판단되는 사항

3) 도면이 서로 상이한 경우

4) 기타 의문사항

나. 도면이나 시방서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공해야 될 사항은

수급자부담으로 담당원과 협의하여 시공한다.

다. 수급자가 임의 시공한 사항은 공사 및 업무기성으로 인정하지 않으며 수급자는

이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

1-4   설계변경

가. 공사도중 계약도면의 변경이 불가피하거나 건축주의 요청에 따라 설계변경 사항이 발생할 때에는 담당원과 협의 후 시행하며, 이로 인하여 외관이나 건물의 기능의 변경될 경우에는 설계자와 협의하여 정한다.

나. 현장 마무리 등의 관계로 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량

증감, 경미한 변경은 감독관 및 감리자 지시에 의하며 이때에 있어서는 도급금액은

증감하지 아니한다.

다. 재료, 공법 등의 조정 및 변경에 수반하는 수량의 증감 등 주요 변경은 감독관

및 감리자의 지시에 의하며, 이때에 있어서는 실비를 정산하여 도급금액을 증감한다.

라. 공사 시행 중 견본품 이하의 상이한 제품을 사용할 시에는 도급금액을 감액 시킨다.

1-5   공정표 및 시공계획서

가. 공정표

1) 수급자는 착공전 실시공정표를 PERT/CPM으로 작성하여 담당원의 승인을 득한다.

2) 실시공정표의 변경 보완이 필요한 경우에는 변경코자하는 내용의 공정표를 작성

하여 담당원의 승인을 득한다.

3) 감독자에게 주간, 월간공정 및 공종별 공정표를 작성하여 제출한다.

나. 시공계획서

1) 수급자는 착공 전 전체공사에 대한 시공계획서를 제출하여 담당원의 승인을 득한다.

2) 공종별로 재료 및 공법, 재해방지 대책, 노무계획 등을 구체적으로 계획한 시공

계획서를 작성하여 담당원의 승인을 득한다.

1-6 시공도서 등의 제출

가. 담당원이 필요하다고 인정되어 지시한 시공부분 및 필요한 공작도, 시공도 등은

지체 없이 제작하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 시공도서에는 해당공사에 관한 주요사항이 모두 포함되어야 한다.

1-7 철거사항

가. 철거시 공사감독의 승인을 득하였어도 시공상 문제가 발생하였을 때, 그것에 대한

모든 책임은 수급자에게 있으며 이로 인해 발생하는 재시공의 비용은 수급자가

부담하여야 한다.

나. 도면상의 표기착오와 누락 등 설계도면 만으로 불충분한 부분이 발생할 경우 명시

되지 않은 부분이라도 시공상 필요하다고 판단될 경우 건축주 및 감독관, 감리자의

지시에 따라야 한다.

1-8 관공서 수속

수급자는 시공상 필요한 수속을 관공서 및 기타기관에 대하여 필요한 제반수속 절차를

이행하고 이에 소요되는 비용은 수급자가 부담한다.

1-9 시공검사

가. 공사 중에는 공정별로 담당원의 중간검사를 받아야 하고, 후속작업은 선행 작업의

중간검사에 합격한 후에 시행하여야 한다.

나. 수급자는 담당원이 검사(공사 중 검사, 기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를

포함한다) 하는데 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 공사 후 매몰이 되어 사후검사가 곤란한 공정은 담당원의 입회하에 시공 하여야 한다.

라. 수급자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 담당원의 검사를 미리 받고 그

결과를 서면 또는 도면으로 받아 두어야  한다.

1-10 보고 등

가. 공사의 진척, 인력의 투입, 재료의 반입, 소비, 천후 기타 필요한 사항을 기재한

공사일지를 담당원이 지정하는 시간에 제출한다.

나. 공사 진척에 따른 기성 현장사진을 천연색 사진(디지털 카메라)으로 촬영 하여야

한다. 사진의 크기 및 부수는 감독관 및 감리자의 지시에 따르며, 특기가 없는 한

75mm X 125mm 크기로 저장하고, 일시, 장소, 공정을 기록하여 공정별 순서대로

정리하여 2부를 제출한다.

1-11 공사일지

수급자는 담당원의 지시 또는 승인하는 양식에 따라 공사 진척상황, 노무자취업, 재료의

반입 및 소비, 기후 기타 필요한 사항을 기재한 공사일보를 매일 담당원에게 제출하

여야 한다.

1-12 현장관리 규정 등의 준수

가. 수급자는 담당원이 현장관리상 필요하여 제정한 규정이나 요구하는 사항에 대하여는

이를 준수하여야 한다.

나. 수급자는 공사장 관리를 함에 있어 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로위생 관리규칙

등 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 이행하여야 한다.

다. 수급자는 담당원이 전체공사의 공정관리상 필요하여 요청 하는 경우에는 이에 따라

공사를 진행하여야 한다.

1-13 보 양

가. 파손의 우려가 있는 재료 및 기성부분은 적합한 방법에 의거하여 보양 하여야 한다.

나. 공사 중 지하 매설물, 조경, 주변도로 기타 등에 손상을 입히지 않도록 보양조치를

하여야 한다.

다. 사고가 발생할 시에는 즉시 감독관 및 감리자에게 보고하고 수급자 부담으로 원상

복구 하여야 한다.

1-14 특허권 사용

이 공사에 특허권을 사용하는 일이 있을 때에는 모두 시공자(수급자)가 책임을 지고

처리한다.

1-15 현장대리인

가. 수급자는 건축·시공기술자격소지 및 경험과 기술력을 가진 자로써 공사기간 중 현장에

상주하며 수급자를 대표하여 현장을 총괄할 현장대리인을 선정하고 현장 대리인의

이력서, 자격면허증 사본을 포함한 현장대리인계를 담당원에게 제출하고 승인을 얻어야

한다.

나. 현장대리인은 공사 제반에 대하여 수급자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

1-16 현장조직

가. 수급자는 공사 착수 전 본 공사에 종사하는 인원의 조직표를 담당원에게 제출하여

승인을 받아야 한다.

나. 현장대리인이나 관련종사자가 공사를 수행함에 있어 부적절하다고 담당원 및 발주처가

판단하여 교체를 요구한 때에는 신속히 이에 응해야한다.

다. 기구 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처 등을 기입하여 작성하여야 하며,

종횡으로 연락이 가능하여야 한다.

라. 비상시나 긴급한 상황이 발생할 경우 조직표에 의한 연락이 있을 시, 소집에 즉시

응하여야하며, 현장대리인은 전 종업원에게 이를 주지시켜야 한다.

1-17 타공사 수급자와의 협조

수급자는 타공사에 지장이 없도록 하여야 하며, 타공사가 원활히 진행될 수 있도록

필요한 사항을 협조 하여야 한다.

1-18 안전관리 등

가. 수급자는 현장내의 타 수급자와 유기적인 협조로 전체공사의 안전관리에 만전을

기하여야 한다.

나. 수급자는 건축법, 건설산업기본법, 근로기준법, 산업안전  보건법 및 기타 관계법규

및 현장실정에 맞는 안전관리계획을 수립하여 시행하고, 정기교육 등을 실시하여

모든 종사자가 안전관리규정을 준수하도록 하여야 한다.

다. 현장작업자는 안전모, 안전화를 착용하여야 한다.

라. 수급자는 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고나 재해에 대하여 민·형사상의 모든

책임을 져야 한다.

마. 수급자는 공사 중에 발생할지 모르는 천재에 대해서는 필요한 모든 조치를 강구하여

피해를 최소화하여야 한다.

바. 수급자는 공사 중 타 시설물(기존건물, 포장, 도로, 수목 등)에 손상을 주거나 인명피해

등이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

1-19 소음방지

수급자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 상시 시공에 의한 소음으로 공사

중에 피해가 없도록 하며 소음·진도 등의 방지에 유의해야 한다. 특히 항타기, 원치,

콤프레샤 등의 진동 및 소음 발생원의 기계류 사용에 대하여는 그의 성능을 검토하여

적절한 조치를 하여야 한다.

1-20 연대책임

가. 공사시공에 있어 연도의 거주자, 통행의 생명·신체·재산에 대한 피해·불편이 없도록

주의하여 시공하여야 한다.

나. 인근 거주자에게 공사의 내용(시공방법, 기간, 장소 등)을 사전에 주지시켜야 하며,

그에 따른 협력을 얻어야 한다.

다. 공사 시공 중 주위 건축물 등 기타 변형이 예상될 때에는 공사 착수전 그 상황을

파악할 수 있는 자료(사진 등)를 담당원에게 제출하여 그에 대한 대책을 세워 시공하여야

한다.

라. 주위 건축물 및 기타 제 3자에게 피해가 있을 때에는 즉시 응급조치를 취함과 동시에

사후 처리를 하여야 하며, 이에 대한 비용은 수급자 부담으로 한다.

마. 공사 구획 내에 출입하는 공사 차량을 일반 교통에 방해되지 않도록 운영에 지휘

유도를 전달하는 보안요원을 배치하여 사고방지에 노력하여야 한다.

1-21 공사의 중지

담당원은 다음과 같은 경우 공사의 일부 또는 전부를 중지 시킬 수 있다.

가. 수급자가 매 공정 공사 착수 전 설계도서의 검토와 시공도의 승인을 득하지 아니하고

상이한 시공을 할 경우

나. 불완전한 시공을 하거나 기타 사정으로 공사의 지연 또는 시공을 소홀히 할 경우

다. 기후조건 또는 천재지변으로 인한 부실한 시공이 될 우려가 있을 경우

라. 기타 담당원의 정당한 지시에 불응할 경우

1-21 수급자의 부담

본 공사시공에 있어서 다음 각 항에 필요한 비용은 수급자가 부담한다.

가. 공사시공도에 따라 시공되는 공사에 있어 현장의 사정에 따라 담당원이 지시하는

바와 또는 필요한 시설 중 국부적인 부분에 대하여 발생하는 비용

나. 공사시방서, 도급내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사시행의 성질상

당연히 필요한 사항

다. 기성부분 및 준공부분 등의 검사에 필요한 협력

라. 관계관공서, 제회사로부터의 요청에 대한 조치

마. 공사시행에 지장이 되는 가로등, 간판, 수도계량기, 전기계랑기 처리 등

바. 경미한 가공선의 처리

사. 공사 중 공사구역내에 도로구조물 및 도로 부속물 등의 유지 보수

아. 소구경의 수도관(75mm이하), 하수관(250mm이하)의 처리

자. 수급자의 책임으로 인한 제 3자에 대한 손해배상

1-22 종말 청소 및 원상복구

가. 공사 중 현장 내외를 정리 정돈함은 물론, 주위 정돈 및 청소를 완전히 하여야 하며,

특히 외부청소 마무리는 세척제를 이용토록 한다.

나. 공사 완료시는 건물 내외의 정돈 청소를 완벽히 한다.

다. 공사 시공상 지연 및 기존물의 변경 및 소산부분은 공가준공 기간 내에 수급자의

부담으로 원상복구한다.

라. 기타 현장에 관련된 주위여건상 민원사항 해결은 수급자가 모든 책임을 지며 완수

하도록 한다.

1-23 수급자의 의무

가. 모든 공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며, 수급자는 공사전반에

대하여 책임을 져야 한다.

나. 수급자는 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

다. 수급자는 국가기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여

공사 시공에 만전에 기하여야 한다.

라. 수급자는 발주처가 본 공사의 인계, 인수를 받을 때까지 공사목적물의 관리 책임을

져야한다.

마. 수급자는 손상을 받은 공사부분이나 조잡하게 시공된 부분에 대해  담당원의 수정 지시

혹은 재시공지시가 있을시 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야하며 조치방법에

대해 사전 협의하고 조치 후 승인을 받아야 한다.

바. 공사현장대리인은 담당원의 승인 없이 공사현장을 이탈하여 서는 아니 된다.

사. 수급자가 본 공사에 대한 제반 검사결과 처분지시가 있을 때 에는 이에 따라야 하며,

이의를 제기하여서는 아니 된다.

아. 수급자는 담당원의 정당한 업무수행을 방해하여서는 아니 된다.

자. 수급자는 계약내용의 변경을 수반하는 사항은 발주처의 서면통지가 없는 한 시행

하여서는 아니 된다.

1-24 공사현장 관리

가. 수급자는 공사현장에서의 출입자감시, 풍기단속, 위생관리, 화재 및 도난방지와

기타의 사고방지처리 만전을 기하고 피해보상은 수급자가 책임져야한다.

나. 수급자는 담당원이 지정하는 장소에 공사명, 공사기간, 발주자명, 시공자명 등을

기재한 시공 표지판을 설치하여야 한다.

다. 수급자는 공사소음, 분진발생 등에 대한 예방책을 강구하여 환경피해가 발생하지

않도록 하여야 한다.

라. 공사용 재료는 노상에 방치하지 못하며, 부득이 노상에 적치할 때에는 사전에 도로관리자

등에게 승인을 득하여야 한다.

1-25 공정계획 준수

가. 수급자는 담당원의 승인을 받은 공정계획대로 공사를 진척 시켜야 한다.

나. 수급자는 공사가 공정계획대로 진척되지 않을 경우에는 그 상세한 원인과 대책을

강구하여 담당원에게 보고하여야 한다.

다. 담당원이 부진 공정만회를 위하여 부득이하다고 판단하여 지시하는 사항에 대해서는

수급자는 특단의 조치를 강구하여 이행하여야 한다.

제 2 장    철거 공사

제1장  일반공통사항

1-1 적용범위

본 시방은 철거공사에 적용 사항을 제시하며 이 시방에 기재되지 않은 사항이라도

공사상 필요한 사항은 담당원과 협의에 따라 처리하여야 한다.

1-2 용어의 정의

이 시방에서 사용하는 용어를 아래와 같이 정의한다.

가. 건축물

건축법 제2조(정의) ① 2호에서 규정하는 건축물을 말한다.

나. 해체시공업자

건설업법에 의한 비계공사업 면허를 받고 해체 공사업을 영위하는 자.

1-3 기타사항

가. 건축 구조물 및 콘크리트 구조물의 철거로 인한 인접 건물의 균열 및 붕괴 또는

토사의 유실 등이 예상될 경우 담당원과 상의 후 작업을 시행한다.

나. 철거업체와 폐기물처리업체는 상호 협조하여야하며 철거 및 폐기물처리에 관한

계획서를 작성, 담당원에게 제출하여 승인을 득한다.

다. 폐기물처리는 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 및 「폐기물관리법」에서

규정하는 제반사항을 철저히 이행하여야 한다.

라. 수급인은 공사 진행에 필요한 임시전기설비 및 용수설비를 감독관과 협의하여 설치

하여야 한다.

마. 근로안전규칙 또는 관계법규 상 필요한 각종 안전표시를 설치하여 위험방지 및 안전

사고를 예방하여야 한다.

바. 수급자는 철거작업 시 기존의 다른 시설에 피해를 끼치는 일이 없도록 필요한 모든

예방조치를 취해야 한다. 만약 수급인의 부주의한 작업으로 보호되어야 할 시설물이

손상을 입었을 경우에는 담당원이 승인한 방법에 따라 수급자의 부담으로 보수하고

재설치해야 하며 이러한 목적을 달성하기 위하여 수급인에 의해 수행되는 모든 임시

작업은 수급자 자신의 비용으로 처리되어야 한다.

사. 수급자는 철거작업 시 소음, 진동, 충격, 분진 등으로 인근주민들에게 피해를 주는

일이 없도록 환경관리에 만전을 기해야 한다.

아. 수급자는 관련법규에 따른 각종 인․허가를 수급자 부담으로 득하여야 하며, 각종

민원에 대하여도 수급자의 책임으로 해결하여야 한다.

자. 수급자는 본 공사수행에 있어서 관계기관의 요구가 있을시 관계 기관의 의견을

면밀히 검토하고 전문기관 또는 전문가에게 별도 자문을 받아 감독관과 협의하여

처리하여야 한다.

차. 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 감독관이 필요하다고 인정하는 사항에

대하여는 이에 따라야 하며, 관계기관의 요구 및 우리 구의 사정에 의하여 변경이

있을 때에는 우리 구의 방침에 따라야 한다.

카. 본 공사 시행 중 수급자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급자의 부담으로 처리

하여야 한다.

타. 철거 건축물 등의 잔해물은 당해 공사장내에서 소각해서는 안니된다.

파. 세륜 등 중기의 통행으로 인한 분진발생을 억제하여야 한다.

제2장  철거시공계획

2-1 현장조사

가. 해체 시공계획 전에 대상건물의 조사 및 인근주변 환경의 조사 등 충분한 사전

조사를 실시하여야 한다.

나. 해체건물의 조사는 건물설계도에 의해 직접조사를 실시하고 설계도서가 없는 경우

에는 실측에 의한 간접조사를 한다.

다. 주변환경 조사에는 인근건물, 거주자, 도로상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생

하지 않도록 주의하여야 한다.

라. 해체공사표준안전작업지침[고용노동부고시 제2012-94호]을 준수하여야한다.

2-2 시공계획서

가. 해체를 시작하기 전 사전조사를 토대로 해체방법과 작업내용에 관한 계획서를

담당원과 협의 후 담당원의 지시에 따른다.

나. 해체공법은 해체대상건물 및 시공조건에 맞는 적절한 방법을 선정하여야 한다.

다. 해체공사에 뒤이어 재시공이 예정되어 있을 때는 시공 착수와 관련하여 해체공사의

시공순서와 병행하여 작업방법을 검토하여야 한다.

라. 해체시공업자는 정확한 공정(工程)계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생

하지 않도록 하여야 한다.

제3장  시 공

3-1 가시설

가. 철거공사 시 설치되는 가설물은 공사부지 내에 설치를 원칙으로 하며 현장여건상

인접한 대지에 설치하여야 할 경우 대지사용승낙을 득한 후 이를 시행하며, 문서로

보관하여야 한다.

나. 가설울타리 설치 시 부속자재와 방진망은 신제품을 사용하여야 한다.

3-2 작업준비

가. 주변상황의 파악

공사수행 시 소음, 진동, 분진, 해체재의 비산, 낙하 등에 대한 문제점을 최소로 줄일

수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하고 주변상황에

적합한 작업을 하여야 한다.

나. 설비관계 인입배관의 확인

공사착수 전 건물 내의 인입되어 있는 오배수관·생활하수관 등은 철거 공사시 필히

위치를 파악해 두어 후속공사에 집수정을 설치할 수 있도록 상호 연계하여야 한다.

다. 설비관계 인입배관의 철거

공사착수 전 건물 내의 인입되어 있는 오배수관, 가스관, 전력관, 전선관, 급수관

등의 이설 또는 철거할 경우 감독관에게 사실을 통지하고 그들의 요구사항을 수용

후 철거 하여야 한다.

라. 반입, 반출로

반입 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은

항상 정리 정돈을 하며 반입·반출시 필히 제3자의 안전에 유의한다.

3-3 해체 및 철거

가. 해체공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 방법, 공기 및 예산 내에서 공사가

안전하며 능률이 좋게 수행하여야 한다.

나. 수급인은 「폐기물관리법 및 동법시행령」, 「대기환경보전법」, 「건설폐기물의

재활용 촉진에 관한 법률」 등 환경오염 방지 및 폐기물처리에 관한 법률을 준수

하여야 하며 이에 수반하여 공사시행에 필요한 신고 및 인․허가를 감독관과 협의

하여 득하여야 한다.

다. 수급인은 철거 및 공사에 따른 기술자(공사현장대리인)를 현장에 배치하며 공사

현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

라. 가연물이나 진동 등에 용이하게 낙하, 탈락 및 박리가 쉬운 재료(내화 피복재 등)는

사전에 철거한다.

마. 해체공사는 상부에서부터 바닥에 이르기까지 해체순서에 따라 해체 작업을 체계

있게 진행한다.

바. 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과되지 않게

해체 한다.

사. 철거공사 과정에서 일어나는 안전사고, 도로파손, 기타 타인의 재산상 손해 등

제반손실에 대해서는 수급인 부담으로 보상 또는 원상복구 하여야 하며 이로 인한

민∙형사상 책임을 부담한다.

아. 수급자는 공사 진행사항 및 준공사진 및 비디오 촬영 등 증빙서류를 작성하여

감독관에게 제출하여야 하며, 증빙서류의 편집 등 지시가 있을시 이를 준수하여야

한다.

자. 수급자는 철거공사 중에 건축폐자재, 건설폐기물, 혼합폐기물, 사업장폐기물 등을

분리하여야 하며, 폐기물 처리업체와 상호 협조하여 처리에 지장이 없도록 하여야

한다.

차. 수급자는 폐슬레이트 해체․철거작업 시 「산업안전보건법 제38조의4(석면해체·제거

업자를 통한 석면의 해체·제거) 및 동법 시행령 제30조의 7(석면해체ㆍ제거업자를

통한 석면해체ㆍ제거 대상) 」에 의거 적법하게 철거 및 관리하여야 한다.

1) 건축물 철거과정에서 마감, 단열, 보온, 수장재 중 석면함유 여부가 의심되는

재질 발생시 전문기관에 석면함유량 분석을 의뢰하여 적법한 절차에 따라 처리

하여야 한다.

2) 폐슬레이트 지붕 해체 철거 시 「석면해체․제거작업 계획서」를 작성, 지방노동

관서장의 허가를 받아 시행한다.(해당공사에 한함)

3) 작업방법은 산업안전보건기준에 관한 규칙[고용노동부령 제78호], 석면해체제거

작업지침(한국산업안전보건공단-2012년6월) 및 지방노동관서장의 허가조건을

합리적으로 반영하여 시행한다.

4) 원형 보존된 폐슬레이트(사업장 일반폐기물)와 부스러진 폐슬레이트, 작업복

등(지정폐기물)은 분리 선별하여 수집하여야 한다.

카. 지장물 철거 및 1차 선별작업은 폐기물관리법 및 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한

법률 등 관련법령에 의거 적정하게 처리하여야 하며 처리과정에서 발생하는 문제에

따른 모든 민·형사상 책임은 수급자의 책임으로 한다.

타. 기타 현장여건과 다른 경우에는 반드시 철거 전에 실태조사를 실시하여 담당원이

승인한 방법으로 처리하여야 한다.

3-4 건설폐기물의 배출 및 현장 관리요청

가. 건설공사에서 배출되는 폐기물은 성상별로 분리․선별하여야 한다.

1) 건축물 해체작업 전에 각종 폐가구류, 생활용품, 배관재 등을 우선 제거하여 해체

후 중간처리 및 재활용이 용이하도록 성상별로 분리한다.

2) 폐벽돌, 폐콘크리트, 폐목재, 폐합성수지 등 성상별로 구분하여 해체

나. 폐기물을 성상별․종류별로 구분하여 보관하되 재활용이 가능한 것을 따로 보관 한다.

1) 건설폐기물은 그 종류 및 성상에 따라 구분하여 보관하여야 하나 처리기준 및

방법이 동일한 폐기물로서 동일한 처리시설 및 장소에서는 처리할 경우에는 구분

하여 보관하지 아니하여도 무방함

2) 폐콘크리트 등에 붙어있는 폐목재․철근 등을 건설현장에서 분리하는 것이 불가능할

경우 함께 보관가능

3) 건설공사가 완료된 후 까지 건설폐기물을 건설현장에 보관하여서는 아니된다.

3-5 철거 폐기물의 처리

가. 철거폐기물의 낙하 : 철거폐기물의 지상낙하방법은 철거공법에 따라 적절한 기계

및 방법을 선택하고, 안전대책을 수립, 인접설비의 피해가 없이 낙하할 수 있도록

한다.

나. 철거폐기물의 적치 : 철거 폐기물은 즉시 배출을 원칙으로 하여야 하며, 부득이한

사정으로 적치를 해야 될 경우 지상에 낙하된 철거폐기물을 적당히 적치할 수 있는

장소가 마련되어야 한다. 적치된 철거폐기물의 반출을 위한 기계설비 및 트럭 등이

들어 갈 수 있는 공지가 확보되어야 한다. 또한 원칙적으로 폐기물의 적재는 도로 위

에는 하지 않으며, 부득이한 경우, 적재작업을 안전한 방법으로 하고 동시에 감시인을

배치하여 통행이나 차량을 정리하여야 한다.

다. 철거폐기물량의 파악 : 철거대상물의 철거에 따른 폐기물량을 정확히 파악하여

철거 기구의 선정, 반출 계획, 폐기물 처분 장소 확보 등을 결정한다.

라. 철거폐기물의 반출 : 필요시 교통안내원을 배치하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

3-6 철거 마무리 작업

철거공사가 종료되면 다음과 같이 공사 시 행한 각종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

가. 가설물 철거

1) 가설전기, 급배수, 위생설비 등을 철거하고 뒤처리를 한다.

2) 비계 및 각종 가설자재를 집적하여 반출한다.

3) 방진망 등 가설 울타리를 철거 반출한다.

4) 기타 철거와 관련된 부속재료를 반출한다.

나. 복원작업 및 정리

1) 근접건물이나 공작물 등에 철거공사로 인한 영향부분이 있으면 모두 보수 복원

공사 한다.

2) 공사구역 주변의 손상부분을 보수 청소한다.

3) 철거 및 폐기물 운반으로 인한 주변도로 및 현장 내 철거 및 폐기물 잔재는 인근

주민의 민원이 발생하지 않도록 청소 및 정리 후 감독관에게 보고한다.

3-7 공사중지

수급자는 담당원의 서면지시가 있을 경우 진행 중인 공사의 전부 또는 일부를 중지할 수 있으며 공사가 중지되는 동안 담당원이 필요하다고 인정하는 공사물에 대하여 적절히 보호 및 안전을 유지하여야 한다.

제4장  공해 및 안전대책

4-1 공해대책

가. 해체공사 시 소음, 진동, 분진 등의 처리에 대한 적절한 조치를 하여야한다.

나. 먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 물 뿌리기, 또는 그 외의

적절한 조치를 한다.

4-2 안전대책

가. 해체공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공 시에는 반드시 안전 위생

관리 계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 구조재의 부식상태 및 재료의 접합상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가

발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 한다.

라. 기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적, 안정성을 확인함과 동시에 비산에 대한

방호에 주의하여야 한다.

제5장  폐기물 처리

가. 지장물 철거작업 전의 선행업무인 대형(생활)폐기물과 분뇨처리가 확실히 처리된

상태에서 지장물 철거가 될 수 있도록 폐기물처리 업체와 긴밀히 업무협의 하여야

한다.

나. 지장물 철거공사가 시작되기 전에 미리 재활용이 가능한 부산물과 폐기처분할

부산물을 선별하여 재료별 분리수거에 철저를 기하여야 한다.

다. 해체작업에 수반하여 발생하는 내·외장재 등의 해체 폐기물은 외부로 반출하고

적절한 방법으로 처분하여야 한다.

라. 해체공사 시 1일 정도분의 해체 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

마. 해체 폐기물은 운반 중에 흘러내릴 우려가 있으므로 필요차량의 규격에 알맞은

크기로 작게 분할하여 처분하여야 한다.

바. 지장물 철거는 성상별로 선별 및 분류작업에 철저를 기하여 후속 폐기물 처리업체와

사전 충분한 업무협의를 통하여 분쟁이 발생치 않도록 하여야 하며, 특히 재료별

분리수거에 철저를 기하여야 한다.

제6장  기타사항

가. 수급인은 공사 중 민원이 발생되지 않도록 사전에 발생요인을 점검해야 하며 공사로

인한 민원발생시 즉시 담당원에게 보고하여 대책을 강구하여야 한다.

나. 수급인은 인수인계, 처리요령, 처리절차, 사후관리, 주의사항에 관한사항 등을

담당원과 협의하여야 한다.

다. 배출량에 관한 세부사항 및 서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

라. 본 공사는 설계당시 조사 수집된 자료에 의거 설계된 것인바 공사 시 설계도서와

상이할 경우 발주처와 협의하여 처리한다.

마. 본 공사 시행 중 설계도서의 계산착오 등이나 변경이 있을 경우 실지에 맞추어

변경한다.

제 3 장    지정폐기물 철거공사

제1장  석면 해체·제거 작업

수급자는 「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7에 의거 석면해체·제거작업 허가를 득한 후 작업에 임해야 하며 산업안전보건법규, 산업보건기준에 관한 규칙 및 노동부 석면 해체·제거 작업 지침, 석면안전관리법령 및 관련기준을 준수하여 작업하여야 한다.

1-1 적용범위

석면 해체·제거작업 및 처리 시 다음 사항을 이행하여야 한다.

1-2 격리

수급자는 석면분진이 퍼지지 아니하도록 석면을 사용하는 장소를 다른 작업장소와 하여 한다.

1-3 바닥

수급자는 석면을 사용하는 작업장소의 바닥에 대하여 불침투성의 재료를 사용하고

청소가 쉬운 구조로 하여야 한다.

1-4 밀폐 등

가. 수급인은 석면을 사용하는 설비로서 근로자가 상시 접근할 필요가 없는 설비를 밀폐된

장소에 설치하여야 한다.

나. 1항의 규정에 의하여 밀폐된 실내에 설치된 설비를 점검할 필요가 있는 때에는

투명유리의 설치 등 실외에서 점검할 수 있는 구조로 하여야 한다.

1-5 국소배기장치의 설치 등

가. 수급인은 석면이 들어있는 포장 등의 개봉작업, 석면의 계량작업, 배합기 또는 개면기

등에의 석면투입작업, 석면제품 등의 포장작업을 하는 장소 등 석면분진이 흩날릴

우려가 있는 작업을 행하는 때에는 국소배기장치를 설치·가동하여야 한다.

나. 수급인은 제1항의 규정에 의한 국소배기장치의 성능은 산업안전보건기준에 관한

규칙 제429조에서 규정한 입자상물질에 대한 국소배기장치의 성능기준을 준용한다.

1-6 석면분진의 흩날림방지 등

가. 수급인은 석면을 뿜어서 칠하는 작업에 근로자를 종사하도록 하여서는 아니된다.

나. 수급인은 석면을 사용하거나 석면이 붙어 있는 물질을 이용하는 작업을 하는 때에는

석면이 흩날리지 아니하도록 습기를 유지하여 행하여야 한다.  다만, 작업의 성질상

현저히 곤란한 경우에는 다음 각호의 조치를 취한 후 작업하도록 하여야 한다.

1) 석면으로 인한 근로자의 건강장해 예방을 위하여 밀폐, 국소배기장치의 설치 등

필요한 보호대책을 강구할 것

2) 석면을 함유하는 폐기물은 새지 아니하도록 불 침투성의 자루 등에 밀봉하여 보관

할 것

1-7 작업수칙

가. 수급인은 석면의 제조 또는 사용작업에 근로자를 종사하도록 하는 때에는 석면

분진의 발산 및 근로자의 오염을 방지하기 위하여 다음 각호의 사항에 관한 작업

수칙을 정하고 이를 작업근로자에게 널리 알려야 한다.

1) 진공청소기 등을 이용한 작업장 바닥의 청소방법

2) 작업자의 왕래와 외부기류 또는 기계진동 등에 의한 분진의 흩날림을 방지하기

위한 조치

3) 분진이 쌓일 염려가 있는 깔개 등을 작업장 바닥에 방치하는 행위를 방지하기

위한 조치

4) 분진이 확산되거나 작업자가 분진에 노출될 위험이 있는 경우에는 선풍기 사용

금지에 관한 사항

5) 용기에 석면을 넣거나 꺼내는 작업

6) 석면을 담은 용기의 운반

7) 여과집진방식 집진장치의 여과재 교환

8) 당해 작업에 사용된 용기 등의 처리

9) 이상상태가 발생한 경우의 응급조치

10) 보호구의 사용·점검·보관 및 청소

11) 그밖에 석면분진의 발산을 방지하기 위하여 필요한 조치

1-8 작업복 관리

가. 수급인은 석면취급작업을 마친 근로자의 오염된 작업복은 석면전용의 탈의실에서만 벗도록

하여야 한다.

나. 수급인은 석면에 오염된 작업복을 세탁·정비·폐기 등의 목적으로 탈의실 밖으로 이송

하고자 하는 때에는 관계근로자외의 자가 취급하지 아니하도록 하여야 한다.

다. 수급인은 석면에 오염된 작업복의 석면분진이 공기 중으로 날리지 아니하도록 뚜껑이

있는 용기에 넣어서 보관하고 석면으로 오염된 작업복임을 표시하여야 한다.

1-9 보관용기

수급자는 분말상의 석면을 혼합하거나 용기에 넣거나 꺼내는 작업, 절단·천공 또는 연마하는 작업 등 석면분진이 흩날리는 작업에 근로자를 종사하도록 하는 때에는 석면의 부스러기 등을 넣어두기 위하여 당해 장소에 뚜껑이 있는 용기를 비치하여야 한다.

1-10 석면오염 장비 등의 처리

가. 수급인은 석면에 오염된 장비, 보호구 또는 작업복 등을 폐기하는 때에는 밀봉된

불침투성 자루 또는 용기에 넣어 처리하여야 한다.

나. 수급인은 제1항의 규정에 의한 장비 등을 처리하는 경우에는 압축공기를 불어서

석면오염을 제거하게 하여서는 아니된다.

1-11 직업성 질병의 주지

수급자는 석면으로 인한 직업성 질병의 발생원인, 재발방지 방법 등을 석면을 취급하는

근로자에게 널리 알려야 한다.

1-12 석면해체·제거작업 계획수립

가. 수급자는 석면이 함유된 설비 또는 건축물을 해체하거나 제거하는 작업(이하 "석면

해체·제거작업"이라 한다)을 행할 때에는 석면으로 인한 근로자의 건강장해를 예방하기

위하여 작업절차, 작업방법, 근로자보호조치 등이 포함된 석면해체·제거작업 계획을 수립

하여야 한다.

나. 수급자는 제1항의 규정에 의한 석면해체·제거작업 계획을 수립하는 때에는 당해 근로자

또는 근로자대표를 참여시켜 의견을 들어야 한다.

1-13 경고표지의 설치

수급자는 석면해체·제거작업을 행하는 장소에는 석면해제제거작업지침 별지 1에 의한 표지를 출입구에 게시하여야 한다. 다만, 작업이 이루어지는 장소가 실외이거나 출입구가 설치되어 있지 아니한 경우에는 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

1-14 석면해체·제거작업시의 조치

사업주는 석면해체·제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 때에는 다음 각호의 조치를 하여야

한다.

가. 당해 장소를 밀폐시킬 것

나. 습식(습식)으로 작업할 것

다. 당해 장소를 음압(음압)으로 유지시킬 것

라. 근로자에게는 전면형 이상의 방진마스크를 지급하여 착용하도록 할 것

마. 근로자에게는 신체를 감싸는 보호의를 착용하도록 할 것

1-15 석면함유 폐기물의 처리

수급자는 석면해체·제거작업에서 발생된 석면을 함유한 폐기물은 불침투성 용기 또는

자루 등에 넣어 밀봉한 후 적절히 처리하여야 한다.

1-16 잔재물의 흩날림 방지

수급자는 석면해체·제거작업에서 발생된 석면을 함유한 잔재물은 습식 또는 고성능필터가

장착된 진공청소기로 청소하는 등 석면분진이 흩날리지 아니하도록 하여야 한다.

1-17 기타사항

가. 수급인은 공사 중 민원이 발생되지 않도록 사전에 발생요인을 점검해야 하며 공사로

인한 민원발생시 즉시 담당원에게 보고하여 대책을 강구하여야 한다.

나. 석면철거 및 해체에 관한 기준은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제6절에 준한다.

다. 공사기간의 연장은 공사계약 일반조건(행정안전부예규 제138호) 제32조의 규정에

의한다.

라. 기타 발주자의 경미한 요구가 있을시 수급자가 시행한다.

제 4 장    부지 조성 공사

제1장  일반 공통 사항

1-1 적용범위

가. 본 시방서를 특기시방서로 칭한다.

나. 본 시방서는 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것을 제외하고는 모두

본 공사에 적용 시공하기로 한다.

다. 본 시방서 중 명확히 해당공사에 관계없는 사항이 있어도 이것을 삭제하지 않으며,

이 시방서에 기재가 없는 사항은 국토교통부 제정 ‘건축, 토목공사 표준시방서’를

기준으로 하여 시공한다.(이하 “표준시방서”라 한다.)

라. 설계도와 특기시방서의 내용 중 뜻이 명확하지 않고 이해가 곤란할 경우에는 담당원과

협의하여 그 지시에 따라 시공하도록 한다.

마. 본 시방서와 표준시방서가 상이할 경우에는 본 시방서를 우선한다.

바. 시공자는 모든 부위에 있어 설계도서의 내용대로 시공하여야 하며, 불가항력적인

상황으로 인해 변경사유가 발생 시에는 반드시 담당원의 승인을 득 한 후 시공하여야

한다.

사. 각 공종별로 지정된 샘플항목은 사전에 담당원에 샘플을 제출 및 승인을 득한 후

시공하도록 한다.

아. 시공자는 시공계획서에 맞게 공사를 진행하고 매일 현장일지를 작성하여야한다.

자. 본 공사에 사용되는 모든 재료는 KS제품 또는 동등의 제품이어야 한다.

1-2 공사내용 및 범위

2016년 폐·공가 정비 사업 부지조성공사
번호	공 종 명	작 업 항 목	작 업 내 용
1	토공사	절토, 터파기, 배수	① 현장부지조성
2	구조물공사	메쉬휀스	① 도로-부지 경계구분
3	조적공사	담장쌓기	① 높이 2.0m, 인근 부지와 경계 및 보호
4	미장공사	담장미장	① 기존 담장 및 벽체 보강 ② 신규설치 담장 ③ 현장여건에 맞추어 양면, 단면 작업
5	칠공사	담장도색	① 기존 담장 및 벽체 보강 ② 신규설치 담장 ③ 현장여건에 맞추어 양면, 단면 작업
6	포장공사	마사토부설, 쇄석깔기, 경계석설치	① 꽃밭 – 마사토, 주차장 - 쇄석 ② 부지 조성 ③ 도로-부지 경계 구분

제2장  토공사

2-1 절토

가. 일반사항

본시방서에 명시된 사항 이외에는 표준시방서를 따른다.

나. 준비사항

1) 수급자는 시공에 앞서 절취장소, 기존도로 및 공사구역내에 고인물을 배제함과

아울러 시공 중에 있어서도 배수시설을 철저히 설치하여 원활한 배수가 되게

하여야 하며, 임의로 인근 대지, 가옥 등으로 배제해서는 안된다.

2) 수급자는 모든 절취면 및 성토 비탈면의 마무리를 위하여 적당한 간격으로 토공

규준틀을 설치하여야 한다.

3) 수급자는 공사시행에 앞서 폭발물 등 기타 유해 물질의 잔존여부를 조사하여야

하며 폭발물 등 기타 유해 물질을 발견시에는 공사 담당원에게 즉시 보고하여

그 지시를 받아야 한다.

다. 작업내용

1) 작업 중 예상했던 토질보다 현저한 차이가 있을 때는 공사 담당원에게 보고하여

그 지시를 받는다.

2) 수급자는 절토전의 원지형이 설계도면과 부합되는지 여부를 확인하고, 설계도면과

현저한 차이가 있을 때는 공사 담당원에게 보고하여 그 지시를 받는다.

3) 절토면의 과절토로 인하여 절토면이 교란되었을 경우에는 수급자 부담으로 원지반

상태의 지지력이 되도록 원상복구 하여야 한다.

4) 절토시 용수 또는 지하수 등을 발견하였을 경우에는 즉시 공사담당원에 보고

하여 그 지시에 따라 처리하여야 한다.

5) 리핑암이나 발파암이 발생될 경우 수급자는 현황 측량을 실시하여 공사담당원의

확인을 받은 후 시행하여야 한다.

6) 토사, 리핑암, 발파암의 구분은 객관적으로 타당성있게 판단하여야 하며, 판단에

대한 결론은 공사담당원이 확정한 결과에  따라야 한다.

7) 수급자는 객관적이고 타당성있게 판단할 수 있도록 공사담당원 입회하에 채취한

재료를 공정하게 시험할 수 있는 기관에 의뢰하여 시험하여야 한다.

2-2 터파기

가. 일반사항

본시방서에 명시된 사항 이외에는 표준시방서를 따른다.

나. 작업내용

1) 모든 터파기는 설계도면에 표시된 형상과 치수대로 정확한 계획고 및 구배가 되도록

주의 깊게 마무리하고 공사감독원의 검사를 받아야 한다.

2) 관거 부설 터파기의 관접 촉면은 가급적 관외주에 맞추어 원호형상으로 굴착하여

관체에 전달되는 하중이 지면에 균등하게 전달되도록 하여야 한다.

3) 노상 또는 경사지의 터파기는 기시공 완료된 부분을 교란시키지 않도록 하여야

한다.

4) 구조물 계획고로 터파기 하되 과절토로 인하여 원지반이 교란되지 않도록 하여야

하며, 만약 과절토로 인하여 연약지반이 가중되어서 별도 지반 처리가 요구될

경우에는 수급자 부담으로 시공하여야 한다.

5) 터파기 결과 연약지반 또는 당초 설계시 토질조건이 변경될 경우에는 공사

담당원에게 보고하여 별도 조치를 강구하여야 한다.

2-3 배수

가. 일반사항

본시방서에 명시된 사항 이외에는 표준시방서를 따른다.

나. 작업내용

1) 배수용 집수정(PE빗물받이)은 배수용 소구조물로써 각 현장별 유입구 및 유출구를

사전에 파악하여 설치하여야 한다.

2) 터파기할 장소가 노상 또는 비탈면인 경우, 터파기의 단면은 필요한 배수구조물의

최소 단면으로 하여 이미 완성된 부분이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

3) 배수구조물의 터파기는 기계 터파기를 할 수 있으며, 기계 터파기를 완료한 후에는

소정의 깊이 및 경사에 일치하도록 인력으로 마무리 하여야 한다.

4) 집수정(PE빗물받이) 설치시에는 배수관의 유입구와 유출구 및 연결접속부 등을 사전에

확인하여 배수에 필요한 경사가 유지되도록 하여야 한다.

5) 유출구는 기존 폐·공가의 배수관을 사용하여 연결해야하며, 측구 및 관로와의 연결 접속부

등을 고려하여야 한다. 또한 철거공사시 배수관 위치를 파악하여 후속 공정에 대비한다.

제3장  구조물 공사

3-1 메쉬휀스

가. 적용범위

이 시방은 부지경계 구분을 위한 휀스 설치에 관하여 적용한다.

나. 재료

1) 공사에 사용할 모든 재료는 제반시방서 규정 및 한국산업규격(K.S)에 부합되는

품질의 종류이어야 하고 공사담당원의 승인을 받은 것이어야 한다.

2) 시방서 및 기타 규정에 맞지 않는 모든 재료는 공사에 사용해서는 아니되며,

부적합한 재료는 즉시 수급자 부담으로 공사현장에서 반출하여야 한다.

3) 표준재료사양(표준높이 2.4m 기준)

품 목	규 격	단위	수량	비 고
주주	∅76.3*2.5t	개	현장별	2m당 1개
보조지주	∅76.3*2.5t	개	현장별	4m당 1개
분체도장메쉬	H:1.8*W:2	매	현장별	2m당 1개
주주캡	76.3용	m	현장별	2m당 1개
주주고정B&N	8*110	개	현장별	2m당 4개
주주U-BAND	SUS304	개	현장별	2m당 8개
보조고정B&N	8*110	개	현장별	4m당 1개
경계석기초	200×250×1000	m	현장별	주주, 보지주

다. 제작사양 및 설치공정

1) post 소재는 일반구조용 강관으로 외경은 76.3mm 이상이어야 하며, holl을

내고 탈지, 산세, 수세 공정을 거쳐 표면처리는 polyester 분체도장을 한다.

2) mesh screen의 선경은 지름 5mm의 1종 아연 도철선이어야 하며, 일정한 간격의

사각망목형(2,000mm×1,500mm)이어야 한다.

3) 교차되는 모든 point는 자동용접이 되어야 하고, 표면은 분체도장으로 마감처리 하여야

한다.

4) fence의 시공시 일정한 규격을 유지하기 위하여 크기는 2,000mm×1,500mm로

하며 세로 선의 허용오차는 ±5mm 이하로 한다.

5) 또한 상하부는 강도유지 및 접촉 손상방지를 위하여 가로선이 내부로 용접된

내각 절곡형이어야 하며 가로선과 세로선의 대변 꼭지점 길이는 항상 일정하여야

한다.

6) post는 기초경계석으로부터(주주 총길이) 1.6m(1.0m) 균일한 높이로 하고 1.5m의

fence screen을 1단으로 하여 지표면 부터 screen 간격을 일정하게 하여야한다.

7) 주주는 경간당 1개 설치하고 보조지주는 2경간당 1개씩 4m간격으로 설치하여야 한다.

8) u-band 및 고정bolt, nut는 부식되지 않는 제품을 사용여야 한다.

9) 현장별 시공높이를 반영하고 설치 기타사항은 설계도서에 준하며, 변경 시 담당원과

사전에 협의하여 변경할 수 있다.

제4장  조적 공사

4-1 담장쌓기

가. 적용범위

이 시방은 조적공사에 적용한다.

나. 작업내용 :

1) 조적전 하부층에 수평을 잡아 줄눈을 띄운 후 벽돌의 치수에 따라 수평기준을

잡은 후 수직선을 띄워 칸을 정한다.

2) 조적시 1일 쌓기는 상하 13단을 넘지 않아야 한다.

3) 접착요 시멘트의 경우 배합 - 시멘트: 모래의 혼합비율

① 0.5B의 경우 - 100매당 시멘트 127.5kg대비 모래 0.275㎥

② 1.0B의 경우 -  100매당 시멘트 138.3kg대비 모래 0.363㎥

4) 시멘트는 반드시 K.S제품을 사용한다.

5) 모래 5mm체를 통과한 천연사를 사용한다.

6) 물은 염분이 포함되지 않은 깨끗한 것으로 사용한다.

7) 혼화계는 보수성, 가소성, 작업성, 부착성을 향상시킬 수 있는 것을 사용한다.

8) 조적시 벽돌표면에 시멘트몰탈이 묻었을 경우, 경화되기전 솔로 털어낸다.

9) 쌓기방법(0.5B, 1.0B)은 설계도면에 따른다.

제5장  미장 공사 및 칠 공사

5-1 미장공사

가. 적용범위

이 시방은 신규 설치하는 담장과 기존 건축물의 벽체 및 담장에 적용 한다.

나. 일반사항

이 시방서 명시사항 이외의 기타사항은 국토부 제공 표준시방에 준한다.

다. 작업내용

1) 기존 구조물에 미장을 할 경우 바탕면에 묻어있는 이물질을 제거하고 물축임 한

후 바름한다.

2) 바름면적, 바름두께 및 가사시간 등을 고려하여 폐기물 발생률이 최소화 될 수

있도록 재료의 구매 및 시공계획을 세우고 관리한다.

3) 인력시공을 우선으로 하고 설계도면에 명시한 규격으로 바름한다.

4) 작업이 끝난 후에는 인접 부위에 설치해 놓은 임시 보호물을 제거한다.

5) 벽면 부분 중 미장작업에 의해 얼룩진 모든 부분은 즉시 깨끗이 청소한다.

5-2 칠공사

가. 적용범위

외부 담장 칠공사에 적용하고, 시방서에서 정한 바가 없는 경우에는 도면 및 특기

시방에 준한다.

나. 일반사항

이 시방서 명시사항 이외의 기타사항은 국토부 제공 표준시방에 준한다.

다. 작업내용 :

1) 다른 공정의 진척 사항과 대조, 검사 후 착수시기를 검토한다.

2) 칠공사는 최종 공정이므로 타공사 공사 지연으로 공기가 촉박할 경우가 많으므로

세밀한 공정계획을 세워 바탕의 건조기간을 단축하는 일이 없도록 한다.

3) 화단이 있는 부분은 흙을 파내서 칠을 하고 난 뒤 원상복귀 해놓는다.

4) 기존 담장에 식물, 나무, 꽃, 등이 훼손되지 않게 최대한 주의하며 훼손시 담당원의

지시에 따라 원상복구한다.

5) 도장은 수성 외부용 1급으로 하며, 2회 도장하고 색상은 담당원의 지시에 따른다.

라. 바탕만들기(조적, 콘크리트 면)

1) 건축물의 콘크리트나 시멘트 모르타르면은 시공 초기에는 다량의수분과 알칼리성을

함유하고 있어, 도막의 변색이나 박리 등을 일으킬 수 있으므로 도장하기 전

충분히 건조시켜야 한다.

2) 오염, 부착물 제거 시 바탕을 손상하지 않도록 주의한다.

3) 바탕의 균열, 구멍 등의 주위는 물을 축인 다음 석고 퍼티로 땜질한다. 건조 후

연마지로 평면을 평활하게 닦는다.

4) 무광택 도료로서 특수 도장을 잘 받아 들이도록 할 때는 바탕면을 도료의 성질에

따라 거칠게 한다.

마. 벽체 수성페인트

1) 칠의 순서

① 몰탈부분 퍼티작업을 한다.

② 면 고르기 연마작업을 한다.

③ 2차 퍼티작업을 한다.

④ 2차 면 고르기 연마작업을 한다.

⑤ 수성페인트 1차 칠을 한다.(롤러).

⑥ 요철부위 퍼티작업 및 면 고르기 연마작업을 한다.

⑦ 수성페인트 2차 칠 작업을 한다.(롤러).

⑧ 요철부위 퍼티작업 및 면 고르기 연마작업을 한다.

⑨ 정벌칠을 한다.(롤러)

2) 주의사항

① 5℃ 이하에서는 균열 발생의 우려가 있으므로 작업을 중지해야 한다.

② 롤러 칠은 천천히 상하좌우로 고르게 한다.

제6장  포장공사

6-1 마사토 부설

가. 적용범위

꽃밭으로 조성하는 공사에 적용한다.

나. 작업내용

1) 마사토는 보관시 강우 또는 비산으로 유실되지 않도록 덮개가 있고 작업에 방해가

되지 않는 일정장소에 보관하여야 한다.

2) 마사토 부설시은 인접한 배수시설의 파손에 주의하여 부설하여야 하며 장비

운용시 안전관리자의 입회하에 부설하여야 한다.

3) 마사토는 화강암이 풍화된 것으로 골재성분이 고루 함유되어 다짐과 배수가

용이하여야 하며, 먼지, 점토, 유기불순물 등이 함유되지 않아야 한다.

4) 포설시 포설두께는 설계도면에 명시된 두께로 균일하게 포설하여야 한다.

5) 표면에 노출된 잔돌 및 이물질은 가려내어 외부반출 처리하고 표면을 평탄하게

고르기 하여야 한다.

6) 포장 마감면 조성시 주변배수시설물 및 마감 계획고를 감안하여 필요한 경우

담당원의 승인에 따라 자연스런 표면배수 기울기가 되도록 조정한다.

7) 마사토층이나 다짐대상 지반이 과다 또는 과소함수비일 경우 최적함수비 상태의

작업이 되도록 흙말림 또는 살수후에 다짐하여야 한다.

8) 집수정, 구조물 주변 등과 같이 다짐이 어려운 지역은 소형 평면다짐기로 다짐

또는 인력다짐으로 철저히 다져야 한다.

6-2 경계석 설치

가. 일반사항

본 시방서의 명시사항 이외의 기타사항은 표준시방서에 따른다.

나. 작업내용

1) 경계석은 KSF 4006의 규정에 합격한 KS제품 또는 동등이상의 제품으로 시공

한다.

2) 경계석 운반 및 취급 시 손상을 주지 않도록 주의하고 손상기타 결함이 있는

것을 사용해서는 안된다.

3) 정해진 위치에 규준들을 설치하고, 겨냥줄이 처지지 않도록 팽팽하게 당겨서

조인다.

4) 경계석이 설치되는 원 지반 및 보조기층의 포설다짐은 침하가 없도록 철저히

다져야 한다.

5) 경계블록 설치가 완료되면 지체없이 경계블록 전․후면에 뒤채움 콘크리트를 채워

경계블록의 이탈을 방지해야 한다.

6) 경계석의 줄눈간격은 설계도서에 정한 치수대로 정밀하게 시공되어야 하고 줄눈은

용적배합비 1:3의 줄눈몰탈을 밀실하게 채움한후 곡선형으로 미려하게 마감하여야

한다.

7) 줄눈 설치시 몰탈이 경계석 표면에 부착되는 일이 없도록 하여야 하며, 경계석

표면에 몰탈이 부착된 경우에는 즉시 제거하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

8) 곡선부분은 미관을 고려하여 곡선 형태를 유지하여야 하며, 낮춤 경계블록은

유모차나 장애인 출입에 지장이 없도록 측구에서 2cm 높이로 시공한다.

9) 1매 미만의 경계블록을 사용할 때에는 반드시 절단기를 사용하여 절단면을 깨끗이

마무리한 후 사용한다.