공  사  시  방  서

제1조 적용기준

본 시방서는 서구관내「달성공원 복개도로 인도정비공사 」에 적용되는 시방서로서  설계도서 및 대구광역시 시설공사 일반조건 및 특별시방서, 국토건설사업 운영규정, 시설공사 검사업무규정, 품질관리기준, 국토해양부 제정 다음 시방서의 해당조항에 의거 시공하여야 한다.

1) 토목공사 일반시방서

2) 도로공사 표준시방서

3) 콘크리트 표준시방서

제2조 계약 및 착공

1) 도급자는 착공계 제출시 도급내역서, 현장대리인 선임계 및 안전관리자 선임계, 안전관리계획서, 비상연락망 등을 제출하여 발주처에 승인을 얻어야 하며 공정계획서 등을 상세히 작성하여 제출한다.

2) 착공계 제출일로부터 즉시 현장을 인수하여야 하며, 우선 안전시설물 설치 후 지체 없이 현장시공을 하되 주변 차량 통행 및 안전관리에 만전을 기해야 한다.

3) 현장 인수 후, 설계서를 충분히 검토하여 현장 여건과 상이하거나 설계 변경이 필요한 부분은 즉시 감독원에게 보고하여야 한다.

제3조 현장시공

현장 시공은 현장 작업 및 시공에 필요한 모든 측량을 실시하여야 하며 그   성과를 작성하고, 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며 설계도서와 현장 작업내용이 상이 할 경우 감독원과 협의하여 결정한 후, 작업내용을 시행하여야 하며 그렇지 아니할 시 감독원이 재시공을 명령할 수 있다.

제4조 현장대리인

현장대리인은 공사 시공 중 현장을 이탈할 수 없으며, 부득이 현장 이탈할  시에는 감독원의 사전승인을 받아야 한다.

또한, 현장 대리인의 교체 시에도 7일전에 발주처에 승인을 받아야 한다.

현장대리인 없이 현장시공을 하여서는 안되며, 현장대리인 없이 시공된 부분은 감독원이 재시공을 명령할 수 있다.

제5조 안전관리자

도급자는 현장시공 중 현장에 안전관리 책임자를 배치하여 사전에 안전사고 발생요인을 제거하고, 불안전한 작업수행 시 즉시 공사 중지를 지시하고 발주처 감독관에게 즉시 통보하여 안전사고 발생을 미연에 방지하여야 한다.

안전관리자는 안전표지판, 안전시설물, 야간경광등 등을 현장여건에 맞게 설치하고, 현장안전관리에 만전을 기하여야 한다.

제6조 돌발사고 발생시

1) 감독원은 시설물 파손으로 시급히 보수작업이 필요하다고 판단되는 경우  현장대리인에게 유선으로 통보할 수 있다.

2) 도급자는 주․야간 및 공휴일을 불문하고, 유선통보를 받은 즉시 출동할 수 있는 체제를 유지하여야 한다.

3) 도급자는 임직원 중 대표자, 현장대리인은 년중무휴 우리구청과 항상  연락이 가능하도록 조치되어야 하며, 특별한 사정이 있을 경우 미리 우리구청으로 알려야 한다.

4) 도급자는 작업반 및 휴식 중인 인력의 소재지를 항상 파악하여 돌발사고에 대비하여야 하며, 시설물 복구에 필요한 모든 장비 및 자재를 준비하여 시설물 복구를 시작해야 한다.

만약, 현장 도착이 지체되어 주변 피해가 발생될 경우 도급자가 책임진다.

5) 도급자는 항시 연락 가능토록 사무실․현장․자택 통신망을 구축하여야 하며 야간 및 공휴일 돌발사고 발생시 신속히 대처할 수 있도록 『비상연락 체계도』를 작성하여 항시 비치하고 사본 1부를 우리구청에 제출하여야 한다.

제7조 공사 사진 제출

도급자는 착수전, 시공중, 준공 등 전반에 걸쳐 감독원의 지시에 따라 천연색 사진을 촬영하여 각2부 제출하여야 한다.

제8조 공사 중 피해보상

본 공사 시행중 인근관계인 및 통행인에게 피해나 불편을 주지 않도록 하여야 하며, 재산 및 공공시설물 등에 피해를 입혔을 때는 도급자 부담으로 피해보상을 하여야 한다.

제9조 현장 발생품

본 공사 시공 중 현장에서 발생되는 발생품은 감독관의 지시에 따라 입고 또는 별도 조치하여야 한다.

제 10조 설계변경 조건

본공사 시공중 아래와 같은 사유가 발생하였을 때는 설계변경 할 수 있다.

1) 설계 당시 조사 불가능하였던 부분 및 추정설계된 부분

2) 주요 구조물의 기초 및 토질조건이 현장조건에 부합되지 않을 때

3) 골재원 및 각종 주요 자재의 운반거리가 변경되었을 때

4) 당시의 사정에 의하여 공사물량에 증감이 생기거나 공법이 변경되었을 때

5) 기타 천재지변에 의한 피해가 현저할 경우

제 11조 잔토처리

현장에서 발생되는 잔토는 교통통행 및 배수처리 등에 지장이 없도록 할 것이며, 터파기는 일일 잔토처리 능력을 감안하여 시공하되 잔토는 적법하게 처리하여야 한다.

제 12조 현장정리

현장에서 사용되는 모든 자재 및 장비는 안전하게 보관 또는 적재하여야하며, 안전관리자는 수시로 점검하고, 현장 정리 및 비산먼지가 발생하지 않도록 관련 시설 등을 설치하여야 한다.

또한, 비산먼지 발생시에는 물청소를 수시로 하여야 하고, 공사 완료 후 현장주변에 대하여는 자재, 잔토 등을 방치하여서는 안된다.

제 13조 기  타

본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 경미한 사항은 도급자 부담으로 처리한다.

〈 보도 포장 시방서 〉

1. 품질관리

가. 자재의 검사

(1) 소형고압블록

1) 흠이 없고, 윗면 ․ 아랫면이 평형 균일하여야 한다.

2) 유색블록은 전체가 일정하고 변색, 얼룩이 없어야 한다.

3) 허용 치수

가 로	세 로	두 께	휨 강 도
±2m/m	±2m/m	±3m/m	5.0N/㎟이상

(2) 경계석

1) 제품의 치수는 정확하여야 하며, 윗면, 아랫면이 평형․균일 하여야 한다.

2) 제품의 가공시 경계석 측면은 반드시 상․하면에 직각이 되도록 하여야 한다.

3) 형상의 구부러짐 ․ 균열 ․ 얼룩 ․ 빠진조각 등의 결점이 없어야 한다.

2. 구조물 시공

가. 인도포장 포설

(1) 안전층(기층)을 다짐기계로 소정 다짐도가 되게 노반 다짐을 실시한다.

(2) 안전층(기층)위에 수평 및 평형실줄을 설치하여 실줄따라 정교하게 블록을           포설한다.

(3) 경계석, 식수대, 각종 맨홀 등 구체면과 일치되게 시공하며 이음부분 및

모서리 마감부분은 블록을 절단기로 절단 정교하게 포설한다.

(4) 보행진행 또는 차량진행 방향을 기준으로 마감부터 연속하여 포설한다.

(5) 블록깔기 완공 후 모래를 살포하여 블록간 공극을 충진하여야 하며, 표면

다짐(콤팩터등)을 시행하여 블록표층의 평탄성을 유지한다.

(6) 배수구배는 측구쪽으로 1.5%~2.0%구배를 유지하여 배수에 원활을 기한다.

나. 보차도(도로) 경계석 설치

(1) 자재 사용은 현장에 맞게 완제품(1m)을 사용하는 것을 원칙을 한다.

(2) 보도블록 계획면과 일치되게 시공하고 경계석 간 줄눈간격은 5~7mm 이내로 유지하여야 한다.

(3) 줄눈 채움 몰탈은 백 시멘트 대 일반시멘트를 20:1로 배합하여 전면이 충진되게 채움 하여야 한다.

(4) 경계석 측면에 부착된 콘크리트 등 불순물은 깨끗하게 제거하여야 하며,   전면 상단부는 모서리 손상을 예방하기 위하여 원형(Rounding)으로 미려하게 하여야 한다.

다. 각종 맨홀 정비

(1) 맨홀 뚜껑 부위의 균열 및 파손된 콘크리트를 블록 포장면에 일치되게 보수

정비 하여야 한다.

(2) 뚜껑의 높이가 블록 포장면과 요철이 없도록 평탄성을 유지 하여야 한다.

(3) 맨홀의 선형은 가급적 도로 선형과 평행 및 직각을 유지하여야 한다.

3. 구조물 검사

가. 보도포장

(1) 블록 표층의 평탄성, 구배, 블록의 고저차 및 계획고 기준은 아래 허용 범위

이내여야 한다.

항 목	허 용 치	비 고
평 탄 성	10 m/m	3m의 직선자 측정시 요철
구 배	0.4 %
블록고저차	2 m/m
계획고저차	20 m/m

나. 보차도 경계석

(1) 마무리면의 평탄성 및 높이는 아래 범위 이내여야 한다.

1) 20m이내 2점의 계획고 차이 1.5m이내

2) 3m 직선자 측정시 최요철부 차이 3m/m이내

3) 빗물받이 뚜껑은 L형측구 평탄면보다 높지 않게 설치하여야 한다.

〈 건설폐기물 처리 시방서 〉

제1조 : 본 특별시방서는 공사 현장에서 발생하는 건설폐기물 처리에 적용한다.

제2조 : 공사현장에서 발생하는 폐기물은 폐기물관리법 제17조에 의거 적법 처리 하여야하며 발생 즉시 처리함을 원칙으로 한다.(단 불가피한 경우 비산먼지 발생 등을 최대한 억제토록 방진망 등으로 덮어야 한다)

제3조 : 폐기물은 반드시 허가받은 차량으로 수집, 운반하여야 하며 환경부장관이 고시하는 바에 따라 수집운반 차량증을 부착 후 처리하여야 한다.

제4조 : 도급자는 작업지시와 동시에 폐기물 처리신고 및 처리계획서등 폐기물관리법에 정한 신고의무를 이행한다.

제5조 : 발생 폐기물은 최종처리 후 결과보고서, 처리전표, 개량증명 등 관련서류를 제출하여야 한다.

제6조 : 본 시방서에 명시하지 않은 사항은 우리구의 해석에 따라야 하며 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 도급자의 부담으로 조치한다.