제 1 장    총     칙

적용범위

본 시방서는 이현공원동편 조성공사(1차공사분)에 적용하고 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서를 적용하며 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

용 어

‘발주자’라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

'수급인’이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

‘감독자’라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

‘감리원’이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다.

‘현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임 시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 현장요원을 말한다.

‘계약문서’라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서를 말한다.

‘설계서’라 함은 공사시방서, 설계도면, 내역서 및 현장설명서를 말한다.

‘지시’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)가 현장대리인(혹은 수급인)에게, 권한의 범위 내에서 필요사항을 지시하고 실시케 함을 말한다.

‘승인’이라 함은 수급인(혹은 현장대리인)으로부터 요청된 사항에 대해, 감독자(혹은 발주자, 감리원)가 권한의 범위 내에서 허락함을 뜻한다.

‘협의’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)와 현장대리인(혹은 수급인)이 대등한 입장에서 합의함을 뜻한다.

‘유지관리’라 함은 시공 중의 각 공정별 유지관리와 부분공사 완료 후 준공시점까지의 유지관리, 준공 후 일정기간(보통 하자기간에 이루어지는 공정)의 유지관리와 별도의 계약조건에 의한 조경유지관리 공정에서 행하여지는 유지관리를 포함한다.

공사의 착수

도급자는 공사 착수전에 다음 사항을 구비해야 한다.

현장대리인의 지정 : 현장대리인은 공사 수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로서 건설기술관리법 및 건설업법에 명시된 적합한 면허소지자로 한다.

제출서류 : 도급자는 공사착수전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급내역서, 예정공정표 및 기타 대구광역시 규정에 의한 제반서류를 제출해야 한다.

특히 공정표 작성은 공사추진을 위한 사용순서 및 시공방법을 미리 감독관과 협의하여 제출해야 한다.

자재관리

도급자는 본 공사를 위하여 투입될 건설장비 및 자재의 견본을 미리 제출하여 감독관의 검사를 받은 후 사용하여야 한다.

검사를 받지 않거나 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며, 이와같은 자재를 사용하여 발생되는 여하한 사고도 도급자가 책임을 져야 한다.

자재 중 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구한 때는 도급자 부담으로 관계기관에 의하여 이들품목에 대한 시험성적 결과를 제출하여야 하며, 감독관이 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

노무관리

도급자가 동원한 일체의 종업원에 대한 관리책임은 도급자가 진다.

감독관은 현장대리인 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때에는 충분한 이유를 명시하여 도급자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

공사장 관리

본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 행하며, 공사시행 기간 중 출역하는 인부의 재해에 대하여는 도급자가 이를 책임진다.

공사관리는 근로기준법, 근로안전규칙 및 보안법규에 의하여 관리한다.

공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재와 도난예방 및 기타 풍기위생의 단속 등 충분한 조치를 취한다.

인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 시설을 하여 보호하여야 한다.

공사에서 발생된 아스팔트, 콘크리트 잔해 등 산업폐기물은 폐기물처리에 관한 법률에 따라 처리하여야 하며, 그 처리책임은 도급자에게 있다.

공사 시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완성 후 가설물의 철거, 기타 작업부산물 일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.

공사의 보고

도급자는 매일 사용재료, 취업노무자수 및 공사공정에 관계되는 사항에 대해서는 감독관이 지시하는 양식에 의거 보고하여야 하며, 특히 본 공사로 인하여 관공서에 신청 및 보고할 사항이 있을시는 감독관의 승인을 얻어야 하고 그 결과를 보고하여야 한다.

공사의 기록

도급인은 본 공사의 공정, 재료의 반입 및 사용, 기타 감독관이 지정하는 사항을 기재한 보고서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

도 면

본 공사는 설계도면에 의해 시공하되 시공에 앞서 감독관의 확인을 얻은 후 시공에 임하도록 한다.

도급자는 도면 및 시방서에 명기하지 않은 사항이나 내용이 서로 다르거나, 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

본 공사시공 상 필요한 시공도면은 지체 없이 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 시행한다.

시험 및 검사

감독관은 필요에 따라 공사재료의 품질 또는 관리시험을 시킬 수 있다. 단, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 시행한다.

도급자는 시공 중의 시험과 시운전은 감독관의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

공사변경

본 공사시행 중 야기되는 일체의 변경사항에 대해서는 감독관의 사전 승인을 득한 후 시행하여야 한다. 이미 시행된 부분에 대한 감독관의 수정 혹은 변경요구가 있을 때도 즉시 순응해야 한다.

공사의 중지

본 공사의 감독관은 다음 사항이 발생한 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

설계변경 또는 타의 관련공사가 있을 경우

도급인이 공사시행에 관하여 설계도서 및 시방서와 다르게 시공하거나 감독관의 지시에 순응치 않을 경우

기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있을 경우

공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

설계변경

다음과 같은 경우에는 설계변경할 수 있다.

계획 및 방침의 변경으로 변경시공이 불가피할 경우

골재원과 토취장의 위치 및 운반거리가 변경되었을 경우

공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경시

기타 현장의 제반여건이 설계서와 현저하게 상이하여 감독관청이 필요하다고 인정될 경우

안전, 보건 및 환경관리

안전관리

수급인은 산업안전보건법과 동 시행령, 시행규칙, 규정 등을 참고하고 공사의 안전에 유의하여 현장을 관리하며 재해방지에 노력하여야 한다.

산업안전보건법과 동법 시행령에 의거하여 다음의 건설공사시에는 안전담당자를 선임하여 현장에 상주시켜야 한다.

아세틸렌 응접장치 또는 가스접합 용접장치를 사용하여 행하는 금속의 용접, 용단 또는 가열작업

밀폐된 장소에서 행하는 용접작업, 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접작업

1톤 이상의 기중기를 사용하는 작업

굴착면의높이가 2m이상이 되는 지반굴착

높이가 2m이상인 콘크리트 공작물의 해체 또는 파괴작업

산소결핍 장소에 있어서의 작업

공사중의 긴급연락을 위한 비상연락망을 사전에 구축하여 공사관계자에게 주지시키며 긴급시의 활동체제에 필요한 기재(소화기, 구급약품 등)를 현장에 상비한다.

안전조치

공사시공 중 가스누출, 수도설비파손, 전력선 및 통신선의 절단 등과 같은 사고의 발생이 우려되는 경우에는 이에 따르는 피해를 미연에 방지할 수 있도록 만반의 조치를 강구한다.

공사현장의 위험방지를 위해 가설울타리, 목책, 기타 적절한 보완시설을 설치하고 야간에 보안등을 점등하며 설치기간 중에 항상 보안시설을 점검, 정비한다.

호우나 태풍 등의 이상기상이 예상되는 경우에는 일기예보 등에 충분한 주의를 기울이고 효과적으로 대처할 수 있도록 준비한다.

안전표지 및 안전보호구

수급인은 공사착수전에 공사시공중의 현장상황을 예측하여 안전확보를 위한 적절한 수단을 강구한다.

공사표지판, 보안시설, 안전․보건표지 등은 공사의 안내, 공사의 위험정도, 공기, 주변상황 등을 감안하여 설치하며 설치규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 관련법규 및 감독자의 지시에 따른다.

공사통로와 공사용 운반도로로 사용하는 주변도로는 표지 및 노면표시 등을 항상 양호한 상태로 유지한다.  특히, 인명사고의 방지를 위해 부단한 주의를 기울이고 통행인등에게 위험하지 않도록 필요한 조치를 강구한다.

공사표지판, 보안시설 등은 항상 유지관리에 노력을 기울인다.  단 설치방법 등에 관하여 의문이 있을 경우에는 감독자에게 보고하여 지시를 받도록 한다.

근로자를 유해한 환경에 투입하거나 위험한 작업에 종사시킬 경우에는 적합한 보호구를 지급하고 보호구의 사용과 관리 및 전용보호구의 지급 등을 세심하게 배려하여야 한다.

안전교육 및 안전훈련

공사시행에 있어서 적합한 안전훈련 또는 교육을 실시한다.  안전훈련․교육에는 원칙적으로 작업원 전원이 참석토록 하며 다음의 내용을 포함하도록 한다.

안전활동의 비디오 등 시각자료에 의한 안전훈련 및 교육

공사내용의 철저한 교육

공사현장에서 예상되는 사고대책

기타 안전훈련 등에 필요한 사항

시공계획서의 공사내용에 따라 안전훈련의 구체적인 계획을 작성하고 감독자에게 제출한다.

안전훈련, 교육 등의 실시상황을 공사월보 및 공사사진에 기록하여 보고한다.

공사용 기계기구는 작업지휘자, 유도자 등을 선임하여 철저한 안전교육을 실시하고 사고방지에 노력한다.

안전시공

위험성이 있는 상태에서 작업을 시행하는 경우에는 완전한 방호대책을 강구한다.

공사현장의 기계기구, 미사용토사, 자갈류 등은 교통과 보안에 장해가 되지 않도록 정리해 두어야 한다.

사고보고 및 응급조치

공사시행에 영향을 미치는 사고, 가설구조물 및 인명의 손상이 발생하는 사고, 기타 제 3자에게 손해를 주는 사고 등이 발생할 경우에는 즉시 응급조치를 실시하고 그 상황을 감독자에게 보고한다.

공사현장에는 부상에 대비한 구급용구를 상시 비치한다.

사고발생시에는 부상자에 대한 응급조치를 취하고 연쇄사고 및 사고확대방지를 위한 조치를 취한다.

사고발생 즉시 사고원인을 조사하여 감독자에게 보고한다.

수질오탁방지

공사현장에 폐수배출시설을 설치하고자 할 때에는 관련법규에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치․운영한다.

공공수역에서 분뇨, 동물의 사체, 쓰레기 또는 오니를 버리거나 차량을 세차하는 행위를 하여서는 안된다.

강우시 하천수질의 탁도증가, 토사퇴적 등을 사전에 방지하기 위하여 임시배수로, 저류조, 물막이공 등의 준비작업을 철저히 시행한다.

악취 및 먼지방지

공사차량 운행 시에는 적재함 덮개를 사용하고, 바퀴씻기시설 등을 설치하여야 하며 도로에는 살수차량을 운행하여 먼지의 날림을 방지한다.

악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 관련법규에서 정하는 적합한 소각시설을 사용한다.

진동 및 소음제한

수급인은 건설공사에 수반하는 소음 진동의 발생을 가능한 한 방지하여 생활환경의 보전에 노력한다.

소음․진동 배출시설을 설치하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치, 운영한다.

공사지역이 건설소음․진동규제지역으로 지정되거나 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받아야 하며, 관계기관의 지시에 따라야 한다.

공사차량의 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장에서는 사용장비의 작업시간조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공한다.

기타사항

감독관의 검사승인 후 일지라도 시공불량으로 인한 사고의 최종책임은 도급자에게 있다.

공사시행상 다음 사항에 소요되는 비용일체는 도급자 부담으로 한다.

설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공법상 필요로 하는 부분의 시공

보안시설 및 각종 표시

공사시행 상 일시적으로 필요한 가설물

공사시행 상 지장을 초래하는 장애물의 철거

기타 경미한 사항

공사 중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급자 책임으로 처리해야 한다.

제 2 장   토     공

제 1 조  준비공 및 배수

공사현장의 배수는 다짐작업에 지장 없도록 미리 배수함과 동시에 공사 시공 중에는 공사현장을 양호한 상태로 유지한다.

모든 절취면 및 성토비탈면의 마무리를 올바르게 하기위하여 토공규준틀을 정확히 단단하게 설치한다.

공사현장의 유해한 잡물은 공사에 앞서 모두 제거해야 한다.

준비배수에 있어 도급자의 임의로 부근의 부지로 배수하여서는 안된다.

제 2 조  성  토  공

성토재료는 유기물 기타 유해한 잡물을 포함하지 않으며 마찰력이 있는 토사류를 사용해야 한다.

성토 재료로서 암괴, 석괴 등을 사용하려고 할 때는 감독의 승인을 받아서 시행하여야 하며 그 공극을 잔돌부스러기 등의 재료로 채워 그 안정을 기하여야 한다.

부지내의 성토는 자연상태에서 다짐없이 흐트러진 상태로 이동하므로 시험결과에 따라 더돋기를 실시한다.

4. 단지내에 발생한 잔토는 마운딩에 사용하고 남은 흙은 식재지에 더돋기를 실시한다.

제 3 조  운  반  로

성토부분을 흙운반에 사용하는 경우에는 특히 지장이 없는 한 성토부분이 균일하게 다져지도록 건설기계가 성토면을 균일하게 통과 하도록 주행경로를 선정 하여야 한다. 또 토공 마무리면을 운반로로써 사용하는 경우는 미리 감독의 승인을 받아야 한다.

제 4 조  녹지대 마운딩 조성

화단내 마운딩 조성은 각 단위 공정에서 발생하는 포장․모래사장 절취 및 구조물 터파기 잔토량을 이용하여 자연스러운 녹지 형태가 조성되도록 운반 및 마운딩 형태 조성 작업을 실시하여야 한다.

마운딩조성시에는 부등침하가 발생하지 않도록 다짐을 실시한다.

마운딩형태는 특별시방서 또는 설계도면에 따라 최대한 자연스런 경관이 나타날 수 있도록 완만한 구릉으로 만드는 것을 원칙으로 한다.

마운딩은 우수의 흐름이 정체되지 않고 배수계통으로 출수되도록 시공하여야 한다.

외부반입토를 사용하여 마운딩을 조성할 때에는 사전에 감독자의 승인을 받는다.

특별시방서 또는 설계도면 등에 명시되지 않은 경우 마운딩의 경사기울기는 10～30。를 표준으로 하되, 최소 5。이상을 유지하는 것을 원칙으로 한다.

제 5 조  터 파 기

구조물 기초 터파기 시공은 현장여건을 감안한 시공방법, 장비계획등 작업계획을 세워 감독관의 승인을 받아야 한다.

구조물 기초 터파기는 구조물 축조에 지장이 없도록 설계도서 또는 감독원이 지시한 깊이와 폭으로 굴착한 다음 바닥을 고르고 감독관의 검사를 받아야 한다.

설계도서에 표시된 기초바닥의 토질상태는 추정치이므로 터파기 결과 설계도서와 상이하다고 판단될 경우 기초 형식 변경 등 제반사항을 감독관에게 보고 후 그 지시를 따라야 한다.

터파기의 시공기면은 터파기로 인하여 원지반이 흐트러져서는 안되며, 소정의 기초 바닥면보다 깊게 파지않도록 주의하여야 하고, 터파기가 더된 부분에 대해서는 잡석 등 비압축성 재료로 구조물의 허용지지력 이상이 되도록 잘다지며 되메워야 한다.

기초터파기가 완료되면 수급자는 전체현황 및 지반상태를 확인할 수 있는 부위별 사진을 촬영하여 현장에 비치하여야 한다.

터파기한 흙은 감독관과 협의하여 되메우기에 유용할 흙은 별도로 감독관이 지정하는 장소에 적치하고 되메우기에 사용하지 않을 잔토는 토공계획에 따라 처리 하여야 한다.

되메우기할 재료, 사토할 잔토를 공사장에 쌓아둘 경우에는 본 구조물에 피해를 주지 않도록 적치하여야 한다.

제 6 조  되메우기

되메우기는 불순물, 유기물등이 함유되지 않는 양질의 토사를 최적함수비에 가까운 함수비로 한층의 두께가 20㎝ 이내가 되도록 퍼서 램머 등으로 충분히 다져야 하며 되메우기에 사용하는 재료가 모래일 경우에는 충분한 물다짐을 하고 필요하면 더돋기를 하여야 한다.

되메우기는 지하구조물에 손상이나 편압을 주지 않도록 주의해서 시공해야 하며 콘크리트 강도 등을 고려하여 시공시기를 결정하여야 한다.

되메우기한 지반위에 구조물을 설치할 경우는 장래 침하 등을 고려하여 빈배합 콘크리트를 타설하거나 그라우팅, 시멘트 안정처리 등을 시행하여 침하를 최소화 해야한다.

제 7 조  식재 기반 조성

시공일반

적용범위 : 조경용 수목식재를 위한 기본조성공사에 적용한다.

재료

식재기반 조성토량은 물리성, 화학성, 양분성분의 균형을 내용으로 한 양질의 사질토이어야 하며, 진흙, 잡초 기타 불순물의 혼입이 없는 토양이어야 한다.

식재지역 및 반입토양의 토양검토

수급인은 간이토량검사로 식재지역 및 반입토양의 식재 접합도를 판단하고 그 결과를 감독자에게 보고한다.

간이토양검사 결과 정밀시험이 필요하거나 부적합토양으로 판단되는 경우에는 감독자와 협의하여 조치하며, 이 때 설계에 반영되지 않은 후속 정밀토양검사 및 기타조치에 필요한 경비는 발주자가 부담한다.

정밀토양검사는 국가 또는 공공기관이 인정하는 시험기관에 의뢰하여 그 결과를 감독자에게 제출하며, 식재부적합토양인 경우에는 토질개선방안을 수립하여 첨부한다.

외부에서 토양을 반입하는 경우에는 사전에 승인된 공급원으로부터 가져와야 한다.

시공

토양의 심도

수목식재시에 필요로 하는 최소토양의 깊이는 특별시방서에 별도로 정한 경우를 제외하고는 다음의 생육심도를 원칙으로 한다.

종 류	토 양 의 심 도		비 고
	생존최소심도 (㎝)	생육최소심도 (㎝)
잔디, 초본류 소 관 목 대 관 목 천근성 교목 심근성 교목	15 30 45 60 90	30 45 60 90 150

성토

토양의 물리성악화 또는 고결방지를 위하여 비가 오거나 비가 온 직후 대형장비에 의한 작업을 금한다.

불가피하게 대형장비를 사용하여 식재지반이 필요 이상으로 다져진 경우에는 수급인의 부담으로 식재공사 전에 1～1.5m깊이로 경운하여 토양의 물리성을 회복시켜야 한다.

배수

표면배수 : 식재기반은 표면유수가 계획된 집수시설로 잘 흘러 들어갈 수 있도록 일정한 기울기로 조성하며 특별한 경우를 제외하고는 타지역의 유수가 유입되지 않도록 조치한다.

토양개량

식재기반의 유기물 함유량의 부족한 경우에는 토양개량을 실시함을 원칙으로 한다.

토양개량을 위한 각종 비료는 농림부의「비교공정규격」의 기준에 따라 생산된 제품을 사용하여야 한다.

토양개량에 사용되는 산흙, 모래 등은 수목에 해로운 물질이 포함되어서는 안되며, 배합토 사용 시 각종 유기물 또는 무기물성분이 손실되지 않도록 특별히 유의한다.

식재기반 조성후에는 현장주변의 각종 시설물에 피해가 발생하지 않도록 주변을 깨끗하게 정리한다.

제 3 장   배 수 공

제 1 조  일반사항

1. 우수관로 시공시 공원내 우수가 원활히 처리되도록 검토후 시공하여야 한다.

2. 우수관 부설전 관의 준설상태 및 기타 결함 확인후 시공하여야 하며 이음부의 마감처리를 철저히 하여 누수가 생기지 않도록 하여야 한다.

3. 관로매설후 관로내의 이물질을 제거하여 항시 배수가 가능토록 조치하여야 한다.

4. 관의 접합은 흄관 소켓 접합으로 하여야 한다.

5. 우수맨홀은 종류, 형식 및 연결방법 등은 설계도에 의거 정확하게 시공하여야 하며 감독원의 사전 승인을 받아 공장제품을 사용하여야 한다.

제 2 조  적용범위

신속하고 효율적인 배수를 보장하게 될 모든 공사의 표준적인 배수시설에는 다음과 같은 것이 포함된다.

1. 집수정

2. PE 빗물받이

3. 벤치플륨관

4. PE 이중벽관

제 3 조  하수관

1. 하수관에 사용되는 관은 KS규정에 적합하여야 한다.

2. 관의 운반 및 취급은 손상을 주지 않도록 주의하고 손상 및 기타 결함이 있는 것을 사용해서는 안된다.

제 4 조  관접합 및 일반사항

1. 연결관 본관 접합시 우.오수의 소통에 지장이 없도록 유의하여야 하며 접합 부분에 누수가 되지 않도록 시공하여야 한다.

2. 소켓접합시 접합부분에서 누수가 생기지 않도록 관과 관사이를 몰탈로 완전히 채워야 한다.

3. 관의 솟음, 처짐, 고정상태 등에 특히 유의한다.

4. 관체가 맨홀 또는 물받이의 내측까지 도달하도록 설치한다.

5. 암반상에 부설할 경우에는 관이 손상하지 않도록 토사를 깔고 시공한다.

제 5 조  집수정

1. 관의 연결방향, 관경 및 배수구배를 감안 하여 유출, 입구높이를 현장여건과 맞게 검토하고 제작 의뢰하여야 한다.

2. 유입구는 측구면 보다 낮게 시공하여 측구의 물이 잘 유입되도록 하여야 한다.

3. 뚜껑은 스틸그레이팅으로 제작한 것으로 규격은 설계도에 의한다.

제 6 조  벤치플륨관

재   료

토양의 심도시멘트는 다음 규격에 적합한 것 또는 이와 동등한 이상의 품질을 가진 것으로 한다.

KS L 5201 (포틀랜드 시멘트)

KS L 5210 (고로 슬래그 시멘트)

KS L 5211 (플라이애시 시멘트)

KS L 5401 (포틀랜드 포졸란 시멘트)

골  재

골재는 깨끗하고 강하고, 단단하고, 내구적이며, 적당한 입도를 가지고, 가늘고 긴 돌   조각 등의 해로운 양을 포함해서는 안 된다.

물

물은 기름, 산, 염류, 유기물, 그 밖의 유해물의 해로운 양을 포함해서는 안 된다.

혼화재료

혼화재료는 제품에 해로운 영향을 주지 않는 것으로 한다. 플라이애시, 화학혼화제를          사용할 경우에는 다음 규격에 적합한 것을 사용한다.

KS L 5405

KS F 2560 (콘크리트용 화학혼화제)

철  근

철근은 다음 규격에 적합한 것 또는 이와 동등한 것을 사용해야 하며, 보조적 용도의          철선은 어닐링한 것을 사용해도 좋다.

KS D 3504

KS D 3510

KS D 3552에 규정하는 보통 철선 또는 용접 철망용 철선

KS D 7017

치수, 배근 및 외압강도

벤치플륨관의 모양, 치수, 허용오차 및 배근은 다음과 같다.

시공

터파기

터파기할 장소가 노상이나 비탈면인 경우 터파기한 단면이 필요한 최소의 단면으로 하여  이미 완성된 부분이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

터파기를 완료한 후에는 소정의 깊이 및 기울기에 일치하도록 마무리하여야 한다.

터파기는 지하에 매설되는 모든 구조물의 시공을 위하여 필요한 최소수량을 일시적으로  굴착하고, 해당구조물이 완성되었을 때 다시 되메우기를 하는 부위로서 도면에 표시된  소요 폭과 깊이로 굴착하는 것을 말한다.

부설

벤치플륨관을 운반, 상 ․ 하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되어서는 안되며,  적재, 보관시 주변 하중으로 관에 변형이 발생하지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

관을 하차할 때나, 트렌치 내에 내려놓고 부설할 때에는 크레인 등으로 4점 달아매기를   하여야 한다.

보관 장소에서 부설현장까지 운반할 때에는 충격에 의한 표면의 손상이 발생하지 않도록,  목재 등 받침재를 대고 지지하며, 달아 올릴 때에는 4점 달아매기를 실시한다.

운반시 배수로관을 끌거나 굴리지 않는다.

배수로관은 반입 후 관 손상이 되지 않도록 관리하며, 관로 터파기 후 바로 부설하여야 한다.

현장에서 야적 중인 배수로관은 가능한 한 시공될 노선을 따라 통행에 지장이 없도     록 배열하며, 부설 작업이 용이하도록 하여야 한다.

관을 배열할 때에는 관의 양끝을 완충용 목재나 모래주머니, 기타 적절한 방법으로 받   침을 하여 노면의 요철 등에 의하여 손상이 입지 않도록 하고 2단 이상 쌓아 보관할 경 우 낙하 등의 안전사고를 방지하여야 한다.

배수로관을 설치하기 전에 운반중의 손상 유무를 육안 검사하고 균열이나 기타 결함이 없는가를 확인 하여야 한다.

배수로관을 굴착한 관로 내로 달아 내릴 때에는 안전을 위하여  배수로관을 내릴 장소의 작업원에게 반경 이외로 대피시켜야 한다.

배수로관의 부설은 원칙적으로 낮은 곳으로부터 높은 곳으로 향해 부설한다.

관을 설치할 때에는 접합부 등에 이물질이 끼어들지 않도록 하여 틈새의 누수 등을     차단할 수 있도록 하며, 측량기계를 이용하여 중심선과 높낮이를 조정 정확하게 설치    하여야 한다. 특히 배수로 관로의 경사구배 중 관로가 돌출되는 부분이 발생되어서는 안 된다. 특히 배수로관 관로의 경사구배 중 관로가 돌출되는 부분이 발생되어서는 안된다.

작업의 중간에 추가 작업을 위하여 장시간 대기시에는, 종료 후 배수로관내에 토사 또는 오수 등이 유입하지 않도록 나무마개 등으로 관 끝을 막아 오염이 없도록 한다.