국채보상로 인도정비 등 3건

실시설계용역 과업지시서

2017.  6.

서구 건설안전과

Ⅰ. 일반사항

1. 과업목적

본 과업은『국채보상로 인도정비 등 3건 실시설계용역』으로서 기존 도로의 인도가 노후 파손되어 차량 및 보행자 안전통행에 지장을 초래하고 있어 이를 정비하여 안전사고를 예방하고 도시미관을 증진코자 함.

2. 과업의 범위

가. 위    치 : 대구광역시 서구 국채보상로 큰장네거리 일원 등 3개소

나. 과업개요

․ 실시 설계 용역 1식

․ 과업 수행 후 국채보상로 등 3건에 대해 별건 공사로 발주될 수 있도록 성과품을 납품

3. 과업수행기간

과업기간은 착수일로 부터 60일간으로 하고, 수급인은 다음의 경우에

발주청에 서면으로 계약기간의 변경을 청구하여야 한다.

가. 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

나. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

다. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

라. 발주청의 계획변경이나 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의현저한 변경이나 증감이 발생할 때

마. 기타 과업과 관련되고 사회통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

4. 설계변경조건

수급인은 본 과업을 발주청과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

가. 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

나. 계약내용에 따른 이행수량에 변동이 있을시 정산변경 함

다. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

라. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

마. 관계기관과의 협의, 발주청의 계획이 변경된 때

5. 과업수행 및 공정보고

가. 착수보고서 제출

수급인은 과업착수 시 예정공정표, 사업책임기술자 선임신고서가 포함된 착수보고서를 발주청에 제출한다.

나. 중간보고

수급인은 감독원의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며 감독원의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시 등 1회 이상

6. 용역감독 등

발주청은 본 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

가. 기술인력 동원현황

나. 각종 성과품 작성현황 및 업무수행상태

다. 기타 확인에 필요한 사항

7. 수급인의 책임

수급인은 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 특히 설계하자로 인한 공사 지연이나, 공사비증가, 절대공기산정 오류 등으로 인한 사업추진 지체는 수급인의 귀책사유로 보며, 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 시정 조치하여야 하며,

특히 수급인은 용역사업 완료 후 발주청의 사업계획변경이나 주변여건의 변화로 기 납품된 설계도서의 보완이 필요할 경우 수급인의 부담으로 설계도서를 보완 제출하여야한다.

8. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

수급인은 정부 또는 발주청에게 필요한 보안관련법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

나. 과업성과품 발간시 유의사항

수급인은 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간한다.

다. 보안관리의 책임

수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

라. 기타사항

1) 자료 보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부책임자를 지정하여 관리하여야 한다. 단, 비밀이 아닌 과업의 경우에는 비밀보관 함을 비치하지 않을 수 있다.

2) 기타 과업의 특수성 등으로 인하여 과업수행상 별도의 보안관리 등을 요하는 사항이 시달될 경우에는 이를 준수하여야 한다.

9. 설계도서 작성시 고려되어야 할 사항

가. 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 조사 및 설계

나. 환경친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

다. 발주청과 시공자간의 기술적 이견발생이 최소화 되도록 설계도서 작성

라. 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

마. 공사발주에 필요한 설계예산서, 현장설명서 등 일체의 서류를 작성하여 제출한다.

바. 설계 예산서는 행정자치부 예규 “지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준”에 의거 작성하여야 한다.

사. 모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-ROM으로 제출한다.

아. 설계도면 작성은 발주처에서 지정하는 규격으로 하되 제도규정 또는 관련규정의 기준에 따른다.

바. 공사시방서

1) 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준을 말한다)는 최근에 제ㆍ개정된 표준시방서 및 전문시방서를 기준으로 작성하되, 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능․규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하여야 한다.

2) 공사시방서 작성은 공사시방서 작성요령에 의거 작성하여야 하며, 시공 상세도면의 목록 제시.

10. 각종 시방서 및 제기준 숙지

가. 과업은 정부에서 제정한 아래의 각종 시방서 및 규정과 본 용역설계서의 특별과업지시서에 의거 시행하여야 하고, 아래의 각종 시방서 및 제 기준 등은 최근에 제정된 것으로 반드시 용역과업을 수행하는 사무실에 비치하여 용역 참여자는 필히 숙지, 활용하여야 한다.

1) 도로의 구조, 시설기준에 관한 규칙

2) 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

가) 토목공사 일반 표준시방서

나) 도로공사 표준시방서

다) 도로포장 설계 및 시공지침

라) 콘크리트 표준시방서

마) 구조물 기초설계기준

3) 일반국도 구조물 표준도

4) 도로관련 각종 지침

가) 도로노선 계획수립 지침

나) 도로안전시설기준등

5) 건설공사 관련 법령 및 규정(건기법, 도로법, 국토의계획및이용에관한법률)

6) 한국산업규격(KS)

7) 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

8) 도로설계 편람(한국건설기술연구원)

9) 산업안전보건법

10) 건설기술개발 및 관리등에 관한 운영 규정

11) 기타 건설공사의 안전, 환경등에 관한 법령 및 규정

12) 대구광역시 설계지침

Ⅱ. 조사업무

1. 조사 및 분석

가. 조사 및 분석방법

1) 현황조사에 앞서 대구광역시 수치지도(1/500, 1/1,000, 1/2,500), 지형도(1/5,000, 1/25,000, 1/50,000), 지질도, 기타 수집한 자료등을 참고로 도상에서 예비조사를 실시한다.

2) 예비 선정한 노선대를 현장 답사하며 도로상태 등의 현재 상태 및 주변 접속도로의 교통시설 현황을 조사한다.

3) 주요 조사내용은 연장, 구배, 폭원, 교차로, 포장상태, 선형등의 기존 도로 제원 조사와 교통량 조사를 병행하여 자연환경, 골재원, 수문 및 배수, 지장물 등을 조사한다.

나. 지하매설물 조사

도로부지내 설치되어 있는 지하매설물 (공공시설물, 상하수도, 전   기, 통신, 도시가스 등)을 조사하여 현황평면도에 표기하고 본 사   업의 시행에 따른 사용 또는 이설에 대한 처리대책을 강구하여야   한다. 다만, 도로대장이 작성된 지역은 이를 활용하여 대책을 수립   할 수 있다

다. 재료원 및 사토장조사

1)재료원 조사

가) 골재원 조사

2) 사토장 조사

가) 사토장 선정시는 관계 시.구의 인허가 가능여부 및 토지소유자의 동의여부를 확인하여 근거서류를 제출하여야 하며, 민원이 발생치 않는 장소를 선정하여야 한다.

나) 사토장은 최소 2개소이상 선정하여야 하고, 사토 가능량을 명시 하여야 한다.

라. 조사측량

1) 일반사항

가) 과업수행을 위한 각종 측량은 측량법 및 기타 공공측량 작업관계 규정에 의거 발주처의 지시에 따라 시행하여야 한다. 또한 도로대장이 기 작성되어 있는 구간은 이를 최대한 활용하여야 한다.

나) 측량에 임하기 전에 지세, 지형, 지물의 상태를 파악해 효율적인 측량이 실시되도록 자료를 수집, 이를 기초로 하여 세부계획을 수립하여 현지 측량에 임한다.

다) 현황은 기본 및 실시설계에 지장이 없도록 과업범위이상 여유있게 해야 한다.

라) 지적도 및 임야도는 우리 구청에 비치된 지적원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

마) 기준점 및 주요 수준점 조서를 작성하여 발주청이 필요하다고 인정되는 중요한 점의 위치는 망실․훼손되지 않도록 견고하게 표석을 설치한다.

바) 모든 측량도서에는 측량기술자의 소속회사, 자격번호, 측량일자 등을 기록하고 날인하여야 한다.

사) 측량은 직영으로 함을 원칙으로 하고, 분리하여 하도급으로 시행할 경우에는 발주관청의 서면 승인이 있어야 한다.

아) 과업노선과 접속되는 다른 도로(기존, 계획)가 있는 경우는 필요할 시 조사측량을 실시하여 접속시설을 검토하고 이를 반영하여야 한다.

2) 세부사항

가) 현황측량

① 각도는 도, 분, 초로 면적 및 길이는 미터법을 사용하고 현황측량의 축척은 1/1,200으로 실시한다.

② 각 측량성과는 공공측량 작업규정의 허용오차 범위내에 들어야 한다.

③ 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상공작물 및 주요지점을 표시하여야 한다

④ 주요 측량기준점과 중요지형에는 필히 지반고를 기입한다.

나) 종단 측량

① 중심선에 의한 종단측량을 실시하여야 하며, 종단면도에는 구조물의 위치와 규격 등을 표시한다.

② 반드시 왕복실시 하여야 하며, 오차는 허용치 이내이어야 한다.

다) 횡단측량

① 횡단측량은 도로중심선의 종단상태를 고려하여 적절한 간격으로 실시하고 구조물의 위치와 규격 등을 표시하여야 한다.

② 도로용지가 확장되는 곳이나 배수 및 관개 개체상에 문제가 있는 곳 등에 대하여는 폭을 확대하여 조사하여야 한다.

③ 횡단도면의 축척은 1:100~1:200으로 한다.

Ⅲ. 실시설계

1. 일반사항

가. 건교부 제정 각종 설계기준을 검토한 후 설계하여야 한다.

나. 공사에 소요되는 골재원에 대해서는 선정시험을 하여 결정함을 원칙으로 한다.

다. 주요자재는 발주처와 협의 결정하여 설계에 반영한다.

라. 측량, 토질조사 등이 추가로 필요한 경우 발주처와 협의 시행한다.

2. 과업수행

가. 포장설계

1) 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등의 기초자료에 의거 충분히 검토한 후 하여야 하며, 기존 포장도로 이용구간에 대하여는 포장의 파손정도와 노체의 구성 상태를 조사하고 기존포장의 잔존하는 유효포장수명지수 또는 노상의 강도 등을 조사하여 포장단면을 결정하여야 한다.

2) 표층 및 기층용의 가열아스팔트 혼합물은 용도, 교통조건, 기상조건, 지형조건 등 제반사항을 고려하여 검토한 후 적합한 입도의 혼합물을 결정하고 혼합물 입도선정 근거자료를 명시하여야 한다.

나. 설계도서 작성시 유의사항

1) 공통사항

가) 표준횡단면도에는 표준공사 내용 및 방법을 명기한다.

나) 시공에 유의하여야 할 부위나 구조형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도 설계상세도를 작성하여야 하며, 상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공시 유의사항 등)에 대해서는 필히 도면에 명기하여야 한다.

다) 시공이음, 신․수축 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용재료등에 대한 상세도면과 시공법을 작성 표기하여야 한다

라) 자전거도로 포장 종류에 따른 양생방법을 구체적으로 제시하여야 하며 양생 방법 명기시 양생기간, 양생시 주의사항, 양생재의 종류와 사용조건, 사용시간 등을 시방서에 구체적으로 명기하여야 한다.

2) 공정계획 등 기타

가) 각종 시험기기는 소정 기간내에 검정하여야 하고 검증 필증 및 검증결과에 의한 보정치를 당해 시험기기 상단부위에 잘 보이도록 부착하여야 한다

다) 각 공종별 단가는 단가산출서에 의거 산출, 명시하여야 한다.

라) 각 공종별 수량은 재료표 및 산출서상에 명시하여야 한다.

마) 설계예산서 작성은 회계예규 원가계산서에 의한 예정가격준칙에 의거 작성한다.

바) 각 공정별 소요인원 산출은 상세히 하고 산출근거를 작성하여 단가산출서에 첨부한다.

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품（각 공사 건별)

1. 설계예산서  ------------------------------------------------------------------  5부

2. 단가산출서 및 수량산출서 ----------------------------------------------  5부

3. 설계원도 및 설계도면(A1)(필요시) ------------------------------------  3부

4. 실시설계도 및 축소도면(A3) -------------------------------------------  5부

5. 기타 관계서류 및 참고자료(필요시)-----------------------------------  1식

6. 성과품 CD -------------------------------------------------------------------  1식