자가 통신망 연계구축 장비(백본스위치)

구매설치 시방서

Ⅰ.  구   매   설   명   서

Ⅱ.  일   반   시   방   서

Ⅲ.  특   별   시   방   서

2017. 6.

	대구광역시 서구
	자치행정국 문화홍보과

Ⅰ. 구 매 설 명 서

1. 건       명 :  자가 통신망 연계구축 장비(백본스위치) 구매설치

2. 설 치 장 소

○ 대구광역시 서구청 정보통신센터(2층)

3. 구 매 설 명

가. 본 건은 2017년『자가 통신망 연계구축 장비(백본스위치)설치』에 대해

백본스위치를 고 사양 시스템으로 교체하여 시 자가통신망 구축사업 추진의

차질없는 사업참여로 안정적이고 효율적인 데이터 트래픽을 처리하기 위함.

나. 전송데이터의 무결성, 기밀성, 가용성을 보장하여 무중단 행정정보

서비스를 제공함으로써 대민 신뢰도 향상에 기여코자 첨부 시방에

의거 구매 설치코자 함.

4. 구매설치 내역

○ 백본스위치 2식

5. 납 품 기 한 : 계약 체결일로부터 20일간

구 분	계약 체결일로부터 20일간				비고
	5	10	15	20
장비설치 및 노드분류
정책설정 및 안정화
완료검사 및 기술이전

6. 설 치 일 정

Ⅱ. 일 반 시 방 서

1. 목    적

본 시방서는 서구청(이하 “갑”)  자가 통신망 연계구축 장비(백본스위치)  구매설치에 관하여 계약당사자(이하 “을”)가 사업을 수행함에 있어 지켜야 할 일반적인 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

가. 본건을 시행함에 있어서 별도 특기 사항을 제외하고는 본 시방서에

따라 시공하여야 하며, 본 시방서와 특별시방서의 내용이 상이한 부분은

특별시방서를 적용한다.

나. 기타 시방서에 명시되지 않은 사항은 “갑”의 해석에 따른다.

3. 계약범위

구입장비(물품구매내역서)의 설계 및 각종 시험의 수행, 운반, 납품,

조립설치, 시스템의 운용, 납품기기의 성능 보장, 유지보수 등 설치 목적을

달성하기 위한 모든 과정의 제반사항을 계약범위로 한다.

4. 참가자격

가. 정보통신공사업법 제14조에 의해 정보통신공사업을 등록한 사업자 및          소프트웨어진흥법 제24조에 의해 소프트웨어(컴퓨터관련서비스산업)           사업자여야 한다.

나. 원활한 업무 협의 및 신속한 시스템 유지보수지원을 위해 입찰공고일 전일부          입찰일까지 주된 영업소가 대구광역시 내에 소재하고 있는 업체

다. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조

및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격 요건을 구비하고 국가

종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr) 등록업체로서 제조사가 발행하는

『제품 공급확약서 및 기술지원확약서』를 제출 할 수 있는 업체이어야 한다.

5. 제출서류

“을”은 아래의 관련 서류를 반드시 제출하여야 한다.

가. 계약 시 제출서류

1) 정보통신공사업 및 소프트웨어사업자 신고확인서 각 1부

2) 제조사가 발행하는 제품(정품)공급 및 기술지원(A/S) 확약서 각 1부

나. 착수 시 제출서류(계약후 7일 이내)

1) 착수계 1부

2) 납품물품 명세서(계약단가 명시) 1부

3) 보안서약서

다. 납품 완료시 제출서류

1) 완료계 1부

2) 보안 확약서

3) 관리자/사용자 매뉴얼 (CD포함) 및 한글 제품 사용설명서 각 1부

4) 납품 사진 대장 1부

6. 적용법규 및 기술기준

장비도입 및 설치는 아래규격을 적용 준수한다.

가. 행정정보기술체계표준 정보통신망(LAN, WAN) 표준규격

나. 국가정보통신보안 기본지침

다. 정보화촉진기본법 및 정보통신망 이용촉진등에 관한 법률

라. 국제표준화기구(ISO) 및 한국산업표준규격(KS)

마. 전자정부법 및 행정안전부 정보통신보안업무규정

바. 기타 관계법규 및 고시 등

7. 계약자 준수사항

가. “을”은 신의와 성실의 의무로 계약을 이행하여야 한다.

나. 기타 계약 불이행 시 발생하는 모든 책임은 “을”에게 있는 것으로 한다.

다. “을”은 본 계약 수행 시 사용되는 기자재중 상표권, 특허권, 지적

재산권 등의 침해로 발생되는 모든 소송 ․ 배상으로터 발주자를

보호함은 물론 이에 대한 모든 책임은 “을”이 진다.

라. “을”은 안전수칙을 준수해야 하며 작업 중 발생되는 일체의 재산상,

신체상의 사고에 대하여 “을”이 모든 책임을 진다.

마. 발주처에서 본 시스템을 확장하거나 이 기종 장비를 접속하고자

하는 경우 “을”은 이에 대한 작업이 가능하도록 관련 기술을 무상

지원하여야 한다.

바. “을”은 본 시스템을 설치함에 있어 관계법령 및 규정에 위반됨이

없어야 하며 제반법규 규정에 위배될 경우 일체의 책임을 진다.

사. “을”은 본 사업과 관련하여 습득된 모든 행정정보(망구성도, IP,

주요 보안관련자료등)를 일체 유출 또는 누설하여서는 아니되며,

유출 또는 누설시에 보안업무규정에 의한 민․형사상의 어떠한

처벌도 감수하여야 한다.

아. 납품장비는 정부 또는 국제적으로 공인 받았거나 방송통신위원회

형식승인 을 취득한 제품이어야 한다.

8. 납품 및 설치

가. 장비의 납품․설치는 계약기간 내에 시험운영을 거쳐 일반․특별

시방서 상에 명시된 기능이 정상운영 되었을 때 정상설치로 인정한다.

- 특별히 명시되지 않은 사항은 감독관의 지시에 따라 시공하여야

하며, 시방서에 이의가 있을 경우에는 “갑”의 해석에 따른다.

나. “을”은 제시규격 이상의 제품을 계약기간 내(계약일로부터 20일)

우리구가 지정하는 장소에 납품 및 설치완료 하고 정상적으로 시험

운영이 되도록 하여야한다.

다. 장비의 납품․설치에 필요한 부대비용 및 추가비용외 납품 과정에서

발생되는 행정적, 기술적 제반비용과 그 문제처리는 “을”의 부담으로 한다.

라. “을”은 납품․설치된 장비와 동일한 제품을 예비 장비로 확보하여야 하며,

물품파손이나 시험운용 중 장애발생시 또는 품질보증기간 내 설치된

장비에 3회이상 반복 장애 발생시 지체없이 신규장비로 교체하여야 한다.

9. 시험 및 검수

가. 검수의 대상범위는 본 시방서에 의한 장비의 납품․설치 완료된 시스템의

정상가동 여부에 대한 확인 과정을 포함하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한

경우 “을”은 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인 과정을 통하여 입증하여야 한다.

나. “을”은 검수 요청 전 담당공무원 입회하에 각종 현장시험을

실시하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가

없을 경우 검수 요청을 하여야 하며 시험가동 시 발견되는 장애나

불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

다. “을”은 일반․특별 시방에서 명시한 사항에 대한 자체 시험결과를

검수 시 감독관에게 제출하여야 한다.

마. 최종 검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자

발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주자의

요구에 따라 “을”은 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수하여야

하며 그 비용은 “을”의 부담으로 한다.

10. 감독의 사전 승인

“을”은 제품설치 및 본 계약 이행에 필요한 모든 작업의 시행 및

기타 이에 부수되는 일체의 절차를 작업 전 감독관에게 계획서를

제출하여 반드시 감독관의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

11. 보안 일반사항

가. 장비설치 중 필요한 대외보안 유지에 차질이 없도록 하며, 보안

준수 사항에 관계된 손해배상, 책임 등 모든 사항은 서구청의

보안 규정에 따른다.

나. 장비설치 중 취득한 비밀에 대하여 대외보안을 유지해야 하며,

사업 완료 이후에도 비밀유지에 대한 책임을 져야한다.

12. 안전관리 및 재해방지

가. “을”은 현장 종사자에게 사전 안전교육을 실시하여야 한다.

나. 장비설치 및 정상운영에 필요한 부대비용은 전액 “을”이  부담하며

장비 설치 시 안전사고와 관련한 민․형사상 책임 및 납품 과정에서

발생되는 일체의 행정 ․ 기술적 문제 처리는 “을”이 책임져야 한다.

다. “을”은 설치 시 기 설치된 각종 장비의 운용 및 유지보수, 시설관리에

지장을 주지 않아야 하며 각종 장비 및 회선 재배치 등 기존 장비에

영향을 미치는 공사를 할 경우에는 감독관의 입회하에 시행한다.

13. 하자보증 및 유지보수

가. 납품 장비의 무상 하자보증 및 유지보수 기간은 검수 완료일로부터

1년 이상으로 하며, 별도 무상 보증기간 지정 물품에 대해서는 그에 준한다.

나. 보증기간 중 장애발생시 장애 통보를 받은 후 1시간이내 착수하여

조속히 복구하여야 하며, 통보 후 4시간 이내에 복구가 곤란 한  경우에는

동급이상의 장비로 신속히 대체하여야 한다.

다. 사용자의 고의 및 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 검수 완료일로부터

품질보증 기간중 발생하는 모든 하자에 대한 책임은 “을”이 진다.

라. 하자보증 기간 중 장비의 안정성 및 보안성을 위하여 우리구가 요청시

“을”은 무상 업그레이드를 지원하여야 한다.

14. 기술지원

가. “을”은 우리 구청이 장비운영 및 관리에 필요로 하는 기술 및 관련              교육지 원을 무상으로 제공하여야 하며, 납품 시 시스템운영에 필요한            교육 실시를 위하여 교육일정, 장소 등을 담당공무원과 협의 하여야 하고,           교육에 따른 일체의 경비는“을”이 부담하여야 한다.

15. 기 타

가. 본 시방서에 표기되지 않은 불분명한 부분은 『지방자치단체를

당사자로 하는 계약에 관한 법률』등 관계법령 및 규칙에 따르며,

그 외의 부분은 일반계약 관례에 준한다.

❍ “갑”과 “을”간 법적 분쟁 발생 시 소송 관할법원은 발주처의

주소지를 관할법원으로 한다.

❍ 시방서에 명시되지 아니한 사항이라도 관계법령이 있을 시

관계법령을 적용한다.

나. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정

하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여

관리 ․ 운영상 문제가 발생하지 않도록 하여야한다.

Ⅲ. 특 별 시 방 서

1. 적용범위

본 시방서는 서구청  자가 통신망 구축 백본스위치  구매설치에 대한           기술사항에 대하여 규정한다.

2. 장비내역

○ 백본스위치 2식

3. 설치장소․규격 및 수량

설 치 장 소	기종	수량	비고
대구광역시 서구청 본청	장비	2

4. 장비설치 시 유의사항

가. 기존 운영중인 장비를 철거 후 납품된 장비로 교체․설치하여야

하며 케이블링 은 동일한 방법으로 구성하여야 한다.

나. 설치 후 정상동작 여부(H/W, S/W)를 각 포트별 확인하여야 한다

다. 국가정보원 CC인증 획득 제품이여야 한다.

라. 기존 설치된 장비와 타 네트워크의 접점 장비들과 연동함에 있어서

완벽히 호환이 되어야 한다.

마. 시험운용 시 지적사항이나 미비 사항 발생 시 지체없이 보완조치 하여야 한다.

바. 백본스위치의 S/W는 납품 시점에 적용되는 최신 Version으로

적용하여야 한다.

마. 다음과 같은 주요 공정사항은 감독관의 사전 확인 후 시행을 하여야 한다.

1) 네트워크서비스의 일시 중단

2) 설치 후 최초 전원공급 시

3) 설치 후 장비시험 시

4) 기타 주요한 공정 시

5. 세부 규격서

가. 총괄내역

품 목	규 격	수 량	비 고
1. 메인샤시	10 슬롯 샤시 이상	2
2. 주전원장치	725W 이상 AC Power Supply (파워 이중화 지원)	4
3. 메인프로세서엔진 (소프트웨어포함)	Switching Fabric : 1.92Tbps 이상 Throughput : 1,428 Mpps 이상 Full routing(OSPF) 운영체제 포함	2
4. 1Gbps 광이더넷 모듈	24포트 이상의 1000BASE-SX(SFP 포트)	2
6. 기가빗 광컨버터 (단거리)	1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm	12
합 계		22

나. 세부규격

품 명	백본스위치
물품번호	1	수 량	2	단 위	식
규 격	- Chassis 10slot 이상 - 725W 이상 AC 파워 Power Supply 및 파워 코드 제공 (파워 이중화 지원) - 1000BASE-X 24Port 이상 제공(포함) - 1000BASE-SX SFP transceiver module 12EA 이상 제공(포함) - Switching capacity 1.92Tbps 이상 - Throughput 1,428Mpps 이상 - Primary 관리 모듈 장애 시 Secondary로 전환 중 트래픽 무중단 서비스 지원 - Image, OS의 이중화 및 자동 백업 기능 - 10Gbps 96 ports 이상 지원 - Wire-speed의 L2 & L3 IP routing 지원 - Hardware Base IPv6 및 IPv4와 동일 성능 제공 - 서비스중 무중단 OS의 Upgrade 기능지원 - 네트워크의 성능 및 상태 측정을 위한 IP SAA(Service Assurance Agent) 지원 - Port Mirroring 지원(1:1 및 N:1) - NTP(Network Time Protocol) 서버 지원 - L2, L3 & L4의 대역폭 조정, 트래픽 분류, 트래픽 우선순위 지정 기능 - VoIP를 위한 사용자 그룹 모빌리티 지원 및 데이터 로밍 기능 - Data와 Voice 트래픽의 자동 분류 및 자동 QoS 적용 기능 - SIP 프로토콜 인식 및 모니터링, SIP Session 추적 기능 - 사용자에 인증 권한에 따른 자동 Policy 수행 기능 - OAM 테스트를 위한 테스트 트래픽 생성 및 분석 기능 제공 - 스위치 및 서버 로드 발란싱 지원 - IP Multicast switching : IGMP snooping(IGMP v2), DVMRP v2, PIM-SM/SSM/DM - Routing : Static, RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, VRRPv2/v3, BGPv4, BGPv4+, ISIS - 하드웨어 기반의 Layer3 Routing IPv4, IPv6 지원 및 동일 성능 제공 - 정책기반 VLAN 기능(Port, Mac, IP, User Define Vlan) - IEEE 802.1Q VLAN Trunking 기능 - Flooding Rate를 위한 대역폭Rate Limit 기능 지원 - 웹브라우저를 통한 관리 기능 지원 - Green Switch로서 트래픽 idle시 절전 기능 지원 - Auto Configuration 기능 지원 - DHCP 서버 기능 - 원격지 Authenticated RADIUS, LADP & ACE 서버 지원 - 다수의 사용자/관리자 접근 제한 기능(Partition Management) - UDLD(Unidirectional Link Detection) Protocol 지원 - BFD(Bi-Directional Forwarding Detection) - USB를 통한 자동 OS 복구 기능 제공 - 표준 (ITU-T G.8032)의 ERPS(Ethernet Ring Protection Switching) 지원 - 기존 백본스위치와 VRRP를 통한 장비 이중화 100% 완벽히 지원 - 서비스중 무중단 OS의 Upgrade 기능지원