공 사 시 방 서

일반시방서

본 공사는 그 시행 일체를 설계도 및 본 시방서에 의해 시공하여야 하며, 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토해양부 제정 건축, 토목공사 및 조경공사 표준시방서를 적용한다.

1. 공사의 착수

도급자는 공사 착수전에 다음 사항을 구비해야 한다.

가. 현장대리인의 지정 : 현장대리인은 공사 수행에 필요한 제반지식과

충분한 경험이 있는 자로서 건설기술관리법 및 건설업법에 명시된

적합한 면허소지자로 한다.

나. 제출서류 : 도급자는 공사착수전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급

내역서, 예정공정표 및 기타 대구광역시 규정에 의한 제반서류를 제출           해야 한다.

특히 공정표 작성은 공사추진을 위한 사용순서 및 시공방법을 미리            감독관과 협의하여 제출해야 한다.

2. 자재관리

가. 도급자는 본 공사를 위하여 투입될 건설장비 및 자재의 견본을 미리

제출하여 감독관의 검사를 받은 후 사용하여야 한다.  검사를 받지 않거나        불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며,

이와 같은 자재를 사용하여 발생되는 어떠한 사고도 도급자가 책임을 져야 한다.

나. 자재중 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구한 때는 도급자 부담으로        관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적 결과를 제출하여야 하며,        감독관이 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

3. 노무관리

가. 도급자가 동원한 일체의 종업원에 대한 관리책임은 도급자가 진다.

나. 감독관은 현장대리인 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때에는 충분한 이유를 명시하여 도급자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

4. 공사장 관리

가. 본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 행하며, 공사시행기간 출역하는 인부의 재해에 대하여는 도급자가 이를 책임진다.

나. 공사 관리는 근로기준법, 근로안전규칙 및 보안법규에 의하여 관리한다.

다. 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재와 도난예방 및 기타 풍기 위생의 단속 등 충분한 조치를 취한다.

라. 인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 시설을 하여 보호하여야 한다.

마. 공사에서 발생된 아스팔트, 콘크리트 잔해 등 산업폐기물은 폐기물처리에 관한  법률에 따라 처리하여야 하며, 그 처리책임은 도급자에게 있다.

바. 공사 시공중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완성 후 가설물의 철거, 기타 작업부산물 일체를 정리한 다음 준공검사를 받아야 한다.

5. 공사의 보고

도급자는 매일 사용재료, 취업노무자수 및 공사공정에 관계되는 사항에

대하여는 감독관이 지시하는 양식에 의거 보고하여야 하며, 특히 본 공사로 인하여 관공서에  신청 및 보고할 사항이 있을 시는 감독관의 승인을 얻어야 하고 그 결과를 보고하여야 한다.

6. 공사의 기록

도급인은 본 공사의 공정, 재료의 반입 및 사용, 기타 감독관이 지정하는 사항을 기재한 보고서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

7. 도   면

가. 본 공사는 설계도면에 의해 시공하되 시공에 앞서 감독관의 확인을 얻은 후 시공에 임하도록 한다.

나. 도급자는 도면 및 시방서에 명기하지 않은 사항이나 내용이 서로 다르거나, 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

다. 공사시공상 필요한 시공도면은 지체없이 감독관의 승인을 받은 후 시행한다.

8. 시험 및 검사

가. 감독관은 필요에 따라 공사재료의 품질 또는 관리시험을 시킬 수 있다.  단, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 시행한다.

나. 도급자는 시공중의 시험과 시운전은 감독관의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

9. 공사변경

본 공사 시행중 야기되는 일체의 변경사항에 대하여는 감독관의 사전 승인을 득한 후 시행하여야 한다.  이미 시행된 부분에 대한 감독관의 수정 혹은 변경요구가 있을 때도 즉시 순응해야 한다.

10. 공사의 중지

본 공사의 감독관은 다음 사항이 발생한 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

가. 설계변경 또는 타의 관련공사가 있을 경우

나. 도급인이 공사시행에 관하여 설계도서 및 시방서와 다르게 시공하거나 감독관의 지시에 순응하지 않을 경우

다. 기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있을 경우

라. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

11. 설계변경

다음과 같은 경우에는 설계 변경할 수 있다.

가. 계획 및 방침의 변경으로 변경시공이 불가피할 경우

나. 골재원과 토취장의 위치 및 운반거리 변경되었을 경우

다. 공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경시

라. 기타 현장의 제반여건이 설계서와 현저하게 상이하여 감독관청이

필요하다고 인정될 경우

12. 기타사항

가. 감독관의 검사 승인 후일지라도 시공불량으로 인한 사고의 최종책임은 도급자에게 있다.

나. 공사 시행시 다음사항에 소요되는 비용일체는 도급자부담으로 한다.

1) 설계도서 및 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 공법상 필요로

하는 부분의 시공

2) 보안시설 및 각종 표시

3) 공사 시행상 일시적으로 필요한 가설물

4) 공사 시행상 지장을 초래하는 장애물의 철거

5) 기타 경미한 사항

다. 공사중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급자 책임으로 처리해야 한다.

특별시방서

◎ 전정공사

1. 전정공사는 전문지식과 경험이 풍부한 조경공인부에 의하여 행하여야만 하며 자격을 갖춘 현장대리인의 지시에 따라야 한다. 공사 시 공사현장 대리인은 현장을 이탈하여서는 안된다

현장대리인 : 조경분야 자격 기술자를 선정하고 반드시 공사 현장 상주 할 것

2. 전정대상 및 시행방법

1) 전정대상

가. 주간 내 발생된 도장지, 수목의 건전성장에 지장되는 가지 제거

나. 역지이하로 처진 가지, 고사지, 부러진가지, 병충해피해가지 제거

다. 과밀한 속가지 및 잔가지 솎아내기

라. 상가지역 등 민원다발구간, 도로시설물 가림 전정구간

- 상가 간판 가림 가지 적정 지하고 3~4m 확보

- 건물과 접촉되는 가지 1.5m정도 이격(비대칭형 전정)

- 신호등, 도로표지판 등 도로시설물 가림 구간 전방 3~4그루 정비

- 화물차량 등 대형차량 통행에 지장이 되는 가지정비

※ 차도 쪽의 지하고를 4m 이상 유지

2) 양버즘 수형다듬기

- 일률적인 잔가지 제거 및 수평 전정 금지, 솎음전정

- 밀생가지 솎음 전정, 측면 및 하지 전정

- 자연수형을 고려한 전반적인 수형 다듬기 전정

- 지하고 및 수고 상향 유도 전정

- 상향지, 하향지, 밀생 가지 제거

3. 공사의 시공

1) 착공보고(예정공정표 포함) 후 공사시행

- 세부작업일정과 일일추진실적 및 다음날 추진계획 매일 보고

2) 발주처 현장 지도 및 감독에 따라 시공

3) 가로수 관리청 담당자 입회 하 수종별 시범 전정후 시행

4) 작업시간은 출퇴근시간을 피해서 하고, 차량 및 보행자 안전조치 후 시행

(작업안내판 설치 및 보행 불편 최소화, 안전요원 배치)

5) 작업인부에 대한 안전교육 실시

- 작업장비로 인한 안전사고 방지(톱 등)

- 낙화물로 인한 안전사고 방지(작업부산물, 작업도구)

- 작업인부 추락사고 방지(수목, 작업차량에서 추락 등)

6) 전정한 가지가 수관에 걸려 남아 있지 않도록 작업

7) 부산물은 당일 전량 반출하고, 폐기물관리법에 의거 처리

8) 일기가 불순할 때에는 공사를 하여서는 안된다.