구청사 사무실 환경개선공사

건 축 공 사 시 방 서

2017. 09

목    차

1.	총  칙 ------------------------------------------   3

2.	가 설 공 사 ------------------------------------   4

3.	목 공 사 ----------------------------------------   5

4.	수 장 공 사 -------------------------------------  5

4-1. 시트필름공사

4-2. PVC타일(데코타일) 공사

5.	창 호 공 사 -------------------------------------  8

5-1. 강화유리문

5-2. 플라스틱 문

6.	유 리 공 사 -------------------------------------  11

7.	도 장 공 사 -------------------------------------  12

8.	철 거 공 사 -------------------------------------  13

1.  총    칙

1. 적용 범위

본 시방서는 “구청사 사무실 환경개선공사“에 한하여 적용하고,

본 시방서에 표기하지 않은 사항 및 내용이 서로 다른 부분은 감독관, 감리 협의 후

대한건축학회 및 국토해양부의 표준시방서에 준한다.

2. 설계도서: 설계도서란 설계도면 및 각종시방서를 말한다.

3. 이의에 대한  협의: 설계도서에 명기되지 않은 사항이나 설계도면간의 상이함

또는 시공상의 의문이나 문제점이 있을때는  감독관과 협의하여 결정하며

감독관의 지시에 따라 공사를 집행할 수 있다.

4. 수속: 특기 시방에서 정하는 바를 제외하고는 시공자 부담으로 최단기일내에

처리하여야 한다.

5. 관리: 공사장의  관리는 근로안전관리규정, 보건관리규정 및  산재 보험법,

기타 관계법규에 따라  빠짐 없이 행하고 기타 사항은 국토해양부  제정,

표준시방서에 따른다.

6. 재료의 반입 반출

가) 본 공사에  사용되는 모든 자재는 조달우수제품, 지역우수제품, KS국산품순으로 사용하고,           KS가 아닌 것은 최우량 품으로 감독관의 승인을 득한 후 사용한다.

나) 재료의 반입시 설계도면 및 승인제품과 적합한지 확인하고, 감독관이 요구하면 증빙

자료를 첨부하여 보고한다.

7. 공사보고 및 공사사진

가) 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 소비, 천후, 기타 공사에 필요한 사항을              기재한 공사보고서와 사진으로 촬영 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

8. 공사진행 및 공사일정

가) 공사의진행,일정,기타 공사에 필요한 사항을 사전에 공정표등을 제출하여 감독관의 승인을           받아서 협의하에 진행하도록한다.

나) 바닥PVC타일공사,벽면도색공사,문교체공사등의 주요공정은 업무 및 민원인들의 불편을              최소화하기위해 주말공사(토,일)공사를 원칙으로 하며 경미하거나 불가피한 공정등은               감독관과 상의해 승인을 득한후 공사를 진행하도록한다.

다) 본공사는 착공후 60일로 한다.

2. 가 설 공 사

1. 일반사항

1. 현장에 필요한 가설공사계획을 세우고, 위험공사구간에는 안전시설를 반드시 설치하여야          한다.

2. 공사 이외의 부위에 먼지나 소음 피해가 없도록 보양을 철저히 하여야 한다.

3. 가설시설 설치로 인하여 비공사 부위(사용공간)의 이용에 지장이 발생하지 않도록 하여야

한다.

4. 가설재 설치 시 소음이나 진동이 발생하는 경우, 감독자의 지시에 따라 공사시간을 한정할      수 있으며, 시공자는 특별한 사유가 없는 경우 제한된 시간에만 공사하여야 한다.

2. 기준선 먹메김 (먹줄치기)

건물 각 구조부의 위치, 간벽의 분할배치선, 수직수평의 기준에 대하여 먹메김하고, 감독관      의 승인을 득하여야 하며 각층 각실등의 기둥 또는 벽면등에는 각층 마감기준 상단 레벨로      부터 1m 선상에 수평 기준선을 먹메김, 유지하여 각종 창호류 및 각 부위별 마감 공사의 높      이 기준이 되게 한다.

3. 현장정리 및 청소

3.1 현장정리 및 청소

가. 공사장내는 항상 안전하게 작업을 할 수 있도록 공사장내의 각종재료를 수시로 정리정돈           하여야 하며, 항상 청결을 유지할 수 있도록 깨끗이 청소하여야 한다.

나. 시공자는 매일 청소당번을 정하여 퇴근 전에 현장 내를 깨끗이 청소하여야한다.

3.2 더스트 슈트시설

공사진행 중 건물내부 각층에서 발생되는 폐기물등을 한곳으로 모아 처리 할 수 있도록 하며,      더스트슈트 등을 이용하여 폐기물의 비산 및 분진 등이 없도록 하여야 한다.

3. 목 공 사

1. 재료 : 목기외의 수장재는 미송을 사용하며 합판은 KSF 3101 (라왕 베니어  코어 합판)

의 규격에 합격한 것을 쓴다.

2. 단면 치수 : 수장재는 마무리 치수, 구조재는 제재 치수로 한다.

3. 마무리 정도 : 수장재는 전부 상등급으로 대패질 마무리 한다.

4. 함수율 : 평균 18%이하로 한다.

5. 못 박기

가) 재료 : 습기의 우려가 있는 부분은 황동제, 기타는 일반 철못으로 한다.

나) 공법 : 못의 지름은 널두께의 1/6이하,길이는 나무 두께의 2.5-3배의 크기의

것을 사용하개설법,가압법,침지법,도포법 또는 뿜칠법으로 한다.

6. 방부 처리

가) 방부 처리 개소 : 목재 창문틀,기타 습기가 차기 쉬운 곳의 콘크리트,벽돌 모르터

등과 접하는 부분.

나)합판 붙임 :붙임 처리는 석고보드 바탕면에 접착제를 사용하여 부착한다.

4.수 장 공 사

4-1.시트필름 공사

1.일반사항

본 시방서 명시 사항 이외의 기타 사항은 건설부 제정 표준 시방서에 준한다

1.1.적용범위

시트 FILM 전 품목에 한하여 철판, 목재(MDF) 석고보드 등 고물류를 제외 한 모든 기초    소재에 동일하게 적용한다.

1.2.견본품

지급제 및 소모품을 제외 한 시트 FILM의 품질, 색상, 무늬, 질감 등은 견본을 제출하 담당원의 승인을 받는다.

2.제품

2.1.폴리퍼티, 경화제

2.1.1.기초소재 표면의 굴곡 및 흠집을 시각으로 느낄 수 없도록 표면을 고르게 하는 재료로서 수성 퍼티를 제외한 강도가 높은 자동차 보수용  폴리퍼티를 사용한다.

2.1.2.폴리퍼티와 경화제의 배합은100:1로 희석하며 동절기에는 100 : 5로 희석하여 사용한다.

2.2.접착 강화제

2.2.1.시트 FILM력으로도 스텐, 알루미늄등의 일부 기초소재에는 접착 강화제 도포 없이 시공이 가능하지만, 부식 가능성이 있는 철판이나 목재, 석고보드 등에는 접착강화제를 도포하여 접착력을 강화하며 철판의 부식방지와 목재의 접착력 저하를 방지하여 시공 후 주변 환경(온도, 습도 등)의 하자발생을 방지하는 재료로서 기초 작업에 필히 도포하여야 한다.

2.3.실러

2.3.1.목재류 및 석고보드는 시공 후 내부에서 습기 및 수분이 발생할 수 있으므로 시트  FILM사이에 투명막을 형성하여 습기 및 수분의방출을 차단하는 재료로서 일반 투명크리어 코트를 사용할 수도 있다.

3.시공

3.1.기초 소재의 표면 고르기

3.1.1.기초소재의 표면에 굴곡 및 흠집을 폴리퍼티로 면을 고르게 하여야 한다.

3.1.2.폴리퍼티 건조 후 샌드페퍼(#80, #150, #200)로 면을 고르게 하여야 한다. 1회 작업 후 완전한 면 고르기가 되지 않았을 경우 2-3회 반복하여야 한다. 표면 연마 후 애칠알콜로 표면의 오염물(기름때, 먼지)을 깨끗이 제거하여야 한다.

3.2.접착 강화제 도포

3.2.1.철판, 스텐, 알미늄 등에는 프라이머를 신나와 7 : 3으로 희석하여야 기초소재에 고르게 도포하여 충분한 건조를 하여야 한다.

3.2.2.목재 및 석고보드 등은 접착강화제 도포 후 내부로 흡수하여 건조 방출하므로 1회 도포 후 30분 이상 충분히 건조 후 3회 잇달아 반복하여야 한다.

3.3.시트 FILM의 시공

3.3.1.시공 부위별 기초소재를 실측하여 가로, 세로 50m/m 크게 재단하여야 한다.

3.3.2.재단 시 색상, 무늬를 감안하여 일방향으로 재단하여야 한다.

3.3.3.시트 FILM 후지를 상단 100m/m 제거 후 상단에서 하단으로 부착한다.

3.3.4.시공 시 부착 기구는 DI-NOC전용 스퀴즈를 사용하여야 하며 시공 시 표면의 손상이 없도록 한다.

3.3.5.기초소재의 굴곡 부위는 적당한 열을 가하여 시트 FILM의 손상없이 시공하여야 한다.

3.3.6.시트 FILM 시공 상 이음작업은 맞대기(BUTT JOINT) 및 덧 붙히기(OVER RAPPING)를 하여야 하며 덧붙이기는 겹치는 부위가 5-10m/m를 균일하게 유지하고 시공 후 벌어짐이 없어야 한다.

3.3.7.시공 시 무늬의 배열은 특기 시방서가 없을 경우 담당원의 사전 승인을 받아 시공하여야 한다.

3.3.8.시공부위의 매지는 기초 소재의 원형대로 각을 살려 시공하여야 한다.

3.3.9.시공부위의 끝부분이 완전하게 마감되지 않았을 경우 들뜸 방지를 위하여 실리콘 및 기타 보강작업을 하여야 한다.

3.3.10.시공이 완료되면 시공부위의 기포를 제거하고깨끗이 청소한 후 담당원의 검수를받는다.

4-2. P V C 타일(데코타일) 공사

1.비닐 타일

1.1.일반 사항

1.1.1.450×450×3㎜(두께)의 크기로써 색상 및 문양은 사전에 견본을 제출하여 감리자의 지시에 의하여 무석면 제품을 사용한다.

1.1.2.접착제는 전문업체 제품을 사용한다.

1.1.3.바탕면이 요철진 곳 및 부실한 곳은 바로 잡고 충분히 건조 시킬 것이며, 먼지 등의 불순물을 완전히 제거시킨 후 감리자의 승인을 받고 다음 공정에 착수한다.

1.1.4.접착제를 일정한 두께로 균일하게 바르고 타일 접착을 하되 접착제 제조 업체의 재료 시방에 따른다.

1.1.5.타일 붙이기가 끝나면 표면에 오염된 접착제 등은 곧 용제로 닦아 내고 ROLLING하며 접착제가 경화된 후 깨끗이 청소하고, 충분히 건조시킨 후 왁스를 칠하여 광내기 마무리를 한다.

1.2.재료

1.2.1.규   격

가.P.V.C 함유량 : 70% 이상

나.SIZE         : 45cm×45cm×3mm THK

다.ASBESTOS     : 100% ASBESTOS FREE

1.2.2.성   능 :  비닐쉬트에 준함

1.3.시공

1.3.1.준비 사항

가.바닥면 필수조건 : 매끈해야한다, 수평이 유지되야 한다. 건조상태가 양호해야한다.

나.기후 조건 : 18˚C 이상 상대습도 80% 이하인 상태에서 시공해야한다.

1.3.2.유의사항

가.유의 사항

a.접착제는 MAKER에서 승인된 것을 사용해야 한다.

b .접착제는 바를 때는 반드시 고운 본드칠 칼을 사용해야 한다.(FINE NOTCHED TROWEL)

c .압착 롤러는 50kg (100 1BS) 롤러를 사용하는게 좋다.

d .바닥면 상태 기후 조건등 작업조건이 양호할 때 시공해야 한다.

e .한 장소엔 가능한 한가지 칼라 1OT를 쓰도록 한다.

f .시공전 표면 및 가장자리 하자 유무를 확인한다.

나.바닥PVC타일공사는 업무 및 민원인들의 불편을 최소화하기 위해 주말공사(토,일)공사를             원칙으로 하며 경미하거나 불가피한 공정등은 감독관과  상의해 승인을 득한후 공사를              진행하도록한다.

5.창 호 공 사

1.일반사항

가.본 시방서 명시 사항 이외의 기타 사항은 건설부 제정 표준 시방서에 준한다

나.문교체공사등은 업무 및 민원인들의 불편을 최소화하기 위해 주말공사(토,일)공사를

원칙으로 하며 경미하거나 불가피한 공정등은 감독관과 상의해 승인을 득한후 공사를

진행하도록한다.

5-1.강화유리문

가) 이 절은 설계도면이 지정하는 부위의 강화유리문 제작 및 설치에 관하여 적용한다

나) 다음 사항은 설계서를 근거로 부위별 치수 및 바탕면의 현장검측을 실시하여

시공 오차를 조사한 후 적합한 축척을 표시한 시공상세도면을 작성하여야 한다.

-창호배치도 : 설치위치, 부호, 개폐방법

-창호일람표 : 부호, 형상, 치수, 수량, 부재, 부품의 재료, 성능, 표면처리, 창호철물

-강화유리문 상세도 : 재질, 형상, 치수, 표면처리, 부속철물

부착철물의 위치,방수처리,방식처리, 주위의 마감재나 설비기기와의 관계, 여닫음

1.재질은 두께가 12mm, 8mm이상의 미판유리를 강화시켜 사용한다.

2.후레임은 1.5mm 스텐레스판 헤어라인 마감처리된 것을 사용하고, 보강철판은

두께 1.6mm를  사용한다.

3.유리와 후레임간의 공간은 3mm이하로 하고 그사이는 방풍처리를 한다.

4.플로어 힌지 : KS F 4518에 적합한 것으로 한다.

5-2.플라스틱 문

1.일반사항

1.1적용범위

1.1.1.이 절은 각종 건축물에 사용하는 합성수지 창호공사에 적용한다. 표준품인 창호에 대하여는 제작자의 시방에 따른다.

1.1.2.창틀 주위의 충전재, 면재, 도장 등 이 절에 관련된 타공사 부분의 시방은 해당 공사시방에 따른다.

1.2.기호

창호의 공통기호는 20010.1.2(종류 및 기호)에 따른다.

1.3.치수

창호의 치수표시는 창틀의 폭 및 높이의 내부치수로 한다. 단, 문의 내측 높이는 문지방의 유무에 관계없이 최종 바닥 마감면부터의 치수로 한다.

1.4.시공도 및 견본

1.4.1.시공도 및 시공지침서의 작성

창호의 제작 및 시공에 앞서 설계도서에 의한 시공도, 시공지침서를 작성하고 담당원의 승인을 받는다.

1.4.2.시공도

가.시공도는 창호배치도, 창호일람표, 창호상세도로 구성한다.

나.창호배치도에는 부착의 위치, 부호, 개폐방법 등을 필요에 따라 기재한다.

다.창호일람표에는 부호, 형상, 치수, 수량, 부재, 부품의 재료, 성능 창호철물 등을 필요에 따라 기재한다.

라.창호상세도에는 재질, 형상, 치수, 부속철물, 부착철물의 위치, 방수처리 및 주위의 마감재나 설비기기와의 관계 등을 필요에 따라 기재한다. 소정의 유리받침대 깊이가 확보될 수 있도록 끼우기홈 치수를 기재한다.

1.4.3.시공지침서

시공지침서에는 공사개요, 공사범위, 공정표, 사용재료의 명칭, 규격, 제작자, 제작 공장, 가공 및 조립, 제작의 검사방식, 설치 정밀도 및 요령, 운반, 보양, 청소, 설치의 검사 및 안전관리 등을 필요에 따라 기재한다.

1.4.4.견본 및 시험

가.견본의 제출, 시험제작, 성능시험의 실시는 공사시방에 따른다.

나.시험제작 및 성능시험의 내용은 공사시방에 따른다.

2.자재

2.1.재료, 부재 및 부속품

2.1.1.재료

합성수지 창 및 창틀은 KS F 3117(합성수지 창 및 창틀)에 적합한 재료 또는 공사 시방에서 정한 재료를 사용하여야 한다.

2.1.2.부재 및 부속품

가.창호에 사용하는 형재는 KS F 5602(합성수지 창호용 형재)에 따른다.

나.호차는 KS F 4534(새시용호차(창문바퀴) 및 부속물)의 호차에 적합하거나 또는 공사시방에 따른다.

다.크리센트는 KS F 4534(새시용 호차(창문바퀴) 및 부속물)의 크리센트에 적합하거나 또는 공사시방에 따른다.

라.보강재는 KS F 3117(합성수지 창 및 창틀)의 성능에 적합하도록 적절히 삽입한다.

2.2.제품 품질 및 성능

2.2.1.제품 품질

가.창호의 겉모양은 매끈하고 갈라짐, 찢김 및 요철 등의 흠이 없어야 한다.

나.창호용 틀재의 품질은 KS F 5602(합성수지 창호용 형재)에 따른다.

2.2.2.제품 성능

제품의 성능은 공사시방에 따르고 공사시방이 없는 경우 창호의 성능은 KS F 3117(합성수지 창 및 창틀)에 따른다.

3.시공

3.1.제작

3.1.1.제작자의 지정

제작자를 지정하는 경우에는 공사시방에 따른다.

3.1.2.가공 및 조립

가.창호용 틀재를 규격에 맞도록 절단한다.

나.창틀 및 창짝 부재의 접합은 정확하고 견고하게 조립하고, 용접시 플럭스(flux)를 완전히 제거하고 매끈하게 마무리한다.

다.보강재가 필요한 경우, 찰틀재의 내부에 보강재를 삽입한 후 나사못으로 고정시킨다.

라.빗물의 배수를 위하여 필요한 위치에 배수구를 만든다.

마.창호의 유리고정은 규격이 균일한 밀봉재로 하되 그 부위는 충분한 강도와 겉모양, 기밀성 및 수밀성이 유지되도록 한다.

바.창호에 부착하는 기밀재는 창틀의 폭 중앙에 상하로 부착한다.

사.창틀, 문틀과 창짝, 문짝의 밀폐 효과를 높이기 위하여 창짝, 문짝의 홈에 모헤어 (mohair)를 삽입한다.

아.창짝과 창짝 사이의 밀폐효과를 높이기 위하여 창짝의 홈에 방풍틀을 삽입한다.

자.방충망 레일이 부착된 창이나 문의 틈은 설치시 레일 상하부 양 끝에 PVC 연질 스토퍼를 부착하여 방충망의 이탈을 방지한다.

차.가공 및 조립은 KS F 3117(합성수지 창 및 창틀)에 따른다.

3.1.3.제작검사

검사의 항목 및 방법은 공사시방에 따르고 시공지침서에 기재한다.

3.1.4.공장내 보양

공장 내에서의 조립으로 운반, 제작, 보관 등의 각 단계에 있어서는 손상, 오염 등을 방지하기 위하여 보양을 실시한다.

3.2.운반, 저장

3.2.1.출하 쌓기 및 운반

가.출하에 앞서 제작자는 필요한 경우, 변형, 손상, 오염 등을 방지하기 위하여 폴리에틸렌 필름 또는 테이프 등으로 포장하여 보양한다.

나.운반 중에 변형되기 쉬운 것은 강재 등으로 보강하거나 목재 등을 사용하여 보호한다. 또한 운반 중에 부품이 손상되지 않도록 중복 쌓기는 피한다.

다.제품 출하시 화물 포장은 운반, 공사현장에 있어서 하역,조립,소운반 및 보관의 편리함을 고려하여 적절하게 한다.

3.2.2.검사 및 보관

가.부품의 공사현장 반입시에 납품서를 제출하고 수량, 품목번호 등에 대하여는 담당원의 확인을 받는다.

나.반입 후 곧바로 파손, 변형 등을 점검하고 불량개소의 유무를 검사한다.

불량개소가 발견된 경우에는 신속히 담당원에게 보고하고 그 처리에 관하여 협의한다.

다.보관은 설치할 때를 고려하여 소운반이 가능한 범위 내에서 정리한다. 또한 필요에 따라 손상 및 더러움을 방지하기 위한 보양을 한다.

3.3.창호 설치

3.3.1.창호 설치 시공자의 지정

창호 설치는 원칙적으로 제작자가 한다.

3.3.2.창호 설치 준비

먹메김은 건물 기준선으로부터 끌어낸다.

3.3.3.창호 설치 공법

가.창호 설치시 수평, 수직을 정확히 하여 위치의 이동이나 변형이 생기지 않도록 고임목으로 고정하고 창틀 및 문틀의 고정용 철물을 벽면에 구부려 콘크리트용 못 또는 나사못으로 고정한 후에 모르터로 고정 철물에 씌운다.

나.고정 철물은 틀재의 길이가 1m 이하일 때는 양측 2개소에 부착하며, 1m 이상일 때는 50cm마다 1개씩 추가로 부착한다.

3.4.설치 후의 보양, 검사 및 인도

3.4.1.보양

가.창호를 설치한 후 출입 또는 작업으로 손상될 우려가 있는 곳에는 틀이 손상되지 않도록 보양한다.

6. 유 리 공 사

1. 재료

가) 판 유리 : KSL 2001 굴곡이 없고 평활 할 것

나) 유리의 재료는  도면에 표기된  것을 기준으로 하되, 반사율, 색상등은

감독관의 승인을 득한 후 선정한다.

종 류	시공위치	두 께	색 상	비 고
복층유리	일반외벽	16m/m	투명
일반유리	도면참조	5m/m	투명
강화유리	도면참조	12m/m	투명

* 기타유리는 창호도 참조

2. 시공

가) 유리의 가공 및 제작업체는 도면 및 시방서에서 정하는 각종 유리의 견본품을

300x300mm 또는 감독관이 지정하는 치수로 제작 제출하여 감독관의 승인을 득해야 한다.

나) 각종 유리의 치수는 창호별 제작 및 설치업체가 작성한 후 세부 시공상세도를

기준으로 하여 감독관, 창호제작 및 설치업체, 유리가공제작 및 끼우기 업체간

충분한 협의 후 결정되어야 한다.

다) 실런트:STRUCTURAL GRAZING SYSTEM 실리콘계 실런트로서 재질, 색상에 대하여 관련자료 및        견본품을 제출하여 감독관의 승인을 득한 제품

라) 유리 끼우기 도중 또는 유리끼우기 완료후 손상, 오염, 파손된 유리는 책임소재를 불문하고       조속히 교체 시공해야 한다.

마) 유리청소는 감독관이 지시하는 시기에 창호, 유리, 실런트, 기타 인접 마감면에

변질, 변색, 오염 등에 전혀 유해하지 아니한 재료를 사용하여 깨끗이 청소 후 감독관의          검사를 받아야 한다.

7.도 장 공 사

1. 재 료

종 별	규 격	장 소	비 고
친환경아크릴페인트	고기능성환경친화도료	도면 참조(벽면 외)	전문업체 시방
유성페인트	조합페인트 KSM-5312	도면 참조(창문 외)	2회
세라민 페인트	K.S 기준 규격	걸레받이	2회

2. 일 반  사 항

가) 모든 페인트는 상표가 완전하고 개봉하지 아니한 채로 반입하여 KS표시 여부,

격번호, 품명,  제조년월일,  포장의 번호 및 수량, 구성성분(안료 및 요액),

희석방법, 색명 및 번호 등에 대하여  감독자의 확인을 받는다.  수성페인트의 소재에 동   도장은 주위의 온도가 10도에서 32도사이의 조건에서 도장하도록 한다.

나) 모든 도장은  도장하기 전에 바탕처리의 유무를 확인하고,  확실한 바탕처리가 끝난후

도장하도록 하며, 각 공정에 따라 감독자의 확인을  득한 후 다음 공정으로 들어간다.

다) 도장의 품질에 대하여 감독관이 필요하다고 인정할 때에는 전문기관에 시험 의뢰함

라) 가연성 도장은 전용창고에 보관하는 것을 원칙으로 하며 특히 방화에 주의하고

창고내와 그 주변에서의 화기 사용을 엄금한다.

바) 비, 눈이 내리거나 안개가 낀 때는 시공을  할 수 없으며 상대습도가 85%를 넘을때

강풍으로 흙, 먼지등이 칠막에 부착될 때는 시공을 중단해야 한다.

사) 표면의 온도가 7 C 이하인 때는 시공을 할 수 없다.

자) HARDWARE, PLATE  설비부분, 조명기구나 이와 유사한 것들이 설치된 부분은

시공전  보호조치를 하며 움직였을 때에는 시공후에 본래의 위치에 놓도록

조치해야 한다.

차) 칠할 표면은  먼지나 더러워진 것을 깨끗이 하고 필요한 부분은 샌드페이퍼로 제거

한 후 페인트칠을 하도록 한다.

카) 칠하기의 양은 표준량에 따르고, 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 솔자국

등의 결점이 생기지 않도록 균등하게 칠한다.

타) 배합장소 및 작업장은 잘 정리하고 청소하여야 하며 종이 조각등 이물질이

날아들지 않도록 조치 하여야 한다.

파) 모든 도장은 전문시방에 의해 바탕처리 및 하도, 중도, 상도가 규정에 적합하게 시공하

야 한다. 특히, 외부 철부는 흑피를 제거후 에폭시계 중도후 우레탄페인트를 시공한다.

3.유 의 사 항

가)  벽면도색공사등은 업무 및 민원인들의 불편을 최소화하기 위해 주말공사(토,일)공사를 원칙으로 하며 경미하거나 불가피한 공정등은 감독관과 상의해 승인을 득한후 공사를 진행하도록한다.

8. 철 거 공 사

1.일반 사항

1.적용범위

이 시방은 건축물의 실내전부 또는 일부를 철거하거나 실내 마감의 개보수를 목적으로 절 단 또는 철거(해체)를 하는 공사에 적용한다.

2. 용어의 정의

이 시방에서 사용하는 용어를 아래와 같이 정의한다.

2.1.건축물

건축법에서 규정하는 건축물을 말한다.

2.2.철거(해체)공사

건축물의 실내마감을 제거할 목적으로 건축물 내부 전체 또는 일부를 파괴하거나 실내 마감의 개수나 보수를 위해 절단하는 공사도 포함된다.

2.3.철거(해체) 폐기물

폐기물 관리법에 따라 사업활동에 수반하여 발생하는 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지 등으로 규정한다.

2. 철거(해체)시공 계획

1.현장조사

1.1.철거(해체) 시공계획 전에 대상건물의 조사 및 인근주변 환경의 조사등 충분한 사전조사를 실시하여야 한다.

1.2.철거(해체)건물의 조사는 건물설계도에 의해 직접조사를 실시하고 설계도서가 없는 경우에는 실측에 의한 간접조사를 한다.

1.3.주변환경 조사에는 인근건물, 거주자, 도로상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생하 지 않도록 주의하여야 한다.

2.시공계획서

2.1.철거(해체)를 시작하기 전 사전조사를 토대로 해체방법과 작업내용에 관한 계획서를 담당원 에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

2.2.철거(해체)공사은 해체대상건물 및 시공조건에 맞는 적절한 방법을 선정하여야 한다.

2.3.철거(해체)공사에 뒤이어 재시공이 예정되어 있을 때는 시공 착수와 관련하여 해체공사의 시 공순서와 병행하여 작업방법을 검토하여야 한다.

2.4.철거(해체)시공업자는 정확한 공정(工程)계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 시 공

1.일반사항

이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 철거(해체)공사상 필요한 사항은 발주자 및 담당원과 협의 하여 시공자의 책임으로 세밀히 시공한다.

2.작업준비

2.1.주변상황의 파악

공사수행시 소음, 진동, 분진, 해체재의 비산, 낙하등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하고 주변상황에 적합한 작업을 하여야 한다.

2.2.설비관계 인입배관의 철거

건물내의 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 하수도 등 주요배관설비에 대한 봉인 및 미리 철거를 하여야 한다.

2.3.반입, 반출로

반입, 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정 리, 정돈을 하며, 반입·반출시 필히 제3자의 안전에 유의한다.

3.해체 및 철거

3.1.철거(해체)공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 방법, 공기 및 예산내에서 공사가 안 전하며 능률이 좋게 수행하여야 한다.

3.2.가연물이나 진동 등에 용이하게 낙하, 탈락 및 박리가 쉬운 재료(내화 피복재 등)는 사전에 철거한다.

3.3.철거(해체)공사은 상부에서부터 바닥에 이르기까지 해체순서에 따라 해체 작업을 체계 있게 진행한다.

3.4.부재형태로 해체할 때는 알맞는 크기로 나누어 해체한다.

3.5.철거(해체)된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과되지 않게 해체 한다.

4.공해 및 안전대책

1.공해대책

1.1.철거(해체)공사시 소음, 진동, 분진등의 처리에 대한 적절한 조치를 하여야한다.

1.2.먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 물 뿌리기, 또는 그 외의 적 절한 조치를 한다.

2.안전대책

2.1.철거(해체)공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공시에는 반드시 안전 위생관리 계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

2.2.구조재의 부식상태 및 재료의 접합상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

2.3.재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 한다.

2.4.기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적, 안정성을 확인함과 동시에 비산에 대한 방 호에 주의하여야 한다.

5. 철거(해체)재 처분

1.철거(해체)작업에 수반하여 발생하는 내·외장재 등의 해체 폐기물은 외부로 반출하고 적절 한 방법으로 처분하여야 한다.

2.수급자가 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 철거(해체)공사 중 별 도로 철거할 수 있다.

3.철거(해체)공사시 1일 정도분의 철거(해체) 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

4.철거(해체) 폐기물은 운반중에 흘러내릴 우려가 있으므로 필요차량의 규격에 알맞는 크기로 작게 분할하여 처분하여야 한다.

6.유 의 사 항

1.철거공사등은 업무 및 민원인들의 불편을 최소화하기 위해 주말공사(토,일)공사를 원칙으로

하며 경미하거나 불가피한 공정등은 감독관과 상의해 승인을 득한후 공사를 진행하도록한다