1. 일    반    시    방    서

2. 전    문    시    방    서

1. 일  반  시  방  서

목       차

1.	총 칙

총         칙

일반사항

적용범위

이 시방서는 “행복한 날뫼골 골목정원 활성화 사업”을 시행함에 있어서 적용하여야 할 공사시방과 계약, 설계 등의 통일적인 해석과 운용에 필요한 사항을 제시하며 전문 시방서를 제외하고는 모두 이 일반 시방서를 따른다.

용 어

발주자‘라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나, 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

수급인’이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

사업관리자’라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 사업관리자로 통고한자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다.

현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임 시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 현장요원을 말한다.

계약문서’라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출 내역서를 말한다.

설계서’라 함은 공사시방서, 설계도면, 내역서 및 현장설명서를 말한다.
지시’라 함은 사업관리자(혹은 발주자)가 현장대리인(혹은 수급인)에게, 권한의 범위 내에서 필요사항을 지시하고 실시케 함을 말한다.

승인’이라 함은 수급인(혹은 현장대리인)으로부터 요청된 사항에 대해, 사업관리자(혹은 발주자)가 권한의 범위 내에서 허락함을 뜻한다.
협의’라 함은 사업관리자(혹은 발주자)와 현장대리인(혹은 수급인)이 대등한 입장에서 합의함을 뜻한다.

유지관리’라 함은 시공 중의 각 공정별 유지관리와 부분공사 완료 후 준공시점까지의 유지관리, 준공 후 일정기간(보통 하자기간에 이루어지는 공정)의 유지관리와 별도의 계약 조건에 의한 조경유지관리 공정에서 행하여지는 유지관리를 포함한다.

-  -

시방서의 분류

일반시방서는 공사의 일반적인 공종에 대한 시공기준을 제시하는 시방서를 말한다.

전문시방서는 개별공사에 대한 공사시방서로서 일반시방서의 내용을 삭제, 보완, 수정하거나 일반 시방서에 누락된 사항을 추가한 시방서를 말한다.

공사시방서의 편성

공사의 개별계약에 대한 설계서를 구성하는 공사시방서는 일반시방서와 공사전문 시방서로 편성된다.

개별계약에 대한 전문 시방서에는 다음 사항이 포함된다.

일반시방서에 규정되지 않은 사항

일반시방서의 내용에 대한 삭제, 보완, 수정 또는 추가사항

관련법규

관련 제법규

공사계약관계법

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령

공사운영관계법

건설산업기본법

근로기준법

산업안전보건법령

건설기술관리법령

환경영향평가법령

수질환경보전법령

소음·진동규제법령

폐기물관리법령

관련 제규정

계약관계예규

공사계약일반조건

공사계약특수조건

공사입찰유의서

원가계산에 의한 예정가격작성 준칙

공사관계 시공기준(국토해양부 제정)

건축공사 표준시방서

도로공사 표준시방서

콘크리트 표준시방서

건설공사 품질 및 규격관리 실무편람

공사시행

사업관리자의 권한과 의무

사업관리자는 계약문서와 건설기술관리법에 규정된 범위 내에서 권한을 행사한다.

수급인(혹은 현장대리인)이 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 사업관리자를 경유하여야 하고 사업관리자는 이를 검토, 조치한다.

사업관리자의 직위, 성명 등의 인적사항은 발주자가 수급인에게 통지한다.

지시 또는 승인사항이 설계변경의 사유가 될 경우, 사업관리자는 전결권의 범위 내에서 권한을 행사할 수 있다.

수급인의 의무

수급인은 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 공사 목적물의 시공에 임하고,기술적인 사항을 책임진다.

현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 의거하여 공사를 성실히 수행해야 한다.

현장대리인은 공사기간 중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 사업관리자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

계약문서에 보험표가 계상된 경우의 공사 수행 시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

수급인은 당해 목적공사의 준공 완료시 까지는 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

수급인 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방 조치한다.

감독에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

시공계획서

수급인은 공사의 원활한 진행을 위해 착수 전에 적절한 시공계획을 작성하고 사업관리자에게 제출해야 한다.

시공계획서에 기재할 주요한 항목은 다음과 같다.

공사개요

공정표

현장조직표

주요기계 동원계획

주요자재 반입계획

인력동원계획

긴급시의 체제

품질관리시험계획

안전관리계획

환경관리계획

가설구조물계획

가설설비계획

가식장계획

현장사무소, 재료적재장 등의 계획

기타

시공계획의 변경

사업관리자는 현장상태가 설계서와 부합하지 않거나 설계서에 따라 시공하는 것이 부적당하다고 판단되는 경우 수급인에게 설계변경을 요청토록 지시한다.

수급인이 부득이한 사유로 인해 공사내용을 변경하고자 하는 경우에는 사업관리자의 지시에 따라 변경도면, 수량계산서 및 참고자료를 포함한 변경시공계획서를 작성하여 사업관리자에게 제출하고 승인을 얻어 시공해야 한다.

설계변경조건

공사시행중 발주자의 계획 및 방침 변경으로 인한 일부공사의 추가, 삭제 및 물량의 증감

공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경시

골재원과 부토용 토취장의 위치 및 운반거리 변경

필요시 수목의 보호 및 양생조치의 계상

기타 현장의 제반조건이 설계서와 현저하게 상이할 때

현장사무실과 관련공작물, 기기, 재료 보관창고 등의 위치나 설치방법을 다소 변경하는 등의 경미한 사항은 사업관리자와 협의한 후 시공한다.

제보고 및 서류양식

수급인은 공사와 관련해 계약문서에 지정한 제반서류를 지정기일까지 제출해야 한다.

수급인은 계약문서에서 지정한 서류 외에도 사업관리자가 지시한 각종 보고서류를 지정 기일 내에 제출해야 한다.

수급인은 서류의 작성과 제출에 필요한 비용을 부담한다. 단 계약문서에 지정하지 않은 과다 비용이 소요되는 서류에 대해서는 사업관리자와 협의하여 실 경비를 청구할 수 있다.

관계기관에 대한 수속

공사시공에 필요한 관계기관 등과의 협의 또는 인․허가 등의 수속은 수급인이 발주자의 협조를 받아 신속하게 처리한다.

수급인은 공사시공에 관련하여 관계기관이나 주민 등과의 교섭이 필요할 때에는 그 취지를 사업관리자에게 보고하고 협의한다.

인․허가에 필요한 제비용은 수급인이 부담하며, 교섭비용이 소요되는 경우에는 사업관리자와 협의하여 실 소요경비를 청구할 수 있다.

협의․수속․교섭의 결과로 허가 또는 승인을 받은 경우에는 수급인은 해당 서류의 원본을 즉시 사업관리자에게 제출한다.

제법규의 준수

수급인은 본 장 “1.1.5 관련법규”를 포함하여 공사의 설계, 시공 및 유지관리 등에 관련  되는 제법규를 준수하여야 한다.

노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임 하에 이루어지고 사용하는 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 수급인이 진다.

설계서 등의 비치

공사현장에는 해당공사에 관련된 계약문서, 설계서, 관련법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 비치해야 한다.

설계서의 적용순서

공사에 있어서 시방서, 도면 등 설계서간의 내용이 상이한 경우, 그 적용순서는 다음과 같다.

특별시방서

설계도

일반시방서

공사내역서

현장설명서

시공기준

설계서 등

공사의 시공에 앞서 설계서의 내용을 충분히 검토 숙지하고, 기존 지형 및 현황을 정확히 파악하여 그 취지에 적합한 시공이 되도록 한다.

설계서에 명시되지 않거나 의미가 모호한 사항, 또는 상호 모순되거나 도면과 시방서내용이 관련공사와 부합하지 않을 때, 기타 의문사항은 사업관리자와 협의하여 조치한다. 이 때 발주자의 지시 이전에 잘못 시공한 공사는 수급인의 책임이다.

치 수

설계서에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수로 한다.

수량의 단위 및 계산

공사수량의 단위 및 계산은 정부시설공사 표준품셈의 수량산출기준에 따른다.

도면의 작성 및 승인

공사시공 중 또는 준공정리시에 작성하는 도면은 KS F 1001(토목제도 총칙)의 제도 요령을	따른다.

시공측량

수급인은 발주자로부터 공사기준점을 인계 받아 확인하고 그 위치나 높이가 변경되지 않도록 보호해야 한다.

기설치된 지구계 말뚝 및 수준점 또는 가수준점은 원칙적으로 이설해서는 안 된다.
부득이 이설해야 할 경우에는 사업관리자의 승인 및 검측을 받아야 한다.

수급인은 시공측량에 소요되는 모든 비용과 기구 및 인원동원에 대해 책임을 진다.

본 시방서에 명시되지 않은 사항은 관련공사시방서를 따른다.

사전조사

수급인은 공사착수 전에 각종 공사관련 서류(인․허가서류, 계약문서 등)의 검토와 현장조사를 통해 현장여건(주변건물, 교통상황, 지하매설물, 지상물건, 토질 등)과 기타공사에 관련된 환경조건(소음, 진동, 하수, 수리, 수문 등)을 충분히 숙지하고 기록 보관하여야 한다.

필요한 경우 수급인은 사업관리자와 협의하여 정밀조사를 시행하고 그 결과를 사업관리자에게 보고한다. 이 때 계약문서에 계상되지 않은 정밀조사비용은 발주자가 부담한다.

시공관리

공사기간

수급인은 따로 정한 경우를 제외하고는 계약문서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하고 지체없이 공사를 추진하여 계약기간 내에 완료해야 한다.

선행공사로부터 연결되어 공사가 시행되는 경우의 공사현장 인도․인수는 선행공사로 인한 제반 공사 장애요인이 완전히 정리된 조건으로 한다.

시공 후 잔류 침하에 의한 후속 공사물의 파손위험이 예상되는 경우에는 잔류 침하가 허용 범위 내에 도달할 때까지의 기간을 감안하여 충분한 공사기간을 설정해야 한다.

연결․중복공사로 인하여 공사의 원활한 진행에 문제가 있다고 판단되는 경우에는 수급인은 발주자와 협의하여 공사기간을 조정할 수 있다.

부적기 식재, 천재지변 등 공사의 지연이 불가피한 경우에는 사업관리자의 승인을 받아 공사기간을 연장할 수 있다.

식재공사 기한이 식재 부적기에 해당되는 경우, 식재공사 기한은 식재적기 완료일 후로부터의 기간만큼 차기의 식재적기로 이월한다. 단 식재공사 기한이 식재적기 완료일 후로부터 10일 이내일 경우 또는 지역별 기후 및 현장여건을 감안하여 계속 시공이 가능할 경우에는 하자발생 예방을 위한 양생 및 보호조치 등을 하여 사업관리자의 승인을 받고 계속 공사하여 준공처리 할 수 있다.

이월된 식재공사는 이월공사기간에도 불구하고 식재적기 개시 일로부터 최소 15일이상의 공사기간이 확보되어야 한다. 최소 공사기간은 공사종류와 규모에 따라 차이가 있으므로 사업관리자와 협의하여 결정한다.

식재공사 기한이 차기의 식재적기로 이월되더라도 식재공사를 제외한 타공사의 공사기한은 이월되지 않는다. 단 관련공사의 공사기한이 동절기 물공사 중단기간 등에 해당될 경우에 한하여 시설물 및 기타공사의 공사기한도 식재공사와 같이 이월된다.

공사의 일시중단

사업관리자는 다음의 경우에 공사의 일시중지를 지시할 수 있다.

기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

시공자가 설계서대로 시공하지 않거나 또는 사업관리자의 지시에 응하지 않을 때

공사 종사원의 안정을 위하여 필요하다고 인정될 때

시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

작업시간

공사는 ‘근로기준법’에 의해 정해진 시간 중에 행하는 것을 원칙으로 한다. 규정시간외 또는 휴일작업을 행할 필요가 있을 경우에는 사전에 사업관리자의 승인을 얻어야 한다.

공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축, 또는 야간작업의 필요성을 사업관리자가 인정할 때에는 수급인은 그 지시에 따라야 한다.

공정관리

수급인은 시공계획에 따라 실시공정표를 작성하고 사업관리자의 승인을 얻는다.

수급인은 실시공정에 따라 적절한 관리를 행하고 공기 내에 완성한다.

관련 및 별도공사의 공정은 관계자와 협의하여 원만히 진행한다.

공사현장관리

공장현장의 재료거치장, 작업장 및 공사용 사무소 등에는 공사관계자 이외의 사람(특히 유아, 어린이 등) 및 차량 등이 출입하지 못하도록 목책 등으로 봉쇄하고 필요한 장소에는 조명설비를 한다.

공사용 차량의 출입구는 타인에게 방해되지 않도록 공사통로에 설치하고 표지판으로 표시하며 필요에 따라 교통유도원을 배치하도록 한다.

휴일 및 작업이 행하여지지 않을 때에는 작업장의 출입구 등을 완전히 봉쇄한다.

주변구조물보호

수급인은 공사장이나 그 주변에 있는 지상 및 지하의 기존시설 또는 가설구조물에 위해(危害)를 주지 않도록 사업관리자와 협의하여 필요한 조치를 취한다.

수급인은 공사시공에 의한 손상이 예상되는 상하수도, 가스, 전기, 전화 등의 지하매설물에 대해서는 필요에 따라 관리자의 입회하에 시험굴착 등으로 확인하고 해당물건의 보완대책에 대해 조정함과 동시에 그 결과를 사업관리자에게 보고한다.

보고에도 불구하고, 사고발생 및 사후처리에 대한 책임은 수급인이 진다.

지장물 철거 및 원상복구

공사시공에 지장을 끼치는 기존건조물 등을 철거하고자 하는 경우에는 그 시기, 절차, 방법	및 복구시기에 대하여 사업관리자의 승인을 받아야 한다.

공사용 재료의 관리

공사용 재료는 주변의 상황에 따라 위치, 구조 등을 정하여 품질과 규격 및 기능이  손상되지 않도록 보관한다.

공사에 쓰이는 재료의 사용수량은 사업관리자의 확인을 받고 기록해야 한다.

입회 및 자료제출

수중, 지하 또는 구조물의 내부에 매몰되는 부분 및 현장에서 조합하는 재료의 배합, 강도	등 시공후의 검사가 곤란한 구조물의 시공에서는 사업관리자의 입회하에 모양, 치수, 강	도, 품질 등을 확인하고, 그 기록과 기타 필요한 자료(검사, 보고서, 기록사진, 현장관리	시험대장 등)를 제출한다.

공사 기록

수급인은 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 사용, 천후, 기타 필요한 사항을	기재한 공사보고서를 제출하여 사업관리자의 승인을 받아야 한다.

지급자재 및 대여품 기록

지급자재(대여품)는 설계서 또는 사업관리자가 지시하는 장소에서 인수하며, 인수증을 제출한다.

사용 및 보관의 사항을 명확히 하기 위해 지급품(대여품) 사용보고서를 작성하고, 사업관리자의 점검을 받는다.

준공시에 지급품(대여품) 사용보고서를 사업관리자에게 제출하고 잔여재료(대여품)는 설계서 또는 사업관리자가 지시하는 장소로 반납한다.

기계기구

공사용 기계기구를 사용할 경우에는 관계법규를 준수함은 물론 취급자격을 보유한자를 배치한다.

사용하는 기계기구는 충분히 정비점검을 한다.

사용하지 않는 기계기구는 안전조치를 충분히 하고 철저히 확인하도록 한다.

발생품처리

시공에 의해 발생한 현장발생품은 사업관리자의 지시에 따라 정리․보관하고, 반납서와 함께 지정된 장소에 인도해야 한다.

공사에서 발생한 아스팔트나 콘크리트 잔해 등 산업폐기물은 폐기물처리에 관한 법률에 따라 처리하여야 하며, 그 처리책임은 수급인에게 있다.

산업폐기물의 처리를 타인에게 위탁할 경우에는 처리업의 허가를 소지한 자로 제한하며, 처리방법에 대해서는 시공계획서에 명기하여야 한다.

수급인은 공사의 전부 또는 일부가 완성된 경우에는 잔여재료, 폐기물, 수목 전지물 및 고사목, 목재부스러기 등을 처리하고 소요되는 비용을 부담한다.

공사기록 사진, 준공도

공정사진은 사업관리자와 협의하여 매월 말을 기준으로 동일방향, 동일거리에서 촬영한다.

공사기록사진은 공종별로 공사진행에 따라 시공전, 시공중 및 시공후의 상황이 선명하게 식별되도록 촬영하여야 하며 공사시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분과 기타 사업관리자가 지시하는 부분은 수시로 촬영․기록해야 한다.

공정사진과 공사기록사진은 공사현장에 사진첩으로 비치하여야 하며, 준공시 검사원과 함께 제출한다. 공사 중의 사진첩 제출은 특별시방서 또는 사업관리자의 지시에 따른다.

준공도는 원래의 설계도에서 변경된 부분을 구별하여 표기하며 준공시 검사원과 함께 제출한다.

공사준공 후의 정리

공사가 완성되었을 때에는 감독자의 지시에 따라 가설시설물 제거하고 청소․정리하여 사	업관리자의 검사를 받아야 한다.

전기, 수도

공사에 필요한 전기설비, 전기요금, 수도설비, 수도요금 등은 특별한 경우를 제외하고는	수급인이 부담한다.

별도공사와의 협조

동일 공사현장에서 별도공사가 실시되는 경우에는 상호 협조하여 시공한다.

주변주민과의 협력

공사의 내용에 대해 주변의 주민등과 충분한 조정을 행하고, 항상 원활한 협조체제를 유지한다.

수급인은 시민과의 대화창구를 개설하고, 책임자를 지정하여 관계유지에 노력한다.

가설시설물

일반사항

공사실시에 필요한 건물신축 또는 철거작업, 안전관리 등에 관한 사항은 관계법규 및 공인기관의 규준에 따른다.

가설시설물의 설치규모는 공사기간과 공사규모에 따라 다르다. 본 시방서에 규정한 이외의 필요한 사항은 특별시방서 및 관련 시방서에 따른다.

공사수행에 필요한 가설시설물에 대한 계획을 수립한 후 이에 따라 작업을 착수한다.  가설시설물을 더이상 사용할 필요가 없거나 본 시설몰이 설치 완료되었을 경우에는 조속한 시일 내로 가설시설물 사용을 중단하고 이를 철거하거나 용도변경 승인을 받아 사용한다.

가설시설물은 안전하고 위생적이며 인명 및 재산피해가 없고, 해로운 영향이 없는 방법으로 적당한 위치에 설치하고 운용하며 유지관리 및 보양한다.

재 료

가설에 사용하는 재료 및 기구는 신품을 사용하는 것을 원칙으로 하되, 특별시방서에 언	급이 없을 때에는 사용상 지장이 없는 중고재를 사용할 수 있다.

가설공사시설

가설공사시설의 설치는 사업관리자의 승인을 받아 설치한다.

모래나 자갈을 둘 곳은 흩어지거나 불순물이 혼합되지 않도록 조치한다. 또 그 주위에서는 불순물이 날아 떨어질 우려가 있는 작업을 하지 않도록 한다

시멘트 보관창고는 대량이 아닐 때에는 작업장의 일부를 구획하여 사용한다. 바람에 날리거나 습기가 차지 않도록 방풍 및 방습시설을 하여야 하며, 바닥의 습기로부터    자재를 보호하기 위하여 바닥 면으로부터 높이가 30cm이상 떨어지도록 깔판을 깔아 저장하고 파손과 도난의 우려가 없도록 한다.

가설공급시설

필요한 가설공급시설의 종류로는 용수, 오수처리, 지표수배수, 전선, 전화 등이 있으나, 이에 국한되는 것은 아니다. 필요한 시설은 가급적 기존 시설에 연결하되 시험자재 및  설치방법을 관할 관공서의 지침서에 따르거나 전문용역업체에 의뢰하여 설치한다.

급수배관은 최소관경 20㎜이상의 것이 전 작업장에 충분히 도달할 수 있도록 준비하며 동계에는 사용 후 즉시 배수하거나 보호조치하여 동결을 예방한다.

공사용수로 사용하는 각 배관에는 “식수불가” 경고표시를 한다.

임시동력은 회전에 20A 또는 그 이하로 작동하는 접지단락 차단시설을 준비한다.

가식장

공사에 지장이 없는 공사장내의 일정장소에 사업관리자의 지시에 따라 수목가식장소 또는 임시 보관장소를 설치한다.

가식장소는 차량의 출입 및 수목을 싣고 부리기에 지장이 없고 바람이 심하게 불거나,먼지가 심하게 날리지 않는 장소로서 사질양토의 배수가 잘되는 곳을 우선적으로 선정한다.

가식장소에는 필요한 경우 관수시설, 배수시설 및 보양시설과 관리시설 등을 설치하도록 한다.

눕혀서 가식재한 수목의 잎과 가지에는 관수시 또는 우천시 흙이 튀어 묻지 않도록 조치한다.

가식장 관리를 위하여 사업관리자의 지시에 따라 관리인을 두고 필요한 관리시설을 갖추어야 한다.

표지설치

시공자는 각종 안내 표지판 등을 설치하되 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 담당원의 지시에 따른다.

공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

공사현장에는 근로자에게 안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

공사용도로

작업의 실시나 검사 시에 필요한 경사로, 계단 및 이와 유사한 가설 출입로를 설치한다. 기존 또는 작업 완료된 계단을 공사 기간 중 출입로로 이용할 경우에는 준공 일까지 마감면이 손상되지 않도록 적절한 보호조치를 한다.

현장 내 및 주위 필요한 곳에 공사용 도로를 가설한다. 가설도로는 별도 명시가 없으면 추후 설치된 도로의 노선에 노반과 보조기층을 미리 깔고 임시 마감 처리하여 이를 유지 관리하며, 이때 마감처리는 공사 중의 모든 운반작업과 천후 및 공사진행이 용이하도록 하여야 한다.

가설시설물의 철거

가설시설물의 용도변경 및 철거는 사업관리자의 지시에 따라 조치하고 별도 지시가 없는	한 공사 준공 전에 철거한다.

품질관리 및 검사

품질관리일반

공사진행시 필요에 따라 각종의 승인도면, 제작도면, 제작요령서 등을 작성하고 사업관리자의 승인을 얻어야 한다.

공사용 재료는 도면 또는 특별시방서 및 사업관리자의 지시에 따라 사용 전에 사업관리자에게 견본 또는 자료를 제출하고 승인을 얻어 사용한다.

품질시험은 건설기술관리법 및 동 시행령, 시행규칙과 전문 시방서에 정한 바에 따른다.

공사용 재료의 품질

설계도면 또는 특별시방서 및 사업관리자의 별도의 지시가 없는 경우에는 본 시방서에서 정한 품질과 규격에 부합하는 재료를 사용한다.

본 시방서에 품질과 규격 등이 규정되어 있지 않은 경우에는 한국산업규격 표시 품 또는 한국산업규격에 준하는 품질과 규격에 부합하는 재료를 사용한다.

기성품을 포함한 공사용 재료는 현장반입 전에 적절한 방법(견본․카탈로그 제출, 현장확인 등)으로 사업관리자의 사전검사를 받아야 하며 수급인은 사업관리자의 지시에 따라 재료의 품질을 확인할 수 있는 증빙자료를 제출하여야 한다.

견본제출 또는 현장확인 등의 사전검사에도 불구하고 공사용 재료가 현장에 반입되면, 사업관리자로부터 사용여부를 승인받아야 한다. 또한 합격한 재료는 작업과 통행 등에 지장이 없는 장소에 정리하여 보관하며 사업관리자의 수시 점검이 용이하게 이루어질 수 있도록 조치한다.

수급인은 건설기술관리법에 규정된 품질시험을 행하여야 하며, 관리시험의 실시에 필요한 시험실의 규모, 시험장비의 설치 및 시험요원의 배치기준에 의거 시험실을 운용하여야 한다.

검사 또는 시험에 불합격된 재료는 지체 없이 공사현장으로부터 반출한다.

시공확인 및 검사

주요 공사단계의 완성시 또는 사업관리자가 지시하는 경우에는 시공의 정확성과 품질을 확인받아야 한다.

검사 시에 필요한 자료의 작성, 측량 및 기타의 처리는 검사자의 지시에 따른다.

기성 및 준공검사

수급인은 공사가 준공되었을 경우에는 준공서류를, 기성을 청구하고자 할 때에는 기성검사원을 제출한다.

공사의 기성검사 또는 준공검사를 받을 때에는 검사당일에 현장대리인과 사업관리자가 입회한다.

안전, 보건 및 환경관리

안전관리

수급인은 산업안전보건법과 동 시행령, 시행규칙, 규정 등을 참고하고 공사의 안전에 유의하여 현장을 관리하며 재해방지에 노력하여야 한다.

산업안전보건법과 동법 시행령에 의거하여 다음의 건설공사 시에는 안전담당자를 선임하여 현장에 상주시켜야 한다.

아세틸렌 응접장치 또는 가스접합 용접장치를 사용하여 행하는 금속의 용접, 용단 또는 가열작업.

밀폐된 장소에서 행하는 용접작업, 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접작업.

1톤 이상의 기중기를 사용하는 작업.

굴착면의 높이가 2m이상이 되는 지반굴착.

공사 중의 긴급연락을 위한 비상연ᄅᆞᆨ망을 사전에 구축하여 공사관계자에게 주지시키며 긴급시의 활동체제에 필요한 기재(소화기, 구급약품 등)을 현장에 상비한다.

안전조치

공사시공 중 가스누출, 수도설비파손, 전력선 및 통신선의 절단 등과 같은 사고의 발생이 우려되는 경우에는 이에 따르는 피해를 미연에 방지할 수 있도록 만반의 조치를 강구한다.

공사현장의 위험방지를 위해 가설울타리, 목책, 기타 적절한 보완시설을 설치하고 야간에 보안등을 점등하며 설치기간 중에 항상 보안시설을 점검, 정비한다.

호우나 태풍 등의 이상기상이 예상되는 경우에는 일기예보 등에 충분한 주의를 기울이고 효과적으로 대처할 수 있도록 준비한다.

안전표지 및 안전보호구

수급인은 공사착수 전에 공사시공 중의 현장상황을 예측하여 안전확보를 위한 적절한 수단을 강구한다.

공사표지판, 보안시설, 안전․보건표지 등은 공사의 안내, 공사의 위험정도, 공기, 주변상황 등을 감안하여 설치하며 설치규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 관련법규 및 사업관리자의 지시에 따른다.

공사통로와 공사용 운반도로로 사용하는 주변도로는 표지 및 노면표시 등을 항상 양호한 상태로 유지한다. 특히, 인명사고의 방지를 위해 부단한 주의를 기울이고 통행인등에게 위험하지 않도록 필요한 조치를 강구한다.

공사표지판, 보안시설 등은 항상 유지관리에 노력을 기울인다. 단, 설치방법 등에 관하여 의문이 있을 경우에는 사업관리자에게 보고하여 지시를 받도록 한다.

근로자를 유해한 환경에 투입하거나 위험한 작업에 종사시킬 경우에는 적합한 보호구를 지급하고 보호구의 사용과 관리 및 전용보호구의 지급 등을 세심하게 배려하여야 한다.

안전교육 및 안전훈련

공사시행에 있어서 적합한 안전훈련 또는 교육을 실시한다.  안전훈련․교육에는 원칙적으로 작업원 전원이 참석토록 하며 다음의 내용을 포함하도록 한다.

안전활동의 비디오 등 시각자료에 의한 안전훈련 및 교육

공사내용의 철저한 교육

공사현장에서 예상되는 사고대책

기타 안전훈련 등에 필요한 사항

시공계획서의 공사내용에 따라 안전훈련의 구체적인 계획을 작성하고 사업관리자에게 제출한다.

안전훈련, 교육 등의 실시상황을 공사월보 및 공사사진에 기록하여 보고한다.

공사용 기계기구는 작업지휘자, 유도자 등을 선임하여 철저한 안전교육을 실시하고 사고방지에 노력한다.

안전시공

위험성이 있는 상태에서 작업을 시행하는 경우에는 완전한 방호대책을 강구한다.

공사현장의 기계기구, 미사용토사, 자갈류 등은 교통과 보안에 장해가 되지 않도록 정리해 두어야 한다.

사고보고 및 응급조치

공사시행에 영향을 미치는 사고, 가설구조물 및 인명의 손상이 발생하는 사고, 기타 제 3자에게 손해를 주는 사고 등이 발생할 경우에는 즉시 응급조치를 실시하고 그 상황을 감독자에게 보고한다.

공사현장에는 부상에 대비한 구급용구를 상시 비치한다.

사고발생시에는 부상자에 대한 응급조치를 취하고 연쇄사고 및 사고확대방지를 위한 조치를 취한다.

사고발생 즉시 사고원인을 조사하여 사업관리자에게 보고한다.

악취 및 먼지방지

공사차량 운행 시에는 적재함 덮개를 사용하고, 바퀴씻기 시설 등을 설치하여야하며   도로에는 살수차량을 운행하여 먼지의 날림을 방지한다.

악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 관련법규에서 정하는 적합한 소각시설을 사용한다.

진동 및 소음제한

수급인은 건설공사에 수반하는 소음 진동의 발생을 가능한 한 방지하여 생활환경의 보전에 노력한다.

소음·진동 배출시설을 설치하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치, 운영한다.

공사지역이 건설소음․진동규제지역으로 지정되거나 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받아야 하며, 관계기관의 지시에 따라야 한다.

공사차량의 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장에서는 사용장비의 작업시간조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공한다.

자연생태계보호

공사로 인한 주변환경과 자연생태계의 훼손 및 오염을 최소화하도록 노력한다.

공사용 가도, 진출입로, 임시설치 등을 위한 부지는 주변녹지의 훼손이 최소화될 수 있는 지역을 선정하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

공사 중 보호동물, 보호식물 또는 보호식생군락과 희귀생물의 서식지 등이 발견되는 경우에는 감독자에게 보고하고 지시를 받는다.

공사현장의 공사 전 자연식생은 생태조사를 통하여 환경특성과 군락구조를 확인하고 그 생태계의 보존 또는 복원방안을 감독자와 협의한다.

공사현장의 자생수목으로서 단지조성 등의 기반공사 후 활용이 가능하다고 판단되는 수목은 감독자와 협의하여 굴취, 가식 등의 보호조치를 취하고 단지조성 후 활용한다.

2. 전  문  시  방  서

목       차

1.	총 칙
2.	철 거
3.	정 지
4.	포 장 공 사
5.	시 설 물 공 사
6.	식 재 공 사
7.	인 공 지 반 공 사

총         칙

일반사항

적용범위

본 전문시방서는 일반시방서에 우선하여 본 공사에 적용하여야 한다.

재 료

공사에 사용할 모든 재료는 제반 시방서의 규정 및 한국공업규격(KS)에 부합되는 품질의 종류이어야 하고, 사업관리자의 승인을 받은 것이어야 한다.

시방서 및 기타 규정에 맞지 않는 모든 재료는 공사에 사용하여서는 아니 되고, 부적합한 재료는 즉시 수급인 부담으로 공사현장에서 반출하여야 한다.

각종 품질관리 시험

각종 품질관리 시험은 한국공업규격(KS) 및 품질관리기준에 의거 시행하여야 하며, 시험결	과는 사업관리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

철         거

일반사항

적용범위

본 공사는 조경공사 시행에 필요한 철거공사에 적용한다.

철거는 설계도면과 시방서에 의거 시행한다.

철거시공계획

철거를 시작하기 전 사전조사를 토대로 철거물의 철거방법과 작업내용에 관한 세부 계획서를 계약일로부터 15일 이내에 감독관에게 제출하여 승인을 얻어야 하며 민원발생이 우려되는 현장은 감독관과 협의 후 감독관의 지시에 따른다.

세부계획서에 포함되어야 할 사항

사용 장비와 철거방법, 철거순서

존치되는 시설물 및 포장에 대한 보호방법

철거된 재료의 분리 및 보관계획, 폐기물 반출 계획

기타 감독자가 필요하다고 인정하는 요구사항

철거작업

철거작업의 범위 및 세부내용은 도면을 참조한다.

철거작업은 계획되어 있는 모든 새로운 작업에 장애물을 남기지 않고 주변 구조물에 피해가 가지 않는 방법으로 수행하여야 한다.

철거작업으로 발생되는 도랑, 웅덩이, 구멍 등은 기지내 주변 유용토 등을 이용하여 현장정리 할 수 있도록 하고 유실 등을 방지하기 위해 지반과 동일한 밀도로 다져야 한다.

철거공사 시 민원이 발생되지 않도록 사전에 발생요인을 점검해야 하며 공사로 인한 민원발생시 즉시 감독원에게 보고하여 대책을 강구하여야 한다.

크레인, 차량 등의 중량차는 출입 및 운행횟수가 많으므로 교통안전 및 장내 정리에 주의하여 안전통로를 설치한다.

공사구역 주변의 손상부분을 보수 청소한다.

철거 및 폐기물 운반으로 인한 주변도로 및 현장 내 철거 및 폐기물 잔재는 인근 주민의 민원이 발생하지 않도록 청소 및 정리 후 감독관에게 보고한다.

정         지

일반사항

적용범위

이 장은 조경공사 시행에 필요한 토공사의 일반적인 시방에 적용한다.

표토모으기 및 보관, 땅깎기, 흙쌓기, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 식재기반조성, 식재불량지 식재지반처리, 인공식재지 기반조성을 포함한다.

이 장에 서술되지 않은 공사에 대해서는 공사시방서에 따른다.

관련규정

참조규격

한국산업규격

KS F 2302 흙의 입도 시험방법

KS F 2322 흙의 투수 시험방법

KS F 2324 흙의 공학적 분류방법

KS F 2502 굵은골재 및 잔골재의 체가름 시험방법

KS F 3701 펄라이트

KS K 0506 섬유 제품의 두께측정 방법

KS K 0520 직물의 인장강도 및 신도시험방법 : 그래브법

농림수산식품부, 비료공정규격

관련규정

국토해양부, 토목공사 표준일반시방서

국토해양부, 도로공사 표준시방서

관련도서

국토해양부, 공사감리업무수행지침서

요구조건

식재공사에 적합한 표토는 반드시 수거하여 재활용한다.

식재공사시 표토 소요량과 활용 가능한 표토량을 비교하여 적절한 표토채취계획을 수립한다.

시공에 앞서 수급인은 시공구역내의 지하매설물 및 지장물을 조사하여 사고가 발생치 않도록 조치를 취한다.

수급인은 공사시행 전에 해당공사의 시공계획을 수립하여 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

적절한 표토 보관장소 선정이 곤란하다고 판단될 경우, 감독자와 협의하여 표토활용에 대해 재검토한다.

현장에서 발생한 각종 폐기물은 임의로 소각·매립해서는 안되며 반드시 적법한 절차에 따라 처리하여야 한다.

공사 중 기존환경에 피해가 없도록 관계법이 정한 바에 따라 환경피해 방지를 위한 필요시설을 설치하여야 한다.

수급인은 공사착수전에 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등을 설계도면과 비교·확인하고 공사를 시행한다.

제출물

수급인이 감독자에게 제출한 자료의 작성과 발송에 대한 요건과 절차는 토목공사 표준일반시방서 제출자료편을 따른다.

수급인은 공사에 사용할 모든 자재의 수급계획과 공급원을 감독자에게 미리 제출하여 승인받아야 한다.

수급인은 공사시행전 시공도면, 사용자재 등에 대한 검토의견서를 감독자에게 제출한다.

수급인은 관계법이 정한 바에 따라 감독자에게 품질관리계획서를 제출하여야 하며 수급인이 수행한 제반시험의 결과보고서는 품질시험기술자가 서명·날인하여 제출 한다.

수급인은 외부에서 토석이 반입되는 경우 반입토의 재료와 수량을 기재한 반입전표를 감독자에게 반드시 제출한다.

구조적인 문제로 공사의 안전이 우려되는 경우, 수급인은 관련전문가가 작성·날인한 보고서를 제출하여야 한다.

운반, 보관 및 취급

수급인은 현장에 반입된 기자재가 도난 및 우천에 훼손 또는 유실되지 않도록 품목별, 규격별로 관리·저장한다.

현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격 재료는 수급인이 임의로 현장지역 외부로 반출할 수 없다.

수급인이 지급자재를 사용할 경우에는 사전에 감독자의 반출허가를 받아야 하며, 수급인의 책임하에 손망실되지 않도록 보관한다.

청 소

수급인은 공사중 또는 공사 준공전 공사용 임시 도로와 토취장 등을 깨끗하게 정리하고 지표수가 고이지 않도록 조치한다.

공사 후 잉여자재나 기타 폐기물은 수급인 부담으로 적법한 절차를 거쳐 외부로 반출한다.

재 료

일반재료

주재료는 표토, 토사, 인공토, 콘크리트, 각종 관류 등이다.

부재료는 부직포, 접착제, 테이프, 합성차수막 등이다.

기기류는 불도저, 백호우, 크레인, 덤프트럭 등이다.

시 공

(해당사항)없음

표토모으기 및 활용

적용범위

조경공사 시 수목식재 및 생태복원녹화에 알맞은 토양의 채취, 운반, 포설, 보관 등에 적	용한다.

재료일반

식물생장에 적합한 표토의 구분은 유기물, 무기물, 유해한 물질의 존재여부 및 총량 등으로 결정한다.

표토의 구성범위 및 토성은 공사시방서에 따른다.

시 공

준 비

표토채집은 분포현황을 사전에 조사하여 위치도, 현황사진, 채집예정일, 예상물량, 채집방법 등을 기록한 보고서를 감독자에게 제출하여 승인받아야 한다.

채집대상 표토의 토양산도(pH)가 5.6~7.4가 되도록 하여 사용한다.

채 취

강우로 인하여 표토가 습윤상태인 경우 채취작업을 피하여야 하며 재작업은 감독자와 협의 한 후 시행한다.

먼지가 날 정도의 이상조건일 경우에는 감독자와 작업시행 여부에 대하여 협의한다.

지하수위가 높은 평탄지에서는 가능한 한 채취를 피한다.

표토의 채취두께는 사용기계의 작업능력 및 안전을 고려하여 정한다.

토사유출에 따른 재해방재상 문제가 없는 구역이어야 한다.

보 관

가적치 기간중에는 표토의 성질변화, 바람에 의한 비산, 적치표토의 우수에 의한 유출, 양분의 유실 등에 유의하여 식물로 피복하거나 비닐 등으로 덮어 주어야 한다.

가적치 장소는 배수가 양호하고 평탄하며 바람의 영향이 적은 장소를 선택한다.

적절한 장소의 선정이 곤란한 경우에는 방재나 배수처리 대책을 강구한 후 가적치한다.

가적치의 최적두께는 1.5m를 기준으로 하며 최대 3.0m를 초과하지 않는다.

운 반

운반거리를 최소로 하고 운반량은 최대로 한다.

토양이 중기사용에 의하여 식재에 부적당한 토양으로 변화되지 않도록 채취, 운반, 적치 등의 적절한 작업순서를 정한다.

동일한 토양이라도 습윤상태에 따라 악화정도가 다르므로 악화되기 쉬운 표토의 운반은 건조기에 시행한다.

펴 기

수목식재시 식재수목의 종류에 따라 적정한 두께로 펴준다.

생태복원녹화공사에서는 공사시방서에서 정하는 바에 따라 다른 토양재료와 적절한 양으로 혼합하여 사용한다.

하층토와 복원표토와의 조화를 위하여 최소한 깊이 0.2m이상의 지반을 경운한 후 그 위에 표토를 포설한다.

표토의 다짐은 수목의 생육에 지장이 없는 정도로 시행한다.

조경토공

일반사항

적용범위

조경공사에 있어서 땅깎기, 흙쌓기, 정지, 노반의 마무리, 다짐 등의 공사와 구조물 또는 시설물의 터파기, 되메우고 다지기, 잔토처리 등의 토공사에 적용한다.

기상조건

우기의 토공작업은 토양함수비의 과다를 초래하므로 연기한다.

동절기에는 원칙적으로 흙쌓기 작업을 중단하여야 하나 전석이나 파쇄암인 경우는 예외로 한다.

토공작업면의 얼음, 눈, 뻘, 폐콘크리트류 및 기타 유해물질은 제거한 후 작업한다.

배수조건

수급인은 특별한 지시가 없어도 깎기장소, 토취장, 쌓기원지반 등에 고인 물을 제거한다.

시공 중 필요한 경우에는 배수구를 설치하여 배수한다.

지상 및 지하구조물의 제거와 보호

콘크리트와 석조 등 각종 구조물은 구조물의 전체 또는 일부가 작업과 연계되어 있지 않는 한 발파 등의 방법으로 제거한다.

수목식재 지역에 있어서는 수목의 생육 심도를 반드시 고려하여 제거한다.

지상 및 지하구조물을 제거한 후에는 감독자의 지시에 따라 확인된 재료로 채우고 주위의 토양과 같은 건조 밀도로 0.2m층으로 다져야 한다.

감독자의 사전승인 없이는 어떠한 구조물도 제거하여서는 안된다.

기존식생보호

본 시방서 일반시방서 제1장 총칙 1.7의 1.7.9 자연생태계보호에 따른다.

환경오염방지시설

강우에 의한 토사유출로 환경피해가 발생하지 않도록 방지시설을 설치한다.

공사차량의 운행시에는 먼지발생을 억제하기 위하여 적재함 덮개를 사용하고 관계법에 따라 침사지, 세륜세차시설, 방진막 등의 필요한 시설을 설치하거나 조치하여야 한다.

재 료

재료일반

흙쌓기 및 되메우기 재료의 품질 및 구비요건에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항목에 따른다.

시 공

땅깎기

인력 및 기계를 사용한 땅깎기에 적용한다.

땅깎기의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로 공사 표준시방서의 해당 항목에 따른다.

흙쌓기

노상, 노체, 비다짐, 임시쌓기 등의 흙쌓기에 적용한다.

시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사  표준시방서의 해당 항목에 따른다.

터파기

구조물 설치 및 관로부설을 위한 터파기에 적용한다.

터파기의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항목에 따른다.

되메우기

구조물 및 관로부설을 위해 터파기한 부분의 되메우기에 적용한다.

되메우기의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항목에 따른다.

잔토처리(운반)

부지정지, 비탈면깎기, 구조물터파기, 관로터파기 등의 토공작업중에 발생되는 잔토를 지정 장소에 운반하는 작업에 적용한다.

잔토처리의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항목에 따른다.

마운딩 조성

마운딩 조성에 사용하는 토양은 표토를 원칙으로 하며 표토가 없는 경우에는 양질의 토사를 활용할 수 있다.

마운딩 조성시에는 부등침하가 발생하지 않도록 공사시방서에서 정한 소정의 다짐을 실시한다.

마운딩 형태는 공사시방서 또는 설계도면에 따라 최대한 자연스러운 경관이 나타날 수	있도록 완만한 구릉을 조성하는 것을 원칙으로 한다.

마운딩은 우수의 흐름이 정체되지 않고 배수계통으로 출수되도록 시공하며, 강우시 토사가 유실되지 않도록 유의한다.

외부반입토를 사용하여 마운딩을 조성할 때에는 사전에 감독자의 승인을 받는다.

공사시방서 또는 설계도면 등에 명시되지 않은 경우 마운딩의 기울기는 10~30°를 표준으로 하되, 최소 5°이상을 유지하는 것을 원칙으로 한다.

식재기반조성

일반사항

식재를 위한 기반조성공사에 적용한다.

재 료

재료일반

식재기반 조성토양은 물리성, 화학성, 양분성분의 균형을 내용으로 한 양질의 사질토이어야하며, 진흙, 잡초 기타 불순물의 혼입이 없는 토양이어야 한다.

식재지역 및 반입토양의 토양검사

수급인은 간이토양검사로 식재지역 및 반입토양의 식재적합도를 판단하고 그 결과를 감독자에게 보고한다.

간이토양검사 결과 정밀시험이 필요하거나 부적합토양으로 판단되는 경우에는  감독자와 협의하여 조치하며, 이 때 설계에 반영되지 않은 후속 정밀토양검사 및  기타조치에 필요한 경비는 발주자가 부담한다.

정밀토양검사는 국가 또는 공공기관이 인정하는 시험기관에 의뢰하여 그 결과를  감독자에게 제출하며, 식재부적합토양인 경우에는 토질개선방안을 수립하여 첨부한다.

외부에서 토양을 반입하는 경우에는 사전에 승인된 공급원으로부터 가져와야 한다.

시 공

토양의 심도

식재시에 필요로 하는 일반토양의 최소깊이는 공사시방서에 별도로 정한 경우를 제외하고는 다음의 생육심도를 원칙으로 한다.

< 토양의 심도 >

흙쌓기

토양의 물리성악화 또는 고결방지를 위하여 비가 오거나 비가 온 직후 대형장비에 의한 작업을 금한다.

불가피하게 대형장비를 사용하여 식재지기반이 필요 이상으로 다져진 경우에는 수급인의 부담으로 식재공사 전에 0.6~0.9m깊이로 경운하여 토양의 물리성을 회복시켜야 한다.

배 수

표면배수 : 식재기반은 표면유수가 계획된 집수시설로 잘 흘러 들어갈 수 있도록 일정한 기울기로 조성하며 특별한 경우를 제외하고는 타지역의 유수가 유입되지 않도록 조치한다.

심토층배수 : 식재기반은 식물의 생육심도와 지하수의 높이를 고려하여야 하고, 정체수 방지를 위해서는 심토층 배수시설을 도입해야 한다.

흙갈기

흙갈기는 돌과 식물뿌리, 식물의 생장에 지장을 줄 수 있는 물질을 제거 한 후 시행한다.

흙갈기는 경운기 또는 이와 유사한 기능의 장비를 사용하여 최소 0.3m깊이로 시행한다.

식재면정리

크기가 직경 25㎜이상의 돌, 나무토막, 쓰레기, 기타 불필요한 이물질은 반드시 제거하여야 한다.

식재면은 레이커 등을 사용하여 고르게 조성하되 배수에 유의하여 면을 정리한다.

최종식재면 정리후 지면이 침식, 침하 또는 교란된 경우에는 공사시방서에 정한 지면상태가 되도록 원상복원 시킨다.

토양개량

식재기반의 유기물 함유량이 부족한 경우에는 토양개량을 실시함을 원칙으로 한다.

토양개량을 위한 각종 비료는 농림수산식품부의 「비료공정규격」의 기준에 따라 생산된 제품을 사용하여야 한다.

토양개량에 사용되는 산흙, 모래 등은 수목에 해로운 물질이 포함되어서는 안되며, 배합토 사용시에는 각종 유기물 또는 무기물성분이 손실되지 않도록 특별히 유의한다.

기 타

식재기반 조성후에는 현장주변의 각종 시설물에 피해가 발생하지 않도록 주변을 깨끗하게 정리한다.

포  장  공  사

일반사항

적용범위

이 장은 골목정원의 점토벽돌포장, 자연석판석포장, 콩자갈수지포장, 무근콘크리트, 해미석박기, 경계석, 경계엣지에 적용한다.

참조규격

한국산업규격(KS)

° KS  F  2526    콘크리트용 골재

° KS  F  2528    보조기층 및 표층용 흙 골재재료

° KS  F  2530    석재

° KS  L  5201    포틀랜드 시멘트

관련규정

건설교통부, 도로공사 표준시방서

요구조건

설계요구조건

포장의 용도 및 원지반 조건에 적합한 포장재와 하층구조를 선택한다.

이행요구조건

공사착공에 앞서 시공구역내의 지장물 유무 및 지하매설물의 위치와 형상을 조사하여 사고가 발생하지 않도록 조치한다.

포장의 표면배수 기울기는 특별히 규정하지 않는 한 다음을 적용한다.

종 별	구 배
보행자도로, 산책로	1.5 ~ 2.0%
광 장	0.5 ~ 1.0%

포장문양은 설계도면에 따르되, 필요시 문양예시도를 작성하여 사업관리자의 승인을 받은 후 시행토록 하며, 문양의 복잡성에 따라 그 품을 조정할 수 있다.

환경요구조건

얼거나 서리를 맞은 재료나 혼합물을 사용하여서는 안된다.

언 땅위에 시공하거나 기층을 형성해서는 안되며, 서리 또는 결빙으로 손상된 포장은 이를 제거하고 재시공한다.

작업중 비가 오거나 작업이 완료된 후에는 비닐을 덮어 보호한다.

제출물

포장의 재료 및 제조방법, 문양, 치수 등에 관한 제품자료를 제출하여야 한다.

포장 관련 시험, 검사, 확인보고서를 제출하여야 한다.

지정된 종류, 색상, 표면마감이 실제 제품과 동일하게 제작된 견본을 제출하여야 하며,  반입된 자재가 견본과 동일한지 확인한다.

운반, 보관 및 취급

각종 포장재와 그 부속자재는 적정장소를 선정하여 종류별, 규격별로 보관한다.

비, 눈 또는 지표수에 젖지 않도록 하고, 오물이나 흙, 기타 재료와 혼합되지 않도록 저장과 시공 중에 포장 재료와 골재를 보호한다.

청 소

포장공사가 끝나면 깨끗이 청소하고 여분의 자재나 기타 쓰레기는 반출한다.

점토벽돌포장

적용범위

이 절은 점토벽돌포장에 적용한다.

재 료

재료는 KS L4201(점토벽돌)의 규정에 합격한 것으로 하여야 하며, 한국산업표준표시품 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

블록의 형상, 규격 및 색상은 설계도면에 의한다.

블록깔기용 모래의 입도는 2～8㎜, 블록 줄눈채움용 모래의 입도는 3㎜이하를 기준으로 한다.

제품을 납품한 경우 납품자는 감독자가 요청하는 시험성적서의 요구에 항시 응해야 한다.

시 공

기초의 침하가 발생하지 않도록 충분히 다지고 평탄하게 하여야 하되, 흙쌓기지반의 경우 균등한 지지력을 얻을 수 있도록 0.6톤 이상의 진동롤러로 전압하여 부등침하가 일어나지 않도록 하여야 하며, 설계도면에 의거 추가로 노반을 형성할 수 있다.

블록을 깔기전에 보조기층의 다짐후 두께는 공사시방서에 명기되지 않은 경우, 주차장 또는 차도지역은 0.15m, 보도포장지역은 0.1m로 한다. 이때 다짐도는 90％ 이상으로 한다.

곡선부위나 블록을 절단하여 시공해야 할 경우에는 절단기로 정교하게 절단하여 정밀 시공하여야 한다.

시공순서

기층 포설

일반 도로포장 기층공법에 준한다.

모래포설 및 다짐

5~8cm 두께로 모래를 깔고 물을 살포한 후 평면진동기(compactor)를 사용하여 3~4회 다진다.

굵은 실과 말뚝으로 최종높이를 정한 후 양쪽의 레일을 따라 긴 판자를 사용하여 모래를 잘 고르고 평면을 맟춘다.

평면을 맟춘 모래위로 사람이 통행하지 않도록 하며 이러한 모래 깔기는 하루에 점토벽돌을 시공 할 수 있는 만큼 깔아야 한다.

점토벽돌 깔기

평면을 맞춘 모래 위에 한 줄씩 바닥벽돌을 놓는다.

점토벽돌의 간격은 2~3mm를 유지하며 작업이 끝나면 가는 모래를 표면에 골고루 깔고 점토벽돌 사이의 이음공간에 모래가 완전히 채워질 때까지 빗자루로 쓸어 넣는다.

정리 및 평탄작업

바닥벽돌을 깐 후 24시간 경과 후 바닥을 깨끗이 쓸어낸다.

가는 모래를 또 한번 바닥 위에 깔고 이음공간을 완전히 채운 후 마지막으로 정리한다.

배수

바닥벽돌 시공시 물의 흐름을 건물을 향하게 하지 말아야 하며, 불가피한 경우 물의 흐름이 건물주위에 도달하기 전에 차단할 수 있도록 배수구를 만들어 준다.

자연석판석포장

적용범위

이 절은 자연석판석포장에 적용한다.

재 료

디딤돌로 쓰이는 재료는 평평한 자연석 또는 판석 등의 가공석과 단위포장재 전돌로 구분하고 그 재질, 크기, 모양새 등은 설계도면 및 공사시방서에 따른다.

보행의 안전을 위하여 윗면이 평평한 것으로 설치한다.

시 공

판석의 배치간격 및 형식 등은 설계도면에 따르되, 윗면은 수평으로 놓고 지면과의 높이는 설계도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없는 경우 0.05m 내외로 한다.

판석의 두께에 따라 터파기를 하고 지면을 다진 후 안정되게 놓고 흔들리지 않게 설치한 다음 주위를 흙으로 메우고 다진다.

판석과 판석 사이는 균일한 폭을 유지해야 하며 2/3정도 사질양토로 채운다.

잔디를 식재한 후 모래를 뿌리고 표토깊이 10~15cm 정도까지 흠뻑 적셔질 때까지 관수를 실시하여 마무리 한다.

콩자갈수지포장

적용범위

이 절은 콩자갈수지포장에 적용한다.

재 료

콩자갈 : 자연색의 색깔로 견고함을 유지하고, 마모에 잘 견디는 자연 그대로의 순자연산으로 본공사에서는 미국산콩자갈로 적용한다.

미국산(American Rock) : 원산지 공장에서 깨끗하게 세척된 상태로 1,200℃온도에서 구워진 무균 및 먼지가 없는 상태로 22.5KG, 45KG포대에 포장된 제품이다.

에폭시 : 주제와 경화제로 구성되어 있으며 혼합 비율은 주제2.5, 경화제1로 구성된다.

에폭시의 특징 및 장점

유연성-신축성이 용이하다.

내습성-습기에 적응력이 강하다.

내후성-기후에 잘 견딘다.

투명성-색깔이 투명하다.

접착강도-접착력이 강하다.

경제성-시공이 간편하다.

에폭시 시공후 경화 시간 :

항목	10℃	20℃	30℃	40℃
침투성 프라이머	6시간	4시간	2시간	기본시공
수지포장/보행	30시간	12시간	4시간	기본시공

시공후 25℃에서 4시간이 지나면 사람이 걷을 수 있는 강도가 유지된다.

시공후 48시간이 지나면 자동차가 지나갈 수 있는 정도의 강도가 유지된다.

시공후 이물질이 들어가지 않도록 안전 테이프나, 안전망 또는 비닐로 보호한다.

시 공

기본시공순서

기초바닥 처리

콘크리트 기초 : 표면구배는 반드시 잡혀야하며 손미장으로 마감하며 요철은 ±2㎜이내로 양생, 건조된 상태이어야 한다.

목재(합판) : 나무의 표면에 기름이나 페인트가 있으면 즉시 제거해야 하고 못이나 다른 구멍이 난 곳이 있으면 적당한 재료로 구멍을 막는다.

페인팅된 표면, 타일 : 페인트는 완전하게 제거되어야 하며, 제거시 약품을 사용할 때는 제거 후 Sand Blaster로 다시 표면을 깨끗하게 한다.

시공바로 전 바탕처리

바탕의 오물, 먼지, 레이턴스를 깨끗이 제거하고 하도용 에폭시를 바닥에 도포하여 바닥과의 접착력을 높인다.

혼합과정 (20℃~25℃에서)

혼합 시작전 에폭시는 일정한 온도를 유지하여야 하며, 주제와 경화제는 HAND MIXER 사용하여 지정된 비율에 따라 완전하게 혼합되게 한다. 혼합된 에폭시(주제+경화제)를 콩자갈과 혼합하며 콩자갈이 충분히 수지에 적시도록 혼합한다. 이때 혼합된 골재는 30분 이내로 시공이 되어야 한다. 만약 온도가 5℃이하 일때는 겨울용 에폭시를 반드시 사용해야 한다.

시공

혼합된 콩자갈을 시공 부위에 붓고, 알맞은 수평으로 갈퀴를 사용하여 편편하게 고른다. 콩자갈수지포장 권장두께는 보행로 등은 10㎜이며 차도는 20㎜이다. 평탄하게 고른 후 손미장 마감으로 마무리 한다. 손미장 마감시 쇠손에 묻은 에폭시는 에폭시 신나를 사용하여 자주 세척하여 사용한다. 시공 후 사용한 모든 용기 및 장비는 에폭시 신나를 사용하여 세척해야 한다.

그래픽, 디자인 방법

고무바를 이용하는 방법

도면을 참조하여 매직, 초크 등으로 바닥위에 그리고 유연한 고무바로 선을 따라 형틀을 만든다.

에폭시와 혼합된 콩자갈을 순서에 입각하여 지정된 색상의 위치에 부은 다음 미장 처리한다. 골재가 흘러 내릴 염려가 있으므로 일정 시간이 경과 된 후에 조인트를 제거하고 같은 칼라가 반복해서 쓰이는 다음의 장소에 계속 시공하면 효율을 높일 할 수 있다. 한가지의 형태가 어느 정도 양생되면 조인트를 띄어 내고 반대면에서 깔아 나오면 된다.

스티로폼, 합판을 이용하는 방법

요구되는 그래픽을 준비된 스티로폼이나 특수 재질의 폴리플랙스폼 위에 그린 다음 문구용 칼로 그림 형상대로 양각한다.

양각된 부위에 지정된 골재를 혼합하여 채워 넣는 다음 미장하면서 그래픽의 요구되는 순서에 따라 양각된 부분을 순서에 따라 채워넣고 양생이 된후 형틀을 제거하면 된다.

시공사진

시공 시 유의사항

유기물 등 유해물을 합류하지 않도록 유의한다.

작업 전에 반드시 작업복, 장갑, 그리고 작업화를 착용하여 피부, 옷이나 눈을 보호하며 작업에 임하도록 한다. 만약 눈으로 튀면, 따뜻한 물로 최소한 15분간 반복해서 씻어 내고 의사와 상담해야한다.

사후관리

재코팅(RESEAL) : 색 변색으로 물성이 변할 수 있으므로 1년에 1회 재코팅으로 수명을 연장해야 한다.

때, 먼지 등이 낄 때 : 물 호스를 이용하여 수돗물로 수압을 높여 강력히 세척하면 씻겨져 나간다. 잉크, 페인트 등이 엎질러졌을때는 신나를 헝겊이나 브러쉬에 묻혀 문질러 내면된다.

이탈, 침하, 크랙 발생시 : 기반 콘크리트의 침하 또는 크랙으로 인해 발생된 손상은 손상된 부분 만큼을 뜯어내고 처음 시공 때처럼 적당한 수지를 동일 종류의 자연석과 혼합하여 미장 처리함

무근콘크리트

적용범위

이 절은 기존 포장의 보수 목적으로 시행하는 무근콘크리트에 적용한다.

재 료

참조규격

한국산업규격(KS)

° KS  F  2526    콘크리트용 골재

° KS  F  2528    보조기층 및 표층용 흙 골재재료

° KS  F  2530    석재

° KS  L  5201    포틀랜드 시멘트

관련규정

국토해양부, 도로공사 표준시방서를 따른다.

시 공

무근콘크리트의 시공과 관련한 사항은 국토해양부 도로공사 표준시방서에 따른다.

무근콘크리트 시공 시 수목의 뿌리목 주변은 포장하지 않아야 하며, 일정거리 이상 떨어져서 통기 및 수분, 양분의 흡수가 가능하도록 하여야 한다.

콘크리트 혼합물의 포설작업 중 비가 올 경우에는 즉시 작업을 중단하여야 하며, 외기온도 4℃이하인 경우와 30℃이상인 경우 감독자가 승인한 경우 이외에는 공사를 진행하여서는 안된다.

해미석박기

적용범위

이 절은 해미석박기 공사에 적용한다.

재 료

해미석은 색상이 선명하고 외형이 둥근 것으로 사용하며 크기 및 간격 등은 설계서를 따른다.

시 공

혼합쇄석을 다짐하여 지반의 침하를 방지하고 콘크리트층의 바탕을 만든다.

와이어메쉬와 함께 레미콘을 부설한다.

콘크리트의 윗면이 고르도록 쇠흙손마감 한다.

콘크리트를 양생한다.

콘크리트가 완전히 양생되기 전 해미석이 아래로 빠지지 않고 박기에 용이한 상태가 될 때 해미석을 도면의 디자인으로 형성하여 나무망치나 고무망치를 이용하여 두드리면서 시공한다. 자갈골재를 박을 때 노출면의 높이는 5~8㎜ 정도만 노출되도록 하여 보행에 불편함이 없도록 한다.

경계엣지

적용범위

이 절은 콩자갈수지포장 시공 전 선형잡기용으로 사용한다.

재 료

경계엣지로 쓰이는 그린서버엣지의 제원은 아래와 같다.

	Green Server Edge
규 격	1058X120-120, T1.2mm
재 질	EGI 강판
색 상	분체도장 컬러(색상선택 가능)
용 도	식물식재 및 포장재(블럭, 흙포장) 경계
중 량	1.2 kg/m

시 공

콩자갈수지포장 전 선형잡기용으로 경계엣지를 사용한다.

기초지반을 다짐한 후 설치 지점을 선형에 맞춰 호미 등으로 파둔다.(높이 조절 및 설치가 용이함)

그린서버엣지를 2개이상 연결하여 선형의 시작점에서부터 지면에 고정시키면서 연속적으로 설치한다.

제품 간 연결은 우측 선단부가 좌측부 전후방향 고정홀드에 수납시킨 후 길이방향 고정홀드를 격납구에 수납시켜 아랫방향으로 눌러준다.(사진참조)

고정핀 부분이 지면에 박히도록 나무 또는 고무망치로 제품의 상단부를 두들겨 고정시킨다.

조립 및 설치순서

조립순서(두개의 그린서버엣지를 홈에 맞게 끼워 넣고 아랫방향으로 눌러줌)
설치1. 고무망치로 제품의 상단부를 두들겨 고정	설치2. 엣지 고정 후 모습

경계석

적용범위

이 절은 녹지경계석, 포장구분경계석 등에 적용한다.

재 료

재질

경계용으로 사용할 석재 및 화강석 제품은 공인된 재질로서 계약에 규정된 재료를 사용하여야 한다.

직선부 형상

경계석의 표면은 드릴구멍이 없어야 하며 윗면은 6㎜ 이상의 요철이 없는 표면이어야 한다. 앞면은 규정된 실제 평면을 유지하여야 하고 뒷면은 수평으로 2.5cm 연직으로 7.5cm의 요철이 있어서도 안 되며 밑면은 표면의 철보다 2.5cm이상의 요철이 없어야 한다. 또한 앞뒤의 모서리 선은 선형이 유지되도록 곧고 설계에 맞도록 되어야 한다.

경계석의 옆면은 평평한 직사각형이어야 하며 인접한 경계석과 경계석 사이공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 1.31㎝이상을 초과할 수 없다.

곡선부 형상

곡선부의 경계석의 처리허용 요철량은 뒷면의 1.3㎝이고 다른 노출면이 2.5㎝이며 노출되지않은 면에 있어서는 7.5㎝이어야 한다.

인접된 경계석과 경계석 사이 공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 2.0㎝이상을 초과 할 수 없다.

시 공

운반, 취급 중에 손상된 경계석은 사용해서는 안 되며 앞면 모서리가 요구되는 선과 높이에 일치되도록 설치되어야 한다.

줄 눈

경계석의 줄눈 간격은 설계도에 정한 치수대로 정밀하게 시공되어야 하고 줄눈은 용적배합비 1: 3의 줄눈 모르타르를 채워서 마무리하여야 하며 줄눈채움재와 경계석 사이의 공간은 동일 배합의 모르타르로 채워져야 한다.

경계석의 줄눈 설치시 모르타르가 경계석 표면에 부착되는 일이 없도록 세심한 주위를 기하여야 하며, 경계석 표면에 모르타르가 부착된 경우는 즉시 제거하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

마무리면의 평탄성 및 높이

경계석의 마무리 면은 20m 이내의 임의의 2점에 있어서 계획고와 차이는 1.5㎝이상 이어서는 안 된다. 또한 길이 3m되는 직선자를 대어서 측정할 때 최요부의 깊이가 3㎜이상이 되어서는 안 된다.

시  설  물  공  사

일반사항

적용범위

이 절은 등의자, 야외테이블, 평상, 그네, 목재데크, 장식벽(큐블록), 조립식 콘크리트블록

플랜터, 덩굴터널, 덩굴게이트, 철재플랜터, 장식벽B(개비온월),트랠리스, 목재플랜터,

수직형 목재화분, 책 보관함,PE목재화분, PE원형화분, 테라코타화분, 8각차일 등에 적용

한다.

환경요구사항

얼음이나 서리를 맞은 재료나 혼합물 또는 동결된 재료를 사용하여서는 안되며, 언땅 위에서 기초나 기단공사를 해서는 안 된다.

외기온도 4℃ 이하, 32℃ 이상인 경우에는 콘크리트 치기, 모르타르 바르기 및 단청작업을  하여서는 안 된다. 다만, 입주 등의 불가피한 경우에는 공사감독자의 승인을 받아 보온조치 등을 철저히 한 뒤에 시공하여야 하며, 보온조치 등을 소홀히 하여 발생하는 결함에 대하여는 수급인 부담으로 재시공하여야 한다.

재 료

콘크리트

레디믹스트 콘크리트

레디믹스트 콘크리트는 한국산업규격 지정공장에서 제조된 것을 사용하되, KS F  4009에 적합하여야 한다.

레디믹스트 콘크리트는 골재최대치수 25㎜, 설계기준강도 210㎏f/㎠이며, 염소이온량이  출하시점에서 0.3㎏/㎥ 이하이어야 한다.

거푸집

목재거푸집은 KS F 3110에 적합한 콘크리트용 합판으로 제작되어야 하며, 거푸집을 재사용할 경우에는 깨끗이 청소한 뒤에 콘크리트와 접하는 면에 광유 등의 박리제를 균일하게 발라 사용한다.

철제 또는 합성수지 주물거푸집은 제조업자 또는 설치업자의 지침에 따른다.

목 재

목재는 방부처리에 지장이 없는 함수율 30% 이하로 건조한 뒤에 방부처리하고, 처리된 목재는 작업현장으로 운반되기 전에 함수율 24% 이하이어야 하며, 방부처리한 목재는 충분히 건조한 뒤에 사용한다.

각재 및 판재는 산림청의 제재규격 또는 KS F 1519에 적합한 것으로 한다.

볼트ㆍ너트, 띠쇠, ㄱ자쇠, 감잡이쇠, 꺽쇠 등의 목구조용 철물은 KS F 4514에 적합한 제품으로 사용상 갈라짐이나 흠, 녹, 비틀림 등의 결점이 없어야 하며, 부식되지 않거나 부식방지 코팅처리된 것이어야 한다.

목 재

목재의 품질

목재의 할렬기준

각재 (6㎝초과) : 할렬폭 2㎜이상 5㎜미만의 할렬길이가 400㎜이하 이며 5㎜  이상 할렬이 없어야 하며 할렬 깊이는 목재단면의 ½이내이어야 한다.

판재 (6㎝이하) : 할렬폭 2㎜이상 3㎜미만의 할렬길이가 400㎜이하 이며 3㎜  이상 할렬이 없어야 한다.

함수율 기준

방부 전 (1차 가공상태) : 평균함수율 30％이하 (섬유포화함수율 기준)

현장 반입후 조립전 : 평균함수율 18％이하 (대기함수율 기준)

옹이 허용기준

각재 : 길이 1m 범위 내에 1㎝이상의 산옹이 3개 이하, 죽은 옹이 2개 이하 일 것

판재 : 면적 1㎡ 범위 내에 11개 이하(재당 1개 이하) 일 것

주) 기둥의 경우 중심으로 부터 1/4이내에 관통옹이가 없어야 함

목재 단면폭 허용기준

목재 단면치수는 제재치수이며 단면폭 허용기준은 -5％이내로 한다.

평활도 기준

60㎝ 평탄자를 목재의 길이방향에 수평으로 반씩 겹쳐서 2회 측정시 평균 1.5㎜	이내 이어야 한다.

목재의 종류

목재은 햄록을 원칙으로 하며(설계도서상 특별히 지정된 목재종류는 제외) 가공	전 목재 샘플을 감독관에게 제출 승인을 얻은 후 제작에 착수한다.

목재의 가공 및 설치

단면치수 : 목재의 단면을 표시하는 치수는 제재치수로 한다.

방부제 사용 : 목재는 방부처리된 것을 사용함을 원칙으로 한다.

대패질의 정도

모든 면을 특별시방서에 정한바가 없을 때에는 모두 대패 마무리한다.

대패질 마무리 정도는 상으로 한다.

목재와 목재의 직접이음

이음 및 맞춤의 접촉면은 필요이상의 끝파기, 깍아내기 등을 하지 않도록 주의한다.

들켜기는 자름을 너무 깊게 하지 않도록 한다.

원칙적으로 목재를 이어쓰는 것을 가급적 피하고 이어 쓸 경우에는 짧은재의  길이는 1m이상 이어야 한다.

목재의 이음은 엇갈림배치로 하고 이음맞춤의 물림정도는 꼭 맞게 한다.

이음으로 생긴 거스러미 등 위험성이 있는 부분은 샌드페이퍼(SAND APER)  로 매끄럽게 처리한다.

철물 및 이음재료에 의한 접합

이음철물의 재질 및 치수는 KSF 4514(철구조용 철물), KSF 3553(일반용 철물),자KSB 1055(나사못) 및 KSB1000-1014(볼트 너트)의 규격에 합격한 것이어야 하고 특별시방서에 정한 바가 없을 경우에는 스테인레스 등 녹이 슬지 않는 재료를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

철물구멍의 위치를 정확히 하고 그 구멍의 지름은 기준이상을 넘지 않도록 하여야 한다.

목재볼트의 구멍은 볼트지름보다 3㎜이상 커서는 안된다.

나사못은 틀어박는 것을 원칙으로 하고 때려박는 것은 피한다.

나사 및 볼트의 상호간의 연결간격 및 재단부에서의 거리는 설계도서 또는 시방서에 정한바가 없으면 지름의 7배 이상으로 한다.

모든 접합부분 또는 돌출부분은 거스름이 없도록 하여 샌드페이퍼 및 그라인더로 연마하여 안전사고에 대비한다.

설치마무리

목재시설의 설치 후 시설물의 모서리, 위험성이 있는 곳, 거스러미가 있는 부분은  동그렇게 모를 따고 그라인더, 샌드페이퍼 등으로 연마한다.

볼트구멍주위, 맞물림 부분, 목재와 이음재료 부분은 매끄럽게 처리하고 볼트머리는 가급적 묻히도록 하여야 한다.

설치를 위하여 목재를 깍아낸 부분에는 방부제를 도포하여야 한다.

목재보관

목재가공, 방부작업 및 현장반입 후의 목재적치시 목재 사이에 잔목을 설치하고  강우 및 직사광선을 막기 위한 차양막을 반드시 설치하여 갈라짐․휘어짐을 막고  조립시 평균 함수율이 18％이하가 되도록 자연건조기간을 거친다.

평균함수율 18％이하의 자연 건조된 목재 조립 후 즉시 도장 작업에 착수 하여 목재 하자 발생을 방지한다.

철  근

철근은 KS D 3504의 규정에 적합한 철근콘크리트용 이형봉강으로 한다.

철근을 조립하기 전에 녹이나 먼지, 기름 등을 제거하고 청소한 뒤에 사용하여야 한다.

철근은 직접 땅에 닿지 않도록 적절한 보관시설에 저장하거나 덮어야 한다.

모르타르

모르타르는 시멘트와 1㎜이하의 잔모래를 설계도면 또는 공사시방서에 명시된 일정 용적배합비로 배합하여 흙손으로 깔 수 있는 반죽질기를 얻을 수 있도록 고르게 비벼야 한다.

외기온도가 25℃이상일 때 60분, 25℃이하일 때 90분이상 경과한 모르타르는 사용해서는 안된다.

공장에서 생산된 건조상태의 시멘트계 모르타르를 사용하는 경우 KS L 5220의 규정에 적합한 일반 미장용으로 한다.

잡철물

KS품 사용

공사용 자재 중 KS규격품이 있을 경우 우선 사용하여야 한다.

치수규격

설계서 및 도면에 기재된 구조물 및 목재 또는 모든 재료의 치수는 별도 명시하지 않는 한 마감치수이다.

철재의 가공 및 제작

절 단

판을 절단할 때는 미리 금을 긋고 판이 우그러지지 않도록 주의하여 절단한다.

절단기로 절단할 수 없는 두께의 것은 톱절단으로 하고 가스절단은 피한다.

절단에 따라 생긴 뒤말림은 줄 및 스크에리퍼(SCRAPER)등으로 마무리 한다.

스테인레스를 절단 시에는 절단의 날을 한가지만 사용한다.

구멍뚫기

지름 13㎝이하의 구멍뚫기에는 핸드드릴, 가슴에 대고 누르는 드릴 또는 전기 드릴을 이용할 수도 있다.

드릴이 휨이 있으면 구멍을 트게 하므로 반듯이 휨이 없게 한다.

얇은판에 구멍을 뚫을 때에는 흠이 나기 쉬우므로 재료의 밑에 고무받침을 끼워둔다.

리이머(REMER)로 마무리 할 때 구멍의 지름은 0.1~0.5㎜정도 작게 한다.

스테인레스에는 스테인레스용 드릴날을 사용하고 그 날은 스테인레스 가공에만 사용한다.

성 형

성형에 따르는 마무리 치수는 정확하고 표면에 가공흠 등이 없는 것으로 한다.

판의 절곡시 흠이 없게하고 냉간 구부림은 최소 안쪽 반지름 이상에서 한다.

판을 두드려 구부릴 때에 꺾어지지 않도록 주의한다.

관의 냉간 구부림은 최소 안쪽 반지름 이상에서 한다.

구부림 부분의 주름살 수정은 관내에서 하고 끝에 강구를 붙인 강철선으로 빼내던가 여러 강구를 밀어넣어 행한다.

봉, 형강의 구부림은 관의 구부림에 준한다.

용 접

용접은 용접자격 기술자에 의하여 시행하여야 하며 감독관이 자격증 제출을 요구한 경우 즉시 이에 응하여야 한다.

용접봉은 피복이 벗겨지거나 습윤상태인 경우 사용하여서는 안된다.

용접대상면 수분, 기름 등 불순물을 청소 후 용접한다.

모든 용접은 선용접을 기준으로 하며 기능에 지장이 없는 경우 감독원의 승인을 얻어서 부분용접을 시행할 수 있다.

용접 후 도장 전 용접슬래그 등을 반드시 제거하고 과도한 살돋음은 용접 접합부의 기능에 지장이 없는 범위 내에서 자연스럽게 표면가공 한다.

벽 돌

점토벽돌

점토벽돌은 KS L 4201의 규정에 적합한 미장벽돌 3종으로, 쌓기에 지장을 주거나 강도의 저하 및 내구성을 해치는 균열이나 결함이 없어야 하며, 시료벽돌로 쌓은 뒤 이격하여 관찰하였을 때 미관을 해치는 결함이 없어야 한다.

콘크리트 벽돌

콘크리트 벽돌은 KS F 4004의 규정에 적합한 품질을 갖춘 것으로서 겉모양이 균일하고 비틀림이나 해로운 균열 또는 흠이 없어야 한다.

벽돌쌓기

벽돌에 부착된 불순물은 제거하고 사전에 물축이기를 한다.

착수 전에 벽돌나누기를 하고 세로줄눈은 특별히 정한 바가 없는 한 통줄눈이 되지 않도록 쌓는다.

줄눈 모르타르는 접합면 전체에 고루 배분되도록 하고 줄눈폭은 특별히 정하지 않는 한 10㎜로 한다.

벽돌쌓기가 끝나면 곧바로 줄눈용 시멘트로 줄눈 메우기하고 청소한다.

1일 쌓기 높이는 1.2m를 표준으로 하고 최대 1.5m 이내로 하며, 이어쌓기 부분은 계단형으로 마감한다.

석 재

구조용 석재

석재는 KS F 2530의 규정에 적합한 품질을 갖은 것으로 균열, 마모 및 흠집 등의 결함이 없고 가공 마무리한 치수가 부족함이 없어야 한다.

석재의 규격, 색상 등은 설계도면에 따르되, 색깔, 결무늬, 가공모양, 마무리 정도  및 물리적 성질이 서로 다른 것을 연접하여 사용하여서는 안된다.

석재의 산지에 대해서는 설계도서에 지시된 곳 이외의 것을 사용할 경우에는 사전에 감독자의 승인을 얻어야 한다.

판석붙이기(습식)

바탕면과 석재와의 이격거리는 40㎜를 표준으로 한다.

상단의 석재설치는 하단의 석재에 충격을 주지 않도록 하고, 하단 석재와의 사이에 판상의 쐐기를 끼우고 연결철물이나 훅, 꺽쇠를 사용하여 턱지지 않게 고정하고 사춤모르타르로 채운다.

사춤모르타르를 채우기 전에 모르타르가 흘러나오지 못하도록 줄눈에 발포플라스틱제 등으로 막는다.

사춤모르타르를 채울 때에는 모르타르의 압력으로 석재가 밀려나지 않도록 여러 번에 나누어 채운다.

줄눈모르타르를 사용할 경우 속빔이 없도록 충분히 눌러 채우고 소정의 형상으로 줄바르게 바른다.

치장줄눈은 석재면의 물씻기를 한 뒤에 하고, 치장줄눈용 모르타르로 평활하게 마무리한다.

도  장

반드시 KS표시품을 사용하여야 하며 도장작업전 사용도료 샘플을 감독관에게 제출하여 승인을 얻은 후 시행한다.

종류 및 규격

종류 및 용도	규 격	비 고
바 니 쉬	KSM 5603 1종 스파바니쉬 KSM 5319 2종 도료용 희석제
철 부 페 인 트	KSM 5311 1종 광명단(오렌지색) KSM 5312 1급 조합페인트(지정색) KSM 5319 2종 도료용 희석제
침투성 오일스테일	자재회사 사양 기준

조립 후 도장이 불가능한 부위는(매몰부위, 목재틈 등) 조립전 도장회수만큼 미리 도장 실시한다.

목재 및 철제의 도장은 붓칠을 원칙으로 하며 만일 스프레이 방식을 시행 할 경우 도장 두께 차이를 해소하기 위한 대책을 수립하여 감독관의 승인을 얻은 후 시행한다.

목재면의 미세한 갈라짐 부위는 감독관의 승인을 얻은 재료로 틈을 메우고 사포로 면을 다듬은 후 얼룩이 생기지 않도록 2회 이상 마감도장을 실시한다.

철부페인트 2회 도장시 도장횟수 확인이 가능하도록 횟수별 색상을 달리하여 도장하여야 한다.

용접부위의 슬래그 및 철재표면의 녹, 먼지, 수분, 기름 등을 완전히 제거후 도장하여야하며 차양시설이 있는 옥내에서 작업함을 원칙으로 한다.

목재도장시에는 도장표면을 사포로 깨끗이 청소한 후 1회 도장을 실시하고 1회 도장후 시사포로 도장면이 훼손되지 않도록 가볍게 사포로 청소한 후 2회 도장한다.

조합페인트 1, 2차 도장간격은 1차 도장이후 반드시 24시간이 경과한 후 2차 도장을 실시한다.

침투성 오일계 도장

침투성 오일 도료는 원액 그대로 사용하여야 한다.

1회 도장후 기후 여건에 따라 4~8시간 경과후 2회 도장을 실시한다.

도장 후 목재면에 얼룩이 생기거나 광채가 나지 않아야 하며 1년내에 변색이 되지 않아야 한다.

도장 완료 24시간 후 목재표면에 얼룩이 생기거나 찐득거림이 없고 색이 묻어나지 않아야 한다.

2회 도포량은 0.189ℓ/㎡를 기준으로 한다.

스텐레스강

적용조경 및 놀이시설물에 사용하는 스텐레스강 자재의 재질은 크롬, 니켈계의  STS 304로서 비중은 7.93이며, 원형관은 KSD3536에 준하여 제작한 오스테나이트계의 구조용 스텐레스 관(STS304)을 사용하여야 한다.

품 질

관은 실용적으로 곧아야 하며, 그 양끝은 관축에 대하여 직각이어야 하고, 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.

관의 인장강도는 53kg/mm 이상, 연신율은 35% 이상 이어야 한다.

시설물 제작 및 시공

적 용

지정된 규격대로 모나 각이 지지 않아야 하며 목재 표면 정리 후 지정규격이 되  도록 제작하여야 한다.

설치 위치가 현장 여건상 변경되는 경우는 각 시설물의 안전거리를 감안하여 충분한 거리를 유지시켜야 한다.

수급인은 외주가공 또는 제품으로 선정된 시설물의 경우 반드시 수시로 공장 확인을 실시하여 설계도서와 같이 제작여부 및 공정계획과 추진 여부를 감독관에게 보고 하여야 한다.

휴게시설

적용범위

이 절은 골목정원  내 설치하는 등의자, 야외테이블, 평상, 그네에 적용한다.

재 료

본 시방서에 규정되지 않은 사항은 설계도면 및 특별시방서를 따른다.

이용자의 이용에 의해 조기노화가 우려되는 부위의 재료는 적절한 내구성능을 갖도록 해야 한다.

시 공

휴게시설의 재료 제작, 조립, 설치는 안전성 및 내구성과 기능성을 고려하여 설치해야 한다.

시설물은 계획지반고를 충분히 검토한 후 기초를 고정해야 하며 시설물 수직규격의 과부족이 발생되지 않아야 한다.

모든 시설물 설치시 균형을 잡아 수평되게 설치 한다.

등의자, 야외테이블, 평상, 그네

모든 목재는 거친 부분이 없이 가공하되, 틈이나 갈라짐이 없는 목재를 사용한다.

사용하는 강관, 철판 등은 KS규격에 적합한 제품을 사용한다.

각 시설물은 설치 시 수평되게 설치될 수 있도록 기초콘크리트의 위치를 선정한다.

목재는 오일스테인도장으로 마감한다.

각 시설물 전면의 발밑 부분은 배수가 잘 되도록 처리한다.

볼트 접합부위는 전착제를 덮어 빈틈이 없도록 하고 볼트는 충분히 조여야 한다.

볼트구멍은 정면에서 보았을 때 일직선상에 있어야 하며 목재 각부는 대패깎기로 마무리하여 모난 부분이 없어야 한다.

목재데크

적용범위

이 절은 데크 설치에 적용한다.

재 료

재료명 : 목재(외장형)

흡수율 : 25% 이하

성분 : 하드우드(말라스)

원자재는 하드우드(말라스) 수종을 증명할 수 있도록 공인기관의 시험 성적서를 제출하여야 한다.

표면 : 표면은 지정색 어떠한 외부 환경에서도 안정된 색감 및 미끄럼방지가공(논슬립가공)

두께 : 설계도서에 의함

원판크기 : 설계도서에 의함

색상 : 지정색 선택 사양

시 공

데크 마감면에 노출된 일체의 부재에 대한 가공은 시각적이고 구조적으로 결함이 없도록 실시하며, 정확한 치수와 강도를 유지하도록 하여야 한다.

조립은 원칙적으로 설계도서에 의하되, SCREW 작업, BOLT 긴결 작업 등으로 한다.

수평 및 수직이 정확히 이루어져서 건물 구조와 잘 부착되어야 한다.

연결 Joint 간격은 5mm 이상 일정한 간격을 유지하여야 한다.

데크의 줄눈 간격 등은 상세도에 준한다.

기타 이외의 사항은 감독원의 지시에 따른다.

피스 : 녹아나지 않는 것을 사용하거나 상세도면에 준한다.

데크 하부의 철자재는 KS규격에 적합한 제품을 사용하고 크기, 모양, 가공 등은 설계도서에 따른다. 그 외 철자재는 4.1.3 재료에 준하여 시공한다.

장식벽(큐블럭)

적용범위

이 절은 서로 다른 사이즈의 콘크리트블럭을 다양한 패턴으로 조합하여 설치하는 장식벽에

적용한다.

시 공

장식벽의 위치와 크기, 콘크리트블럭의 크기 및 조합법은 설계도면을 참조한다.

콘크리트블럭쌓기는 건조할 때 하여야 한다.

블록쌓기 착수 전, 쌓기 중 및 쌓기 완료 후 48시간 동안 5℃이상이 유지되어야 한다.

블록쌓기는 숙련되고 경험있는 조적공이 하여야 한다.

벽연은 수직하면서 선에 맞아야 하고, 쌓기 층은 수평하고 모든 줄문은 폭이 균일하고, 명시된 모르타를 사용하여야 한다. 수직줄눈은 노출된 벽면에서 수직하게 정열되어야 한다.

콘크리트블록은 균열과 표면 결함이 없이 단단한 것을 사용하여야 하며, 과열, 파손되지 않게 주의해서 블록을 다루어야 한다.

모르타르 비비기는 배치믹서에 물을 넣고 최소한 3분 정도 혼합하여야 한다.

줄눈에는 모르타르를 조밀하게 채워넣어야 한다.

노출되는 줄눈은 오목하고 치밀하게 다듬어야 하며, 모르타르가 손자국이 나지 않도록 굳었을 때 줄눈 마무리 공구로 매끔하게 다듬어야 한다.

조립식콘크리트블록(플랜터)

적용범위

이 절은 조립식콘크리트블록 플랜터에 적용한다.

재 료

조립식콘크리트블럭

압축강도:16MPa(160kg/cm2)이상 (조경용)

흡수율: 표준 중량 잡석 8%이하

허용오차: ±3mm 거친표면 명목치수 미포함, ±1.5mm (상부, 하부면 높이오차)

유닛 치수: 150mm(높이) x 260mm(두께) x 400mm~50mm(폭)기본형

유닛 중량: 11kg ~ 27kg

수직 후퇴: 수직(약간의 후퇴경사 벽) 또는 25mm + 코스별 설계별

정렬과 그리드 배치 매카니즘 – 각 핀 배치를 위해 층당 1줄 또는 유닛당 최소 1개 설치

쌓여진 유닛 간 최대 수평간격 13mm 이하.

내부전단응력: 최소 800kg/m, 보통 130kg/cm2

지오그리드 최대 연결력: 최소 400kg/m 보통 130kg/cm2

수직연결재(핀)

수직연결재는 지름12mm 열경화성 폴리에스테르수지 유리섬유 강화막대

또는 동일성능의 유닛간 수직연결재 전단강도 ASTM D-4475 기준

440kg/cm2이상이어야 하며 가용설계온도는 -10℃ ~ 40℃이다.

수직연결재는 지정 된 위치의 지오그리드 설치, 선인장력, 뒷채움 작업충격에 견딜 수 있어야한다.

옹벽기초설치

기초저면에 배수성이 좋은 토양이나 잡석 또는 무근콘크리트를 사요하여 기초를 설치한다.

배수용뒷채움(배수가 필요한 토양일 경우 적용)

배수용뒷채움은 ASTM D-422 기준에 부합하는 25mm 이하의 잡석 또는 파쇄자갈로 채운다.

뒷채움

뒷채움은 ASTM D-422 기준에 부합하는 양질의 토사로 채운다.

구조용 지오그리드

연결인장력을 받는 그리드는 요소별 충분한 간격을 가져서 주변을 싸고 있는 흙, 바위 또는 기초지반과 결속하여 주 보강력을 줄 수 있어야 한다.

시 공

기초설치

벽의 수평 및 수직 균형은 기초설치의 정확도에 의해 크게 좌우된다. 필요한 만큼의 폭과 깊이로 기초터파기를 한다.

도면에 준하여 기초콘크리트를 설치한다.

조립식콘크리트블럭

첫단 블록 쌓기 (기층 설치)

첫단은 기초위에 블록의 아랫면을 기초와 완전히 밀착시킨다. 첫 단의 보강토 블록의 끝과 끝이 맞닿도록(전면모서리가 맞닿도록) 설치한다. 이때 3개의 핀 구멍이 위를 향하도록 또한, 첫 단의 선형과 높이가 설계도면과 일치하는지 수평계를 이용하여 사방 수평이 맞는지 점검해야 한다.

둥근모양의 곡선부에서는 사다리꼴로 되어있는 유닛을 도면에 표기된 곡선에 맞추어 배열하고 곡선을 맞추기 위해 블록 배면은 완전히 밀착하지 않고 약간의 여유를 줄 수 있다.

벽의 후반부는 뒷채움재를 사용하여 채우며, 뒷채움 시공시 규정된 다짐효과를 얻게 하기위하여 진동 로울러로 충분히 다져야한다.

윗단 설치방법

윗단의 조립식콘크리트블럭을 설치하기 전에 아랫단을 깨끗이 청소한다. 아랫단에 연결 핀을 중앙의 핀 구멍에 꼽고 설치할 윗 블록의 하단 홈에 맞추어 설치한다. (생산 및 운반 시에 생성된 조각으로 구멍이 막혔을 때는 핀을 대고 망치로 두드려 넣는다.)블록과 핀이 완전히 결합될 때 까지 블록을 벽면쪽으로 밀어준다. 만일 핀이 홈에 맞물리지 않고 위쪽 블록의 중앙개구부와 정렬될 경우, 블록이 핀과 맞물리도록 중앙 개구부에 배수용 골재를 채운다. 벽면 설치 시에는 풍화마감된 면을 전면으로 두어 설치하며 블록과 옆 블록은 밀착하여 설치한다. 같은 크기의 반복되는 패턴은 피하고 블록유닛의 다양한 크기를 이용하여 랜덤하게 배치하며 수직줄눈이 연속으로 이어지지 않도록 주의해서 설계높이까지 설치한다.

연결핀 설치

연결핀은 조립식콘크리트블럭의 3~6개(조립식콘크리트블럭의 종류에 따라 다름)의 구멍에 설치한다.(1조 3구멍으로 구성되어 1조마다 1개의 핀만을 사용한다.) 블록의 중앙 구멍에 연결핀을 설치하면 윗단이 아랫단과 같은 위치에 있게 되어 수직으로 쌓아진다. 뒤쪽에 있는 구멍에 연결핀을 설치하여 블록을 쌓게 되면 윗단이 아랫단에 비해 약 3cm후퇴되어 층마다 ±9.5°의 후퇴각을 갖고 쌓인다.

뒷채움

부직포 설치 및 배수용골재 뒷채움 – 핀이 설치되면 블록 벽면 뒤쪽에 토사 유출 방지를 위해 부직포를 설치한다. 단, 배수를 필요로 하는 토양일 경우에는 이후 배수용 골재로 ∅13mm~19mm의 골재를 300mm 깊이로 채운 후 부직포를 설치한다.

뒷채움 토사는 양질의 토사로서 20mm 이상의 돌이 포함되어서는 안된다. 배수용 골재면에서 절토 한계선까지 최대 150mm 높이로 되메우기를 한 후, 콤팩트 등의 다지기 장비를 사용하여 다진다.

배후면에서 1m거리까지는 경량 콤팩터만을 사용한다.

마감블록(캡) 설치

마감블록(CAP블록)또는 갓돌작업을 통해 벽을 마무리 하기 위해 벽블록 최상층 면의 이물질을 제거한 후 블록이 건조하고 깨끗한 상태에서 건축용 접착제(에폭시) 또는 모르타르를 사용하여 시공한다.

첫단 블록 쌓기 (기층 설치)

첫단은 기초위에 블록의 아랫면을 기초와 완전히 밀착시킨다. 첫 단의 보강토 블록의 끝과 끝이 맞닿도록(전면모서리가 맞닿도록) 설치한다. 이때 3개의 핀 구멍이 위를 향하도록 또한, 첫 단의 선형과 높이가 설계도면과 일치하는지 수평계를 이용하여 사방 수평이 맞는지 점검해야 한다.

둥근모양의 곡선부에서는 사다리꼴로 되어있는 유닛을 도면에 표기된 곡선에 맞추어 배열하고 곡선을 맞추기 위해 블록 배면은 완전히 밀착하지 않고 약간의 여유를 줄 수 있다.

벽의 후반부는 뒷채움재를 사용하여 채우며, 뒷채움 시공시 규정된 다짐효과를 얻게 하기위하여 진동 로울러로 충분히 다져야한다.

윗단 설치방법

윗단의 조립식콘크리트블럭을 설치하기 전에 아랫단을 깨끗이 청소한다. 아랫단에 연결 핀을 중앙의 핀 구멍에 꼽고 설치할 윗 블록의 하단 홈에 맞추어 설치한다. (생산 및 운반 시에 생성된 조각으로 구멍이 막혔을 때는 핀을 대고 망치로 두드려 넣는다.)블록과 핀이 완전히 결합될 때 까지 블록을 벽면쪽으로 밀어준다. 만일 핀이 홈에 맞물리지 않고 위쪽 블록의 중앙개구부와 정렬될 경우, 블록이 핀과 맞물리도록 중앙 개구부에 배수용 골재를 채운다. 벽면 설치 시에는 풍화마감된 면을 전면으로 두어 설치하며 블록과 옆 블록은 밀착하여 설치한다. 같은 크기의 반복되는 패턴은 피하고 블록유닛의 다양한 크기를 이용하여 랜덤하게 배치하며 수직줄눈이 연속으로 이어지지 않도록 주의해서 설계높이까지 설치한다.

연결핀 설치

연결핀은 조립식콘크리트블럭의 3~6개(조립식콘크리트블럭의 종류에 따라 다름)의 구멍에 설치한다.(1조 3구멍으로 구성되어 1조마다 1개의 핀만을 사용한다.) 블록의 중앙 구멍에 연결핀을 설치하면 윗단이 아랫단과 같은 위치에 있게 되어 수직으로 쌓아진다. 뒤쪽에 있는 구멍에 연결핀을 설치하여 블록을 쌓게 되면 윗단이 아랫단에 비해 약 3cm후퇴되어 층마다 ±9.5°의 후퇴각을 갖고 쌓인다.

보강토 뒷채움

부직포 설치 및 배수용골재 뒷채움 – 핀이 설치되면 블록 벽면 뒤쪽에 토사 유출 방지를 위해 부직포를 설치한다. 단, 배수를 필요로 하는 토양일 경우에는 이후 배수용 골재로 ∅13mm~19mm의 골재를 300mm 깊이로 채운 후 부직포를 설치한다.

뒷채움 토사는 양질의 토사로서 20mm 이상의 돌이 포함되어서는 안된다. 배수용 골재면에서 절토 한계선까지 최대 150mm 높이로 되메우기를 한 후, 콤팩트 등의 다지기 장비를 사용하여 다진다.

배후면에서 1m거리까지는 경량 콤팩터만을 사용한다.

마감블록(캡) 설치

마감블록(CAP블록)또는 갓돌작업을 통해 벽을 마무리 하기 위해 벽블록 최상층 면의 이물질을 제거한 후 블록이 건조하고 깨끗한 상태에서 건축용 접착제(에폭시) 또는 모르타르를 사용하여 시공한다.

덩굴터널, 덩굴게이트

적용범위

이 절은 덩굴터널, 덩굴게이트에 적용한다.

시 공

설치위치는 설계도서 및 감독관의 지시에 의한다.

사용되는 철자재는 한국산업규격에 적합한 제품을 사용한다.

기초는 흔들림이 없어야 하며 기초콘크리트가 마감표면에 표출되지 않도록 한다.

기초와 연결되는 상부구조재는 정확한 수평와 수직을 유지한 상태로 가설치하고 콘크리트기초를 쳐야한다.

철자재의 용접에는 각 자재의 특성에 맞게 용접을 하고, 용접기와 부속기구는 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다.

강재의 용접은 해당 작업에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로 한다.

아치형의 기둥과 횡보는 수직을 이루어야 하며 접속부위의 용접은 과도한 살돋움, 살붙임 또는 표면상태가 불규칙하여서는 안 되고, 그라인더 또는 줄칼로 매끄럽게 다듬어야 한다.

곡선 또는 원형으로 가공되는 부분은 그 곡률이 일정하여야 한다.

우천 또는 바람이 심하게 불거나 기온이 0℃ 이하일 때에는 용접을 행해서는 안된다.

철재플랜터, 장식벽B(개비온월)

적용범위

이 절은 용접철망 혹은 이형철근을 교차하여 플랜터나 장식벽을 만드는 공종에 적용한다.

자 재

철근은 KS D 3504의 규정에 적합한 철근콘크리트용 이형봉강으로 한다.

철근을 사용하기 전에 녹이나 먼지, 기름 등을 제거하고 청소한 뒤에 사용하여야 한다.

아연도금 용접철망은 철선의 표면에 녹, 균열 그 밖의 해로운 결점이 없어야 한다.

시 공

철근 용접은 용접자격 기술자에 의하여 시행하여야 하며 감독관이 자격증 제출을 요구한 경우 즉시 이에 응하여야 한다.

용접봉은 피복이 벗겨지거나 습윤상태인 경우 사용하여서는 안된다.

용접 후 도장 전 용접슬래그 등을 반드시 제거하고 과도한 살돋음은 용접 접합부의 기능에 지장이 없는 범위 내에서 자연스럽게 표면가공 한다.

용접철망은 내부 돌채움 시 배부름이 우려되는 곳에 배부름방지선을 고정(용접)한다.

철망의 높이(선형)가 일정하여야 하며 내부 폭, 망목이 일정하게 설치한다.

모서리 부위 등을 절단하여 작업할 때에는 모난 부분을 적절히 처리한다.

철근과 철망은 부식 방지를 위한 녹막이 처리를 한다.

개비온의 채움재는 풍화된 암석이나 풍화를 받기 쉬운 암석 및 철분을 함유한 암석은 사용하지 않아야 하며 규격은 ∅100 이상의 적절한 입도의 호박돌을 사용한다.

시공에 앞서 기초지반을 정리하여 플랜터나 장식벽이 안정되게 거치되고, 부동침하가 발생하지 않도록 다짐을 철저히 하여햐 한다.

시공 전 기조지반개량을 실시하여 하중을 골고루 분포시켜야 한다.

트랠리스, 목재플랜터, 수직형 목재화분, 책 보관함

적용범위

이 절은 목재를 사용하는 시설물에 적용한다.

일반사항

외부공간에 설치되는 시설물의 시공에 사용되는 원목, 각재, 판재 및 합판 등의 목재 가공품은 부패방지를 위하여 방부, 방충처리 및 표면보호를 위한 조치를 하여야 한다.

목재는 국립산림과학원고시 제 2007-1호 제재규격, 국립산림과학원고시 제 2007-3호 침엽수 구조용 제재규격 및 국립산림과학원고시 제 2006-5호 방부처리목재의 규격과 품질 기준에 적합하게 가공 처리하여야 한다.

목재는 도면에 제시되는 자재를 사용한다.

용도에 적합한 강도의 품질을 갖추어야 한다.

목재의 건조는 소경목(Φ100mm미만)은 함수율 15~20%, 대경목(Φ100mm이상)은 함수율 20~30% 정도가 되게 한다.

목재는 큰 옹이, 균열, 부패 등이 없어야 하며 별도의 규정이 없는 경우 나무 껍질을  벗겨서 건조해야 한다.

구조재 이음의 덧붙임은 구조재와 동종의 것으로 한다.

휨 응력을 받는 부재는 아래쪽에 옹이, 심한 갈라짐, 껍질박이, 혹 등의 흠이 없는 재료를 사용하여 구조적인 결함이 없도록 해야 한다.

목재는 운반, 가공, 저장과정에서 파손, 흠집, 얼룩, 부패, 함수율 증가 등의 품질 저하 현상이 발생되지 않도록 해야 한다.

목재에 사용되는 볼트 및 너트와 와샤 등의 긴결재는 용융아연도금한 것이나 스테인리스강을 사용해야 한다.

목재의 단면을 표시하는 치수는 별도 명시하지 않는 한 설계서 및 도면에 표기한 치수가 마감치수이다.

각재나 판재는 단면의 네 귀퉁이가 직각이어야 한다.

목재의 표면처리는 샌딩 처리로 거칠지 않게 하여야 한다.

판재류의 목재의 두께가 7.5㎝ 미만이고, 폭이 두께의 3배 이상인 것으로 한다.

각재류는 목재의 두께가 7.5㎝ 미만이고, 폭이 두께의 3배 미만인 것 또는 두께 및 폭이 7.5㎝ 이상인 것으로 한다.

시 공

목재와 목재의 직접 이음

이음 및 맞춤의 접촉면은 필요 이상의 끝파기, 깍아내기 등을 하지 않도록 주의한다.

톱 켜기는 자름을 너무 깊게 하지 않도록 한다.

목재는 이어 쓰지 않으며, 불가피할 경우 길이는 1m이상이어야 한다.

목재의 이음은 엇갈림 배치로 하고 이음맞춤의 물림정도는 꼭 맞게 한다.

이음으로 생긴 거스러미 등의 위험성이 있는 부분은 사포로 매끄럽게 처리한다.

목재 간의 접촉 면적이 넓고 하중이 작은 경우에는 접착제에 의한 이음을 할 수 있으며, 이때 사용되는 접착제는 한국산업규격에 규정된 적정의 재료를 사용해야 한다.

철물재료와의 접합

철물자재 재질 및 치수는 한국 산업 규격에 따른다.

접합에 사용되는 철물 및 이음재료는 도금이 된 것이나 스테인리스 등의 녹슬지 않는 재료를 사용해야 한다.

철물 구멍의 위치를 정확히 하고 그 구멍의 지름은 기준을 넘지 않도록 하여야 한다.

구조재의 못은 접합면에 수직으로 박고, 목재의 훅이 있는 부분에 못이 삐쳐 나오지 않게 그 위치를 피한다.

목재 볼트의 구멍은 볼트지름 보다 3㎜이상 커서는 안된다.

나사못은 틀어막는 것을 원칙으로 하고 때려 박는 것은 피한다.

접합 부분 또는 돌출부분은 표면에서 돌출되지 않도록 해야 하고 불가피한 경우 돌출부위는 캡을 씌우도록 해야 한다.

기초는 흔들림이 없어야 하며 기초콘크리트가 마감표면에 노출되지 않도록 시공한다.

목재의 가공 및 제작은 목재 구입 -> 용도별 절단 -> 박피, 제재, 깎기 -> 구멍뚫기, 따내기, 모다듬기 등 1차 가공 -> 건조 -> 방부처리 -> 양생의 순소로 시행한다.

설치위치는 설계도면에 따르며 감독자의 지시를 받아야 한다.

설치 시에는 수직, 수평이 잘 맞아야 하고 뒤틀림이 없이 직선이어야 한다.

목재기둥은 지표면에서 0.05m이상 이격하고 브라켓을 이용하여 붙임볼트 등으로 연결하여 지지시킨다. 단, 목재를 지하에 매립시킬 경우에는 지표면과 접하는 부위에 별도의 방부 및 방충처리를 해야 한다.

목재시설믈을 설치한 후 시설물의 모서리, 위험성이 있는 곳, 거스러미가 있는 부분은 둥그렇게 모를 따고 그라인더나 사포 등으로 연마한다.

PE목재화분, PE원형화분, 테라코타화분

화분의 위치는 설계도면에 의하되, 시공 전 감독관과 협의 후 시행한다.

기초지반을 평평하게 정리 후 사람들의 통행에 방해가 되지 않는 위치에 놓는다.

화분에 흙을 채운 후 급수 시에는 수목과 화분에 물을 충분히 준다.

8각차일

구조체(콘크리트 바닥 등)위에 셋트앵커로 베이스플레이트를 고정시킨다.

자연지반에는 콘크리트를 타설하여 설치한다.

강풍, 강설 시에는 반으로 접어 안전하게 보관한다.

식  재  공  사

일반사항

적용범위

이 장은 외부공간의 식재공사에 적용한다. 식물재료의 굴취, 운반, 식재 및 식재 후 관리	등의 공정을 포함한다.

관련규정

참조규격

농림부, 비료공정규격

요구조건

설계요구조건

식물재료는 식재지역의 기후, 토양 등을 비롯한 제반 생육환경여건에 부합하도록 선정하여야 한다.

이행요구조건

식재를 실시하고자 하는 장소에 대하여는 공사착공에 앞서 현장여건을 잘 파악하고, 식재공사가 원활히 시행될 수 있도록 미리 정비해 두어야 한다.

특히 토공사 등 타공사와 관련되는 경우에는 시공일정과 식재지의 사전 정비요건 등 관련사항에 대해 관계자 및 사업관리자와 충분히 협의한다.

식재공사에 앞서 정지작업이 선행되는 경우에는 식재지반조성 및 객토를 위한 표토를 미리 채취하여야 한다.

식재지 토양은 배수성과 통기성이 좋은 단립(團粒)구조로서 일정 용량 중 토양입자 50%, 수분 25%, 공기 25%의 구성비를 표준으로 한다.

부적합시의 조치로 객토, 토양개량제 처리, 적정암거의 설치, 마운딩(mounding)처리 등을 우선적으로 고려하고 필요한 경우 본 시방서 해당 항에 따른다.

공사착수 전에 설계서에 따라 정확한 식재 위치를 사업관리자 입회하에 결정한다.

식물재료의 굴취에서부터 식재까지의 기간은 수목생리상 지장이 없는 범위 내에서 신속하게 행하여야 한다.

공통재료

식물재료

식물재료의 호칭은 우리말 관용명을 사용하되 필요한 경우 학명을 병기한다.

검사는 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입 후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반 포장 등의 취급이 나쁘거나 굴취 후 장기간이 경과한 것은 지정장소검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

농약, 비료, 토양개량제, 식물생장조절제 등

분제, 액제, 입제 등으로 각각의 성분을 갖고 농림부장관의 등록을 받은 것이어야 한다.

각각의 품질에 적합한 용기에 밀봉된 것으로서 변질되지 않고 상품명, 종류(성분소), 용량이 명시된 유효기간내의 것이어야 한다.

제출물

식물재료의 반입시에는 산지, 규격, 수량 등 관련사항이 명기된 재료조달계획서를 사전에 제출하여야 한다.

기타 부자재의 견본 또는 제품카탈로그를 제출하여야 한다.

식재시기

식재는 적기식재를 원칙으로 한다.  다만, 부득이하여 활착이 어려운 부적기에 식재 할  경우에는 이에 따른 보호 등 특별한 조치를 하며 부적기 식재로 추가되는 비용은 원인  제공자가 부담한다.

식재 적기는 중부지방을 기준으로 다음의 표의 기간으로 한다. 단 이 기준에 의한 식재 적기의 설정이 구체적인 공사지역, 기후여건, 식재종 등을 이유로 문제가 있다고 판단되는 경우에는 사업관리자와 협의하여 조정할 수 있다.

식 재 식 물	식 재 적 기	비 고
침엽수	▪3월 중순 ~ 4월 중순
낙엽수	▪3월 중․하순 ~ 4월 상순 (새잎이 나기전) ▪6월 상순 ~ 7월 상순 (장마기 신록이 굳어진 때)	▪수종에 따라 9~10월 이식수종도 있음
낙엽수(성목)		▪엄동기, 성하기를 제외하고 식재적기 폭이 넓어질 수 있음

<식재적기 판단기준>

수목굴취

시공일반

적용범위

굴취는 농장에서의 굴취, 야생수의 굴취 등의 공사에 적용한다.

재 료

농약, 식물생장조절제

결속․완충재 : 새끼, 철선, 고무바, 가마니, 보습재, 기타 보토재료 등

가지주재 : 박피통나무, 각목, 각종 파이프, 와이어 등

시 공

뿌리돌림

뿌리돌림은 수종 및 이식시기를 충분히 고려하여 일부의 큰 뿌리는 절단하지 않도록하며 적절한 폭으로 형성층까지 둥글게 다듬어야 한다.

뿌리돌림 시 수종의 특성에 따라 가지치기, 적엽 등을 하고 필요한 경우에 가지주를 설치한다.

굴 취

수목 굴취 시에는 해당 수목을 확인한 후 수고 4.5m 이상의 수목은 사업관리자와 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수한다.

표준적인 뿌리 분의 크기는 아래의 방식으로 산출하며, 분의 깊이는 세근의 밀도가 현저히 감소된 부위로 한다.

표준적인 뿌리분의 크기(㎝)

뿌리분 직경 = 24 + (N - 3) x d

N : 근원직경

d : 상수 4(낙엽수를 털어서 올릴 때는 5)

뿌리분의 형태(설계도면 참조)

설계서에 별도의 지시가 없음에도 표준규격을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 사업관리자와 협의하여 승인 받아야 한다.

기계 굴취의 경우에는 기계에 의해 굴취 수목이 손상되지 않도록 주의한다.

뿌리 분은 둘레는 원형으로, 측변은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬는다.

뿌리 분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부 처리한다.

뿌리 분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위 내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제제 등의 약품을 처리하여 증산억제 및 운반에 도움이 되도록 한다.

운반에 지장을 받지 않도록 무리가 가지 않는 범위 내에서 가지를 새끼, 밧줄 등으로 잡아맨다.

굴취구덩이는 굴취후 즉시 산토로 메워 지형과 일치되도록 정리한다. 땅 다지기와 높이, 방법에 대해서는 사업관리자의 지시에 따른다.

수목운반

시공일반

적용범위 : 포장, 굴취장 등으로부터 공사현장까지의 원거리운반과 가식장, 하치장 등에서 식재 위치까지의 근거리운반 등 수목의 제반 운반작업에 적용한다.

운반 중 수형 및 뿌리 분이 손상되지 않도록 조치, 시행한다.

운반 중 과다증산에 의한 생육장해가 발생치 않도록 조치한다.

재 료

기기 : 체인블럭, 크레인, 운반차량

시 공

운반 시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

운반 중 회복 불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종, 동품으로 보상하고, 경미한 가지부러짐 등에 대해서는 사업관리자의 지시에 따라 조치한다.

운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형 목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

운반 중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

뿌리분의 보토를 철저히 한다.

세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

지조는 간편하게 결박한다.

이중적재를 금한다.

비포장도로로 운반할 때는 뿌리분이 충격을 받지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기  위한 조치를 취한다.

차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

수목식재

시공일반

적용범위

모든 수목의 식재공사에 적용한다.

재 료

수목재료

지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기(포트, 콘테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

부득이 자연산굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형, 지엽 등이 표준 이상으로 우량하며, 특별시방서에 의해 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 사업관리자의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

수목재료는 수종 및 성상에 따라 철저히 검사한다. 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같으며, 사업관리자가 지엽 등의 제거를 지시할 경우에는 제거전의 규격을 확인 할 수 있도록 사진 등으로 촬영하여 제출한다.

수목규격의 허용차는 수종별로 ±10%이내에서 여건에 따라 발주자가 정하는 바에 따른다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 공사감독자가 승인한 경우에는 사용할 수 있으며, 이 경우에도 -10%이내의 수량은 전체수량의 20%이상을 벗어나서는 안된다.

용어의 정의

수고(H)는 지표면에서 수관 정상부까지의 수직거리를 말하며 도장지는 제외한다. 덩굴식물은 줄기의 가장 길게 자란 것을 말하며 측정시 스타프(측량용)를 사용하여야 한다.

흉고직경(B)은 근원으로부터 1.2m 높이의 수간의 직경을 말한다. 쌍간 이상의 수목에 있어서는 각 수간이 흉고직경의 합의 70%가 당해수목의 최대흉고 직경보다 클 때는 이를 채택하며, 작을 때는 최대흉고직경을 채택한다. 또 흉고에서 분지하는 경우는 그 상단의 측정치를 기준으로 하며 흉고직경 측정시 수목직경측정용 직경자나 줄자로 된 π자를 사용하여야 한다.

수관 근원직경(R)은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 흉고 이하에서 분지하는 성질을 가진 교목성 수종, 만경목, 어린 묘목 등에 적용하며 지표면(또는 최초발근지점)의 줄기의 굵기를 말하며 측정부위가 원형이 아닐 경우 최대치와 최소치의 산술평균치를 채택한다. 단 쌍간 및 다간일 경우 흉고직경과 동일한 방법을 적용한다. 직경이 거의 완전한 원형이 아닌 경우에는 줄자로 된 π자를 사용하여야 한다.

수관폭(W)은 수관이 가장 넓은 높이에서의 직경을 말하며 타원형수관은 최대폭의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 나눈 것을 수관폭으로 한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관폭과 수관길이로 표시한다. 수관폭의 경우 측정도구는 스틸자나 줄자를 사용한다.

수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대길이를 수관길이로 한다. 수관길이(L)는 수관의 최대길이를 말한다. 수관이 불규칙하게 생장하는 특성을 가진 수목이나 조형된 수관일 경우 수관길이를 적용하되 도장지는 제외한다.

지하고는 수관을 구성하는 가지중에서 맨 아래가지로부터 지면까지의 수직거리를  말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

수관고는 역지 끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 말한다.  능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

줄기 수는 교목류의 경우 주간에서 뻗어 나온 가지 수를 말하며, 관목류의 경우 지표면에서 분지한 주지수를 말한다. 이때, 생장이 불량한 가지는 제외한다.

지하고는 지표면에서 역지 끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

(1) 교목성 수고(m) x 수관폭(m) 수고(m) x 흉고직경(㎝) 수고(m) x 근원직경(㎝) (2) 관목성 수고(m) x 수관폭(m) 수고(m) x 근원직경(㎝) 수고(m) x 수관길이(㎝) 수고(m) x 가지의 수 (3) 만경목 수고(m) x 근원직경(㎝) 수고(m) x 흉고직경(㎝)

객토용 흙

객토용 흙은 부식질이 풍부하고 식물의 생육을 저해하는 물질을 포함하지 않은 사질양토를 사용한다. 단 특별히 지정하는 경우에는 특별 시방서에 따른다.

농약․비료․토양개량제

설계서에 지정된 것은 또는 동등품 이상의 것으로 하며 사용 전에 견본 등을 제출하여 사업관리자의 승인을 얻어야 한다.

유효기간내의 것으로서 각각의 형상을 유지하고 지정된 성분을 함유하며 변질되지 않고 이물질이 혼합되지 않아야 한다.

농림부의 제조공정과 농림부장관의 등록을 받은 것이어야 한다.

품질을 유지할 수 있는 포장 또는 용기에 넣어져 있는 것으로 성분소, 용량 등이 명기되어야 한다.

유기질비료는 양질의 소재로 비료성분에 손실이 없도록 제조하고 유해물, 기타 다른 물질이 혼입되지 않으며 충분히 건조하고 완전부숙된 것이어야 한다.

식재될 토양의 영양공급 및 물리성이 개선될 수 있어야 한다.

완전 부숙되어 제조된 제품으로 농림부 비료공정규격 중 부산물 비료의 부속왕겨 및 톱밥퇴비 기준을 준용하여 아래 기준치를 부합되어야 한다.

유기물 함량 30%이상

유기물 질소의 비(ON/N : 70이하, C/M : 400이하)

유해물질 함유량

비  소 : 50PPM이하

카드륨 : 50PPM이하

수  은 : 50PPM이하

납 : 50PPM이하

수분함량 : 45%이하

수목의 품질기준

조경식물은 사방으로 고루 발달하고 수형이 정돈된 것이어야 하며, 병충해에 감염되지 않은 것이어야 한다. 또한 묘목을 제외한 각종 조경식물은 사전에 뿌리돌림을 한 것이어야 한다.

동해방지를 위하여 가급적 중부이북지방에서 재배된 수목을 선택하여야 하며, 특히 가을철 식재시에는 은행나무 등 동해에 강한 수목을 제외하고는 반드시 중부이북 지방 수종으로 식재하여야 한다.

가로수는 지하고가 1.6m~2.0m 정도로 균일하고 수고가 일정(최대편차1m)하여야 한다.

수목검수를 위한 규격기준은 다음과 같다.

가로수

지하고는 보행에 지장을 주지 않는 범위 내에 있어야 하므로, 수관고의 최하단까지를 기준으로 한다.

수고는 충분한 지하고의 확보를 위해 일정 규격이상의 수목을 사용한다.

도로의 가로수나 공원의 가로수로 사용되는 경우 지하고의 높이는 수고의 1/2~ 1/5 범위 내에 있어야 한다.

편기되지 않아야 한다. 주간에서 편기된 수관 단변의 거리가 전체 수관폭의 20%이상인 것을 양호한 수형으로 판정한다. 단 고유 특성이 있는 일부 수종은 편기의 기준을 달리할 수 있다.

침엽수

침엽수는 줄기가 곧고 가지가 고루 발달하여 균형 잡힌 것으로 신초와 나무표피가 손상되지 않고, 도장지를 제외한 가지는 잘 발육된 것이어야 한다.

편기되지 않아야 한다. 주간에서 편기된 수관 단변의 거리가 전체 수관폭의 20%이상인 것을 양호한 수형으로 판정한다. 단 4m이상의 수목에서는 편기 문제가 발생하지 않으므로 4m이하의 수목만을 대상으로 한다.

수관 폭은 수고의 1/3이상을 유지하여야 한다.

3.5m이상의 수목이 바른 수형을 형성하기 위해서는 어느 정도의 지엽이 필요하기 때문에 최소 3개 이상의 마디가 형성되는 것이 바람직하다.

수목검수 기준

수목의 규격 및 품질 기준

수목은 설계도서에 명시된 규격에 적합하여야함.

수종의 수형이 정돈되고 발육이 양호하며, 지엽이 치밀하게 발달된 수목

병충해와 수피 및 뿌리분의 손상이 없어야함.

식재 후 활착이 용이하도록 미리 이식 하였거나, 단근작업 및 뿌리 돌림을   실시하여 세근이 발달한 수목으로 관상적 가치가 있어야함.

상록교목 : 주간이 곧고 초두가 손상되지 않은 것으로서 가지가 고루 발달한 수목

낙엽교목 : 주간이 곧으며, 근원부에 비하여 수간이 급격히 가늘어 지지 않는  것으로 가지가 도장(徒長)되지 않고 고루 발달된 수목

상록관목 : 지엽(枝葉)이 치밀하여 수관에 큰 공극이 없으며, 수형이 잘 정돈  된 것

낙엽관목 : 지엽(枝葉)이 충실하게 발달하고 규격이 적합한 것

시 공

식재 구덩이 굴착

식재구덩이는 식재 당일에 파는 것을 원칙으로 한다. 다만 부득이한 경우 사전에 굴착 할 수 있으며 이때는 사업관리자와 충분히 협의하여 안전대책을 수립한다.

식재 구덩이의 위치는 설계서의 식재위치를 원칙으로 한다. 단, 다음의 경우에는 사업관리자와 협의하여 그 위치를 다소 조정할 수 있다.

암반, 구조물, 매설물 등과 같은 지장물로 인하여 굴착이 불가능한 경우

지하수 등으로 인하여 식재 후 생육이 불가능하다고 판단되는 경우

배식 미를 위해 바람직하다고 판단되는 경우

식재 구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의깊이 (높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

식재 구덩이를 팔 때는 표토와 심토는 따로 갈라놓아 표토를 활용할 수 있도록 조치한다.

식재 구덩이는 굴착후 사업관리자의 검사를 받아 식재 및 객토 한다.

기계, 인력 병행의 굴착 시에는 기존의 공작물 및 매설물에 손상을 주지 않도록 특히 주의하여 시공한다.

굴착에 의해 발생된 토사중 객토 또는 물집에 사용하는 토사는 생육에 지장을 주는 토질을 제거하여 사용한다.

객 토

식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움 흙은 전량 객토 한다. 토질은 배수성과 통기성이 좋은 사질양토를 표준으로 한다.

객토용 흙은 과적재 되지 않도록 납입장소에서 차에 적재된 채로 검수받는다.

활성추비, 비료 등은 현장반입 시에 사업관리자에게 수량을 확인 받는다.

식 재

수목의 굴취, 운반, 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 사업관리자의 승인을 받아 가식 또는 보양조치 하였다가 식재한다.

보습, 보온 및 부패방지 등을 위한 활착 보조재는 제품별 용법에 따라 식재 구덩이에 넣거나 뿌리부분에 접착시켜 식재한다.

식재지 표토의 최소 토심은 식재 할 식물이 생육하는데 필요한 깊이 이상이어야 한다.

성토 또는 절토 시에 수거한 표토는 식재시 식재 구덩이에 넣어 식재하거나 잔디면에 복토한다.

기비는 완숙된 유기질비료를 식재구성이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울 때에도 유기질 비료를 혼합하여 넣는다.

식재는 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 현장에 따라 보기 좋게 식재 구덩이의 중심에 수직으로 식재한다. 이 때 분의 흙이 무너지지 않도록 주의한다.

식재시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다. 단 이들의 제거로 뿌리분 등에 심각한 손상이 예상되는 경우에는 감독자와 협의하여 존치시킬 수 있다.

식재시 수목이 묻히는 근원부위는 굴취 전에 묻혔던 부위에 일치시키고 식재방향은 원래의 생육방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다. 다만 경관, 기능 등을 고려하여 적의 조정하여 식재할 수 있다.

식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

수목의 뿌리분을 식재구덩이에 넣어 방향을 정하고 원지반의 높이와 분의 높이가 일치하도록 조절하여 나무를 앉힌다. 잘게 부순 양토질 흙을 뿌리분 높이의 1/2정도 넣은 후, 수형을 살펴 수목의 방향을 재조정하고, 다시 흙을 깊이의 3/4정도까지 추가해 넣은 후 잘 정돈시킨다.

수목앉히기가 끝나면 물을 식재구덩이에 충분히 넣고 각목이나 삽으로 저어 흙이 뿌리분에 완전히 밀착되고 흙속의 기포가 제거되도록 한다.

물조임이 끝나면 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

배수, 지하수위 등의 식재 조건이 열악한 경우에는 사업관리자의 지시에 따라 필요한 조치를 취한다.

약제살포

부적기에 식재한 나무에는 뿌리 절단부위에 발근촉진제를 처리하여야 하며, 식재 후에도 일정한 간격을 두고 영양제, 증산억제제를 살포주입하여 수목을 보호한다.

식재수목에서 병충해가 발견되는 경우에는 약제를 뿌려 구제하고 확산을 방지한다.

지주목세우기

지주대

지주재

소정의 박피통나무, 각목, 대나무 또는 특별히 고안된 재료(각종 파이프, 와이어, 플라스틱)로 한다.  단, 지주용 목재는 내구성이 강한 것이나 방부처리(탄화, 도료, 약물주입)한 것으로 한다.

말뚝용 통나무는 마구리를 가공하고 절단면과 측면을 고루 잘 다듬는다.

마닐라로프, 녹화테이프 등의 결속재료는 잘 짜여진 튼튼한 것으로써 결속후  쉽게 풀리지 않는 것으로 한다.

원주 또는 원형지주

지주목은 상하 마무리 직경이 55㎜ 이상 되도록 둥글게 가공한 뒤에 방부처리한 것으로 한다.

체결구 및 기타 부속자재는 설치 지침에 따르되, 녹슬지 않는 자재 또는 녹방지 처리한 것으로 한다.

지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지한다.

삼각형지주 등은 수간, 주간 및 기타 통나무와 교착하는 부위에 2곳 이상 결속한다.

식재지역에 지반침하가 우려되는 경우에는 침하후 지주목이 유동하지 않도록 조치한다.

설계서에 별도의 지시가 없는 경우의 지주목세우기 방법은 다음의 기준을 적용한다.

지 주 형	시 공 방 법
삼발이	▪박피 통나무나 각재를 삼각형으로 주간에 걸쳐 새끼나 끈으로 묶어 수목을 안정시킨다.

<지주목 세우기 적용>

양 생

사업관리자가 지시하는 수목에 대해서는 주간 또 주지의 일부를 새끼 또는 거적 등을 사용하여 탈락하지 않도록 감싸주어야 한다.(수간감기)

식물의 보호양생에 증산억제제를 사용할 경우에는 사용제 및 사용방법에 대하여 사업	관리자와 협의한다.

관 수

식재 후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

여름의 관수는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대는 가능한 한 피한다. 또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하여 엄한기는 피하도록 한다.

모양잡기

식재 수목식재 후에는 수형을 정리하고 바람직한 성장을 유도하기 위하여 정지⦁전정한다. 정지⦁전정은 위에서부터 아래로, 우측에서 좌측으로 돌아가면서 다음의 공통원칙을 지켜 시행하며 사업관리자의 특별한 지시가 있는 경우에는 그에 따른다.

고사지나 병지는 제거한다.

통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

수세가 고르게 수형의 균형을 잡아준다.

그 나무 고유의 수형이나 이식전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

가로수의 경우에는 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

가지의 제거는 잔가지부터 자르고, 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여 부패를 방지한다.

생울타리, 관목을 열식한 경우에는 공사감독자의 지시에 따라 사진을 촬영하여 형상과 규격을 확인한 후 지시된 높이로 전정한다.

초화류 식재

시공일반

적용범위 : 초화류의 식재공사 등에 적용한다.

설계요구조건 : 식재지역에 여러 종류의 초화류를 혼식하는 경우에는 설계도에 각 초종별 식재위치와 소요수량을 병기하여야 한다.

재료에 따른 다양한 생육 및 재배조건을 충족시켜야 한다.

재 료

식물재료

초화류 소재는 종사 및 1년생, 2년생, 숙근류, 구근류 등으로 구분한다.

초화류는 원래의 형태와 성상을 유지하고 병충해․상해가 없으며 건전한 생육을 유지 하는 것으로써 일반적으로 다음의 요건에 부합하여야 한다.

지정된 규격에 맞아야 하고

줄기, 잎, 꽃눈의 발달이 양호하며

병충의 피해가 없고

뿌리가 충실하여, 흙이 충분히 붙어 있어야 한다.

시 공

식재에 앞서 지반을 충분히 정지하고 쓰레기, 낙엽, 잡초 등을 제거한 후 적당하게 관수하여 식재상을 조성한다.

객토는 일반적인 객토용 양토의 사용을 원칙으로 하나 초화의 종류와 상태에 따라 유기질토양(부식, 부엽, 이탄토 등)을 첨가할 수 있다.

토심은 초장의 높이와 잎, 분얼의 상태에 따라 다르나 표토 최소 토심은 30~40㎝내외로 한다.

재식하기 전에 먼저 생육에 해로운 불순물을 지표면으로부터 제거한 후 바닥을 부드럽게 파서 고른다.  뿌리가 상하지 않도록 주의하면서 근원부위를 잡고 약간 들어 올리는 듯하면서 재배 용토가 뿌리사이에 빈틈없이 채워지도록 심고 충분히 관수한다.

지피류 식재간격은 설계도서에 따른다.

지피류 및 초화류를 뗏장 또는 기타의 방법으로 식재하는 경우에는 제조업체의 제품시방서에 따른다.

지피류 및 초화류 식재 후에는 멀칭재를 사용하여 냉해나 건조피해를 막아주어야 한다.

식재 후 관리

시공일반

식재 후 준공까지의 모든 수목 및 지피․초화류의 관리에 적용한다.

준공 관수, 전정, 수간보호, 월동보호, 병충해구제, 시비 및 농약처리, 고사목 처리를 포함한다.

재 료

식물재료 : 고사식물을 대체하기 위한 것으로서 초기 시공재료와 동급 또는 그 이상의  규격을 사용한다.

기타재료 : 수간보호재, 비료, 농약

시 공

관수 및 엽수

혹 서기에는 매일 관수 및 잎세척을 위한 엽수를 3~4회/일 실시한다.

전문적인 관리인이 토양의 보습상태를 점검하여 필요시 추가 관수한다.

전 정

식물류별(상록/낙엽, 교목/관목/초화류 등)과 크기(대/중/소)를 기준으로 구분하여 관리한다.

교목과 관목은 연 2회 이상 수세와 수형을 가늠하여 정지․전정하며 형태를 유지 시킨다.

교목류중 일부 필요한 수종은 기본전정과 적심 및 잎따기를 병행한다.

초화류는 잎따기를 실시하여 항상 건강한 잎을 유지시킨다.

정지․전정의 부산물은 즉시 수거하여 처리한다.

수간보호

포장지역에 식재한 독립교목은 태양열 및 인적피해로부터의 보호와 미관을 고려하여 지표로부터 1.6m 높이까지의 수간에 매년 새끼등 수간보호재 감기를 실시한다.

월동보호

겨울의 추위나 건조한 강풍에 피해가 예상되는 수목은 11월중에 지표로부터 1.5m 높이까지의 수간에 모양을 내어 짚싸기를 실시한다.

강풍에 의한 피해가 예상되는 관목식재 지역에는 방풍벽을 설치한다.

관목류에는 월동보호약제를 시기, 용량, 수종을 고려하여 처리한다.

병충해구제

연 2회이상 정기적으로 예방을 위한 약제를 살포하며, 병충해 발생 시에는 초기에 대처한다.

주변 연계녹지로부터의 전염을 각별히 관찰하고 예방한다.

시비 및 약제살포

농도, 시용 시기, 시용량, 사용방법 등 시용 기준을 반드시 준수하며, 시용 후에 발생하는 포장재 및 용기는 안전하게 폐기한다.

독성이 강한 농약류는 별도의 농약보관소에 보관한다.

수목의 시비는 토성을 개선할 수 있는 완숙된 상토를 사용하며 년 2회로 분할하여 기비와 추비로 시용한다.

고사목의 처리

고사목의 발생위치와 상태를 점검하여 원인을 규명하고 사후대책을 수립한다.

고사의 우려가 있는 대형수목은 하자기간 종료후에도 책임있게 관리한다.

숙근초화류

숙근지피류는 공해 및 갑작스러운 직사광 노출, 공중습도결핍 등에 의한 생육장애가 발생하지 않도록 조치한다.

고사식물의 하자보수

고사식물의 하자보수

일상적으로 수관부 가지의 약 2/3이상이 고사하는 경우에 고사목으로 판정한다.

지피․초화류는 식물의 특성상 해당 공사의 목적에 부합되는가를 기준으로 고사여부를 판정한다.

고사여부는 사업관리자와 수급인이 함께 입회한 자리에서 판정한다.

하자보수식재는 하자가 확인된 차기의 식재적기 만료일 전까지 이행하고 식재종료 후 검수를 받아야 한다. 이때 하자보수 의무의 판단은 고사 확인시점을 기준으로 한다.

하자보수시의 식재수목규격은 원설계규격 이상으로 한다. 단 위 4항의 보수식재 이행기일을 지나 보수하는 경우에는 최초 식재일로부터 보수일까지 농장에서의 정상적인 생장률 을 가산한 규격을 적용한다.

하자보수의 대상

보수의 대상이 되는 식물 등은 수목, 다년생 초화류(지피류, 숙근류 등 다년생 식물)를 말한다.

전쟁, 내란, 폭동 등에 준하는 사태, 천재지변과 이의 여파에 의한 경우 등을 제외하고는 식재식물의 고사는 보수의 대상이 된다.

위의 범위에 대해 화재, 낙뢰, 파열, 폭발 등에 의한 경우는 모두 보수의무에서 제외된다.

폭풍, 홍수, 한해, 염해 등의 경우에는 식재된 상태로 고사한 경우에 한하여 보수의무를 가지며 유실, 훼손, 도복 등의 경우는 보수대상에서 제외한다.

지급품을 식재하는 경우, 법정하자 보수기간내에 고사목이 발생하면 발주자와 수급인이 별도 합의하지 않는 한 수급인은 다음의 기준에 따라 보수한다. 이 경우에도 수목의 고사 여부는 발주자와 수급인 쌍방이 입회하여 판정한다.

고 사 기 준 율 (수종별, 규격별, 수량대비)	보 수 의 무
10% 미만	▮ 전량 하자보수 면제
10% 이상~20% 미만	▮ 10%이상의 분량만을 지급품으로 보수
20% 이상	▮ 10~20%의 분량은 지급품으로 보수 ▮ 20%이상의 분량은 수급인이 동일규격이상의 수목으로 보수

<고사율에 따른 지급수목재료의 보수의무>

잔 디

일반사항

적용범위

- 부지정지가 완료된 비탈면 또는 평지의 잔디조성 등에 적용한다.

관련작업

잔디식재지역 지하에 매설되는 관수 및 배수시설등 지하매설물공사

교목, 관목식재공사

식재기반조성

관련규정

참조규격

- 농림부, 비료공정규격

요구조건

표토재사용 및 자연생태계를 고려한 생태계복구를 고려하여 시공한다.

공사지역은 대규모 토공을 포함한 기반시설공사가 종료되고 청소가 완료된 상태로 인수되어야 한다.

재료

뗏 장

잔디는 자연산 또는 재배단지로서 규격은 특별시방서에 규정이 없는 한 가로 30㎝, 세로 30㎝, 두께 3㎝의 것을 기준으로 한다.

뗏장은 잡초가 없고 건강하며 품질이 균일하여야 하고, 뗏장이 견실하여 운반과정에서 발생하는 유실이 5%이내어야 한다.

현장에 도착된 뗏장은 1일이내에 식재하는 것을 원칙으로 한다.

토양개량제, 비료 : 토양개량제와 비료는 농림부 비료공정규격 또는 한국산업규격에 적합한 제품, 또는 사업관리자가 승인하는 제품을 사용하되 배합비율과 사용량 등은 재료조달승인시 승인된 비율로 사용한다.

잔디식재에 사용되는 용수는 잔디 및 기타 식재지에 유해하지 않은 것으로 한다.

제출물

재료조달계획서

본 장에 속한 모든 재료는 구매하기 전에 재료조달계획서를 작성하여 사업관리자의 승인을 받아야 한다.

재료조달계획서에는 재료종류, 투입예정일, 투입량, 재료사양서 또는 품질보증서, 카탈로그, 시험성적서 등이 포함되어야 한다.

잔디관리지침

- 잔디 식재가 완료되기 전 사업관리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

시공상세도에는 식재위치와 식재방법등이 자세히 표기되어야 한다.

운반, 보관 및 취급

일반잔디의 운반시 햇볕에 노출해서는 않되며 항상 적당한 습기를 유지시켜야 한다.

뗏장은 서늘하고 그늘진 곳에 보관하고 뗏장에 붙은 흙이 떨어지지 않도록 유의하여야 한다.

청 소

식재가 완료된 후에는 남은 뗏장이나 부스러기 등을 없애고 청결을 유지하여야 한다.

시 공

식재기반조성

토양이 잔디생육에 부적당하다고 판단되는 경우에는 감독관과 협의하여 본 시방서 “제 2장 정지”의 식재기반조성에 준하여 잔디생육에 적합한 토양상태로 개량한다.

시공대상지에 산재한 큰부스러기, 쓰레기 등을 제거하고 지반을 토심 20㎝로 경운한 후 흙덩어리를 잘게 부수고 돌, 잡초 등 불순물을 제거한다.

잔디붙이기

전면붙이기는 토양개량과 정지작업이 이루어진 지면을 롤러나 인력으로 다진 후 잔디를 붙인다. 일반뗏장은 전체지면에 틈새없이 붙이거나 1~2㎝ 간격으로 서로 어긋나게 붙인후 모래나 사질토를 살포하고 다시 롤러나 인력으로 다진 후 충분히 관수하며, 롤형 뗏장은 전체 지면에 틈새없이 붙이고 모래나 사질토를 가볍게 살포한 후 롤러로 다지고 충분히 관수한다.

어긋나게 붙이기는 잔디를 0.2~0.3m 간격으로 어긋나게 놓거나 서로 맞물려 여유있게 배열하여 호미 또는 괭이로 잔디뿌리가 흙속에 묻히도록 표토를 파가면서 붙인다.

풀어심기(stolonizing or sprigging)는 잔디에서 풀은 포복경 또는 지하경을 0.05~0.1m 정도로 잘라 산파한 후 잔디뿌리가 묻히도록 흙을 덮는다.

잔디고정

뗏장을 고정한 후 뿌리가 노출되지 않도록 사양토로 뗏장 사이를 채우고 인력이나 롤러 등으로 잔디식재면을 다진다.

식재완료 후 남은 뗏장 및 돌, 기타 부스러기, 쓰레기 등을 제거하고 정리한다.

수목제거공사

일반사항

적용범위

이 절은 도면에 명시된 현장구역내 수목제거에 적용한다.

벌개, 제근 및 수목 가지처리(Chipping), 존치수목의 보호, 쓰레기 처리 등을 포함한다.

수목제거는 설계도면 및 시방서에 의거 시행한다.

일반요건

벌개, 제근 및 제거한 수목은 현장에서 반출하여 처치하여야 하며, 현장에서 소각, 매립해서는 안 된다. 반출하여 처리하여야 할 폐기물은 감독관이 승인하는 장소에 임시쌓기를 할 수 있다.

시 공

수목 등의 제거는 뿌리까지 제거하여야 한다.

당해 공사에 유해하다고 판단되는 관목이나 잡풀 등에 대하여도 완전히 제거하여야 한다.

뿌리제거 작업으로 발생된 웅덩이는 추후 굴착 또는 토공사 계획이 있는 경우를 제외하고 적합한 토질로 되메우기 하여야 한다.

되메우기는 양질의 토사로 15cm이하의 수평층으로 깔고 인접 지반과 동일한 건조밀도가 되도록 충분히 다져야 한다.

당해 현장에 그대로 남겨두도록 명시된 수목은 성장에 지장이 없도록 보호하여야 한다.

보호해야 할 수목은 불필요한 절단, 뿌리의 절단과 벗겨짐, 껍질의 벗겨짐과 흠집, 자재의 야적이나 과다한 굴착으로 인한 수목의 피해, 과다한 보행과 차량통행 및 주차로부터 보호되도록 해야 한다.

인 공 지 반 공 사

일반사항

적용범위

인공지반의 식재기반조성에 적용한다.

운반, 보관, 취급

인공지반조성에 사용될 재료의 운반 시기는 시공처의 납기일에 맞추어야 하며 야적장소, 방법 및 보관 등은 사전에 감독자와 협의하여야 한다.

공사에 사용 될 재료는 비, 눈 또는 지표수에 젖지 않도록 보관한다.

공사에 사용 될 재료와 그 부속자재는 이물질 등과 혼합되지 않도록 적정 장소를 선정하여 종류별, 규격별로 보관한다.

공사의 범위 및 책임한계

신축공사는 건축공사 슬라브위 방수공사가 완료된 이후에 방수층 상부공사부터 적용한다.이 때 공사업체는 건축공사 방수시공 업체와 긴밀히 협조하여 책임한계를 분명히 하여야 한다.

기존 건물의 공사는 건축물 관리자와 사전 방수상태를 쌍방 확인하고, 건축물의 안전의 이상 유무를 확인후 공사에 임하여야 한다.

재  료

원예상토, 마사토

재질 및 구성

원예상토에 마사토를 섞어 사용한다.

암거배수자재

암거용 배수판은 인공토 포설전에 배수를 목적으로 사용하는 자재로서 PP를 주재료로 하여 사출한 제품으로서 내압강도 30tf/㎡이상 변형율 5%이하의 제품이어야 한다. 토양유실을 방지하기 위하여 사용되는 토목섬유는 장섬유 부직포를 사용하여야 한다.

투수시트                                       배수판

구께	인장강도 (kg)	인장신도 (%)	투수계수 (cm/sec)	중량 (g/㎡)		규격(m)	내압강도 (t/㎡)	변형율	재질
5mm	경사 47.1 위사 32.3	경사 165 위사 133	5.2x10-1	200이상		T30	30	5%이하	P.P (폴리프로필렌)

재료의 검사

현장에 반입하는 재료의 규격, 품질 등이 도면, 특기시방과 일치하는지 여부에 대하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

특기시방에 정반하거나 감독원의 지시가 있을 때에는 그 제품의 시험성적서를 제출하여야 한다.

시  공

시공조건 확인

비, 눈이 오거나 시공 중 비, 눈이 예상되는 경우 시공을 중단한다.

준비작업

시공자는 시공전 설계도면과 현장여건을 확인하여 작업에 영향을 줄 수 있는 정적하중, 이동하중, 동하중, 수목성장에 따른 하중 등에 대한 전반적인 검토후 감독자와 협의를 거쳐 작업에 임한다.

공사착수 전 인공지반에 조성된 식수대는 내부의 굴곡과 요철상태를 정리하고 이물질을 제거하여 배수구의 막힘을 사전에 방지한다.

건축에서 시공된 옥상슬래브 바닥면의 방수층이 파괴되지 않도록 하며 시공시에는 반드시 관련분야 감독자와 충분히 사전협의 후 시행한다.

공사 전 건축물의 관수시설 및 배수상태를 반드시 확인하여 문제가 있을시 감독자와 충분히 협의하여 조치를 치한 후 시행한다.

사용할 제품에 대하여 외관에 대한 육안 검사 시 이상이 없어야 한다.

시공 전 기후 조건을 확인하여 작업 가능여부를 판단하여야 한다. (강우, 강풍, 온도, 습도 등)

배수판 / 투수시트

식재층의 바닥면은 2%의 기울기를 갖도록 한다.

인공지반 상부에 투수시트는 설계도면에 명시대로 설치하고 배수판은 틈이 벌어지지 않도록 설치하며 식수대에 설치되어 있는 배수구에 접속한다.

배수구는 설계도서에 의하고 그 외 식수대 하단부, 슬래브의 접촉면에 ø30m/m PVC배수관을 2m 마다 1개소씩 설치한다.

방수층의 양생상태를 충분히 확인한 후 30mm두께의 폴리에틸렌 배수판을 틈새 없이 조밀하게 배치한다.

정밀한 시공을 위해 배수판의 절단, 재단작업을 실시하며 미설치부가 없이 대상 면 전체에 시공한다.

토양유실 및 배수구 막힘을 방지하기 위하여 투수시트 등을 기설치한 배수층 전체에 이음매가 30cm 정도 겹치도록 시공, 부설하며 특히 측벽높이까지 치켜올려 토양유실을 차단한다.

투수시트 부설 후 가능한 빨리 식재토양을 덮어야 하며 7일 이상 덮지 않은 채 있는 토목섬유는 제거반출하고 재시공 하여야 한다.

토목섬유 부설 시 당겨지지 않도록 느슨하게 펴되 주름지지 않도록 부설하여야 한다.

원예상토+마사토 포설

원예상토와 마사토를 혼합하여 잘 섞어서 포설한다.

흙을 포설 후 다짐상태를 점검한다.

식재

구덩이 깊이를 뿌리분 높이의 1.1배로 파고 구덩이의 폭은 뿌리분의 1.3배 이상으로 파되 토심이 뿌리분 높이 1.1배보다 낮을 때는 인공토의 배수용이 포설된 깊이까지 파며 노출된 뿌리분은 마운딩처리한다.

뿌리분이 깨지지 않도록 구덩이에 넣어서 수형을 살펴 나무의 방향을 조정한다.

토양을 뿌리와 밀착되게 채운다음 잘 밟아 다진후 관수한다.

지면을 잘 고르고 다짐한 뒤 주변을 정리한다.

관수

식재작업 이후 식물의 활착과 토양공극을 메워주기 위해 충분한 관수를 실시한다.

현장뒷정리

분산된 각종 부자재의 찌꺼기 등을 깨끗이 청소하고 여분의 자재나 기타 쓰레기를 반출한다.

각종 포장재 등은 잘 수거하여 재활용 할 수 있도록 한다.

현장품질관리

건조피해 예상지역과 같은 열악한 생육환경에서도 원활한 식물활착을 도모하고 하자에 의한 유지/관리의 요구도를 최소화한다.

경관 및 사후 관리를 철저히 한다.

현장여건과 기후조건에 따라 부가적인 현장관리 프로그램을 실시한다.

식생활착 전 초기관리가 중요하므로 시공직후 1개월간의 집중적인 관리/관찰과 적절한 대응을 한다.

급속한 건조가 예상되는 시기와 대상지에는 차광막을 설치한다.

시공직후 2주일 이상 갈수기일 때는 시공현장의 상태에 따라 15일 1회 관수를 실시한다.

녹화식물의 지속적인 생육상태 관찰을 통해 공사감독관과 협의하여 적절하게 식생을 추가한다.