공 사 시 방 서

1. 적용범위

1) 본 시방서는『2018년 공원등 수선 연간단가공사』에 적용한다.(이하『공사』이라 한다.)

2) 본 공사 시방서 및 설계도서에 이의가 발생된 때에는 감독관의 지시 또는 협의에 의거 시행한다.

2. 관련법의 준수

1) 도급자는 공사를 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령, 조례, 규칙등을 준수하여야 한다.

가. 전기사업법

나. 전기공사업법

다. 도로교통법

라. 한국전력공사 전기공급규정

마. 산업안전보건법

2) 본 공사에 종사하는 작업자에 대한 제반문제는 도급자가 모든 비용을 부담하고 책임진다.

3) 수선작업은 감독관의 지시에 따라 시행함을 원칙으로 하되 주민 또는 관할 동에서 직접 신고시는 감독관과 협의 후 즉시 수선하여야 한다.

5) 파손 또는 기타 사항으로 주민들의 생활에 불편을 초래하고 안전상 위험한 공원등 발견시는 감독관에게 사전승인을 득하여 수선할 수 있다.

3. 공사(계약)기간

본 공사의 공사(계약)기간은 착공일로부터 ~  2018. 12. 31까지로 한다.

4. 공사의 시행

1) 본 공사는 공원등 수선에 필요한 공종별 단가계약에 의하여 시행한다.

2) 본 공사의 도급자는 작업완료보고서를 감독관에게 제출하여 작업한 내용에 대하여 확인을 받아야 하며

당일 수선할 일일작업지시서를 감독관으로부터 수령 받은 후 작업하여야 한다.

3) 본 공사는 작업 진행 중 또는 준공 후 공사의 부실 또는 도급자의 과실로 인하여 하자가 발생된 때에는 감독관의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공하여야 한다.

4) 본 공사의 도급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 아니한 사항일지라도 시공상 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여야 한다.

5) 시간조정 또는 미점등시는 정상동작 유무를 확인하기 위하여 3~4회 테스트버튼 작동 후 수리하도록 한다.

6) 본 공사는 준공 전 사진과 준공 후 사진(점등사진)을 준공(완료)서류에 첨부하여야 한다.

5. 현장확인

현장확인은 감독관과 동행하여 실시함을 원칙으로 하며 작업완료 및 작업예정 건에 대해서 감독관의 요구에 따라 시행한다.

6. 안전사고

작업시 제반 안전수칙을 이행하고, 위험표시 및 경고판을 취부하며, 작업 중 인접한 공작물에 손상을 주지 않도록 하여야 한다. 만약 손상을 주었을 때는 도급자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 하며, 시공 중 발생하는 모든 사고 및 피해에 대해서는 도급자가 책임을 진다.

7. 수선기간

1) 작업지시를 받은 후 즉시 수선함을 원칙으로 하되 작업지시를 받은 다음 날 일몰(공원등 점등시간)까지는 수선을  완료하여야 한다. 다만, 천재지변 및 부득이한 사유로 기한 내에 수선하지 못할 시에는 감독관에게 사전 통보하여야 한다.

2) 특별한 이유 없이 수선이 지연되거나 지시에 맞게 수선하지 않아 보완을 요구하였으나 이행하지 않을 시 3차례의 경고를 할 수 있으며, 이를 이행하지 아니한 경우 타 업체에 수선을 의뢰할 수 있다.

8. 기타사항

1) 본 공사와 관련하여 한국전력공사와의 제반 수속업무가 필요시는 우리구청을 대행하여 이를 수행하여야 한다.(전기수용신청, 기타 필요한 사항)

2) 본 공사의 시행중 타 시설물의 손상 및 감전 등 안전사고로 인한 인명피해가 발생하였을 경우 도급자 부담으로 즉시 원상복구  또는 배상하여야 하며, 이에 따른  모든 책임은 도급자에게 있다.

3) 관계법령 및 본 시방서 위반으로 발생되는 모든 피해는 도급자가 부담한다.

설  계  설  명  서

1. 위    치 : 우리 구 공원 및 시설녹지 내

2. 공 사 명 : 2018년 공원등 수선 연간단가

3. 목    적 : 공원녹지 내 고장․불량 공원등에 대하여 신속히 수선하여 주민들의 안전하고 쾌적한 공원이용과

각종 안전사고를 사전에 예방하고자 함

4. 공사개요 : 램프 및 안정기교체 각 195개, 누전차단기 15개, 글러브 20개, 점멸기 4개 등 21종

5. 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2018.12.31

6. 예정공정표

공 기 공 정	착 공 일 로 부 터												비고
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수선 및 시험

7. 주요자재표

품 명	규 격	단위	수량	비 고
램 프	cdm 150W, 메탈175W~400W	EA	195
안정기	cdm 150W, 메탈175W~400W	〃	195
차단기	2P 30A	〃	15
글러브	14"	〃	20
자동점멸기	GPS	〃	4