퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사

설 계 설 명 서

2018. 04

대구광역시 서구청

목  차

Ⅰ. 설 계 설 명 서

Ⅱ. 설치공사시방서

Ⅲ. 예 정 공 정 표

Ⅰ. 설 계 설 명 서

Ⅰ. 설  계  설  명  서

1.  공  사  명 : 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작 및 설치

2.  위      치 : 대구 서구 평리로35길 18-17(중리동 1136-164) 일원(L 1km)

3.  사업목적 : 퀸스로드 상권활성화를 지원하기 위한『퀸스로드 야간경관 시설공사』는 차별화된 설계와 시공

으로 지역경제는 물론 쾌적한 상권 환경조성으로 시민들에게 볼거리와 자긍심고취 및 상권활

성화에 그 목적이 있다

4.  사업개요

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
1. 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치
야간경관시설물	1,000*145*H2,160외	개	14	퀸스로드진입로공원1, 상가 내3개소
전봇대야간경관시설물	550*550*H2,000	개	2	퀸스로드 서편진입로
벤치	1,900*405*H420	개	8	퀸스로드 남편진입로
주차장E/V상단 및 벽면		개소	2

5. 시 공 기 준 : 토목 일반시방서 및 특별시방서 그리고 국토해양부 표준시방서, 철근콘크리트 표준시방서에

의거 시공하고  기타 공종에 대한 시공은 감독관의 지시에 의한다.

6. 사 용 자 재 : 본 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치에 소요되는 자재는 KS표시 허가품을 사용하여야 하며,

KS품이 없는 자재는 사용전 감독관의 승인을 얻어야 한다.

7. 설계변경조건 : 다음과 같은 사유가 발생되었을 시는 설계변경을 할 수 있다.

ㅇ실제 설치시 부득이 공법의 변경이나 구조물의 구조등을 변경하여야 할 사유가 있다고 판단될 때

ㅇ기타 감독관청에서 설계변경이 필요하다고 인정할 때

8. 기      간 : 본 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치 기간은 착수일로부터 45일로 한다.

단 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 얻어 기간을 연장할 수 있다.

ㅇ일시중지의 사유가 발생할 경우

ㅇ강우로 인하여 제작설치에 큰 영향을 주었을 경우

ㅇ천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

ㅇ용지 및 지장물의 보상지연으로 공사기간에 큰 영향을 주었을 경우

9. 안 전 관 리 : 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치중 도급자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의

손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난등 피해가 있거나 공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체

책임을 지고 변상 또는 보상 의무를 진다.

Ⅱ. 설치공사시방서

Ⅱ. 설치공사시방서

제1장  개 요

1-1. 본 시방은 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작 및 설치에 적용한다.

제2장 일반사항

2-1. 적용 범위

2-1-1. 본 시방서는 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작 및 설치에 적용한다.

2-1-2. 본 시방서에 명기된 회사명 및 재료명은 디자인을 표현하기 위함이며, 예상공사비 산정을 위해 선정된 제품이며 이와 관련된 모든 제품은 공인기관이 인정하는 재료의 특성 및 기준에 적합한, 즉 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 이에 따른 제품의 선택은 감독원 및 감리자의 승인을 득하여 사용할 수 있다.

2-1-3. 본 시방서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 문화재청 관련 제법규 및 건설교통부 제정 표준시방서, 기타 관련법령에 준한다.

2-1-4. 도면과 시방서의 내용이 상이하거나 명기가 없는 등의 의문이 제기되었을 경우 제작설치상 필요한 사항에 대하여는 감독원 및

감리자의 지시에 따른다.

2-1-5. 본 시방서 이외에 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치 진행중 감독원(또는 감리자)의 문서에 의한 별도 지시 사항도

시방서로 간주한다.

제3장 현장관리

3-1. 공사시행

3-1-1. 관계기관에 대한 수속

본 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치중 준공처리를 포함한 모든 관공청 및 기타 소정의 인허가 수속은 사전 감독원과 협의하여 공정에 맞도록 처리할 것이며 이에 소요되는 비용은 제작설치자 부담으로 한다.

3-1-2. 시공자 비용부담

사고발생

• 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치시행중 수급인의 과실로 공중 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 수급인의 비용으로 복구 및 변상하여야 한다.

• 제작설치에 지장을 초래하는 경미한 장애물의 철거 및 공사로 인한 발생물의 처리

3-1-4. 설계변경

발주자가 필요하다고 인정할 때 변경이 가능하나 변경내용에 따라 도급 금액은 증감할 수 있다.

• 현장 마무리 맞춤 등으로 재료의 치수 및 설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 경미한 변경은 감독원 및 감리자의 지시에 의한다. 이때 도급금액은 증감하지 아니한다. 다만, 재료,공법등의 조정 및 변경에 따른 주요한 변경은 감독원 및 감리자의 지시에 의한다.

3-1-5. 협의 및 조정

경미한 변경

• 도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 마무리, 맞춤등의 관계로  재료의 설치위치 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 경미한 변경은 감독원 및 감리자의 지시에 따라 도급금액의 범위내에서 이를 시공하여 본 공사를 완공한다.

현장 사용 제한

• 자재 및 에너지 절약: 자재, 에너지, 용수 및 자재등을 최대로 절약할 수 있도록 이를 감독하고 관리한다.

• 현장매립 또는 소각금지:퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치중 소각할 수 없는 폐자재는 감독원 및 감리자의 지시에 따라 장외반출을 원칙으로 한다. 유기물질 및 위험물질은 현장 매립 및 소각해서는 안된다.

3-1-6. 도면의 작성 및 승인

시공자는 아래 항목을 검토할 수 있도록 각종 구조물의 시공상세도를 사전에 검토하여 감독관, 감리자의 검토․확인을 받아야 한다.

• 설계도면 및 시방서 또는 관계규정에 일치하는지 여부

• 현장기술자, 기능공이 명확하게 이해할 수 있는지 여부

• 실제 시공 가능한지 여부

• 안전성의 확보 여부

• 계산의 정확성

• 제도의 품질 및 선명성, 도면작성 표준에 일치 여부

• 도면으로 표시곤란한 내용은 시공시 유의사항으로 작성되었는가

3-2. 관리

3-2-1. 제작 및 설치 기간

기간은 착공일로부터 계약서에 따라 정하며 시공자는 착수전 공정표를 제출하여 감독관의 승인을 득한다.

3-2-3. 주변 구조물 복원

• 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치로 인해 주변 구조물이 손상을 입지 않도록 대책을 강구하여 철저히 시행한다.

3-2-4. 인접 문화재 및 유구의 보호

• 시공자는 시행 중 인접 문화재의 보호에 최선을 다하여야 하며, 훼손되거나 훼손의 우려가 있을 경우 즉시 담당원에게 보고하고, 지시에 따른다.

• 시공자는 시행에 있어 불필요한 터파기 등 지반을 절토해서는 아니된다. 단, 구간 내의 문화재수리에 필요한 유구확인을 위한 터파기 등을 하고자 할 경우에는 담당원의 승인을 받아 시행할 수 있다.

3-2-5. 안전점검

수급인은 제작 및 설치 기간동안 매일 자체 안전점검을 실시해야 한다.

3-2-6. 안전검사

구조물 안전과 관련한 아래와 같은 문제가 발생하였을 때는 즉시 발주자에게 보고하고 전문가의 안전검사 및 자문을 받아 후속조치를 시행하여야 한다. 이의 증빙이나 검사와 관련하여 소요되는 비용은 수급인이 부담한다.

• 거푸집의 휨, 손상 및 조립상태

• 철물의 고정 및 부식상태

• 수급인이 설계서와 상이하다고 생각하는 연약지반 등의 노출

• 과도한 지하수 용출

• 구조물의 과다 및 과소설계

3-2-7. 안전관리상태 점검

발주자는 안전수행을 위하여 정기 또는 수시로 수급인의 안전에 관한 제반의 관리 상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 수급인은 즉시 시정조치하여야 한다.

제4장 퀸스로드 상점가 경관시설물

4-1 적용범위 및 분류

4-1-1  적용범위

이 규격은  구조물의 외관 규격이며 기타사항은 현장여건과 감독관 및 감리자의 요청에 따라 다소의 조정이 가능하다.

4-1-2  분류

시설물의 용도 및 규격은 다음과 같다.

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
1. 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작설치
야간경관시설물	1,000*145*H2,160외	개	14	퀸스로드진입로공원1, 상가 내3개소
전봇대야간경관시설물	550*550*H2,000	개	2	퀸스로드 서편진입로
벤치	1,900*405*H420	개	8	퀸스로드 남편진입로
주차장E/V상단 및 벽면		개소	2

4-1-3 제조 및 가공

- 원자재를 모델 및 규격에 맞게 절단 가공 후 휨이나 뒤틀림이 없어야 하며 절단면은 깨끗하고 정교하게 가공 연마 되어야 하며 스테인레스 자재는 외표면에 인산염에 의한 방청피막을 형성한 후 내산성, 내습성, 내후성이 좋은 외부용 폴리에스터 계열 도료 또는 동등이상 품질의 도료를 사용하여 파우더 분체도장 또는 우레탄 열처리도장으로 마감한다.

4-1-4  마감 및 외관

1. 마감 및 외관

가. 외관은 견고하고 휨, 뒤틀림이 없도록 제작하여야 하며, 구조상 튼튼하게 제작하여야 한다.

나. 재료절단은 반드시 SHEARING CUT를 원칙으로 절단면이 일직선으로 깨끗이 절단 되어야 한다.

다. 다듬질은 양호하고 접합부분의 어긋남 등 현저한 결점이 없어야 한다.

2. 도장면으로 보이는 부분은 광택, 색조가 균일하고 도장얼룩 및 흘러내림 등이 없어야 한다.

3. 절단, 천공, 보강, 고정물 등의 제작가공은 공장에서 가공 하여야하며 현장에서는 설치를 위한 ANCHORING, SCREWING 작업에 국한하고 가능한 공장에서 제작 하여야 한다.

4. 지성시트 부착에 있어 표면의 기포가 생겨서는 안 되며 완성품의 품질관리를 위하여 낱개로 포장하여야 한다.

5. 용접 및 접합으로 인한 부분은 반드시 그 부분을 깨끗이 그라인딩 하여 소재와 동일한 방법으로 표면가공처리 하여야 한다.

6. 조립 후 프레임 외관의 마감을 손상 시키거나 긁힘이 없도록 하여야 한다.

4-1-6  기타 사항

1. 설치

가. 기초공사전 기존 시설물의 훼손 및 안전에 최대 중점을 두어야 한다.

나. 기초 보강용 앵커 및 강판은 잘 부착하여 흔들림이 없도록 고정 시키고 수평, 수직을 맞추어 견고하게 시공한다.

다. 마감재를 손상되지 않게 조립해야 한다.

라. 지면에 설치시는 앵커볼트 사용을 원칙으로 한다.

2. LED 조명

4-2 검사

4-2-1. 검사

1.외관검사

가. 외관상 흠집이나 광택도, 기형, 수직도 등 검사

2. 구조검사

가. 시설물 설치시 결합부위는 강한 풍압에도 변형되지 않게 조립한 후 견고하게 아르곤용접을 시행하여야 한다.

나. 스틸의 절단면과 PC접합부위 및 용접부위는 표면을 매끄럽게 가공하여야 하며 도장을 시행하는데 결함이 없어야 한다.

다. 볼트, 너트 및 와셔는 강한 풍압과 차량진동에 너트의 풀림을 방지하기 위해 풀림방지 너트를 사용하여야 한다.

라. 도장작업은 인산염을 사용하여 방청피막을 형성한 후 공장 분체도장을 시행하여야 한다.

4-3 제작 및 설치

4-3-1. 설치준비

(1) 작업에 임하기 전에 기상에 따른 제반 방호대책을 확인한다.

(2) 모재의 용접면은 충분히 건조시키고 페인트, 기름, 녹, 스케일 등 기타 유해한 것은 와이어 브러시 등으로 완전히 제거한다.

(3) 용접봉은 용접자세, 이음모양, 피용접재, 작업능률 등에 적합한 종류 및 지름의 것을 선정한다.

(4) 규격화된 보호구를 사용하고 작업자세를 단정히 한다. 용접용 케이블, 홀더, 용접 헬멧, 장갑, 보호안경 등은 규격화된 것을 사용한다.

(5) 용접봉의 건조상태를 유지하기 위해 휴대용 건조기를 현장 용접공이 휴대토록 한다.

(6) 조립도구를 부재에 용접할 때에는 용접부분을 될 수 있는대로 적게하고, 제거시에 는 이것을 떼어낸 뒤 매끈하게 마무리해야 한다.

(7) 가 용접은 변형, 어긋남 및 기공을 방지하기 위해 용접봉 및 가용접 위치 등을 충분히 고려하여 신중하게 하여야 한다.

(8) 용접 작업 중의 유독가스가 체류할 우려가 있는 곳은 적절한 환기설비를 하는 등 대책을 강구하여야 한다.

(9) 용접작업을 할 때에는 누전, 전격(電擊), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속, 아크 등에 의한 화재 등을 방지할 수 있도록 조치한다.

4-3-2. 용접부의 청소

(1) 용접에 지장이 되는 슬래그는 제거한다.

(2) 용접 중에 균열 등의 결함이 발견된 경우에는 그 부분을 완전히 제거한 다음 용접해야 한다.

(3) 용접중 또는 용접개시 전에 가 용접으로 균열이 발생한 경우는 그 부분을 완전히 제거한 다음 본 용접을 한다.

(4) 용접이 완료된 부분의 슬래그는 제거한다. 또한, 용접부 및 주변은 와이어 브러시 등의 적절한 공구로 스패터(Spatter)를 제거하는 등 청소를 하여야 한다. 고착된 스패터 중에서 마찰 접합면 이외의 부분은 제거하지 않아도 된다.

7.관리 및 보수

7-1. 녹방지 법

7-1-1. 비철금속제품으로 이에 접하는 타재료에 의해서 부식을 받을 염려가 있을 경우에는 도면 또는 시방에 의해서 방식(防蝕)처리를 한다.

7-1-2. 완료 후에는 보양재를 제거하고 청소한다. 또 필요에 따라서 왁스 등을 사용해서 닦는다.

7-2. 표면보수

7-2-1. 외부의 강한 압력으로 인한 스크레치가 발생하였을 경우 현장에서 스크레치면이 편평해지도록 샌딩한 후  금속공사 발색-도장-코팅의 공정을 재시공한다. 단 시공현장의 온도가 지정 온도에 맞지 않을 경우는 일정한 가설물과 온도조절기를 사용하여 최대한 동일한 발색이 나오도록 한다.

7-2-2. 스크래치 결함의 부위가 크고 심할 경우는 기초에서 분리하여 별도로 표면 공정을 재시공한다.

Ⅲ. 예 정 공 정

Ⅲ. 예  정  공  정 표

■ 공 사 명 : 퀸스로드 상점가 야간경관 시설공사 제작 및 설치

■ 공사기간 : 45 일

공 종	비 율 (%)	착 공 일 로 부 터 ( 일 )						비 고
		5	10	20	30	40	45
현장방문	5
시설물 제작	10
시설물 조립	10
기초철물 제작	20
현장설치	30
계	100	5	10	20	30	25	10