과   업   이   행   요   청   서

용역명	국채보상로 북편 노후하수관로(암거) 정밀안전진단 및 실시설계용역

2018. 5.

대구광역시 서구

제 1 장   총  칙

1. 과 업 명

○ 국채보상로 북편 노후하수관로(암거) 정밀안전진단 및 실시설계용역

2. 과업의 목적

○ 본 과업은 노후로 인한 손상, 파손 등에 따른 주변 토사 유실로 도로 동공, 침하의 원인으로 거론되는 하수암거의 기능 및 안전성을 확보하기 위해 실시하는 정밀안전진단 용역으로서, 대상 시설물의 물리적․화학적․기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 취하기 위하여 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 조사․측정․평가하여 보수․보강 등의 방법을 결정하고,

정밀안전진단 결과에 따라 하수암거 보수ㆍ보강 및 성능저하부분에 대한 회복방안을 제시하고 개선공사에 따른 실시설계도서 작성에 그 목적이 있다.

3. 과업의 기간 – 착수일로부터 120일

4. 과업의 범위

가. 과업의 개요

1) 과 업 명 : 국채보상로 북편 노후하수관로(암거) 정밀안전진단 및 실시설계용역

2) 과 업 량 : 정밀안전진단 및 실시설계 2,952m

3) 과업위치 : 국채보상로 북편 일원(6개소)

나. 대상 구조물 현황

1) 대상시설물 규격 및 구간

연번	위치	규격	연장(m)	비고
1	가르뱅리로21길	1.5×1.5	202
2	북비산로~가르뱅리로	1.5×1.5~2.5×1.5	740
3	문화로23길~와룡로100길	1.8×1.4~2.5×1.5	509
4	국채보상로60길~국채보상로56길	1.4×1.5	604
5	달서로~달서로26길	1.2×1.3~3×2	756
6	달서로12길	1.2×1.2	141
계			2,952

※ 규격 및 연장은 현장 실측을 통해 확인토록 하며, 그 결과를 과업에 반영

5. 과업의 세부내용

가. 현지 및 관련 계획 등 검토

나. 자료수집 및 분석

다. 현장조사 및 시험

라. 상태평가

마. 안전성평가

바. 종합평가

사. 보수·보강방법 및 실시설계

아. 보고서 작성

자. 사업수행 전반에 대한 인·허가, 재원협의 등 행정절차 지원업무

6. 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대하여 사전에 발주청의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

가. 사업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

나. 기본계획을 포함한 주요 내용 및 방침의 설정 또는 변경

다. 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

7. 과업수행 및 공정보고

가. 착수신고서 제출

1) 계약상대자가 과업착수 시 제출할 착수신고서와 착수신고서에 포함하여 제출할 서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다.

가) 착수신고서 제출 시 아래사항을 포함한다

(1) 기술용역 예정공정표

(2) 인력투입 계획서(과업책임기술자 선임신고서 및 선임계 등)

(3) 장비투입 계획서

(4) 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

나) 과업수행계획서(착수일로부터 15일 이내) 제출 시 아래사항을 포함한다.

(1) 대상시설물의 손상상황, 손상정도 및 손상원인, 하자발생 여부 및 범위, 구조 각 부위별 전반적인 조사항목(구조물의 품질상태, 내구성조사)결정 및 구체적인 조사방법 제시, 조사 일정계획서 작성, 분석 및 평가방법 제시

(2) 본 과업수행을 위한 조직체계 및 인원투입계획(책임기술자 명시)

(3) 참여기술자의 인적사항, 자격증번호, 참여과업내용 및 참여예상기간 등

(4) 보안대책 및 각서

(5) 사업책임기술자의 사용인감 또는 서명

(6) 안전관리계획서

다) 세부 공정계획서

라) 과업책임기술자 선임신고서(이력서 포함) 등

(1) 책임기술자 중 내국인은 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서, 외국인은 졸업증명서, 경력확인서 등 학력 및 경력을 확인할 수 있는 서류

(2) 본 과업을 수행하는 책임기술자는 『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 제9조(안전진단전문기관의 등록 등)의 규정에 의한 안전진단 전문기관으로 자격을 갖춘 자로서 국토교통부령으로 정하는 안전점검 및 정밀안전진단 교육을 이수한 자로서 본 과업과 유사한 용역사업을 수행한 경험이 있는 기술자의 사용인감 또는 서명하여야 한다.

마) 과업수행 조직표

(1) 분야별책임기술자로 반드시 구조기술사 1인 이상이 포함되어야 하며, 최종보고서에는 구조기술사의 견해와 서명이 있어야 한다.

바) 사전검토 보고서(착수일로부터 15일 이내)

2) 계약상대자는 당해 시설물의 설계도서 등 유지관리자료와 과업내용서 등이 법령 및 지침, 세부지침 등에 부합되는지의 여부를 검토하여 용역 착수일로부터 15일 이내에 발주청에 서면으로 보고하고 그 방침을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.

3) 설계도서 등의 사전검토를 거쳐 발주청의 방침을 받은 결과를 반영한 과업수행계획서를 작성하여 발주청에 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.

4) 설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 안전점검(정밀안전진단) 실시결과 보고서에 수록하여야 한다.

나. 공정보고

1) 계약상대자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간진도보고를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 점검책임기술자의 확인을 받아 발주청에 제출하여야 한다.

가) 과업추진내용 및 공정현황

나) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

다) 참여기술자 현황

라) 다음 달 과업수행 계획

2) 과업수행자는 월간 공정보고서에 전달의 인원투입실적 및 그 달의 인원투입 계획을 매월 5일까지 작성․제출하여야 한다.

3) 과업착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출해야 한다.

4) 별도의 중간보고회 및 최종보고회의 일정은 아래와 같으며, 발주청의 필요에 의해 수시로 공정보고를 실시할 수 있다.

(1) 1차 중간보고회 : 과업추진율 50% 수행시

(2) 2차 중간보고회 : 과업추진율 70% 수행시

(3) 최종보고회 : 과업추진율 90% 수행시

8. 인원의 투입

과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중에 “계약상대자” 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 “발주청”의 사전동의를 받아야 한다.

9. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

10. 과업수행자의 책임

가. 과업수행자는 수행한 본 과업의 성과에 대한 모든 책임을 진다.

나. 본 과업의 부분성과 및 최종성과의 내용의 미비, 과오, 기술상의 오류 등의 결함에 대한 과업수행자의 책임은 면제될 수 없으며, 본 계약의 당사자이외의 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 용역성과에 첨부자료로 사용된 경우도 과업수행자의 책임한계는 동일하다.

다. 본 과업수행에 따른 안전관리 및 교통정리 등의 미흡으로 발생되는 모든 민․형사상의 책임은 과업수행자가 지며, 일일안전교육도 철저히 시행하도록 한다.

라. 과업수행자가 제출한 과업성과상의 하자로 인하여 시비손실 또는 인명피해 기타공사 등 진행상 지장을 초래한 때에는 해당부분의 과업을 원인자부담으로 재시행하여야 하며, 관련법에 따라 발주청이 결정하는 책임부분에 대하여는 과업수행자는 용역의 재시행 및 손해배상 등의 책임을 진다.

마. 공정지연으로 인하여 발생되는 손해의 책임은 과업수행자에게 있다.

11. 안전관리

가. 일반

안전점검 및 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 진단측정장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립하여야 한다.

나. 안전점검 및 정밀안전진단 종사자의 안전

1) 안전점검 및 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며, 진단측정장비 및 기기를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

2) 밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

다. 공공의 안전

본 과업 수행으로 인하여 교통통제가 필요한 경우 아래 사항을 명기한 교통통제 요청서를 작성, “발주청”의 승인을 득한 후 서면으로 제출하여야 하며, 관련규정에 의거 안내간판 및 교통 유도시설 등을 설치하고 교통 정리원을 배치 시켜야 하며, 교통처리 및 안전관리 등의 미흡으로 인하여 발생되는 모든 사고에 대한 민, 형사상 책임은 “계약상대자”가 진다.

1) 교통통제 시간 및 기간

2) 교통처리(차선운영, 작업장 점용, 우회도로 등) 계획

3) 교통 신호수 배치계획(인원 및 지점표시)

4) 지점별 각종 안내판 설치 및 존치 기간 계획(종류 및 개수와 설치지점)

12. 설계변경조건

가. 발주청의 방침이 변경되었을 경우

나. 계약 체결 후 예정기간 및 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 명백하여 계약 금액의 조정사유가 발생하였을 때

다. 기타 상황으로 변동으로 과업의 범위․비용․기간 등 변경할 필요가 있을 때

라. 용역 시행과정에서 계획 및 용량변경, 사업의 인․허가 승인시 관계기관의 승인 조건과 과업범위의 변경이 필요하다고 인정되는 때

마. 천재지번 등 불가항력으로 불가피하게 변경이 필요한 경우

13. 보안사항

“계약상대자”는 본 과업수행 기간중 모든 용역사항에 대한 보안책임이 있으며, 과업시에는 다음사항을 준수하여야 한다.

가. “계약상대자”는 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 과업수행계획서와 같이 제출하여야 한다.

나. 모든 성과품은 “발주청”의 허락 없이는 임의로 소유하거나 복사 또는 외부 유출할 수 없다.

다. 과업수행 폐기물은 소각처리 하여야 하며, 작업용 보안사진은 “발주청”의 입회하에 폐기처리 하여야 한다.

라. 기타 보안에 대한 미 이행으로 발생되는 모든 책임은 “계약상대자”가 진다.

14. 해약조건

발주청은 다음과 같은 경우가 발생하였을 때는 일방적으로 해약할 수 있다.

가. 과업 수행이 불가능하다고 객관적으로 인정되는 경우

나. 발주청의 정당한 방침에 불응한 경우

다. 기타 계약조건을 위반한 경우

15. 용어의 해석

과업내용서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주청과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

16. 일반 사항

가. 계약상대자는 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도, 과업수행에 필요하다고 판단되어 발주청이 요청할 경우 이를 협의 조정하여 성실하게 이행하여야 한다.

나. 본 과업은 계약기간 내에 예정공정표에 맞추어 착오 없이 수행하여야 한다. 다만, 불가항력적인 사유 및 사회통념상으로 인정되는 부득이한 사유와 “발주청”의 기본방침 변경 등으로 인하여 과업의 일부 또는 전부의 변경이 필요한 때에는 “발주청”의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

다. 모든 성과품은 발주청의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출하여서는 안 된다.

라. 과업 폐기물은 소각 처리해야 하며, 보안이 필요한 작업용 사진은 발주청에 제출하여야 한다.

마. 기타 보안에 하자가 없도록 해야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

바. 각종 통계자료는 국가기관 등 공신력 있는 기관이나 단체 등의 자료를 사용하고, 그 출처를 표시하여야 한다.

사. 주민설명회, 기술자문 및 계약심사 등 각종 행정절차에 소요되는 비용은 “계약상대자”의 부담으로 한다.

아. 본 과업 완료 후 성과품의 보완이 필요할 시에는 계약상대자의 부담으로 보완하며, 본 과업수행 중 제출하는 각종 성과(보고)에는 “발주청”에게 제출한 책임기술자와 분야별 책임기술자의 인감이나 서명으로 연명 날인하여 제출하여야 한다.

자. 본 과업지시서 내용 및 과업수행 중 상호 의견차가 있을 경우에는 상호협의하여 처리한다.

차. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요하다고 판단되어 “발주청”에게 요청할 경우에는 “계약상대자”는 대가의 범위 내에서 상호 협의하여 성실하게 이행하여야 한다.

카. 본 과업수행 중 계획공정대비 추진실적이 95%미만일 때에는 공정만회 대책을 수립 제출하여야 한다.

타. 본 과업과 관련된 법령 등이 개정되거나 입법예고 등으로 개정이 확실시되는 경우에는 이를 감안하여 용역성과가 작성되어야 한다.

파. 본 과업수행에 소요되는 대가 및 항목은 국토교통부에서 고시한 내용에 따라 정산조정 한다.

하. 초기진단업무 시행중 구조물의 안전에 심각한 이상이 발견되어 긴급 보수를 필요로 할 경우 과업수행자는 즉시 이 사실을 서구청에 보고하여야 한다.

제 2 장  점검계획 및 실시설계 세부사항

1. 점검계획 및 실시설계 일반

가. 일반

점검계획은 현장에서의 사전조사를 실시한 후에 수립하며, 조사항목은 아래와 같다.

1) 현장여건 및 문제점

2) 시설관리자 및 주민의견 청취

3) 제반시설 관련 자료

이때 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부사항들에 대한 사전 정보를 갖고 점검에 임하도록 한다.

나. 점검계획 수립

사전조사 시 수집된 자료를 검토 후 점검계획을 수립하며, 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 조사범위 및 항목 결정

(1) 각 분야별 조사범위와 세부항목을 전체 점검계획에 맞추어 결정

(2) 책임기술자가 필요하다고 판단되는 경우 별도 조사항목 포함

2) 기존 점검자료 검토

기 발견된 결함의 확인을 위해 검토

3) 분야별 소요인원 및 구성

(1) 분야별 총 소요인원을 판단하여 가용인력을 구성, 투입계획 수립

4) 재료시험 실시에 대한 적정성 여부 판단

5) 진단기간 및 계획된 작업시간 예측

6) 진단범위 및 안전성에 대한 판단

7) 진단장비 선정

구조물의 진단에 필요한 재료시험 장비, 측량장비를 준비할 때에는 분야별 세부조사 항목에 부합되는 장비를 준비하도록 한다. 또한, 접근장비는 육안조사 및 점검장비에 대한 측정이 가능하도록 사다리, 고소차, 교량점검차, 비계, 점검보트, 예인선 및 부선 등을 준비한다.

이러한 장비선정 시에는 다음의 항목을 고려한다.

(1) 접근장비를 안전하게 지지하는지 여부

(2) 장비위치에 따른 교통통제의 필요성

(3) 장비설치에 따른 지장물 존재 여부

8) 진단종사자의 안전

점검업무 및 접근방법과 관련하여 점검자는 안전사고 예방에 유의한다.

9) 기타 점검자와 발주청이 필요하다고 판단되는 사항

나. 과업(정밀안전진단 및 실시설계) 수행 적용 기준

본 과업은 다음의 현행 제규정 및 지침에 의거하여 제반사항을 성실히 이행하여야 한다.

1) 시설물의 안전관리에 관한 특별법령

2) 토목공사표준일반시방서(국토교통부)

3) 콘크리트구조설계기준(국토교통부)

4) 콘크리트표준시방서(국토교통부)

5) 건설기술관리법 품질시험 규정

6) 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단지침(국토교통부)

7) 안전점검 및 정밀안전진단세부지침(한국시설안전기술공단)

8) 지반침하대응 하수관로 정밀조사매뉴얼, 하수관로·맨홀 조사 및 상태등급 판단기준 표준매뉴얼(환경부)

9) 하수도공사 시공관리요령(환경부)

10) 하수도시설기준(환경부)

11) 대구시 하수도정비 기본계획

2. 점검실시 및 실시설계 세부사항

가. 자료수집 및 분석

발주청이 보존하는 감리보고서․시설물관리대장 및 설계도서 등 관련 서류와 다음에 명시된 자료를 수집하고 검토․분석하여 본 과업의 기초자료로 활용한다.

1) 설계도서

시설물의 준공도서로서 종․평면도, 단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서, 수리․수문계산서, 공사시방서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서

2) 시설물관리대장

3) 시공관련 자료

4) 안전점검 및 정밀안전진단 자료

5) 보수․보강공사 자료

나. 현장조사 및 제반 관련 시험 실시

1) 사전에 기존자료를 검토하여 예상되는 각종 손상에 대하여 충분히 이해한 후 현장조사에 임한다.

2) 현장조사는 시설물의 안전점검 지침에 의해 실시하며, 점검대상 구조물에 대한 상세 외관조사 및 현장시험을 실시하여 부재별로 상태평가에 활용한다.

3) 상세 외관조사 시 주요 결함이 발견될 경우 이에 대한 안전성검토를 실시한다.

다. 선택과업

선택과업은 과업수행 전 계약상대자와 합동으로 실시한 사전조사 결과에 따라 조사항목을 선정하며, 과업수행 중에 발생되는 항목은 협의하여 추진한다.

라. 상태평가

상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

정밀안전진단에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 안전점검․정밀안전진단을 실시한 사람은 외관조사 결과를 안전점검․정밀안전진단 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다. 지반침하 대응 하수관로 정밀조사 매뉴얼, 하수관로·맨홀 조사 및 상태등급 판단 기준 표준매뉴얼에 따라 조사 및 상태등급 작성 판정한다.

마. 안전성평가

책임기술자는 계측 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내(하)력 등을 종합적으로 평가하여 지침의 안전성평가 기준에 따라 시설물의 안전성평가 결과를 결정한다.

보고서에는 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한다.

바. 종합평가 및 안전등급 지정

1) 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합하여 지침의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

2) 정밀안전진단을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다.

다만, 정밀안전진단 실시 결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수․보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

사. 보수․보강방법 및 실시설계

1) 일반

보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

보수를 위해서는 상태평과 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수․보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

2) 보수․보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 본 과업내용서, 지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.

보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는 지를 판단하여야 한다.

3) 보수․보강 수준의 결정

보수․보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정한다.

(1) 현상유지(진행억제)

(2) 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

(3) 초기 수준 이상으로 개선

(4) 개축

4) 공법의 선정

구조물 결함에 따른 보수․보강은 보수재료와 공법 선정 시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

따라서 시설물 관련 제반 자료, 점검 및 진단 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과를 기초로 하여 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수․보강공법을 선정하여야 한다.

5) 보수․보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수․보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

(1) 보수보다 보강을, 주부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.

(2) 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

6) 유지관리 방안 제시

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로, 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

7) 1) ~ 6)에 따른 실시설계시행 및 실시설계도서 작성

8) 실시설계도서 작성시 고려사항

① 시공중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 조사 및 설계

② 환경친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

③ 건설폐자재 활용방안 검토

④ “발주기관”과 시공자간의 클레임 발생이 최소화 되도록 설계도서 작성

⑤ 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

⑥ 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준을 말한다)는 표준시방서 및 전문시방서를 기준으로 작성하되, 공사의 특수성, 지역여건, 공사 방법 등을 고려하여 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하여야 한다. 공사시방서 작성은 공사시방서 작성요령에 의거 작성하여야 하며, 시공 상세도면의 목록 제시

제 3 장  보고서 작성 방법

1. 일반

정밀안전진단(정밀점검) 실시결과 보고서는 시설물 관리주체의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성․제출하여야 하며, 세부적인 작성 방법은 지침을 참조한다.

2. 정밀안전진단 보고서에 포함될 사항

가. 서두

보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

1) 제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)

2) 정밀점검 결과표(안전등급)

3) 시설물 현황표

4) 참여기술진 명단

5) 시설물의 위치도

6) 시설물의 전경사진, 부위별 사진

7) 정밀점검 실시결과 요약문

8) 보고서 목차

나. 정밀안전진단의 개요

정밀안전진단의 범위와 과업내용 등 정밀안전진단 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

1) 점검의 목적

2) 시설물의 개요 및 이력사항

3) 점검의 범위 및 과업내용

4) 사용장비 및 기기 현황

5) 점검 수행 일정

다. 자료수집 및 분석

정밀안전진단의 관련 자료를 검토․분석하고 그 내용을 기술한다.

1) 설계도면, 구조계산서

2) 기존 정밀점검․정밀안전진단 실시결과

3) 보수․보강이력 및 용도변경

4) 시설물의 내진설계 여부 확인

5) 기타 관련 자료

라. 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

1) 기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 결과분석

2) 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

3) 유수장애시설물 조사현황

4) 하수암거 굴곡부, 사이펀 등 변형 현황

5) 재료시험 및 측정 결과분석

마. 시설물의 상태평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 시설물의 상태평가 결과를 작성하며, 작성 방법은 세부지침에서 기술한 내용을 따른다. 지반침하 대응 하수관로 정밀조사 매뉴얼, 하수관로·맨홀 조사 및 상태등급 판단 기준 표준매뉴얼에 따라 조사 및 상태등급 작성 판정

1) 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정

2) 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

바. 시설물의 안전성 평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 내(하)력, 사용성 등을 검토하고 시설물의 구조적, 기능적 안전성을 평가한다.

1) 현장 재하시험 및 계측 결과분석

2) 지형, 지질, 기반, 토질조사 등의 결과분석

3) 시설물의 변위, 거동 등의 측정결과 분석

4) 시설물의 구조해석 및 구조계산을 통한 분석결과

5) 수문, 수리 등 해석결과 및 분석 (관리주체의 요구 등 필요한 경우)

6) 시설물의 내(하)력 평가

7) 시설물의 내진성능, 사용성 평가

8) 정일안전진단 결과 시설물의 보수·보강방법을 제시한 때에는 보수·보강시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 구조안전성 평가 포함 시행

9) 시설물의 안전성평가 결정

안전성평가 작성 방법은 세부지침에 기술한 내용을 따른다.

사. 종합평가

시설물의 상대평가와 안전성평가 결과를 종합하여 안전상태 종합평가 결과의 결정 종합평가 작성 방법은 세부지침에 기술한 내용을 따른다.

아. 안전등급 지정

정밀안전진단 실시결과 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 세부지침에서 기술한 내용을 따라 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

자. 보수·보강 방법

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수·보강 방법을 제시함.

(내진성능 평가 후 내진능력 부족시의 경우를 포함)

1) 보수·보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등

2) 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하영야 한다.

차. 종합결론 및 건의

1) 정밀안전진단 실시결과의 종합결론

2) 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

3) 기타 필요한 사항

카. 부록

1) 과업내용서

2) 외관조사망도

3) 구조해석 모델링 및 수치해석 자료 (입출력자료는 보고서에 포함)

4) 측정, 시험, 계측 성과표

5) 상태평가 결과 자료

6) 안전성평가 결과 자료

7) 시설물관리대장 사본

8) 현황조사 및 외관조사 사진첩

9) 사용장비 및 기기의 사진

10) 사전조사 자료일체(사전검토 보고서, 과업수행계획서 등 관련 자료)

11) 관내 교량⋅터널 점검이력 및 현황 종합정리

12) 기타 참고자료

(정밀안전진단 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서 등 관련 자료 포함)

제 4 장  성과품 납품목록

본 용역의 납품예정 성과품은 과업종료 15일전에 감독관에게 제출 사전 검토를 받아야 하며, 과업과 관련한 성과품은 다음과 같다.

종 류	제출시기	내 용	수 량	비 고
최종보고서	준공과 동시	- 작업일지, 현황조사 사진 - 외관조사망도 - 최종보고서 - 요약보고서 - 유지관리지침서 - 정밀점검(진단)도면 (보고서에 포함) - 관계기록 사진첩, 부록 - 실시설계도면(A3) - 실시설계도면(양면, A4) - 공사시방서 - 실시설계내역서 (단가, 수량산출서 등 포함) - CD(관련 전산서류 일체)	각1부 각3부 각5부 각5부 각5부 각5부 각5부 각5부 각5부 각5부 각5부 2SET

※ 과업 성과품은 최종 납품 시 발주청과 협의하며, 사정에 의하여 일부 수량이 변경될 수 있다.

※ 상기 수량은 최종 납품수량이며, 검토를 위하여 별도 제본하는 수량은 미포함되어 있다.

제 5 장  예정공정표

본 용역의 과업기간은 착수일로부터 120일로 한다.

과 업 내 용	과 업 기 간								비고
	30일		60일		90일		120일
1. 과업세부계획 및 사전검토서 작성
2. 자료수집 및 예비조사
3. 제원 및 외관 조사,비파괴 시험
4. 중간보고회
5. 보완조사 및 수시보고
6. 최종보고회
7. 실시설계 및 각종 심사 등 행정절차 지원
8. 보고서 작성 및 인쇄
소 계