경로당 ·어린이집 내진성능평가 및 정밀안전진단 용역

과 업 이 행 요 청 서

2018. 7.

	대구광역시 서구
	사회복지과

< 목     차 >

제1장 일반사항

1. 과업의 명칭	3

2. 과업의 목적	3

3. 과업의 개요	3

4. 주요업무의 사전승인	5

5. 과업일반사항	6

6. 적용 관련 법령 및 지침	9

제2장 점검계획 및 세부사항

1. 점검계획	10

2. 과업의 세부사항	10

3. 선택과업	14

4. 종합결론	15

제3장 보고서 작성

1. 보고서 작성	17

2. 보고서 제출	18

제1장 일반사항

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『경로당·어린이집 내진성능평가 및 정밀안전진단용역』이라 한다.

2. 과업의 목적

본 용역은 지진·화산 재해대책법 제15조 및 같은법 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)에 따른 내진설계가 적용되지 않은 기존 공공시설물을 대상으로 정밀안전진단을 실시하여 시설물에 대한 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하고 내진성능평가를 통해 내진보강 방안 제시로 시설물이 지진에 대비한 안전성 확보 및  효용성을 증진하는 데 그 목적이 있다.

3. 과업의 개요

가. 과업대상(13개소)

시설물명	위 치	구 조	층수 (지하/지상)	연면적 (㎡)	준공 연도	비고
비산4동어린이집	국채보상로76길 34(비산동)	철근콘크리트	1/4	495	1992
상이동어린이집	북비산로 104-8(이현동)	철근콘크리트	1/4	627	1994
삼화경로당	달구벌대로373길 7-5(내당동)	시멘트벽돌	0/3	146	1996
비산1동경로당	통학로52길 30(비산동)	철근콘크리트	0/3	146	2004
상록경로당	달서로18길 42-3(비산동)	철근콘크리트	0/3	163	2005
일구경로당	평리로85길 15(비산동)	철근콘크리트	1/3	237	1993
비산6동제2경로당	달서로27길 13-1(비산동)	철근콘크리트	1/4	430	1994
성우경로당	서대구로63안길 30-22(비산동)	시멘트벽돌	0/3	290	1993
평산경로당	통학로40길 37-2(평리동)	철근콘크리트	0/3	121	2004
평리2동경로당	국채보상로60길 35-9(평리동)	철근콘크리트	1/3	374	1993
평광경로당	국채보상로50길 42-37(평리동)	철근콘크리트	1/3	396	1993
도기경로당	국채보상로39길 9-2(평리동)	철근콘크리트	1/3	416	1995
원대1.2가제2경로당	달서천로86길 6-10(원대동2가)	철근콘크리트	0/3	374	1995

나. 과업의 범위

본 과업은『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』(이하 “특별법” 이라 함)과     『시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부, 2018)』, 『시설물의      안전 및 유지관리의 실시에 관한 세부지침(한국시설안전공단)』, 기타 내진성능

평가를 위한 자료를 기준으로 하여 대상 건축물 전반에 관한 상태와 안전성을 평가하기

위해 다음의 내용을 포함한다.

1) 자료수집 및 분석

- 설계도서 검토

- 시공 당시 각종 자료 검토

- 건축물 보수 및 유지관리 내용 검토

2) 진단 계획수립

3) 시설물 외관조사 및 현황조사

- 주요부재 규격 실측

- 주요부재의 균열 유형 및 진행상태 조사

- 균열폭 및 깊이 측정

- 콘크리트 품질평가(시공상태)

- 철골부재의 상태조사

- 누수현상과 원인조사

- 외벽창호 및 코킹 결함조사

- 각층 사용 실태 조사

4) 비파괴 조사

- 철근 배근 상태조사(철근탐사)

- 철근 부식상태 측정

- 콘크리트 압축강도 측정(반발경도법, 초음파법 등)

- 콘크리트 중성화상태 파악

5) 구조체 변위조사

- 주요부재의 상부하중에 따른 변형․변위조사

- 외벽 모퉁이 기둥 4개소의 수직도 조사

6) 구조물의 응력해석 및 안전성 평가

- 건축물 현황조사와 비파괴 조사 결과에 따라 주요구조부위에 대한 구조응력 해석

- 사용하중 초과 부위에 대한 구조응력 검토

- 조사자료를 기준으로 구조 안전성 검토

- 구조 검토결과에 따른 문제점 도출과 평가

- 결함내용에 대한 상태 평가

7) 구조물의 내구성 및 유지관리 평가

- 조사결과에 따른 상태평가

- 효과적인 유지관리 방안 제시

8) 보수․보강방안 제시

- 결함정도에 따른 적정한 보수․보강 방안 제시

- 장․단기로 구분된 보수․보강계획 수립

9) 시설물의 효율적인 유지관리 방안제시

- 결함정도에 따른 적정한 보수․보강 방안 제시

- 장․단기로 구분된 보수․보강계획 수립

10) 내진성능평가 및 향상방안 제시

11) 종합평가

12) 보고서 작성

13) 기타 발주자가 필요하다고 요구하는 사항

나. 과업 기간 : 착수일로부터 120일간

본 용역의 과업기간은 착수일로부터 120일로 한다. 다만, 계약상대자는 다음의

경우에 발주기관의 승인을 득한 후 기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변 및 부득이한 사유로 인하여 용역의 일부 또는 전부 변경이 불가피한 경우

2) 발주기관의 계획변경 등 내부방침에 따라 본 과업중단 또는 지연 및 과업내용의

현저한 변경이나 증∙감이 있을 때

3) 과업수행 계획단계에서 예기치 못했던 변경이 불가피한 경우

4. 주요업무의 사전승인

가. 사전 협의사항

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 기타 감독공무원 지시나 수급인 판단에 따라 승인이 필요한 사항

나. 협의사항의 이행

과업시행 중 발주처의 계획 또는 방침변경 등의 사유로 과업변경이 필요할 때에는      발주처는 수급인과 사전 협의․결정하며, 결정사항에 대하여 수급인은 지체     없이 이행하여야 한다.

다. 용역수행자의 교체

1) 과업수행에 참여한 기술자는 과업기간 중 수급인이 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주처의 사전 동의를 받아야 한다.

2) 발주처가 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대하여는, 발주처의 요구에 의거, 즉시 교체하여야 하고 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 책임은 수급인에게 있다.

3) 본 과업을 수행하는 책임기술자는 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제7조의 규정에 의한 자격을 갖춘 자로서 국토교통부장관이 정하는 “안전점검 및 정밀안전진단 교육을 이수한 자” 이어야 한다.

5. 과업일반사항

가. 본 과업은 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침기준에 적합하게 수행하여야 한다.

나. 용역수행자는 본 과업지시 내용을 숙지하여 전반적인 용역 업무를 성실히 수행

하여야한다.

다. 용역수행자는 수행업무가 관련법규 또는 과업내용에 적합하여야 한다.

라. 용역수행자는 과업수행시 안전사고 예방에 철저를 기하여야 하며, 안전사고

발생시 응급조치 및 사후처리에 최선을 다하고 이에 따른 비용발생은 용역

수행자부담으로 한다.

마. 본과업에 투입한 비용은 인건비, 직접경비 등으로 세분하여 작성하되 산출 내역         및 증빙서류을 첨부하여야하며, 본과업 수행에 소요된 비용을 명기하고         계약범위 내에서 정산한다.

바. 수급인의 책임

1) 수급인은 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙 및 지침에 따라 제반사항을          성실하게 이행하고 수행한 본 과업의 성과에 대한 모든 책임을 진다.

사. 과업수행 서류제출

1) 착수계 제출시 현장대리인계, 용역수행 세부계획서, 참여기술자 편성현황 및

비상연락망을 제출하여야 한다.

2) 용역수행은 관계법규에서 자격을 인정하는 자가 시행하여야 하며, 착수계 제출시    참여기술자의 안전점검 및 진단과정 이수자격 증빙서류를 제출하여야 한다.

3) 사업수행계획서

- 과업추진 방향 및 계획

- 과업수행을 위한 조직체계 및 인원투입 계획

- 예정공정표

- 보안대책 및 각서

- 과업 수행을 위한 안전조치 계획

- 기타 진단수행에 필요한 사항

아. 기록보존

용역수행자는 작업사항에 대한 기록보존을 위하여 사진촬영을 실시한다.

자. 적용 및 준수이행

기타 본 과업에 필요한 적용기준은 다음 지침서에 따라 수행한다.

1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙

2) 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침

3) 기타 건축물 구조안전 및 콘크리트, 철골·철근콘크리트 표준시방서 기타 관련법규 등

차. 본 과업이행요청서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요하다고

판단되어 발주기관에서 요구할 경우에는 이를 성실하게 수행하여야 한다.

카. 보안사항

1) 수급인은 과업수행 중 알게 된 정보에 대하여 보안책임이 있으며, 보안 규정을          준수해야 한다.

2) 수급인은 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수계

제출 시 발주처에 제출하여야 한다.

3) 수급인은 작업을 위해 출입하는 용역 참여자의 명단을 제출하여야 한다.

4) 모든 성과품은 발주처의 허락 없이 임의로 소유 또는 복사하거나 외부로 유출          할 수 없다.

5) 과업수행 폐기물은 소각 처리하여야 하며, 촬영한 사진은 감독공무원 입회하에         폐기 및 삭제 처리해야 한다.

6) 기타 규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.

7) 보안관련 준수사항은 과업수행원 모두가 알게 하여야 한다.

타. 해약조건

발주처는 다음과 같은 조건일 때 일방적으로 해약할 수 있다.

1) 도급자가 하도급 하였음에도 발주처에 하도급 사실을 통보하지 않은 때

2) 과업 이행이 불가능하다고 인정될 때

3) 발주처의 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

4) 기타 계약조건을 위반할 때

파. 설계변경조건

1) 과업수행중 점검대가, 지침변경 및 수량변동이 발생하여 설계변경이 불가피할 때

2) 본 과업수행 중 특수조사 등 발주처가 필요하다고 판단되는 공종이 있을 때

3) 기타 계약 내용변경으로 인한 계약금액 조정이 필요한 경우

4) 추가조사비 항목의 조사방법 등 변동사항이 발생하여 설계변경이 불가피 할 때

5) 기타 물량변동이 있을 경우 예산 범위 내에서 조정 정산한다.

하. 과업수행 책임 및 기타사항

1) 계약상대자가 제출한 과업 성과의 하자로 예산손실 또는 인명 피해 기타    공사 진행상 지장을 초래하였을 때에는 원인을 파악하여 보완, 재시행 하여야    하며 발주기관이 결정하는 적정하고, 합리적인 책임범위에 대하여 손해배상을    하여야 한다.

2) 본 과업이행요청서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업 수행 상    필요하여 요청하는 경미한 사항에 대해서도 계약상대자 부담 하에 성실히    수행하여야 한다.

3) 본 용역과 관련하여 과업 완료 후에도 발주기관의 요청이 있는 경우

자료 내용 보완과 전산화 관련 도면작성에 최대한 협조하여야 한다.

4) 구조계산서 등 관계 자료와 산출근거는 부록에 수록하여야 하고 시설물 조사표는     정형화 하여야 하며, 발주기관의 유지관리에 활용할 수 있도록 작성하여야 한다.

6. 적용 관련 법령 및 지침

가. 지진·화산재해대책법 및 같은 법 시행령

나. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

다. 건축물 내진성능평가 가이드라인(행정안전부)

라. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부)

마. 시설물의 안전 및 유지관리의 실시에 관한 지침(한국시설안전공단)

바. 기존 건축물의 내진성능 평가 및 향상요령(국토교통부‧한국시설안전공단)

사. 콘크리트 구조설계기준(국토교통부)

아. 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

자. 기계표준 일반시방서(국토교통부)

차. 전기시설 기준에 관한 규정(국토교통부)

카. 건설기술관리법 품질시험 규정

제2장 점검계획 및 세부사항

1. 점검계획

가. 일반

점검계획은 현장에서의 사전조사를 실시한 후에 수립하며 조사항목은 아래와 같다.

- 현장여건 및 문제점

- 시설관리자 등 의견청취

- 제반시설 관련자료

이때 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상 이나

세부사항들에 대한 사전 정보를 갖고 점검에 임하도록 한다.

나. 점검계획 수립

사전조사 시 수집된 자료를 검토 후 점검계획을 수립하며 다음사항이 포함

되어야 한다.

1) 조사범위 및 항목결정

- 각 분야별 조사범위와 세부항목을 전체 점검계획에 맞추어 결정

- 책임기술자가 필요하다고 판단되는 경우 별도 조사항목 포함

2) 기존 점검자료 검토

- 기 발견된 결함의 확인을 위해 검토

3) 분야별 소요인원 및 구성

- 분야별 총  소요인원을 판단하여 가용인력을 구성, 투입계획수립

4) 재료시험 실시에 대한 적정성여부 판단

5) 진단기간 및 계획된 작업시간 예측

6) 진단범위 및 안전성에 대한 판단

2. 과업의 세부사항

가. 자료수집 및 분석

1) 시설물 유지관리담당 부서에서 보관중인 유지관리 관련 자료의 수집․분석

2) 대상시설물의 설계도면과 구조계산서상의 세부설계 내용에 대한 조사 및 분석

3) 과업수행 세부계획 수립을 위해 유지관리 관련 자료를 활용하되, 기존 자료가

미흡한 부분에 대하여는 사전 현장답사를 시행

4) 시설물관리대장 작성에 필요한 자료 수집

5) 상기 항목 외에 필요한 사항에 대하여는 조사, 수집 및 분석을 시행하여야 하며  분석

결과 구조물에 대한 최적합 유지관리 방향을 제시하여야 한다.

6) 구조물의 안전성, 균열 등 결함사항에 대해 진행성 여부판단이 어려운 경우   전문가의 자문을 받아 제시한다.

7) 각종 측정장비는 성능에 이상이 없는 것의 사용을 원칙으로 하고 각종조사       및  품질시험 항목은 국토교통부 고시 제2018-45호 "시설물의 안전 및 유지관리

실시 등에 관한 지침"에  따라 진단대상의 여건을 고려하여 추가항목이 필요       할 때에는 협의 결정하고, 소요성능 및 측정의 정밀․ 정확도를 유지하도록

관리하여야 하며「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 의하여  검․교정을

받은 것을 사용한다.

8) 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침에 의거 시행하되 시료          채취 등이 필요시에는 콘크리트 구조물에 손상을 최소화하는 범위에서 채취

시험량은 사전에 감독관과 협의시행 하여야 한다.

나. 현장조사 및 시험(해당사항 적용)

1) 외관조사

대상시설물의 전반적인 외관상태에 대한 현장조사로서 진단부위 및 진단사항은

국토교통부의 시설물의 안전 및 유지관리의 실시 등에 관한 지침에 의거 시행한다.

2) 부재 손상조사 (콘크리트 및 강재)

- 수평 및 수직균열

- 박리박락, 철근노출, 백화현상

- 열화, 골재분리

- 철근의 부식, 누수, 체수

- 강재부식, 변형조사, 강재도장, 상태조사

- 볼트 체결상태

- 면외 휨의 발생여부

- 처짐 조사

- 수평 및 수직균열, 박락, 철근노출

- 백화현상, 변색, 열화, 골재분리, 누수, 체수, 철근의 부식

- 수평운동, 경사 또는 침하

3) 비파괴 현장시험

- 각종 시험의 방법 및 항목은 국토교통부 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에

관한 지침에 의거 시행한다.

- 비파괴 재료시험의 결과는 그 분야에 경험이 있는 자에 의해 해석되고          평가되어야 하며 이전에 같은 시험이 실시된 경우에는 시험결과를 비교하여         차이점을 분석 평가하여야 한다.

- 콘크리트 강도조사

① 비파괴검사법 : 반발경도법과 초음파법을 조합한 방법을 사용하여야 하며                          다른 검사법을 사용할 경우 발주처와 협의하여야 한다.

② 파괴검사법 : 코어채취를 통한 검사방법을 사용하며 채취부위는 외관                        조사 후 제반여건을 고려하여 시행하여야 하며 기타시험 필요시                           발주처와 상호협의 하여야 한다.

③ 시료채취 : 구조적으로 문제가 없는 부위선정

④ 콘크리트 구조물의 경우 염분함유량 분석, 비파괴시험, 압축강도, 탄성계수,           콘크리트 배합 추정 등 측정

⑤ 균열조사 : 균열양상, 심도, 균열폭등을 각 부재별로 조사한다.

⑥ 균열조사장비: 균열의 폭 및 길이 측정(크랙스케일, 균열 경)

⑦ 측정된 균열을 자료화(도면, 사진대지 등 발주처의 요구에 맞는 형식)

⑧ 균열의 진행성 조사(균열게이지를 부착하여 진행성 여부 판단)

- 철근 배근 조사

① 배근간격, 직경조사 : 자기법(ferroscan) 또는 전자파법(RC-Radar)을 이용

- 화학적 분석

① 중성화 시험: 페놀프탈레인법에 의한 중성화 깊이 측정

- 염화물시험

① 전위차 적정법 및 질산은 적정법을 이용한 콘크리트내의 염소이온중량의 측정

다. 상태평가

- 외관조사 결과분석

- 현장실험 및 재료시험 결과분석

- 콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 소견

라. 안전성 평가

안전성평가는 재료시험, 외관조사 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와          함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 각종계측, 측정, 조사 등을 통하여 얻은         결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내력 등을 종합적으로          평가하여 건축물 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」의 안전성평가 기준에

따라 안전성평가를 실시한다.

1) 시설물의 손상부위 조사, 시험, 측정 및 손상원인을 정확히 분석하고, 시설물의          부위별 손상 등에 대한 보수보강방안을 제시할 수 있도록 엄밀히 조사하여          그 근거 자료를 제시하여야 한다.

2) 외관조사, 구조해석 등의 결과를 종합적으로 분석하여 내하력을 평가하여야 한다.

3) 구조해석을 통한 구조 안전성 평가시 평가기준은 관련 설계기준을 적용하되,

설계 당시 시방서 기준과 최근 시방서 기준을 비교 평가하여 검토한다.

4) 안전성 평가는 시공된 구조물의 부재치수 및 시공상태 등을 정밀 조사 및 분석하여

실측된 구조물의 치수에 의한 구조해석을 실시하여야 한다.

5) 구조해석 및 부재단면 검토 시에는 시공 상태(현재상태)를 기준으로 하고 각종

조사에 의한 결과와 비교 검토하여야 한다.

6) 각 구조물 부재별(기둥, 슬래브, 보등)로 해석내용을 명시하여 안전도 평가가

일관성을 유지할 수 있도록 검토하여 제시하여야 한다.

7) 상세 외관조사, 각종시험 및 구조검토결과를 통해 나타난 결함부위는 결함의 원인을         분석하여 제시하여야 하며 이에 따른 적합한 보수․보강공법을 제시하여야한다.

마. 종합평가 및 안전등급지정

1) 상태평가 결과와 안전성평가 결과를 비교 검토하여 최종적인 종합결과를 평가한다.

2) 정밀안전진단을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한

결과로부터 안전등급을 지정한다.

바. 시설물 내진성능 보수·보강방법 제시

내진성능 보강방안은 내진성능평가 결과를 근거로 보강방안을 제시한다.        즉 해당 대상시설물의 내진성능 요구수준인 즉시거주, 인명안전, 붕괴방지       등의 목표 내진성능수준을 만족할 수 있도록 다음과 같은 조건을 고려하여       최적의 내진성능 보강방안을 제시한다.

- 대상시설물 손상부위 및 안전위험 요소들이 보수․보강을 통하여 개선이 가능한          경우 보수․보강공법 및 안전에 우선하여 부위별 순위를 부여하고, 보수․          보강 공사와 의견을 제출하여야 한다.

- 보수․보강공법의 채택시 필요한 경우 구조해석 및 실험을 실시함으로써 공법의         적정성을 확보하여야 한다.

- 시설물의 부위별 손상(크랙, 누수, 결로 등)에 대한 장기, 단기별 조치방안을         구체적으로 제시하여야 한다.

- 구조물의 기능을 유지하기 위하여 필요한 사항(보수대상, 공법, 소요예산)을         작성하여 제시하여야 한다.

사. 유지관리 방안 제시

대상시설물의 내진성능평가 결과에 따라 향후 대상 시설물의 유지관리시 유의사항 및 유지관리 방법 등을 포함한 유지관리 방안을 작성하고 해당 유지관리 관계자에게 기술전파 교육을 실시한다.

3. 선택과업

가. 내진성능평가 및 향상방안 제시

1) 국토교통부 고시 제2018-45호 "시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침"을 준용하여 정밀 내진성능평가 보고서 및 향상방안을 제시하여야 한다.

- 보강 대상시설물의 용도와 보강부위의 안전성 및 경제성 고려

- 보강재료 및 보강공법에 따른 현장시공 시 제약조건 고려

- 기타 내진보강 전 기존 부재는 원 구조성능을 회복할 수 있도록 적정한 보수 실시

4. 종합결론

가. 종합결론

계약상대자는 정밀안전진단의 실시결과에 따라 대상시설물의 손상부위에 대한 보수․보강공법 및 부위별 우선순위를 부여하고, 보수․보강방안에 대한 기본 도면을 작성하여야 하며, 특수공법에 의한 보강이 필요할 경우, 시방 또는 특기사항을 명시하여야 한다

1) 상태 및 안전성평가 비교 분석

2) 시설물의 안전상태 종합 분석

나. 효율적인 유지관리방안제시

1) 시설물의 기능을 유지할 수 있도록 시설물별 특성에 맞는 효율적인 유지    관리 방안을 제시하여야 한다.

2) 본 과업수행 중 파악한 유지관리상 문제점은 적절한 보완대책을 작성하여    유지 관리 개선 사항으로 제시하여야 한다.

3) 내구성능평가 및 결과를 제시하고 보수보강 부위별 우선순위와 대책을 세워야 한다.

다. 내진성능평가 및 향상방안 제시

1) 내진성능평가 및 내진보강방안 수립

- 내진성능평가 방법 및 절차는 아래와 같으며 본 시방서에 기술되지 않은 세부사항은 "기존 시설물(건축물) 내진성능 평가 및 향상요령" (국토교통부ㆍ한국시설안전공단)의 내진성능평가 기준 및 절차, 내진성능 예비평가, 상세평가 등에 대한 내용을 참고하여 작성한다.

- 내진성능평가 방법 및 절차

ㆍ내진성능 예비평가, 1단계 내진성능 상세평가, 2단계 내진성능 상세평가

2) 내진성능 예비평가(정밀점검 시 수행과업을 포함하여 기술)

- 현장조사 및 부재재원(규격) 조사

ㆍ기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성

ㆍ전체 구조 부재의 제원 및 규격조사

- 평가방법

지진하중에 저항하는 수직부재의 재료강도와 단면치수로부터 개략적인 횡하중저항능력을 평가하고 이를 지진하중에 의해 건물에 작용하는 밑면전단력과 비교하여 강도측면에서 내진성능을 안전측으로 평가

- 평가절차

ㆍ비정형성(평면비정형성, 수직비정형성) 검토

ㆍ재료강도 및 부재강도 평가

ㆍ수직부재의 전단저항능력, 횡하중저항능력 산정

ㆍ지진하중 산정

ㆍ성능수준의 판정

3) 1단계 내진성능 상세평가

- 선형 정적 절차(Linear Static Procedure) 혹은 선형 동적 절차(Linear Dynamic Procedure)의 구조해석 절차를 통해 내진평가를 수행한다.

- 평가절차(구조요소의 모델링 방법)

ㆍ구조요소의 모델링(RC부재의 유효강성, 조적채움벽의 유효강성)

ㆍ하중조합(중력하중, 변형지배거동, 하중지배거동)

ㆍ부재강도 평가

ㆍ성능수준의 판정

4) 2단계 내진성능 상세평가 (정밀 내진해석)

- 비선형적해석방법을 사용하여 대상 건축물의 내진성능을 정확히 평가하고 평가기준 지진에 의하여 발생할 수 있는 피해의 정도를 최대한 정밀히 예측하는데 목적이 있다.

- 성능수준에 대한 평가는 산정된 구조물 성능점(Performance Point)에 대하여 구조물의 성능수준에 따른 설계 거동한계를 설정하여 산정된 성능점에 대해서 구조물의 변형 및 부재의 강도 등이 현행 내진 설계기준에 적합한지를 평가하여 구조물의 내진성능을 평가한다.

5) 내진성능평가 및 결과를 제시하고 최적의 내진성능 보수보강 대책을 세워야 한다.

- 보강 대상시설물의 종류

- 보강부위 내진안전성 및 경제성 고려

- 보강재료 및 보강공법에 따른 현장 시공 시 제약조건 고려

제3장 보고서 작성

1 . 보고서 작성

가. 작성기준

1) 보고서 내용은 용역 수행에 따른 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 하고,     『기존 시설물 내진성능 평가 및 향상요령』에 의거하여 작성되어야 한다.

완성된보고서는 시간이 경과한 후에도 설명과 결함에 대한 해석이 가능하도록      하며, 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 양식에서 상호 참조할 수      있도록 한다. 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기       위한 수단으로 사용한다.

2) 과업 수행에 사용한 공식 자료와 통계는 그 근거와 발행 연도를 제시하여야 한다.

3) 성과품 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며,     이 경우 한글을 병용하여야 한다.

4) 본 과업의 성과는 과업시행부분에서 제시한 기준 및 절차에 따라 작성되어야 한다.

5) 기술분야별 성과는 상호 연관성을 표시하여 색인, 판독, 검색 등이 용이하도록     작성되어야 하며, 부록 작성 시 관련 자료는 산출근거를 명시하고 색인(Index)     등이 작성되어 포함되어야 한다.

6) 보고서는 정밀점검, 내진성능평가, 내진보강계획 등을 구분 색인하여 작성(1장....      2장...... ․․․등)하여야 한다.

- 작성요령

· 규    격 : A4(국배판), 백상지 300면, 양면인쇄

· 글자크기 : 10포인트

· 제    본 : 좌철

2 . 보고서 제출

가. 성과품의 제출

1) 수급인은 본 용역의 납품 예정 성과품을 과업종료 15일 전에 감독 공무원에게       제출하여 사전검토를 받아야 한다.

2) 수급인은 검토 받은 용역 성과품을 수정하여 감독공무원의 확인을 받은 후, 최종       성과품을 제출토록 한다.

나. 제출목록

1) 종합보고서 ....................................... 5부(아래한글화일 포함)

2) 요약보고서 ....................................... 5부(아래한글화일 포함)

3) 유지관리지침서 ............................... 5부(아래한글화일 포함)

4) 현황사진첩, 주요과업수행 사진첩 ................ 5부

5) 성과품 CD-ROM .............................................. 5 Set

6) 보수․보강도면 및 내역서(시방서 포함) ..... 5부(컴퓨터 파일 제출)

- 내진보강 공법 포함하여 작성

7) 각종 설계도서, 준공도면 등 사본류 일체

8) 기타 발주처가 요구하는 사항

다. 기 타

1) 용역 결과는 용역결과보고서에 빠짐없이 반영시켜야 한다.

2) 이전의 진단 및 점검시 지적된 사항과 신규로 지적된 사항은 구분하여 표기      하여야 한다.

3) 보수․보강도면은 DWG(CAD Format)를 사용하여 작성하며, 도면에 사용되는      문자는 Window7 표준폰트와 한글2010을 사용하여야 한다. 끝.