서구 성산어린이집 리모델링

실내인테리어공사 시방서

2018. 12.

목         차

1.  공사 일반사항	1

2.  가설 공사	2

3.  철거 공사	4

4.  경량 공사	5

5.  금속 공사	6

6.  창호 공사	7

7.  목 공 사	8

8.  도장 공사	9

9.  시트 공사	9

10. 냉·난방기 및 전열교환기 공사	10

11. 바닥공사	10

12. 유리 공사	10

13. 기타 공사	11

1. 공사 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 성산어린이집 리뉴얼공사에 적용하며 본 시방서에 표기하지 않은 사항은 대한    건축학회의 표준시방서에 준한다.

나. 설계도서: 설계도서란 설계도면 및 특기 시방서를 말한다.

다. 감독원: 감독원이라 함은 공사발주자가 지정한 관계직원 또는 감리자를 말한다.

라. 이의에 대한 협의: 설계도서에 명기되지 않은 사항이나 설계도면간의 상이함 또는 시공상의 의문이나 문제점이 있을 때는 감독원과 협의하여 결정하며 감독원의 지시에 따라 공사를 집행할 수 있다.

마. 수속: 특기 시방에서 정하는 바를 제외하고는 시공자 부담으로 최단 기일 내에 처리하여야       한다.

바. 관리: 공사장의 관리는 근로안전관리규정, 보건관리규정 및 산재 보험법, 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 행하고 기타 사항은 건설부 제정, 표준시방서에 따른다.

사. 실시공정표: 공사시공자는 착공 전에 공정표, 가설물, 비계발판 공사용 기계기구등의 시공설비, 창고 및 작업장, 기타 용지 사용에 대하여서는 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

아. 시공 상세도면: 시공자는 시공 상세도 작성계획서와 부합되는 분야별 적정 설계요원을 현장에 투입시켜 공정단계별 시공 상세도를 작성, 감독원의 승인을 득해야 하며 시공 상세도 이외에 시공상 필요하다고 감독원이 판단하여 별도로 지정하는 부위 또는 관련 및 별도공사와의 연결부위에 대해서도 시공 상세도를 작성해야 한다.

자. 재료 및 반입 반출

1) 본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS 국산 최고품을 사용하고, KS가 아닌 것은 KS 표준품과 동등이상의 성능이 있다고 확인된 것을 감독원의 승인을 득한 후 사용한다.

2) 재료의 반입시 설계도면과 적합한지 확인하고, 감독원이 요구하면 증빙자료를 첨부하여 보고한다.

차. 시험검사

1) 본 특기 시방서에서 정한 재료 시험용 공시체는 감독원의 입회하에 채취 또는 제작하고 봉인하여 검인을 받고 담당원이 지정하는 시험소에서 시험을 하되 그 성적서를 제출하여 승인을 받는다.

2) 도면 또는 특기 시방서에서 정한 것 이외의 재료에 대하여서도 감독원이 필요하다고 인정할 때에는 시험을 할 수 있다.

3) 시험 또는 검사에 필요한 경비는 시공자 부담으로 한다.

카. 공사보고 및 공사사진

1) 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 소비, 천후, 기타 공사에 필요한 사항을 기재한 공사보고서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

2) 공사 진행 중 감독원이 필요로 하는 장소 또는 지하 매설 부분을 천연색 사진으로 촬영하고, 특기가 없는 한 12cm x 9cm 크기로 인화하고, 일시, 장소, 공정을 기록하여 공정별 순서대로 앨범에 정리하여 제출한다.

타. 시공업체는 공사 준공 전 준공도면(도면, 디스켓(CD)) 및 준공서류를 감독원에게 제출 승인 후  준공하도록 한다.  준공에 관한 모든 사항은 시공업체에서 책임 준공토록 한다.

2. 가설공사

가. 가설 재료: 가설공사에 사용하는 재료는 신품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.  다만 중고재 사용 시에는 구조, 기능 및 사용상 지장이 없다고 확인된 중고재에 한해서만 감독원의 승인 하에 사용할 수 있다.

나. 가설건물: 모든 가설건물은 규정된 규모로 감독원이 지정하는 장소에 설치하며, 위험물이나 인화물질을 저장하는 창고는 화재의 위험을 방지 할 수 있는 장소에 설치하고 위험표시를 한다.

다. 대지측량:

1) 도급자는 공사 착수 전 주변현황측량을 감독원 입회하에 실시하고 기준점을 설치 수시로 점검 보고한다.

2) 지하굴토공사로 인한 안전사고 발생과 인접지 및 인접도로 시설물(도로 포장상태, 상하수도관, 가스관, 케이블, 공동구 피해대상이 되는 구조물 등)을 측량하고 위해 방지대책을 강구하여야 한다.

라. 줄띄어보기 및 규준틀 기타:

1) 줄띄워보기: 건축물의 위치를 확정하기 위하여 감독원 입회하에 줄 띄워보기를 한다.

2) 규준틀: 목재의 형상, 구조 등은 건설부 표준시방서의 규정을 따르고, 그 기준 수평기준틀을 지상 1층에 견고히 설치하되 시공 중 변동이 없도록 수시 점검한다.  지하층의 수평규준틀은 지상의 수평규준틀에서 잡되, 감독원이 제시하는 방법에 의하여 다각도로 검토하며, 먹메김 놓기는 구체 및 기초 중심위치에 놓는다.

3) 기준점(bench mark): 감독원의 지시에 따라 이동할 염려가 없는 곳을 선정하여 표시하며 적당한 곳이 없을때에는 콘크리트등으로 견고하게 설치한다. 기준점의 위치 기타 사항은 도면 작성 기록하여 두고, 보조 기준점을 3~4개소 설치한다.  기준점은 이동 및 변형 등이 없게 감시 보호한다.

마. 가설울타리: 공사 중 외부인의 출입통제 및 안전을 고려하여 적당한 범위로 가설 울타리를 설치하고 담당원의 지시에 따라 출입문을 설치한다.  또한 주변 미관에 지장이 없도록 가림막을 설치한다.  높이는  2m~2.5m로 한다.

바. 비계설치: 시공 및 감독에 편리하고 안전하도록 견고하게 설치하고 그 유지 및 관리에 항상 주의한다.

1) 강관비계: 표준 시방서에 준한다.

2) 강관 틀비계:

- 재료: 부재 및 부속철물은 KSF 8003(강관틀 비계)에 합격한 것을 사용한다. 이 규정이외의 것을 사용할 때는 감독원의 승인을 받는다.

- 기초: 기둥관의 밑동에는 밑받침 철물을 사용한다.  지반의 침하가 우려될 경우에 콘크리트 등을 사용하여 안전한 구조로 하여야 한다.

- 가새, 띠장 및 수평재: 도리방향은 각각의 세로틀 사이에 가새 또는 이에 준하는 것을 설치하고, 최상층 및 5층 이내 마다 띠장틀 등의 수평재를 설치한다. 가새의 조립은 핀 또는 나사못으로 하고, 진동 기타에 의해 헐거워지지 않도록 한다. 작업조건으로 부득이하게 그 부분의 가새를 제거할 때에는 그 부분의 상하에 수평재 또는 띠장틀을 설치한다.

- 구조체와의 연결: 세로 틀은 수직 방행 6m, 수평방향 8m 내외의 간격으로 건축물의 구조체에 견고하게 연결한다.

사. 비계다리

1) 적용범위: 현장 여건 참조

2) 너비 90cm이상, 물매 3/10을 표준으로 하고 층별로 되돌음 또는 계단참을 설치한다.

3) 발판널은 내밀지 않도록 깔고 이음부분은 될 수 있는 한 겹침 이음을 피하고 비계장선 등에 완전히 고정한다.

4) 발판널은 단면 1.5cm x 3cm 정도의 미끄럼막이 틀을 30cm 내외의 간격으로 고정한다.

아. 낙하물 방지망(방호선반)

건물 외곽 주위에는 비계용 강관 파이프를 사용하여 지상2층 바닥부터 시작하여 15m이내(4~5개 층) 마다 건물 외곽부 또는 외부비계로부터 2m이상 경사 20도~30도 각도로 내밀어 외부 비계 또는 건물 구조 체에 결속시키고 #21-10 x 10 아연도금 철망(#10 P. V. C코팅 농형 철망, 나일론 그물망)을 깔고 필요에 따라서 그 위에 P. V. C 코팅 천막지를 덮어 모래 또는 잡물의 비산낙하를 막아야 한다.

자. 위험물 저장창고

도로 및 유류 기타 인화성 재료의 저장창고는 건축물 및 재료를 둘 곳에서 격리된 장소를 선정하여 관계법규에 정하는 바에 따라 방화구조 및 불연구조로 하고, 각 출입문은 자물쇠를 달고 소화기를 비치한다.

차.  재해방지, 기타

1) 재해 방지

공사실시에 따른 위험방지, 화재방지 및 풍수해 방지는 건축법, 근로안전관리규정, 산재보호법, 소방법 및 전기관계법 기타 관련되는 법규에 적절한 대책을 강구하며, 이에 필요한 각종 표시는 도급자 부담으로 설치한다.

2) 낙하물에 대한 위험방지

전체 건물의 외부는 모두 낙하물 방지 망을 설치하되 그 위치는 도면을 참조하여 설치하며, 작업 및 통행의 안전에 만전을 기하도록 하며, 구조 및 설치방법은 건설부 표준시방서에 의한다.

카. 안내판

감독원이 지시하는 크기 및 내용의 공사개요 안내판을 지정하는 위치에 1개를 설               치한다.

타. 공사용 각종 설비

급수, 배수, 동력 및 전등 등 각종 설비는 필요에 따라 감독원과 협의하여 설치한다.

3. 철거 공사

가. 본 시방은 건축물의 실내전부 또는 일부를 철거하거나 실내 마감의 개보수를 목적으로 절단 또는 해체를 하는 공사에 적용한다.

나. 철거공사 계획 전에 대상건물(실내)의 조사 및 인근 주변 환경을 조사하여야 한다.

다. 철거 건물(실내)의 조사는 건물 설계도에 의해 직접조사를 실시하고 설계도가 없는 경우에는 실측하여 간접조사를 한다.

라. 철거를 시작하기 전 사전 조사를 토대로 철거방법과 작업내용에 관한 계획서를 세우고 안전관리에 만전을 기한다.

마. 철거하기 전에 기존시설 보양 및 특히 바닥 보양을 중점적으로 관리하여야 한다.

바. 철거공사는 철거대상 내용 및 시공조건에 맞는 적절한 방법을 선정하여야 한다.

사. 철거 시공업자는 정확한 공정계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

아. 공사 수행시 소음, 진동, 분진, 해체분진의 비산, 낙하 등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하여 적합한 작업을 하여야 한다.

자. 건물 내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 하수도 등의 중요 배관설비에 대한 봉인 및 사전조치를 확인 후에 철거하여야 한다.

차. 폐기물 관리법에 따른 철거 작업에 수반하여 발생하는 잔재물, 폐자재, 금속재 및 조적, 콘크리트 잔해물 등이 포함되며, 폐기물은 폐기물 지정업체에 의뢰하여 폐기물을 반출한다.

4. 경량공사

가. 달대 및 인서트

1) 인서트는 천장 반자틀 설치후 천장 끝에서 200mm 떨어져서 900mm 간격으로 격자를 설치한다.

2) 행거볼트의 간격이 900mm를 초과할 시 반드시 보강 처리하여야 한다.

3) 달대는 9mm이상 굵기로 사용하되 높이가 1.5m이상일때는 보강재를 설치 하여야 한다.

나. 캐링 찬넬

1) c-38*12*1.5mm의 아연 도금된 성형재로서 900mm 이내로 배열하고 연결부분은 찬넬 조인트를 사용하여 구부러지거나 손상됨없이 수평으로 정확히 설치하도록 한다.

다. 몰딩

1) 천장과 벽체의 접속부분에는 지정색 칼라 AL몰딩이나 메탈트림을 사용하여 마감되도록 한다.

라. 등기구 보강

1) 에어컨, 전등, 점검구, 디퓨저 등 전장부착물을 설치시 천장 개구부 주위에 캐링 찬넬이 절단된 부분마다 찬넬등으로 반드시 보강하여야 한다. 기존 천장부분도 확인후 보강하여야 한다.

마. 석고보드 붙이기

1) 바탕치기일 때 적용

보드를 M-BAR중심이 되게 붙이며, 이음매가 M-BAR 중심에 오게한다. 이때 맞은편 보드는 이음매가 서로 엇갈리게 부착한다.

2) 치장치기일 때 적용

바탕보드는  M-BAR에 수평이 되게 부착한다. 나사못의 머리는 보드표면보다 조금 들어   가게 시공한다.

바. 천장 점검구

1) 감독원이 지정하는 위치 및 현장여건에 맞추어 설치한다.

2) 점검구의 뚜껑은 천장재와 동일재로 마감한다.

3) 점검구 주위에는 규격별 보강재를 설치하고 알루미늄 점검구 450*450을 시공한다.

4) 규격은450*450mm로 한다.

바탕보드는 M-BAR에 수평이 되게 부착한다. 나사못의 머리는 보드표면보다 조금 들어가게 시공한다.

5. 금속공사

가. 샘플 제출 및 기타

1) 기성 금속물은 미리 샘플을 제출하여 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리에 대해 감독원의 승인을 받는다.

2) 자재 발주시 도면부분을 고려하고 현장 여건에 맞춰 감독관과 협의를 거쳐 최종 발주를 진행한다.

3) 세이프 도어 발주시 현장여건에 맞춰서 제작과 분체 도장시 현장 도료 색상과 동일하여야 한다.

나. 금속재료

이 공사에 사용되는 철, 비철금속 및 2차 제품은 소제, 제품모두 한국산업규격 규정에 있        는 것은 그에 따르고, 기타 대해서는 도면 및 시방서에 의하거나 승인을 받는다.

다. 시공

1) 금속공사에 사용되는 제품들은 수직, 수평에 맞고 또한 관련공사에 맞추어 도면에 따라 위치에 바르게 설치한다. 감독관과 협의는 꼭 해야한다.

2) 노출된 이음부위는 상호간 정확히 맞도록 설치하고 눈에 보이는 곳이나 개구에는 실란트와 조인 충진재를 사용한다.

3) 공장맞춤 또는 조인팅에 필요한 절단, 용접, 납땜, 연마의 과정에서 손상된 마감을 보수하고 교정한 자국이 남지 않도록 마감이나 페인트의 초벌피막을 보수하여야 한다.

라. 녹막이처리

강철제 금속제품의 녹막이처리는 도금처리 및 공사시방에 정한 것을 제외하고 2회 칠한다.

감독관과의 협의는 꼭 해야한다.

6. 창호 공사

가. 적용

내·외부 각종 창호의 제작 및 설치 공사에 적용한다.

나. 세부시공 상세도의 작성

1) 각종 창호의 제작 착수전 설계도면 및 시방서를 기준으로 한 현장 검측에 의하여 창호의 종      류 및 재질별, NO별, 위치별 제작설치, 타공종(바닥, 벽, 천장, 기타)과의 접합 마무리 상세      를 포함시켜 나타낸 창호재료별 전문업체의 세부 상세도를 작성하여 감독원의 승인을 득해      야 한다.

2) 세부 시공상세도상에는 창호재의 보강철물, 기타 부속재의 종류, 설치위치, 재질 및 앵커 고      정방법, 위치, 유리끼우기, 물빠짐 구멍의 위치, 크기, 기타 감독원이 지시하는 부분을 상세      히 나타내야 한다.

다. 견본품의 제출

감독원이 지시하는 FULL SIZE의 창호 또는 접합부에 대한 부분적인 실제 단면에 대함 견본      품과 창호금물, 부속재 등에 대한 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

라. 창호제작 일반 공통 사항

모든 창호의 제작은 승인된 세부 시공상세도의 의하여 제작하되 승인된 창호철물과 일치될      수 있는 구조이어야 하며 제작 착수전 감독원, 창호별 제작 및 설치업체, 창호금물 납품업       체, 인접부위 타 공종 시공업체 등 충분한 합동협의 후에 제작되어야 한다.

마. 철제창호

1)   - 문틀 : 1.6mm

- 문 : 문판(후라쉬판):1.2mm, 올거미 및 띠장: 1.6mm,

창호 금물 설치용 기타 보강판:2.3mm

- 앵커 연결철물: 2.3mm

- 방청 페인트 : KSM 5311-2종

- 마감 페인트 : KSM 5312-1종 조합페인트

2) 도아 크로우져, 정첩, 도아록등의 창호금물등을 부착하는 부위의 내측에는 2.3mm두께의 보강철판을 부착해야 한다.

3) 앵커 연결철물은 상하 5㎝, 좌우 2㎝이내의 이동이 가능한 구조로 제작하여 공장에서 미리 부착시켜 현장에 반입되어야 하며 설치간격은 아래 기준에 따른다.

- 문틀 : 문틀 상하단으로부터 20㎝위치와 중앙부등 3개소 이상

- 창틀 : 상하 수평재: 45㎝간격 이내    수직재: 3개소

바. PVC 및  ABS 창호

1)일반사항

제작 전 제작도 및 공작도를 작성하여 감독원에 승인을 얻은 후 제작 및 설치에 착수한다.

공사 착수 전 SHOP　DRAWING을 작성하여 감독원의 승인을 받은 후 제작 및 발주하여야      한다.

2)제작

- 현장실측 : 모든 창호는 설치 전 현장을 실측 후 제작설치토록 한다.

- 제작 발주시 제조회사 및 관련된 업체의 스팩, 디자인, 마감재... 기타 감독원과 협의를 하여      야한다.

- ABS도어 발주시 최종 마감면이 방염처리가 원칙으로 하고 필증을 제시하여야 한다.

- 3연동 발주시 레일부분에 좌, 우 댐버역할이 다충족된 사항을 체크 후 발주를 한다. 3연동도      어 잠금장치부분은 감독원과 협의 후 진행한다.

- 도어모양은 도면을 참조로 하며, 최종은 감독원과 협의후 진행한다. 교실부분 이중도어는 여      닫이도어에 상,하 오도시를 설치하고 도어부분에 도어락 설치는 감독원과 협의 후 결정한다.

7. 목공사

가. 재료

1) 모든 수장재 나무는 함수율 15% 이하의 뒤틀리거나 옹이가 없는 것을 사용한다.

2) 합판은 KSF 3101(라왕베니어코아 합판)의 규격에 적합한 것을 사용한다.

3) 도면에 표기되어 있지 않는 수종 중 표면에 나타나는 것은 라왕이나 미송 그 외의 것은 육송      으로 한다.

나. 공법

1) 이음은 응력이 적은 곳에서 한다.

2) 각층 주요부는 천장 평면 상세를 작성하여 감독관의 승인을 득한 후에 시공한다.

3) 접착제는 요소수지 목재접착제나 페놀수지 목재접착제를 사용한다.

4) 철물류는 KS 규격품을 사용한다.

5) 못의 지름은 널 두께의 1/6이하로 하고 길이는 나무두께의 2.5 – 3배로 하되 널두께가          10mm이하일때는 4배를 기준한다.

6) 대패시 마무리는 경사진 광선을 비추어서 거스러미 및 대패자국이 없게 하고 감독원의 승인      을 받는다.

7) 수장재의 못은 숨은 못치기를 원칙으로 한다.

8) 반자돌림대 및 벽체 조이너는 되도록 이음이 없도록 한다.

8. 도장공사

가. 재료

종 별	규 격	장 소	비 고
수성페인트	V.P	도면 참조	3회
유성페인트	에나멜	각종 철재문 및 문틀	3회
유성페인트	워시프라이머	각종 철재문 및 문틀	1회

나. 일반사항

1) 모든 페인트는 상표가 완전하고 개봉하지 아니한 채로 반입하여 KS표시여부, 격번호, 품명,      제조년월일, 포장의 번호 및 수량, 구성성분(안료 및 요액), 희석방법, 색명 및 번호 등에 대      하여 감독자의 확인을 받는다. 수성페인트의 도장은 주위의 온도가 10도에서 32도사이의 조      건에서 도장하도록 한다.

2) 모든 도장은 도장하기 전에 바탕처리의 유무를 확인하고, 확실한 바탕처리가 끝난 후 도장하      도록 하며, 각 공정에 따라 감독자의 확인을 득한 후 다음 공정으로 들어간다.

3) 도장의 품질에 대해 감독원이 필요하다고 인정할 때에는 전문기관에 시험 의뢰함.

4) 가연성 도장재료는 필히 현장에 보관은 아니되며 상시 이동을 원칙으로 하며 특히 방화에 주      의하고 창고내와 그 주변에서의 화기 사용을 엄금한다.

5) 도장재료 선택 시 어린이 활동공간 환경안전관리 기준에 적합한 제품 사용을 원칙으로 한다.

9. 시트공사

가. 일반사항

1) 자재는 반드시 감독원에게 검수를 받으며 감독원이 지정한 자재를 사용한다.

2) 필름자재는 반드시 방염승인된 제품을 사용하여야 한다.

3) 접착성 또는 마무리 상태를 양호하게 하기 위해 요철 부분이나 이음새부분에 퍼티 또는 샌딩      처리를 하여 되도록 평이하게 마무리가 되도록 한다.

4) 퍼티는 요철부위나 이음새부분은 2회이상 처리하고, 밀착성이 뛰어나고 피막이 굳는 타입을      사용한다. (포리빠데)

5) 표면을 180번 정도의 샌드페이퍼로 연마하여 부드럽게 한 후, 신나를 적신 천으로 완전하게      제거한다.

6) 가연성 도장재료는 필히 현장에 보관은 아니되며 상시 이동을 원칙으로 하며 특히 방화에 주      의하고 창고내와 그 주변에서의 화기 사용을 엄금한다.

7) 모든 면에 프라이머를 균일하게 도포한다.

8) 필름재료 선택 시 어린이 활동공간 환경안전관리 기준에 적합한 제품 사용을 원칙으로 한다.

10. 냉‧난방기 및 전열교환기공사

가. 일반사항

1) 자재는 반드시 감독원에게 검수를 받으며 감독원이 지정한 자재를 사용한다.

2) 냉‧난방기 및 전열교환기는 자재내역서 및 도면에 준하여 발주 및 시공한다. 단, 현장변경시      감독원과 협의를 진행 후 조절한다.

3) 업체 선정시 A/S 및 유지관리가 잘 되는 업체로 선정을 하고, 감독원과 협의 후 업체선정을      원칙으로 한다.

11. 바닥공사

가. 일반사항

1) 자재는 반드시 감독원에게 검수를 받으며 감독원이 지정한 자재를 사용한다.

2) 기존 바닥재는 보양을 철저히 진행한다.

3) 부분 보수시 최대한 동일색상 사용을 원칙으로 한다.

12. 유리공사

가. 재료

1) 판 유리 : KSL 2001 굴곡이 없고 평활 할 것

2) 유리의 재료는 도면에 표기된 것을 기준으로 하되, 반사율, 색상등은 감독관의 승인을 득한     후 선정한다.

종류	시공위치	두께	색상
망입 유리	DOOR	7 m/m	투명
PAIR 유리	PVC 창호	22m/mPAIR	투명

* 기타유리는 창호도 참조

나. 시공

1) 유리의 가공 및 제작업체는 도면 및 시방서에서 정하는 각종 유리의 견본품을 300×300mm      또는 감독원이 지정하는 치수로 제작 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

2) 각종 유리의 치수는 창호별 제작 및 설치업체가 작성한 후 세부 시공상세도를 기준으로 하여      감독원, 창호제작 및 설치 업체, 유리가공 제작 및 끼우기 업체간 충분한 협의 후 결정되어      야 한다.

3) 실런트 : STRUCTURAL GRAZING SYSTEM 실리콘계 실런트로서 재질, 색상에 대하여 관      련자료 및 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득한 제품

4) 유리 끼우기 도중 또는 유리끼우기 완료 후 손상, 오염, 파손된 유리는 책임소재를 불문하고      조속히 교체 시공한다.

5) 유리청소는 감독원이 지시하는 시기에 창호, 유리, 실런트, 기타 인접 마감면에 변질, 변색,      오염 등에 전혀 유해하지 아니한 재료를 사용하여 깨끗이 청소 후 감독원의 검사를 받아야      한다.

13. 기타공사

가. 공사 진행 전 미리 방염업체선정 및 자료요청 후 감독원에 보고한다.

나. 사무실 벽면에 종이벽지 샘플 및 자료를 감독원에 제시 후 발주를 한다.

----------------       이 하   여  백      ------------------