하수도 준설공사 (연간단가계약)

공 사 특 별 시 방 서

1. 본 공사는 토목공사 일반표준시방서, 본 공사 시방서 및 기타 해당    시방서에 의거 시행한다.

2. 본 공사의 시행중 발생되는 각종 발생품은 감독관의 지시에 따라     반납 또는 교체 처리한다.

3. 본 공사는 특별한 사유없이 공사를 지연할 수 없다.

4. 본 공사는 작업위치마다 공사표지판 및 안전시설 설치후 작업에 임    하여야 하며, 특히 교통문제, 공해문제(소음)에 대한 대책수립 및 준    설후 주변 청소을 반드시 하여야 한다.

5. 본 공사구간은 주요간선도로, 소방도로 및 사도 등으로서 주간 작    업을 원칙으로 하며,   부득이 야간 작업시(예:시장내, 주민요구시     등) 사전에 발주처와 협의하여 시행한다.

6. 본 공사 설계공종 이외의 필요한 공종이 있을시 일위대가표에 의한    값에 낙찰율을 적용한 값으로 추가 시행할 수 있다.

7. 본 공사 설계물량은 하수관로의 평균 퇴적깊이로 산정하였으며, 작    업실적에 따라 정산할 수 있다.

8. 본 공사 시행에 발생되는 제반사고(민,형사)에 대하여는 도급자가     책임을 진다.

9. 본 공사의 제반지시는 분임경리관을 대신하여 주관과에서 지시하     며, 공사완료 후 준공처리시 정산토록 한다.

10. 본 공사 작업으로 인하여 기존 시설물을 파손할 경우 원상복구하    여야 한다.

11. 본 공사 시행중 불가항력적인 장애물이 발생하였을 경우에는 발주    처와 협의하여 처리하여야 한다.

12. 준설토 처리는 대구광역시 환경자원사업소(달성군 다사면 방천리    421번지일원)으로 한다.

13. 폐기물관리법시행규칙 제14조(별표 5)에 의하여 오니(슬러지        (sludge))의 경우는 탈수․건조 등에 의하여 수분함량 85%이하로     사전처리를 한후에 매립하여야 한다.

14. 정기종합감사결과 개선사항 감사관실-10187(2010.12.27), 물관리과    -1496(2011.2.8)호에 의거 하수도 기계준설 산출기준 및 정산기준을    반영한다.

15. 본 공사의 특수성을 감안할 때 준설차량 고장인 경우 긴급상황시    민원해결이 사실상 불가능 함으로 평상시 장비점검을 철저히 하고,    부득이 장비 고장으로 작업을 못할 경우 대체 장비를 투입하여야     한다.

하수도 준설공사(연간단가계약)

공 사 시 방 서

제 1 장   총   칙

1. 적 용 범 위

(1) 본 시방서는 대구광역시 하수도 관거의 준설작업에 적용한다.       (이하 작업이라 한다)

(2) 시방서, 설계도서등에 이의가 발생된 때에는 감독원의 지시 또는        협의에 의거 시행한다.

2. 법령등의 준수

(1) 도급자는 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기 타의       관계법령, 조례, 규칙등과 우리구와 타기업(공사) 등과 체결하고        있는 협정을 준수하여야 한다.

(2) 본공사에 종사하는 근로자에 대한 제법령등의 운용은 도급자가       비용을 부담하고 책임진다. 또한 산재보험제도에 수반하는 비용은       필요상당분은 도급액에 포함되어있으므로 그 운용에 있어서는       도급자의 책임으로 한다.

3. 수속절차 및 제출서류

(1) 도급자는 공사구간내 필요시 도로사용 및 작업중의 교통통제 등        에 대하여는 관계부서에 사전 허가를 받아야 한다.

(2) 도급자는 계약체결 즉시 아래 서류를 제출하여 승낙을 받아        착수한다.

㈎ 현장대리인계 및 기술자 명단

㈏ 착 공 계

㈐ 공 정 표

㈑ 도급내역서

㈒ 시공계획서

㈓ 도로교통안전관리 계획서

(3) 제출한 서류의 내용을 변경할 필요가 생겼을 경우 즉시 변경계를        제출한다.

(4) 도급자는 일보를 매일 우리구가 지시하는 양식에 기입하여        제출할 것.(양식별도)

(5) 작업이 완료된 경우 즉시 아래 서류를 제출할 것.

㈎ 준 공 계

㈏ 작업기록 사진

㈐ 준공 도서

㈑ 기타 감독원이 지시한 사항

4. 현장 체제

(1) 도급자는 작업의 기술 및 경험을 가진 기술자를 상주시켜 소정의       업무를 종사시켜야 한다.

(2) 도급자는 작업원을 선정하여 질서 정연하게 작업을 시키고        또한 숙련을  요하는 작업에는 상당한 경험을 가진 유경험자를       현장에 배치한다.

(3) 도급자는 적정한 작업의 진척을 할 수 있도록 충분한 수의        작업원을 배치하여야 한다.

5. 작업시 주민과의 협조

(1) 도급자가 작업시, 인근주민등과 협의룰 필요로 할 때, 또는        주민의 민원사항이 있을 경우 즉시 감독원에 보고하고              지시를 받아 성의를 갖고 주민과 협의하되 그 결과는 즉시        보고하여야 한다.

(2)  도급자는 어떠한 경우라도, 주민들로부터 작업과 연관해서        보수 등을 받아서는 안된다. (작업원등의 상기 행위에 대해서는       도급자가 그 책임을 진다.)

6. 피해 보상 및 배상

(1) 도급자는 하수도 시설물에 손상을 입혔을때는 즉시 감독원에          보고하고 감독원의 지시에 따라, 신속하게 원상복구 한다.

(2) 도급자는 작업함에 있어 주의와 의무를 태만히 하여 제3자에          게 피해를 주었을시 그 복구 및 배상에 전 책임을 진다.

7. 공정관리

(1) 도급자는 착공계에 첨부된 공정표에 따라, 사전에 감독원과 협의        하여 실시공정표를 작성제출한다.

(2) 공정관리는 실시공정표에 의거 적정하게 시행한다.

(3) 예정작업공정과 실적이 차질이 있는 경우 필요한 조치를 강구         하여 작업이 원활히 진행되도록 한다.

(4) 매일 작업실적 보고서를 작성 작업의 진척 상황을 감독원에게         제출할 것.

(5) 작업현장 형편상 휴일 또는 야간에 작업을 시행할 필요가 있는        경우 미리 그 작업내용, 작업시간등에 대하여 감독원의 승낙을        받는다.

제 2 장   안전관리

1. 안전설비 설치 및 현장관리

(1) 작업시에는 안전시설을 현장상황에 따라 충분히 설치한 후 시        행한다.

(2) 간선도로변 작업은 출퇴근 시간대를 피하여 시행한다.

(3) 작업중 교통안전을 위해 교통정리원을 배치하고 제3자도 알          수 있도록 완장 및 차량 유도장비를 완비하여 근무에 임하도         록 한다.

(4) 현장의 정리정돈 및 현장관리에 세심한 주의를 갖고 작업에         임하도록 한다.

2. 작업원의 안전관리

(1) 도급자는 작업전에 항상 세심한 주의를 하여, 체류하는 유독 가스        혹은 산소결핍으로 인한 사고에 대비하여 충분한 사전조사 및        대책을 강구하여 사고예방 및 작업원 안전관리에 만전을 기하        여야 한다.

(2) 하수본관과 같은 밀폐 공간 작업시 「밀폐공간 작업 안전이행        확인서」와 「밀폐공간 안전보건 일지」를 발주기관에 제출하        여 작업중 질식사고를 예방한다.

(3) 작업시, 하수도시설 및 가스관부근에서는 절대로 화기를 사용        해서는 안된다.

(4) 작업에 사용하는 기재는 항상 점검하여 완전한 정비를 하여 유        사시 대비하여야 한다.

(5) 작업중 사고발생시에는 즉시 감독원 및 유관부서에 보고하는       동시에 신속하게 필요한 조치를 취해야 한다.

제 3 장   일반관리

1. 일반사항

(1) 도급자는 작업장소를 사전에 감독원에게 연락할 것.

(2) 작업시 관구를 손상하지 않도록 맨홀로라등을 사용 보호조치        를 하여, 하수도 시설물등에 손상이 없도록 유의한다.

(3) 물막이공은 상류부에 물이 넘치지 않는 구조로서 작업중 안전         이 확보되는 것이어야한다.  단, 상류에 물이 넘칠 우려가 있        을때는 즉시 철거하여야 한다.

(4) 도급자가 작업시 현지 주민생활에 불편이 없도록 소음, 진동방        지에  적극 노력해야  한다.

(5) 도급자가 감독원의 지시를 어기고 작업을 계속한 경우 및 감        독원이 사고방지상 위험하다고 판단한 경우등에는 작업을 즉        시 중지 시킬 수 있다.

(6) 작업시 도로등을 오염시킨 경우 작업완료 후 세정청소한다.

(7) 작업완료후 신속하게 사용기기 및 가설물을 반출하고 작업장        소의 청소를 철저히 한다.

2. 준설작업

(1) 작업시간 : 작업시 도로 사용허가 조건을 엄수한다.

(2) 토사의 유하방지 : 작업시 하류측에 토사를 유출시켜서는 안된다.

만일 유출된 경우 영향구간의 유출토사를 제거한다.

(3) 토사의 운반

㈎ 수분이 다량인 준설토에 대해서는 물빼기등의 조치를 하여 운        반도중 흘리지 않도록 한다.

㈏ 운반차량은 토사의 유출, 비산 및 악취발생등의 우려가 없는        구조의 차량을 사용 해야 하며 환경과의 협의를 거쳐 폐기물        운반에 대한 허가를 받아야한다.

(4) 토사의 처분 : 발생토사는 대구광역시 위생매립장의 지정구역        에 처리하며, 무단투기하는 일이 없도록 하여 잔토(반출)증을        감독관에게 제출 확인받는다.

(5) 이상시 조치

㈎ 준설작업이 곤란한 상태인 경우 즉시 감독원에게 보고하여 지        시를 받을 것.

㈏ 작업구간의 시설물에 파손, 부등침하, 노후등 이상을 발견할         때에는 신속하게 감독원에게 보고한다.

제 4 장   기   타

1. 작업의 완료

준설작업에 의하여 발생한 토사는 반드시 관거 밖으로 반출하여     처분된 것을 위생매립장 상주 주재원의 확인을 받아 작업이  완료    된 것으로 본다.

2. 검사

(1) 기성검사 및 준공검사에는 도급자 또는 대리인이 반드시 입회        해야 한다.

(2) 검사는 도급자가 제출한 일보, 사진, 준공도서, 잔토처리, 송장        등에 의거 시행하는 것을 원칙으로 한다.

㈎ 다만, 불완전한 장소가 있을때에는 재시행토록한다.

㈏ 재시행시 필요한 비용은 모두 도급자의 부담으로 한다.

3. 규정이외의 사항

(1) 계약서, 시방서 및 설계도서등에 특히 명시되지 않은 사항으로        준설작업의 실시상 당연 필요한 사항은 도급자의 부담으로 한다.

(2) 기타 명시되지 않은 사항중 협의를 필요로 하는 경우에는 즉시        감독원에게 보고하여 지시를 받아 처리할 것.

(3) 시행에서 발생되는 제반사고(민형사)에 대하여는 도급자가 책        임진다.

(4) 시행중 발생되는 각종 발생품은 감독관의 지시에 따라 반납         또는 교체처리한다.