시 방 서

제 1 장  일 반 사 항

제 1 조  총  칙

본 시방서는 「2023년 국채보상로 등 8개 노선 동절기 가로수 전정 공사」에 적용하여 그 시행 일체를 설계도 및 본 시방서 의해 시공하여야 하며, 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 감독관의 의견에 따른다.

제 2 조  감독원

1. 감독원이라 함은 공사 전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말한다.

2. 감독원은 다른 법령에 특별한 규정이 있거나 공사계약으로 따로 정한 경우를 제외하고는 공사감독원 복무예규에 따른다.

3. 감독원은 공사의 설계 및 시공을 위한 지도감독의 기능을 행사하는 자로 명을 받은 자이며 수급인에게 통지하여야 한다.

4. 수급인은 공사에 관한 연락, 통지, 보고 시 반드시 감독원에게 경유하여야 한다.

제 3 조  공사공정계획

1. 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 28일간로 한다.

2. 수급인은 감독원의 요구가 있을 때에는 공사시행순서 ․ 방법, 주요 자재 반입계획 및 사용계획, 노무장비운영계획 등에 대하여 상세한 실시계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

3. 현행의 실시공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 변경실시공정표를 제출하여 승인 받아야 한다.

4. 감독원이 실시공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시 공정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

제 4 조  보  고

1. 수급인은 공사실시상황 및 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사 기성고를 조사하여 지시에 따라 제출하여야 한다.

2. 수급인은 항상 공사 진행 상황을 계획과 대조하여 주요 공종에 대하여 현저히 지연될 때에는 즉시 그 이유 및 공정의 만회대책을 수립하여 감독원에게 보고하여야 한다.

제 5 조  공사 표준시방서 비치

공사에 관련되는 표준시방서는 현장에 언제나 비치하여야 한다.

제 6 조  공사용 가설물

1. 공사용 가설물은 특히 설계도서에 지정된 대로 가설되어야하며 기타 가설물 설치시는 감독원과 협의하여야 한다.

2. 수급인은 공사를 착수하기 전에 감독원이 요구하는 가설물의 강도 및 왜곡도에 대한 계산서를 첨부한 시공 도면을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 모든 가설물은 하중에 견딜 수 있도록 튼튼히 시공되어야 한다.

제 7 조  시공검사

1. 수급인은 세부 공정계획에 따라 공사를 추진하여야 하며, 공사 진행이 계획과 차질이 있을 시는 그 원인과 대책을 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 수급인은 설계도면 및 시방서와 자재의 사용 및 시공에 대해 감독원이 적정하지 못하다고 인정할 때에는 재시공 등 필요한 조치를 하고 확인을 받아야 한다.

3. 수급인은 정확한 공정의 파악 및 예측을 위하여 감독원으로부터 요구가 있을시 세부 공정자료(구체적 공정실적 및 공정자료 등을 포함)를 제출하여야 한다.

4. 수급인은 설계에 반영된 제반 품질 관리시험 및 공사 품질 관리상 필요하다고 인정되는 항목에 대하여 공인된 기관에 관리시험을 의뢰하여야 한다.

제 8 조  공사검사

1. 공사의 기성부분검사, 준공검사는 현장대리인이 받아야 한다.

2. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사원의 지시에 따라야 한다.

제 9 조  시공 후 검사가 불가능한 곳의 준공검사

공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 감독원에게 검사를 받고 서면 또는 도면을 제출한다.

제 10 조 공사현장 관리

1. 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

2. 공사시공도중 수급인은 감독원의 허가 없이 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 해를 끼칠 만한 시공방법을 써서는 안 된다.

3. 공사현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난 기타의 사고 방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

4. 수급인은 공사현장의 일반통행인이 보기 쉬운 장소에 공사명, 공기, 발주자명, 공사수급 인명 등을 소정양식에 표지판을 설치하여야 한다.

5. 수급인은 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

제 11 조  공사용 장비 및 기계기구

공사용장비 및 기계기구는 예정공정표에 나타난 작업량 이상의 용량 및 수량을 보유하여 감독원에게 그 수량, 성능 및 배치계획서를 제출한다.

제 12 조  안전조치

1. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분히 주의하여 유사시에 대한 사전 대책을 강구하여야 하며, 유사시 피해를 최소한으로 할 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

2. 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직 계획, 점검 훈련 등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독원의 승인과 검사 받아야 한다.

3. 공사착수 전 보안시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

가. 출입금지구역 설정

나. 도로의 교통제한 또는 금지

다. 폭약 및 위험물 위급에 대한 제반표시 및 취급관리

라. 전기, 하수도, 통신 등 중요 시설에 대한 보호

마. 위생적인 음료수의 확보

바. 위생적인 변소와 배수시설

사. 기타 필요한 사항

4. 도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 다음 요령에 의하여야 한다.

가. 교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등은 감독원을 경유하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

나. 수속완료 후 표지, 지시표등 필요한 보안시설을 완료하여 검사를 받은후가 아니면 교통제한을 실시할 수 없다.

다. 교통제한기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고 교통제한 중에 교통장애를 피하는 공법을 취하여야 한다.

5. 작업장 내에서는 안전모를 써야 한다.

6. 공사장에는 구급약을 상비하여야 하고 또 공사장의 크기와 위험성에 따라 의무실을 두는 것을 원칙으로 한다.

7. 공사 시공 중에는 인접해 있는 가설 구조물 또는 교통기관에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

8. 공사 시공 중에는 일반인의 교통․수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 조치를 강구하여야 한다.

제 13 조  사고의 보고 및 책임

토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 하며, 사고 발생 시 수급인이 배상하여야 한다.

제 14 조  제법규 준수

1. 공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 직업안정법, 재해구호법 기타관계법규 등을 반드시 준수하여야한다.

2. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임 하에 이루어지도록 하고, 사용하는 전노무자의 행위에 대한 모든 책임은 수급인에 있다.

제 15 조  작업시간

1. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장․단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때는 미리 감독원의 승인을 받는다.

2. 공사 시 차량 통행량이 많은 통상적인 출·퇴근 시간을 피하여 작업을 수행하여야 한다.

3. 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장 ․ 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독원이 인정할 때에는 수급인은 그 지시에 따라야 한다.

제 16 조  사진촬영

수급인은 공사시행에 대한 기록사진을 작업 전·중·후를 구분하여 촬영하고, 4×5인치 크기로 2부 작성하여 준공 시 사진첩 및 USB로 납부한다.

제 17 조  기성고 작성

수급인이 기성검사 요청을 할 때에는 요청일 10일 전에 공사감독원을 경유하여 제출한다.

제 18 조  공사 일시 중지

감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며 공사중지로 인한 손해는 수급인 부담으로 한다.

1. 수급인이 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

2. 공사종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

3. 공사종사원의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

4. 관련된 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

제 19 조  설계변경

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락ㆍ오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2. 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

3. 새로운 기술ㆍ공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우

4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

제 20 조  설계 및 준공도서 관리

공사시행에 사용되는 모든 설계도서는 수급인의 관리규정에 준하여 관리하며 준공과 동시에 준공도를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

제 21 조  준공 검사

1. 수급인은 준공상황을 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공신고서에 첨부 감독원에게 제출한다.

2. 준공검사에 필요한 모든 경비는 수급인 부담으로 한다.

제 22 조  공사 후의 관리

공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가 시설물을 제거하고 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

제 23 조  수급인의 의무

1. 모든 공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며 수급인은 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

2. 수급인은 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

3. 수급인은 국가기술 자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 한다.

4. 수급인은 발주자가 서면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사목적물을 수급인 부담으로 관리하며 그 책임을 진다.

5. 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 감독원이 만족할 때까지 수급인이 대체 또는 복구하여야 한다.

6. 현장대리인은 감독원의 승인 없이 공사현장을 이탈할 수 없다.

7. 현장대리인 및 현장직원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 감독원이 교체를 명하였을 때 이에 응해야 한다.

8. 수급인이 본 공사에 대한 제반 검사 결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며 이의를 제기 할 수 없다.

9. 본 공사시공 지구 외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때는 수급인 부담으로 복구하여야 한다.

제 24 조  이의신청

1. 수급인은 감독원의 지시 혹은 결정이 계약범위 이외라고 인정될 때에는 서면으로 10일전에 감독원에게 제출하여야 하며 이 때 공사를 중지하여서는 안 된다.

2. 소정의 기간 내에 감독원에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 최종적이고 결정적인 것으로 인정한다.

제 25 조  공기연장

1. 천재지변 또는 공사용 재료의 국내품귀, 발주자의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

2. 공사기간 중 강우일수가 과거 5개년 평균 강우일수보다 많아 공사에 막대한 지장을 주었을 때

제 2 장  특 별 사 항

- 가지치기 -

제 1 조  가지치기 목적 및 대상

가지치기 목적

미관 향상

- 자연상태 그대로 수려한 미관을 가지고 있는 수종의 가지를 전정하여 건전한 생육을 도모하고 수목 본래의 아름다운 수형을 보다 향상시킨다.

- 수관의 직선적 혹은 곡선적 다듬기를 통해 좌우 대칭형 및 특정 목적의 인공적인 수형을 만들어 정형적인 미를 제공할 수 있다.

생리와 생육의 활성화

- 생장량이 뛰어나거나 가지와 잎의 밀도가 높은 수목의 도장지, 교차지를 솎아내고, 통풍과 채광을 좋게 하여 병충해를 방지하며, 풍설해에 대

한 저항력을 강하게 한다.

- 꽃이나 열매의 관상가치가 좋은 수목은 도장지를 전정하여 웃자람을 억제하고 약 한 가지를 제거하여 개화·결실을 촉진한다.

- 이식한 수목은 지엽의 일부를 잘라 수분 흡수와 방출(증산)의 균형을 잡고, 활착을 좋게 한다.

- 쇠약한 수목의 묵은 가지를 제거하여 새로운 가지를 재생시킨다.

수목 관리

- 방풍수, 방화수, 녹음수, 명암순응수, 시선유도수 등은 원래 기능에 방해가 되는 가지를 전정하고, 방풍, 방화, 녹음, 명암순응, 시선유도 등의

목적에 맞는 효과가 발휘될 수 있도록 한다.

- 가로수는 하기(夏期)전정을 하여 태풍에 의한 도복 등 그 밖의 피해를 방지한다.

- 한정된 공간에 식재된 수목의 크기를 조정하여 공간에 조화시킨다.

가지치기 대상

가지치기 대상 가로수

- 과도한 생육으로 인해 전선 등 가로시설물에 영향을 주거나 위험성 높은 가로수

- 도로 및 보도의 폭이 협소하여 수형 축소가 필요한 가로수

- 중소형목 중 수고 9~10m 이상 생장하여 전선 등 시설물에 피해가 가는 경우

- 양버즘나무, 은행나무, 메타세쿼이아 등 대형 성장목을 제외한 중형 수종은 가지치기 대상에서 제외

- 대형목이라 하더라도 전선 등 특별한 타공작물이 없는 경우는 가지치기 지양

- 특히 은행나무 가지치기는 고압선 저촉수목 이외 가지치기 지양

- 강전정 이후 매년 약전정으로 관리를 통해 수형 조절

가지치기 대상 가지

- 마른가지, 병충해 피해지, 도장지 도는 쇠약지, 늘어지거나 가지끼리 교차되어 미관상 좋지 않은 가지, 뿌리 부분에 새로 나온 교목의 맹아	지, 통풍, 채광, 전선 등에 장애가 되는 가지, 생육 상 불필요한 가지 등은 가지치기를 해야한다.

- 생육 상 불필요한 가지로는 지제부 맹아지, 줄지맹아지, 교차지, 도장지, 아래로 향한 가지, 안으로 향한 가지 등이 있다.

- 지제부 맹아지는 지제부 가까이 있는 뿌리로부터 발생한 작은 가지이다. 내버려두면 수세가 쇠약해지기에 빨리 전정을 하는 것이 좋다. 쇠약	한 수목에서 잔가지가 발생하는 경우가 있는데, 이것도 남기면 점차 쇠약할 수 있기에 발견했을 때 전정을 한다.

- 줄기맹아지는 수목이 쇠약해지는 원인으로 줄기로부터 잔가지가 발생하는 것이다. 이를 방치하면 외관이 상당히 나빠지고 더욱더 수세가 약	화되므로 전정을 한다.

- 교차지는 1개의 가지가 다른 주지에 엉겨 붙은 모양으로 된 것으로, 수형을 흐트러뜨리고 미관을 손상하기 때문에 전정한다.

- 도장지는 일직선으로 급하게 자라는 것이 보통이므로 가지가 길고 조직적으로 연약하기에 전부 또는 일부를 전정한다.

- 아래로 향한 가지(하향지)는 수종 고유의 성질을 거역하여 역의 방향으로 신장하는 가지로, 수형을 흐트러뜨리기 때문에 전정을 한다.

- 안으로 향한 가지(내향지)는 나뭇가지의 내부에 있는 약한 잔가지로, 대부분은 새장할 가망이 없으므로 전정을 한다.

	가지치기 대상	내용	전정사유
	지제부맹아지	뿌리에서 발생한 작은 가지	수세약화
	줄기맹아지	줄기에서 발생한 작은 가지	수형불량, 수세약화
	교차지	다른 가지와 교차하는 가지	수형불량
	도장지	지나치게 웃자란 가지	조직적으로 연약
	하향지	역방향으로 자라는 가지	수형불량
	내향지	수관 안쪽 방향으로 자라는 가지	생장가능성 희박
	평행지	주지와 평행하게 자라는 가지	수형불량

가지치기 대상 가지

제 2 조  가지치기 기준

수형과 안전을 고려한 기준

- 수고 생장이나 수관폭 생장이 가로환경에 대해 과도한 경우, 목표 수고를 기준으로 전체적을 ㅗ수형의 원형을 고려하여 가지치기한다.

- 낙엽이 진 후부터 수액 이동 전(2월말)에 가지치기 작업을 실시하며, 교통표지판(신호등) 등 차폐 가로수는 수시로 작업한다.

- 양버즘나무, 메타세쿼이아 등이 대경목으로 성장한 경우 보행자 및 차량통행을 고려하여 보도와 차도측 가지치기를 차별화한다.

가로수 목표 수형 기준

- 노선별로 가로환경 및 수종별 수형의 원형을 고려한 목표 수형을 설정한다.

육성타입	유지타입	바꿔심기 등의 타입
수종에 따른 목표 수형에 미치지 못하는 가로수	가지치기에 의하여 원상 유지가 되고있는 가로수	목표수형의 크기를 초과하여 바꿔심기 등의 검토가 필요한 가로수

가로수 목표 수형에 따른 관리대상

배전선로 가로공관 가로수 전정 기준

- 도심에서 일반적으로 사용하는 전신주의 길이는 지하 2.5m, 지상 13.5m로 총 16m에 이르며, 지상 13m 부근에 고압전선이 지나간다. 고압	전선과 3m를 이격해 수고 10m를 기준으로 전정하고, 1m 이격 수준인 최대 12m까지 성장시킬 수 있다.

- 배전선로에는 3상의 고압선, 그 아래 중성전(접지), 통신·유선방송 등의 케이블선으로 구분된다. 일반적으로 중선성은 고압 전류가 흐르지만,	고압전력의 감전을 예방하기 위해 접지되어 있다. 따라서 수복 주간을 중성선 하부까지 남도록 전정하고, 맹아지가 자라 고압선에 접촉되지	않는 범위로 관리하면 가로수 녹량을 최대한 확보할 수 있다.

- 배전선로 가로공간에도 약전정으로 양호한 잔가지를 존치하고 수형을 형성하여, 초봄에도 엽량을 확보한다.

- 배전선로 가지치기는 한국전력 등 관계기관과의 협의를 통해 시행하며, 가로수의 수형과 품질 유지를 위해 가급적 전문가를 통해 직접 수행	하도록 한다.

<전선 높이를 고려한 가로수 적정 수고>	<중성선을 고려한 가지치기>

가로수의 수형관리 방법

구 분		내 용
벚 나 무		전정이 크게 필요하지 않으므로 11∼12월이나 3월경에 불필요한 가지만 제거해 관리 수형을 헤치는 도장지는 굵어지기 전에 전정하며, 직경 2cm 이상의 잘라낸 부위에는 상처도포제로 부패 방지 11∼12월경에 밑거름으로 유기질비료나 복합비료를 주고, 7월경에 적은 양으로 덧거름을 주어 관리
수고(m)	10∼15
수형	구형
이 팝 나 무		휴면기인 11∼12월이나 3월경에 도장지, ♘힌 가지를 솎아주는 정도로 약전정하여 자연수형으로 가꿈 11월이나 3월경에 밑거름으로 유기질비료를 수관선 아래 구덩이를 판 후 시비하고, 수목 생장기인 4월 하순∼6월 하순에 덧거름으로 조경용 고형복합비료 살포
수고(m)	15∼20
수형	원정형
은 행 나 무		휴면기인 11월에서부터 3월까지 전정하며, 좁은 장소에서는 원하는 크기가 되면 매년 전정 일정 크기가 되면 측지가 펴지도록 주간 근처에서 자르며, 매년 초여름에 자른 곳에서 나오는 새 가지 중 생육이 좋은 가지를 제외한 다른 가지들을 제거 남겨둔 가지도 낙엽기에 제거하고 봄에 갱신하여 일정 크기를 유지 11∼12월, 7월경에 밑거름으로 유기질비료나 복합비료를 살포하며, 인산과 칼리를 많이 시비하면 수형이 개선
수고(m)	15∼30
수형	원추형
느 티 나 무		자연수형이 아름답기 때문에 수형을 흐트러뜨리지 않는 범위 내에서 ♘힌 가지나 맹아지, 도장지 등만 제거하는 약전정으로 관리 일정한 크기로 수형을 유지하기 위해서 주간에 가까운 가지 중간부터 제거하고, 장기적으로 가지 끝을 전정 11∼12월, 2∼3월경에 밑거름으로 유기질비료나 복합비료를 시비하며, 7월경 복합비료를 덧거름으로 줌
수고(m)	20∼30
수형	부채꼴형
메타세쿼이아		마른 가지와 혼잡한 가지, 위로 자라는 가지 등을 솎아주는 정도로만 관리하며, 자연수형을 유지하면 자연히 원추형을 유지 11월이나 3월경에 수관선 아래에 구덩이를 파고 유기질비료를 밑거름으로 시비하고, 수목생장기인 4월 하순∼6월 하순에 조경용 고형복합비료를 덧거름으로 시비
수고(m)	20∼30
수형	원추형
양버즘나무		맹아력이 좋고 생장속도가 빠른 편이라 전정 관리에 비교적 많은 비용이 수반 주로 강전정 관리가 수반되는데 수형을 고려하여 일부 잔가지를 존치하고, 나무의 동일한 위치에서 새로 나온 가지를 1∼3년 간격으로 주기적으로 전정
수고(m)	40
수형	타원형

은행나무 목표수형에 따른 전정 방법

- 전선 경합지역 수직생장 억제(10m 이상 정아 전정 실시)

- 생육 불량 부분의 충분한 잔가지 발달 유도

- 협소한 가로의 경우 수관폭 억제(건물에서 0.5~1.0m 이격)

- 수고 및 지하고를 기점으로 원추형의 수형을 유지하며 전정

- 이후 목표 수형에서 웃자란 가지 중심으로 규격 및 수형 유지

은 행 나 무
은행나무 현상태	가지발달 유도 후 굵은가지 전정 및 수관밀도 조절		굵은 가지 전정 후 신생지 생장
잔가지 전정 및 전정범위 내 수형 관리		지속적인 관리를 통한 수형 유지

<은행나무 전정 방법>

<은행나무 삼각형 표준수형>

- 시각적·미적 안정감을 부여하기 위해 주간을 명확히 살리고, 지하고를 3m로 설정한 후 3~4개의 굵은 가지를 남겨 1.5m 길이로 키우는 것	으로 관리를 시작한다.

- 주간에서 나온 가지가 1.5m 가량 자란 지점에서 1차 강전정을 실시하고, 1차 강전정 후 1년차에는 전정으로 인해 가지에 충격이 전해지면	서 가지가 20cm 내외로 작게 성장하므로 추가적인 전정이 불필요하다.

- 2년차에는 0.5~1m 가량 성장할 수 있어 2차 약전정을 실시하는데, 톱을 사용하지 않고 전정가위를 사용하여 잔가지 중에 희망하는 우량가	지만 남기고 전정한다.

- 3년차에 2차 약전정 한 곳에서 나온 가지가 0.1~0.2m 가량 성장하면 3차 약전 정을 실시하여 수고 8m의 삼각형 안을 설정한다.

- 이후에는 상공 13m에 있는 고압전선에 가지가 접촉하지 않도록 최대 생장선 12m 이내로 수고를 조절한다.

<은행나무 원형 표준수형>

- 은행나무 원형의 표준수형을 만들기 위해서는 삼각형의 절차와 동일한 과정을 거치지만, 주간에서 나온 가지가 2.5m 자란 지점에서 1차 강	전정을 실시한다.

- 이후 과정은 삼각형과 동일하나, 상부 가지를 짧게 하여 원형의 수형을 조성한다.

- 가로수 상부에 있는 전선을 고려한다면 조성·관리 측면에서 삼각형보다 원형이 더 용이하다.

<은행나무 삼각형 · 원형 표준수형별 가지치기 방법>

양버즘나무 목표수형에 따른 전정 방법

- 전선 경합지역 수직생장 억제 (10m 이상 수고 관리 실시)

- 강전정 이후 충분한 잔가지 발달 유도

- 협소한 가로의 경우 수관폭 억제(건물에서 0.5∼1.0m 이격)

- 수고 및 지하고를 기점으로 목표수형을 유지하며 전정

- 이후 목표수형에서 웃자란 가지 중심으로 규격 및 수형 유지

양버즘나무
양버즘나무-현상태	가지발달 후 전정범위 설정
수관밀도 조절 및 전정범위 내 수형 관리	지속적인 관리를 통한 수형 유지

<양버즘나무 전정 방법>

<양버즘나무 사각형 표준수형>

- 전선이 없고 차도와 인도의 폭이 넓은 경우, 직사각형의 장대한 수형으로 경관을 조성할 수 있다.

- 수직방향으로 긴 타원형의 양버즘나무를 단기간에 직사각형의 수형으로 조정할 경우, 수관의 아랫부분은 가지가 치밀하지 않고 수관의 윗부	분은 가지가 밀생하여 전체 수형이 의도한 대로 형성되지 않을 수 있다.

- 1단계에서 아랫가지가 튼실할 수 있도록 아랫각을 잡아 정사각형에 가깝게 강전정하고 일부 가지는 솎아준다.

- 2단계에서 하단부의 가지가 실해지면 최종 직사각형 되도록 단계별로 진행한다.

<양버즘나무 사각형(전선이 없는 경우) 표준수형 가지치기 방법>

제 3 조  가지치기 방법

굵은 가지자르기

- 굵은 가지의 경우 정상적인 방법으로 자르지 않으면 줄기가 갈라져 상처를 입을 수 있기 때문에 우선 가지 밑부분을 일정 깊이로 자른 후	상단부를 잘라 절단면이 갈라지거나 찢어지는 피해를 입지 않도록 한다.

- 굵은 가지의 남은 부분을 제거할 때에는 지피융기선을 훼손하지 않도록 하여 절단 후 상처부위에 유합조직이 잘 형성될 수 있도록 하여야	한다.

- 굵은 가지를 자른 후에는 노출된 절단면의 부후균 침입을 예방하기 위하여 절단면을 톱신페이트(지오판도포제) 등으로 도포한다.

마디 위 가지자르기

- 나무의 생장속도를 억제하거나 수형의 균형을 위하여 필요 이상으로 길게 자란 가지를 줄여주기 위해 실시한다.

- 가지를 자를 때에는 바깥눈 바로 위에서 자르되 바깥눈 7~10㎜ 위쪽에서 눈과 평행한 방향으로 비스듬히 자르는 것이 좋다.

· 눈의 바로 위를 전정할 경우 눈이 고사될 수 있음.

· 눈 위쪽을 길게 남길 경우 전정부위 밑으로 눈까지 고사될 수 있음.

· 대생의 눈을 가진 가지도 눈 위 3~5㎜의 간격을 두고 전정하는 것이 바람직함.

가지자르기 및 솎기

- 채광이나 통풍을 개선하기 위하여 밀생되어 있는 가지를 잘라버리거나, 갱신이나 수형 조절을 위하여 가지를 자르는 방법을 말한다.

- 가지자르기를 할 때는 전정 후 눈의 위치에 따라 다음 가지의 방향이 결정되므로 전정 후 마지막 눈의 위치가 수형 형성에 매우 중요한 역	할을 한다.

- 일반적인 전정 시 눈의 위치에 따라 상향지, 하향지, 평행지가 되므로 평행지가 될 수 있도록 남겨지는 끝쪽의 눈은 옆을 향한 것을 남긴다.

- 일반적으로 가지 전정 시 유합조직 형성이 왕성하게 이루어지는 지피융기선(가지와 가지의 분지점)이 손상되지 않도록 실시하는 것이 바람	직하다.

수관 다듬기

- 잔가지와 좁은 잎이 밀생한 나무의 수관을 전정가위로 일률적으로 잘라버리는 작업으로 주로 산울타리나 관목의 군식 등에 많이 실시한다.

- 상록활엽수의 경우 주로 5~6월경과 9~10월이 적기이다.

제 4 조  가지치기 주의사항

가지치기 기본 원칙

- 가로수는 자연형으로 육성하여야 한다.

- 가로수의 수형에 변화를 주지 아니하는 범위 안에서 가로수의 건강한 생육, 아름다운 수형, 도로표지 및 신호등 등과 같은 도로안전시설에	대한 시계확보, 통행공간의 확보, 전송ㆍ통신시설물의 안전 그밖에 지방자치단체의 장이 인정하는 경우에 가지치기를 할 수 있다.

- 가지치기는 산림경영기술자 등 관련 전문가가 작업하도록 하여야 한다.

일반적인 주의사항

- 침엽수는 눈 바로 위쪽에서, 활엽수는 아래로 향한 눈 위에서 전정한다.

- 피해지는 살아있는 끝부분에서 전정한다.

- 살아있는 가지는 나무의 전체적인 모습 및 피해방지 면을 감안하여 가지기부 또는 중간부위에서 전정한다.

- 가지기부에서 자를 때에는 지융부가 손상되지 않도록 지맥선 밖에서 전정한다.

- 가지 중간을 자를 때에는 발아 육성하고자 하는 눈 위에서 전정한다.

- 톱을 사용하여 절단면이 거칠어지지 않도록 전정한다.

- 병해가 발생한 수목을 가지치기할 경우, 병해의 전염을 막기 위하여 사용한 도구는 건강한 나무에 사용하기 전에 살균소독한 후 사용한다.

눈의 위치와 가지치기

- 눈의 위치를 보고 자라나는 방향을 판단하여 가지치기 위치를 결정한다.

- 바깥눈 위에서 자르면 새로 자라나는 가지는 원래의 방향과 같은 방향으로 자라 나려고 하며 안쪽눈 위에서 자르면 새로운 가지는 위를 향	해서 치솟아 올라간다. 따라서 필요한 방향으로 유도할 수 있도록 가지치기 위치를 결정한다.

가지치기 시행 시 주의해야 할 수종

-전정하지 않거나 시기와 방법에 따라 전정하는 수종

· 오동나무, 벚나무류(절단부가 쉽게 부후되는 수종)

· 단풍나무, 자작나무류(절단부에서 수액유출이 심한 수종)

- 절단부에서 맹아가 나오지 않거나 약한 수종

· 소나무, 전나무

- 수목생리상 불가능한 것은 아니나 수형을 잃기 쉬워 전정을 하지 않는 수종

· 전나무, 가문비나무, 종비나무, 자작나무, 느티나무, 칠엽수, 후박나무 등

화목류의 전정 시 고려사항

- 수목별 개화의 생리적 특성을 고려한다.

- 잎보다 꽃이 먼저 피는 수목은 전년도(2년생 가지)에 자란 가지에서 꽃이 피므로 꽃이 진 후 에 바로 가지치기하거나, 하절기 이전에 전정	하여 새로 자란 가지에 꽃눈이 충분히 성장할 수 있는 기간을 제공한다.

· 가을철 이후 개나리, 철쭉류 등을 전정하면 이듬해 꽃을 보기 어렵다.

· 철쭉류, 진달래, 개나리, 황매화, 박태기나무, 수수꽃다리, 생강나무 등의 관목성 수종과 매실나무, 산수유, 꽃사과, 벚나무, 목련 등

- 잎이 먼저 난 후에 꽃을 피우는 수목은 휴면기에 전정, 건실한 가지가 돋아날 수 있도록 눈 상태를 보며 전정한다.

· 장미, 해당화, 무궁화, 능소화, 불두화, 배롱나무, 이팝나무

화목류 이외 전정

- 쥐똥나무, 사철나무, 화살나무 등 생울타리 형태로 식재한 수종은 차량과 보도 이용에 불편함이 없도록 전정하되, 강전정을 지속적으로 시행	할 경우 수세가 약해져 병충해 피해가 심해질 수 있다.

가지의 혹 등 미관손상 시 전정방법

- 매년 동일 위치의 전정으로 혹이 발생하여 겨울철 미관이 손상(특히, 버즘나무) 되므로 혹을 잘라내어 자연적 수형을 회복한다.

제 5조  전정시 안전관리

수급인은 매일 전정작업 전 전정 작업자를 대상으로 안전교육을 실시해야 한다.

수급자는 매일 가로수 전정작업 전 안내판을 설치하여야 하고, 교통체증이 발생하지 않도록 출․퇴근 시간대(오전 8시～9시, 오후 6시～7시)를 피하여 작업하여야 한다.

사업이 마무리된 후에는 반드시 당일 폐기물을 깨끗이 처리하여 보행자 및 차량이 안전하게 통해할 수 있도록 하여야 한다.

가로수 전정공이 전정 작업 시에는 반드시 안전모와 안전벨트 등 안전장비를 착용하도록 하여야 하며, 사업당일 강우 또는 강설시는 안전사고의 위험이 높으므로 전정작업을 금한다.

수급자는 고소작업차․동력톱 등 장비를 작업전 충분히 점검하여 고소작업으로 인한 추락사고를 사전에 방지하여야 한다.

전정한 부산물을 낙하할 때는 인적․물적피해가 발생하지 않도록 현장대리인과 사전에 잘 맞추어 낙하해야 한다.

상기와 같은 안전사고 발생시는 모든 책임은 수급자가 진다.

제 6 조  임목폐기물 운반

수급인은 사업현장에서 배출되는 임목 폐기물이 「폐기물관리법」시행령 제2조 제9호에 의하여 적법하게 처리하여야 하며, 작업전 처리대책을 수립하여 처리하여야 한다.

전정작업으로 인해 발생되는 임목폐기물은 반드시 당인 반출하여야 한다.