<황산에 대한 화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서>>

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호 서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질정보와 화학사고 발생 시 행동요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

㈜원일화공약품

사업장 위치(주소)

(41755) 대구광역시 서구 장산로 226

사업장 대표전화

053.563.4747(주, 야간 동일) / 비상통제실 전화번호 (053.563.4747)

유해화학물질

취급정보

종류

황산 (Sulfuric acid, CAS No. 7664-93-9)

유해성

⦁(흡입) 자극, 화상, 궤양, 기침, 숨 막힘, 코・인후 및 상기도 염증, 두통, 현기증, 마비, 폐부종, 혼수

⦁(피부) 자극, 발적, 통증 및 심한 피부 화상, 피부 변색, 궤양

⦁(안구) 자극, 화상, 통증, 눈물 분비, 빛에 민감, 시력의 손상 및 상실, 시야 확보 저하

⦁(경구) 구강, 인후, 식도 및 소화관에 통증과 화상, 오심, 구토, 설사, 저혈압, 혼수상태, 의식착란

사고

위험성

황산 유출·누출로 인한 독성가스 중독

사고 발생시

대응정보

영향 범위

⦁농황산저장탱크(ST-101) : ERPG-2 도달거리 8.0 m

⦁희황산저장탱크4(ST-102) : ERPG-2 도달거리 10.5 m

⦁희황산저장탱크3(ST-103) : ERPG-2 도달거리 10.5 m

⦁희황산저장탱크2(ST-104) : ERPG-2 도달거리 10.5 m

⦁희황산저장탱크1(ST-105) : ERPG-2 도달거리 10.4 m

⦁보관창고(SR-101) : ERPG-2 도달거리 12.8 m

⦁황산Tank Lorry(TL-401) : ERPG-2 도달거리 8 m

⦁황산Tank Lorry(TL-402) : ERPG-2 도달거리 8 m

방재장비 보유현황

⦁중화제(소다회)

⦁방제사(모래주머니)

경보 전달방법

⦁사업장내 경보 전달

- 싸이렌, 무전기, 사내 유.무선으로 근로자 대피 전달

⦁유관기관, 인근 사업장 및 주민, 언론매체 등 외부 경보 전달

- 전달담당자 : ㈜원일화공 관리부 배현철 상무

- 유선으로 개별 전달(유관기관, 인근사업장, 주민 등), 비상연락망이용

행동요령

[응급조치 요령]

노출 경로	응급조치
흡입	• 호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오 • 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오 • 노출로 인한 영향이 나타나면 환자를 비오염지역으로 옮기시오 • 화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오
피부	• 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오 • 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오 • 화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오 • 화학물질의 피부 접촉 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오
안구	• 화학물질 눈 접촉 시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오 • 눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오 • 콘택트렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 렌즈를 제거하시오
경구	• 왼쪽으로 눕고 머리를 낮춘 자세를 유지하시오 • 의식이 없거나 경련이 일어나면 모든 섭취를 금하고 기도를 확보하고 머리를 둔부보다 낮춘 자세를 취하시오 • 의식이 없으면 구토 유도를 피하고 모든 섭취를 금하시오 • 화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오 • 구토를 유도하시오 • 많은 양의 물 혹은 우유를 마시게 하시오

사고 발생시 대응정보	행동요령	[주민행동요령] ⦁실내대피 1) 외부로 통하는 모든 문을 닫고 모든 창문을 닫는다(틈이 있는 경우는 테이프로, 랩, 젖은 수건 등으로 밀폐한다) 2) 방송, 라디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인한다. 3) 환기 및 냉․난방시스템 가동을 중지한다. 4) 독성물질 누출이 계속될 경우는 주택 또는 건물에서 물 사용이 가능한 장소(욕실 또는 침실)로 대피한다. 5) 대부분의 독성물질은 공기보다 무겁기 때문에 지하층 보다는 상층으로 대피한다 6) 사고가 지속될 경우 소산에 필요한 물품(젖은 수건 및 개인 보호구 등)을 챙겨 소산에 대비한다. 7) 독성물질 누출 상황이 종료된 경우는 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 갈아입는다. 8) 현기증 등의 증상이 발견되면 즉시 인근 병원에 가서 의사의 진찰을 받는다. ⦁소산 시 가. 도보로 대피할 경우 1) 대피 시 필요한 우의(비닐) 및 젖은 수건 등과 대피 장소에서 갈아입을 옷을 챙긴다. 2) 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않게 하고 수건, 마스크 등을 이용하여 코와 입을 감싸고 집결지까지 이동한다. 3) 큰 도로 및 상가가 밀접한 지역을 따라 대피하고 대피 중 현기증이 발생하거나 호흡이 곤란한 경우는 건물 내부로 신속하게 대피한다. 나. 자가 차량을 이용할 경우 1) 대피 시 필요한 우의(비닐) 및 젖은 수건 등과 대피 장소에서 갈아입을 옷을 챙긴다. 2) 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않게 하고 수건, 마스크 등을 이용하여 코와 입을 감싸고 차량까지 이동한다. 3) 사고현장을 지날 경우는 창문을 닫고 에어컨 등의 전원을 차단하여 외부 공기가 실내로 들어오지 않도록 한다. 4) 안전한 곳으로 대피한 후에는 비눗물로 샤워를 철저히 하고 깨끗한 옷으로 갈아입는다. 5) 화학물질에 노출되어 증상이 나타나 경우는 즉시 지정병원을 찾아 의사의 진찰을 받는다. 다. 사업장 제공 차량을 이용할 경우 1) 대피 시 필요한 우의(비닐) 및 젖은 수건 등과 대피 장소에서 갈아입을 옷을 챙긴다. 2) 대피 지원차량의 위치를 정확히 확인하고 시간에 맞춰 해당 위치까지 이동한다. 3) 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않게 하고 수건, 마스크 등을 이용하여 코와 입을 감싸고 차량까지 이동한다. 4) 바람이 불어오는 방향으로 이동하며, 대피하고자 하는 방향으로 가스가 날아오면 바람이 불어오는 방향의 직각방향으로 이동한다. 5) 안전한 곳으로 대피한 후에는 비눗물로 샤워를 철저히 하고 깨끗한 옷으로 갈아입는다. 6) 화학물질에 노출되어 증상이 나타나 경우는 동승한 사업장 담당자에게 지정병원으로 후송해줄 것을 요청한다.
	대피장소 및 경로	⦁실내대피장소 : 현 위치와 가까운 시설로 이동 ① ㈜원일화공약품사무동 ⦁소산집결지 ① 대구의료원 ② 한국섬유개발연구원 ⦁차량탑승 지정장소 ① 송학기업 4거리
	대피장소 위치도	첨부자료 참고

사고 발생시

대응정보

유관기관

비상연락

전화번호

대구서부소방서	053.320.4499
이현119안전센터	053.320.4493
대구시청 재난안전대책본부	053.803.3112
화학물질안전원 상황실	043.380.4120-4
대구지방환경청	053.230.6574
구미화학재난합동방재센터	054.459.1171
대구지방고용노동청 산재예방지도과	053.667.6361
서대구산업단지관리공단	053.562.5552
대구서부경찰서	182
대구서부경찰서 이현지구대	053.608.3311
한국가스안전공사 대구경북지역본부	053.588.0019