채널복합형VHF무전통신기 사양서(휴대용)

《특별사항》

1) 입찰등록시 해당 사양제품의 제조사로부터 물품공급확약서 및 A/S

기술지원확약서를 전자입찰접수마감 전일 우리구 업무마감일시 이전

까지 해당 발주처에 제출할 것.

2) 하자보증 기간은 물품 검수일로부터 2년간.

1. 적용 범위 및 분류

1-1. 적용범위

본 사양서는 채널복합형 VHF 휴대용 무전통신기로서 지휘통신용으로 기존      전국에 시설된 채널복합형 무선중계기와 호환성이 있어야 하며 이에 대하여      적용한다.

1-2. 분류

휴대용 무선통신의 분류는 외형의 형태 및 성능에 따라 다음과 같이 분류한다.

종 별	전 원	채 널	송신출력	비고
휴대용 무선통신기	Li-lon 밧데리 DC7.2V 1600mAh	200 CH	4.8W	1. 무전기본체 1 대 2. 안테나 1개 3. 충전기 1대 (급속) 4. 밧데리 1개 5. 가죽케이스 1개 6. 사용설명서 1부

2. 일 반 사 항

1) 장비제작은 기술지원 기준서에 의거 정밀 견고하게 제작되어 있어야 한다.

2) 기기제작 및 납품과정에서 야기되는 일체의 행정적 기술적 경제적 문제의       처리는 제작납품자가 책임을 진다.

3) 본 장비의 하자보증은 기기설치 사용일로부터 2년간이며 자연고장 및 물의       야기시는 제작 납품자가 경비부담으로 정비 보완한다.

4) 본 기기의 납품자는 무선국 허가 수속에 필요한 자료를 제출하고 사용자는       허가 사항에 필요한 모든 사항을 협조한다.

3. 필 요 요 건

1) 재  료

본 장치에 사용되는 반도체, 회로소자 및 부품은 전기적인 제 특성을 만족      시킨다.

2) 형태 및 외관

본 품은 간편한 형태로 제작되어 있어야 한다.

4. 제조 및 가공

1) 본 품은 동일한 체내에 송신부, 수신부, 공중서, 결합부 및 밧데리로 연결할      수 있고 조정반은 외부에서 운용 및 통화에 편리하도록 제작되어 있어야 한다.

2) 본 장치의 외형의 주된 부분은 외부 충격에도 충분히 견딜 수 있는 ABS       수지로 제작되어 있어야 한다.

3) 본 장치에는 단신방식 운용 채널을 자동으로 SCAN할 수 있는 SCAN           CHANNEL 및 DW(이중수신)기능이 구비되어 있어야 한다.(채널 복합          Group Scan 포함)

4) 본 장치는 MICROPROCESSOR 에 의한 CONTROL 방식이어야 한다.

5) 본 장치는 PLL SYNTHSIZER 방식으로서 운용주파수를 EEPPROM IC에        MEMORY 시킬 수 있어야 한다.

6) 본 장치에는 LED LAMP 가 부착되어 있으므로 야간에도 사용이 편리하여야 한다.

7) 본 장치에는 POWER SAVE 기능이 있어야 한다.

8) 본 장치에는 TIME-OUT-TIME (송신제어) 기능이 구비되어 있어야 한다.

9) 본 장치에는 TONE SQ UNI(CTCSS/DCS) 가 내정되어 있으며 MEMORY      시킬 수 있어야한다.

10) 본 장치에는 필요에 따라 기능을 각 버튼에 입력하여 사용 할 수 있어야 한다.

11) 본 장치에는 PRIORITY (우선순위) CH 설정기능이 갖추어 있어야 한다.

12) 본 장치에는 HIGH/LOW (출력선택) 기능이 있어야 한다.

13) 본 장치에는 산림청 본청에서 개별호출, 그룹호출, 전체호출시 이에 응답        할 수 있는 기능이 내장되어 있어야 한다.

14) 본 장치는 DTMF 가 기본 내장되어 있어야 한다.

15) 본 장치에는 필요시 외부 MIC. 스피커를 운용할 수 있어야 하며 연결 콘넥      터는 안전 방식 이어야 한다.

16) 본 장치에는 운용시 채널복합형 무선통신 기능이 내장되어 있어야 하며 중      계소별 Type을 수용 할 수 있어야하고 차후 증설될 수 있는 Group에도     수용할 수 있어야 한다.

17) 본 장치에는 기기관리를 위하여 프로그램MODE에서 고유 번호, 사용자 등을       기록 할 수 있어야 한다.

18) 본 장치에는 사용자의 편의를 위하여 채널별, 그룹별로 최대 8자리까지 영문       으로 사용자명을 LCD에 나타날 수 있어야 한다.

19) 본 장치는 무전기의 효율적인 관리를 위하여 필요시 현장에서도 무전기 상호       CLOINING 기능이 내장되어 있어야 한다. (CLOINING Cable 선택 품목)

20) 본 장치는 효율적인 A/S등을 위하여 P/C에 의한 스켈치감도, 출력 등을        조작 할 수 있도록 제작 되어야 하고 필요시 무전기 본체에서도 조정 할        수 있어야 한다.

21) 본 장치는 P/C에 의하여 채널복합에 필요한 ID, 기기관리(사용자명,부서)등을       입력 할 수 있어야 한다.

22) 본 장치에는 그룹, 전체호출, 개별호출, 헬기전용호출중 선택 1개콜은 key       패드 호출이 아닌 PTT를 눌렀을 때 자동 호출 기능이 있어야 한다. (체널       복합 모드에서)

23) 채널복합중계기와 Link를 위하여 입력하는 ID는 컴퓨터로 주파수 입력시        입력 할 수 있어야 하며 필요에 따라서 외부에서도 입력 할 수 있도록 되       어 있어야 한다.

5. 일반적 성능

1) 주파수 범위   : 138 - 162 MHZ

2) 찬  넬  수    : 200 CH

3) 사용 주파수   : 구매시 지정

4) 통 신 방 식   : 1 주파 또는 2 주파 단신방식

5) 전 파 형 식   : 8K0F3E

6) 전       원   : 7.4V Li-lon 1600mAh BATTERY

7) 환 경 조 건   : -30□ - +60□

8) 외 형 지 수   : 58(W) □ 110(H) □ 28.9(D)mm이하(밧데리 포함)

9) 무       게   : 300 g(안테나, 벨트클립, 밧데리 포함)

6. 송신부 특성

1) 출       력     : 4.8W

2) 주파수 안정도   : □0.0003% 이내

3) 최대주파수 편이 : □2.5 KHZ 이내

4) 발 진 방 식     : PLL 발진방식

5) 변 조 방 식     : FM 변조

6) 왜       율     : 3%이하 (1KHZ 로 70% 변조시)

7. 수신부 특성

1) 수 신 방 식     : 더블 수퍼 헤테로다인 방식

2) 중간 주파수     : 제 1중간 주파수 22.05MHZ

제 2중간 주파수 450KHZ

3) 수 신 감 도     : 0.25□V 이하

4) 스켈치 감도     : 0.25□V 이하

5) 통과 대역폭     : 12 KHZ 이상 (6dB 저하점에서)

6) 선  택  도      : 25 KHZ 이내 (65dB 저하점에서)

7) 음 성 출 력     : 0.25 W 이상

8) 왜      율      : 3% 이내 (정상출력에서)

9) 스프리어스 레스폰스 : 70 dB 이상

8. 형 식 검 정

본 장비는 정보통신부 전파연구소에서 시행하는 정보통신기기 인증을 획득한    장비 이어야 한다.

9. 표    시

본 장비는 표면 적당한 곳에 품명, 제작년월일 및 제조 회사명 또는 약호를     기입한 명판과 증표를 부착한다.

10. 공인기관 시험

제작자는 제작자 부담으로 공인기관의 제반규정에 합격된 시험 성적서를     첨부, 납품한다. (단, 전파연구소의 정보통신 인증기기는 제외)

11. 현 장 시 험

현장 운반 납품후 제작자 부담으로 감독원 입회하에 다음 시험을 실시한다.

1) 수 량 검 사

2) 구조 및 외관검사

3) 성능검사 및 통화시험

4) 기타 감독원이 요구하는 사항

12. 기 타 사 항

본 사양서에 명시하지 않은 수치 및 공차는 사용상 지장이 없는 범위 내에서    이를 허용한다.

13. 첨 부 품

1) 급 속 충 전 기 1개

2) 케 이 스 1개

3) 벨 트 클 립 1개

4) 안  테  나 1개

5) DC7.2V 1600mah Li-lon 밧데리 1개

6) 사 용 설 명 서 1부