제 1 장  일반사항

본 공사는 그 시행 일체를 설계도 및 본 시방서에 의해 시공하여야 하며, 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토해양부 제정 건축, 토목공사 및 조경공사 표준시방서를 적용한다.

1. 공사의 착수

도급자는 공사 착수전에 다음 사항을 구비해야 한다.

가. 현장대리인의 지정 : 현장대리인은 공사 수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로서 건설기술관리법 및 건설업법에 명시된 적합한 면허소지자로 한다.

나. 제출서류 : 도급자는 공사착수전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급내역서, 예정공정표 및 기타 대구광역시 규정에 의한 제반서류를 제출해야 한다.  특히 공정표 작성은 공사추진을 위한 사용순서 및 시공방법을 미리 감독관과 협의하여 제출해야 한다.

2. 자재관리

가. 도급자는 본 공사를 위하여 투입될 건설장비 및 자재의 견본을 미리 제출하여 감독관의 검사를 받은 후 사용하여야 한다.  검사를 받지 않거나 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며, 이와 같은 자재를 사용하여 발생되는 여하한 사고도 도급자가 책임을 져야 한다.

나. 자재중 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구한 때는 도급자 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적 결과를 제출하여야 하며, 감독관이 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

3. 노무관리

가. 도급자가 동원한 일체의 종업원에 대한 관리책임은 도급자가 진다.

나. 감독관은 현장대리인 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적당하다고

인정될 때에는 충분한 이유를 명시하여 도급자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

4. 공사장 관리

가. 본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 행하며, 공사시행기간 중 출역하는 인부의 재해에 대하여는 도급자가 이를 책임진다.

나. 공사관리는 근로기준법, 근로안전규칙 및 보안법규에 의하여 관리한다.

다. 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재와 도난예방 및 기타 풍기위생의 단속등 충분한 조치를 취한다.

라. 인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 시설을하여 보호하여야 한다.

마. 공사에서 발생된 아스팔트, 콘크리트 잔해등 산업폐기물은 폐기물처리에 관한 법률에 따라 처리하여야 하며, 그 처리책임은 도급자에게 있다.

바. 공사 시공중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완성후 가설물의 철거, 기타 작업부산물 일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.

5. 공사의 보고

도급자는 매일 사용재료, 취업노무자수 및 공사공정에 관계되는 사항에 대하여는 감독관이 지시하는 양식에 의거 보고하여야 하며, 특히 본 공사로 인하여 관공서에  신청 및 보고할 사항이 있을 시는 감독관의 승인을 얻어야 하고 그 결과를 보고하여야 한다.

6. 공사의 기록

도급인은 본 공사의 공정, 재료의 반입 및 사용, 기타 감독관이 지정하는 사항을 기재한 보고서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

7. 시험 및 검사

가. 감독관은 필요에 따라 공사재료의 품질 또는 관리시험을 시킬 수 있다. 단, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 시행한다.

나. 도급자는 시공중의 시험과 시운전은 감독관의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

8. 공사변경

본 공사시행중 야기되는 일체의 변경사항에 대하여는 감독관의 사전 승인을 득한 후 시행하여야 한다. 이미 시행된 부분에 대한 감독관의 수정 혹은 변경요구가 있을 때도 즉시 순응해야 한다.

9. 공사의 중지

본 공사의 감독관은 다음 사항이 발생한 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

가. 설계변경 또는 타의 관련공사가 있을 경우

나. 도급인이 공사시행에 관하여 설계도서 및 시방서와 다르게 시공하거나

감독관의 지시에 순응하지 않을 경우

다. 기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있을 경우

라. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

10. 설계변경

다음과 같은 경우에는 설계변경할 수 있다.

가. 계획 및 방침의 변경으로 변경시공이 불가피할 경우

나. 골재원과 토취장의 위치 및 운반거리 변경되었을 경우

다. 공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경시

라. 기타 현장의 제반여건이 설계서와 현저하게 상이하여 감독관청이 필요하다고 인정될 경우

11. 기타사항

가. 감독관의 검사승인후 일지라도 시공불량으로 인한 사고의 최종책임은 도급자 에게 있다.

나. 공사시행시 다음사항에 소요되는 비용일체는 도급자 부담으로 한다.

1) 설계도서 및 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 공법상 필요로 하는 부분의 시공

2) 보안시설 및 각종 표시

3) 공사시행상 일시적으로 필요한 가설물

4) 공사시행상 지장을 초래하는 장애물의 철거

5) 기타 경미한 사항

다. 공사중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급  자 책임으로 처리해야 한다.

특별시방서

◎ 전정

1. 전정공사는 전문지식과 경험이 풍부한 조경공 인부에 의하여 행하여야만 하며 자격을 갖춘 현장대리인의 지시에 따라야 한다. 공사시 공사현장 대리인은 현장을 이탈하여서는 안된다

2. 전정대상 및 시행방법

1) 전정대상

○ 주간 내 발생된 도장지, 수목의 건전성장에 지장이 되는 가지 제거

○ 역지 이하로 처진 가지 ,고사지, 부러진 가지, 병충해 피해가지 제거

○ 과밀한 속가지 및 잔가지 솎아내기

○ 신호등, 교통표지판을 가리는 가지 → 전방 3~5그루 정비

○ 수고의 과다성장으로 넘어질 우려가 있는 수목은 상층부 절단

○ 상처 유합이 잘 안되는 수종은 상처 유합제 처리

○ 건전 생육 지장가지 정리

○ 민원을 유발하는 가지 정비

․건물과 접촉되는 가지는 1.5m정도 이격 유지

․지붕, 옥상, 베란다 등을 침범한 가지 제거

2) 시행방법

○ 수종별 고유수형이 유지되도록 다듬기 실시 : 통풍 및 채광 확보

○ 지하고는 기본수형 유지범위 내에서 3~4m 정도 확보 유도 : 1층 간판 보이도록

○ 가로수에 부착된 이물질(철선, 못, 끈 등) 제거

○ 기본 수형을 유지하는 범위내의 가지솎음 및 전정

○ 하지 전정(약전정의 10%)의 경우, 수목의 2~5m 이하의 가지만을 전정

3. 작업시 조치사항

1) 작업계획 사전 확보 : 작업일정, 작업방법, 통행제한 등

2) 작업안내판 설치 및 보행 불편 최소화

3) 안전요원을 배치하여 차량통행 지장 및 안전사고 예방

4) 작업인부에 대한 안전교육 실시

- 작업장비로 인한 안전사고 방지(톱 등)

- 낙화물로 인한 안전사고 방지(작업부산물, 작업도구)

- 작업인부 추락사고 방지(수목, 작업차량에서 추락 등)

4. 전정 및 제거 부산물 처리

- 당일 반출을 원칙으로 한다.

- 부산물은 목재파쇄기를 이용하여 파쇄처리하여 재활용하여야 한다.

5. 일기가 불순할 때에는 공사를 하여서는 안된다.

◎ 제거

1. 제거공사는 전문지식과 경험이 풍부한 조경공 인부에 의하여 행하여야만 하며 자격을 갖춘 현장대리인의 지시에 따라야 한다. 공사시 공사현장 대리인은 현장을 이탈하여서는 안된다.

2. 제거대상 및 시행방법

1) 제거대상

○ 재해위험목, 동공발생목, 이면도로 민원다발 은행 암나무, 수형불량목, 고사목 등

2) 시행방법

○ 뿌리부분은 최대한 지면에 가깝게 제거하여 안전사고 예방에 만전을 기해야 한다.

3. 작업시 조치사항

1) 작업계획 사전 확보 : 작업일정, 작업방법, 통행제한 등

2) 작업안내판 설치 및 보행 불편 최소화

3) 안전요원을 배치하여 차량통행 지장 및 안전사고 예방

4) 작업인부에 대한 안전교육 실시

- 작업장비로 인한 안전사고 방지(톱 등)

- 낙화물로 인한 안전사고 방지(작업부산물, 작업도구)

- 작업인부 추락사고 방지(수목, 작업차량에서 추락 등)

4. 전정 및 제거 부산물 처리

- 당일 반출을 원칙으로 한다.

- 부산물은 목재파쇄기를 이용하여 파쇄처리하여 재활용하여야 한다.

5. 일기가 불순할 때에는 공사를 하여서는 안된다.

◎ 뿌리정비

1. 정비대상 및 시행방법

1) 정비대상

○ 가로수 생장에 따라 지면위로 생장하여 보행자의 통행에 지장을 주는 뿌리

○ 뿌리생육에 따라 위치가 이탈된 블럭 및 경계석

2) 시행방법

○ 기초의 침하가 발생하지 않도록 충분히 다지고 부등 침하가 일어나지 않도록 평탄하게 한다

○ 폐기물과 일반잔토는 분류하여 처리하고 현장은 깨끗하게 정리를 하여야 한다.

○ 받침틀과 인터로킹의 접합부는 깨끗이 정리하여 재설치토록 한다

○ 블록을 깐 뒤에 모래를 표면에 골고루 깔고, 블록사이에 모래가 완전히 채워지도록 비로 쓸어 넣어야 한다. 이때 경계석이나 인접한 구조물에 손상을 주지 않도록 주의한다.

○ 깔기가 끝난 후 반드시 평면진동기로 바닥이 평탄할 때까지 다진다.

○ 수목 도복의 원인이 될 수 있는 과도한 뿌리 제거는 지양하여야 한다.