1. 총      칙

1.1       공사일반

1.1.1     적용범위

(1) 본 시방서는 경부선 철도변 화장실 설치공사에 적용하고 그 시행일체를 설계도서 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공되어야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서를 적용한다.

(2) 공사별 설계도 및 공종에 해당되지 않는 사항은 적용하지 아니하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

1.1.2     용어의 정의

(1) “발주자”라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

(2) “수급인‘이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

(3) “감독자”라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한 자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

(4) “감리원”이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다.

(5) “현장대리인(현장기술관리인)”이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 건설기술자를 말한다.

(6) “계약문서”라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서를 말한다.

1.1.3     공사감독자의 업무

(1) 감독자는 계약문서와 건설기술진흥법에 규정된 범위내에서 권한을 행사한다.

(2) 수급인(혹은 현장대리인)이 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독자를 경유하여야 하고 감독자는 이를 검토, 조치한다.

(3) 감독자의 직위, 성명 등의 인적사항은 발주자가 수급인에게 통지한다.

(4) 지시 또는 승인사항이 설계변경의 사유가 될 경우, 감독자는 전결권의 범위 내에서 권한을 행사할 수 있다.

1.1.4     수급인의 책무

(1) 수급인은 시방서, 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 시공에 임하고 기술적인 사항에 대하여 책임을 지며, 공사수행시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

(2) 현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 공사를 수행해야 한다.

(3) 현장대리인은 공사기간중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 감독자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

(4) 수급인은 당해 목적공사의 마지막 인계를 받을때까지 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

(5) 수급인은 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방조치한다.

(6) 감독 또는 감리에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

1.1.5     공사의 일시중단

(1) 감독자는 다음의 경우에 공사의 전부 또는 일부의 중지를 지시할 수 있다.

가. 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

나. 수급인이 설계서, 시방서에 의거 시공치 아니하고 감독자의 지시에 응하지 않을 때

다. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

마. 관련된 다른공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

1.1.6     설계변경

(1) 설계변경조건

가. 현지여건이 설계내용과 현저한 차이가 있을때

나. 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을때

다. 골재원과 부토용 토취장의 위치 및 운반거리 변경이 있을때

라. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을때

마. 감시기관의 지적이 있을 때

바. 기타감독원이 타당하다고 인정할 때

1.1.7     관련규준등의 비치

시공자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 공사와 관련한 계약문서, 설계서, 관계법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 현장에 비치하여야 한다.

1.1.8     설계도서 적용순위

(1) 설계도서의 일반적인 적용순위는 다음과 같다.

가. 공사시방서

나. 설계도면

다. 물량내역서

라. 기타.

다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 발주청의 사실판단이나 설계 및 공사관계자 등의 의견을 들어 조정시행이 가능하다.

1.2       공사일반

1.2.1     공사 공정계획

(1) 수급인은 설계도서 및 시방서에 명시된 바에 따라 공사 전반에 대한 종합공정관리계획을 수립하고, 정해진 양식의 공정표를 착공전에 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 수급인은 공정표에 의거 현장 시공관리를 하여야 하며, 감독자의 요구시 각 공정별 시공전에 인력동원, 자재반입계획 및 시공도등의 포함된 세부 시공계획서를 작성, 감독자에게 제출하여야 한다.

(3) 수급인은 식재적기에 수목 등을 심을 수 있도록 건축 및 토목공사의 시공진척상황을 수시로 파악하고, 이에 적극 대처하여야 한다.

(4) 감독자가 공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시공정표를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.2.2     제보고 및 제출서류

(1) 수급인은 공사와 관련해 계약문서에 지정한 제반서류를 지정기일까지 제출하여야 하며, 계약문서에서 지정한 서류외에도 감독자가 지시한 각종 보고서류를 지정 기일내에 제출해야 한다. 수급인은 서류의 작성과 제출에 필요한 비용을 부담한다.

(2) 시공계획서

가. 도급인은 공사의 원활한 진행을 위해 착수전에 적절한 시공계획을 작성하고 감독자에게 제출해야 한다.

(3) 시공상세도면

가. 본 공사는 설계도면에 의거 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

나. 도급자는 관련 도면의 보관에 철저를 기할 것이며, 변경이 있을시는 변경사항을 기입하고 변경일자 및 변경 이유 등을 명확하게 기입하여야 한다.

다. 도급자는 도면 및 시방서에 명시하지 않았거나 내용이 다른거나 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

라. 본 공사 시공상 필요한 시공도면은 지체없이 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 공사를 진행한다.

(4) 공사사진

가. 도급인은 본 공사의 착수전 및 주요공정, 준공현황 중 감독관이 지정하는 부분 및 특기할 만한 사항에 대해서는 천연색사진 2부씩 촬영, 정리하여 원판과 함께 제출하여야 한다.

(5) 공무행정서류

가. 착공서류, 공사일지, 현황보고, 기성검사원 및 준공검사원, 변경승인요청, 시공확인 및 점검서류, 검사 및 자재 관리서류, 하도급 관련서류, 안전관리 서류 등 제반서류를 작성 제출한다.

(6) 공사시공에 필요한 관계기관 등과의 협의 또는 인・허가 등의 수속은 수급인이 발주자의 협조를 받아 신속하게 처리한다. 인・허가에 필요한 제비용은 수급인이 부담한다.

(7) 준공서류

가. 준공사진과 공사기록사진은 준공시 검사원과 함께 제출한다.

나. 준공도는 원래의 설계도에서 변경된 부분을 구별하여 표기하며 준공검사원과 함께 제출한다.

1.2.3     자재관리

(1) 수급인은 본 공사를 위하여 투입될 공사용 주요자재의 견본을 미리 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 하며, 재료가 현장에 반입되어 감독자의 검사를 받아서 합격한 재료라도 사용할 때 감독원이 변질 또는 불량품으로 인정할 때 이를 사용하여서는 안 된다.

(2) 자재중 필요에 따라 감독자가 자재시험을 요구한 때는 수급인 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적경과를 제출하여야 하며, 감독자가 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

(3) 현장에 반입된 자재중 도난 또는 화재 및 기타로 인하여 유실, 변질된 재료는 수급인 부담으로 즉시 보상하며, 대체품의 품질은 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(4) 공사현장에 반입된 검수자재는 수급인이 임의로 공사현장에 반출하여서는 안된다.

1.2.4     품질관리

(1) 수급인은 시공목적물 및 공사용 자재의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다. 단, 이에 소요되는 경비는 수급인 부담으로 한다.

(2) 수급인은 시공중의 시험과 시운전은 감독관의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

(3) 주요공정의 품질확보를 위하여 수급인은 시공의 품질과 규격이 설계도서 및 관련규정에 부합되도록 시공오차 측정계획을 수립 시행하여야 한다.

가. 시공오차의 측정은 공종별로 구역 및 부위에 따라 시공중 실시한다.

나. 수급인은 공사진행 단계마다 측정결과를 감독자에게 제출하여야 하며, 허용오차를 벗어나는 부위는 시정조치하고 감독자의 승인을 득한 후, 다음 공정을 진행하여야 한다.

다. 시공허용오차 기준(조경부문)

항 목	오 차 기 준	비고
1. 주요수목의 규격 (수고, 흉고, 근원직경, 수관폭)	수형양호시 당해규격의 10%이내
2. 잔디식재의 피복률(㎡)	당해규격의 4%이내

※ 시공상태가 허용오차 범위내일지라도 외관상 또는 구조적, 기능적으로 문제가 있다고 판단될시는 이를 시정하여야 한다.

1.2.5     안전・보건 및 환경관리

(1) 수급인은 산업안전보건법은 참고하여, 공사안전에 유의하여 현장을 관리하며, 안전관리계획서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직계획, 점검, 교육, 훈련등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독자의 승인을 받아야 한다.

(3) 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난예방 및 기타 풍기위생단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

(4) 공사 시공중에는 일반인의 교통수리시설 및 농작물에 피해가 없도록 조치를 강구하여야 한다.

1.2.6     가시설물

(1) 수급인은 시공전 협위를 거쳐 가시설물의 설치 및 철거계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

(2) 가시설물은 사용기간이 완료되거나 공사추진상 필요하여 감독자가 지시하는 경우에 해당시설과 기초 관련시설은 물론 폐잔재를 즉시 철거, 반출하고, 사용부지를 원상태로 복구하여야 한다.

1.2.7     지급자재

(1) 수급인은 관급자재를 사용하고자 할 때는 사용 청구서를 감독자 에게 제출하고 승인을 득한후 사용하여야 한다.

(2) 수급인은 발주자로부터 양도된 관급자재의 보관 관리를 수급인 책임하에 보관하며 관리 소홀로 인한 손실 또는

사용불능 되었을 경우에는 계약상대자 부담으로 충당하여야 한다.

(3) 수급인의 시공 부주위로 재 시공할 경우 소요되는 모든자재 및 경비는 수급인 부담으로 한다.

1.2.8     사급자재

(1) 사급자재중 주요자재는 감독자의 공급원 승인을 받아 사용하여햐 한다.

(2) 사급자재는 반드시 KS제품 사용을 원칙으로 한다.

1.2.9     계약상대자의 의무

계약상대자는 다음 사항에 대하여 의무가 주어지며 성실히 이행하여야 한다.

(1) 모든 공사를 시행함에 있어 시방서 및 설계도면의 기술적인 사항을 검토하여 시행토록 하고 계약상대자는 기술적인 사항에 대하여 책임을져야 한다.

(2) 국가기술 자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 배치하여 공사 시공에 만전을 기하여야 한다.

(3) 발주자가 도면에 의하여 본 공사의 최종 인계를 받을 때까지 공사목적물을 계약상대자 부담으로 관리하여 그 책임을 진다.

(4) 각종 설계도서는 보안예규에 따라야 한다.

(5) 공사용 도로는 통행에 지장이 없도록 항상 양호한 상태로 유지 관리하여야 한다.

(6) 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 감독자가 만족할 때까지 계약상대자가 대치 또는 복구하여야 한다.

(7) 현장대리인 및 현장직원, 고용원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당 하다고 인정하여 감독자가 교체를 명하였을 때는 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

(8) 본 공사에 대하여 제반검사 결과 처분지시가 있을 시는 이에 따라야 하며 이의를 제기할 수 없다.

(9) 본 공사 시공구간 이외에 있는 시설물에 피해가 가지 않도록 유의하고 손상을 입혔을 때는 계약상대자 부담으로 복구하여야 한다.

1.2.10     공사후 정리

공사가 완공되었을 때는 감독자의 지시에 따라 가시설물을 온전히 제거하고, 청소,

정리하여 감독자에게 검사를 받아야 한다.

2. 토    공

2.1       적용할 제 시험기준

(1) KSF 2306 흙의 함수량 시험방법

(2) KSF 2302 흙의 입도 시험방법

(3) KSF 2303 흙의 액성한계 시험방법

(4) KSF 2304 흙의 소성한계 시험방법

(5) KSF 2312 흙의 다짐 시험방법

(6) KSF 2320 시험실에서의 노상토 지지력비 시험방법

(7) KSF 2311 현장에서의 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법

(8) KSF 2314 흙의 일축압축 시험방법

2.2       준비공 및 배수

(1) 공사현장의 체수는 미리 배수함과 동시에 공사 시공 중에 공사현장을 양호한 상태로 유지한다.

(2) 공사현장의 죽목 기타 유해한 잡물은 공사에 앞서 모두 제거해야 한다.

(3) 준비배수에 있어 수급인의 임의로 부근에 배수하여서는 안된다.

2.3       구조물 및 지장물 제거

(1) 계약상대자는 설계도서에 따라 구조물 및 지장물의 제거작업을 수행하여야 하며,

보존하도록 지정된 것은 유해한 손상을 입히지 않도록 주의하여 설계도서에서 지시

하는 장소까지 옮겨야 한다. 또한 제거된 물질 중 흙쌓기용 재료로 유용할 수 있는

것은 가능한 한 유용하도록 하고 불량재료는 폐기물관리법에 의거 처리하여야 한다.

(2) 구조물 하부구조의 유수부는 하상면까지 제거하여야 하며, 지표면에서는 최소 300 ㎜ 깊이까지 제거하여야 한다.

(3) 제거작업으로 발생하는 웅덩이, 구멍, 도랑 등은 주변지반 높이까지 되메운 후 다짐을 하여야 한다.

2.4       절토

(1) 토사, 리핑암, 발파암의 구분

가. 토사 : 불도저가 유용하게 사용될 수 있는 정도의 흙으로 모래, 자갈 및

전석이 섞인 토질.

나. 리핑암 : 불도저(32Ton)에 정착한 하이드로릭리퍼(Hydraulic Ripper)로

작업이 가능한 암석

다. 발파암 : 절취시 발파를 하는 것이 가장 효과적인 암석

(2) 절토작업 중 예상했던 토질보다 현저한 변화가 있을 때는 감독원에게 보고하고 그 지시를 받는다. 부식토 기타의 불량재료가 생겼을 경우에도 감독원의 지시에 따라 이를 제거하여야 한다.

(3) 절토는 설계도서에 따라 정확히 해야 한다. 절토면은 설계도서에 표시된 마무리면을 초과해서는 안되며 그 마무리면은 매끈하게 한다. 낙석의 위험을 방지하기 위하여 절취 비탈면의 이완된 전석, 암괴는 모두 제거해야 한다.

(4) 절토시 용수 또는 지하수 등을 발견하던가 또는 함수 비를 조정하는 목적 때문에 예기치 않던 특별한 배수시설이 필요하게 되는 경우에는 즉시감독원에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

2.5       성토

(1) 급한 경사를 가진 지반 위에 성토를 하는 경우에는 원지반 표면에 감독원이 지시하는 층따기를 설치하여 성토와 원지반과의 밀착을 도모하고 활동을 방지해야 한다.

(2) 성토재료는 유기물 기타 유해한 잡물을 포함하지 않으며 상당한 마찰력을 가진 토사류를 사용하여야 한다.

(3) 성토재료로서 암괴, 석괴 등을 사용하고자 할 때는 감독원의 승인을 받아서 시행하여야 하며 그 공극을 잔돌부스러기 등의 재료로 채워서 안정을 기하여야 한다.

2.6       성토 시공중의 배수

(1) 성토 시공중 수급인은 항상 배수에 유의하여 성토 각층의 초면에 물이 고이지 않도록 하여야 한다.

(2) 성토 각층에는 4%이상의 횡단경사를 붙이며 특히 매일 작업종료시 또는 어떤 사정으로 작업을 중단하는 경우에는 표면을 평탄하게 마무리하여 배수가 되도록 한다.

2.7       터파기

(1) 터파기는 구조물의 축조나 시설물의 설치에 지장이 없도록 소정의 깊이와 폭으로 굴착한 다음 바닥을 고르고 감독자의 검사를 받아야 한다.

(2) 빗물이나 고인 물, 솟아나는 물, 외부로부터의 유입수 등은 적절한 방법으로 물막이하여 배수 처리하여야 한다.

(3) 수도관, 가스관, 전기배관 등이 손상되지 않도록 주의하고, 출토물이 나올 경우 작업을 중단하고 감독자에게 보고하여 그 지시에 따른다.

2.8       되메우기

(1) 양질의 토사를 사용하여 되메우기하고 충분히 다짐하되, 동결된 지반에 공하여서는 안되며, 동결된 재료를 사용하여서도 안 된다.

(2) 되메우기 및 다짐을 할 때 구조물에 손상을 주지 않도록 주의하고, 되메우기한 뒤에 침하가 예상되는 경우에는 적당히 덧쌓기를 하여야 한다.

2.9       잔토처리

(1) 산재된 소규모 개별 시설물의 잔토처리는 조성되는 대지의 형상에 큰 영향을 미치지 않는 범위 안에서 현장 안에 소운반하여 고르게 깔고, 자갈류는 특별히 규정한 경우가 아니면 부지 안에 매립한다.

(2) 잔토의 발생량이 현장 안에 깔고 고르기 곤란할 정도로 다량 발생한 경우 토는 총괄적으로 집계하여 흙쌓기재 등으로 유용하거나 장외로 반출하여야 한다.

2.10       운반로

성토 부분을 운반으로 사용하는 경우에는 지장이 없는 한 성토부분이 균일하게 다져지도록 건설기계가 성토면을 균일하게 통과하도록 주행경로를 선정하여야 한다. 또 토공 마무리 면을 운반도로로서 사용하는 경우는 미리 감독원의 승인을 받아야 한다.

2.11      다짐

(1) 성토의 다짐에 있어서는 특히 성토전체가 균일한 다짐이 되도록 주의하여야 한다. 성토 각층은 다짐종료후 반드시 감독원이 검사를 받으며 감독원의 승인을 얻어 다음 층의 시공으로 옮겨야 한다. 구조물에 인접한 부분과 같이 면적이 좁아 로울러에 의한 다짐을 못하는 장소에 있어서는 램머 및 콤팩트 기타 감독원의 승인을 얻은 다짐기계로 다져야 한다. 성토의 길 어깨 부는 충분히 다져지도록 주의하여 시공하여야 한다.

(2) 성토하고자 하는 지반이 복잡하여 규정의 포설두께로서는 다짐기계의 보통의 운행을 확보할 면적이 이어지지 않을 경우에는 제1층을 다짐기계가 운행할 수 있는 최소한 면이 얻어지는 최소의 두께까지 포설할 수 있다. 단, 제1층의 최대두께는 감독원의 승인을 받은 것으로 하며 재료는 균일하게 포설하여야 한다.

2.12      토공기계의 사용구분

부지정지, 배수공사, 이설공사, 포장공사 및 시설물 공사는 유압식 백호우 0.4M3를 사용한다.

3. 구 조 물 공

3.1       자재

3.1.1     몰탈

구조물에 사용되는 몰탈은 도면, 시방서 또는 감독원의 지시한 바와 동일한 것이어야 한다. 보통몰탈은 인력으로 부설하여 콘크리트의 표면처리 또는 구멍 막기 등에 사용한다. 모래는 콘크리트의 배합에 사용하는 것과 동일한 종류의 세골재이어야 하나 감독원이 채가름이 필요하다고 인정하는 특정의 경우에는 눈금이 적은 채로서 채가름을 하여야한다.

3.1.2     거푸집

(1) 일반사항

가. 설계에 표시된 소정위치에 정확히 거푸집을 유지하기 위한 적당한 방법을 마련하여야 한다.

나. 거푸집은 쉽게 제거할 수 있는 방법으로 설치하여야 하며 거푸집의 판자 이음을 수평 또는 수직이 되도록 하여야 하며 실질적이어야 한다.

다. 설치한 모든 거푸집은 콘크리트를 타설하기 전에 감독원의 검사를 받아야 한다.

(2) 거푸집

가. 거푸집은 합판, 압축판재, 목재 거푸집 면을 다듬은 각재 또는 볼트와  너트가 되메움되는 철판 등으로 제작하여야 한다.

나. 거푸집에 사용되는 재료는 완공된 구조물의 강도나 외관에 영향을 끼치 지 않는 품질이어야 한다. 재 사용된 거푸집은 깨끗이 청소하여야 한다.

(3) 거푸집 조립

거푸집은 거푸집 묶음 채로 조립하여야 한다. 또한 필요한 경우에는 거푸집의 청소, 검사 및 콘크리트 치기에 편리하도록 한다.

(4) 거푸집 제거

가. 공사감독원의 사전 승인 없이 거푸집 또는 지주를 제거하지 못한다.

나. 거푸집은 콘크리트 시공에 따르는 압력 및 콘크리트의 자중을 지보할 수 있는 충분한 강도를 얻을 시에만 제거 할 수 있다.

다. 거푸집을 떼어 낸 직후 그 구조물에 재하할 경우에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

3.1.3     철근

(1) 철근은 KSD 3504 및 KSD 3527 의 규정에 적합한 것이라야 한다.

(2) 철근은 설계도에 표시된 형상과 치수에 일치하도록 재질을 해치지 않는 방법으로 가공하여야 한다.

(3) 철근은 상온에서 가공하는 것을 원칙으로 한다.

(4) 철근은 조립하기 전에 잘 닦고 들뜬 녹이나 그 밖의 철근과 콘크리트와의 부착을 해칠 위험이 있는 것을 제거해야 한다.

(5) 철근과 거푸집과의 간격을 유지하기 위하여 매달기 철선 등을 사용한다.

(6) 철근과 겹이 음은 소정의 길이로 겹쳐서 20번선 이상의 연한 철선으로 몇 군데 매야 한다.

(7) 철근조립이 끝난 후 반드시 검사를 받아야 한다. 또한 철근조립 후 장시일이 경과한 후에는 콘크리트를 치기 전에 다시 조립검사를 하고 청소하여야 한다.

(8) 설계도에 표시되어 있지 않은 철근의 이음을 둘 때는 이음의 위치와 방법은 강도계산을 하여 이를 정하고 감독원의 승인을 얻어야 한다.

3.1.4     레디믹스트 콘크리트

(1) 레디믹스트 콘크리트를 사용할 경우에는 원칙적으로  KSF 4009에 따라야 한다.

(2) 받아들이기

가. 콘크리트 치기를 원활하게 하기 위해서는 콘크리트 치기에 앞서 납품일시, 콘크리트의 종류, 수량, 배출장소, 납품속도 등을 생산자와 충분히 협의해 두어야 한다.

나. 콘크리트 치기 중에 생산자와 긴밀하게 연락을 취하여 콘크리트 치기가 중단되는 일이 없도록 해야한다.

3.2       시공

3.2.1     콘크리트 치기 및 운반

(1) 콘크리트는 레디믹스트 콘크리트를 원칙으로 하며 소량이거나 단독으로 적은 구조물로서 중요하지 않은 공사에서 감독원의 승인을 얻은 경우에 한하여 삽비비기를 할 수 있다.

(2) 콘크리트 치기

가. 콘크리트 치기를 시작하기 전에 철근, 거푸집, 기타 배치에 대하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 콘크리트 치기 전에 칠 장소에 잡물을 제거하고 콘크리트가 동결할 우려가 있는 경우 이외에는 거푸집을 물로 충분히 적셔야 한다.

다. 콘크리트 치기 작업에 있어서 철근이 배치를 흩트리지 않도록 주의하여야 한다.

라. 1작업 구획내의 콘크리트는 이를 완료할 때까지 연속하여 쳐야 한다.

마. 콘크리트를 치는 도중에 표면에 떠오른 물은 적당한 방법으로 제거한 후 다음 콘크리트를 쳐야한다.

바. 콘크리트는 그 표면이 한 구획 내에서는 거의 수평이 되도록 치는 것을 원칙으로 한다.

(3) 콘크리트 운반

가. 손수레 등을 사용할 때는 콘크리트 운반도중 재료의 분리가 일어나지 않도록 평탄한 운반로를 만들어야 한다.

3.2.2     다지기 및 양생

(1) 다지기

가. 콘크리트의 다지기에는 내부 진동기를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 콘크리트 치기가 끝나는 직후에는 충분히 다져지고 콘크리트가 철근의 주위 및 거푸집의 구석구석에 채워지도록 하여야 한다.

(2) 양  생

가. 콘크리트를 친 후 저온건조 및 급격한 온도의 변화 등에 대한 유해한 영향을 받는 일이 없도록 충분히 양생하여야 한다.

나. 콘크리트를 친 후 경화가 시작할 때까지 일광의 직사, 바람, 소나기 등을 받지 않도록 보호하여야 한다.

다. 콘크리트의 노출면은 가마니, 마포, 모래 등을 적셔서 덮든지 살수하여 보통포틀랜트 시멘트의 경우 적어도 5일간은 항상 습윤상태로 보호하여야한다.

3.2.3     시공관리 시험

(1) 재료 및 콘크리트의 시료는 재료의 관리, 혼합, 반죽 질기 등의 적합성을 판정하기 위해서 채취한다.

(2) 수급인은 “가” 항의 채취 및 강도시험을 하기 위한 노력 및 재료를 제공하여야 한다.

(3) 시료의 채취 및 시험은 감독원의 지시에 따른다.

(4) 강도시험을 위한 공시체 : 강도시험에 의한 콘크리트의 관리는 일반의 경우 공시 체의 재령 28일에서의 강도시험에 의하고 공시 체는 수중양생 하는 것을 원칙으로 한다. 압축강도 시험에 쓰이는 공시 체는 일반의 경우 동일배치에서 채취한 3개이상의 공시 체로 하며 그 평균치를 시험성과로 한다.

4.  포 장 공 사

4.1       보조기층공

(1) 보조기층 시공에 앞서 노상표면은 먼지, 부식 기타 유해 물을 제거하고 청소하여 필요에 따라 다짐도, 마무리, 표면의 평탄성 및 노상의 지지력에 대하여 감독원의 검사를 받아 안전한 상태에서 보조기층이 부설되어야 한다.

(2) 보조기층의 입도는 SB-1으로 사용하되 현장 사정에 의하여 최대입경이 큰 경우 감독원의 승인을 얻어야 한다.

(3) 재료의 부설

재료의 분리가 일어나지 않도록 하고 깔아펴기 두께는 다짐후의1층 두께가 20cm 이상이 되어서는 안 된다.

(4) 보조기층의 다짐

가. 다짐은 KSF 2312 (흙의 다짐시험방법) D-2법으로 구한 최대 밀도의 95% 이상의 밀도로 다져야 한다.

나. 다진 후 마무리면은 설계도에 표시된 종횡단 형상으로 정확하게 마무리하여야 하며 마무리 면은 계획고 보다 ±3cm이상 틀려서는 안 된다.

(5) 마무리 두께는 설계두께보다 10% 이상의 증감이 있어서는 안 된다. 마무리 두께가 설계두께에서 10% 이상 얇은 경우에는 감독원의 지시에 따라 긁어 일으켜 규정된 두께가 되도록 부족한 재료를 보충하고 혼합다짐을 실시하여 소요의 다짐 도를 확보하여 정형, 마무리를 하여야 한다.

(6) 유지보수

보조기층은 항상 양호한 상태를 유지하여야 하며, 손상 부분은 즉시 보수하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

4.2       기층공

(1) 기층재료는 내구적인 SLAG, 모래 혹은 기타 적당한 재료와 혼합한 것으로서 점토, 유기불순물, 먼지 등 유해 물을 함유하여서는 안 된다.

(2) 입도 조정 기층 재료의 입도는 B-2로 사용하되 그 외의 입도를 사용할 경우는 감독관의 승인을 받아야 한다.

(3) 재료의 혼합 및 부설

가. 기층재료는 균일한 입도 및 적합한 함수비가 얻어지도록 혼합하여야 한다.

나. 입도 조정 기층 재료의 부설에 있어서는 재료의 분리가 일어나지 않도록 하고 다짐후의 1층의 마무리 두께가 15cm를 넘지 않도록 균일하게 부설하여  한다.

(4) 기층의 다짐

“보조기층과 동일조건”

4.3       점토보도블록포장

(1) 원지반 다짐 및 보조기층 포설

원지반을 다진 뒤 그 위에 보조기층을 포설하여 밀실하게 다지고 양호한 상태로 유지하여야 한다.

(2) 모래포설 및 다짐

가. 하루에 작업할 수 있는 양만큼 모래를 전면에 고루 깔고 살수작업후 평면동기로 다져서 다짐 모래 두께가 40㎜ 되도록 한다.

나. 기준틀에 따라 최종 높이를 정한 뒤에 긴 판자를 이용하여 모래를 골라 평평하게 하고, 사람이 통행하지 않도록 한다.

(3) 표층깔기

가. 줄 띄우기

나. 고정된 모서리부터 시작하여 바닥재를 놓은 다음 고무망치를 이용하여 단단 하게 한다.

다. 경계부나 장애물로 인하여 블록을 절단할 경우 반드시 그라인드로 미려하게 마감 절단한다.

라. 블록 간격은 2～3㎜를 유지하며, 작업이 끝나면 규사를 표면에 고루 깔고 바닥재 사이의 이음 공간에 규사가 완전히 채워지도록 비로 쓸어 넣는다.

마. 블록시공시 선형을 정확하게 맞추어 시공한다.

(4) 정리 및 평탄작업

가. 바닥재를 깔고 24시간이 경과한 뒤에 바닥을 깨끗이 쓸어내고 평면진동기로 바닥을 다진다.

나. 3m 직선자로 평탄성을 확인하여 요철이 있어서는 안된다.

(5) 포장기울기

가. 보행자도로의 종단기울기는 1/10 이하가 되도록 하되, 휠체어 이용자를 고려하는 경우에는 1/12이하로 한다.

나. 횡단기울기는 2%를 표준으로 하되, 포장재료에 따라 최고 5%까지로 할 수 있다.

(6) 색상 및 문양은 감독관과 협의하여 지정한다.

4.4       화강석 경계석

(1) 경계석은 KS F 2530의 규정에 적합한 압축강도 1300㎏f/㎠ 이상, 흡수율 0.5% 미만의 화강석 재질로, 균열이나 결점이 없어야 한다.

(2) 곡선부위는 미관을 고려하여 곡선형 제품을 사용한다.

(3) 도로경계석은 차량의 바퀴가 올라설 수 없는 높이로 한다.

(4) 서로 다른 재료의 연결부위에서는 재료의 뒤섞임이 생기지 않도록 높이를 조절한다.

(5) 경계석의 마무리면은 평탄성을 유지하여야 하며, 줄눈 몰탈의 강도가 충분히 확보된 후가 아니면 경계석의 뒷채움을 해서는 안된다.

(6) 경계석의 모서리면은 모깎기 가공을 한 제품을 사용하여야 한다.

5. 식      재

5.1       일반사항

5.1.1     식물재료

(1) 식물재료의 명칭은 우리말 관용명을 사용하되 필요한 경우 학명을 병기하여 사용한다.

(2) 지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

(3) 병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

(4) 농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기(포트, 콘테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

(5) 부득이 자연산굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량하며, 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 감독관의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

(6) 수종 및 성상에 따라 검사하며 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같다.

가. 수고는 근원에서 수관정상부까지의 수직거리를 말하며 도장지는 제외한다.

나. 흉고직경은 근원으로부터 1.2m 높이의 수간의 직경을 말하며 쌍간 이상일 경우에는 각 수간의 흉고직경의 합의 70%가 당해수목의 최대흉고직경보다 클때에는 이를 채택하며, 작을 때는 최대흉고직경을 채택한다.

다. 타원형수관은 최대층의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 나눈 것을 수관폭으로 한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관폭과 수관길이로 표시한다.

라. 수관고는 역지끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

마. 지하고는 지표면에서 역지끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

바. 근원직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 흉고 이하에서 분지하는 성질을 가진 교목성 수종, 만경목, 어린 묘목 등에 적용하며 지표면(또는 최초발근지점) 줄기의 굵기를 말한다.

사. 수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대 길이를 수관길이로 한다.

(7) 수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

가. 교목성

수고(m) x 수관폭(m)

수고(m) x 흉고직경(㎝)

수고(m) x 근원직경(㎝)

나. 관목성

수고(m) x 수관폭(m)

수고(m) x 근원직경(㎝)

수고(m) x 수관길이(㎝)

수고(m) x 가지의 수

다. 묘목

간장(㎝) x 근원직경(㎝) x 근장(㎝)

라. 만경목

수고(m) x 흉고직경(㎝)

수고(m) x 근원직경(㎝)

5.1.2     식재시기 및 검사

(1) 식재의 시기는 수목의 활착이 어려운 하절기(7월, 8월)나 동절기(1월, 2월)는 피하여야 한다. 다만, 부득이하여 부적기에 식재할 경우에는 이에 따른 보호등 특별한 조치를 한다.

(2) 검사는 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반, 포장 등의 취급이 나쁘거나 굴취후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만, 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

(3) 검사시 수목규격의 허용차는 수종별로 -5%～-10%사이에서 여건(수형, 수령, 전국분포도, 희소성 등)에 따라 감독관의 재량으로 정한다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽 등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 감독관이 승인한 경우에는 사용할 수 있다.

5.1.3     고사식물의 하자보수

(1) 수관부 가지의 2/3이상 고사하는 경우 고사목으로 판정한다.

(2) 지급품을 식재하는 경우 발주자와 도급자가 별도 합의하지 않는 한 아래기준에 따른다.

고사기준율 (수종별, 규격별, 수량대비)	보 수 의 무
10%미만	전량 하자보수 면제
10%이상～20%미만	10%이상 분량만을 지급품으로 보수
20%이상	10%～20% 분량만을 지급품으로 보수 20%이상의 분량은 도급자가 동일규격이상 수목으로 보수

5.2       수목의 굴취

5.2.1     굴취

(1) 수고 4.5m이상의 수목은 감독관과 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수한다.

(2) 설계서에 별도의 지시가 없음에도 표준규격을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 감독관에게 승인 받아야 한다.

(3) 뿌리분은 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬는다.

(4) 뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부처리한다.

(5) 뿌리분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

(6) 지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제제 등의 약품을 처리하여 증산억제 및 운반에 도움이 되도록 한다.

(7) 굴취구덩이는 굴취후 즉시 산토로 매워 지형과 일치되도록 정리한다. 땅다지기와 높이, 방법에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

5.3       수목의 운반

5.3.1     운반

(1) 운반시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

(2) 운반중 회복불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종동품으로 보상하고, 경미한 가지부러짐 등에 대해서는 감독관의 지시에 따라 조치한다.

(3) 운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

(4) 운반중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

가. 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

나. 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

다. 지조는 간편하게 결박한다.

라. 이중적재를 금한다.

마. 비포장도로로 운반할 때는 뿌리분에 충격을 주지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

바. 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

사. 수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

(5) 차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

5.4       수목의 가식

5.4.1     가식

(1) 가식장소는 특별시방서에 정하는 바가 없을 때에는 사질양토로서 배수가 잘 되는 곳으로 하여야 하며 배수가 불량할 때에는 배수시설을 한다.

(2) 가식수목간에 원활한 통풍을 위하여 충분한 식재공간을 확보한다.

(3) 가식수목의 뿌리분은 충분히 복토하여 분이 공기중에 노출되지 않도록 한다.

(4) 가식 후에는 뿌리분 주변의 공기가 완전히 방출되도록 충분히 관수한다.

(5) 가식장의 외주부 수목은 가지주 혹은 연식지주를 설치하여 수목이 바람 등에 흔들리지 않도록 한다.

5.5       수목의 식재

5.5.1     식재구덩이 굴착

(1) 식재구덩이의 위치는 설계서의 식재위치를 원칙으로 한다. 단, 다음의 경우에는 감독관과 협의하여 그 위치를 다소 조정할 수 있다.

가. 암반, 구조물, 매설물 등과 같은 지장물로 인하여 굴착이 불가능한 경우

나. 지하수 등으로 인하여 식재후 생육이 불가능하다고 판단되는 경우

다. 배식미를 위하여 바람직하다고 판단되는 경우

(2) 식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

(3) 식재구덩이는 굴착후 감독관의 검사를 받아 식재 및 객토한다.

5.5.2     객토

(1) 식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움흙은 전량 객토한다. 토질은 부식질이 풍부하고 식물의 생육을 저해하는 물질을 포함하지 않은 사질양토를 표준으로 한다.

(2) 객토용 흙은 과적재되지 않도록 납입장소에서 차에 적재된 채로 검수받는다.

5.5.3     식재

(1) 수목의 굴취, 운반, 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 받아 가식 또는 보양조치하였다가 식재한다.

(2) 기비는 완숙된 유기질비료를 식재구덩이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울때에도 유기질비료를 혼합하여 넣는다. 시비량은 설계서 및 특별시방서에 따른다.

(3) 식재는 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 현장에 따라 보기좋게 식재구덩이의 중심에 수직으로 식재한다. 이때 분의 흙이 무너지지 않도록 주의한다.

(4) 식재시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다.

(5) 식재시 수목이 묻히는 근원부위는 굴취 전에 묻혔던 부위에 일치시키고 식재방향은 원래의 생육방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다. 다만 경관, 기능 등을 고려하여 적의 조정하여 식재할 수 있다.

(6) 식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

(7) 수목의 뿌리분을 식재구덩이에 넣어 방향을 정하여 나무를 앉힌다. 잘게 부순 양토질 흙을 뿌리분 높이의 1/2정도 넣은 후, 수형을 살펴 수목의 방향을 재조정하고, 다시 흙을 깊이의 3/4정도까지 추가해 넣은 후 잘 정돈시킨다.

(8) 수목앉히기가 끝나면 물을 식재구덩이에 충분히 넣고 각목이나 삽으로 저어 흙이 뿌리분에 완전히 밀착되고 흙속의 기포가 제거되도록 한다.

(9) 물조임이 끝나고 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

5.5.4     약제살포

(1) 부적기에 식재한 나무에는 뿌리 절단부위에 발근촉진제를 처리하여야 하며, 식재후에도 일정한 간격을 두고 영양제, 증산억제제를 살포주입하여 수목을 보호한다.

(2) 식재수목에서 병충해가 발견되는 경우에는 약제를 뿌려 구제하고 확산을 방지한다.

5.5.5     지주목 세우기

(1) 소정의 박피통나무, 각목, 대나무 또는 특별히 고안된 재료(파이프, 플라스틱)로 한다. 단, 지주용 목재는 내구성이 강한 것이나 방부처리한 것으로 한다.

(2) 지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지한다.

(3) 식재지역에 지반침하가 우려되는 경우에는 침하후 지주목이 유동하지 않도록 조치한다.

5.5.6     관수

(1) 식재후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

(2) 여름의 관수는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대는 가능한 한 피한다. 또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하며 혹한기는 피하도록 한다.

5.5.7     모양잡기

(1) 수목식재후 수형을 정리하고 바람직한 성장을 유도하기 위하여 정지・전정한다. 정지・전정은 위에서부터 아래로, 우측에서 좌측으로 돌아가면서 다음의 공통원칙을 지켜 시행하며 감독관의 특별한 지시가 있을 경우에는 그에 따른다.

가. 고사지나 병지는 제거한다.

나. 통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

다. 수세가 고르게 수형의 균형을 잡아준다.

라. 그 나무 고유의 수형이나 이식전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

(2) 가로수의 경우에는 보차도의 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

(3) 가지의 제거는 잔가지부터 자르고, 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여 부패를 방지한다.

(4) 생울타리, 관목을 열식한 경우에는 감독관의 지시에 따라 사진을 촬영하여 형상과 규격을 확인한 후 지시된 높이로 전정한다.

5.6       지피류 및 초화류 식재

5.6.1     식재

(1) 지피류 및 초화류는 원래의 형태와 성상을 유지하고 병충해・상해가 없으며 건전한 생육을 유지하는 것으로써 일반적으로 다음의 요건에 부합하여야 한다.

가. 지정된 규격에 맞아야 하고

나. 줄기, 잎, 꽃눈의 발달이 양호하며

다. 병충의 피해가 없고

라. 뿌리가 충실하여 흙이 충분히 붙어 있어야 한다.

(2) 식재에 앞서 지반을 충분히 정지하고 쓰레기, 낙엽, 잡초 등을 제거한 후 적당하게 관수하여 식재상을 조성한다.

(3) 토심은 초장의 높이와 잎, 분얼 상태에 따라 다르나 표토최소토심은 30～40㎝내외로 한다.

(4) 시공후 기후에 주의하고 감독관의 지시에 따라 지나치게 건조하지 않도록 양생・관리하여 발아를 촉진시킨다.

6. 시 설 물 공

6.1      일반사항

(1) 옥외장치물은 시설의 기능성과 미관성을 고려하여 설계해야 한다.

(2) 환경조형시설은 자격이 있는 예술가나 작품설계능력이 있는 설계가에 의해 시행되어야 한다.

(3) 설계자는 옥외장치물이 설치되는 장소의 환경과 부합되는 기능과 미관을 갖춘 시설을 설계해야 한다.

(4) 기성제품의 경우 제품의 재질, 모양, 치수, 색채, 마무리 정도, 구조, 기능 등에 대하여 설치 전에 감독관의 승인을 받는다.

(5) 공사용 자재중 한국산업규격표시품이 있는 경우 우선적으로 사용해야 하며 주요자재의 견본 및 시험재료에 대하여 견본품을 준공시까지 비치해야 한다.

(6) 안내시설은 기존에 안내체계가 있을 경우 관리주체와 협의를 통하여 설치하려는 안내시설의 적합여부에 대하여 사전승인을 받아야 한다.

(7) 감독관의 요구가 있는 경우에는 시공상세도를 작성, 제출해야 한다.

(8) 건설기술관리법의 품질시험 및 검사대상이 되는 옥외장치물공사는 규정상에 명시된 품질시험 및 검사에 대한 자료를 제출하고 기록을 유지해야 한다.

(9) 환경조형시설은 설치전 모형이나 작품설명서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

6.2     화장실

6.2.1    일반사항

(1) 본 시방서는 옥외공간에 설치하는 이동식화장실에 관련한 제작과 설치에 작용한다.

(2) 재료

시공두께/ 규격치수	자재소요량	주재료 공급자	원산지
W:2500 L:5000 H:2950	본체후레임 · H빔(200×100×6×9) · 사각강관(50×30×1.4t)	곤지암철강	한국
	구조목(38×90)	삼익산업	한국
	내벽보강합판(OSB.11.1)	삼익산업	한국
	내장재 일반합판(4'×8')	삼익산업	한국
	보온제 인술레이션(R-11)	홈앤디포	한국
	방수시트(부직포)	홈앤디포	한국
	외장/· 합성목재사이딩	이노우드	중국
	방수 및 타일	153타일(대보,한보)	한국
	출입문 및 창호	현대기업사	한국
	화장실설비(도기류) · 양변기.소변기.세면기 · 기타악세서리류	로얄토토 예림(세면기)	한국
	전기회로 및 등기구	공구광장	한국
	내외장 마무리 및 폐인트	건우상사	한국

(3) 형태 : 단순한 사각형태의 디자인으로 합성목재사이딩 외장을 적용하여 견고한 질감의 친환경 이동식 공중화장실

6.2.2    제조 및 가공

(1) 본체 벽체

합성목재사이딩 + 방수시트 + 보강합판 (두께 : 11.1mm) + 구조재(두께:90.0mm)

+ 보강합판 (두께:11.1mm) + 목재 루바(상부), 도기질타일(하부) 로 제작하는

다중 구조

(2) 지붕(공통)

구조재(두께:90.0mm) 2중으로 처리하여 골조를 형성한 후 외부는 보강합판

(두께 : 11.1mm) 부착 후 FRP라이닝 3회, 내부는 보강합판(두께 : 11.1mm) 부착

후 디자인월 적용

(3) 조립용 기둥 및 지붕 모서리

구조목 38.0mm × 90.0mm로 제작

(4) 하부탱크 (수세식제외, 재래식 / 포세식 / 자연발효식에 한함)

F.R.P제 형틀을 사용하여 성형시킨 두께 5.0mm 이상의 고강도 F.R.P 제재

(5) 출입문 및 문틀

강화유리 도어, 문틀 900 × 2100mm (남,여 각 1개씩 설치)

(6) 바닥

철골 H 빔(200× 100mm) 프레임 및 그 내부에 50mm × 30mm의 각 파이프를

용접하여 보강한 상부에 내수성 합판으로 제작하고 시멘트 양생 후 도기 타일 부착

(7) 위생기구

- 대변기 : KS상급(로얄토토 제품 또는 동등제품) 3EA

- 소변기 : KS상급(로얄토토 제품 또는 동등제품) 2EA

- 세면기 2EA 및 수전구

- 거울 및 휴지걸이

(8) 창호(미닫이창)

- 창호(하이샤시 i) (w)680 × (h)340mm – 2개)

- 창호(하이샤시 ii) (w)680 × (h)800 – 4개)

(9) 전기, 전등 및 조명

- LED 31W 노출등 적용

(10) 사용자 편의시설물

- 내부에 점보롤형 휴지걸이, 핸드드라이어, 거울등

(11) 난방시설(남,여 각 1개씩 설치)

- 난방시설 : 전기보일러 (대한보일러 또는 동등제품)

6.2.3    기능 및 성능

(1) 기능

사용자가 적은 관광지, 공원 등에 적합한 중형 화장실로서 완전 수세식 방식의 화

장실.

(2) 성능

화장실은 친환경소재인 합성목재 사이딩을 주재료로 사용하여 주변경관과 조화를

이룬다.

6.2.4    마감 및 와관

(1) 화장실은 내, 외 벽체의 마감 시에는 외부로 노출되는 부위에는 녹이 슬지 않는 재질을 사용된 것을 확인하여야하며, 각 모서리 부분을 촉수하여 거친 단면, 위험한 요소를 샌드페이퍼 등으로 미리 제거하고, 전기 연결 시험 등을 마친 후 출하되어야 한다.

6.2.5    검사 및 시험

(1) 검사물의 크기 및 구성방법

- 슬로프 제외 본체 제원(W2500×L5000×H2950)

(2) 시료의 크기 및 구성 방법

해당사항 없음

(3) 검사 방법

- 외관 육안 검사, 표면 촉수 검사, 전기 통수 현장 설치 후 작동 검사

(4) 시험 방법

시험항목	시험방법	비고
육안검사	- 급수배관부분의 연결부위 및 노출부분의 조립상태 (누수,미관) - 본체구조부분의 제작상태 (미관. 불안전) - 전기배선 및 전구 설치상태(접촉불량. 누전. 과열) - 위생설비설치조립상태 (불안전. 이탈. 누수. 미관) - 마감상태 및 설치완료시 (위치. 레벨. 인입급수 및 전선. 배수상태) - 사용목재 방부처리상태 (검사)
본체 받침틀 철재제작 안전검사	- 철재 틀과 본체 연결 상태 - 이동시 안전 고리 설치 상태
촉수검사	- 접착부위 연결 상태 (손상, 변형)
출입문 및 창틀	- 창틀 및 부착부분 틈새는 실리콘이 완전히 투입되었는지 검사한다. - 출입문 및 화장실문짝의 설치상태

6.2.6    포장 및 표시

(1) 포장

- 개별 포장은 하지 아니하나 운송과 하역 시의 파손 방지를 위해 적절한 부목을

준비

(2) 표시

- 수요자의 허락 하에 제조자가 (주)지오모바일임을 알리는 280 × 200mm의

제품표지를 적절한 곳에 부착할 것

(3) 주기

- 적재 운반 시 도로의 상황 및 규제 등에 주의할 것

상, 하차 시 크레인 또는 지게차 등의 조작에 의한 파손에 유의할 것.

6.2.7    용도 및 제원

(1) 용도

- 야외용 이동실 화장실

(2) 기타사항

- 정화조(오수합병정화조)의 시공은 포함 안됨

- 포세식변기, 초절수형 수세식 변기는 포함 안됨

- 분뇨탱크 시공 시 탱크는 포함 안됨 (수거식)

- 목재 데크 및 에티켓 휀스는 포함 안됨

6.3      트랠리스

6.3.1    일반사항

(1) 본 시방서는 공원, 관광시설, 놀이터등과 같은 공공장소에 설치하는  트랠리스에 관한 제반사항을 규정한다.

(2) 트랠리스의 제작 및 설치에 필요한 적용기준, 이행기준, 재료품질, 제작방법, 설치, 품질기준 등에 관한 일반사항을 포함하며, 재료 및 설치 특성에 따라 목재시설, 조립제품시설, 제작설치시설을 포함한다.

(3) 트랠리스는 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제작, 조립, 시공되어야 하며 사전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

6.3.2    기술사항

(1) 트랠리스 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

(2) 모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

(3) 설치가 완료된 트랠리스는 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

(4) 요구조건

가. 구년한은 주변시설과의 조화를 이룰 수 있도록 설정해야 하며, 시설 특성상 불가피할 경우에는 시설의 교체시간주기를 고려하여 설계해야 한다.

나. 관련시설의 내구년한을 고려한 재료, 공법을 사용해야 하며 내구성에 대한 증명된 자료가 없는 새로운 시설은 적절한 방법으로 내구성에 대한 시험을 한 후 도입해야 한다.

다. 구조물 자체하중과 이용자의 하중을 고려하여 품질보증기간동안 시설의 파괴나 변형이 일어나지 않아야 한다.

라. 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리 정도, 구조, 기능 등에 대하여 설치전에 감독자의 승인을 받는다.

마. 공사용 자재중 한국산업규격품이 있는 경우에는 이를 우선적으로 사용해야 하며 주요자재의 견본 및 시험재료에 대하여 견본품을 준공시까지 비치해야 한다.

바. 횡시공업체 현장 책임자는 휀스 제작 및 시공경험이 있으며 공장설비를 갖춘 숙련된 업체에 의해 시행되어야 하며 공장제작과정에 대한 감독자의 사요청이 있을 경우 이에 응해야 한다.

사. 설치 업체의 상호 및 연락처, 생산일자, 모델명 등의 명기한 표시판을 잘 보이는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 하고 건설공사 실명제와 관련하여 시행한다.

아. 설치는 수평과 수직을 정확하게 유지하여 가설치를 한 후 본 설치를 해야 한다.

자. 시설조립에 사용되는 연결재는 규정된 도구로만 해체가 가능하도록 하고 인력에 의해 풀어지지 않아야 한다.

차. 본 시방서의 규정을 적용하기 위해서는 적정한 품질기준, 공사기간, 공사비의 조건이 사전에 구비되어야 한다.

카. 발주자는 품질시험 및 검사를 위해 당초 계상된 품질관리비외의 비용이 지출될 경우 수급인의 요청에 따른 추가비용을 부담하여야 한다.

(5) 재료 및 제작

가. 목재

– 목재는 내구성이 강한 미송을 사용한다.

(단, 집성목의 경우 레드파인을 선택하여 외부용 접착제를 사용, 견고히 접착한다.)

– 목재는 갈라짐이나 뒤틀림이 없어야하고 옹이는 피하여 선별해 사용한다.

– 목재의 방부는 친환경 방부인 ACQ방부를 한다.

– 목재는 운반, 가공, 저장과정에서 파손, 흠집, 얼룩, 부패 등의 품질저하 현상이 발생되지 않도록 해야 한다.

– 목재에 사용되는 볼트 및 너트와 와샤 등의 연결재는 용융아연도금한 것이나 스테인리스강을 사용해야 한다.

– 집성목을 사용하여 시설을 제작 및 설치할 때에는 특별시방서 및 설계도면에 따

른다.

나. 철재

– 철재 재료는 한국산업규격(KSD 3507)과 동등하거나 그 이상의 품질을 가진 것을 사용한다.

(6) 제조, 가공, 외관 및 설치

– 제품별로 세부내용은 첨부도면에 표기한다.

– 주사용 목재는 내구성이 강한 미송을 가공하여 사용하며, 방부는 친환경 방부인 ACQ방부를 하며, 건조 함수율은 15% 이하로 하여 사용한다.

– 집성목의 경우 레드파인 목재 옹이 없는 것을 선별하여 사용, 가공할 수 있으며 사용후 남는 자재(짧은 목재)도 재활용(접합)하여 자재 소비를 줄일 수 있는 장점이 있다.

– 각 제품은 제조 공장에서 완전 가공 및 제고하여 납품장소에 도착하여 별도의 가공은 하지 않으며 간단하게 조립할 수 있게 하는 구조이어야 한다.

– 주재와 부재가 만나는 부분은 틈이 보이지 않게 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 조립 되어야 한다.

– 사람이 직접 닿는 부위의 날카로운 부분이나 돌기가 없어야 한다.

– 제품의 표면은 광택 및 색상이 일정하여야하며 균열이나 얼룩이 생겨서는 안된다.

– 현장 설치시 기울기(수직, 수평) 편차가 발생하지 않게 설치하며, 안내서에 따라 생산업체의 기술자나 설치 경험이 있는 숙련된 기술자에 의해 시행되어야 한다.

– 볼트, 너트의 돌출 부위는 플라스틱 캡을 사용하여 돌출부위가 보이지 않게 한다.

– 기초 설치공사는 터파기후 거푸집 300×300×H300을 설치하여 1:2:4 비율로 콘크리트를 타설하며, 기초 1ea당 셋트앙카4ea 를 설치한다. (단, 특별규격은 세부내용 첨부도면에 따른다.)

– 기초 콘크리트위 셋트앙카에 의해 시설물의 기둥과 기초 부위를 고정할 때 단단히 고정하며 이완되지 않도록 한다.

– 기초 부위가 양생될 때까지는 시설물의 이용은 하지 않도록 하여야 한다.

– 공사 사진은 공사전, 중, 후로 구분하여 전체 전경은 촬영하여 각 2매씩 준공시 제출 한다.

– 제품의 불량은 공급업체가 책임을 지며 부실 시공에 대해서는 도입사의 책임 하에 재시공 한다.

(7) 이음 및 접합

가. 목재와 목재에 의한 접합

– 이음 및 맞춤의 접촉면은 필요 이상의 끌파기, 깍아내기 등을 하지 않도록

주의한다.

– 톱켜기는 지름을 너무 깊게 하지 않도록 한다.

– 목재는 이어쓰지 않으며, 불가피할 경우 길이는 1M이상이여야 한다.

– 목재의 이음은 엇갈림 배치로 하고 이음맞춤의 물림정도는 꼭 맞게 한다.

– 이음으로 생긴 거스러미 등의 위험성이 있는 부분은 사포로 매끄럽게

처리 한다.

– 목재간의 접촉면적이 넓고 하중이 작은 경우에는 접착제에 의한 이음을 할 수 있으며 이때 사용되는 접착제는 한국산업규격에 규정된 적정의 재료를 사용해야 한다.

나. 철물 및 이음재료에 의한 접합

– 접합에 사용되는 철물 및 이음재료는 도금이 된 것이나 스테인리스 등의 녹슬지 않는 재료를 사용해야 한다.

– 철물구멍의 위치를 정확히 하고 그 구멍의 지름은 기준을 넘지 않도록 하여야 한다.

– 구조재의 못은 접합면에 수직으로 박는다.

– 목재볼트의 구멍은 볼트지름보다 3㎜이상 커서는 안 된다.

– 나사못은 틀어박는 것을 원칙으로 하고 때려 박는 것은 피한다.

– 나사 및 볼트의 상호간의 연결간격 및 재단부에서의 거리는 설계도면이나 특별시방서에 정한 바가 없으면 지름의 7배이상으로 한다.

– 접합부분 또는 돌출부분은 표면에서 돌출되지 않도록 해야 하고 불가피할 경우 돌출부위는 캡을 씌우도록 해야 한다.

– 철물 부분은 녹이 슬지 않은 제품이어야하고, 서로 만나는 부위의 용접면은 2mm이상 덧살이 올라와서는 안 된다.

– 구조용 각관은 내외면이 항상 일정하여야하며 외부의 충격에 견고히 견디어야 한다. (KSD 3568 기준이상)

– 철물 가공 부분은 절곡 및 절단부위는 항상 일정하게 맞추어 가공하여 손상된 부위는 재손질하여 마무리가 양호 하여야 한다.

다. 도장 및 마무리

– 목재시설물을 설치한 후 시설물의 모서리, 위험성이 있는 곳, 거스러미가 있는 부분은 동그랗게 모를 따고 그라인더나 사포 등으로 연마한다.

– 볼트구멍주위, 맞물림 부분, 목재와 이음재료 부분은 매끄럽게 처리하고 볼트머리는 톱밥이나 캡을 사용하여 묻히도록 한다.

– 목재에 균열을 평활하게 다듬어야 한다. 단, 균열의 정도가 심할 경우에는 감독자의 지시에 따라 보완조치를 해야 한다.

– 공사중에 손상의 우려가 있거나 보호가 필요한 부분은 토분먹임, 종이붙이기, 널대기 등의 적당한 방법으로 보양한다.

– 도장면의 보호를 위하여 완전히 건조될 때까지 보양을 해야 하며, 필요한 경우에는 줄을 치거나 경고안내판을 설치해야 한다.

– 화재 및 폭발 등의 안전사고를 방지하기 위해 도장재와 용재, 기타 인화성 재료는 취급에 주의를 해야 하며, 청결한 상태에서 작업이 되도록 해야 한다.

– 기온이 5℃이하, 습도 85%이상, 흑서기, 강우시에는 도장을 해서는 안되며, 맑고 건조하며 바람이 없는 날 시행한다.

7. 유 지 관 리

7.1      일반사항

수목식재 및 화훼류와 잔디식재공사의 준공후 일정기간동안 시행되는 유지관리에 관한 일련의 모든 작업공정(전정, 제초, 잔디깎기, 잔디시비, 수목시비, 병충해 방제, 관수 및 배수, 지주목 재결속, 월동작업 및 시설물)을 포함하여 유지관리공사가 별도 책정되었을 경우에 적용한다.

7.2      식생유지관리

7.2.1    전정

(1) 전정은 수종별, 형상별 등 필요에 따라 감독관과 협의한 후 견본전정을 먼저 실시해야 하며 가로수는 노선에 따라 실시한다.

(2) 가로수 전정

가. 생육공간에 제약이 없어 식재수종의 자연생육이 가능한 장소의 전정은 수형의 형성에 있어 장애가 되는 불용지를 잘라낸다.

나. 생육공간에 제약이 있어 식재수종의 자연생육이 가능하지 않은 경우에는 제한공간내에 골격이 되는 주지를 가능한 한 길게 하여 골격수형을 유지하고, 동계전정시 측지의 일부를 갱신하는 것으로 전체수형을 유지한다.

다. 가로수 전정에 있어 생육공간의 제약내용은 다음과 같다.

∙ 고압선이 있는 경우의 수고는 고압선보다 1m밑까지를 한도로 유지하도록 전정하는 것을 원칙으로 하나 그 이상의 수고를 유지하고자 하는 경우는 수관내에 고압선이 지나가도록 통로를 만들어야 한다.

∙ 제일 밑가지는 가능한 한 도로와 평행이 되도록 유지하며 통행에 지장이 없도록 보도측 지하고는 2.5m이상으로 하되, 수형 등을 감안하여 2.0m가지로 할 수 있다.

∙ 보도측 건축물의 건축외벽으로부터 수관끝이 1m 이격을 확보하도록 한다.

∙ 차도 및 보도에 있어 기능(통행), 시설(신호, 표식 등)에 지장이 발생한 경우는 감독관의 지시에 따른다.

(3) 수형을 잡아주기 위한 굵은 가지전정으로 수목의 휴면기간인 12월～3월사이에 동계전정을 실시하며, 허약지, 병든 가지, 교차지, 내향지, 하지 등을 잘라낸다.

(4) 절단방법

가. 굵은 가지의 전정은 다음에 생장할 수 있는 눈을 하나도 남기지 않고 기부로부터 바싹 가지를 잘라 버리거나 줄기의 길이를 줄이는 방법으로 수종, 수형 및 크기 등을 고려하여 제거한다.

나. 작은 가지의 전정은 마디의 바로 윗눈이 나온 부위의 상부로부터 반대편으로 경사지게 절단한다.

7.2.2    제초

(1) 제초작업은 가급적 잡초가 발아하기 전이나 발생초기에 시행하며 년 4회～6회 실시한다.

(2) 인력을 사용하여 실시하는 경우는 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거해야 하며, 제거된 잡초는 식재지 또는 잔디식재지역밖으로 방출・처리하여야 한다.

(3) 제초제를 살포하는 경우는 발아전처리제와 경엽처리제를 구분하여 목적에 맞게 살포하되, 농도, 살포량, 살포 기계의 주행속도 등을 고려하여 단위면적에 적정량을 살포하여야 한다.

7.2.3    잔디깎기

(1) 깎기시기

가. 들잔디는 잎의 길이가 3～6㎝이내가 되도록 수시로 실시하고 기타 잔디류는 식물의 생장에 지장을 주지 않으며 목적에 부합되는 범위 내에서 수시로 실시해야 한다.

나. 횟수는 사용목적에 부합되도록 실시하되 들잔디는 잔디의 생육이 왕성한 6～9월에, 한지형잔디는 봄과 가을에 집중적으로 실시한다.

(2) 깎기방법

가. 잔디밭의 돌등 잡물질을 제거한다.

나. 잔디상태에 따라 깎는 높이를 조절한다.

다. 수동식기계는 잔디깎기면적이 150㎡미만인 경우에 사용한다.

라. 키가 큰 잔디는 한번에 깍지 말고 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아가면서 서서히 낮게 깎아준다.

마. 잔디깎는 높이와 횟수는 규칙적으로 하며, 수목 등에 손상이 가지 않도록 주의를 기울인다.

바. 깎여진 잔디는 잔디밭에 남겨두지 말고 모아서 버린다.

7.2.4    잔디시비

(1) 시비시기는 지상부와 지하부의 생육이 활발한 시기에 실시하되 난지형잔디는 하절기에, 한지형잔디는 봄과 가을철에 집중시킨다.

(2) 질소, 인산, 칼리성분을 년간 30g, 15g, 30g/㎡을 넘지 않도록 시비한다.

(3) 시비방법

가. 가능하면 제초작업후 비오기 직전에 실시하며 불가능시에는 시비후 관수한다.

나. 비료는 잔디 전면에 고루 살포하며 시비후 지엽에 부착된 비료를 제거하여 비료해를 피한다.

다. 발병시에는 시비를 피한다. 한지형잔디의 경우 고온에서의 시비는 피해를 촉발시킬 수 있으므로 가능한 한 시비를 하지 않는 것이 원칙이며, 생육부진이 예상되는 등 시비가 반드시 필요한 경우라면 농도를 약하게 액비로 시비하여야 한다.

7.2.5    수목시비

(1) 시비는 늦가을 낙엽후 10월하순～11월하순의 땅이 얼기 전까지, 또는 2월하순～3월하순의 잎피기 전까지 사용하고, 추비는 수목생장기인 4월하순～6월하순까지 사용해야 한다.

(2) 비료량은 토양의 상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

(3) 시비방법

가. 깊이 30㎝, 가로 30㎝, 세로 50㎝정도로 흙을 파내고 퇴비(부숙된 유기질비료)를 소요량 넣은 후 복토한다.

나. 환상방사형으로 시비하되 1회에는 수목을 중심으로 2개소에, 2회시에는 1회 시비의 중간위치 2개소에 시비후 복토한다.

7.2.6    병충해 방제

(1) 예방 및 구제

가. 식재된 식물은 환경을 정비하고 적정한 비배관리를 하여 건전하게 생육시켜 병충해를 받지 않도록 예방조치를 하여야 하며 예방을 위한 약제살포를 하여야 한다.

나. 병충해가 발병한 식물은 초기에 약제살포를 하여 조기구제하여야 하고 전염성이 강한 병에 걸렸을 경우에는 가지를 잘라 내거나 심한 경우에는 굴취하여 소각하여야 한다.

(2) 약제살포

가. 병충해의 예방 및 구제를 위한 약제살포는 살충제와 살균제를 사용하며, 살포 작업시 사람, 동물, 건조물, 차량 등에 피해를 주기 않도록 주의한다.

나. 사용약제, 살포량, 살포시기, 약제의 희석배율 등은 식물의 병충해 종류와 살포목적에 따라 특별시방서 및 설계서에 따른다.

(3) 수간주입

가. 병충해에 걸려있는 나무나 수세가 쇠약한 나무에 수세를 회복하기 위하여 처리하는 방법으로서 주입시기는 수액이동이 활발한 5월초～9월말사이에 하고, 증산작용이 활발한 맑게 갠 날에 실시한다.

7.2.7    관수 및 배수

(1) 관수는 지표면과 엽면관수로 구분하여 실시하되, 토양의 건조시나 한발시에는 이식목에 계속하여 수분을 유지하여야 하며, 관수는 일출・일몰시를 원칙으로 한다. 잔디관수는 잔디가 물에 젖어 있는 기간이 길면 병충해의 발생이 우려되므로 이슬이 걷혀 어느 정도 마른 상태인 낮에 하여야 한다.

(2) 수목의 관수횟수는 연간5회로서 장기가뭄시에는 추가조치한다.

(3) 잔디의 관수횟수는 일정하게 정할 수는 없으며 잔디가 가뭄을 타지 않도록 상여건을 고려하여 결정한다.

(4) 식물의 생육에 지장을 초래하는 장소에는 표면배수 또는 심토층배수등의 방법을 활용하여 충분한 배수작업을 하여야 한다.

7.2.8    지주목 재결속

(1) 공사준공 이듬해 만1년 됐을 시 1회 실시함을 원칙으로 하되 자연재해에 의한 훼손시는 즉시 복구하여야 한다.

(2) 설계도면과 일치하도록 시공하되 주풍향을 고려하여 시공한다.

(3) 지주목과 수목의 결속부위는 필해 완충재를 삽입하여 수목의 손상을 방지한다.

7.2.9    월동작업

(1) 이식수목 및 초화류가 겨울철 환경에 적응할 수 있도록 하기 위하여 월동에 필요한 다음의 조치를 한다.

가. 줄기싸주기 : 이식하고자 하는 나무가 밀식상태에서 자랐거나 지하고가 높은 나무는 수분의 증산을 억제하고 태양의 직사광선으로부터 줄기의 피소 및 수피의 터짐을 보호하며 병충해의 침입을 방지하기 위한 조치로서 마포, 유지, 새끼 등을 이용하여 분지된 곳 이하의 줄기를 싸주어야 하며 그해의 여름을 경과시킨다.

나. 뿌리덮개 : 관수한 수분과 토양중 수분의 증발을 억제하고 잡초의 번무를 방지하기 위하여 뿌리주위에 풀을 깎아 뿌리부분을 덮어 주거나 짚, 목쇄편, 왕겨 등을 덮어준다.

다. 방풍 : 바람이 계속 부는 시기에 식재할 경우와 바람이 심한 지역에서 식재할 경우에는 수분이 증발하지 않도록 방풍조치나 줄기 및 가지를 줄기감기 요령에 의하여 처리한다.

라. 방한 : 동해의 우려가 있는 수종과 온난한 지역에서 생육 성장한 수목을 한냉지역에서 시공하였을 때에는 지형・지세로 보아 동해가 예상되는 장소에서 식재한 수목은 기온이 5℃이하로 하강하면 다음과 같은 조치를 취하여야 한다.

∙ 한냉기온에 의한 동해방지를 위한 짚싸주기

∙ 토양동결로 인한 뿌리방지를 위한 뿌리덮개

∙ 관목류의 동해방지를 위한 방한덮개

∙ 한풍해를 방지하기 위한 방풍조치

마. 뗏밥주기 : 잔디의 생육을 돕기 위하여 한지형잔디는 봄, 가을에 난지형잔디는 늦봄에서 초여름에 뗏밥을 준다. 뗏밥은 잔디의 생육이 왕성할 때 얇게 1～2회 준다. 뗏밥의 두께는 2～4㎜정도로 주고, 다시 줄 때에는 15일이 지난 후에 주어야 하며 봄철에 두껍게 한번에 주는 경우는 5～10㎜정도로 시행한다.

7.3      시설물 유지관리

7.3.1    편익 및 유희시설

(1) 예방보전

가. 점검은 일상정검과 정기점검으로 구분하여 시행한다.

나. 청소는 일상청소(원내일반청소를 포함하여 원로측구, 벤치, 야외탁자 등의 이용시설의 청소)와 정기청소(연못, 분수의 물빼기 청소, 안내판, 포장면의 오물청소 등), 특별청소(풀의 개장기간전후의 청소 등)로 구분하여 시행한다.

다. 미관의 유지와 방부, 방청을 위하여 도장한다.

라. 기구등의 교환

마. 이러한 가.～라.의 작업은 작업계획을 수립하여 점검방법, 체크리스트, 이상발견시의 대응, 처리방법을 포함한 점검요령을 작성하여 실시하여야 한다. 또 체크리스트 외에 안전성을 중시하는 시설공작물에 대해서는 특별한 점검표를 작성하여야 한다.

(2) 사후보전

가. 임시점검

나. 보수

(3) 기타(이용사항이나 관리상 필요성에 따라 행한다.)

가. 보충

나. 시설이전

다. 부분교체

7.3.2    설비관리

(1) 설비관리는 설비, 기구자체의 보전과 더불어 적정한 운전이 가능하도록 정기적으로 각종의 점검, 검사나 측정, 기록을 하여야 한다.

(2) 관계법령의 관리기준에 따라 안전, 방재, 위생 등의 관리를 시행하고 동시에 이용의 특성을 고려하여 자주적인 관리기를 설정하여 기능유지를 도모하여야 한다.

(3) 급수를 필요로 하는 장소의 급수전에 대해서는 항상 일정한 압력과 사용상 필요한 수량을 유지하기 위하여 물탱크 등의 적정한 용량과 급수펌프의 성능이 정상이 되도록 관리한다. 또, 급수방법에 따라 수도법에 준하여 안전위생을 확보하여야 한다.

가. 배관계통 및 각종기구의 누수, 파손 등의 정기적인 점검 및 보수

나. 물탱크의 정기적인 청소 및 점검

다. 수질검사

라. 사용수량의 확인, 수도메타의 점검

(4) 배수시설은 배수를 원활하게 유출시키기 위해 각종 기구의 점검, 청소 및 정비를 행한다. 처리시설은 기구의 보전과 방류수 또는 재이용수로서의 수질유지를 위해 측정, 검사, 유량이나 농도에 따라 조정하여야 한다.

가. 배수계통 및 각종 기구의 정기적인 청소, 점검 및 보수

나. 처리시설의 운전, 작동상황의 점검

다. 처리시설의 운동조건 조정

라. 처리시설의 청소

마. 유입수, 방류수 등의 수질검사