= 미세먼지차단숲 조성공사 =

실시설계 용역 과업이행요청서

2019. 3.

	대구광역시서구 Daegu Metropolitan City Seogu 【도시공원과】

목    차

제1장 총 칙	3

제1절 과업의 명칭	3

제2절 과업의 목적	3

제3절 과업개요	3

제4절 과업수행기간	3

제5절 과업내용의 변경조건	3

제6절 주요업무의 사전승인	3

제7절 과업수행 및 공정보고	4

제8절 용역감독 등	6

제9절 수급인의 책임	6

제10절 보안 및 비밀유지	7

제11절 용어의 해석	7

제12절 용역수행자의 교체	8

제13절 설계도서 작성 시 고려되어야 할 사항	9

제14절 기 타	9

제2장 과업내용	9

제1절 기본계획 결과 검토 및 보완	9

제2절 현황조사 및 분석	9

제3절 설계방향	10

제4절 법령 등 각종 기준 검토	10

제5절 실시설계	10

제7절 기 타	11

제3장 성과품 목록 및 수량	11

제1장 총 칙

제1절 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 「미세먼저 차단숲 조성공사 실시설계 용역」이라 한다.

제2절 과업의 목적

본 사업의 목적은「미세먼지 차단숲 조성공사」로 노후산단 등으로 인해 발생되는 대기오염물질을 차단하여 주민의 건강과 도심 주거환경을 개선을 목적으로 한다.

제3절 과업 개요

1. 과업종류 : 미세먼지 차단숲 조성공사 실시설계

2. 과업대상 : 서대구산업단지 등에 미세먼지 차단숲 조성

3. 위    치 : 대구광역시 서구 서대구 산업단지 등

제4절 과업수행기간

1. 과업기간 : 착수일로부터 90일 (국 ․ 공휴일 등 휴일 포함)

2. 수급인은 다음의 경우 발주기관 또는 그 위임 받은 자에게 계약기간 변경을 청구할 수 있다.

1) 관계기관 협의 및 검토가 지연 또는 불가능할 때

2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

3. 발주기관은 다음의 경우 용역의 전부 또는 일부의 수행을 정지시킬 수 있다.

1) 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우

2) 용역의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 정지가 필요한 경우

3) 관계기관 협의 지연 및 민원발생 등의 사유로 과업수행이 지연 될 경우

4) 그 밖에 발주기관의 필요에 의하여 계약담당자가 지시한 경우

제5절 과업내용의 변경조건

수급인은 다음사항에 대해서는 용역감독자와 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

1. 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

2. 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경시

3. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

4. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

5. 지자체 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

제6절 주요업무의 사전승인

수급인은 다음사항에 대해서는 사전에 발주청과 협의를 하여 승인을 득한 후 과업을 수행하여야 한다.

1. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2. 실시설계를 포함한 주요설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

3. 관계기관과의 협의사항

4. 설계기준의 설정 또는 변경

5. 기타 용역감독자의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

제7절 과업수행 및 공정보고

1. 과업 수행

1) 관련기관 인․허가, 심의, 자문 및 협의 충실

가) 용역수행자는 본 과업을 수행함에 있어 발주기관과 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토하여 반영하여야 한다.

나) 용역수행자는 본 과업과 관련한 심의, 협의 및 인․허가에 필요한 자료를 설계공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성하여 제출(협의주체는 발주기관)하여야 한다.

다) 심의, 협의 및 인․허가 결과에 대하여 검토 후 발주기관에 조치계획을 보고하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

라) 용역수행자의 자료수집시 발주처에서 보유하지 않거나 제공하기가 부적절한 사항은 용역수행자가 자력으로 확보하여야 한다.

2) 자료제출 성실

용역수행자는 과업수행 중 심의, 자문, 보고회 등을 위한 자료를 준비하여야 한다.

3) 하도급 용역을 할 경우 관련법에 따른 전문설계 용역 업체에 하도록 하되, 다음 사항을 발주기관에 신고하여 승인을 득하여야 하며 하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 수급인의 책임으로 한다.

가) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

나) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

다) 하도급 기간 및 하도급 금액 등

라) 본 용역의 재 하도급은 허용되지 않으며, 재 하도급 사실이 드러날 경우 계약은 무효화 되며 무효화에 따른 일체의 손해배상 책임은 수급인이 진다.

4) 공사금액 산정시 적용기준

가) 노임단가는 대한건설협회에서 공포한 최근 시중 노임단가를 기준으로 한다.

나) 환율은 연초 외국환은행 고시환율을 적용한다.(5%이상의 증감이 있을 경우 조정가능)

다) 중기사용료는 조달청 중기사용료를 기준으로 한다.

라) 자재단가는 최근 조달청 가격정보지 및 물가 관련기관 발행정보지를 참고하도록 한다.

마) 수량 및 단가산출은 정부인정 건설공사 표준품셈에 의하여 산출하고, 이에 의할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 발주처와 협의하여 산출하여야 함.

5) 용역기술자는 디자인과 설계에 충분한 학식과 경험을 가진 자라야 하며, 그 임무를 수행함에 있어 발주처에서 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정하는 직원의 교체를 요청할 수 있으며, 수급인은 적극 검토하여야 한다.

6) 본 용역수행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 특허권 및 저작권 등 지적 재산권의 권리를 사용할 때는 용역수행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

7) 지획재정부 회계예규에 따른 기술용역계약 일반조건 및 특수조건과 상이한 내용에 대하여 용역수행자는 착수일로부터 15일 이내에 이의신청을 하여야 한다.

8) 과업수행 및 공정보고에 따른 제반비용은 용역수행자 부담으로 한다.

2. 공정보고

1) 착수신고서 및 기타 제출서류

수급인은 착수 시 계약일로부터 7일 이내에「지방자치단체 용역계약 일반조건」에 따라 다음 서류를 각 2부 제출하여야 한다.

가) 착수신고서

- 과업 수행 방향 제시

- 과업수행 조직구성(분야별 참여인력 현황, 조직 편성표, 자문위원단 구성표)

- 과업 세부수행 계획표(세부 예정공정표)

- 참여기술자 명단 및 사업책임기술자 선임계(이력서 첨부)

- 기술용역 수행 예정공정표

나) 분야별 참여기술자 및 작업계획서

다) 보안대책 및 보안각서(참여기술자 전원)

라) 용역수행에 필요한 다음 서류

- 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

마) 그 밖에 계약담당자가 지정한 사항

2) 과업수행계획서 제출

가) 수급인은 과업 착수 후 7일 이내에 과업의 특성 및 현장 여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할 협의서 첨부) 2부를 작성․제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다. (승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로 간주되어 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

나) 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

- 세부공정계획서

- 과업의 단계별 성과품 제출계획서

- 과업수행조직 및 인력(장비)투입계획서

- 건설기술 경력사항 확인서

- 참여기술자 인적사항, 참여 과업내용 및 참여 예상기간

- 참여기술자의 보안각서

3) 최초보고(PPT 작성)

가) 보고시기 : 공정 약 20%, 착수일로부터 20일 이내

나) 보고사항 : 실시설계 수행방향 및 계획

4) 중간보고(PPT 작성)

가) 보고시기 : 공정 약 50%, 착수일로부터 50일 이내

나) 보고사항 : 실시설계 내용 전반

5)최종보고(PPT 작성)

가) 보고시기 : 공정 약 95%, 착수일로부터 80일 이내

나) 보고사항 : 보완사항 반영 및 최종 시설 확정

제8절 용역감독 등

1. 발주기관은 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무 내용을 ․감독 할 권한을 가지며 수급인은 이에 적극 협조한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 용역 단계별 과업추진내용 및 공정현황

3) 기타 확인에 필요한 사항

2. 발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 수급인에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급인은 용역감독자와 협의하여 지적사항을 시정한다.

제9절 수급인의 책임

1. 수급인의 책임 범위

1) 용역수행자는 본 과업지시서 내용 전반 사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생하는  사항에 대하여는 용역수행자가 책임을 진다.

2) 수급인은 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 수급인의 과오나 오류 등으로 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되지 아니한다.

3) 수급인은 용역 완료 후에도 발주기관의 수정․보완 등의 요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 이에 응하여야 한다.

4) 용역수행 시 관련 자료의 수집 및 기타 행정적인 지원이 필요 한 경우 발주기관은 관련부서(기관)와 협의하여 관련 자료를 수급인에게 제공할 수 있으며, 수급인은 그 내용의 오류 및 정확성을 검토하여 확인 후 사용하여야 하며, 용역완료 후에는 반납하여야 하고, 멸실 또는 훼손 시에는 대용품이나 손해를 배상하여야 한다.

2. 설계의 목표와 추진절차

1) 수급인은 용역수행과정에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가지고 주어진 공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

2) 수급인은 합리적인 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 계약에 따라 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

3) 수급인은 발주기관의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

4) 수급인은 용역과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의 각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적인 책임을 진다.

5) 설계는 관련 법규와 계약 조건, 발주기관과 협의된 실시설계 조건을 만족해야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 수급인은 발주기관에게 보고할 의무가 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색해야 한다.

6) 수급인은 언제든 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있어야 하며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 알려야 한다.

7) 수급인은 계약 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 현장상황을 준수하며, 모든 설계도서에 실제 조건을 정확하게 표시 반영해야 한다.

8) 수급인은 계약을 체결하거나 설계용역을 수행할 때 또는 설계도서를 완성하여 제출할 때 반드시 현장을 방문하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생되지 않도록 한다.

9) 수급인은 설계추진과정에서 건축, 기계, 전기, 소방, 도시계획, 도로, 조경, 교통, 통신 등 각 공종간의 긴밀한 협조체제를 구축하여 세부 설계내용에 상이점이 없도록 만전을 기하여야 한다.

10) 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따른다.

3. 수급인은 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출 요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

4. 수급인은 관련법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

5. 수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관련법규에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

6. 용역 수행 책임기술자는 최소한 건축사 혹은 기술사의 자격증을 소지한  기술자로 한다.

7. 적용규정 및 설계기준

1) 각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 동 관련규정 및 설계기준 등에서 규정하는 바에 따라 적용여부를 판단하고, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

2) 관련법령 및 기준에 대해 명기한다.

3) 통계자료는 공신력 있는 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

제10절 보안 및 비밀유지

1. 수급인은 과업착수와 동시에 보안관리책임자를 선정하여야 하며, 직원교체 시 업무 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 한다.

2. 수급인은 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하고 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해나 사회적 물의 또는 집단민원 야기기 수급인은 민․형사상의 모든 책임을 져야 한다.

3. 수급인은 필요 시 중간 및 최종보고서 등 과업 성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류․관리하여야 한다.

제11절 용어의 해석

사용언어 및 문자의 해석은 발주기관과 수급인간에 분쟁이 야기되지 않도록 하고, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽고 정확하게 정의한 후 사용하며, 과업이행요청서 상의 용어 해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 수급인이 상호 협의하여 결정하여야 한다.

1) 성과품 작성에 사용하는 용어

가) 계약조건 및 KS 등 표준규격, 기술용어사전에서 정의․사용한 용어

나) 정부제정 기준 용어, 기타 국어사전에서 정의 사용한 용어

2) 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

가) 한글 맞춤법(교육과학기술부), 외래어 맞춤법(교육과학기술부), 기본외래어 용어집

3) 성과품 작성에 사용하는 문장 구성

가) 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용 지양

나) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

다) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장사용

라) 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

4) 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

가)「원칙적으로」,「대체로」,「충분한」,「관련○○」등 애매한 표현을 최대한 배제

나) 육하원칙에 맞추어 명확하게 기술

다)「발주기관은」,「수급인은」,「용역감독자는」등 주어를 반드시 명시

라) 가능한 약어를 사용하지 아니하며, 약어사용이 필요한 경우 다음에 따른다.

- 건설업 분야에서 제정된 협약, 사전에 수록되어 있는 약어

- KS규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

- 규준․규격은 그 단체 및 기관 또는 제조회사에서 제정한 것

- 약어는 원 단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자․수로 구성

5) 성과품 작성 시 서술 원칙

가) 문장내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

나) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

다) 불가능한 사항은 규정하지 말 것, 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

라) 정확한 문법, 예측보다는 직설적으로 서술할 것

마) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

바) KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

제12절 용역수행자의 교체

과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험, 자격을 갖추어야 하며, 발주기관은 다음과 같이 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수  있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

1) 참여건설기술자가 건설산업기본법 및 건설기술관리법 등의 규정에 의한 기준 등 관련법규를 위반하였을 때

2) 참여건설기술자가 사전승낙 및 정당한 사유없이 당해 용역에 참여하지 아니할 때

3) 참여건설기술자의 고의․과실로 설계를 조잡하게  수행 또는 부실 설계하였을 때

4) 참여건설기술자가 계약에 따른 설계능력 및 기술이 부족하다고  인정되거나 정당한 사유 없이 기성공정이 현격히 미달할 때

5) 참여건설기술자의 기술능력이 부족하여 설계시행에 차질을  초래하거나 용역감독자의 정당한 지시에 응하지 아니 한 때

6) 기타 당해 용역 참여건설기술자가 질병, 사망, 퇴직 등의 개인 적인 사유로 정상적인 업무수행이 어려울 경우

7) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등 이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로  발주기관의 승인을 받은 후 즉시 교체하여야 한다.

제13절 설계도서 작성 시 고려되어야 할 사항

1. 사업방향을 면밀히 검토하여 설계반영

2. 시공 중 설계변경 및 공사비 증액의 최소화되도록 조사 및 설계

3. 환경친화적 건설공사를 위한 공법의 적용

4. 건설폐자재를 활용한 설계

5. 발주기관과 시공자간의 클레임 발생이 최소화되도록 설계도서 작성

6. 공사시방서에 시공 상세도면의 목록 제시 및 작성비용 내역서 반영

7. 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 반영

8. 민원발생의 최소화

9. 기타 발주기관이 요구하는 사항

제14절 기 타

1. 본 과업이행요청서에 명시되지 않은 사항은 건설공사의 설계도서 작성기준을 따르거나 준용한다.

2. 본 과업을 수행함에 있어 관련 법규 내에서 다수의 공동계약에 따라 과업을 수행할 때는 수급인 상호 간에 과업 분할 협의서를 작성 수행하여야 한다.

3. 과업성격 상 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우에는 발주기관의 승인을 득하여, 특정기관 및 업체에게 과업의 일부를 의뢰하여 시행 할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 비용은 용역수행자가 부담하는 것을 원칙으로 한다.

4. 용역전반에 대하여 본 요청서에 따르고, 요청서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 관련기준에 따르거나 발주기관과 협의하여 처리함으로써 내실 있는 설계가 되도록 하여야 한다.

6. 과업에 인용된 통계자료는 기획재정부, 국토해양부, 지식경제부, 대구광역시, 정부기관 및 한국은행 통계 및 발주기관이 승인한 공공기관의 자료를 활용하며, 인용한 통계자료는 반드시 그 출처를 명시하여야 한다.

제2장 과업 내용

제1절 사업계획 검토 및 보완

1. 사업의 배경 및 범위 설정 타당성 검토

2. 대상지 기초조사 및 SWOT 분석 타당성 검토

제2절 사업대상조사 및 분석

다음 조사항목에 대하여 현지실사, 발주기관이 제공하는 각종 통계자료를 바탕으로 현황조사 및 분석을 실시하고 대상지 분석 결과를 설계에 반영하여야 한다.

1. 서대구산업단지 및 주변

2. 서구관내 공한지

3. 비산염색사업단지 및 주변

4. 주요도로변 식재지

5. 국․공유지 등

6. 상기 대상지외 발주청에서 요구하는 대상지

제3절 설계방향

1. 산림청 “미세먼지 저감을 위한 도시숲 조성•관리 지침”을 기본으로 적용

1) 수목의 식재계획은 숲의 미세먼지 저감과정을 고려하여 흡수, 흡착 차단, 침강할 수 있도록 식재계획을 수립한다.

2) 기존 수목이 밀식된 지역은 적절한 밀도조절과 가지치기를 통하여 숲의 미세먼지 차단능력을 향상시킬 수 있도록 계획 수립한다.

3) 식재수종은 상기 지침에서 추천하는 수종을 우선적으로 고려하고, 부득이 다른 수종을 선정할시 발주기관과 협의하여야 한다.

4) 수목 식재와 정비를 통해 주민의 접근성과 이용도가 높아질 수 있도록 계획하여야 하며 사계절 경관적 기능을 발휘할 수 있도록 계획한다.

5) 시설물 설치는 주민의 이용율을 높일 수 있는 편의시설류로 일부 도입한다..

6) 미세먼지저감 숲에 대한 홍보를 위한 안내시설물을 계획하여야 한다.

제4절 법령 등 각종 기준 검토

설계 시 가장 최근의 법령 및 기준을 적용하며, 관련법령 및 기준이 개정된 경우 용역완료 1개월 전까지 수정된 사항을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

제5절 실시설계

1. 적용기준

1) 수급인은 과업이행요청서와 관계법령 및 제 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행한다.

2) 관계법령 및 제 규정의 적용에 있어서 용역완료 1개월 전까지의 최신 기준 적용 및 각종 자료명에 발행연도를 기입한다.

3) 산림청 사업지침 준수

가) 미세먼지 저감을 위한 도시숲 조성•관리 지침

2. 일반지침

1) 현장기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세하게 설계도서를 작성하여야 한다.

2) 시공과정에서 예상되는 모든 사항과 현장조건을 충분히 고려하여 설계도서를 작성하여야 한다.

3) 관련법규, 시방서 등 제반규정을 준수하여 설계도서를 작성하여야 한다.

4) 본 지침은 설계에 대한 일반지침을 제시하는 것으로 지침내용에 이의가 있을 경우 임의로 판단해서는  안되며 발주기관과 검토 및 협의를 거쳐 처리하여야 한다.

5) 자재

가) 시공에 소요되는 자재의 선정은 국내 K․S제품(가능한 대구지역 생산품)을 원칙으로 하며 외국 자재 사용이 부득이 할 경우에는 국내 자재와 재질상 특성, 구매비용, 조달비용․방법․기간, 시공방법 기타 필요한 사항 등을 검토 분석 한 후 발주기관과 사전협의하여 설계한다.

나) 시공 자재는 인체에 무해한 재료를 사용하고, 주요 자재 선정은 발주기관과 사전 협의하여야 한다.

다) 관급자재는 별도 구분하여 작성한다.

6) 모든 설계는 시공성, 적합성 등을 감안하여 실현 가능성이 있도록 계획되어야 한다.

7) 설계는 경제성을 고려하여 필요에 따라 구조, 자재, 공법 등을 구체적으로 제시하고, 시공시 안정성, 쾌적성이 유지되도록 계획하여야 한다.

8) 설계 시 분야별 기술자 간에 긴밀히 협조하여 시설물 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

9) 본 과업이행요청서 외의 사항에 대하여는「건설공사의 설계도서 작성기준」에 따르거나 발주기관과 협의하여 시행하여야 한다.

10) 과업구간내 설치되는 시설물의 내용과 규모 및 배치계획은 실제 시공이 가능한 최적안을 제시하여야 함.

3. 지형설계

1) 현황 및 분석도면을 준비하여 필요한 사항을 점검한다.

2) 현 식생의 상태, 유용성, 이식비용, 대치비용 등을 고려․평가하여 보존, 이식, 제거 등의 대상수목을 결정한다.

4. 수량산출 및 공사비 산출

1) 실시설계의 공사비 산출은 구조물별 또는 시설물별의 표준단면에서 산출되는 주요재료의 수량을 기준하고, 계획시설물과 동일 또는 유사한 시설물에 대한 최신 기존설계 예산서 또는 관련자료를 토대로 산출한다.

2) 유사한 시설물에 대한 설계예산서 또는 관련 자료가 없는 경우에는, 해당 공종의 전문시공업체, 또는 제작자의 견적서를 기준하여 산출한다.

3) 실시설계에서 산출한 사업비가 기본계획서에서 제시한 한계사업비보다 큰지 여부를 제시하고 발주기관이 사업의 경제적 타당성을 재검토할 수 있도록 관련자료를 제시한다

제7절 기 타

1. 발주청이 요구할시 과업성과물은 지역별로 분리하여 납품하여야 한다.

2. 사업시기 등의 사유로 발주청이 요구시 일부 과업성과물은 준공이전이라도에 제출하여야 한다.

3. 사업발주를 위한 행정절차이행에 따른 성과물의 재조정은 수급인의 부담으로 시행하여야 한다.

제3장 성과품 목록 및 수량

연 번	납품목록	수량	비고
1	○ 실시설계보고서(A4) - 유관기관 또는 발주처, 관련부서 협의결과 포함	5부
2	○ 축소도면(A3)	각5부
3	○ 설계예산서(A4 좌편철)	5부
4	○ 수량 및 단가산출서	각5부
5	○ 각종시방서 등	각5부
6	○ CD-ROM 제작(보고서 및 시방서, 설계도서등)	2매
7	○ 기타 발주처가 요구하는 관계서류 및 물품	1부

※ 발주기관의 방침 등에 따라 성과품 종류 및 제작방법이 변경될 수 있다.

※ CD는 “준공도서 사본 작성 관리지침(국토해양부)”을 참조하여 제작한다.