1. 설  계  설  명  서

설   계  설  명  서

1.  공  사  명  :  달서천로 인도정비 공사

2.  위      치  :  대구광역시 서구 비산동 일원

3.  공 사 목 적 :  본 과업은 기존 인도의 노후 및 파손으로 차량 및 보행자 안전통행에 지장을 초래하고 있어

구조물의 안정성 확보는 물론 도시미관을 증진코자 함.

4.  공사 개요   :  달서천로 보도정비B=2.5m , L=380m

1. 보도블록포장(t=6cm) A = 868.0㎡

2. 부대공 1식

5.  예정공정표

본 공사의 공사기간은 착공일로 부터  50 일간으로 하며 그 예정공정은 아래와 같다.

(단, 천재지변 및 시행청이 인정하는 특별한 사유가 발생하여 공사기간을 연기하고자 할때에는 감독관에게 연기원을 제출하여 승인을 득하여야 한다)

˚ 예 정 공 정 표

공 종	착 수 일 로 부 터
	10 일	20 일	30 일		40 일	50일	비 고
토 공
포 장 공
부 대 공

2.  공  사  시  방  서

2. 공  사  시  방  서

< 일반 사항 >

1. 공사 일반

˚ 본 공사는 본 시방서와 설계도서에 특별히 명시되지 않은 사항은 다음에 열거하는 정부 제정 각종표준시방서 및 규정과

전문시방서에 의하여 시행하여야 한다.

- 토목공사 일반 표준시방서   -   건교부

- 콘크리트 표준시방서   -   건교부

- 하천설계기준   -   건교부

- 한국공업규격   -   산자부

˚ 본 시방서의 (상기 제시방서 포함 ) 규정에 없거나 표준의 해석상 이견이 있을때는 감독원의 해석 및 지시에 따른다.

˚ 본 공사에 관련되는 정부의 제규정 및 본 공사설계도면상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서 일부로 한다.

2. 설계도서

˚ 도급자는 본 설계도서의 제반내용을 숙지하여야 하며, 설계도서의 내용 무지로 발생되는 불이익은 도급자가 책임을

져야 한다.

3. 가설 건물

˚ 자재창고

- 도급자는 각종 자재가 변질, 도난, 파손되지 않도록 자재창고를 건립하고 이를 유지 관리하여야 하며, 공사완료후 도급자

부담으로 이를 철거 소유한다.

˚ 각 사무소 구비사항

- 도급자는 현장 사무소 부착물 등에 대해서는 공사감독원과 협의하여 설치해야 한다.

- 도급자는 사무실에 채광, 환기, 보안대책, 전화등을 가설하여 공사감독원이 업무수행에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

4. 시공 측량

˚ 공사시행에 필요한 제반측량은 공사감독원의 지시에 따라 시행하며 측량기록은 감독원에게 제출하여 검사검측을 받아야

한다.

˚ 시공측량에 소요되는 비용은 도급자 부담으로 시행하며,측량기기는 사전에 공사감독원의 감사를 받은 기기만 사용하여야

한다.

˚ 도급자는 시공측량시 설계도서에 대한 검증을 하여야 하며, 도급자가 검사착수 이전에 제기치 않으면 수령한 모든

설계도서에 동의한 것으로 간주한다.

5. 공사공정계획 및 관리

˚ 도급자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표 ( PERT/CPM ) 를

제출하여야 한다.

6. 공사장 안전사고 예방

˚ 도급자는 항상 공사현장의 안전관리에 유의하여 사고 및 재해 방지에 노력하여야 한다. 더우기 사고 또는 재해가 발생한

경우에는 즉시 감독원에게 보고하고, 그 지시에 따라 필요한 조치를 취한다.

7. 현장 관리

˚ 도급자는 시공에 앞서 공사현장에 안내 시설물을 공사감독원의 승인을 받아 설치토록하고 공사완성 후에는 신속히 이것을

철거하여야 한다.

˚ 도급자는 공사용 장비를 공사현장에 반입 또는 반출할때는 감독원과 협의하여야 한다.

8. 환경 보전

˚ 도급자는 공사 시공에 있어 환경에 저해되는 일이 없도록 주의하고 환경보전에 노력하여야 한다.

˚ 도급자는 동지구의 환경영향평가 협의조서 및 환경피해 절감 방안중 공사와 관련한 사항에 대하여는 이를 반드시

이행하여야 한다.

9. 공사의 일시중지

˚ 공사감독원의 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며, 공사중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.

- 기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정할때

- 도급자가 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

- 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

- 공사 종사원의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때

- 관련되는 다른 진척으로 보아 공사의 계속시행이 부당하다고 인정할 때

10. 현장사무소 비치사항

˚ 공사에 관련되는 제반표준시방서, 관계법령과 규정 및 측량기구 사진촬영기, 안전사고방지 기구 등을 공사현장내에 필히

비치하여야 한다.

11. 공사 사진 제출

˚ 본 공사용 사진은 동일장소에서 동일방향으로 촬영하고, 필요에 따라 공사내용을 천연색 사진으로 촬영하여 아래와 같이

감독원에게 제출하여야 한다.

- 착공전 사진 ( 천연색 및 슬라이스 : 3부 )

- 공정사진 ( 매월말 )

- 공사기록 사진 : 공사 진행상황 사진 ( 사진첩 : 3부 )

- 사진 규격 : 가로 15 CM  *  세로 10 CM

12. 자재

˚ 자재 중 주요자재는 발주자의 공급원 승인을 받아 사용하여야 한다.

˚ 자재는 반드시 K.S 제품 사용을 원칙으로 한다.

13. 설계변경 조건

˚ 공사 시행중 발주자의 방침변경으로 일부공사의 추가,삭제 및 물량의 증감

˚ 골재 및 석산의 위치 및 생산조건 변경과 콘크리트 배합결과치가 변동될 때

˚ 현장의 제반조건이 설계도서와 현저하게 상이할 때

˚ 천재지변 등 불가항력 사항이 발생하였을 때

˚ 설계당시 조사불가능 하였던 부분 잋 추정설계된 사항에 대하여는 시공시 현장 실정에 맞추어 변경 할 수 있다.

14. 준공 검사

˚ 도급자는 공사가 완료되었을 때에 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며, 검사를 위하여 필요한 제반자료의 제출

( 준공도서 3부 포함), 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독원의 지시에 따른다.

˚ 감독원 및 검사원은 준공검사 및 시험결과 해당 목적물이 만족할 수 있는 상태라고 인정 되었을 때에는 준공 조치한다.

15. 공사후 정리

˚ 공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하여 공사 감독원의 검사를 받아야 한다.

< 공사 시방서 >

제 1 장 총칙

1.1 적용 범위

˚ 본 공사시방서는 일반사항에 우선하여 본 공사에 적용하여야 한다.

˚ 본 공사는 국토교통부제정 각종 시방서 및 관계법령과 본 공사의 시설 목적에 맞는 기준에 관련되는 제반규정, 품질관리

기준 및 본 시방서에 의하여 시행되어야 한다.

1.2 재료

˚ 공사에 사용할 모든 재료는 제반시방서 규정 및 한국공업규격(KS)에 부합되는 품질의 종류이어야 하고, 공사감독관이

승인을 받은 것이어야 한다.

˚ 시방서 및 기타 규정에 맞지 않은 모든 재료는 공사에 사용하여서는 않되며, 부적합한 재료는 즉시 도급자 부담으로

공사현장에서 반츨하여야 한다.

1.2.1 품질

˚ 공사에 사용할 모든재료는 신품으로서 시방서 규정에 부합되는 품질과 종류이어야 하고, 공사감독관의 승인을 받은

것이어야 한다.

1.2.2 공급원의 승인

˚ 도급자는 공사중 자재의 발주이전에 재료의 제작자명과 공급원에 대한 승인을 받기 위한 제반서류를 제출하여야 하며

재료의 반입전에 반드시 감독관의 승인을 받아야 한다.

1.2.3 재료의 검사

˚ 감독관은 제작품의 시험과 제작을 감독하기 위하여 필요하다고 인정할 때는 검사자를 파견할 수 있으며, 도급자는 제품을

제작장소에서 출하하기 전이나 공사현장 도착 후에 검사를 받아야 하며, 공사감독은 사전시험시행 여부를 불문하고 재료의

사용을 거부할 권한을 갖는다.

˚ 공사감독관이 검사자를 제작장소에 파견치 않을 경우에는 도급자는 관련시방서에 준하여 재료시험을 필하였다는 확인증,

제작자의 검사필증, 품질시험필증 등을 제출하여야 한다.

그러나 검사필증이 제출되고 해당제품이 반입되었다 할지라도 그 재료가 시방규정에 부합되지 않거나 부적당한 재료일

경우 감독관은 이를 사용함을 거부할 권한을 갖는다.

1.2.4 골재원의 선정

˚ 도급자는 본 공사에 사용할 골재원 선정에 전 책임을 져야 한다.  도급자는 제출된 바에 따라 공사에 사용할 적합한

골재원을 선정, 이러한 작업에 소여되는 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다.

1.3 각종 품질관리시험

˚ 각종 품질관리사업을 한국공업규격 (KS) 및 품지관리기준에 의거 시행하여야 한다.

제 2 장 토공

2.1 적용할 제시험기준

1) KSF 2036 흙의 함수량 시험방법

2) KSF 2036 흙의 다짐 시험방법

2.2 준비공 및 배수

˚ 도급자는 시공에 앞서 절취장소, 토취장 또는 기존도로 및 담 등에 고인물을 배제함과 아울러 시공중에 있어서도

배수시설을 철저히 설치하여 원활한 배수가 되게 하여야 하며, 임의로 인근 논밭 가옥 등으로 배제하여서는 안된다.

2.3 절토

˚ 절토작업중 예상했던 토질보다 현저한 차이가 있을 때는 감독원에게 보고하여 그 지시를 받는다.

˚ 절토시 용수 또는 지하수 등을 발견하였을 경우는 즉시 감독원에 보고하고 그 지시에 따라 처리하여야 한다.

2.4 성토

˚ 경사지상의 성토에 있어 수급인은 급한 경사를 가진 지반위에 성토를 하는 경우에는 원 지반표면에 감독원이 지시하는

층따기를 설치하여 성토와 원지반과의 밀착을 도모하고 활동을 방지해야 한다.

˚ 성토재료는 유기물 기타 유해한 잡물을 포함해서는 안되며 암괴, 석괴, 등을 사용하려고 할 때는 감독원의 승인을 받아서

시행하여야 하며, 그 공극을 잔돌부스러기 등의 재료로 채워서 안전을 기하여야 한다.

˚ 지정된 사토장에 사토시 배수처리 등을 철저히 하여 주변 농경지에 토사가 유실되지 않도록 철저히 기할 것이며 사토

완료시 현황측량을 실시 감독에 보고하여야 한다.

2.5 다짐

˚ 성토의 다짐에 있어서는 특히 성토전체가 균일하게 다짐이 되오록 주의하여야 한다.

2.6 구조물 터파기 및 되메우기

1) 터파기

˚ 모든 터파기는 설계도면에 표시된 형상과 치수대로 정확한 계획고 및 구배가 되도록 주의깊게 마무리하고 감독관의

검사를 받아야 한다.

˚ 노상 또는 경사지의 터파기는 기 시공완료된 부분을 교란시키지 않도록 하여야 한다.

2) 되메우기

˚ 되메우기의 시기는 콘크리트의 양생이 완료되었다고 판단될 때 감독원의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

˚ 인력되메우기시 노상재료의 기준에 준하여 꼭 다짐을 하여야 한다.

2.8 토공의 최종 마무리면

˚ 토공의 최종 마무리면은 설계도에 표시된 종.횡단 형성으로 올바르게 마무리하여야 한다.

제 3 장 포 장 공

3.1 보조기층

1) 품질

가. 보조기층의 재료는 견고하며 내구적인 부순돌, 자갈, 모래, 슐래그, 기타 승인을 받은 재료 또는 이들의 혼합물로써

점토덩어리, 유기물, 먼지, 기타 유해물을 함유해서는 안된다.

나.품질규정

구 분	시 험 방 법	규 정	비 고
마 모 감 량 소 성 지 수 C B R 치 모 래 당 량	KSF 2508 KSF 2304 KSF 2320 KSF 2340	50% 이하 6% 이하 30% 이상 25% 이상	석산 : 45% 이하

다. 하천골재의 경우 4번체에 남은 모든 입자는 적어도 1번 이상의 파쇄면을 가져야 한다.

2) 표준입도

가.하천골재

입도 번호	통 과 중 량 백 분 율 ( % )								비 고
	80mm	50mm	40mm	19mm	NO 4	NO 10	NO 40	NO 200
SB-1	100	-	70-100	50-90	30-65	20-55	5-25	2-10

나.석산골재 ( 1BRD 차관 규정 SB-1 )

입도 번호	통 과 중 량 백 분 율 ( % )									비 고
	2 1/2" (65mm)	2" (50.8mm)	1 1/2" (38.1mm)	1" (25.4mm)	3/4" (4.75mm)	NO 4 (4.75mm)	NO 10 (2.0mm)	NO 40 (0.425mm)	NO 200 (0.075mm)
SB-1	100	95-100	75-100	55-100	46-85	18-46	12-34	4-18	2-10

다.본란에 명기되어 있지 않은 사항은 도로공사 표준시방서에 의한다.

3) 혼합 및 되고르기

골재의 입도분리가 생기지 않게 모오터 그레이다로 포설하여야 하며 입도분리가 생겼을 경우 즉시 이를 시정조치하여야

하며 다짐후의 한층의 완성두께는 20cm가 넘지 않도록 포설하여야 한다.

4) 다짐

KSF 2313의 A-2, D-2 다짐시험에 따르며 최대 건조밀도의 95% 이상의 빈도가 균등하게 다져야 하며 다질때의 함수비는

상기 시험방법에서의 최적함수비의 + 2%이내 또는 감독관이 지시하는 함수비로 한다.

5) 완성면

보조기층은 설계도서에 필요한 종횡단 형성으로 정확하게 완성하여야 하며 보조기층의 완성면은 계획고로부터 3cm또는

설계두께보다 10%이상 틀려서는 안되며 측정시 정규자는 반이상 겹쳐서 시행하고 만일 10% 이상 증감이 있을 경우에는

감독관의 지시에 따라 부족재료의 보충 혹은 잉여재료를 제거하고 다짐정형하여야 하며 완성면은 감독관 승인을 받아

후속작업을 시행하여야 한다.

6) 유지보수

보조기층은 시공중 항상 양호한 상태로 유지하여야 하며 손상부분은 즉시 보수하고 감독관의 승인을 얻어야 한다.

제 4 장  인도 포장공

4.1 적용할 제시험은 KSF 시험규정에 따른다.

4.2 보도 포장

1) 보차도 경계석, 도로 경계석, 보도블럭의 운반 및 취급은 손상을 주지 않도록 주의하고 기타 결함이 있는 것       은 사용하여서는 안된다.

2) L형 측구

- L형 측구 바닥면 고르기 및 다짐은 시공후 L형 측구 침하로 인한 물고임 등을 방지하기 위하여 철저히 다진

후 시공하여야 한다.

- L형 측구는 40m 또는 감독원이 필요하다고 인정하는 부분마다 신축이음을 두어야 한다.

- L형 측구 타설시 보차도 경계석에 묻은 잡물등 미관을 해치는 것은 즉시 제거하여야 한다.

3) 경계석

도로 경계석 및 보차도 경계석 설치는 도로방향에 직선으로 설치하여야 하며, 곡선부분에는 미관을 고려하여

곡선 형태로 유지시켜야 한다.

4) 보도블럭포장 공사

- 보도블럭의 두께는 8㎝, 6㎝를 기준으로 한다.

- 혼합쇄석의 다짐은 기계다짐으로 한다.

- 블록의 색상은 칼라색 혼합하여 감독원이 지정하는 문양, 색상으로 하여야 한다.

- 포장공의 바닥고는 별도의 표시가 없어도 표면수의 배수를 위한 구배는 2%이내에서 현장에 맞게 시공하여야

한다.

- 바닥 모래 고르기에는 굵은 돌이 없도록 하며 평면진동기로 5회이상 다짐을 하여야한다.

- 블록 이음 간격은 2mm 이내로 유지하고 포장이 끝난후 표면에 모래를 깔아 줄눈을 메운후 평면 진동기로

마지막 다짐을 2회이상 실시하여야 한다.

제 5 장  품 질 관 리 공

5.1. 화강석 경계블록

1) 적  용

화강석 경계블록은 KSF 2530(석재)기준에 합당한 석재를 사용하여 설계도서상의 치수와 품질에 맞는 것을 사

용한다.

2) 재  료

경계블록으로 사용하는 석재는 공인된 화강암 재질로서 도면에 명시된 재료를 사용하여야 한다

- 직선부 형상

․  경계블록 표면은 드릴구멍이 없어야 하며, 윗면은 6mm이상의 요철이 없는 표면이어야 하고, 밑면은 표면          의 요철보다 2.5㎝이상의 요철이 없어야 한다.

․ 앞면은 규정된 실제 평면을 유지하여야 하고, 뒷면은 수평으로 2.5㎝, 연직으로 7.5㎝의 요철이 있어서도

안되며, 앞뒤의 모서리선은 선형이 유지되도록 곧고 설계에 맞게 되어야 한다.

․ 경계블록의 옆면은 평평한 직사각형이어야 하며, 인접된 경계블록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 윗면          줄눈부에 있어서 1.31㎝이상을 초과할 수 없다.

- 곡선부 형상

․ 곡선부 경계블록의 허용 요철량은 뒷면이 1.3㎝이고 다른 노출은 2.5㎝이며 노출되지 않는 면에 있어서는

7.5㎝이내이어야 한다.

․ 인접된 경계블록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 2.0㎝이상을 초과할 수 없다.

3) 제  조

경계블록은 소정의 품질, 형상, 치수를 갖고 균일한 재질을 얻을 수 있는 방법으로 제조하여야 한다

5-2. 석  재

1) 석재는 KSF 2530에 규정한 것과 동등 이상의 품질을 가진 것을 사용하며, 색조 견본품은 현장에 비치하여야

한다.

2) 시험이 필요한 것은 특기시방에 정한다. 시험용 석재의 치수는 압축강도 시험용은 50mm 입방체로 KSF 2519

에 따르고, 흡수량 시험용은 50～80mm 입방체로 하고, 시험방법은 KSF 2518에 따른다.

3) 석재는 균열, 파손 및 흠집 등의 결함이 없고, 가공 마무리한 치수에 부족이 생길 우려가 없는 것으로 한다.

5.3. 화강석 경계블록

1) 적  용

화강석 경계블록은 KSF2530(석재)기준에 합당한 석재를 사용하여 설계도서상의 치수와 품질에 맞는 것을 사용

한다.

2) 재  료

경계블록으로 사용하는 석재는 공인된 화강암 재질로서 도면에 명시된 재료를 사용하여야 한다.

- 직선부 형상

․ 경계블록 표면은 드릴구멍이 없어야 하며, 윗면은 6mm이상의 요철이 없는 표면이어야하고, 밑면은 표면의

요철보다 2.5㎝이상의 요철이 없어야 한다.

․ 앞면은 규정된 실제 평면을 유지하여야 하고, 뒷면은 수평으로 2.5㎝, 연직으로 7.5㎝의 요철이 있어서도 안

되며, 앞뒤의 모서리선은 선형이 유지되도록 곧고 설계에 맞게 되어야 한다.

․  경계블록의 옆면은 평평한 직사각형이어야 하며, 인접된 경계블록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 윗면

줄눈부에 있어서 1.31㎝이상을 초과할 수 없다.

- 곡선부 형상

․ 부 경계블록의 허용 요철량은 뒷면이 1.3㎝이고 다른 노출은 2.5㎝이며 노출되지 않는 면에 있어서는

7.5곡선㎝이내이어야 한다.

․ 인접된 경계블록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 2.0㎝이상을 초과할 수 없다.

3) 제   조

경계블록은 소정의 품질, 향상, 치소를 갖고 균일한 재질을 얻을 수 있는 방법으로 제조하여야 한다.

5.4 시각 장애인용 점자블록

1) 적용 범위

- 이 규격은 돌기를 표면에 양각시켜 보행 위치와 방향의 안내 및 위험물의 주위 표시를 하는 시각 장애인용 점자블록(이하 “점자 블록”이라 한다.)에 대하여 규정한다.

비 고 :  보행의 의미는 이동뿐만 아니라 방향을 정하는 것도 포함

2) 정     의

- 이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음에 따른다.

가. 점형 블록 시각 장애인의 보행 동선의 분기점, 대기점, 시발점, 목적 지점등의 위치를 표시하거나 위험물이나 위험 지역을 둘러막는데 사용되는 시설물로, 상판이 돌출점으로 이루어진 것을 말한다.

나. 선형 블록 시각 장애인의 보행 동선의 분기점, 대기점, 시발점에서 목적방향으로 일정한 거리까지 설치하여 정확한 방향을 설정하는데 사용되는 시설물로, 상판이 돌출선으로 이루어진 것을 말한다.

가. 용도에 의한 분류

구 분	용 도
점 형	위치 및 주의 표시용
선 형	유도 표시용

4) 겉 모 양

가. 점자 블록은 모양이 바르고 돌출부의 떨어짐, 파손, 갈라짐과 색상의 불균일이 없어야 한다.

나. 점자 블록의 색상은 황색을 원칙으로 하고, 그밖의 색상은 인수․인도 당사자간의 협의에 따른다.

5) 모양 및 치수

가. 모 양 표준형 점자 블록의 모양은 그림 1과 같이 구분한다.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

점 형                                         선 형

그림 1

(1) 점형 블록의 돌출점은 원뿔 절단형이고 블록당 36개의 돌출점을 가져야 한다.

(2) 선형 블록의 돌출선은 상단부 평면형으로서 블록당 4개의 돌출선을 가져야 한다.

(3) 제품의 상단부 표면에 ㉿마크를 표시한다

6) 치 수

가. 표준형의 치수  점자 블록의 표준형 호칭 지수(조합한 치수를 포함한다.)와 치수에 대한 허용차는 표 1과 같으며, 이 경        우 시공 후 가장자리는 바닥제의 높이와 통일해야 한다.

7) 콘크리트제의 성능 시험

가. 휨 강 도 KS F 4419의 표 2 (휨강도 시험)에 따른다.

나. 흡 수 율 KS F 4419의 표 2 (흡수율 시험)에 따른다.

다. 유색층의 두께 시료는 KS F 4419의 표 2(유색층의 두께)에 따른다.

8) 검 사

점자블록의 검사는 겉모양 , 모양 및 치수, 성능, 미끄럼 저항에  대하여 합리적인 샘플링 방법에 따라 시료를 채

취하여 시험을 실시 한 후, 5, 6. 및 7.의 규정에 적합하여야 한다 . 다만 , 미끄럼 저항 시험은 재질, 설계 및 제조 방법의 변경시마다 당사자간에 필요하다고 인정될 때에 검사한다.

9) 표 시

점자 블록은 최소 포장별로 다음 사항을 표시하여야 한다.

가. 용도별, 재질별 및 색상

나. 제조자 명 또는 그 약호

다. 치 수(가로×세로)

라. 제조 연월일 또는 로트 번호

구 분	호칭 지수			제작 치수에 대한 허용차
	가 로	세 로	돌출부의높이
점 형	300	300	6	가로, 세로 : ±2.0 돌출부의 높이 : ±1.0
선 형	300	300	5

표 1

비 고 1. 제조자는 줄눈 시공 등을 감안하여 제작 치수를 제시하여야 한다.

2. 조합하여  표준형으로 구성되는 점자 블록의 호칭 치수(가로, 세로)  는 조합하기 전의 개개의 블록에 대한 호칭 치수로 하며, 제작 치수에 대한 허용차는 제조자가 제시한 줄눈 치수를 감안하여 표준형으로 조합된 제작 치수에 대하여 적용한다.

표 2 콘크리트제

종 류 항 목	콘크리트제
휨 강 도 MPa(=N/㎟)	5.0이상
흡 수 율(％)	평균 흡수율 7 이내 각각의 흡수율 10이내
유색층의 두께(㎜)	최소 두께가 8 이상이어야 하며, 블록과 유색층의 분리가 없을 것.

제 6 장 부대공

1) 재료는 전량 반입하여 감독관의 검수를 득한후 사용하여야 한다.

3) 운반

가.모든 자재의 운반은 도로교통법에 의햐여 적정중량을 운반하고 상하차시 안전에 만전을 기하여야 한다.

나.모든 공산품은 덤핑하여 하차하여서는 안되며, 하차시 파손된 물품은 보충하여야 한다.

3.  자  재  총  괄  표

본 공사에 사용되는 주요자재는 다음과 같다

공 종	규 격	단 위	수 량		비 고
			관 급	사 급
화강경계석	200x250	m	305
	200x250~100	m	3
	200x100	m	12
	200x300	m	70
	150x150	m	326
	150x200	m		70
	100x100	m	17
인조화강석블록	t=6cm	㎡	873
장애인유도블록	점형블록	EA	64
	선형블록	EA	62