설  계  설  명  서

1. 공 사 명 : 2019년 생활환경숲 조성공사

2. 위    치 : 대구광역시 서구 이현동 51-4번지 일원

3. 목    적 : 주민들의 이용이 많은 완충녹지 내 시설물을 정비하여 아름답고 쾌적한 생활환경 숲을 제공하여 여가활동의 질을

향상 시키고자 함.

4. 공사개요

1) 철    거    공 : 9블럭-육각정자 철거 외 11종 / 1블럭-육각정자 철거 외 8종 / 7-8연결블럭-조경석쌓기 철거 외 1종

2) 식    재    공 : 신규식재(9블럭-느티나무5주), 이식수목, 전정수목, 제거수목

3) 시설물및포장공 : 9블럭-팔각정자 외 13종 / 1블럭-팔각정자 외 16종 / 7-8연결블럭-흔들의자 외 5종

5. 시행기간은 착공일로부터 60일간으로 한다.

6. 예정공정표

공 종		10일	20일	30일	40일	50일	60일	비 고
1.	철거공
2.	식재공
3.	시설물및포장공
4.	부 대 공

공  사  시  방  서

제 1 장   총    칙

적용범위

본 시방서는 “2019년 생활환경숲 조성공사”에 적용하고 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서를 적용하며 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

용어

‘발주자’라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

'수급인’이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

‘감독자’라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

‘감리원’이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다.

‘현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임 시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 현장요원을 말한다.

‘계약문서’라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서를 말한다.

‘설계서’라 함은 공사시방서, 설계도면, 내역서 및 현장설명서를 말한다.

‘지시’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)가 현장대리인(혹은 수급인)에게, 권한의 범위 내에서 필요사항을 지시하고 실시케 함을 말한다.

‘승인’이라 함은 수급인(혹은 현장대리인)으로부터 요청된 사항에 대해, 감독자(혹은 발주자, 감리원)가 권한의 범위 내에서 허락함을 뜻한다.

‘협의’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)와 현장대리인(혹은 수급인)이 대등한 입장에서 합의함을 뜻한다.

‘유지관리’라 함은 시공 중의 각 공정별 유지관리와 부분공사 완료 후 준공시점까지의 유지관리, 준공 후 일정기간(보통 하자기간에 이루어지는 공정)의 유지관리와 별도의 계약조건에 의한 조경유지관리 공정에서 행하여지는 유지관리를 포함한다.

공사의 착수

도급자는 공사 착수 전에 다음 사항을 구비해야 한다.

현장대리인의 지정 : 현장대리인은 공사 수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로서 건설기술관리법 및 건설업법에 명시된 적합한 면허소지자로 한다.

제출서류 : 도급자는 공사 착수 전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급내역서, 예정공정표 및 기타 대구광역시 규정에 의한 제반서류를 제출해야 한다.

특히 공정표 작성은 공사추진을 위한 사용 순서 및 시공방법을 미리 감독자과 협의하여 제출해야 한다.

자재관리

도급자는 본 공사를 위하여 투입될 건설장비 및 자재의 견본을 미리 제출하여 감독자의 검사를 받은 후 사용하여야 한다.

검사를 받지 않거나 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며, 이와 같은 자재를 사용하여 발생되는 여하한 사고도 도급자가 책임을 져야 한다.

자재 중 필요에 따라 감독자가 자재시험을 요구한 때는 도급자 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적 결과를 제출하여야 하며, 감독자가 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

노무관리

도급자가 동원한 일체의 종업원에 대한 관리책임은 도급자가 진다.

감독자는 현장대리인 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때에는 충분한 이유를 명시하여 도급자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

공사장 관리

본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 행하며, 공사시행 기간 중 출역하는 인부의 재해에 대하여는 도급자가 이를 책임진다.

공사관리는 근로기준법, 근로안전규칙 및 보안법규에 의하여 관리한다.

공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재와 도난예방 및 기타 풍기위생의 단속등 충분한 조치를 취한다.

인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 시설을 하여 보호하여야 한다.

공사에서 발생된 아스팔트, 콘크리트 잔해 등 산업폐기물은 폐기물처리에 관한 법률에 따라 처리하여야 하며, 그 처리책임은 도급자에게 있다.

공사 시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완성후 가설물의 철거, 기타 작업부산물 일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.

공사의 보고

도급자는 매일 사용재료, 취업노무자수 및 공사공정에 관계되는 사항에 대해서는 감독자가 지시하는 양식에 의거 보고하여야 하며, 특히 본 공사로 인하여 관공서에 신청 및 보고할 사항이 있을 시는 감독자의 승인을 얻어야 하고 그 결과를 보고하여야 한다.

공사의 기록

도급인은 본 공사의 공정, 재료의 반입 및 사용, 기타 감독자가 지정하는 사항을 기재한 보고서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

도면

본 공사는 설계도면으로 시공하되 시공에 앞서 감독자의 확인을 얻은 후 시공에 임한다.

도급자는 도면 및 시방서에 명기하지 않은 사항이나 내용이 서로 다르거나, 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

본 공사시공상 필요한 시공도면은 지체없이 작성하여 감독자의 승인을 받은 후 시행한다.

시험 및 검사

감독자는 필요에 따라 공사재료의 품질 또는 관리시험을 시킬 수 있다. 단, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 시행한다.

도급자는 시공 중의 시험과 시운전은 감독자의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

공사변경

본 공사시행 중 야기되는 일체의 변경사항에 대해서는 감독자의 사전 승인을 득한 후 시행하여야 한다. 이미 시행된 부분에 대한 감독자의 수정 혹은 변경요구가 있을 때도 즉시 순응해야 한다.

공사의 중지

본 공사의 감독자는 다음 사항이 발생한 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

설계변경 또는 타의 관련공사가 있을 경우

도급인이 공사시행에 관하여 설계도서 및 시방서와 다르게 시공하거나 감독자의 지시에 순응치 않을 경우

기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있을 경우

공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

설계변경

다음과 같은 경우에는 설계변경 할 수 있다.

계획 및 방침의 변경으로 변경시공이 불가피할 경우

골재원과 토취장의 위치 및 운반거리가 변경되었을 경우

공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경시

기타 현장의 제반여건이 설계서와 현저하게 상이하여 감독자가 필요하다고 인정될 경우

안전, 보건 및 환경관리

안전관리

수급인은 산업안전보건법과 동 시행령, 시행규칙, 규정 등을 참고하고 공사의 안전에 유의하여 현장을 관리하며 재해방지에 노력하여야 한다.

산업안전보건법과 동법 시행령에 의거하여 다음의 건설공사 시에는 안전담당자를 선임하여 현장에 상주시켜야 한다.

아세틸렌 응접장치 또는 가스접합 용접장치를 사용하여 행하는 금속의 용접, 용단 또는 가열작업

밀폐된 장소에서 행하는 용접작업, 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접작업

1톤 이상의 기중기를 사용하는 작업

굴착면의높이가 2m이상이 되는 지반굴착

높이가 2m이상인 콘크리트 공작물의 해체 또는 파괴 작업

산소결핍 장소에 있어서의 작업

공사 중의 긴급연락을 위한 비상연락망을 사전에 구축하여 공사관계자에게 주지시키며 긴급시의 활동체제에 필요한 기재(소화기, 구급약품 등)를 현장에 상비한다.

안전조치

공사시공중 가스누출, 수도설비파손, 전력선 및 통신선의 절단 등과 같은 사고의 발생이 우려되는 경우에는 이에 따르는 피해를 미연에 방지할 수 있도록 만반의 조치를 강구한다.

공사현장의 위험방지를 위해 가설울타리, 목책, 기타 적절한 보완시설을 설치하고 야간에 보안등을 점등하며 설치기간 중에 항상 보안시설을 점검, 정비한다.

호우나 태풍 등의 이상기상이 예상되는 경우에는 일기예보 등에 충분한 주의를 기울이고 효과적으로 대처할 수 있도록 준비한다.

안전표지 및 안전보호구

수급인은 공사 착수 전에 공사 시공 중의 현장상황을 예측하여 안전 확보를 위한 적절한 수단을 강구한다.

공사표지판, 보안시설, 안전․보건표지 등은 공사의 안내, 공사의 위험정도, 공기, 주변상황 등을 감안하여 설치하며 설치규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 관련법규 및 감독자의 지시에 따른다.

공사통로와 공사용 운반도로로 사용하는 주변도로는 표지 및 노면표시 등을 항상 양호한 상태로 유지한다. 특히, 인명사고의 방지를 위해 부단한 주의를 기울이고 통행인등에게 위험하지 않도록 필요한 조치를 강구한다.

공사표지판, 보안시설 등은 항상 유지관리에 노력을 기울인다. 단 설치방법 등에 관하여 의문이 있을 경우에는 감독자에게 보고하여 지시를 받도록 한다.

근로자를 유해한 환경에 투입하거나 위험한 작업에 종사시킬 경우에는 적합한 보호구를 지급하고 보호구의 사용과 관리 및 전용보호구의 지급 등을 세심하게 배려하여야 한다.

안전교육 및 안전훈련

공사시행에 있어서 적합한 안전훈련 또는 교육을 실시한다. 안전훈련․교육에는 원칙적으로 작업원 전원이 참석토록 하며 다음의 내용을 포함하도록 한다.

안전활동의 비디오 등 시각자료에 의한 안전훈련 및 교육

공사내용의 철저한 교육

공사현장에서 예상되는 사고대책

기타 안전훈련 등에 필요한 사항

시공계획서의 공사내용에 따라 안전훈련의 구체적인 계획을 작성하고 감독자에게 제출한다.

안전훈련, 교육 등의 실시상황을 공사월보 및 공사사진에 기록하여 보고한다.

공사용 기계기구는 작업지휘자, 유도자 등을 선임하여 철저한 안전교육을 실시하고 사고방지에 노력한다.

안전시공

위험성이 있는 상태에서 작업을 시행하는 경우에는 완전한 방호대책을 강구한다.

공사현장의 기계기구, 미사용 토사, 자갈류 등은 교통과 보안에 장해가 되지 않도록 정리해 두어야 한다.

사고보고 및 응급조치

공사시행에 영향을 미치는 사고, 가설구조물 및 인명의 손상이 발생하는 사고, 기타 제 3자에게 손해를 주는 사고 등이 발생할 경우에는 즉시 응급조치를 실시하고 그 상황을 감독자에게 보고한다.

공사현장에는 부상에 대비한 구급용구를 상시 비치한다.

사고 발생 시에는 부상자에 대한 응급조치를 취하고 연쇄사고 및 사고확대방지를 위한 조치를 취한다.

사고발생 즉시 사고원인을 조사하여 감독자에게 보고한다.

수질오탁방지

공사현장에 폐수배출시설을 설치하고자 할 때에는 관련법규에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치․운영한다.

공공수역에서 분뇨, 동물의 사체, 쓰레기 또는 오니를 버리거나 차량을 세차하는 행위를 하여서는 안된다.

강우 시 하천수질의 탁도 증가, 토사퇴적 등을 사전에 방지하기 위하여 임시배수로, 저류조, 물막이공 등의 준비작업을 철저히 시행한다.

악취 및 먼지방지

공사차량 운행 시에는 적재함 덮개를 사용하고, 바퀴씻기 시설 등을 설치하여야 하며 도로에는 살수차량을 운행하여 먼지의 날림을 방지한다.

악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 관련법규에서 정하는 적합한 소각시설을 사용한다.

진동 및 소음제한

수급인은 건설공사에 수반하는 소음 진동의 발생을 가능한 한 방지하여 생활환경의 보전에 노력한다.

소음․진동 배출시설을 설치하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치, 운영한다.

공사지역이 건설소음․진동규제지역으로 지정되거나 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받아야 하며, 관계기관의 지시에 따라야 한다.

공사차량의 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장에서는 사용장비의 작업시간조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공한다.

기타사항

감독자의 검사승인후 일지라도 시공불량으로 인한 사고의 최종책임은 도급자에게 있다.

공사시행상 다음 사항에 소요되는 비용일체는 도급자 부담으로 한다.

설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공법상 필요로 하는 부분의 시공

보안시설 및 각종 표시

공사시행상 일시적으로 필요한 가설물

공사시행상 지장을 초래하는 장애물의 철거

기타 경미한 사항

공사 중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급자 책임으로 처리해야 한다.

제 2 장   철  거  공

준비공

철거작업시 안전사고가 예상되는 부위는 임시방책이나 안전장치를 설치한다.

철거되지 않고 보존되어야 할 기존 구조물은 깃발을 꽂거나 페인트를 칠하여 보호한다.

철거작업으로 기존구조물의 안전성이 우려되는 부위는 버팀대, 버팀목 등의 방호조치를 강구한다.

각종 관로의 매설부위는 위치를 알 수 있도록 깃대를 꽂거나 횟가루 등을 뿌려 표시한다.

철거작업시 요구사항

철거 구조물은 철거를 시작하기 전에 사용 중단되어야 한다.

철거작업은 계획되어 있는 모든 새로운 작업에 장애물을 남기지 않고 주변구조물에 피해가 가지 않는 방법으로 수행한다.

만약 주변구조물이 위험에 노출되었을 경우에는 즉시 작업을 중지하고 버팀대, 버팀목 등의 응급조치를 취한 후, 그 시설의 관리자 또는 감독자에게 통지하여 지시를 받아야 하며, 감독자의 지시가 있을 때 까지는 작업을 재개하여서는 아니 된다.

철거작업은 공중이나 개인의 사생활을 침해하지 않는 방법으로 진행되어야 하며, 인근주민들이 출입이 가능하도록 항상 출구와 입구가 확보되어 있어야 한다.

철거 작업으로 발생된 웅덩이, 구멍, 도랑 등은 주변지반 높이까지 되메우기 한 후 원지반과 동일한 밀도로 다져야 한다.

철거작업이나 이로 인하여 발생한 잔토 또는 쓰레기의 처리는 주변도로나 보행자 또는 인접된 시설물에 대한 지장이 최소화 되도록 하여야 한다.

철거작업 중인 지역의 통행인에 대한 안전통행을 보장해야 하며, 철거작업으로 인해 인접건물이나 시설 또는 인명 등의 피해가 없도록 필요한 경우 보호조치를 하여야 한다.

철거작업으로 인하여 인접건물에 발생한 손괴는 즉시 보수하여야 한다.

철거작업

철거장비는 특정부위에 집중되지 않도록 하여야 한다.

철거작업으로 인하여 발생하는 쓰레기 등의 발생물은 폐기물 관리법에 의거 허가된 처리업자로 하여금 관계당국에 신고하여 장외로 반출토록 하여야 한다.

콘크리트 구조물은 발파하거나 부수어서 철거하여야 한다.

콘크리트나 블록은 작은 조각으로 철거되도록 한다.

기타

기존구조물 또는 포장, 보도경계석 등을 부분 철거할 경우에는 수직, 수평으로 조심스럽게 절단하여야 한다.

경계석, 측구, 포장 등은 신설구조물에 지장이 없다고 판단되지 않는 한 깨끗이 제거되어야 한다.

제 3 장   시 설 물 및 포 장 공

일반사항

노 면 처 리

노면처리의 획일성을 지양하고 장소성을 고양하고 각 공간의 기능 및 특성에 부합되도록 하며, 부등침하 및 요철면이 발생하지 않도록 한다.

문   양

현장감독 승인 하에 공간의 성격에 맞는 문양을 넣되, 가능한 한 단순하며 기능미가 있는 고유문양으로 한다.

설계요구조건

포장의 용도 및 원지반 조건에 적합한 포장재와 하층구조를 선택한다.

이행요구조건

공사착공에 앞서 시공구역내의 지장물 유무 및 지하매설물의 위치와 형상을 조사하여 사고가 발생하지 않도록 조치한다.

포장의 표면배수 기울기는 특별히 규정하지 않는 한 다음을 적용한다.

종 별	구 배
원로, 보행자도로, 자전거도로	1.5 ～ 2.0%
광 장	0.5 ～ 1.0%

환경요구조건

얼거나 서리를 맞은 재료나 혼합물을 사용하여서는 안 된다.

언 땅위에 시공하거나 기층을 형성해서는 안되며, 서리 또는 결빙으로 손상된 포장은 이를 제거하고 재시공한다.

작업 중 비가 오거나 작업이 완료된 후에는 비닐을 덮어 보호한다.

제출물

포장의 재료 및 제조방법, 문양, 치수 등에 관한 제품자료를 제출하여야 한다.

포장 관련 시험, 검사, 확인보고서를 제출하여야 한다.

지정된 종류, 색상, 표면마감이 실제 제품과 동일하게 제작된 견본을 제출하여야 하며, 반입된 자재가 견본과 동일한지 확인한다.

운반, 보관 및 취급

각종 포장재와 그 부속자재는 적정장소를 선정하여 종류별, 규격별로 보관한다.

비, 눈 또는 지표수에 젖지 않도록 하고, 오물이나, 흙, 기타 재료와 혼합되지 않도록 저장과 시공 중에 포장 재료와 골재를 보호한다.

청소

포장공사가 끝나면 깨끗이 청소하고 여분의 자재나 기타 쓰레기는 반출한다.

점토블럭포장

재료

점토벽돌은.S.F.4419의 규정에 의한 제조품이어야 한다.

시공

보조기층

보조기층은 인력포설한 후 살수하고 진동로울러 8회 다짐을 실시한다.

표층

안정층

일반 토목시공 시방서에 의거 시공 완료된 기층위에 적용한다.

안정층은 모래포설로 하며 입도는 0 - 8m/m로 한다.

모래포설의 두께는 4cm로 하고 다짐 후 두께는 3cm로 한다.

안정층 포설은 횡단구배, FL, 기준선을 두어 일정한 기준의 레일을 깔고 수평고르기는 인력으로 한다.

블럭포설

안전층위에 수평 및 평형을 위한 실줄을 설치하여야하며 바닥높이 10cm위에 설치한다.

안전층위에 설치된 실줄 따라 블럭을 한줄씩 및 4줄을 포설한다.

넓이와 각도를 수시 확인하여 포설을 하며 블럭의 간격은 2m/m이내로 유지하게 한다.

블럭 설치는 차량 진행방법을 기준으로 마감석부터 연속적으로 포설한다.

곡선구간은 정확한 회전반경을 두고 시공하여야한다.

기준 경계석 및 조건에 따라 모서리 및 마감부분 시공은 콘크리트 절단기를 사용하여 절단시공 한다.

다짐

블럭포설 완공후 표면에 약간의 모래를 살포 후 인위적으로 충진시켜 표면다짐을 한다.

모래의 입도는 0.05mm-2mm로 한다.

블럭 표면다짐은 플레이트콤펙트(1.5톤) 다짐으로 3회 실시한다.

탄성포장

1) 시공순서

가) 시공방법

하지처리 → 프라이머 도포 → 고무분말 배합 → 포설 및 다짐 → 모서리 부분 시공 → 양생

하지처리

표면처리 상태에 따라 품질에 영향을 주게 되므로 매우 신중을 기해야 한다.

하지면의 양생을 반드시 확인하고, 시공에 있어 중요한 결함을 유발할 수 있는 모든 이물질(잡초, 낙엽, 먼지, 흙 등)을 제거한다.

하지면은 반드시 일정한 설계두께의 포장이 될 수 있도록 경사와 레벨불량이 없는지 확인을 하여야 하며, 이상이 발생할 경우 감리 및 감독관과 협의, 조치사항을 확인 후 본 공정에 착수하도록 한다.

프라이머 도포

프라이머 도포는 탄성포장재 시공 요구사항에 따라 표면을 하지처리한 후 프라이머 등을 롤러나 에어스프레이 등으로 균일하게 코팅한다.

배합, 포설 및 다짐

프라이머가 환전 경화되기 전에 탄성층을 포설한다.

원통형 저속 교반기를 이용하여 혼합한다. 건조한 고무분말을 투입하여 3분 이상 교반 후 혼합된 고무분말이 경화되기 전에 도면에 명기된 두께로 일정하게 포설하고 롤러로 충분히 다짐 및 평탄작업을 한다.

바인더의 함량은 고무분말의 물성과 현장조건에 따라 조절 가능하다.

주의사항 :  우레탄 바인더 사용은 습도가 85%이상 높을 경우에는 시공하지 말아야 한다. 단, 부득이하게 시공할 경우 바인더의 결합능력을 배가하여 시공하여야 한다.

홉합된 재료는 경화되기 전에 도면에 명기된 최소 두께 이상 나올 수 있도록 일정하게 포설하고 롤러로 충분히 다짐 및 평탄 작업을 한다.

하루에 전면적 시공이 불가능 할 때는 익일 접착할 부분을 칼로 3cm정도 절단 후 연결 시공한다.

모서리 부분 시공

EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 테이프 및 합판을 설치하여 선형에 유의하여 매끄럽게 시공하되, 시공은 상세도면을 참조한다.

배수로 및 주변구조물이 오염되지 않도록 보호조치를 하여 시공한다.

양생

모든 작업 종류 후 시공 장소에 사람, 차량 등이 들어가지 못하도록 통제하고 2일 이상 양생기간을 가진다.

부정형판석포장

▪ 지정된 두께의 판석을 사용하고 토사면 위에 적당한 간격으로 판석을 설치한다.

▪ 판석과 판석 사이는 토사다짐을 하되 감독자와 상의하여 시공한다.

보행매트

현장 작업조건

시공자는 보행매트 설치작업 장소의 여건을 자세히 조사하여 시공조건에 문제가 있을시 감독자에게 고지하여야 한다.

자재 일반 공통사항

보행매트 재질은 100% 천연코코넛 섬유질을 사용한 것으로 친환경적 제품이어야한다.

보행매트 제품의 모양은 격자모양으로 좌우 반복되게 직조된 제품으로 두께는 35T 제품이어야 한다.

보행매트를 고정하는 착지핀은 D10이상, L200mm 이상의 제품을 사용함을 원칙으로 하되, 설치 장소의 지면 지질을 고려하여 동등 이상의 고정력을 가진 제품으로 교체 시공 가능하다.

화강석경계석

▪ 운반 및 취급에서 손상이 없어야 하며, 결함이 있는 것을 사용하여서는 안 된다.

▪ 설계상 화강석 경계석 계획고는 출구부분의 대지 경계석 계획고를 추정하여 정하였으므로, 시공자는 공사착수 즉시 현황 대지 경계석 높이를 확인하여 부지 계획고를 확인 시행한다.

▪ 경계석의 줄눈 간격은 설계도에 특별히 정한 경우가 아니면 10m/m를 원칙으로 하며 줄눈은 용적 배합비 1:2의 줄눈 모르터를 경계석 중심부 까지 치밀하게 채워서 마무리 한다.

▪ 줄눈 모르터 채우기 전에는 경계석의 되메우기를 하여서는 안되며, 되메우기의 개시 시기는 감독자의 지시에 의한다.

▪ 경계석의 기초다짐을 충분히 행하여 차후 공사 시에 지반침하가 일어나지 않아야 한다.

▪ 경계석 설치구간의 끝부분에 사용 길이의 3분의 2 이내의 자투리 경계석이 발생치 않도록 직접 경계석과 평균 분할하여 설치하며 인접 마감과 자연스럽게 연결되도록 카타기를 사용 절단 접합하여야 한다.

▪ 곡선경계석은 곡선길이 및 반지름을 감안한 경계석 나누기를 하여 3분의 2이내의 자투리 경계석 발생, 2cm이상의 틈새발생, 어색한 직선경계석과의 연결이 되지 않도록 하여야 한다.

▪ 곡선경계석은 도면상 곡선규격을 확인하여 곡선규격별로 합판 모형을 제작하여 감독자의 확인을 득한 후 모형틀에 맞추어 경계석을 절삭 가공하며, 경계석 취급시 곡선규격 경계석에 규격을 표시하여 섞이지 않도록 하여야 한다.

▪ 곡선부에는 반드시 거푸집을 설치하여 기초콘크리트를 다지면서 타설하며, 뒷채움 규격미달, 경계석 하부공극발생, 다짐불량에 의한 강도 미달이 되지 않도록 주의시공하며, 가능하면 기초콘크리트는 기초 및 뒷채움 부분에 시공이음이 없이 일체 시공이 되도록 한다.

▪ 경계석 시공 후 최소 24시간 경과 후 거푸집을 제거하며, 비닐을 덮고 비닐내부가 습윤상태로 유지되지 않을 경우 살수하며 3일간 습윤 양생 한다.

팔각정자, 파고라, 등의자, 흔들의자, 체력단련시설물, U형 볼라드

▪ 견고하게 만들어진 기성품을 사용한다.

▪ 시설물의 디자인 및 위치는 반드시 감독관과 협의 후 설치한다.

앉음벽

▪ 면은 동일 수평선상에 있어야 하며, 요철 및 거친면이 없이 정밀히 가공되어야 한다.

▪ 목재와 볼트 접합부위는 틈새가 나지 않게 완전 결합한다.

▪ 목재는 방부가 충분히 된 것을 사용한다.

▪ 각 부속의 결합은 완전히 부착하며 접합부, 인체, 의류가 닿는 부분에는 결함과 돌기가 없어야 한다.

가벽

▪ 면은 동일 수평선상에 있어야 하며, 요철 및 거친면이 없이 정밀히 가공되어야 한다.

▪ 현장 레벨에 유의하여 시공한다.

▪ 자재를 쌓을 시에 강도의 저하나 내구성을 해치는 균열이나 결함이 없어야 한다.

통석조형벽

▪ 도면에 명시된 규격에 맞추어 감독관과 협의 후 설치한다.

▪ 가공시 마무리면을 잘 다듬도록 한다.

▪ 돌의 원산지 확인서를 감독관에게 확인시킨다.

제 4 장   식 재 공

일반사항

식물재료

식물재료의 명칭은 우리말 관용명을 사용하되 필요한 경우 학명을 병기하여 사용한다.

지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택 할 수 있다.

농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기(포트, 콘테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

부득이 자연산 굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량하며, 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 감독관의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

수종 및 성상에 따라 검사하며 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같다.

수고는 근원에서 수관 정상부까지의 수직거리를 말하며 도장지는 제외한다.

흉고직경은 근원으로부터 1.2m 높이의 수간의 직경을 말하며 쌍간 이상일 경우에는 각 수간의 흉고  직경의 합의 70%가 당해수목의 최대 흉고직경보다 클 때는 이를 채택하며, 작을 때에는 최대 흉고직경을 채택한다.

타원형수관은 최대층의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 나눈 것을 수관 폭으로 한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관 폭과 수관 길이로 표시한다.

수관고는 역지끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

지하고는 지표면에서 역지 끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 말하며 1.8m이상 수목으로 한다. 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

근원직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 흉고 이하에서 분지하는 성질을 가진 교목성 수종, 만경목, 어린 묘목 등에 적용하며 지표면 (또는 최초발근지점) 줄기의 굵기를 말한다.

수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대길이를 수관길이로 한다.

수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

교목성

수고 H(m) × 수관폭 W(m)

수고 H(m) × 흉고직경 B(cm)

수고 H(m) × 근원직경 R(cm)

관목성

수고 H(m) × 수관폭 W(m)

수고 H(m) × 근원직경 R(cm)

수고 H(m) × 수관길이 L(m)

수고 H(m) × 가지의 수

묘목

간장 (cm) × 근원직경 (cm) × 근장(m)

만경목

수고 H(m) × 근원직경 R(cm)

수고 H(m) × 흉고직경 B(cm)

식재시기 및 검사

식재의 시기는 수목의 활착이 어려운 하절기(7월, 8월)나 동절기(1월, 2월)는 피하여야 한다. 다만 부득이하여 부적기에 식재할 경우에는 이에 따른 보호 등 특별한 조치를 한다.

검사는 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입 후 검사로 구분하여 시행한다.

사전검사에 합격해도 굴취, 운반, 포장 등이 취급이 나쁘거나 굴취 후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만, 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

검사시 수목규격의 허용오차는 수종별로 -5% ～ -10%사이에서 여건(수형, 수령, 전국분포도, 희소성 등)에 따라 감독관의 재량으로 정한다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽 등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 감독관이 승인한 경우에는 사용할 수 있다.

고사식물의 하자보수

일상적으로 수관부 가지의 약 2/3이상이 고사하는 경우에 고사목으로 판정한다.

지피․초화류는 식물의 특성상 해당 공사의 목적에 부합되는가를 기준으로 고사여부를 판정한다.

고사여부는 감독자와 수급인이 함께 입회한 자리에서 판정한다.

하자보수식재는 하자가 확인된 차기의 식재적기 만료일 전까지 이행하고 식재종료 후 검수를 받아야 한다.  이때 하자보수 의무의 판단은 고사 확인시점을 기준으로 한다.

하자보수시의 식재수목규격은 원설계 규격 이상으로 한다.  단 위 4항의 보수식재 이행기일을 지나 보수하는 경우에는 최초 식재일로부터 보수일까지 농장에서의 정상적인 생장률을 가산한 규격을 적용한다.

하자보수의 대상

보수의 대상이 되는 식물등은 수목, 다년생 초화류(지피류, 숙근류등 다년생식물)를 말한다.

전쟁, 내란, 폭동 등에 준하는 사태, 천재지변과 이의 여파에 의한 경우 등을 제외하고는 식재식물의 고사는 보수의 대상이 된다.

위의 범위에 대해 화재, 낙뢰, 파열, 폭발 등에 의한 경우는 모두 보수의무에서 제외된다.

폭풍, 홍수, 한해, 염해 등의 경우에는 식재된 상태로 고사한 경우에 한하여 보수의무를 가지며 유실, 훼손, 도복 등의 경우는 보수대상에서 제외한다.

지급품을 식재하는 경우, 법정 하자보수 기간 내에 고사목이 발생하면 발주자와 수급인이 별도 합의하지 않는 한 수급인은 다음의 기준에 따라 보수한다. 이 경우에도 수목의 고사여부는 발주자와 수급인 쌍방이 입회하여 판정한다.

수목의 굴취

수고 4.5m이상의 수목은 감독관과 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수한다.

설계서에 별도의 지시가 없음에도 표준규격을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 감독관에게 승인 받아야 한다.

뿌리분은 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬는다.

뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부 처리한다.

뿌리분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위 내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제제 등의 약품을 처리하여 증산억제 및 운반에 도움이 되도록 한다.

굴취구덩이는 굴취 후 즉시 산토로 메워 지형과 일치하도록 정리한다. 땅다지기와 높이, 방법에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

수목의 운반

운반시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

운반 중 회복 불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종동품으로 보상하고, 경미한 가지 부러짐 등에 대해서는 감독관의 지시에 따라 조치한다.

운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

운반 중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

뿌리분의 보토를 철저히 한다.

세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

지조는 간편하게 결박한다.

이중적재를 금한다.

비포장도로로 운반할 때에는 뿌리분에 충격을 받지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

수목의 가식

가식장소는 특별시방서에 정하는 바가 없을 때에는 사질양토로서 배수가 잘 되는 곳으로 하여야 하며 배수가 불량할 때에는 배수시설을 한다.

가식 수목 간에는 원활한 통풍을 위하여 충분한 식재간격을 확보한다.

가식수목의 뿌리분은 충분히 복토하여 분이 공기 중에 노출되지 않도록 한다.

가식 후에는 뿌리분 주변의 공기가 완전히 방출되도록 관수한다.

가식장의 외주부 수목은 가지주 혹은 연식지주를 설치하여 수목이 바람 등에 흔들리지 않도록 한다.

수목의 식재

식재구덩이 굴착

식재구덩이의 위치는 설계서의 식재위치를 원칙으로 한다. 단, 다음의 경우에는 감독관과 협의하여 그 위치를 다소 조정할 수 있다.

암반, 구조물, 매설물 등과 같은 지장물로 인하여 굴착이 불가능한 경우

지하수 등으로 인하여 식재 후 생육이 불가능하다고 판단되는 경우

배식미를 위해 바람직하다고 판단되는 경우

식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

식재구덩이는 굴착 후 감독관의 검사를 받아 식재 및 객토한다.

객  토

식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움흙은 전량 객토한다. 토질은 부식질이 풍부하고 식물의 생육을 저해하는 물질을 포함하지 않은 사질양토를 표준으로 한다.

객토용 흙은 과적재되지 않도록 납입장소에서 차에 적재된 채로 검수 받는다.

식  재

수목의 굴취, 운반, 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 받아 가식 또는 보양 조치하였다가 식재한다.

기비는 완숙된 유기질비로를 식재구덩이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울 때에도 유기질 비료를 혼합하여 넣는다. 시비량은 설계서 및 특별시방서에 따른다.

식재는 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 현장에 따라 보기 좋게 식재구덩이의 중심에 수직으로 식재한다. 이 때 분의 흙이 무너지지 않도록 주의한다.

식재시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다.

식재시 수목이 묻히는 근원부위는 굴취 전에 묻혔던 부위에 일치시키고 식재방향은 원래의 생육방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다. 다만 경관, 기능 등을 고려하여 적의 조정하여 식재할 수 있다.

식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

수목의 뿌리분을 식재구덩이에 넣어 방향을 정하여 나무를 앉힌다. 잘게 부순 양토질 흙을 뿌리분 높이의 1/2정도 넣은 후, 수형을 살펴 수목의 방향을 재조정하고, 다시 흙을 깊이의  3/4정도까지 추가해 넣은 후 잘 정돈시킨다.

수목 앉히기가 끝나면 물을 식재구덩이에 충분히 넣고 각목이나 삽으로 저어 흙이 뿌리분에 완전히 밀착되고 흙속의 기포가 제거되도록 한다.

물조임이 끝나고 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

가로수 식재의 마감면은 보도연석면 보다 3cm이하로 끝마무리한다.

약제살포

농림부장관의 등록을 받은 것으로서 사용 전에 견본 등을 제출하여 감독관의 승인을 얻어야 한다.

부적기에 식재한 나무에는 뿌리 절단부위에 발근촉진제를 처리하여야 하며, 식재 후에도 일정한 간격을 두고 영양제, 증산억제제를 살포 주입하여 수목을 보호한다.

식재수목에서 병충해가 발견되는 경우에는 약제를 뿌려 구제하고 확산을 방지한다.

지주목 세우기

소정의 박피통나무, 각목. 대나무 또는 특별히 고안된 재료(파이프, 플라스틱)로 한다. 단, 지주용 목재는 내구성이 강한 것이나 방부 처리한 것으로 한다.

지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지한다.

식재지역에 지반침하가 우려되는 경우에는 침하 후 지주목이 유동하지 않도록 조치한다.

관 수

식재 후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

여름의 관수는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대는 가능한 한 피한다. 또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하며 혹한기는 피하도록 한다.

모양잡기

수목식재 후에는 수형을 정리하고 바람직한 성장을 유도하기 위하여 정지․전정한다. 정지․전정은 위에서부터 아래로, 우측에서 좌측으로 돌아가면서 다음의 공통원칙을 지켜 시행하며 감독관의 특별한 지시가 있는 경우에는 그에 따른다.

고사지나 병지는 제거한다.

통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

수세가 고르게 수형의 균형을 잡아준다.

그 나무 고유의 수형이나 이식전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

가로수의 경우에는 보차도의 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

가지의 제거는 잔가지부터 자르고, 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여 부패를 방지한다.