대구광역시 서구문화회관

무대조명장비 구매

제 안 요 청 서

2019. 6.

DATA. 2019. 6.

대구광역시 서구문화회관

무대조명 제안요청 및 특기 시방서

목        차

제 1 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	개 요
제 2 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	제 품 리 스 트
제 3 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	특 기 시 방
제 4 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	입찰 및 계약
제 5 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	제안서 작성

제 1 장	개      요

가. 개 요

1.본 요청서는 대구광역시 서구문화회관 무대조명 기구 구매 및 설치에 대한

관련규정을 명시한다.

2. 제안서에 대한 평가는 기술규격평가와 입찰가격평가로 구분함. 기술규격평가는

평가위원회를 구성(내·외부 전문가)하여 진행하고 제안서에 기재되지 않은 사항은

평가하지 않음

3. 평가위원 및 평가 결과는 공개하지 않으며, 제안자는 이에 대해 이의를 제기하지

않을 것을 ‘붙임3’ 서약서에 의해 동의해야 함

나. 자격기준

무대조명장치 설비의 완벽한 시설과 하자보수 등을 고려하여 설비의 제작, 납품

및 설치 업체는 아래와 같은 자격요건을 갖추고 있는 업체이어야 한다.

가) G2B 세부품명번호 10자리(3911150402 무대조명장치)로 입찰참가 등록한

업체이어야 한다.

나) 외산품은 제조사 발행 공급 증명원, A/S 확약서 제출이 가능한 업체이어야 한다.

다. 입찰방법 : 총액입찰, 일반경쟁, 규격·가격 분리 동시입찰, 전자입찰

1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 및 동법

시행령 제18조에 따라 규격·가격 분리 동시입찰을 진행함

2. 규격·가격 분리 동시입찰

가) 입찰등록 시, 나라장터(www.g2b.go.kr)를 이용하여 가격입찰서를 제출하고

규격제안서는 대구 서구문화회관으로 직접 제출하여야 함

나) 1단계 규격심사에서 입찰 등록한 규격입찰서에 대한 적합여부를 심사하여

적격사업자를 선정함

다. 2단계 규격적합 사업자에 한해 기 제출한 가격입찰서를 개찰하며, 예정가격

이하의 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 결정함(부적격 사업자의 가격

입찰서는 개찰하지 않음)

라. 가격입찰은 총액입찰로써, 반드시 부가세(VAT)를 포함하여야 함. 별도로

‘부가세 포함여부’가 적시되지 않은 경우에는 부가세 포함가격으로 간주함

라. 수행범위

가) 시방서에 기재된 조명 기자재의 납품 및 설치

나) 각종 시험의 수행(감독원 지정)

다) 제품 검수와 관련된 제반 행위

라) 제작 및 납품 기기의 성능, 하자 보장, 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

마) 특기 시방에 기술된 기타 사항

바) 각종 도면, 내역서, 실적 증명 등 감독원이 요구하는 자료 제출

마. 감독원

가) 본 요청서에 감독이라 함은 발주처의 직원으로 감독의 업무를 부여 받은 자를

말한다.

나) 계약자에 대한 지시, 승인 및 검사 등 중요한 사항은 문서로 함을 원칙으로

한다.

바. 이 의

가) 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않는 사항 및 기타 의문사항이

있을시 에는 감독원과 상의하여 설치한다.

나) 중요한 사항에 대하여는 감독원과 계약자가 서로 조정하되 의견이 조정되지

않을 시에는 감독원의 지시를 따른다.

사. 하자보증

가) 계약자는 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 납품일로부터

24개월간(2년) 발생되는 제품 하자에 대한 책임을 가진다.

나) 계약자는 하자보증기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을

제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

다) 하자 보증기간 중 발생되는 하자에 대해서는 계약자가 신속히 수리 및

교체하여 극장 운영의 중단을 초래하여서는 안 된다.

아. 납품 및 설치

가) 납품 및 설치는 계약 후 60일 이내로 한다.

나) 모든 제작품에 대해서는 발주처의 감독관 승인하에 제작할 수 있도록 한다.

자. 시행전 유의사항

납품, 설치, 시운전 과정에 따른 제반사항은 감독관의 지시하에 시행한다.

제 2 장	제품 리스트

연번	품 명	규 격	수량	단위	비고
1	무빙 팔로우라이트 & 팔로우 시스템	1,700W Follow용 Moving light & Follow system	1	set
2	무빙라이트	470W Moving spot light	4	set

제 3 장	특 기 시 방

1	무빙 팔로우 라이트 & 팔로우 시스템	1,700W Follow용 Moving light	1	set

가. 일반 사항

1,700W 강력한 출력이가능한 무빙라이트로서 FOLLOW SYSTEM 장비와 연동되어 FOLLOW PIN 용도로

사용하며 FOLLOW SYSTEM으로 다양한 제어가 가능한 장비이다.

나. 특기 사양

(1) 2개의 DMX 모드가 지원 되어야 한다.

(2) 장비 베이스에 디스플레이가 가능한 터치스크린 컨트롤 패널이 있어 간단하게 장비 세팅 및 어드레스      선택이 가능하여야 한다.

(3) 선택 사양으로 무선 수신기 내장이 가능 하여야 한다.

다. 제작 사양

(1) 램프 : Osram HTI 1700W  이상 이어야 한다.

(2) 램프 출력 모드 : 1,700W, 1,500W, 1,200W (Quiet mode) 이상 이어야 한다.

(3) 색온도 : 6,000 K  이상 이어야 한다.

(4) 줌각도 : 2° – 8° 이상 이어야 한다.

(5) 컬러 시스템 : C.M.Y COLOR MIXING + Variable CTO : 2,700 K ~ 6,000K  이상 이어야 한다.

(6) 컬러휠 1 : 6개의 고정컬러 + WHITE  이상 이어야 한다.

(7) 컬러휠 2 : 6개의 교체 가능한 “슬롯 & 잠금” 다이크로익 컬러 + WHITE 이상 이어야 한다.

(8) 모터라이즈 아이리스, 최대 3 Hz의 PULSE 효과 이상 이어야 한다.

(9) DMX 채널 : 2개의 DMX모드 지원 (32, 26) 이상 이어야 한다.

(10) 디머 / 셔터 : 풀 범위와 스트로브 효과 이상 이어야 한다.

(11) 디스플레이 : 터치스크린 타입 이며 전원 투입 없이 디스플레이 설정이 가능한밧데리 백업 타입 이상 이어야 한다.

(12) 무선 수신기 : DMX/RDM 모듈을 옵션으로 장착하여 무선 수신이 가능하여야 한다

(13) 팬/틸 트 : 540° / 270° 이상 이어야 한다.

* 팔로우 시스템

(1) 디스플레이 : 15.6“ 터치스크린 모니터 이상 이어야 한다.

(2) 컨트롤 휠 : 4 CONTROL JOG-WHEEL 이상 이어야 한다.

(3) 프리셋 버튼 : 10개의 사전 설정 버튼 이상 이어야 한다.

(4) PAN/TILT 제어 : 수동 조절, PAN/TILT 고정 버튼 이상 이어야 한다.

(5) FADER : 2개 (DIM, FOCUS, ZOOM, IRIS 외 설정하여 사용 가능 하여아한다.

(6) Data Connect : DMX 3/5 PIN IN/OUT, RJ 45 이상 이어야 한다.

2	무빙라이트	470W Moving light	4	set

가. 일반 사항

극장 및 공연장용 무빙라이트로서 DMX 512신호 방식에 의해 LIGHT HEAD가 상.하.좌.우로 자유

자재로 움직이며, 각종 문양과 원하는 색상 조명을 배경막 및 FLOOR에 비출 수 있으며 빔 모드와  스포트 모드가 가능하며 STROBE, DIMMER, FROST등의 효과를 나타낼 수 있는 장비이다..

나. 특기 사양

(1) 2개의 DMX 모드가 지원 되어야 한다.

(2) 1.8°~21° 의 빔 모드와 3°~42°의 스포트 모드 지원이 가능 하여야 한다.

(3) 장비 베이스에 디스플레이가 가능한 터치스크린 컨트롤 패널이 있어 간단하게 장비 세팅 및 어드레스      선택이 가능하여야 한다.

(4) 선택 사양으로 무선 수신기 내장이 가능 하여야 한다.

다. 제작 사양

(1) 램프 : Osram Sirius HRI 470W 이상 이어야 한다.

(2) CRI : 80/90, CCT Light Output: 6.200 K, CCT Lamp: 7.500 K 이상 이어야 한다.

(3) 빔모드 : 1.8°~21° zoom / 1.8° 2,215,000 lx @ 5m, 이상 이어야 한다.

(4) 스포트 모드 : 3°~42° zoom / 3° 715.300 lx @ 5m 3° 이상 이어야 한다.

(5) 컬러시스템 : 13개의 다이크로닉 필터 + WHITE + C.M.Y 컬러믹싱 이상 이어야 한다.

(6) 스태틱 고보휠 : 14개의 고보 + 오픈 이상 이어야 한다.

(7) 회전 고보휠 : 9개의 회전, 색인, 교체가능한 "슬롯 & 잠금" 유리 고보 + 오픈 이상이어야 한다.

(8) 프리즘 : 2개의 프리즘 휠 6개 타입의 프리즘 이상 이어야 한다.

(9) 애니매이션 휠 : Aluminum Animation wheel 속도변환이 가능하며 양방향 회전 이상 이어야 한다.

(10) Remote Hot-Spot control 이상이어야 한다.

(11) DMX 채널 : 2개의 DMX모드 지원 (39, 34) 이상이어야 한다.

(12) 디머 / 스트로브 :  풀 범위와 스트로브 효과 이상이어야 한다.

(13) 프로토콜 : USITT DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN

(14) 무선수신기 : DMX/RDM 모듈을 옵션으로 장착하여 무선 수신이 가능 하여야 한다.

(15) 팬/틸트 :  540° / 270° 이상이어야 한다.

* 상기 표기된 제품의 스펙의 동등 이상의 제품을 제안토록 한다. (중국 copy 제품 불가)

제 4 장	입찰 및 계약

가. 입찰참가자격

무대조명장치 설비의 완벽한 시설과 하자 보수, 시스템 점검 및 교육 등을 고려하며 본 설비의 설계, 외자재수입, 국산자재 제작, 납품 및 설치 업체는 아래와 같은 자격요건을 갖추고 있는 업체이어야 한다.

1) G2B 세부품명번호 10자리(3911150402 무대조명장치)로 입찰참가 등록한 업체이어야 한다.

2) 외산 장비에 대하여 제품의 품질 및 유지관리를 위한 제조사 공급 증명원 및 A/S 확약서를 제출할 수 있는 업체이어야 한다.

나. 사업자 선정방법

객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용, 공개경쟁에 의한 많은 사업자에게 참여기회를 부여하여 우수 기술 보유 사업자를 선정한다.

다. 제안서 평가점수

1) 접수된 제안서의 규격(기술)평가는 「기술제안서 평가항목 및 기준」에 의거 수요처에서 평가

2) 기준 및 배점은 본 물품의 성격에 맞게 정하되, 검토 및 동의에 의하여 평가 이전에 조정․변경

가능하다.

라. 낙찰방식

1) 일반경쟁입찰

2) 규격·가격 분리 동시 입찰

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조 : 2단계 입찰)

3) 규격입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자 중 예정가격 이하 최저가를 투찰한 업체를 낙찰자로

선정한다.

마. 제안서 평가 방법

1) 평가표(붙임)에 의거하여 평가점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 선정한다.

2) 제안내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 사항에 대해서는 제출하지 않은 것으로
한다.

제 5 장	제안서 작성

가. 제안서 제출 안내

1) 제출 기한 내에 미제출 시는 제안 의사가 없는 것으로 처리하고, 제안된 제반 자료는 반환하지

않는다.

2) 제안서는 제안서 검토를 위해 수요처의 추가적인 자료 제출 요구가 있는 경우 이에 응해야 한다.

3) 제안서는 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선한다.

4) 제안서에 대한 해석상 문제가 발생 시 쌍방이 협의하여 조정한다.

나. 제안서 제출방법

1) 제출처 : “입찰공고” 참조

2) 제출 부수 : 제안서 및 관련 증빙서류 각 3부 (원본 1부, 사본 2부)

3) 상기 내용이 모두 수록된 CD 혹은 USB 2매

4) 기타 제출 방법 : “입찰공고” 참조

다. 제안서 작성 시 유의사항

1) 제안서와 기타 구비서류를 검토하여, 미비업체는 상황에 따라 보완지시, 실격처리 등의 조치를 취할 수 있다.

2) 제안내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 제안사에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

3) 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익은 제안업체가 책임을 진다. (제안서 검토 후 추후 통보)

4) 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 한다.

5) 제안서 평가는 수요처의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안사는 기술평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않는다.

6) 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자가 부담 한다.

7) 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우

제안 업체는 일체의 손해 배상 책임진다.

8) 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익보호를 위하여 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

라. 제안서 작성 요령

1) 제안서는 목차에 따라 간결하고 명확하게 작성하고 아래 내용을 준수한다.

2) 제안서는 A4용지에 종으로 단면․단색으로 인쇄한다.

3) 제안은 제안요구사항 및 제안서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성한다.

4) 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며 불확실한 용어의 사용 및 추상적인 표현은 하지 말아야 한다.

5) 제안서는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외한다.

6) 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않은 일반적 사항은 수요처 요구사항을 따른다.

마. 제안서 작성 지침 (목차 및 내용)

목 차	주요 내용	비 고
Ⅰ. 사업수행 능력 평가 자료	ㅇ 조명장비 품질규격 인증서 ㅇ 유사사업 추진실적(붙임1) ㅇ 실적증명서(붙임2) ㅇ 기업신용평가서
Ⅱ. 규격서	ㅇ 해당제품의 규격을 명확히 기재
Ⅲ. 비교 규격서	ㅇ 제안제품을 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교 하여 기술
Ⅳ. 규격 확인 자료	ㅇ 제안제품의 카다로그 및 규격 확인 자료
Ⅴ. 기술지원 및 사후관리	ㅇ 제조사 공급자 증명원 및 A/S확약서 ㅇ 품질 보증 각서(붙임4)
Ⅵ. 기타	ㅇ 서약서(붙임3)

제안서 평가 기준표

▶세부 평가표

평가 구분	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
1. 사업 수행 능력 평가 (15점)	품질인증 및 표준화 여부 (3 점)	○ 무대조명장비의 품질규격인증 여부 (해당 제작사 보유여부 확인 및 인증서제출)	UL,CE 등의 국제인증	3점
	무대조명 전문 기술능력 (2점)	○ 무대조명 전문 설계의 적정성 여부 (조명장비 상세도 제출)	기술성, 안전성	2점
	유사사업수행 실적평가 (5 점)	○ 최근 5년간 수행 실적 중 유사사업 수행실적 (실적 증명서 제출)	예산액의 90% 이상	5점
			예산액의 85% 이상	4점
			예산액의 80% 이상	3점
			예산액의 75% 이상	2점
			예산액의 75% 미만	1점
	회사경영상태 (5 점)	○ 기업신용평가등급에 따른 평가	AAA, AA+, AA0, AA-, A+,A0,A-	5점
			BBB+	4.5점
			BBB0	4.0점
			BBB-	3.5점
			BB+, BB0	3.0점
			BB-	2.5점
			B+, B0, B-	2.0점
			CCC+ 이하	1.5점
	소 계			15점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
2.제품 규격 평가 (70점)	Follow용 MOVING LIGHT (35 점)	○ 램프 : Osram HTI 1700W 이상 이어야 한다. ○ 램프 출력 모드 : 1,700W, 1,500W, 1,200W (Quiet mode) 이상 이어야 한다. ○ 색온도 : 6,000 K 이상 이어야 한다. ○ 줌각도 : 2° – 8° 이상 이어야 한다. ○ 컬러 시스템 : C.M.Y COLOR MIXING + Variable CTO : 2,700 K ~ 6,000K 이상 이어야 한다. ○ 컬러휠 1 : 6개의 고정컬러 + WHITE 이상 이어야 한다. ○ 컬러휠 2 : 6개의 교체 가능한 “슬롯 & 잠금” 다이크로익 컬러 + WHITE 이상 이어야 한다. ○ 모터라이즈 아이리스, 최대 3 Hz의 PULSE 효과 이상 이어야 한다. ○ DMX 채널 : 2개의 DMX모드 지원 (32, 26) 이상 이어야 한다. ○ 디머 / 셔터 : 풀 범위와 스트로브 효과 이상 이어야 한다. ○ 디스플레이 : 터치스크린 타입 이며 전원 투입 없이 디스플레이 설정이 가능한밧데리 백업 타입 이상 이어야 한다. ○ 무선 수신기 : DMX/RDM 모듈을 옵션으로 장착하여 무선 수신이 가능하여야 한다 ○ 팬/틸 트 : 540° / 270° 이상 이어야 한다. * 팔로우 시스템 ○ 디스플레이 : 15.6“ 터치스크린 모니터 이상 이어야 한다. ○ 컨트롤 휠 : 4 CONTROL JOG-WHEEL 이상 이어야 한다. ○ 프리셋 버튼 : 10개의 사전 설정 버튼 이상 이어야 한다. ○ PAN/TILT 제어 : 수동 조절, PAN/TILT 고정 버튼 이상 이어야 한다. ○ FADER : 2개 (DIM, FOCUS, ZOOM, IRIS 외 설정하여 사용 가능 하여아한다. ○ Data Connect : DMX 3/5 PIN IN/OUT, RJ 45 이상 이어야 한다.	매우 만족	35점
			1개 불만족	30점
			2개 불만족	25점
			3개이상 불만족	20점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
2.제품 규격 평가 (70점)	MOVING SPOT LIGHT (35 점)	○ 램프 : Osram Sirius HRI 470W 이상 이어야 한다. ○ CRI : 80/90, CCT Light Output: 6.200 K, CCT Lamp: 7.500 K 이상 이어야 한다. ○ 빔모드 : 1.8°~21° zoom / 1.8° 2,215,000 lx @ 5m, 이상 이어야 한다. ○ 스포트 모드 : 3°~42° zoom / 3° 715.300 lx @ 5m 3° 이상 이어야 한다. ○ 컬러시스템 : 13개의 다이크로닉 필터 + WHITE + C.M.Y 컬러믹싱 이상 이어야 한다. ○ 스태틱 고보휠 : 14개의 고보 + 오픈 이상 이어야 한다. ○ 회전 고보휠 : 9개의 회전, 색인, 교체가능한 "슬롯 & 잠금" 유리 고보 + 오픈 이상이어야 한다. ○ 프리즘 : 2개의 프리즘 휠 6개 타입의 프리즘 이상 이어야 한다. ○ 애니매이션 휠 : Aluminum Animation wheel 속도변환이 가능하며 양방향 회전 이상 이어야 한다. ○ Remote Hot-Spot control 이상이어야 한다. ○ DMX 채널 : 2개의 DMX모드 지원 (39, 34) 이상이어야 한다. ○ 디머 / 스트로브 : 풀 범위와 스트로브 효과 이상이어야 한다. ○ 팬/틸트 : 540° / 270° 이상이어야 한다.	매우 만족	35점
			1개 불만족	30점
			2개 불만족	25점
			3개이상 불만족	20점
	소 계			70점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	점수
3. 기술지원 및 사후관리 (15점)	조명장비 품질보증	○ 제조사 공급 증명원 및 A/S 확약서 (외산품이 아닌 경우 제출로 인정함)	제출여부	10점
	유지보수 신뢰성 및 사후관리	○ 조명장비 품질 보증기간 2년 (보증각서 제출)	제출여부	5점
	소 계			15점
합 계				100점

검토 의견
업 체 명		종합판정

▶ 주의사항

1) 위 평가표에 의거하여 수요처에서 적합인 업체만 개찰함

2) 조명장비 특징 및 규격 증빙 카달로그는 제조사 공식 카달로그 및 제작사 홈페이지 공개 자료만 인정함

3) 입찰규격제안서의 공정한 평가를 위해서는 입찰자는 평가항목 및 평가기준을 입증할 수 있는 증명자료 등을 제출 하여야 하며 미제출 또는 규격증빙을 위해서 비공식적인 임의 편집, 작성한 증빙자료는 허용하지 않으므로 부적격 처리함

4) 모든 제품은 기재된 사양의 동등 이상으로 납품해야함

2019년    월    일

확인자 : 소속             직위(직급)           성명             (서명)

평가자 : 소속             직위(직급)           성명             (서명)

[붙임 1]

유사사업 추진실적

사 업 명	사업기간	금 액	발 주 처	수행자	비 고

※ 현재 완료 된 사업(준공)만 포함하여 최근 연도순으로 기재하며, 최근 5년간 수행실적(실시설계 완료 시점) 중 유사사업 수행실적 평가기준에 해당되는 사업만 기입

※ 공동도급계약일 경우에는 비고란에 표시하고 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

※ 실적증명을 제출한 실적에 한해서 기재

[붙임 2]

실적증명서

신 청 인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처
	증명서용도		『대구광역시 서구문화회관 무대조명장비구입』입찰 참가 제안실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦					100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적			비 고
					비율(%)		실적(원)
			-
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2019년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급기관 및 부서명 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능

※ 실적관련 주요항목은 투명테이프를 부착할 것

※ 실적증명서 1부는 원본 필수이며, 나머지는 사본도 무방함

※ 민간실적의 경우 반드시 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 첨부할 것

[붙임 3]

서     약     서

당사는 『대구광역시 서구문화회관 무대조명장비구입』 제안공모에 응모함에 있어 제안 요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2019년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)

[붙임 4]

품질 보증 각서

당사는 『대구광역시 서구문화회관 무대조명장비구입』 제안공모에 응모함에 있어 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 정상 작동 및 운영 하에서 납품완료 후 조명장비에 대하여 2년 이내에 하자 발생 시 무상으로 기기의 하자에 대한 부품 제공, 수리 작업을 위한 책임이 있습니다.

◉ 무대조명장비 품질 보증기간 : 납품완료 후 2년

2019년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)