공 사 시 방 서

목     차

제 1 장	공 사 일 반
제 2 장	식재공
제 3 장	식생기반공
제 4 장	시설물공

제 1 장  공 사 일 반

제 1 절  공사일반

1. 적용범위

1) 본 시방서는 서구청에서 발주하는 □2019년 서대구실버하우스 나눔숲 조성공사□ 에 적용하고 그 시행일체는 설계도서 및 본 시방서에 의해서 시공되어야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않는 사항은 건설교통부 제정 조경공사 표준시방서를 적용한다.

2) 공사별 설계도 및 공종에 해당되지 않는 사항은 적용하지 아니하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

2. 용어의 정의

1) “발주자”라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

2) “수급인”이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

3) “감독자”라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한 자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

4) “감리원”이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다.

5) “현장대리인(현장기술관리인)”이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 건설기술자를 말한다.

6) “계약문서”라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서를 말한다.

3. 공사감독자의 업무

1) 감독자는 계약문서와 건설기술관리법에 규정된 범위 내에서 권한을 행사한다.

2) 수급인(혹은 현장대리인)이 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독자를 경유하여야 하고 감독자는 이를 검토, 조치한다.

3) 감독자의 직위, 성명 등의 인적사항은 발주자가 수급인에게 통지한다.

4) 지시 또는 승인사항이 설계변경의 사유가 될 경우, 감독자는 전결권의 범위 내에서 권한을 행사할 수 있다.

4. 수급인의 책무

(1) 수급인은 시방서, 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 시공에 임하고 기술적인 사항에 대하여 책임을 지며, 공사수행 시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

(2) 현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 공사를 성실히 수행해야 한다.

(3) 현장대리인은 공사 기간 중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 감독자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

(4) 수급인은 당해 목적 공사의 마지막 인계를 받을 때까지 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

(5) 수급인은 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방 조치한다.

(6) 감독 또는 감리에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

5. 공사의 일시중단

(1) 감독자는 다음의 경우에 공사의 전부 또는 일부의 중지를 지시할 수 있다.

가. 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

나. 수급인이 설계서, 시방서에 의거 시공치 아니하고 감독자의 지시에 응하지 않을 때

다. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

마. 관련된 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

6. 설계변경

(1) 설계변경조건

가. 현지여건이 설계내용과 현저한 차이가 있을 때

나. 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을 때

다. 골재원과 부토용 토취장의 위치 및 운반거리 변경이 있을 때

라. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을 때

마. 감독기관의 지적이 있을 때

바. 기타 감독자가 타당하다고 인정할 때

7. 관련규정 등의 비치

(1) 시공자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 공사와 관련한 계약문서, 설계서 관계법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 현장에 비치하여야 한다.

8. 설계도서 적용순위

가. 공사시방서

나. 설계도면

다. 물량내역서

라. 기타 - 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 발주 청의 사실판단이나 설계 및 공사관계자 등의 의견을 들어 조정시행이 가능

제 2 절 공사계획 및 관리

1. 공사공정계획

1) 수급인은 설계도서 및 시방서에 명시된 바에 따라 공사 전반에 대한 종합공정관리계획을 수립하고, 정해진 양식의 공정표를 착공 전에 감독자에게 제출하여야 한다.

2) 수급인은 공정표에 의거 현장 시공관리를 하여야 하며, 감독자의 요구 시 각 공정별 시공 전에 인력동원, 자재반입계획 및 시공도 등이 포함된 세부시공계획서를 작성, 감독자에게 제출하여야 한다.

3) 수급인은 식재적기에 수목 등을 심을 수 있도록 건축 및 토목공사의 시공 진척 사항을 수시로 파악하고, 이에 적극 대처하여야 한다.

4) 감독자가 공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시공정표를 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 제보고 및 제출서류

1) 수급인은 공사와 관련해 계약문서에 지정한 제반서류를 지정기일까지 제출해야 하며 계약문서에서 지정한 서류 외에도 감독자가 지시한 각종 보고서류를 지정 기일 내에 제출해야 한다. 수급인은 서류의 작성과 제출에 필요한 비용을 부담한다.

2) 시공계획서

수급인은 공사의 원활한 진행을 위해 착수전 적절한 시공계획을 작성하고 감독자에게 제출해야 한다.

3) 시공 상세도면

가. 본 공사는 설계도면에 의거 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

나. 도급자는 관련 도면의 보관에 철저를 기할 것이며, 변경이 있을 시는 변경사항을 기입하고 변경일자 및 변경이유 등을 명확하게 기입하여야 한다.

다. 도급자는 도면 및 시방서에 명시하지 않았거나 내용이 다르거나 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

4) 공사사진

도급인은 본 공사의 착수전 및 주요공정, 준공현황중 감독자가 지정하는 부분 및 특기할 만한 사항에 대해서는 천연색 사진 2부씩 촬영, 정리하여 함께 제출하여야 한다.

5) 공무행정서류

착공서류, 공사일지, 현황보고, 기성검사원 및 준공검사원, 변경승인요청, 시공확인 및 점검서류, 검사 및 자재 관리 서류, 하도급 관련서류, 안전관리 서류 등 제반서류를 작성 제출한다.

6) 공사시공에 필요한 관계기관등과의 협의 또는 인․허가 등의 수속은 수급인이 발주자의 협조를 받아 신속하게 처리 한다. 인․허가에 필요한 재비용은 수급인이 부담한다.

7) 준공서류

공정사진과 공사기록사진은 준공시 검사원과 함께 제출한다. 준공도는 원래의 설계도에서 변경된 부분을 별하여 표기하며 준공검사원과 함께 제출한다.

3. 자재관리

1) 수급인은 본 공사를 위하여 투입될 공사용 주요자재의 견본을 미리 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 하며, 재료가 현장에 반입되어 감독자의 검사를 받아서 합격한 재료라도 사용할 때 감독자가 변질 또는 불량품으로 인정할 때 이를  용하여서는 안 된다.

2) 자재중 필요에 따라 감독자가 자재시험을 요구한 때는 수급인 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적 결과를 제출하여야 하며, 감독자가 양호하다고 판정한 수에 사용 할 수 있다.

3) 현장에 반입된 자재중 도난 또는 화재 및 기타로 인하여 유실, 변질된 재료는 수급인 부담으로 즉시 보상하며, 대체품의 품질은 감독자의 승인을 얻어야 한다.

4) 공사현장에 반입된 검수자재는 수급인이 임의로 공사현장에 반출하여서는 안 된다.

4. 안전․보건 및 환경관리

1) 수급인은 산업안전보건법을 참고하여, 공사안전에 유의하여 현장을 관리하며, 안전관리계획서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

2) 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직계획, 점검, 교육, 훈련 등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독자의 승인과 검사를 받아야 한다.

3) 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난예방 및 기타 풍기위생단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

4) 공사 시공 중에는 일반인의 교통수리시설 및 농작물에 피해가 없도록 조치를 강구하여야 한다.

5. 가시설물

1) 수급인은 시공전 협의를 거쳐 가시설물의 설치 및 철거계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

2) 가시설물은 사용기간이 완료되거나 공사추진상 필요하여 감독자가 지시하는 경우에 해당시설과 기초 관련시설은 물론 폐자재를 즉시 철거, 반출하고, 사용부지를 원상태로 복구하여야 한다.

제 2 장  식 재 공

2-1 식재공

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 수목식재공사 및 부대공사에 적용한다.

1.2 일반조건

(1) 수급인은 식재공사를 하기 전에 설계도서에 따라 마운드 작업(객토)을 하여야 한다.

(2) 수급인은 도면에 따라 필요한 배수시설을 하여야 한다.

1.3 용의의 정의

(1) 수고

지표면에서 수관의 정상까지의 수직거리를 말하며, 수관의 정자에서 돌출된 도장지는 제외된다.

(2) 흉고직경

지표면에서 1.2m부위의 수간의 직경을 말하며, 흉고직경 부위가 쌍간 이상일 때에는 각간의 흉고직경 합의 70%가 당해 수목의 최대직경보다 클 때에는 이를 채택하며, 작을 때에는 최대흉고직경으로 한다.

(3) 수관 폭

타원형 수관은 최대 층의 수관 축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 양분한 것을 수관 폭으로 채택한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며, 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관 폭과 수관 길이로 표시한다.

(4) 수관고

역지끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 원칙으로 하며, 능수형은 최하단의 지조대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

(5) 지하고

지표면에서 역지끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 원칙으로 하며, 능수형은 최하단의 지조대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

(6) 근원 직경

근원 직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 어린 묘목에 적용함을 원칙으로 하며, 지표면의 줄기의 굵기를 말한다.

(7) 수관길이

수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대길이를 수관 길이로 한다.

1.3 수목의 명칭

수목의 호칭은 우리말 종명을 사용하며, 표기는 학명과 우리말 종명을 병기하여 사용한다.

1.4 규격

수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

성 상	규 격	표시 방법	비 고
교목성	수고와 흉고직경으로 표시	수고× 흉고직경 (m) (cm)	단, 필요시 다음 중에서 지정하여 표시 가. 수관폭 / 나. 수관고 다. 지하고 / 라. 뿌리분의 직경 마. 근원 직경
관목성	수고와 수관폭	수고× 수관폭 (m) (m)	가. 뿌리분의 크기 나. 수관고 / 다. 지하고 라. 수관길이 / 마. 근원 직경
초본성		분얼수 및 년수	가. 뿌리의 직경/나. 초장

2. 재료

2.1 수목의 구비조건

(1) 지정된 규격(설계서에 기재한 것)에 합당한 것으로서

(2) 수형이 정돈되고

(3) 발육이 양호하며

(4) 지엽이 밀생되고

(5) 병충해의 피해가 없으며

(6) 관상적 가치가 있어야 하며

(7) 식재에 견딜 수 있도록 미리 이식하였거나 완전한 재배 품이어야 한다. 단 재배 품이 아니더라도 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량한 것은 채택할 수 있다.

2.2 수목의 검사

수목의 검사는 재배지에서 사전검사와 지정장소 반입 후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반, 포장 등의 취급이 나쁘거나 굴취 후 장기간이 경과한 것은 지정 장소 검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취시 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다. 검사 시 수목규격의 허용범위는 수형, 수세, 수령, 미적구비 여건을 고려하고 지하고 1.8m이상이어야 하며 여건에 따라 그렇지 않을 수 있다

2.3 지주목

지주목은 박피원목지주목으로 한다.

3. 시공

3.1 식재 시기

식재의 시기는 수목의 활착이 어려운 하절기(7, 8월)나 동절기(12, 1, 2월)는 피하여야 한다. 다만 부득이하여 부적 기에 실시할 경우에는 이에 따른 특별한 조치를 하여야 한다.

3.2 식재기반

(1) 토양

식재용 토양은 초기발근을 원활하게 하게 위해 식생블록, 토양개량제 및 경량토을 사용하여야 하며, 설계도서에 의거 시행한다.

(2) 토질

식재지의 토질은 배기성과 통기성이 좋은 단립구조로서 경발하여야 하며, 일정 용량 중 토양입자 50%, 수분 25%, 공기 25%의 구성비를 원칙으로 한다.

(3) 토심

수목의 경우 경량토 및 마사토를 혼합하여 35CM 토심을 실시하며, 잔디 및 초화류 식재지의 경우 경량토 20cm로 한다.

3.3 식재

(1) 수목의 전정

수자원형을 보유하고자 하거나 이식의 안전이나 배식의 균형을 도모하기 위한 전정을 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 야생수 또는 이식이 어려운 수종은 경우에 따라 강전정할 수 있다.

(2) 수목의 방향

이식후의 방향은 이식전의 방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다.

(3) 가식

식물은 반입당일 식재하는 것이 원칙이나, 만일 그렇지 못 할 경우에는 뿌리의 건조, 지엽의 손상 등을 방지하기 위해 바람이 없고 약간 습진 곳에서 가식하거나 보호설비를 하여 다음날 식재를 완료한다.

(4) 식재의 구덩이

구덩이의 크기는 뿌리분직경의 1.5배 이상으로 한다. 구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

(5) 수목 앉히기

수목의 뿌리 분을 식재 구덩이에 넣은 다음 경관을 고려하여 주위상태에 따라 보기 좋도록 나무를 앉힌다.

(6) 흙덮기

나무를 앉힌 후 사질양토와 유기질 비료를 아래의 기준으로 혼합하여 뿌리 분 주위에 넣고, 충분히 관수하여 세토를 뿌리분에 밀착시켜, 뿌리둘레에 기공이 생기지 않도록 여러 번 교반한 뒤 물이 완전히 스며들면 나머지 흙을 채워 고르게 하여 진압토록 한다.

(7) 지주 설치

지주 설치는 수고 2.0m 이상을 기준으로 한다.

3.4 유지관리

(1) 유지관리기간

유지관리는 수목이 활착될 때까지(공사완공후 2년) 공사기간 계속되어야 한다.

(2) 물받이

물받이는 수관 폭의 1/3정도 또는 뿌리분의 크기보다 약간 크게 하여 높이 정도10cm 흙으로 물받이를 만들어서 물이  다른 곳으로 흐르지 않도록 한다.

(3) 시비

시비는 설계도서에 규정한 성분의 비료를 기준량만큼 시비하며, 이때 비료가 직접 뿌리에 닿지 않도록 한다.

(4) 줄기 싸주기

이식하고자 하는 나무가 생립밀도가 조밀한 곳에서 왔거나 지하고가 높은 나무는 수분의 증산을 억제하고, 태양 직사광선으로부터 줄기의 피소 및 수피의 할렬을 보호하며, 병충해의 침입을 방지하기 위한 조치로서 마포, 유지, 새끼 등을 이용하여, 분지된 이하의 줄기를 싸주어야 하며, 그 해의 여름을 경과시킨다.

(5) 관수

토양의 건조시나 한발 시에는 이식수목에 계속 관수하여 수분을 유지하여야 하며  관수는 일출, 일몰시를 원칙으로  한다.

(6) 뿌리덮개

관수한 수분과 토양중의 수분의 증발을 억제하고, 잡초의 번무를 방지하기 위해  뿌리 주위에 잡초 등으로 덮어 준다.

(7) 배수

우기에 수일간 물이 고여 수목의 생육에 지장을 초래하는 장소에 대하여는 충분한 배수시설을 해 준다.

(8) 방풍

바람이 계속 부는 시기에 식재할 때에는 수분이 증발하지 않도록 방풍조치나 줄기 및 가지를 줄기감기 요령에 의하여 처리한다.

(9) 약제살포

증산억제제, 살충제, 살균제 등의 약제를 필요에 따라 살포하고, 발근촉진제는 다음 표에서 제시한 기준으로 500배 정도로 희석하여 뿌리주위에 부어주어 조기에 뿌리가 활착할 수 있도록 하여야 한다.

(10) 방한, 동해의 우려가 있는 수종과 온난한 지역에서 생육 성장한 수목을 한랭한 지역에 시공하였을 때, 지형, 지세로 보아 동해가 예상되는 장소에 식재한 수목은 기온이 5도 이하로 하강하면 다음과 같은 조치를 한다.

① 한랭기온에 의한 동해방지를 위한 수목 전체 짚싸주기

② 토양 동결로 인한 뿌리 동해방지를 위한 뿌리 덮개

③ 관목류 동해방지를 위한 전체 방한 덮개

④ 한풍 해를 방지하기 위한 방풍 조치

3.5 고사식물의 하자보수

(1) 수관부 가지의 2/3이상 고사하는 경우 고사목으로 간주한다.

(2) 지급품을 식재하는 경우는 다음 기준에 따른다.

고사기준율(수종별, 규격별, 수량대비)	보수의무
10%미만	전량 하자보수 면제
10% - 20%미만	10%이상 분량만을 지급품으로 보수
20%이상	10%-20%미만 분량은 지급품으로 보수 20%이상의 분량은 수급자가 동일규격 이상 수목으로 보수

2-3 식재 유지 및 관리

1. 일반사항

1.1 적용범위

수목 및 초화류, 잔디 등 식물의 유지관리에 적용한다.

2. 재료

2.1. 토양개량제

토양개량제를 사용한다.

2.2. 농약

농약은 살충제, 살균제 및 제초제 등을 사용하되 사용약제는 식물의 병충해 및 잡초의 종류와 살포목적에 따라 공사시방서에 명시한다.

3. 시공

3.1. 전정

3.1.1. 전정의 종류

(1) 약전정 : 수관내의 통풍이나 일조상태의 불량에 대비하여 밀생된 부분을 솎아 내거나 도장지 등을 잘라내어 수형을 다듬는다.

(2) 강전정 : 굵은 가지솎아내기 및 장애지 베어내기 등으로 수형을 다듬는다.

3.1.2. 전정은 수종별, 형상별 등 필요에 따라 공사감독자와 협의한 후 견본전정을 먼저 실시해야 하며 가로수는 노선에 따라 실시한다.

3.1.3. 수목의 정상적인 생육장애요인의 제거 및 외관적인 수형을 다듬기 위해 6월∼8월 사이에 하계전정을 실시하며 도장지, 포복지, 맹아지, 평행지 등을 제거한다.

3.1.4. 수형을 잡아주기 위한 굵은 가지전정으로 수목의 휴면기간인 12월∼3월 사이에 동계 전정을 실시하며 허약지, 병든 가지, 교차지, 내향지, 하지 등을 잘라낸다.

3.1.5. 절단방법

(1) 굵은 가지의 전정은 다음에 생장할 수 있는 눈을 하나도 남기지 않고 기부로부터 바싹 가지를 잘라버리거나 줄기의 길이를 줄이는 방법으로 수종, 수형 및 크기 등을 고려하여 제거한다.

(2) 작은 가지의 전정은 마디의 바로 윗눈이 나온 부위의 상부로부터 반대편으로 경사지게 절단한다.

3.1.6. 대상 수목의 전정대상 부위는 다음의 그림과 같다

3.2. 제 초

(1) 제초작업은 가급적 잡초가 발아하기 전이나 발생초기에 시행하며 년 4회∼6회 실시한다.

(2) 인력을 사용하여 실시하는 경우는 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거해야 하며, 제거된 잡초는 식재지 또는 잔디식재 지역 밖으로 반출·처리하여야 한다.

(3) 제초제를 살포하는 경우 발아전 처리제(Preemergence Herbicide)와 경엽처리제(Postemergence Herbicide)를 구분하여 목적에 맞게 살포하되, 농도, 살포량, 살포 기계의 주행속도 등을 고려하여 단위면적에 적정량을 살포하여야한다.

3.3. 수목시비

(1) 시비는 늦가을 낙엽후 10월 하순∼11월 하순의 땅이 얼기 전까지, 또는 2월 하순∼3월 하순의 잎피기 전까지 시용하고, 추비는 수목 생장기인 4월 하순∼6월 하순까지 시용해야 한다.

(2) 비료 량은 토양의 상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

(3) 시비방법

가. 깊이 30㎝, 가로 30㎝, 세로 50㎝정도로 흙을 파내고 퇴비(부속된 유기질비료)를 소요량 넣은 후 복토한다.

나. 환상방사형으로 시비하되 1회에는 수목을 중심으로 2개소에, 2회시에는 1회 시비의 중간위치 2개소에 시비 후 복토한다.

3.4. 병충해방제

3.4.1. 예방 및 구제

(1) 식재된 조경 식물은 환경을 정비하고 적정한 비배관리를 하여 건전하게 생육시켜 병충해를 받지 않도록 예방 조치를 하여야 하며 예방을 위한 약제 살포를 하여야 한다.

(2) 병충해가 발병한 조경 식물은 초기에 약제 살포를 하여 조기 구제하여야 하고 전염성이 강한 병에 걸렸을 경우에는 가지를 잘라 내거나 심한 경우에는 굴취 하여 소각하여야 한다.

3.4.2. 약제 살포

(1) 병충해의 예방 및 구제를 위한 약제 살포는 살충제와 살균제를 사용하며, 살포작업시 사람, 동물, 건조물, 차량 등에 피해를 주지 않도록 주의한다.

(2) 사용약제, 살포량, 살포시기, 약제의 희석배율 등은 식물의 병충해 종류와 살포목적에 따라 공사시방서 및 설계서에 따른다.

3.4.3. 수간주입

(1) 병충해에 걸려있는 나무나 수세가 쇠약한 나무에 수세를 회복하기 위하여 처리하는 방법으로서 주입시기는 수액이동이 활발한 5월초∼9월말사이에 하고, 증산작용이 활발한 맑게 갠 날에 실시한다.

(2) 수간주입 방법은 다음과 같다.

가. 수간주입기를 사람의 키높이 되는 곳에 끈으로 매단다.

나. 나무 밑에서부터 높이 5∼10㎝되는 부위에 드릴로 지름 5㎜, 깊이 3∼4㎝되게 구멍을 20∼30°각도로 비스듬히 뚫고, 주입구멍안의 톱밥부스러기를 깨끗이 제거한다.

다. 같은 방법으로 먼저 뚫은 구멍의 반대쪽에 지상에서 10∼15㎝높이 되는 곳에 주입구멍 1개를 더 뚫는다.

라. 나무에 매달린 수간주입기에 미리 준비한 소정 량의 약액을 부어 넣는다.

마. 주입기의 한쪽 호스로 약액이 흘러나오도록 해서 주입구멍안에 약액을 가득 채워 주입구멍안의 공기를 완전히 빼낸다.

바. 호스 끝에 있는 플라스틱 주입구멍에 꼭 끼워 약액이 흘러나오지 않도록 고정시킨다.

사. 같은 방법으로 나머지 호스를 반대쪽의 주입구멍에 연결시킨다.

아. 수간주입기의 마개를 닫고 지름 2∼3㎜의 구멍을 뚫어놓는다.

자. 약통속의 약액이 다 없어지면 나무에서 수간주입기를 걷어내고 주입구멍에 도포제를 바른 다음, 나무껍질과 나란히 되도록 코르크마개로 주입구멍을 막아준다.

3.5. 관수 및 배수

3.5.1. 관수

(1) 수관 폭의 1/3정도 또는 뿌리 분 크기보다 약간 넓게 높이 10㎝정도의 물받이를 만들어 물을 줄 때 물이 다른 곳으로 흐르지 않도록 한다.

(2) 관수는 지표면과 엽면관수로 구분하여 실시하되, 토양의 건조시나 한발 시에는 이식목에 계속하여 수분을 유지하여야 하며, 관수는 일출·일몰시에 한다. 잔디관수는 잔디가 물에 젖어있는 기간이 길면 병충해의 발생이 우려되므로 이슬에 걷혀 어느 정도 마른상태인 낮에 하여야 한다.

(3) 수목의 관수횟수는 연간 5회로서 장기 가뭄 시에는 추가 조치한다.

(4) 잔디의 관수횟수는 일정하게 정할 수는 없으며 잔디가 가뭄을 타지 않도록 기상여건을 고려하여 결정한다.

3.5.2. 식물의 생육에 지장을 초래하는 장소에는 표면배수 또는 심토층 배수 등의 방법을 활용하여 충분한 배수 작업을 하여야한다.

3.6. 지주목 재결속

(1) 공사 준공 이듬해 만 1년 됐을 시 1회 실시하고 자연재해에 의한 훼손 시는 즉시 복구하여야 한다.

(2) 설계도면과 일치하도록 시공하되 주풍향을 고려하여 시공한다.

(3) 지주목과 수목의 결속부위는 필히 완충재를 삽입하여 수목의 손상을 방지한다.

3.7. 월동작업

3.9.1. 이식수목 및 초화류가 겨울철환경에 적응할 수 있도록 하기 위하여 월동에 필요한 다음의 조치를 한다. 단, 식물별로 필요한 조치가 상이하므로 작업의 구체적인 방법은 설계서 및 공사시방서를 따른다.

(1) 줄기싸주기 : 이식하고자 하는 나무가 밀식 상태에서 자랐거나 지하고가 높은 나무는 수분의 증산을 억제하고 태양의 직사광선으로부터 줄기의 피소 및 수피의 터짐을 보호하며 병충해의 침입을 방지하기 위한 조치로서 마포, 유지, 새끼  등을 이용하여 분지된 곳 이하의 줄기를 싸주어야 하며 그해의 여름을 경과시킨다.

(2) 뿌리덮개 : 관수한 수분과 토양 중 수분의 증발을 억제하고 잡초의 번무를 방지하기 위하여 뿌리 주위에 풀을 깎아 뿌리 부분을 덮어주거나 짚, 목쇄편, 왕겨 등을 덮어준다.

(3) 방풍 : 바람이 계속 부는 시기에 식재할 경우와 바람이 심한 지역에 식재할 경우에는 수분이 증발하지 않도록 방풍조치나 줄기 및 가지를 줄기감기 요령에 의하여 처리한다.

(4) 방한 : 동해의 우려가 있는 수종과 온난한 지역에서 생육 성장한 수목을 한랭지역에서 시공하였을 때에는 지형·지세로 보아 동해가 예상되는 장소에 식재한 수목은 기온이 5℃이하로 하강하면 다음과 같은 조치를 취하여야 한다.

가. 한랭기온에 의한 동해방지를 위한 짚싸주기

나. 토양 동결로 인한 뿌리 동해방지를 위한 뿌리덮개

다. 관목류의 동해방지를 위한 방한덮개

라. 한풍해를 방지하기 위한 방풍조치

(5) 뗏밥주기 : 잔디의 생육을 돕기 위하여 한지형잔디는 봄, 가을에 난지형잔디는 늦봄에서 초여름에 뗏밥을 준다. 뗏밥은 잔디의 생육이 왕성할 때 얇게 1∼2회준다. 뗏밥의 두께는 2∼4㎜정도로 주고, 다시 줄 때에는 15일이 지난 후에 주어야 하며 봄철에 두껍게 한 번에 주는 경우에는 5∼10㎜정도로 시행한다.

제 3 장  식 생 기 반 공

일반사항

적용범위

본 시방서는  인공지반위의 녹지를 조성하는데 적용한다.

본 공사는 조경공사 표준시방서에 준하며, 본 시방서는 표준시방서 외에 특별히 필요한 사항에 대하여 정한다.

참조규격

한국산업규격 (KS)

한국인공지반녹화협회

제출물

공사 이전이나 공사 중 또는 이후에 발주자에게 제출하여야 하는 관련 자료에 대한 사항으로 제출물의 종류는 다음과 같다.

제품자료 : 카달로그를 제출한다.

견본 : 현장에서 적용되는 식생블록 420× 420× 50 (mm) 1장, 경량토 100L 및 토양개량제 10L을 제출한다.

운반, 보관, 취급

식생블록의 운반 시기는 시공처의 납기일에 맞추어야 하며 야적장소, 방법 및 보관 등은 사전에 감독자와 협의하여야 한다.

사용재료는 모두 비, 눈 또는 지표수에 젖지 않도록 보관한다.

사용재료와 그 부속자재는 이물질 등과 혼합되지 않도록 적정 장소를 선정하여 종류별, 규격별로 보관한다.

공사의 범위 및 책임한계

신축 건물공사는 건축공사 슬라브위 방수공사가 완료된 이후에 방수층 상부 공사부터 적용한다. 이때 공사업체는 건축공사 방수시공 업체와 긴밀히 협조하여 책임한계를 분명히 하여야 한다.

기존 건물의 공사는 건축물 관리자와 사전 방수상태를 쌍방 확인하고, 옥상녹화로 인하여 건축물의 안전의 이상 유무를 확인후 공사에 임하여야 한다.

공정계획

바닥 정리

배수구 점검

배수판 설치

여과시트 설치

식생블록 설치

식재

멀칭재 포설

재료

공통재료

식생블록 (420× 420× 50)

코코넛칩, 코코피트, 피트모스, 석회질비료 (패석회), 무기계 미량원소 첨가제를 일정한 비율로 혼합한 인공토양을 코어헤어로 감싼 식생블록

경량토 (200L/포)

천연 코코피트 및 질소, 인산, 가리, 활성탄 유기물 등의 혼합물로 식물의 생육 안정에 효과적이며 보습력이 뛰어난 인공토양정 수치의 분얼을 가져야 하며 분얼의 발육상태는 균일하여야 하고 분얼되어 일정기간이 경과하여 성장한 것이어야 한다.

시공

시공조건 확인

비, 눈이 오거나 시공 중 비, 눈이 예상되는 경우 시공을 중단한다.

기타 특수한 경우에는 현장여건과 작업여건을 감안하여 협의하여 시공한다.

작업준비

사용할 제품에 대하여 외관에 대한 육안 검사 시 이상이 없어야 한다.

시공 전 기후 조건을 확인하여 작업 가능여부를 판단하여야 한다. (강우, 강풍, 온도, 습도 등)

시공방법

바닥정리

본 방수공사가 완벽하게 완료된 것을 확인하고, 그 상태를 사진촬영을 실시하여 현장자료로서 관리한다.

바닥면을 깨끗이 청소하고 돌출부 등은 완전히 제거한다.

배수구 점검

기존 배수구의 상태를 확인하고 집수구별로 점검구를 설치하여 물막힘방지를 위한 조치를 취해준다.

녹화공사로 인한 하중, 충격이 발생되지 않도록 주의하여 후속공정을 수행한다.

배수판 설치

방수층의 양생상태를 충분히 확인한 후 35mm두께의 폴리에틸렌 배수판을 틈새없이 조밀하게 배치한다.

정밀한 시공을 위해 배수판의 절단, 재단작업을 실시하며 미설치부가 없이 대상면 전체에 시공한다.

여과시트 설치

토양재로부터 찌꺼기 등이 유출되지 않기 위해 부직포를 이용하여 배수판 상부 전체를 덮어준다.

여과시트 이음부가 발생될 경우는 서로 포개어지게 시공한다.

식생블록 설치

식생블록”을 안쪽에서부터 차례로 각도와 줄을 맞추어서 틈새가 발생되지 않도록 펴준다.

식생블록 시공면 전체를 분무기 등을 이용하여 물을 분사하여 식생블록의 두께가 80mm가 될 때까지 충분히 수분을 공급해준다.

식재

식생기반의 적정 토심 조성 후 도면에 따라 식재한다.

식물의 뿌리에 공극이 생기지 않도록 기반재를 채워준다.

관수

식재작업 이후 식물의 활착과 토양공극을 메워주기 위해 일반 초화류식재 후 관수작업과 같은 방법으로 충분한 관수를 실시한다.

멀칭재 포설

식물식재공간을 제외한 여부공간에 유기상토 또는 화산석을 20mm두께로 포설한다.

초화류식재시는 유기상토포설, 세덤(sedum)식재시는 화산석을 멀칭재로 적용한다.

현장뒷정리

분산된 각종 부자재의 찌꺼기 등을 깨끗이 청소하고 여분의 자재나 기타 쓰레기를 반출한다.

각종 포장재 등은 잘 수거하여 재활용 할 수 있도록 한다.

현장품질관리

건조피해 예상지역과 같은 열악한 생육환경에서도 원활한 식물활착을 도모하고 하자에 의한 유지/관리의 요구도를 최소화한다.

경관 및 사후 관리를 철저히 한다.

현장여건과 기후조건에 따라 부가적인 현장관리 프로그램을 실시한다.

식생활착 전 초기관리가 중요하므로 시공직후 1개월간의 집중적인 관리/관찰과 적절한 대응을 한다.

급속한 건조가 예상되는 시기와 대상지에는 차광막을 설치한다.

시공직후 2주일 이상 갈수기일 때는 시공현장의 상태에 따라 15일 1회 관수를 실시한다.

녹화식물의 지속적인 생육상태 관찰을 통해 공사감독관과 협의하여 적절하게 식생을 추가한다.

제 4 장  시 설 물 공

1. 목재시설물

1.1 적용범위

본 설치 시방서는 목재시설 설치에 관하여 규정한다.

1.2 자재

1.2.1 방부목의 품질

각재 / 판류

(가) 충분히 건조되어 휘거나 갈라지지 않은 것으로 큰옹이가 없어야 한다.

(나) 운반. 가공. 저장시 파손이나 흠집 및 얼룩이 생기지 않도록 주의하여야 한다.

(다) 함수율 10%이하여야 한다.

직각인 단면의 최소 규격을 말하며 이때 단경은 장경의 8/10 이상이어야 한다.

1.2.2. 목재의 마감

모든 목재의 마감은 설계도면에 명시된 대로 방부 처리 한다.

1.1.3 목재의 방부처리

(가) 목재의 가공 및 보전은 아래 순서에 따라야 한다.

목재구입→ 용도별 절단 → 박피, 제지, 깍기→ 구멍뚫기, 따내기, 모다듬기 등 1차가공→ 건조 → 방부처리→ 양생

(나) 목재의 가공시 기계적 성질과 인장강도 등을 고려하여 기능과 미관을 해치지 않는 범위 내에서 시공에 임하여야 한다.

(다) 목재는 방부처리에 지장이 없을 정도로 건조되어야 하고, 처리된 목재의  함수율은 작업현장으로 운반되기 전 18% 정도로 하며 방부처리 한 목재는 충분히 건조한 후에 사용한다.

(라) 목재는 방충, 방연처리에 지장이 없을 정도로 건조되어야 하며 방충처리 된 목재는 충분히 건조된 후에 사용한다.

(마) 목재 가압식 방부처리(Z.K.F)는 아래와 같다.

(가) 처리재료 : 각재 / 판재

(나) 처리기간 : 1주일 이상

(다) 시험방법 및 기준

(라) 크롬, 동, 비소화합물계 목재방부제 시험방법에 의거 다음의 기준에 적합하여야한다.

(마) 흡수량 : 4.5KG/m2

(바) 침투깊이 : 표피에서 7mm기준

(사) 침투물 성분 및 배합비

성 분	크롬화합물	동화합물	비소화합물	수분
배합비	26.6%	14.8%	34.0%	24.6%
흡수량	1.596kg	0.880kg	2.040kg

1.2.4. 가공

(가) 목재의 면은 특별히 정하지 않은 때에는 대패질 마무리를 한 것을 말한다.

(나) 대패질 마무리에 있어서 평활도는 광선을 경사지게 비추어 거스러미 및 대패질 자국이 없어야 하고 뒤틀림, 휨이 극히 미소하여 기준대(길이 60CM)를 대어보아 틈이 보이지 않는 것이어야 한다.

(다) 가공 중 작은 갈라짐이 발생한 것은 퍼티 또는 접착제에 혼합한 목재가루 등으로 틈을 메우고 사포(Sand Paper)로 표면을 깨끗이 마무리하여야 한다.

1.2.5. 기타사항

(가) 목재는 감독관으로부터 재질 및 함수율, 육안검사, 공인시험기관 등의 확인을 받아 적정하다고 판단되는 승인된 부재로 하며 불합격된 목재는 즉시 반출한다.

(나) 목재 납품은 현장 도착도로 상하차비 및 운반비는 계약자가 부담한다.

(다) 목재를 반입시에는 미송목 가공목재의 발주 규격 및 치수로 절단한 수량을 납품하여야 한다.

(라) 납품기한은 계약일로부터 50일간으로 한다.

1.3 포장, 운반, 보관 유의사항

가) 포장 및 운반

- 제품의 적재는 규정된 팔레트를 받침목으로 사용한다.

- 제품의 운반차량은 반드시 보호덮개를 씌워야 한다.

- 운반 및 상·하차시 소재에 결함이 발생하지 않도록 주의한다.

[팔레트 적재도]

나) 보관 및 보호

- 통풍이 잘 되는 실내에 보관하여야 한다.

- 오염 및 직사광선을 피할 수 있는 보호덮개를 씌우고, 평탄한 곳을 선정해 보관한다.

- 모든 자재는 외형의 손상 및 변형을 방지할 수 있게 보호하고 보관한다.

- 규정된 팔레트를 사용하고, 적재수량을 준수하여 보관한다.

적재수량 : 25t DECK (254 pcs), 35t DECK (210 PCs)

1.4 소요 공구

재단용 톱	에어타카	드 릴	스크류	스크류 전동건

1.5 사전 조사

가) 현장여건 확인

(1) 공사를 시공해야 할 장소 및 기타 상태를 검사한다.

(2) 반입된 제품을 철저하게 검사하여 긁힌 자국, 흠집, 또는 기타의 결함이 있고 보수가 불가능한 제품은 현장 반입 할 수 없다.

(3) 부적절한작업장 조건이 완전히 개선되기 전에 설치 공사를 시작해서는 안된다.

나) 현장 보수 및 작업계획

(1) 바닥 정지 작업: 설치 부분의 평활도를 확인하고, 보수가 필요한 부분은 콤파운드, 그라인더 등을 사용하여 평활하게 조절한다.

(2) 작업 계획선 설정: 작업 계획선은 전체적인 현장 구조를 감안하여 설정하고, 끝 마무리 부분을 예측하여 미적인 요소를 최대한 살리도록 한다.

1.6 검사 및 조정

가) 검사 및 수정

설치된 제품을 검사하여 모든 이음 부분이 단단하게 고정되었는지 확인하고 부품을 조정하여 일치된 외관이 유지되도록 한다.

나) 현장 수리

(1) 기능 또는 외관상의 결함을 제거하기 위하여 파손이나 결함 부위를 수리한다.

(2) 수리가 불가능한 제품은 교체한다.

2. 파고라

1. 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 조경시설물 중 파고라 및 육각,팔각,사각,누각 등 휴게쉼터 제작 및 납품 등에 적용한다.

나. 제작기준

본 제품은 시방서 및 설계도면에 의하여 제작하고 도면 또는 시방서에 명기되지 않은 사항은 한국공업규격에 적합하도록

제작하며 기타사항은 발주부서와 협의 후 제작한다.

다. 제작도면 승인

계약 후 20일 이내에 제품의 상세 사항을 명시한 제작도면 및 제작시방서를 작성하여 발주자의 승인을 득한 후 제작에

임한다.

라. 검사 및 납품

제품의 제작 중 또는 제작완료 후 발주자의 요청이 있거나 필요시는 검사를 하여 합격 판정 후 납품하여 납품은

발주자가 지정한 장소 및 일자에 납품하여야 한다.

마. 자재의 규격

본 제품에 사용되는 기자재 및 재료는 KS표시품 또는 형식승인 제품을 사용하고 KS표시품 및 규격 표시품이

없을 때는 발주자의 승인을 받아 사용한다.

바. 하자보증기간

본 제품의 하자보증기간은 계약서 등에 별도 정할 수 있으나 별도 정한 하자보증기간과는 상관없이 내구년한

내에는 리콜제를 하여야 한다.

사. 사용단위

본 제품의 치수 등 표시에 사용되는 단위는 별도 표시가 없는 한 mm를 사용한다.

2. 재 질

가. 목  재

➀ 목재는 안전을 위하여 모서리의 각을 없앤다.

➁ 비에 노출된는 목재는 방부 처리를 기본으로하며, 충분히 건조하여 뒤틀림이 없어야 한다.

단 비가림되는일반목재나 하드우드는 방부 하지않아도 무방하다.

➂ 목재는 증기건조목이나 장 기간 자연건조에 의해 충분히 건조된 것을 사용하고 조립 시 변형에 의한 결함이 없도록

하여야 한다.

➃ 목재면은 매끈하게 대패질하여야 하며 대패질 마무리 정도는 中 이상이여야 한다.

나. 구조용 각형강관

➀ 구조용 각형강관은 KSD 3568에 준하여 제작한 오스트나이트계의 구조용 강관중 SPSR 400를 사용한다.

➁ 구조용 각형강관은 실용적으로 곧고 그 양끝은 관측에 대하여 직각이어야 한다.

➂ 구조용 각형강관의 내외면은 마무리가 양호하고 사용상 결함이 없어야 한다.

➃ 구조용 각형강관의 종류, 제조방법, 화학성분, 기계적 성질 시험 등은 한국산업규격(KSD 3568)에 준한다.

➄ 구조용 각형강관은 사용목적에 따라 사용하되, 접합 및 설치를 위한 용접으로 손상된 표면부분은 원상태에 가깝도록 재      처리 한다.

➅ 두께는 구조적 강도를 기준하여 결정한다.

다. 폴리카보네이트

➀ 홀 가공시 피스 또는 볼트 구멍은 볼트 지름에 2~4m/m를 더한 수치로서 가공한다.

➁ PC롤 판재 사용시 가능한 한 롤권취 방향으로 제작한다.

➂ 실리콘의 선택에서 가능한 한 알콜형을 사용해야 하며 알콜형의 경우 국내에서 투명제품은 미개발로 인해 부득이 옥심      형을 사용할 경우 작업 시 충분한 건조와 환기를 시킨다.

➃ 실리콘 작업시 마스킹필름(M/FILM:보호커버필름)을 실리콘 작업 부위만 탈착한다.

라. 기타재료

➀ 조립볼트와 보강 재료는 KS 정품으로 조립 설치한다.

➁ 부재료 규격은 설계도면을 기준하며 현장에 따라 상향조정할 수 있다.

➂ 목재와 금속 결속품은 기온에 따라 수축현상이 있으므로 보완을 한다.

➃ 주, 부재료의 칼라는 전체칼라를 고려하여 처리한다.

3. 부품조립

가. 목재조립

➀ 목재의 중요 결합부는 반드시 스크류 볼트를 사용하여 목재의 체결력을 유지시킨다.

➁ 판재의 조립은 못을 박고 내구성을 위하여 목공용 본드를 사용한다.

➂ 지면과 닿는 기둥 하단부는 기초석등을 이용하여 목재의 부식을 방지한다.

나. 용접

➀ 용접은 해당 작업의 시험이나 그 이상의 검정시험에 합격한 용접공에 의해 시행해야 한다.

➁ 용접에 의한 수축량과 찌그러짐 등의 변형을 고려하여 마무리 규격의 형상을 얻을 수 있도록 해야 한다.

➂ 철재의 용접은 가스용접, 불활성가스, 아크용접, 아르곤가스용접 등의 방법을 사용하고 재료 및 부위별 용접방식의

선택은 설계도면에 따른다.

➃ 모재의 용접면은 용접전의 페인트, 기름, 녹, 수분, 스케일 등 용접에 지장이 있는 것을 제거하여야 한다.

➄ 용접기와 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다.

➅ 용접봉은 해당 한국산업규격에 합격된 것이어야 하고 실제 사용할 위치와 기타 조건에 대하여 제작자가

추천하는 크기와 분류번호를 가진 피복된 용접봉이어야 한다.

다. 볼트접합

➀ 볼트는 나사를 무리하게 조여 손상되지 않도록 하고 정확하게 구멍 속으로 박아야 하며 볼트 박기 중

볼트머리가 손상되지 않도록 해야 한다.

➁ 볼트 조임 전후에 불량볼트의 유무를 검사하고 불량 볼트에 대해서는 적절한 보완 조치를 해야 한다.

➂ 볼트 및 너트와 와셔는 용융 아연 도금한 것이나 스테인리스강이어야 한다.

➃ 와셔는 볼트머리 아래 및 너트 아래에 각각 한 장씩 사용하며 볼트머리와 너트는 정연하게 놓여야 한다.

➄ 볼트 조임은 핸드렌치, 임펙트렌치 등을 이용하여 느슨하지 않도록 적절히 조이며 구조상 중요한 부분에는

스프링 와셔나 잠금기가 붙은 것을 사용하여 풀림을 방지해야 한다.

4. 설 치 사 항

➀ 설치위치는 설계도면에 따르며 감독자의 지시를 받아야 한다.

➁ 시공 전 감독자와 협의 하여 설치 위치와 방향을 확인 한다

➂ 현장에 반입된 부재는 가급적 빠른 시간 내에 설치할 바닥을 다짐하여 평탄하게 며, 공정관리상 불가피하게    장기간

보관할 경우에는 적절한 보관조치를 취해야 한다.

➃ 설치 시에는 수직, 수평이 잘 맞아야 하고 뒤틀림 없이 직선이어야 한다. 볼트등으로 연결, 지지시킨다.

➄ 기초 CON'C는 설계도면 규격이며, 배합비는 건축 및 토목공사 기준한다.

➅ 연결고정부분은 정밀절단, 천공하여 조립한다.

➆ 기둥간견은 도면에 따라 설치하여 구조적 안정성을 이루도록 한다.

➇ 경사면에 부득이하게 설치 시에는 포장후의 상단 높이를 예측하여 기초 부위를 시공함으로써 포장상단에서

의 높이가 설계도면과 동일하게 시공되도록 한다.

➈ 포장구간에 설치 시에는 포장후의 상단 높이를 예측하여 기초부위를 시공함으로써 포장상단에서의 높이가      설계도

면과 동일하게 시공되도록 한다.

3. 벤치

1. 적용범위

본 시방서는 조경시설물 중 휴게쉼터 옥외용 의자에 적용한다.

1. 재 료

1) AL-CASTING 받침

▷ 재  질

․ 알루미늄 합금주물재의 규격은 KSD-2334이며 재질은 AC-4A, AC-7A 생산품 이어야하나 조경, 건축자재는

일반 재질 알루미늄 순도율 88% 이 상품도 가능하다.

․ 형상의 규격은 설계도면과 동일하다.

▷ 도  장

* 분체정전도장 : 에폭시(Epoxy)형과 폴리에스터(Polyester)형 등이 있으나 실내 및 전자부품 등에는 에폭시형이

적합하며 폴리에스터형은 실내외 조경 건축자재에 적합하다.

․ 대형구조물은 불가능하며 별색은 주문 생산하여 사용할 수 있다.

․ 하도는 탈지와 프라이머 작업을 철저히 한다.

∙ 상도는 하도 열처리 후 지정파우다 부착을 한 다음 열처리한다.

∙ 폴리에스터  파우다  코팅도장을  한다.

2) 화강석 받침

▷ 석재는 KS F 2530(석재)에 규정된 것과 동등이상의 품질을 가진 것을 사용하되, 수입 석          재의 경우 공사시방에서 정한 원산지 등급기준에 합격한 것이어야 한다.

▷ 석재의 시공개소·종류·특질·형상·색깔·마감 및 치수, 기타 필요사항은 도면 또는 공사시방          에 따른다.

▷ 석재는 압축강도가 60㎏/㎠ 이상, 흡수율 30% 이하의 것으로 하되, 석재의 종류에 따라          등분포하중 및 집중하중에 대한 안전율 등의 요구조건은 공사시방에 따른다.

▷ 석재는 균열·파손·얼룩 및 흠집 등의 결함이 없고, 가공 마무리한 치수에 부족이 생길 우          려가 없는 것으로 한다. 현장에 반입된 모든 석재의 수량·품질 등에 대하여 담당원의 검          사를 받는다.

▮ 목재

▷ 재  질

․ 설계도서에 지정한 목재수종을 선택 사용한다.

▷ 안정된 압축강도 및 인장강도, 휨강도를 얻기 위하여 목재는 섬유방향으로 제재한다

가급적 변재보다는 내구성이 큰 심재를 이용하여 사용하여야한다

옹이는 내구성과 심미성을 떨어뜨리므로 사용을 가급적 적게하여야 한다.

※ 방부-수종에 따라 방부가 필요치 않은 경우도 있다.

※ 가압식 방부처리 절차(A.C.Q) 구리,아킬암모늄 화합물

▷ 방부된 목재 함수율 15%이하이어야 하며 표면가공과 UV 처리를 거쳐 초내후성 플로오르계 불소수지 도장

처리하여야 한다.

▮ 기타 부재(볼트, 너트)

․ 와샤는 볼트머리아래 및 너트아래에 각각 한 장씩 사용하며 볼트머리와 너트는 정연하게 놓여야한다.

․ 볼트 조임은 핸드렌치, 임펙트렌치 등을 이용하며 느슨하지 않도록 적절히 조인다.

․ 볼트 및 너트와셔는 용융 아연도금한 것이나 스테인레스 강이어야 한다.

․ 기타 자재는 설계 도서에 의해서 실행한다.

2. 제 작

․ 기초CON`C는 설계도면 규격이며, 배합비는 무근 토목공사 기준한다.

․ 석재 또는 포장재는 고정시 STS 셋트앙카로 설치한다.

․ 연결고정부분은 정밀절단, 천공하여 조립한다.