일 반 시 방 서

제1조 적용범위

본 공사는 그 시행 일체를 설계서 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공하여야 하며, 본     시방서 및 설계도에 명시되지 않은 사항은 건설부 제정 각종 표준 시방서를 적용한다.

본 시방서(정부제정 각종 표준 시방서 포함)규정에 없거나 표준시방 해석상 이견이 있을 때는 감독원의 해석 및 지시에 따른다.

본 공사에 관련되는 정부의 제규정 및 공사 도면상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방    서의 일부로 한다.

시방서와 도면이 서로 일치하지 않을 때는 시방서가 우선하며, 시방서나 도면 어느 한 쪽에만 기술되어도 이를 계약조건의 일부로 본다.

제2조 설계도서

도급자는 본 설계도의 제반내용을 숙지하여야 하며, 설계도의 내용을 파악하지 못하여 발생    하는 불이익은 도급자가 책임을 져야한다.

본 설계도에는 누락되어 있을지라도 시공상 당연히 필요하다고 인정되는 경미한 사항은 제    절차에 의한 보고 후 감독원과 합의하여 시행한다.

제3조 현장 대리인 및 현장종사

1. 현장대리인 공사기간 동안 현장에 상주하여 공사에 관한 제반사항에 대하여 감독원과        합의하여야 하며, 부득이하게 현장을 이탈하게 될 경우에는 공사감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로써 감독원의 지시에 순응하여야 하며, 도급자는       이를 책임지고 보장하여야 한다.

3. 공사감독원은 현장대리인을 포함한 도급자의 현장종사원에 대하여 설치현장에 부적합하다고       인정하거나 감독업무수행에 방해가 된다고 인정될 때 당해 종사원의 교체를 지시할 수 있고,       도급자는 이를 즉시 시행하여야 한다.

제4조 공정계획

1. 도급자는 설계도서 및 시방서에 의하여 제작 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 공정표를        제출하여야 한다

2. 도급자는 감독원의 요구가 있을때에는 제작 시행순서 방법, 주요자재 반입계획 및 사용       계획 노무계획 등에 대하여 상세한 실시계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여 그 승인을       받아야 한다.

3. 현행의 실시공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 그때마다 변경실시공정표를 제출하여        승인을 얻어야 한다.

4. 감독원이 실시공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시공정표를

제출하여 승인을 얻어야 한다.

제5조 보고

1. 도급자는 항상 공사진행상황을 계획과 대조하여 주요공종에 대하여 현저히 지연될때는       즉시 그 이유 및 공정의 지연을 회복할 수 있는 공정간 회복대책을 수립하여 감독원에       보고한다.

제6조 시공검사

1. 도급자는 세부공정계획에 따라 공사를 추진하여야 하며, 공사진행이 계획과 차질이 있을시는         그 원인과 대책을 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 도급자는 설계도면 및 시방서와 자재의 사용 및 시공에 대해 감독원이 적정치 못하다고       판단할 때는 재시공 등 필요한 조치를 하고 확인을 받아야 한다.

3. 도급자는 정확한 공정의 파악 및 예측을 위하여 감독원으로부터 요구가 있을시는 세부       공정자료(구체적 공정실적 및 공정자료등을포함)를 제출하여야 한다.

제7조 공사 현장 관리

1. 공사현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기단속, 위생, 화재, 도난 기타의 사고방        지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

2. 도급인은 공사현장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지        않도록 유의하여 시공하여야 한다.

제8조 공사일시 중지

감독원은 다음 사항에 대하여 작업을 일시 중지할 수 있으며 작업중지로 인한 손해는 도급자     부담으로 한다.

1. 도급자는 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

2. 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

3. 기후의 악조건으로 시공에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

제9조 설계변경

공사시행 중 아래와 같은 사항이 발생될 때 설계를 변경할 수 있다

1. 공사 시행중 발주자의 방침 변경으로 일부 공사가 추가 및 삭제, 또는 재료의 규격,          색상 및 형상이 현저히 변경되는 경우

2. 공사시행중에 물량증감이 있을 경우

3. 기타 공사 시행상 불가피 하다고 인정되는 경우

제10조 설계 및 준공도서 관리

공사시행에 사용되는 모든 설계도서는 도급자의 관리규정에 준하여 관리하며, 준공과 동시     준공도를 작성 감독원에 제출하여야 한다.

제11조 공사 후 관리

공사가 완공 되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가 시설물을 제외하고 청소, 정리하여 감     독원의 검사를 받아야 한다.

제12조 도급자의 의무

1. 모든 공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며 도급자는 기술적인 사항에        대하여 책임을 져야한다.

2. 도급자는 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

4. 도급자는 발주자가 서면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지는 공사목적물을       도급자 부담으로 관리하며 그 책임을 진다.

5. 표준이하로 시공된 부분은 감독원이 만족할 때까지 도급자가 대치 또는 복구하여야 한다.

6. 공사 현장대리인은 감독원의 승인없이 공사현장을 이탈할 수 없다.

7. 공사현장대리인 및 현장직원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 감        독원이 교체를 명하였을 때 도급자는 이에 응하여야 한다.

8. 도급자가 본 제작에 대한 제반검사 결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며 이        의를 제기할 수 없다.

9. 본 현장 내에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때는 도급자 부담으로 복구하        여야 한다.

10. 작업지시된 물량은 기간내 처리를 하여야 하며, 지연시 이에 대한 책임을 물을 수 있다.

제13조 감독조치

1. 도급자는 공사의 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인 방법을 감독원과 상호        협의하여야 한다.

2. 시방서 설계도서 및 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공상 당연히 필요하다고        인정되는 것은 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

제14조 공기연장

천재지변 또는 제작용 재료의 국내품귀, 발주자의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때에는     공기연장을 할 수 있다.

차 열 성 도 장  시  방  서

개요

건물 옥상, 외벽 시공

본 시방은 노출형 옥상 지붕의 단열차열 보수공법과 이에 사용되는 단열차열 기능성조성물도료를 이용하는 공사에 적용하며, 아크릴계 수지, 폴리우레탄 수지, 알루미노 실리케이트(Alumino Silicate)를 주성분으로 한 재료로 공사에 필요한 재료, 재료의 취급, 시공면 정리 등의 시공에 대한 제반 사항을 규정한다.

표면처리

바탕만들기

- 기존 시공면이 들뜸, 균열, 변질 등의 하자가 있는 부분은 보수처리하고 깨끗이

청소한다.

- 보수 및 소지된 시공면은 차열성 하도재로 1차 시공하여 바탕만들기를 한다.

- 표면의 요철이 심해 평활성이 떨어지는 소지 및 구도막 위 도장시에는 요철의 산

(높은 부분)과 골(낮은 부분)의 형태로 인해 도막이 균일하게 도장되지 않아 외관

불량(부분별 은폐차이)이 발생되니 평활하게 정리한다.

자재

자재 보관

- 제품의 포장상태는 양호해야 하며, 현장 야적시 습기 또는 물이 침투하지 않도록

유의하여 적재한다. 우천시 비와 습기에 젖지 않도록 필요한 조치를 취하여 적재

한다. 작업도중 용기벽면에 묻어있는 재료를 퍼디훼라를 사용하여 벽면을 긁어 내

린다. 만일 벽면에 묻어있는 여분의 재료가 굳었을 시 절대로 사용해서는 안된다.

- 제품 운반시 포장이 터지거나 흘러내리지 않도록 유의한다. 직사광선을 피하여 서

늘하고 그늘진곳에 보관한다. 동절기에는 실내온도가 0℃ 이하가되지않도록 유지

하여 결빙 되지 않게 주의한다.

- 제품의 포장통에 제조일자를 표시해야 하며 사용기간은 제조일로부터 12개월 이

내로 한다.

제품별 도장 방법

하도

- 바탕처리가 끝난 후 “차열기능성 하도”를 로울러로 소지 표면을 충분히 흡수되도록    도장한다.

- 필요시 희석제를 부피비로 도료량의 최대 20%까지 희석하여 도장한다.

- 부분적으로 도막이 두껍게 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다.

(도막이 두꺼울시 중도와의 부착이 나오지 않을 수 있음)

※주의

- 침투가 어려운 시공면에는 희석제를 50%이상 과량 희석하여 내부로 침투가 용이

하도록 조치하여 사용한다.

중도 알루미나 실리게이트, 진공세라믹, 노화방지제가 포함된 고탄성 아크릴에멀젼수지를 0.55mm 두께로 시공(롤러작업시는 2~3회)

상도

- 상황에 따라 폴리우레탄계 또는 수용성 차열도료를 사용한다.

구 분	제 품 명	도 포 량	도 장 방 법	비 고
하 도	차열기능성 하도	0.25kg	롤러	AJ-COOL BASE
중 도	차열기능성 중도	0.5kg	롤러	AJ-COOL
상 도	차열기능성 상도	0.3kg	롤러	AJ-COOLTOP

도장 시 주의 사항

- 인화성이 강한 제품이므로 작업 중 화기를 반드시 피한다.

- 비, 눈 오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 온도가 낮은 곳(5℃ 이하), 온도가

높은 곳(40℃ 이상)에서는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 중지한

다.

- 소지흡수율 및 도막두께에 따라 광택얼룩, 외관불량이 발생할 수 있으니 소지상태

확인 및 균일한 도막두께로 도장될 수 있도록 주의한다.

- 하절기 도장 시 직사광선을 받는 고온(대기온도 35℃ 이상 및 소지온도 40℃ 이

상) 조건에서는 부풀음, 기포가 발생될 수 있으니 작업을 중지한다.

- 무희석 도장이 가능하나 희석이 필요시 희석제를 사용한다.

- 부분별 은폐차이로 인한 문제 예방을 위해서는 균일하게 전처리 시행 후 도장하

거나 추천도장보다 1~2회 추가하여 도장한다.

- 다공성 소지에 도장 시에는 기포가 발생되며 이를 최소화하기 위해 묽게 희석하

여 얇게 1회 도장 후 본 도장한다.

- 캔 상부에 색분리 및 층분리가 있을 경우 균일하게 혼합 교반하여 사용하시고, 교

반시 도료에 기포가 유입되지 않도록 주의한다.

- 본 제품을 조색 사용 시 내후성저하, 이색현상이 발생 될 수 있으므로 조색사용을 금한다.

- 도료 용도 외로 사용 불가하고 타 도료와 혼합사용을 절대 금한다.

- 과잉으로 도장 시 기포발생, 건조지연, 주름현상, 도막박리 등 문제가 발생되므로

한 번에 너무 두껍게 도장하지 않고 지정된 도막두께로 나누어 도장하되 반복하여

도장할 경우에는 얼룩, 박리, 주름현상 등이 발생되지 않도록 충분히 건조된 것을

확인한 후 도장한다.

- 하도 도장 후 비나 눈으로 인하여 표면의 점착성이 없을 경우나 중도 도장 후 재

도장 간격이 경과된 경우는 중도 표면을 샌딩 처리한 다음 용제로 세척 후 도장한

다.

- 먼지, 기름때, 물기, 곰팡이가 있는 소지 및 상태가 부실한 소지에 도장 시 부착

불량 및 변색이 발생될 수 있으므로 샌딩과 용제세척 등으로 도장면의 이물질을

완전히 제거한 다음 도막의 부착성을 확인한 후 본 도장에 임하시기 바랍니다. 특

히, 소지에 존재하는 곰팡이, 조류 등에 대해서는 완전히 살균 후 소지를 세척하

여 주도록 한다.

- 사용 후 남은 도료는 하수도 및 강물, 토양 등에 버리지 않고 환경부에서 지정한

폐기물 처리업체를 통해 폐기하도록 한다.

- 완전건조가 되기 전 비를 맞으면 외관불량이 발생할 수 있으므로 강수 48시간 전

에는 도장을 금한다.

- 이른 아침, 안개가 심할 경우 도장 면에 수분이 존재할 수 있으니 작업을 피한다.

- 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간(제조

일로부터 12개월)내에 사용한다.

- 소지 및 구 도막 상태에 따라 부착불량이 발생될 수 있으므로 시험도장을 실시하

여 이상 유무 확인 후 본 도장 진행한다.

안전 주의 사항

- 밀페된 장소에서는 충분한 환기장치를 해주어야한다.

- 작업장소에서는 화기 사용을 금한다.

- 시공완료 후엔 보호조치를 하고 충분히 양생을 시킨다.

- 작업중 수지가 피부에 묻었을 경우에는 즉시 헝겊으로 닦아내고 비누물로 씻어준다.

- 작업도구에 묻은 수지는 경화되기 전에 물로 세척한다.