제 1 장  일 반 사 항

제 1 조  총  칙

본 공사는 그 시행 일체를 설계도 및 본 시방서 의해 시공하여야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 감독관의 의견에 따른다.

제 2 조  감독원

1. 감독원이라 함은 공사 전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말한다.

2. 감독원은 다른 법령에 특별한 규정이 있거나 공사계약으로 따로 정한 경우를 제외하고는 공사감독원 복무예규에 따른다.

3. 감독원은 공사의 설계 및 시공을 위한 지도감독의 기능을 행사하는 자로 명을 받은 자이며 수급인에게 통지하여야 한다.

4. 수급인은 공사에 관한 연락, 통지, 보고 시 반드시 감독원에게 경유하여야 한다.

제 3 조  공사공정계획

1. 수급인은 감독원의 요구가 있을 때에는 공사시행순서 ․ 방법, 주요 자재 반입계획 및 사용계획, 노무장비운영계획 등에 대하여 상세한 실시계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

2. 현행의 실시공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 변경실시공정표를 제출하여 승인 받아야 한다.

3. 감독원이 실시공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시 공정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

제 4 조  보  고

1. 수급인은 공사실시상황 및 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사 기성고를 조사하여 지시에 따라 제출하여야 한다.

2. 수급인은 항상 공사 진행 상황을 계획과 대조하여 주요 공종에 대하여 현저히 지연될 때에는 즉시 그 이유 및 공정의 만회대책을 수립하여 감독원에게 보고하여야 한다.

제 5 조  공사 표준시방서 비치

공사에 관련되는 표준시방서는 현장에 언제나 비치하여야 한다.

제 6 조  공사용 가설물

1. 공사용 가설물은 특히 설계도서에 지정된 대로 가설되어야하며 기타 가설물 설치시는 감독원과 협의하여야 한다.

2. 수급인은 공사를 착수하기 전에 감독원이 요구하는 가설물의 강도 및 왜곡도에 대한 계산서를 첨부한 시공 도면을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 모든 가설물은 하중에 견딜 수 있도록 튼튼히 시공되어야 한다.

제 7 조  시공검사

1. 수급인은 세부 공정계획에 따라 공사를 추진하여야 하며, 공사 진행이 계획과 차질이 있을 시는 그 원인과 대책을 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 수급인은 설계도면 및 시방서와 자재의 사용 및 시공에 대해 감독원이 적정하지 못하다고 인정할 때에는 재시공 등 필요한 조치를 하고 확인을 받아야 한다.

3. 수급인은 정확한 공정의 파악 및 예측을 위하여 감독원으로부터 요구가 있을시 세부 공정자료(구체적 공정실적 및 공정자료 등을 포함)를 제출하여야 한다.

4. 수급인은 설계에 반영된 제반 품질 관리시험 및 공사 품질 관리상 필요하다고 인정되는 항목에 대하여 공인된 기관에 관리시험을 의뢰하여야 한다.

제 8 조  공사검사

1. 공사의 기성부분검사, 준공검사는 현장대리인이 받아야 한다.

2. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사원의 지시에 따라야 한다.

제 9 조  시공 후 검사가 불가능한 곳의 준공검사

공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 감독원의 검사를 서면 또는 도면으로 받아두어야 한다.

제 10 조 공사현장 관리

1. 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

2. 공사시공도중 수급인은 감독원의 허가 없이 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 해를 끼칠 만한 시공방법을 써서는 안 된다.

3. 공사현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난 기타의 사고 방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

4. 수급인은 공사현장의 일반통행인이 보기 쉬운 장소에 공사명, 공기, 발주자명, 공사수급 인명 등을 소정양식에 표지판을 설치하여야 한다.

5. 수급인은 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

제 11 조  공사용 장비 및 기계기구

공사용장비 및 기계기구는 예정공정표에 나타난 작업량 이상의 용량 및 수량을 보유하여 감독원에게 그수량, 성능 및 배치계획서를 제출한다.

제 12 조  안전조치

1. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분히 주의하여 유사시에 대한 사전 대책을 강구하여야 하며, 유사시 피해를 최소한으로 할 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

2. 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직 계획, 점검 훈련 등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독원의 승인과 검사 받아야 한다.

3. 공사착수 전 보안시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

가. 출입금지구역 설정

나. 도로의 교통제한 또는 금지

다. 폭약 및 위험물 위급에 대한 제반표시 및 취급관리

라. 전기, 하수도, 통신 등 중요 시설에 대한 보호

마. 위생적인 음료수의 확보

바. 위생적인 변소와 배수시설

사. 기타 필요한 사항

4. 도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 다음 요령에 의하여야 한다.

가. 교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등은 감독원을 경유하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

나. 수속완료 후 표지, 지시표등 필요한 보안시설을 완료하여 검사를 받은후가 아니면 교통제한을 실시할 수 없다.

다. 교통제한기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고 교통제한 중에 교통장애를 피하는 공법을 취하여야 한다.

5. 작업장 내에서는 안전모를 써야 한다.

6. 공사장에는 구급약을 상비하여야 하고 또 공사장의 크기와 위험성에 따라 의무실을 두는 것을 원칙으로 한다.

7. 공사 시공 중에는 인접해 있는 가설 구조물 또는 교통기관에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

8. 공사 시공 중에는 일반인의 교통․수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 조치를 강구하여야 한다.

제 13 조  사고의 보고

토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은, 그러한 사고발생의 징조를 발견 하였을 때는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고 하여야 한다.

제 14 조  제법규 준수

1. 공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 직업안정법, 재해구호법 기타관계법규 등을 반드시 준수하여야한다.

2. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임 하에 이루어지도록 하고, 사용하는 전노무자의 행위에 대한 모든 책임은 수급인에 있다.

제 15 조  작업시간

1. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장․단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때는 미리 감독원의 승인을 받는다.

2. 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장 ․ 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독원이 인정할 때에는 수급인은 그 지시에 따라야 한다.

제 16 조  사진촬영

수급인은 공사시행에 대한 기록사진을 천연색 4×5인치 크기로 2부 작성하여 준공 시 사진첩으로 납부한다.

제 17 조  기성고 작성

수급인이 기성검사 요청을 할 때에는 요청일 10일 전에 공사감독원을 경유하여 재출한다.

제 18 조  공사 일시 중지

감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며 공사중지로 인한 손해는 수급인 부담으로 한다.

1. 수급인이 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

2. 공사종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

3. 공사종사원의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

4. 관련된 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

제 19 조  설계변경

1. 현지 여건이 설계내용과 현저한 차이가 있을 때

2. 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을 때

3. 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 채취량, 운반거리의 변경이 있을 때

4. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을 때

5. 주요자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등이 변동이 있을 떄

6. 감사기관의 지적이 있을 떄

7. 기타 감독원이 타당하다고 인정할 때

제 20 조  설계 및 준공도서 관리

공사시행에 사용되는 모든 설계도서는 수급인의 관리규정에 준하여 관리하며 준공과 동시에 준공도를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

제 21 조  준공 검사

1. 수급인은 준공상황을 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공계에 첨부 감독원에게 제출한다.

2. 준공검사에 필요한 모든 경비는 수급인 부담으로 한다.

제 22 조  공사 후의 관리

공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가 시설물을 제거하고 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

제 23 조  수급인의 의무

1. 모든 공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며 수급인은 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

2. 수급인은 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

3. 수급인은 국가기술 자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 한다.

4. 수급인은 발주자가 서면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사목적물을 수급인 부담으로 관리하며 그 책임을 진다.

5. 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 감독원이 만족할 때까지 수급인이 대체 또는 복구하여야 한다.

6. 현장대리인은 감독원의 승인 없이 공사현장을 이탈할 수 없다.

7. 현장대리인 및 현장직원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 감독원이 교체를 명하였을 때 이에 응해야 한다.

8. 수급인이 본 공사에 대한 제반 검사 결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며 이의를 제기 할 수 없다.

9. 본 공사시공 지구 외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때는 수급인 부담으로 복구하여야 한다.

제 24 조  이의신청

1. 수급인은 감독원의 지시 혹은 결정이 계약범위 이외라고 인정될 때에는 서면으로 10일전에 감독원에게 제출하여야 하며 이 때 공사를 중지하여서는 안 된다.

2. 소정의 기간 내에 감독원에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 최종적이고 결정적인 것으로 인정한다.

제 25 조  감독조치

1. 수급인은 공사의 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인 방법을 감독원과 상호 협의 하여야 한다.

2. 시방서 설계도 및 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공 상 당연히 필요하다고 인정되는것은 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

제 26 조  공기연장

1. 천재지변 또는 공사용 재료의 국내품귀, 발주자의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

2. 공사기간 중 강우일수가 과거 5개년 평균 강우일수보다 많아 공사에 막대한 지장을 주었을 때

제 2 장  전 정 공

제 1 조  용어정의

전정은 수목의 활착과 녹화량의 증가를 목적으로 수목의 미관, 수목생리, 생육 등을 고려하면서 가지치기와 수형을 정리하는 작업을 말한다.

제 2 조  전정종류

1. 약전정 : 수관내의 통풍이나 일조량을 고려하여 수목의 생육상태를 건전하게 하기위해 밀생된 부분을 솎아내는 솎음전정을 하거나 도장지, 하향지, 병충해 피해지 등을 잘라내 수형을 다듬는 전정

2. 강전정 : 굵은 가지의 솎아내기 및 장애지 베어내기 등 강도의 전정을 실시하여 빠르게 수형을 교정하는 전정

제 3 조  전정시기

동절기 전정은 수형을 잡아주기 위한 골격 전정으로 수목의 휴면기간인 12월～3월사이 실시하는 것이 가장 바람직하며, 그 이유는 수목에 전정으로 인한 스트레스를 가장 줄이는 방법이기 때문이다.

제 4 조  전정방법

1. 수고를 낮추고자 할때는 각 가지마다 전정하여 전체적인 수관높이는 균일하게 한다.

2. 속가지는 절대 일률적으로 자르지 않고, 전체적인 수형, 수관상태, 조도, 경합시설물 등을 고려하여 제거할 가지와 키울 가지를 선택한 후 제거할 가지를 신속히 잘라낸다.

3. 보도측 건축물의 건축외벽에서 수관끝이 1.5m정도의 이격거리를 확보토록 한다.

4. 도로시설물(신호등, 교통표지판 등)을 가리는 가로수는 도로시설물 전․후방 50m정도에서 수형이 파괴되지 않는 범위 내에서 도로시설물을 가리지 않게 전정한다.그러나, 도로쪽 가지는 절대 가지중간을 일직선으로 자르지 않아야 한다.

5. 동계전정은 수형을 잡아주기 위한 골격전정으로 수목의 휴면기간에 실시하며, 병든가지ㆍ교차지ㆍ내향지․평행지․하지․맹아지 등을 잘라낸다.

6. 리콤의 법칙에 따라 수간과 주지, 주지와 부주지, 부주지와 아주지사이의 분지각도는 30°～60°정도로 한다.

7. 나무의 생장속도를 억제하거나 수형의 균형을 위하여 필요이상으로 길게 자란 가지는 마디 위 전정을 해야하는데, 그 방법은 가지의 바깥눈 7～10mm위쪽에서 눈과 평행한 방향으로 비스듬히 잘라야 한다.

8. 굵은 가지의 전정은 다음에 생장할 수 있는 눈을 하나도 남기지 않고 기부로부터 바싹 가지를 자르거나 줄기의 길이는 줄이는 방법으로 수종, 수형 및 크기 등을 고려하여 제거한다.

9. 굵은 가지를 전정할 때는 가지깃을 따라 전정하여 지융부가 피해가 없도록 하여야 하며, 또한 가지깃 위를 잘라 가지그루터기가 발생하지 않도록 해야 한다.

10. 활엽수의 가지를 수간과 평행하게 자르는 평절은 절대로 하여서는 안된다.

11. 작은 가지의 전정은 마디의 바로위 눈이 나온 부위의 상부로부터 반대편으로 경사지게 절단한다.

12. 솎음전정을 실시할 때에는 전체적인 수형, 가지와 가지의 분지각도 등을 고려하고, 앞으로 가지가 자랄 것을 미리 예상하여 눈 바로 위에서 전정하는 것을 원칙으로 하며, 다른 가지들과의 관계를 고려하여 상향지나 평행지가 되지 않도록 한다.

13. 일반적인 전정 시 눈의 위치에 따라 상향지․하향지․평행지가 되므로 평행지가 될 수 있도록 남겨지는 끝쪽의 눈은 옆을 향한 것을 남긴다.

14. 여러 가닥의 맹아지가 나온 경우 그 중 가장 세력이 좋은 것 한 두개를 남기고 다 제거한다.

제 5 조  전정순서

1. 나무 전체를 충분히 관찰하고 전정할 목표 가지를 선정한다.

2. 아름다운 수형에 방해를 주는 큰 가지부터 전정한다.

3. 우선 수관 위쪽에서부터 아래쪽으로 전정하고, 수관 밖에서부터 안쪽으로 향해 잘라나간다.

4. 가지는 먼저 굵은 가지를 먼저 전정하고, 그 다음에 가는 가지를 자른다.

5. 직경 15cm이상의 굵은 가지를 전정하였을 때 상처부위에 목재부후균이 침투하지 못하도록, 살균제를 도포한다.

제 6 조  대상 수목의 전정대상 부위는 다음의 그림과 같다

1. 움돋이(지제부 맹아지) 및 줄기 맹아지는 외관이 상당히 나빠지고 더욱더 수세를 약화시키므로 전정해야 한다.

2. 교차지는 1개의 가지가 다른 주지에 얽혀 붙은 듯한 모양으로 된 것으로, 수형을 흐트러트리고 미관을 손상시키기 때문에 전정해야 한다.

3. 도장지(徒長枝)는 일직선으로 급하게 자라며, 길지만 조직적으로 연약하기 때문에 전부 또는 일부를 제거해야 한다.

4. 역지(逆枝)는 수종 고유의 성질을 거역하여 역의 방향으로 신장하는 가지로, 수형을 흐트러트리기 때문에 전정해야 한다.

5. 내향지는 나뭇가지의 내부에 있는 약한 잔가지로, 대부분은 생장할 가망이 없기 때문에 전정해야 한다.

6. 입지는 수간에 대해 수직으로 자라는 약한 가지로 수형을 흐트러트리므로 전정해야 한다.

(은행나무 목표수형)

제 7 조  전정시 안전관리

1. 수급인은 매일 전정작업 전 전정 작업자를 대상으로 안전교육을 실시해야 한다.

2. 수급자는 매일 가로수 전정작업 전 안내판을 설치하여야 하고, 교통체증이 발생하지 않도록 출․퇴근 시간대(오전 8시～9시, 오후 6시～7시)를 피하여 작업하여야 한다.

3. 사업이 마무리된 후에는 반드시 당일 폐기물을 깨끗이 처리하여 보행자 및 차량이 안전하게 통해할 수 있도록 하여야 한다.

4. 가로수 전정공이 전정 작업 시에는 반드시 안전모와 안전벨트 등 안전장비를 착용하도록 하여야 하며, 사업당일 강우 또는 강설시는 안전사고의 위험이 높으므로 전정작업을 금한다.

5. 수급자는 고소작업차․동력톱 등 장비를 작업전 충분히 점검하여 고소작업으로 인한 추락사고를 사전에 방지하여야 한다.

6. 전정한 부산물을 낙하할 때는 인적․물적피해가 발생하지 않도록 현장대리인과 사전에 잘 맞추어 낙하해야 한다.

7. 상기와 같은 안전사고 발생시는 모든 책임은 수급자가 진다.

제 8 조  임목폐기물 운반

1. 수급인은 사업현장에서 배출되는 임목 폐기물이 「폐기물관리법」시행령 제2조 제9호에 의하여 적법하게 처리하여야 하며, 작업전 처리대책을 수립하여 처리하여야 한다.

2. 전정작업으로 인해 발생되는 임목폐기물은 반드시 당인 반출하여야 한다.