청사 네트워크 장비 구매시방서

Ⅰ.  구   매   설   명   서

Ⅱ.  일   반   시   방   서

Ⅲ.  특   별   시   방   서

2020. 3.

	대구광역시 서구
	자치행정국 문화홍보과

Ⅰ. 구 매 설 명 서

1. 건  명 : 청사 노후 네트워크 장비 교체에 따른 L2스위치 등 구매

2. 납 품 장 소

○ 대구광역시 서구청 2층 정보통신실

3. 사 업 목 적

○ 내구 연한이 도래한 청사 노후 네트워크 장비의 교체에 따른 L2스위치         등의 구매를 통하여 통신장애 발생에 대하여 선제적 예방조치를 도모         하고 구정 정보통신 서비스의 무결성을 도모하고자 함

4. 구매 내역

○ L2스위치(24포트) 17대

○ L2스위치(48포트) 21대

○ 광모듈 (1G) 84대

5. 납 품 기 한 : 계약 체결일로부터 50일 이내

Ⅱ. 일 반 시 방 서

1. 목    적

본 시방서는 서구청의 청사 노후 네트워크 장비 교체 계획에 관하여 계약상대자가 사업을 수행함에 있어 지켜야 할 일반적인 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

가. 본 건을 시행함에 있어서 별도 특기 사항을 제외하고는 본 시방서를

따라야 하며, 본 시방서와 특별시방서의 내용이 상이한 부분은 특별시방서를	적용한다.

나. 기타 시방서에 명시되지 않은 사항은 서구청의 해석에 따른다.

3. 계약범위

구입장비(물품구매내역서)의 납품 목적을 달성하기 위한 모든 과정의          제반사항을 계약범위로 한다.

4. 참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및             동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격을 갖추고 국가종합전자조달          시스템 입찰참가자격 등록규정에 의하여 반드시 G2B분류번호(10자리           4322261201, 네트워크스위치)로 등록한 업체여야 한다.

나. 원활한 업무 협의를 위해 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 본사(주된 영업소)가         대구광역시 내에 소재하고 있는 업체여야 한다.

다. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법         시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격 요건을 구비하고 국가종합전자조달

시스템(www.g2b.go.kr) 등록업체로서 제조사가 발행하는『제품공급 확약서

및 기술지원 확약서』를 제출할 수 있는 업체여야 한다.

라. 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업자로서, 소프트웨어산업 진흥법           제24조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스사업, 업종코드: 1468)로         신고한 업체여야 한다.

5. 제출서류

계약상대자는 아래의 관련 서류를 반드시 제출하여야 한다.

가. 계약 시 제출서류

1) 제조사가 발행하는 제품(정품)공급 및 기술지원(A/S) 확약서 각 1부

나. 착수 시 제출서류(계약 후 7일 이내)

1) 착수계 1부

2) 납품물품 명세서(계약단가 명시) 1부

3) 보안서약서

다. 납품 완료시 제출서류

1) 완료계 1부

2) 보안 확약서

3) 관리자/사용자 매뉴얼 (CD포함) 및 한글 제품 사용설명서 각 1부

4) 납품 사진 대장 1부

6. 적용법규 및 기술기준

장비납품은 아래규격을 적용 준수한다.

가. 행정정보기술체계표준 정보통신망(LAN, WAN) 표준규격

나. 국가정보통신보안 기본지침

다. 정보화촉진기본법 및 정보통신망 이용촉진등에 관한 법률

라. 국제표준화기구(ISO) 및 한국산업표준규격(KS)

마. 전자정부법 및 행정안전부 정보통신보안업무규정

바. 기타 관계법규 및 고시 등

7. 계약자 준수사항

가. 계약상대자는 신의와 성실의 의무로 계약을 이행하여야 한다.

나. 기타 계약 불이행 시 발생하는 모든 책임은 계약상대자에게 있는 것으로         한다.

다. 계약상대자는 본 계약 수행 시 사용되는 기자재중 상표권, 특허권,           지적재산권 등의 침해로 발생되는 모든 소송 ․ 배상으로부터 발주자를

보호함은 물론 이에 대한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

라.계약상대자는 안전수칙을 준수해야 하며 작업 중 발생되는 일체의 재산         상, 신체상의 사고에 대하여 계약상대자가 모든 책임을 진다.

마.계약상대자는 본 시스템을 납품함에 있어 관계법령 및 규정에 위반됨이

없어야 하며 제반법규 규정에 위배될 경우 일체의 책임을 진다.

바.계약상대자는 본 사업과 관련하여 습득된 모든 행정정보(망구성도, IP,

주요 보안관련 자료 등)를 일체 유출 또는 누설하여서는 아니되며,

유출 또는 누설 시에 보안업무규정에 의한 민․형사상의 어떠한 처벌도

감수하여야 한다.

8. 납품

가. 장비의 납품은 계약기간 내에 각 종류 별로 시험운영을 거쳐 일반․특별

시방서 상에 명시된 기능이 정상운영이 확인되었을 때 인정한다.

특별히 명시되지 않은 사항은 감독관의 지시에 따라야하며, 시방서에          이의가 있을 경우에는 서구청의 해석에 따른다.

나. 계약상대자는 제시규격 이상의 제품을 계약기간 내(계약일로부터 50일)

우리구가 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

다. 장비의 납품에 필요한 부대비용 및 추가비용외 납품 과정에서

발생되는 행정적, 기술적 제반비용과 그 문제처리는 계약상대자의 부담으로 한다.

라. 계약상대자는 납품된 장비와 동일한 제품을 예비 장비로 확보하여야 하                 며, 물품파손이나 시험운용 중 장애발생시 또는 품질보증기간 내 납품한

장비에 3회이상 반복 장애 발생 시 지체없이 신규장비로 교체하여야 한다.

9. 시험 및 검수

가. 검수의 대상범위는 본 시방서에 의한 장비의 납품된 시스템의 기존 장비들과의

호환 여부에 대한 확인 과정을 포함하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한	경우 계약상대자는 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인 과정을 통하여	입증하여야 한다.

나. 발주처가 선정 제품에대한 시험가동을 실시하여 기존 장비와의 호환 및        정상작동 여부를 확인하고, 그 결과 문제가 없을 경우 계약상대자는          검수 요청을 할 수 있으며 시험가동 시 발견되는 장애나 불합리한 문제점,        시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

다. 계약상대자는 일반․특별 시방에서 명시한 사항에 대한 자체 시험결과를

검수 시 감독관에게 제출하여야 한다.

라. 최종 검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자

발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주자의

요구에 따라 계약상대자는 납품한 모든 장비를 철거 및 회수하여야

하며 그 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

10. 감독의 사전 승인

계약상대자는 제품납품 및 본 계약 이행에 필요한 모든 작업의 시행 및

기타 이에 부수되는 일체의 절차를 작업 전 감독관에게 계획서를

제출하여 반드시 감독관의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

11. 보안 일반사항

가. 장비납품 중 필요한 대외보안 유지에 차질이 없도록 하며, 보안

준수 사항에 관계된 손해배상, 책임 등 모든 사항은 서구청의

보안 규정에 따른다.

나. 장비납품 중 취득한 비밀에 대하여 대외보안을 유지해야 하며,

사업 완료 이후에도 비밀유지에 대한 책임을 져야한다.

12. 안전관리 및 재해방지

가. 계약상대자는 현장 종사자에게 사전 안전교육을 실시하여야 한다.

나. 장비납품에 필요한 부대비용은 전액 계약상대자가  부담하며 장비 납품           시 안전사고와 관련한 민․형사상 책임 및 납품 과정에서 발생되는 일체의           행정 ․ 기술적 문제 처리는 계약상대자가 책임져야 한다.

13. 하자보증 및 유지보수

가. 납품 장비의 무상 하자보증 및 유지보수 기간은 검수 완료일로부터

1년 이상으로 하며, 별도 무상 보증기간 지정 물품에 대해서는 그에 준한다.

나. 보증기간 중 장애발생시 장애 통보를 받은 후 1시간이내 착수하여

조속히 교환하여야 하며, 통보 후 4시간 이내에 교환이 곤란한  경우에는

동급이상의 장비로 신속히 대체하여야 한다.

다. 사용자의 고의 및 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 검수 완료일로부터

품질보증 기간중 발생하는 모든 하자에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

14. 기 타

가. 본 시방서에 표기되지 않은 불분명한 부분은 『지방자치단체를

당사자로 하는 계약에 관한 법률』등 관계법령 및 규칙에 따르며,

그 외의 부분은 일반계약 관례에 준한다.

❍ 발주자와 계약상대자간 법적 분쟁 발생 시 소송 관할법원은                   발주처의 주소지를 관할법원으로 한다.

❍ 시방서에 명시되지 아니한 사항이라도 관계법령이 있을 시

관계법령을 적용한다.

나. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정

하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여

관리 ․ 운영상 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

Ⅲ. 특 별 시 방 서

1. 적용범위

○ 본 시방서는 네트워크 장비 납품에 대한 기술사항에 대하여 규정한다.

2. 납품장소

○ 대구광역시 서구청 2층 정보통신실

3. 장비납품 시 유의사항

가. 구정 통신망 운용의 안정성을 고려하여 시장에 검증된 제품으로 최상의

제품으로 납품하여야 한다.

나. 우리구 기존 시스템과 완벽하게 연동·호환되어야 한다.

다. 납품 장비는 최신 Version의 OS로 설치되어야 한다.

4. 세부 규격서

가. 총괄내역

품 목	규 격	수 량	비 고
1. L2 스위치 (24포트)	- 24 ports RJ-45 10/100/1000 Base-T PoE+ 지원 - 4 SFP Ports를 통한 1GE Uplink 지원 - PoE(802.3af) 및 PoE+(802.3at) 전원 공급 (포트 당 30W,전체 최대 740W) 지원 가능	17EA
2. L2 스위치 (48포트)	- 48 ports RJ-45 10/100/1000 Base-T PoE+ 지원 - 4 SFP Ports를 통한 1GE Uplink 지원 - PoE(802.3af) 및 PoE+(802.3at) 전원 공급 (포트 당 30W,전체 최대 1440W) 지원 가능	21EA
3. 광 모듈 1G	- 멀티모드(Short wavelength 1000Base-SX) 광섬유 지원 - LC-Type Connectors 지원 - Input Voltage : 최소 3.1V ~ 최대 3.5V - 제조사 정품 제공	84EA
합 계		122EA

나. 세부규격

품 명	L2 스위치 (24포트)
물품번호	1	수 량	17	단 위	EA
규 격	- 24 ports RJ-45 10/100/1000 Base-T PoE+ 지원 - 4 SFP Ports를 통한 1GE Uplink 지원 - 128 Gbps 이상의 대역폭 및 95 Mpps 이상의 packet 처리량 지원 - 4GB DRAM 이상 지원 - PoE(802.3af) 및 PoE+(802.3at) 전원 공급 (포트 당 30W – 전체 최대 740W) 지원 가능 - Jumbo Frame 지원(9198 bytes), IPv6 Management 지원 가능 - 32,000개 이상 MAC Address 지원 - 14,000개 이상의 Route 지원 - 최대 4,094개 이상의 VLAN 지원 - 보안기능 - Port Security : MAC주소 변조 공격 방어, 허용 MAC주소 사전 정의 - DHCP Snooping : 위조 DHCP 서버의 서비스 방지 기능 - Dynamic ARP Inspection (DAI) : ARP spoofing 공격 방지 기능 - IP Source Guard (IPSG) : DHCP 환경에서 IP변조 및 임의세팅 방지기능 - Layer2, PVLAN, Routed Access (RIP, OSPF ), PBR, PIM Stub, Multicast 지원 - 관리 기능 - Web UI, Bluetooth, CLI를 통한 장비 관리 - Telnet, SSH, Remote Monitoring(RMON), SNMPv2/3 지원 - 장비 관리를 위한 Ethernet/USB Console 및 Management Port 지원 - Layer 2 Traceroute, sflow 또는 Netflow, RADIUS, TACACS+ 지원 - SPAN 및 RSPAN : 포트 미러링 및 리모트 포트 미러링 지원 - 기 타 : - 국내 형식승인 인증 제품 - 외형은 19"표준 Rack에 Mount가 가능하여야 하며, Rack Mount Kit도 함께 제공되어야 한다. ※ 장비 및 부품의 Crack 과 Gray 제품을 납품하는 것을 방지하며, 제조사로부터 정 품과 유지보수를 확인할 수 있는 서류를 반드시 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

품 명	L2 스위치 (48포트)
물품번호	2	수 량	21	단 위	EA
규 격	- 48 ports RJ-45 10/100/1000 Base-T 지원 - 4 SFP Ports를 통한 1GE Uplink 지원 - 176 Gbps 이상의 대역폭 및 130 Mpps 이상의 packet 처리량 지원 - 4GB DRAM 이상 지원 - PoE(802.3af) 및 PoE+(802.3at) 전원 공급 (포트 당 30W – 전체 최대 1440W) 지원 가능 - Jumbo Frame 지원(9198 bytes), IPv6 Management 지원 가능 - 32,000개 이상 MAC Address 지원 - 14,000개 이상의 Route 지원 - 최대 4,094개 이상의 VLAN 지원 - 보안기능 - Port Security : MAC주소 변조 공격 방어, 허용 MAC주소 사전 정의 - DHCP Snooping : 위조 DHCP 서버의 서비스 방지 기능 - Dynamic ARP Inspection (DAI) : ARP spoofing 공격 방지 기능 - IP Source Guard (IPSG) : DHCP 환경에서 IP변조 및 임의세팅 방지기능 - Layer2, Routed Access (RIP, OSPF) PIM Stub, Multicast, VRRP 지원 - 관리 기능 - Web UI, Bluetooth, CLI를 통한 장비 관리 - Telnet, SSH, Remote Monitoring(RMON), SNMPv2/3 지원 - 장비 관리를 위한 Ethernet/USB Console 및 Management Port 지원 - Layer 2 Traceroute, sflow 또는 Netflow, RADIUS, TACACS+ 지원 - SPAN 및 RSPAN : 포트 미러링 및 리모트 포트 미러링 지원 - 1000BASE-SX SFP transceiver module 2EA 포함 - 기 타 : - 국내 형식승인 인증 제품 - 외형은 19"표준 Rack에 Mount가 가능하여야 하며, Rack Mount Kit도 함께 제공 되어야 한다. ※ 장비 및 부품의 Crack 과 Gray 제품을 납품하는 것을 방지하며, 제조사로부터 정 품과 유지보수를 확인할 수 있는 서류를 반드시 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

품 명	광 모듈 1G
물품번호	3	수 량	84	단 위	EA
규 격	- 멀티모드(Short wavelength 1000Base-SX) 광섬유 지원 - LC-Type Connectors 지원 - 850nm Wavelength 지원 - 멀티모드 광섬유 : 50(500MHz)micron 光Core 사용시 최대 550m 연결 지원 62.5(200MHz)micron 光Core 사용시 최대 275m 연결 지원 - hot-swappable input/output 지원 - 앞측이 핸들형의 SFP-GBIC Type - Dimensions (H x W x D): 8.5 mm x 13.4 mm x 56.5 mm - Input Voltage : 최소 3.1V ~ 최대 3.5V - 제조사 정품 제공