물 품 규 격 서

I. 구매내역 및 수량

G2B분류번호	품목번호	품 명 및 규 격 서	단 위	수 량
41111613		토탈스테이션 전자평판	SET SET	1 1

II. 장비별 세부 사양서

1. 토탈스테이션

한국국토정보공사의 랜디고 S/W를 이용하여 토탈스테이션의 제어가 가능하여야 한다.

○ 사 양

1) 자동 추적/ 자동 시준/ 모터

자동 시준 기능               : 있음.

자동 추적 기능               : 있음.

모터 방식                    : 초음파 모터에 의한 다이렉트 드라이브

최대 회전속도/자동추적속도   : 180°/sec 20°/sec

자동추적 범위                : 1.3~1000m(프리즘),1.3m~700m(컴팩트 프리즘)

2~600m(360°프리즘), 1.3~500m(미니폴프리즘)

자동시준 범위                : 1.3m~1000m(프리즘), 1.3m~700m(컴팩트 프리즘)

2~600m(360°프리즘), 1.3m~500m(미니폴 프리즘)

5~50m(반사시트타겟)

정반 시준 거리               : 2~300m

(RC핸들장착+RC-PR5사용시)

2) 망원경부

크기	: 142mm

유효경	: 38mm

배율	: 30×

분해능	: 2.5″

시계	: 1°30′ (26m/1,000m)

최단 초점거리	: 1.3m

포커싱 나사 기어비	: 1단

3) 측각부	: 광전식 앱솔루트 엔코더 스캐닝 방식

단위	: 도,분,초 / Gon / Mil 선택

최소 표시	: 0.5″, 1″

정밀도	: 1″

자동 2축 보정기구	: 보정범위 ±6′

표시 디지털/그래픽 선택가능

4) 측거부	: 동축형 레이저광 변조식 위상차 측정

레이저 등급 Class 3R

광원	: 적색 레이저 다이오드, 690mm

무타겟	: 0.3m~1000m(기상 조건 양호시)

반사 시트 타겟 (RS90N)	: 1.3m~500m

미니폴프리즘(OR1PA)	: 1.3m~500m

컴팩트 프리즘(CP01)	: 1.3m~2,500m

1소자 프리즘(AP01)	: 1.3m~5,000m (최대 6,000m)

3소자 프리즘(AP01)	: 1.3m~6,000m (최대 10,000m)

단위	: Meter/Feet/US feet 선택

최소표시      정밀/고속측정	: 0.0001m

트래킹	: 0.01m

최대 사거리 표시	: 7680m (무타겟:768.000m)

정도       무타겟(정밀)	: 0.3~200m ±(2+2ppm×D)mm

: 200~350m ±(5+10ppm×D)mm

: 350~1000m ±(10+10ppm×D)mm

무타겟(고속)	: 0.3~200m ±(6+2ppm×D)mm

: 200~350m ±(8+10ppm×D)mm

: 350~1000m ±(15+10ppm×D)mm

프리즘(정밀)	: ±(1+2ppm×D)mm

프리즘(고속)	: ±(5+2ppm×D)mm

반사시트타켓(정밀)	: ±(3+2ppm×D)mm

반사시트타켓(고속)	: ±(5+2ppm×D)mm

측정시간      정밀모드	: 0.9초 이하(첫회 1.5초 이하)

고속모드	: 0.6초 이하(첫회 1.3초 이하)

자동추적	: 0.4초 이하(첫회 1.3초 이하)

5) 가이드 라이트

광원	: 적색LED(626nm), 녹색LED(524nm)

사용범위	: 1.3 ~ 150m 이내

가이드라이트 범위	: 상하좌우 ±4°

분해력	: 4‘ (약 0.12/100m)

밝기	: 3단계 조절 가능

6) 인터페이스

내부 메모리	: 1GB (설치 프로그램 포함)

외부 메모리	: USB 플래시 메모리 (최대 32GB)

데이터 통신	케이블	: RS-232C 규격준거, 최대 38,400bps

USB	: USB Ver.1.1 (Host/Client)

블루투스	통신방식	: FHSS

모듈	: GFSK

주파수	: 2.402~2.48GHz

등급	: Class 1

통신범위	: 최대 600m

인증	: 선택가능

7) 전원

내장배터리	: 충전식 Li-ion 배터리 BDC70

작동 시간	: 약 4시간(자동측정/자동시준 사용시)

8) 일반

OS	: Windows Embedded Compact 7

디스플레이	: 4.03인치 WVGA TFT컬러 액정, 터치 패널,                                                 백 라이트 조정 기능

키보드	: 24keys, 백라이트 탑재

트리거 키	: 있음(우측면)

원기포 감도	: 10‘/2mm

전자 기포           그래픽	: 6′

디지털	: ±6‘30“

구심	이미지	: 정립 실상, 배율

배율	: 3×

최소거리	: 0.5m

레이저 구심	: 적색 레이져 다이오드 635±10nm

정확도	: 1mm 이하

직경	: 3mm 이하

레이저 포인터 기능	: ON/OFF(선택가능)

작동온도	: -20 ~ 50℃

보관온도	: -30 ~ 60℃

방수, 방진 등급	: IP65(IEC60529:2001)

기계고	: 192.5mm

Size(양면 디스플레이, 핸들부착)	: 212(W)×195(D)×355(H)mm

무게(배터리, 핸들 포함)	: 5.8kg

9) 현황처리프로그램

- 모든 메뉴의 한글화로 초보자도 쉽게 조작할 수 있어야 한다.

- 토탈스테이션과 GPS등으로 측량한 현황작업 데이터를 바탕으로 설계를 할 수 있으며

필요 시 사용자 임의의 편집이 가능

- 현재 가장 많이 운용되고 있는 기존의 Auto CAD를 바탕으로 구동되는 프로그램으로

AutoCAD와 완벽한 호환이 가능하며 사용방법이 유사하여 사용자가 쉽게 사용할 수

있어야 한다.

- AUTO CAD2013까지 호환까지 가능할 것

- 모든 AUTO CAD명령어의 사용이 가능하므로 AUTO CAD로 사용하면서 추가로

여러 설계의 기능을 이용할 수 있어야함.

- 광파측정기용 프로그램과 연계해서 사용이 가능하고 sdr파일을 바로 작업에 이용할 수

있어야 한다.

- 각종 심볼 및 여러 가지 기호들을 삽입할 수 있어야 한다.

- 프로그램 인증방식으로 별도의 LOCK KEY가 필요 없어야 한다.

10) 광파측정기용 프로그램

- 모든 메뉴의 한글화로 초보자도 쉽게 조작할 수 있어야 한다.

- 입출력 데이터는 dxf, shp, dxi, csv 및 sdr 형식의 파일이 호환 가능해야 한다.

- USB 메모리 스틱을 이용한 데이터 입출력이 가능해야 한다.

- 별도의 출력된 결과 데이터는 별도의 변환과정 없이 엑셀로 편집 가능해야 한다.

- 프로그램의 모든 기능 메뉴는 아이콘화 되어 초보자도 기능별 식별이 용이해야 한다.

- 저장된 측점 데이터는 내장 메모리와 USB 사이에서 쉽게 이동이 가능해야 한다.

- ToatlStation을 활용한 좌표측정이 가능해야 하고 측정시 수치지도를 바탕에 열어

사용 가능해야 한다.

- 수치지도의 등고선을 이용한 삼각망 작성이 가능해야 한다.

- 광파측정기로 측정한 데이터를 열어 삼각망을 작성 하고 삼각망을 이용한 등고선

작성이 되어야 한다.

- 도로 평면선형, 종곡선, 편구배등 입력이 가능해야한다.

- 도로선형을 이용한 좌표조회, 좌표를 이용한 STA조회, STA를 이용한

좌표조회가 가능해야 한다.

- 좌표를 활용한 교차점, 직교점, 면적, 측점 간 등분기능 등이 가능해야 한다.

- 선택 레이어 삭제, 선택 객체 삭제 등이 가능해야 한다.

- ToatlStation과 GPS데이터를 열어 선연결, 코드별 연결 등이 가능해야 한다.

- 기계점 설정, 미지점(후시점) 설정 ,좌표측량

- 수치지도 및 지적도 열기

- 심볼 입력기능

- TotalStation, GPS데이터, 디지털레벨 데이터 열기 가능

- 삼각망 작성 및 등고선 작성 가능

- 간단한 종횡단그리기 기능이 있어야 한다.

- 도로선형 입력기능

- 도로 좌표조회, STA로 좌표조회, 좌표로 STA조회 기능

- 좌표계산, 건물작성, 지적보정, 구적도(면적계산) 기능

11) 광파측정기용 Onboard프로그램

- 모든 메뉴의 한글화로 초보자도 쉽게 조작할 수 있어야 한다.

- 작업의 선택과 기능의 설정이 한번에 직관적으로 가능해야 한다.

- 입출력 데이터는 *.csv 및 *.sdr 형식의 파일이 호환 가능해야 한다.

- USB 메모리 스틱을 이용한 데이터 입출력이 가능해야 한다.

- 별도의 출력된 결과 데이터는 별도의 변환과정 없이 엑셀로 편집 가능해야 한다.

- 프로그램의 모든 기능 메뉴는 아이콘화 되어 초보자도 기능별 식별이 용이해야 한다.

- 저장된 측점 데이터는 내장 메모리와 USB 사이에서 쉽게 이동이 가능해야 한다.

- 후시점 관측을 통하여 기계고 자동 입력이 가능해야 한다.

- 좌표 측량 및 측설 작업 조작 시 작업 순서의 흐름도가 아이콘 메뉴화 되어야 한다.

- 좌표 측량 및 측설 작업 시 원터치 조작만으로 방위각/후시점 세팅이 가능해야 한다.

- 각도 측량 기능에서 측정한 각도를 일시 저장할 수 있는 기능이 있어야 한다.

- 관측된 측점 데이터는 광파측정기용 프로그램과 호환하여 DXF 및 여러 형태로

출력 가능하여야 한다.

- 기계점 설정, 후시점 설정 , BS Check(기계고 자동 계산)

- 좌표측량

- 좌표측설

- 이도계측

- 도로측량

- 대변측량

- 원격고저

- 각도측량

- 배각측량

- 후방교회

- 측점관리

- 장치관리

2. 전자평판

1) CPU : Intel Core i5-7300U (2.6GHz with Turbo Boost up to 3.5GHz)

2) LCD : 12(Sunlight viewable touchscreen,1200nit Transflective)

LED Backlight,타블렛(2in1)

3) 해상도 : QHD(2160*1440)

4) 그래픽 : Intel HD Graphic 620

5) 메인메모리 :16GB

6) 하드디스크 : SSD 256GB

7) 지원인터페이스 : USB3.0/LAN/Micro SD카드슬롯/HDMI

8)  IntelⓇ Dual Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac)

9)  배터리 : 10시간 사용가능

10) Window 10 Professional

11)  악세서리 : AC어댑터,AC코드,배터리팩,먼지제거용천,스타일러스펜,케이스

12)  Keyboard : USB3.0*2/2.0*1/거45/HDMI/VGA/Serial/SD카드슬롯

13)  Warranty : 2년

내수성테스트 : MIL-STD810G 통과

내진성테스트 :MIS-STD810G 통과

방진성테스트 : MIL-STD810G 통과

자유낙하테스트 : MIL-STD810G 516.5 통과

IP65 인증 통과

III. 구성

1. 토탈스테이션

1) 본체	: 1 SET

2) 내장 충전 배터리 (BDC70)	: 2 EA

3) 충전기 (CDC68)	: 1 EA

4) 전원케이블	: 1 EA

5) 스타일러스펜	: 1 EA

6) 렌즈캡	: 1 EA

7) 렌즈후드	: 1 EA

8) 조정도구	: 1 SET

9) 레이저 경고 안내 표지	: 1 EA

10) 운반케이스	: 1 EA

11) 멜빵	: 1 SET

12) 목재 삼각	: 1 EA

13) 프리즘 폴 셋	: 1 EA

14) 360도프리즘                                       : 1 EA

15) 퀵매뉴얼	: 1 EA

16) 커뮤니케이션 소프트웨어                           : 1 Copy

17) 광파측정기용 Onboard프로그램                      : 1 COPY

18) 현황 처리 프로그램                                 : 1 COPY

2. 전자평판                                         : 1대

IV. 기타

(1) 입찰자는 본 규격서에 명시된 사항을 준수하고, 규격이 Ⅱ항과 비교하여 동등 이상임을 증명할 수 있는 기술자료를 제출해야 하며, 만약 규격에 부합하지 않는다면 입찰에 참여할 수 없다.

(2) 계약 후 A/S 및 warranty는 2년을 보증하며, 계약을 통한 추가적인 연장이 가능하여야 한다. 단, 모든 수리는 국내에서 이루어져야 한다.

(3) 계약자는 사용자가 사용법을 완전히 숙지할 수 있도록 연2회의 교육을 수행하고, 수요자의 요청이 있을 경우 추가 교육을 실시하여야한다. 한글본 사용설명서 1부와 원본파일을 제출해야 한다.

(4) 납품물품의 원제조사가 아닌경우에는 제조사로부터 구매장비 A/S확약서, 제조사로부터 인증된 교육자격증, 제조사로부터 인정된 서비스자격증을 해당 담당부서에 제출하여야 한다.

(5) 납품은 계약 후 14일 이내로 한다.