달서천로 주변도로 포장정비공사

설계예산서

2020.

	대구광역시 서구청

목      차

1. 설계설명서  ……………………………………

2. 시  방  서  ……………………………………

3. 설계내역서  ……………………………………

4. 수량산출서    ……………………………………

1.	설계설명서

2.	시방서

일  반  시  방  서

1. 각종 시방서 비치

본 공사는 계약서, 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약 특수조건 등 계약문서에 의하여 시행하여야 하며, 본 계약문서에 규정하지 않은 사항은 아래의 각 시방서 및 규정에 따라 시행하여야 하고 수급자는 본 시방서 및 규정을 현장사무실에 비치하여 숙지, 활용하여야 한다.

가. 도로의 구조, 시설기준에 관한 규정

나. 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

∙ 토목공사 일반 표준시방서	∙ 도로공사 표준시방서

∙ 도로교 표준시방서	∙ 도로포장 설계 및 시공지침

∙ 콘크리트 표준시방서	∙ 구조물 기초설계기준

다. 구조물 표준도

라. 건설공사 관련 법령 및 규정(건설기술관리법, 도로법, 도시계획법 등)

마. 한국산업규격

바. 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

사. 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

2. 설계 적용 기준

가. 노임단가  :  대한건설협회에서 조사공표한 시중노임단가

나. 환    율  :  전신환 매도율

다. 자재단가  :  조달청 가격정보지 및 물가정보지

라. 수량 및 단가산출은 정부제정 건설공사 표준품셈 등에 의하여 산출하고 이에 준할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 감독자와 협의하여 산출한다.

3. 일반시방서 및 특별시방서의 우선 순위

가. 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별시방서를 우선으로 하며 도면과 시방서가 상이할 경우에는 도면을 우선으로 하되 도면이 오류나 누락 등으로 모순이 있을 경우에는 발주처, 감독자와 수급자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

나. 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주처와 협의하여 시행하여야 한다.

4. 도  면

본 계약공사의 설계도면 목록은 설계도에 명시된 바와 같다.

5. 시공도면

가. 수급자는 어느 부분의 공사이든 그 공사를 효과적으로 시공하기 위하여 시공도면 작성이 필요하다고 판단되면 공사를 착공하기 전에 감독자에게 그 취지를 통보하여야 한다.

나. 감독자는 공사착공에 앞서 수급자나 하수급자가 시공하여야 할 공사범위중 시공상세도의 작성 및 제출을 요구할 수 있다.

다. 수급자는 토공 착수 이전에 토량의 이동상황을 측정할 수 있도록 상세한 토적표 및 유토곡선도를 작성하여야 한다.

라. 토공계획은 운반거리가 최단이 되도록 계획하여야 하며 공사착공 이전에 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 하며 이러한 계획의 승인으로 수급자의 계약상 책임이 감면되는 것은 아니다.

마. 수급자는 지중ּ수중 구조물을 포함하여 모든 시설물에 대한 각 공정단계별 완성시마다 폭, 두께, 길이, 계획고, 좌표 등을 정밀히 측정한 시공도면을 감독자에게 제출하여야 하며, 감독자는 수급자가 제시한 시공도면의 시방규격에 맞는지의 여부 등을 확인, 시정 조치 등을 취하여야 하고, 그 시공도면은 준공시까지 잘 보관하여 도로대장 작성시에 적용하여야 하며 시공도면은 준공시에 발주처에 제출하여야 한다.

6. 현장대리인

가. 현장대리인은 건설업법 제33조에 의거 공사의 시공관리를 할 수 있는 자격을 가진 기술자를 현장대리인으로 배치하여야 하며 감독자의 사전 승낙을 얻지 아니하고는 공사현장을 이탈할 수 없다.

나. 현장대리인은 건설업법 시행령 제36조에 의거 배치하여야 하며 발주청이 공사의 특성에 따라 그 공사에 적정한 건설기술자의 배치를 요청할 때는 이에 응하여야 한다.

7. 착공계 및 예정공정표

가. 착공계 제출

수급자는 착공과 동시에 착공계를 제출하여야 하며 제출시에는 현장대리인, 안전관리책임자 및 시험사를 제반 법규에 적합한자로 선임하여 보고하고 즉시 공사현장에 고정배치시켜야 한다.

나. 예정공정표

수급자는 계약수행에 필요한 상세한 예정공정표를 2부 작성하여 감독자에게 제출하여야 하며 예정공정표를 수정하여야 하는 경우에도 다시 제출하여야 한다.

8. 진도보고서

가. 현장대리인은 현장에 투입한 인원, 장비 및 자재현황을 포함한 작업일지와 공사진도를 매일 감독자에게 보고하여야 하며, 매월 25일까지 각 공종별 월간 공사진도 보고서를 감독자가 지정하는 양식에 의하여 작성, 제출하여야 한다.

나. 진도보고서는 전조항에 언급한 예정공정표와 연관성이 있는 것이어야 한다.

9. 현장시설

가. 현장사무실

현장사무실의 위치 및 규모는 감독자와 협의하여 설치한다.

나. 수급자용 시설

1) 수급자용 시설에는 수급자가 공사시공을 위하여 필요로 하는 사무실, 창고, 차고 부지, 공사용장비 및 차량의 운반 등 모든 시설을 포함한다.

2) 수급자는 각 공사장 입구에 발주처, 수급자명을 기입한 표지판을 설치하여야 하며 그 표지판의 규격은 1.2m×1.5m 이상이어야 한다.

3) 수급자는 공사가 완료되면 각 공사 시ּ종점에 표지판을 설치하여야 하며 그 표지판의 규격, 재료 및 표기내용은 감독자의 지시에 따른다.

10. 공사용 장비

가. 수급자는 감독자로부터 승인을 받은 장비를 공사추진에 차질이 없도록 반입하여야 한다.

나. 단, 반입된 장비가 본 공사에 부적합하거나 감독자의 교체 요구가 있을시에는 즉시 교체하여야 한다.

11. 측량기구 비치

수급자는 공사착공과 동시에 필요한 측량기구를 현장에 비치하여야 한다.

12. 안전관리

가. 안전관리자의 배치

수급자는 산업안전보건법 제15조에 의거 안전관리자를 선임 배치하여야 하며 발주청장의 사전 승인 없이는 공사현장을 이탈할 수 없다.

나. 안전시설 및 안전장구

수급자는 착공과 동시에 안내간판 및 제반안전시설을 설치하여 안전사고가 일어나지 않도록 하여야 하며 현장종사자들이 착용할 안전장구를 현장에 비치하여야 하며 현장종사자 전원은 반드시 안전헬멧과 안전구두를 항시 착용하고 현장에 근무하여야 한다.

다. 안전교육 및 안전진단

수급자는 현장조사자에게 매월 1회 이상 안전교육을 실시하여야 하며, 현장시설에 대한 안전진단을 수시로 실시하여야 한다.

라. 수급자는 산업안전 보건관리 규정에 따라 사업장마다 관리규정을 제정하여 시행하고, 설계에 계상된 건설공사 표준안전 관리비에 의거 산업안전보건법 및 관리규정에 따라 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

13. 교통관리계획서 제출

수급자는 세부 예정공정표 제출시 공사시행으로 인하여 통행차량 및 주민의 소통에 지장이 없도록 아래와 같은 교통질서 확립계획을 작성하여 발주처에 서면으로 제출하여야 한다.

가. 신호수 배치계획 (인원 및 지점표시)

나. 각종 안내간판 설치계획 (위치, 종류 및 수량)

다. 기타 공사시행시 안전사고 예방을 위한 각종 안전시설 설치계획 (위치, 종류 및 수량)

14. 확인측량

가. 일반사항

1) 수급자는 시공에 필요한 모든 측량을 실시하여야 하며 측량성과는 감독자의 확인을 받아야 한다.

특히, 본 도로는 도시계획노선이므로 도시계획선과의 일치여부를 필히 확인하여야 한다.

2) 수급자는 설계도면 또는 감독자가 서면으로 제시한 기준점의 위치, 선형 및 표고를 기준으로하여 모든 공사부분의 위치, 표고, 규격 및 선형의 정확한 확인측량을 시행하여야 하고 확인측량에 소요되는 제반 기구장비 및 인원을 동원하여야 한다.

3) 공사진행중에 위치, 표고 및 선형 등의 오류를 시정하여야 하며 이에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

4) 감독자가 확인측량 또는 선형이나 표고의 측량성과를 검측하여야하여 이러한 측량에 대한 수급자의 책임이 감면되는 것은 아니다.

5) 수급자는 확인측량에 관계되는 수준점기표 기준말뚝 등을 잘 관리하고 보존하여야 한다.

나. 확인측량비

확인측량에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 하며 이러한 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다.

다. 확인측량의 시행과정

1) 수급자는 확인측량을 시행하기 전에 현장답사를 하여 수준점 기표 또는 기준점 말뚝의 현황을 조사하여 목록을 작성하고 배부받은 설계도서와 대조하여 일치 여부를 확인하여야 한다.

2) 만일 수급자가 공사착수 이전에 이의 제기가 없는 경우에는 수급자가 확인한 바와 같이 설계도서의 내용이 일치하는 것으로 간주한다.

3) 각 횡단면 지점의 말뚝박기 및 지점표시는 수급자의 부담으로 시행하여야 한다.

4) 수급자는 각 측량기준점에 말뚝을 견고하게 타설하여야 하며 각 횡단면 지점에는 횡단면의 순위번호를 기입한 말뚝을 설치하여야 한다.

5) 감독자는 1주일 이내에 이러한 기본측량선을 검측하여 감독자의 검측 이전에는 어떠한 공사도 착공할 수 없다.

6) 공사를 효과적으로 수행하는데 필요한 모든 시공측량은 수급자의 부담으로 시행하여야 한다.

7) 토공을 완료한 후 포장공을 시공하기 이전에 수급자는 정확한 중심선측량을 하여야 한다.

라. 측량요원

공사수행 전기간을 통하여 확인측량을 시행하기 위해서는 수급자는 숙련된 측량요원을 고정 배치하여야 하며 측량착수 전에 측량요원 명단을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

15. 현장확인 및 설계도서 검토

수급자는 공사착공과 동시에 본 설계도서의 내용과 현장을 확인하여 이상유무를 즉시 발주처에 보고하여야 하며, 특히 설계도서 검토시는 주요구조물의 공법, 구조해석, 철근배근 및 수량, 기초정착 심도 등 제반사항을 검토하여 누락, 오류, 구조안전성 등의 이상유무를 검토 확인 후 그 결과를 발주처에 보고하여야 하며, 수급자는 이러한 설계도서 이상유무 확인없이는 공사를 시작할 수 없다.

16. 가설공사

가. 수급자는 주요가설물 또는 동바리공을 요하는 공사는 공사착공 1개월 이전에 채택할 가설공사의 각종 부재 가설방법과 가설물에 대한 계산서를 첨부한 시공도면을 작성, 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 모든 가설물은 이에 재하되는 하중에 견딜 수 있도록 적절히 설계하여야 하며 또한 견고하게 시공하여야 한다.

다. 본 공사는 기존 도로상에서 시공되므로 가설물의 설계는 안전하고 적절한 교통소통을 보장할 수 있는 것이어야 한다.

라. 수급자는 필요하다고 판단되거나 또는 감리원 및 관계관서의 요구에 따라 필요한 시간과 장소에 조명장치, 경비방책 등을 수급자 부담으로 비치하고 유지관리 하여야 하며 감독자는 이같은 시설물의 변경을 요구하는 경우에 이에 응하여야 한다.

마. 상술한 바와 같은 감독자의 승인이나 변경 지시에 관계없이 계약에 의하여 설치한 가설물에 대하여 수급자는 가설물에 제거할 때까지 효율성, 안전성, 유지보수 그리고 이러한 가설물에 부가되는 모든 의무와 위험에 대하여 전반적인 책임을 져야 한다.

바. 과오나 사고로 인한 가설물의 손괴나 인명피해는 다른 협약으로 보상이 보장되어 있지 않는한 수급자의 부담으로 원상복구하여야 한다.

17. 공사용 재료

가. 품  질

1) 공사에 사용할 모든 재료는 신품으로서 시방서 규정에 부합되는 품질로 감독자의 승인을 받은 것이어야 하며, 입찰 공고일 현재의 한국산업규격(이하 KS라 칭함) 규정의 내용과 일치되어야 한다.

2) 모든 재료는 그 재료원 또는 공사현장 어느 곳에서나 검사를 받을 수 있으나 재료원에서의 재료시험승인이 반드시 공사현장에서의 시험승인을 뜻하는 것은 아니다.

나. 공급원의 승인

1) 수급자는 재료를 발주하기 이전에 공사에 사용할 각종 재료의 승인을 받기 위하여 감독자에게 재료의 제조업자명과 공급원에 대한 내용을 제출하여야 한다.

2) 수급자는 이와 관련하여 통상산업부에서 인정한 KS 합격품을 사용함을 원칙으로 하되 그외 모든 공장제품의 사용시에는 신빙성이 있는 공공시험소 또는 연구소로부터 그 제품에 대한 시험성과표를 발급받아 감독자에게 제출하여야 한다.

3) 수급자는 편의상 공급원을 수시로 제출할 수 있으나 감독자의 사전승인없이 공급원을 변경할 수 없다.

4) 수급자는 각 재료의 발주서 2부를 감독자에게 제출하며 추후에 재료의 표준 또는 형상을 변경하여야 할 필요성이 있을 경우에는 감독자의 서면 승인을 받아야 한다.

다. 불량재료

본 시방서 규정에 위배되는 재료는 공사에 사용할 수 없으며 모든 불량재료는 즉시 수급자의 부담으로 공사현장에서 제거 반출하여야 한다.

라. 재료의 취급과 저장

1) 수급자는 창고와 야적장을 확보하여야 하며 감독자의 사전승인 없이 정부나 지방관서의 시설을 사용하지 못한다.

2) 모든 공사용 재료는 조심스럽게 취급하여야 하며 단시일내에 사용하지 않을 재료는 바닥의 높이가 지상 15cm 이상이고 환기 및 방수시설이 충분히 구비된 건물내에 저장하여야 한다.

3) 시멘트 등은 현장에 반입되는 순서에 따라 분리 저장하고 사용도 그 순서에 따른다.

4) 저장창고는 재료의 보호 및 저장에 만전을 기할 수 있는 구조이어야 한다.

5) 사용승인된 재료는 지정된 장소에 야적할 수 있으나 수급자는 야적하기 전에 야적장을 깨끗하고 평탄하게 정리하여야 하며 감독자의 요구가 있으면 야적하고자 하는 재료의 종류에 따라 암석 또는 적합한 경질재로 바닥을 처리하여야 한다.

6) 입도가 다른 골재 재료는 분리하여 야적하여야 한다.

18. 시  험

가. 일반사항

1) 시험은 건설기술관리법 시행규칙에 의거 본 공사에 필요한 제반시험을 입회하에 시행하여야 하며 본 시방서의 아래 각장 및 특별규정에 기술한 바에 따라 시행하여야 한다.

2) 시험기준은 KS, AASHTO 및 ASTM 등에서 채택된 방법에 따라야 한다.

3) 감독자는 수급자가 각 단계별 공사를 착수하기 전에 시행하여야 할 시험의 종류와 횟수를 서면으로 통보하여야 한다.

나. 시험필증

1) 모든 공장제품을 공장에서 출하할 때에는 반드시 소정의 시험필증을 첨부하여야 하며 수급자는 현장에 반입된 재료가 시험필증의 내용과 일치하는가를 확인할 수 있도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

2) 감독자는 시험필증의 유무를 불문하고 현장에 반입된 재료 중에서 시료를 채취하여 추가시험 시행을 지시할 수 있으며 그 시험결과 시방서의 규정에 부합되지 않으면 그 재료의 사용을 금지하여야 한다.

3) 이러한 규정을 준수하므로서 발생되는 모든 비용은 계약금액에 포함되어 있는 것으로 간주한다.

19. 현장기술자 교체

가. 수급자의 현장대리인 또는 그의 기술자 등이 당해 공사의 적정한 공사수행 및 품질확보를 위하여 부적정 하다고 인정되는 경우 감독자는 수급자에게 이들의 교체를 요구할 수 있으며 수급자는 감독자로부터 교체요구가 있을시에는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

나. 공사용 자재와 시공이 설계도면 및 시방서에 맞지 않을 때 또는 부적당하다고 지적을 받을 때에는 수급자 부담으로 즉시 이를 수해해야 한다.

20. 보  상

공사 시공과정에서 안전사고 등 제반피해에 대해서는 수급자 부담으로 보상 또는 원상복구하여야 하며 이로 인한 민ּ형사상 책임을 다하여야 한다.

21. 용지도 및 조서작성과 지장물 및 용지경계표시등 확인

가. 수급자는 분할용지도에 의한 용지경계 설정을 확인하고 경계표지 말목이 유실되지 않도록 관리를 철저히 하여야 한다.

나. 분할 용지도, 용지조서 및 지장물조서 등을 활용, 현지를 재확인하여 공사추진에 지장이 없도록 당해연도 시공구간에 대한 보상협의를 지원 및 협조하여야 한다.

다. 편입용지 보상협의 유무와 지장물 철거 및 이설확인 등을 철저히 파악하여야 하며, 협의 불응 토지, 지장물 등에 대하여는 발주청 또는 감독자를 지원하여 수용재결 신청서류를 조속히 작성토록 적극 협조하고 공사추진 장애요소를 사전 해소하여야 한다.

라. 공사중 지하매설물 등 새로운 지장물 발견시에는 이를 확인한 후 감독자를 경유하여 발주처에 보고할 수 있도록 자료 등을 제출하여야 한다.

마. 감독자는 공사로 인하여 분할된 잔여지 보상의 적정성에 대하여 검토, 제출하여야 한다.

특  별  시  방  서

제 1 장   총        칙

1. 일반사항

가. 공사기간

본 공사의 공기는    개월로 하고 다음의 경우에 한하여 발주처의 승인을 받아 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 공사기간중 강우일수가 평균 강우일수보다 많을 때

2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

3) 발주청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

4) 보상협의의 지연으로 공기연장이 불가피할 때

5) 기타 민원제거, 설계변경 등으로 공사지연 등의 불가피한 사항이 발생되었을 때

나. 설계변경조건

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경할 수 있다.

1) 설계당시 조사불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

2) 시공결과 구조물 및 토공의 추정 암반선이 변경될 경우 실제에 맞추어 변경

3) 골재원 및 사토장 등의 위치 및 운반거리가 변경될 경우

4) 유용토 운반거리 등 각종 운반거리가 변경될 경우

5) 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

6) 확인측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때

7) 지자체 등 공공기관에서 고시하는 골재원석대의 고시단가 변동시

8) 발주청의 방침변경 등으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우의 조사, 설계비 반영 및 시공비 변경

9) 기타 현장의 여건변동에 따라 계약내용이 변경시

다. 공사용 장비

본 공사에 사용되는 중기는 일체 수급자 부담으로 공사진척에 지장이 없도록 정비된 중기를 반입하여 점검을 받은 후 사용하여야 하며, 투입된 장비는 감독자의 사전승인 없이 공사장외로 반출할 수 없다.  단, 반입된 장비가 본 공사에 부적합하거나 감독자의 교체 요구가 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

라. 세부시공계획서

착공 후 세부시공계획서를 작성하여 감독자를 경유, 발주청에 제출하여야 하며, 시공전 해당공종에 대하여 구체적인 품질확보 방안이 포함된 시공계획서를 작성하여 감독자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

2. 적용기준

가. 하자보수기간

모든 공사물의 하자보수기간은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법률이라 칭함) 및 시설공사계약 일반조건에 따른다.

나. 공사량측정 및 공사대금지불

1) 공사량측정 및 지불범위

계약에 의거하여 완성된 모든 공사의 공사량 측정 및 공사대금지불 범위는 설계도서 및 단가규정 등 공사계약문서에 따른다.

2) 공사대금 지불방법

계약에 의거하여 지불하는 모든 공사대금은 국가계약법률 그리고 시설공사계약 일반조건 및 특수조건에 따른다.

다. 입찰, 낙찰, 계약 등의 사무처리 규정

본 공사의 계약을 위하여 입찰, 낙찰, 계약까지의 모든 사무처리 규정은 국가계약법률 및 시설공사 입찰유의서 및 시설공사계약 일반조건 및 특별조건에 따른다.

라. 공사원가 계산

회계예규 2200.07-105 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 따른다.

마. 기타사항

1) 노무관리

가) 수급자의 현장대리인

(1) 수급자는 공사기간중 또는 그 이후 수급자가 계약상의 의무를 적정하게 완수하기 위하여 필요하다고 감독자가 인정하는 기간중에는 현장대리인을 배치하여야 한다.

(2) 현장대리인은 감독자의 명령과 지시를 받아야 한다.

나) 수급자의 고용인

(1) 수급자는 공사의 시공과 유지를 위하여 현장에 다음의 인력을 고용 공급하여야 한다.

∙ 관련직종의 기술과 경험이 있는 보조기술자가 요구될 경우, 현장대리인의 보조대리인, 십장 및 조장

∙ 공사의 적정시공과 하자보수에 필요한 숙력공, 조숙련공 및 미숙련인부

(2) 감독자는 수급자가 공사의 시공 또는 하자보수에 직접 또는 이와 관련하여 고용한 인원중 감독자가 판단하기에 품행이 바르지 못한 자, 무능력자, 임무수행을 태만히 한 자 또는 채용이 부적격 자를 공사현장으로부터 퇴거시키도록 요구하거나 고용을 거부할 권한을 가지며 그러한 인원들은 감독자의 서면승인 없이는 공사현장에 재채용될 수 없다.

(3) 퇴거당한 자는 감독자가 승인한 자격있는 자로 가능한 한 빨리 대체시켜야 한다.

3. 공통사항

가. 시공관리 강화

수급자는 적정한 시공계획 및 공정관리로 차질없는 시공관리를 위해서 각 공종별 토공, 구조물공, 포장공 등에 대한 철저 시행을 위하여 아래 세부사항에 대해서 시행계획을 수립하여 이행하여야 한다.

1) 토  공

가) 시공전의 원지반상에 고인물 제거 및 시공중의 가배수로를 설치하여야 한다.

나) 외부 유입수처리 및 법면 가배수로를 설치하여야 한다.

다) 절토 후 절토면에 대한 암반 절리상태를 조사하여 그 결과를 감독자에게 제출하여야 하며 필요시 절리상태에 따른 대책을 수립해야 한다.

라) 절ּ성토부 층따기 및 다짐작업을 철저히 이행하여야 한다.

마) 성토시 불량토(유기점토 및 이토 등)는 현장밖으로 제거하여야 한다.

바) 선정시험 성과에 따른 최적함수비가 되도록 관리하여야 한다.

사) 부설된 재료는 신속한 다짐으로 빗물 침투 예방에 철저를 기하여야 한다.

아) 소정의 다짐두께(노체 30cm, 노상 20cm)를 반드시 준수하여야 한다.

자) 비탈면 흙에서 자갈, 호박돌 등은 제거하고 떼의 성장에 적합한 흙을 사용하여야 한다.

차) 뒷채움시 양질의 입상재료(동상방지층 재료 등)를 사용하여야 한다.

2) 구조물공

가) 현장 종사 기능공 및 기술자들이 구조물의 특히 복잡한 부위에 대한 시공을 용이하게 할 수 있도록 수급자는 시공상세도(Shop Drawing)를 작성한 후 당해구조물을 시공하기 전에 감독자에게 제출, 검토를 받아야 한다.

(1) 특수비계, 동바리 등의 설치도

(2) 철근이음길이 및 철근이음 위치도

(3) 구조물의 모따기 상세도

(4) 콘크리트 타설 순서도

(5) 옹벽, 콘크리트 측구의 끝부분 처리도

(6) 배수관, 암거, 날개벽 등의 설치위치 및 연장

(7) 기타, 규격, 치수, 연장 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

(8) 옹벽, 날개벽 등의 전개도

(9) 배수공 위치 및 구조 상세도

(10) 철근 피복 및 간격 유지를 위한 받침 및 간격재의 설치 위치도 및 규격, 품질

(11) 기타 정확 시공을 위한 필요 상세도면

(12) 구조물 뒷채움 다짐장비는 컴팩터(Commpactor) 또는 후로그 램머(Frog Rammer)를 사용하여야 한다.

(13) 본 공사의 토질조사는 실제 보링하지 않고 추정치를 기재하였으므로 공사시공시 시험굴착 또는 실제 보링을 실시하고 그 결과에 따라 발주청과 반드시 협의후 시공하여야 한다.

나) 레미콘 현장 반입 1～2일전 사용골재가 공급원 선정시의 골재품질과의 동일여부를 획인하여야 하며 상이할 때는 시방규정에 맞도록 골재 합성비율 재조정 및 재배합 설계조치(모래의 조립율 0.2 이상 변동시 재배합 설계)하여야 한다.

다) 레미콘 타설시 공급처인 PLANT에 품질관리 직원을 상주시켜 자재 품질관리상태 및 계기성능에 대해서 점검하여야 한다.

라) 골재의 유해불순물, 마모율, 입도, 조립율 등 골재 품질시험을 수시로 실시하여야 한다.

마) 현장에 반입된 골재 야적장의 입경별 혼입방지를 위하여 조ּ세골재 저장소에는 필히 칸막이 분리보관 및 덮개를 설치하여 보관, 관리하여야 한다.

바) 거푸집의 재질과 규격확인을 철저히하고 거푸집내에 잡물제거 등 청소를 철저히 이행하여야 한다.

사) 철근은 동일장소에 종류 및 직경별로 분리보관하여 가공 후 현지에 운반 조립토록 하고 피복두께 및 유효높이가 유지되도록 하며, 콘크리트 타설시 펌프카 또는 손수레 이용시 철근위치가 변경되지 않도록 결속선으로 각 교점마다 결속하여야 한다.

아) 레미콘 반입시 슬럼프, 공기량, 염분도 측정 및 규격 확인을 철저히 하여야 한다.

자) 콘크리트 타설시 펌프카를 사용하는 경우 AE제, 유동화제 등은 반드시 시험에 의하여 지정한 량을 사용하여야 한다. (가수금지)

차) 콘크리트 타설시 Slump치는 유동화제를 사용하여 조절하며, 이 경우 유동화제를 포함한 모든 혼화제의 사용은 반드시 시험에 의해 사용량을 결정하고 시공전 사용계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

카) 콘크리트 표면의 치밀성을 위하여 표면상태가 양호한 거푸집을 사용하고 표면청소 및 박리제 살포 후 재사용하여야 한다.

타) 동일 구조물 콘크리트 타설시는 종류가 다른 레미콘은 사용을 금지하여야 한다.

파) 콘크리트 압축강도 시험결과는 X-R관리도를 작성하여 관리하여야 한다.

3) 포장공

가) 보조기층의 1회 다짐두께로 층다짐 철저 준수 및 이에 알맞은 재료를 현장에 반입토록 하고 최적함수비의 유지관리로 다짐을 철저히 하여야 한다.

나) 층별로 현장밀도시험을 실시하여 다짐도가 시방기준에 합격하였을 경우에 한하여 다음 공종 작업을 하여야 한다.

다) 보조기층 FINAL, 검측시 보조기층면 상태 및 프로프롤링 결과에 따른 평탄성 불량개소 여부를 확인하여야 한다.

4) 기  타

나) 불량레미콘은 무조건 현장에서 반출하여야 한다.

나) 불량레미콘 등을 운반한 믹서 트럭은 당일에 콘크리트 운반, 반입을 금지하여야 한다.

다) 불량품의 현장반입이 발견된 직후부터 반입되는 레미콘 등은 운반차별로 필히 품질을 확인하고 기록을 반드시 유지하여야 하며, 레미콘 등 반출실적을 현장에 기록, 비치하여야 한다.

라) 레미콘을 구매할 경우에도 반드시 배합설계를 실시하여야 한다.

(1) 감독자, 수급자, 생산공장 합동으로 배합설계 실시한다.

(2) 각종 재료, 품질 등은 자체 생산시와 동일하게 충족되어야 한다.

(3) 공급원 승인을 득한 후 구매 사용하여야 한다.

(4) 공급원 승인시는 업체, 생산공장의 계약조건, 사후 품질관리 방법의 수단을 확보하기 위하여 필히 다음사항 등이 첨부되어야 한다.

(가) 감독자, 수급자, 생산공장 합동으로 배합설계 실시

(나) 수시 정기적으로 감독자, 수급자, 발주기관의 직원이 골재품질, 각종 게이즈 등 품질관리상 필요사항에 대해 점검을 실시할 때 이에 응하여야 한다.

(다) 수시, 정기 점검결과 시정, 보완이 있을 시 즉시 이에 응하여야 함

(라) 필히 염분측정기를 비치하여 매일 측정하고 그 결과를 기록 비치하고 감독자, 수급자, 발주청의 점검 등에 응할 의무 부여

(마) 레미콘 운반시간(생산, 타설시간 감안)을 필히 준수하고 이 시간이 콘크리트 시방서에 규정된 운반시간을 초과하였을 경우에는 비록 슬럼프치 저하가 없더라도 필히 반환 조치

(바) 운반과정에서 가수할 경우에는 이유여하를 불문하고 반환조치

(5) 본 공사에 사용될 레미콘의 배합설계는 소요강도별, 타설방법(예, 믹스트럭으로부터 직접 타설, 펌프카로 타설 등) 별로 콘크리트 슬럼프치가 다르므로 각각에 대하여 배합설계를 달리 실시하여야 하며 이때 같은 강도라도 타설방법에 따라 슬럼프치를 달리하여야 하므로 이를 감안하여야 한다.

(6) 현장 도착시의 콘크리트 슬럼프치를 기준으로 배합 설계하여야 하므로 공장에서 현장도착시까지 운반, 타설하는데 따른 기온의 영향 등을 추가로 감안하여 배합설계시의 슬럼프치를 결정하여야 하며, 동일 강도 또는 동일 타설방법이라도 타설시 계절(대기온도)에 따라 슬럼프치를 달리한 배합설계를 실시하여야 한다.

(7) 모래의 조립율 변화, 자갈의 품질 또는 형상 및 골재원 등이 변화할 때에도 필히 배합설계를 재실시하여야 한다.

(8) 구조물의 콘크리트 타설 순서도 및 부위별 소요 슬럼프치, 타설방법을 작성 제출, 감독자의 검토 승인 후 시공하여야 한다.

(9) 콘크리트의 타설은 도면에 명기된 타설 순서도, 골재의 최대치수, 소요강도, 소요 슬럼프치, 타설방법 등에 따라 시행하여야 한다.

(10) 콘크리트 다짐을 할 때에는 구조물의 두께 등에 따라 바이브레이터의 규격을 결정하여 사용한다.

(11) 품질확보를 위한 시공계획서를 공사 착수전에 감독자의 승인을 받아서 시공하여야 하며 이때 시공계획에는 콘크리트 부위별로 타설방법, 양생방법, 타설순서, 동일 구조물, 동일강도라도 부위별로 슬럼프치, 운반과정에서의 슬럼프치 저하 방지대책, 양생방법등 공사단계별로 공사품질을 확보할 수 있는 방법을 모두 제시하고 감독자의 승인을 받아 시공하여야 한다.

나. 공사현장 관리

1) 공사의 시공에 수반하는 소음, 진동, 먼지, 수질오염, 유해가스 등의 환경오염 방지에 노력하여야 하며, 환경 및 위생에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

2) 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 지장을 주지 않도록 감독자와 협의 후 방호공 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

3) 수급자는 공사시공중에 발생하는 호우, 폭설, 강풍, 수해 등의 천재를 최소한으로 방지하기 위하여 필요한 자재, 장비 등 적절한 방재체재를 확립하여야 한다.

4) 화약, 휘발유, 도료, 가스, 전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 정해진 바에 따라 최선의 방안을 강구하여야 한다.

5) 공사현장에 일반인의 출입을 금지시킬 필요가 있는 경우에 감독자의 승인을 받아 그 구역에 적당한 울타리를 설치하고 동시에 출입금지의 표시를 설치하여야 한다.

다. 기타사항

1) 수급자는 안전관리 소홀로 인한 각종 사고를 미연에 방지하기 위하여 체계적이고 계획적인 안전관리계획을 수립하여야 하며, 안전관리 실시계획 수립시에는 정기(일일, 주간)ּ수시점검계획, 특별(우기, 행빙기) 점검계획, 안전관리 교육계획(월 1회 이상) 등이 포함되어야 한다.

2) 수급자는 현장직원(원청자, 협력업체) 및 기능공의 견실시공 의식 고취를 위하여 아래 사항에 대하여 현장 정기교육을 실시하고 그 내용을 기록 비치하여야 한다.

가) 매일 작업전 특별교육을 실시하고 특별교육시에는 전일작업분석, 평가를 하고 금일 작업시 유의사항을 지시하여야 하며 건설시공 당부 및 구호 제창을 하여야 한다.

나) 현장직원 및 기능공에 대한 정기교육계획(주 1회)을 수립 실시하여야 하며 교육계획 수립시에는 견실시공 이식교육 및 시공결과 분석 평가, 부실요인 분석 및 대책강구 등이 포함되어야 한다.

3) 공사사진 및 비디오 촬영

수급자는 다음과 같이 사진을 촬영하여 사진대장 및 앨범에 부착(원판포함) 발주청에 제출하여야 하며 감독자의 지시에 따라 주요 공종 및 매몰 부분에 대한 비디오 촬영 후 편집하여 발주청에 제출하여야 한다.

가) 착 공 전 사 진  :  10cm × 15cm 3부 착공과 동시 제출

나) 공 정  사 진  :  10cm × 15cm 3부 매월 25일까지 제출

다) 준 공  사 진  :  10cm × 15cm 3부 준공계에 부착 제출

라) 공사기록사진  :  10cm × 15cm 시공 후 매몰된 부분 및 주요공정 시공 광경

마) 비디오테이프  :  1식

라. 공사중지

수급자가 건설공사의 설계도면, 시방서, 산업안전보건법 제26조 규정 및 기타관계서류의 내용과 적합하게 시공하지 않는 경우에는 감독자는 재시공, 공사중지명령, 기타 필요한 조치를 할 수 있으며, 발주청은 재시공 또는 중지명령 등의 보고를 받은 경우에는 이를 검토한 후 시정의 여부확인, 공사재개 지시 등 필요한 조치를 할 수 있으며, 발주청은 재시공 또는 중지명령 등의 보고를 받은 경우에는 이를 검토한 후 시정의 여부확인, 공사재개 지시 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제 2 장   토        공

1. 벌개제근

가. 땅깎기 또는 흙쌓기의 시공에 앞서 땅깎기부 또는 흙쌓기부에 있어서 설계도면, 시방서, 감독자의 지시에 따라 벌개제근 하여야 한다.

나. 도로부지내의 나무줄기, 잡목 등을 완전히 제거함은 물론 제근작업을 철저히 시행하여 성토용 재료 또는 성토지반에 나무, 풀, 잡목 및 뿌리 등이 포함되어서는 안된다.

다. 제근 후 되메우기를 철저히 하고 전압하여야 한다.

2. 표토제거

가. 표토제거한 흙중 유용 가능한 것은 성토법면 피복토로 사용하여야 한다.

나. 답구간 표토제거는 먼저 배수로를 설치한 후 시행하여야 하며, 배수처리가 필요할 시는 표토제거 시행구간에 종횡으로 가배수로 설치, 표면수를 완전히 배수시킨 후 표면이 굳은 후에 표토제거를 시행하여야 한다.

3. 토공규준틀 설치

모든 절토 및 성토 비탈면 끝에 일정 간격으로 토공규준틀을 설치해야 한다.

4. 기존도로부 처리

가. 기존구조물의 철거

1) 최종도로면 또는 마무리면 밑에 있는 콘크리트 및 돌쌓기 구조물은 감독자가 공사시공에 지장이 없다고 판단할 때에는 철거할 필요가 없으나 도로의 마무리면에서 1m이내의 깊이에 있는 모든 구조물은 완전히 철거하여야 하며 그 구조물에 사용된 철근은 콘크리트 절단면에서 완전히 절단 제거하여야 한다.

2) 사용중인 배수시설은 대체시설을 설치하기전에 제거하여서는 안된다.

3) 감독자의 사전승인 없이는 어떠한 구조물도 철거할 수 없다.

4) 기존 구조물을 철거하기 위하여 굴착한 곳은 승인된 재료를 사용하여 원지반의 높이까지 되메우고 주변지반과 동일한 밀도로 전압하여야 하며 되메우는 곳이 도로하부에 위치하는 경우 되메우기에 사용하는 재료는 최대건조밀도의 95% 이상으로 전압하여야 한다.

나. 기존도로 확장 및 땅깎기

1) 땅깎기 및 기존도로에 이어붙이기의 규격, 형상은 설계도면 시방서 및 감독자의 지시에 따라 시행하여야 한다.

2) 이 규정은 기존도로에 이어 붙여서 접속시키는 땅깎기 및 흙쌓기 작업에 적용하며 재료, 다짐, 마무리면, 발생토처리, 흙쌓기 등은 별도지시가 없는한 시방규정에 준하여 시행하여야 한다.

3) 현장여건을 충분히 고려하여 작업계획을 수립하여야 한다.

4) 절취면의 마무리는 부석제거를 철저히하여 이중작업 방지와 공사완료 후 통행차량 및 부속시설에 유해한 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

5) 확폭구간 흙쌓기분의 원지반은 흙쌓기 완료 후 침하 등 유해한 영향이 미치지 않도록 사전 토질조사 및 시험을 하여 흙쌓기 작업을 시작하여야 한다.

6) 다짐작업은 시방기준대로 충분한 다짐이 되도록 하며 기존도로의 표면수가 접속부로 침투되지 않도록 항상 배수구배(4% 이상 유지)를 두고 층마무리를 하여야 한다.

5. 층따기

가. 층따기는 시공도면과 준공도면 작성시 도면에 층따기한 위치를 표시하는 것은 물론 시공시에도 감독자의 사전승인을 얻고 시공하여야 한다.

나. 1 : 4 보다는 급한 경사를 가진 지반위에 성토를 하는 경우에는 원지반 표면에 층따기를 시행하여 성토와 원지반의 밀착을 도모하고, 활동을 방지해야 한다.

다. 종방향 및 성토 경계부는 노체 상면에서 4%로 절토부를 절취하여 접속부 처리를 하여야 한다.

라. 땅깎기 부분은 흙쌓기부 노상 재료와 같은 재료로 되메우고 소정의 다짐으로 균일하게 다져야 한다.

6. 불량토 제거

가. 땅깎기 구간에서 발생되는 재료가 흙쌓기에 부적합하다고 판단될 때에는 즉시 감독자에게 통보하고 지시에 따라야 한다.

나. 땅깎기 구간의 마무리면에서 나타나는 재료가 노상재료로서 부적합하다고 판단될 경우 수급자는 토질조사 및 시험결과를 감독자에게 제출하고 지시에 따라야 한다.

7. 흙깎기

가. 흙깍기는 설계도에 표시된 종ּ횡단면과 일치되게 시행하여야 한다.

나. 나무, 잡초 등과 유해물질이 포함되어서는 안된다.

다. 절취면의 끝마무리를 철저히 하여야 한다.

라. 발파암을 유용할 경우는 운반하기전에 성토용 재료규격에 일치되도록 소할 등을 시행하여야 한다.

마. 낙석의 위험을 방지하기 위해서는 땅깎기 비탈면의 이완된 전석, 암버럭은 제거하여야 한다.

바. 흙깎기의 토질은 다음과 같이 분류되며, 토질 분류는 감리자의 판단에 따른다.

1) 토  사  :  땅깎기에 있어서는 불도저가 유효하게 사용될 수 있는 정도의 흙, 모래자갈 및 호박돌이 섞인 토질

2) 리핑암  :  땅깎기에 있어서는 불도저에 정착한 하이드로릭 립퍼(Hydraulic ripper)가 유효하게 사용될 수 있는 정도의 풍화가

상당히 진행된 지층

3) 발파암  :  땅깎기에 있어서는 발파를 사용하는 것이 가장 유효한 지층

8. 유용토 처리

가. 땅깎기 작업에서 발생한 토량중 성토에 부적합한 재료이거나 유용하고 남은 재료는 설계도서에서 지시된 장소에 사토하거나 감독자의 지시에 따라 처리할 수 있다.

나. 수급자가 지정된 사토장의 위치를 변경코자 할 때에는 사토를 시작하기 전에 감독자의 승인을 받아야 한다.  사토작업중은 물론, 사토작업 완료 후에도 항상 사토장내를 잘 정리하여 배수가 원활한 상태로 유지되도록 하여야 한다.

9. 흙운반

가. 흙운반은 승인을 얻은 토공계획에 따라 행하는 것으로 하고 감독자가 필요하다고 인정하는 경우는 변경을 지시할 수 있는 것으로 하며, 수급자는 이에 따라야 한다.

나. 흙운반 차량은 운행시 적재함 덮개 사용, 운반로에는 살수차량을 운행하여 분진의 비산을 방지하여야 한다.

다. 흙쌓기 부분을 흙운반로로 사용할 경우 지장이 없는한 건설장비가 흙쌓기면을 균일하게 통과하도록 주행경로를 조정하여 흙쌓기 부분이 균등하게 다져지도록 하여야 한다.

라. 토공마무리면을 운반로로 사용할 경우는 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

10. 흙쌓기

가. 적용일반

1) 절취한 암석을 유용할 시는 암석과 암석사이에 공극이 생기지 않도록 공극사이에 토사를 충진시켜 시공하여야 한다.

2) 법면다짐 철저

성토가 완성된 후 최종적으로 법면다짐을 시행치 말고 법면다짐을 시행하여야 할 최대높이까지 성토가 되면 즉시 법면다짐기 또는 피견인식 진동로라나 쉬프트로라 등으로 법면다짐을 철저히 시행하여야 한다.

3) 흙쌓기 장소에 반입하는 모든 재료들은 감독자가 흙쌓기에 적합하다고 인정한 것이어야 한다.  흙쌓기용 재료는 나무토막, 나무뿌리, 채소 및 기타 유해물이 전혀 함유되어 있지 않아야 하며 일반적으로 유기성 점토 또는 이토함유량이 많은 것, 액성한계가 50% 이상되는 것, 소성한계가 25%를 초과하는 것과 KSF 2312(다짐시험)을 했을 때 건조밀도가 1.5t/m3 이하인 흙, 간극율이 42% 이상인 흙은 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

4) 동결된 재료는 흙쌓기 작업에 사용하여서는 안되며, 깊이 7.5cm 이상 동결된 재료위에 흙쌓기 재료를 포설해서도 안된다.  공사도중에 흙쌓기한 위층의 깊이가 7.5cm 이상 얼었을 때는 동결된 재료를 제거한 후 다짐층을 시공하여야 한다.

5) 만족스러운 다짐도를 얻을 수 있는 함수비보다 과다한 수분을 함유한 재료는 작업에 사용할 수 없으며 과다한 수분 때문에 불안정해진 재료위에 흙쌓기 재료를 포설하여서는 안된다.

6) 만족스러운 다짐도를 얻기에 불충분한 수분을 함유한 재료는 다음 작업전에 기준에 맞도록 살수하여 수분을 증가시켜야 한다.

7) 도로의 완성면은 공사 종ּ횡단 구배선에 맞추어 시공하여야 한다.

8) 모든 곡선부는 설계도서 및 감독자의 지시에 따라 편구배를 설치하여야 한다.

9) 수급자는 모든 흙쌓기한 부분의 안정성에 관한 책임을 진다.  수급자의 부주의나 태만은 물론이고, 천재지변의 경우를 제외한 모든 사유로 기인한 훼손이나 변형된 부분은 복구하여야 한다.

10) 확장구간의 노상 성토다짐은 규정된 밀도를 기준으로 하되 기존도로의 노상에 대한 현장밀도를 측정하여 그 밀도와 동일수준으로 다져야 한다.

나. 원지반의 준비

1) 수로, 제근한 구멍, 불량재료 제거구간 등과 같이 옴폭들어간 곳은 흙쌓기의 최종층을 포설하기 전에 부근지반과 같은 높이로 되메운 후 소요밀도를 얻을 때까지 다져야 한다.

2) 흙쌓기할 원지반은 최소 15cm 깊이까지 흙을 긁어 일으킨 후 소요밀도를 얻을 때까지 다져야 한다.

3) 저습지로서 포화상태에 있고 불안정한 지반에 흙쌓기를 할 경우에는 입상재료나 암을 사용하여야 한다.

4) 성토높이가 1m 이하로 낮은 구간은 충분히 안정된 성토가 되도록 원지반을 충분히 다져야 하고 원지반의 다짐이 어려운 불량한 지반에 대해서는 원지반의 일부를 양질의 성토재료를 치환한 후 시행토록 하여야 한다.

다. 흙쌓기 작업중의 배수

1) 흙쌓기 작업중 수급자는 항상 배수에 유의하여 흙쌓기 각층의 표면에 물이 고이지 않도록 하는 것은 물론, 흙쌓기 내로 유입되는 외부 유입수에 대한 배수처리도 시행하여야 한다.

2) 흙쌓기 각층에는 4% 이상의 횡단경사를 붙이며 특히 매일 작업종료시 또는 어떤 사정으로 작업을 중단하는 경우에는 표면을 평탄하게 마무리하여 다져서 배수가 잘되도록 해두어야 한다.

노상 및 노체 각부의 마무리면은 설계도서 또는 감독자가 지시하는 토공마무리면과 같은 횡단경사로 마무리하여야 한다.

3) 각층의 마무리면에서 유출되는 표면수는 흙쌓기 비탈면을 세굴 또는 붕괴시킬 우려가 있으므로 토공 각층의 마무리면 외측에 흙을 쌓아 가배수시설을 설치하고 외부로 유출시키기에 적당한 장소에 마대, 비닐 등으로 가도수로를 만들어 유출토록 하여야 한다.

라. 포  설

1) 도로 흙쌓기 재료는 수평으로 설계서에 표시한 두께의 층을 이루도록 포설하여야 하며 다음 층은 포설하기 전에 소정의 다짐을 하여야 한다.

각층의 두께를 균일하게 하기 위해서는 효율적인 포설장비를 사용하여야 한다.  각층의 작업이 진행되는 동안 수평으로 유지하고 형태를 다듬는 작업을 계속하여야만 균일한 밀도를 확보할 수 있다.

2) 흙쌓기 구간의 다져진 제일 윗층은 적절한 횡단구배를 갖도록하여 언제든지 배수가 원활히 되도록 유지하여야 한다.

3) 운반장비나 포설장비의 통행은 흙쌓기의 각층에 고르게 분포시켜 이로 인한 다짐효과를 얻을 수 있도록 하여야 한다.

마. 다  짐

1) 다짐의 기준

공 종 구 분		노 체	노 상		비 고
			하 부	상 부
다 짐 두 께 (cm)		30 이하	20 이하	20 이하
최 대 입 경 (mm)		150 이하	150 이하	100 이하
다 짐 도 (%)		90 이하	90 이상	95 이상	KSF2311, KSF2312
C B R		2.5 이상	5 이상	10 이상
계 획 고 오 차 (cm)		± 5	-	± 3
# 4 체 통 과 분 (%)		-	-	25～100	KSF2309
# 200 체 통 과 분 (%)		-	-	0～ 25	KSF2304
# 4체 통과분중 # 200체 통과분 (%)		-	50 이하	-	KSF2303, KSF2304
소 성 지 수 (PI)		-	20 이하	10 이하
프 루 프 로 링 시 변 형 (mm)		-	-	5 이하
3m 직 선 장 의 한 요 철 (mm)		-	-	10 이하	KSF2310 재하판규격 30cm
평판재하시험 (kg/cm3)	CּP	K30 15 이상	K30 15 이상	K30 15 이상
	AּP	K30 20 이상	K30 20 이상	K30 20 이상
다 짐 방 법		A.B	C.D.E방법
사 용 금 지 조 건		1. 유기성 점토, 이토 함유한 점토 2. 액성한계 50% 이상되는 재료 3. 소성한계 25% 초과되는 재료 4. 건조밀도 1.5t/m3 이하인 재료 5. 간극율 42% 이상인 재료 6. 유해물(나무토막, 뿌리)을 함유한 재료

2) 시험방법

가) 흙의 다짐시험

흙쌓기 공사에 사용할 각종 흙의 최대건조밀도, 최적함수비, 함수비 범위를 결정하여 만족할 만한 다짐을 얻기 위하여 이 시험을 실시하여야 한다.  다져진 흙의 현장밀도와 함수비는 KSF 2311(현장에서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법)에 따른 현장시험에 의해 정하여야 한다.

나) 상대밀도시험

충격다짐으로 정확한 함수비 - 밀도곡선과 최대건조밀도를 구할 수 없거나, 점성이 없고 배수가 잘되는 흙의 밀도를 결정하려면 KSF 2345(비점성토의 상대밀도 시험방법)에 따라야 한다.

3) 다짐장비

가) 다짐장비는 아래에 규정한 요구조건에 맞아야 하며, 투입한 장비의 종류와 대수는 수급자가 작성하여 감독자의 승인을 받은 세부작업계획에 표시한 것과 일치하여야 한다.

나) 다짐장비가 갖추어야 할 최소한의 요건은 다음과 같다.

(1) 양족식 로울러나 템핑로울러는 로울러드럼의 길이방향으로 1cm당 45kg 이상의 힘을 발휘할 수 있어야 한다.

(2) 진동식이 아닌 철륜로울러는 접지폭 1cm당 45kg 이상의 힘을 발휘할 수 있어야 한다.

(3) 진동식 철륜로울러는 중량이 최소 6ton 이상이어야 한다.

(4) 압축공기를 넣은 타이어로울러는 로울러의 전폭에 걸쳐 고른 다짐을 할 수 있도록 표면이 평활하고 동일규격의 타이어를 가져야 하며, 최소 5.6kg/cm2의 접지압을 발휘할 수 있어야 한다.

(5) 압성토 다짐장비는 대형도쟈 HYDRO-BREAKER, 824 OR 824 COMPACTOR 조합으로 시행한다.

(6) 특수다짐효과를 얻기 위해서는 더 무거운 다짐장비를 사용할 수 있다.

4) 시  공

가) 일반사항

흙쌓기층은 균일한 밀도를 얻기 위해 사전에 모터그레이다 등으로 땅고르기를 하고, 물을 뿌리거나 아니면 적당한 방법으로 건조시켜 최적함수비 상태로 조절하여 다져야 한다.  감독자는 앞서 반입된 재료가 완전히 포설되고, 충분한 다짐이 이루어질 때까지 추가 재료의 반입을 보류시킬 권한을 갖는다.

나) 함수비 조절

재료의 함수량이 소정의 밀도를 얻기에 최적한 함수량으로 조절되거나 감독자가 판단하여 규정에 맞는 적당한 함수상태가 되었다고 인정하기 전에는 다짐을 하여서는 안된다.  건조시키거나 추가로 물을 뿌리거나하여 함수량을 조절하는 방법은 승인된 다짐장비의 기종에 따라 결정되어야 하며, 소요함수량은 다짐을 시행할 전층에 걸쳐 균일하여야 하며, 다짐작업이 진행되는 동안 균일성을 유지하여야 한다.

기상 등 자연조건이 과다한 함수량을 제거하는데 부적합한 경우에는 소정의 함수량을 얻을 수 있는 상태가 될 때까지 다짐작업을 연기하여야 한다.

다) 다짐의 범위

수급자는 흙쌓기부에 포설된 모든 재료와 땅깎기부 노상의 지정된 깊이까지의 모든 재료는 각 부위별로 소정의 밀도에 도달할때까지 고르게 다져야 한다.

라) 암재료

암으로 분류되는 흙쌓기 재료는 토사나 기타 세립재료로 공극을 충분히 메운 후 다져야만 조밀한 상태에 도달할 수 있다.

바. 편절 및 편성

같은 횡단면도에서 한쪽은 흙쌓기, 한쪽은 땅깎기를 하여야 할 경우에는 흙쌓기부의 하부 노상면에서 1 : 4 경사로 땅깎기부에 이어지는 선까지의 원지반은 깎아내고 깎아낸 부분은 흙쌓기부 노상재료와 같은 재료로 되메우고 소정의 다짐을 하여야 한다.

사. 종단방향의 흙쌓기, 흙깎기의 접속부

종단방향으로 흙쌓기부와 땅깎기부가 접속하는 지점에서는 흙쌓기부의 하부 노상면까지 원지반을 깎아내고 그 깊이를 점차로 감소시켜 땅깎기부의 노상면에 접속시켜야 하며, 이 접속구간의 길이는 설계도에 표시되어 있거나 감독자가 제시하는 기준에 따라야 한다.  이렇게 추가로 깎아낸 부분은 흙쌓기부의 노상재료와 같은 재료로 되메우고 소정의 다짐을 하여야 한다.

아. 흙쌓기(노상)부의 보호

1) 시공 완료 후 감독자의 승인을 받은 흙쌓기(노상)는 파손되지 않도록 보호하고 항상 양호한 배수상태를 유지하여야 한다.

2) 완성된 노상면에는 장비나 재료를 보관 또는 저장하여서는 안된다.

3) 노상이 수급자의 차량이나 일반 공공용차량 또는 강우 및 기타 이유로 파손되었을 때에는 수급자 부담으로 파손 또는 변형된 재료를 파내고 적합한 재료로 되메운 후 다져야 한다.

11. 표면수 및 용수의 처리

가. 표면수 또는 용수에 의하여 비탈면이 세굴되어 유출하든가 붕괴의 우려가 있는 곳에서는 길어깨배수, 종배수구, 경사배수구 등의 배수시설을 설계도 및 감독자의 지시에 따라 설치하여야 한다.

나. 비탈면은 기상조건에 의해 여러 가지 피해를 받으나, 가장 많은 것은 유수의 유하에 의한 침식이며, 배수가 충분하면 재해를 방지할 수 있는 경우가 많다.  따라서 비탈면의 배수설비는 되도록 처음에 시공하는 것이 바람직하다.

다. 배수구가 차서 물이 넘치거나 배수구의 측면이난 표면이 세굴되는 경우가 있으므로 이와 같은 점에 주의하여야 한다.  또한 종배수구, 사배수구 등을 만들 경우에는 유수가 비탈면이나 노면으로 넘쳐 세굴하지 않도록 적당한 조치를 하여야 한다.

라. 용수의 배수

1) 심부로 부터 용수가 표면에 나오는 경우에는 횡공을 파고 철제유공관 또는 합성수지제 파이프를 삽입한 수평배수공 등을 만들어 배수시켜야 한다.  수평배수공의 깊이는 적어도 2m 이상이 필요하다.

2) 맹암거나 유공관 등에 시간의 경과에 따라 토사가 침투하여 배수기능이 저하될 우려가 있을 때에는 이들을 적당한 지오 텍스타일로 둘러싸는 것이 좋다.

12. 구조물 터파기 및 되메우기

가. 일반사항

1) 구조물의 터파기로 생기는 잉여 또는 부적합한 재료의 제거, 터파기공에 지장을 주는 재료의 제거, 배수시설의 설치 및 철거도 포함한다.

2) 되메우기는 설계도면, 시방서 규정 및 감독자의 지시에 따라 터파기한 곳을 터파기공 이전의 지반까지 되메우고 전압하는 것을 뜻한다.

3) 구조물 기초터파기에 있어서 설계도서 또는 감독자가 지시한 폭과 깊이대로 터파기하여야 하며 터파기가 더 된 경우에는 감독자의 지시에 따라 비압축성 재료로 기초바닥 계획고까지 되메워야 한다.

4) 기초터파기가 완료되면 수급자는 감독자에게 그 결과를 터파기의 깊이나 기초지반의 재료 특성에 관한 변경사항에 대하여 감독자의 승인없이 기초공사를 하여서는 안된다.

5 감독자의 특별승인을 받지 않는 한 터파기한 자리가 30일 이상 대기중에 노출되지 않도록 하여야 하며 특별한 사정으로 30일을 넘길 가능성이 있다고 감독자가 판단되면 터파기 작업의 중단을 명할 수 있으며 이때 수급자는 감독자의 지시에 따라야 한다.

나. 기초바닥

1) 수급자는 터파기가 끝나면 감독자에게 그 사실을 통보하여야 하며 콘크리트의 타설은 감독자가 터파기의 깊이 및 기초바닥의 토질을 조사한 후에 시공하여야 한다.

2) 암반 또는 기타 견고한 기초바닥은 부유물질을 제거한 후 깨끗이 정리하고 감독자의 지시에 따라 수평으로 단계따기 또는 거칠게 마무리하여야 한다.  콘크리트면의 틈은 깨끗이 청소하고 콘크리트나 모르터 또는 그라우트로 채워야 한다.

13. 비탈면보호공

수급자는 비탈면보호공의 시행전에 설계도서를 충분히 검토하여 본 공사의 설계시 토층구분은 추정치에 의거 토사절취면은 종자살포, 암절취면은 면고르기, 성토면은 종자살포로 설계되어 있으나 만약에 설계도서가 부적합하여 그 계약내용을 변경시 수급자는 변경공법에 대한 변경사유, 시공법, 특별시방서, 변경단가 등의 현장실정 보고서를 작성 감독자를 경유하여 발주청장의 승인을 받아야 한다.

제 3 장   배   수   공

1. 각종 콘크리트 측구

가. 일반사항

1) 시공은 도로미관, 균질성, 선형 등을 고려하여 포설장비로 시공한다.

2) 측구 형상은 감독자의 검측을 받고 시행한다.

3) 바닥은 평활하게 고른 다음 로울러류에 의한 다짐이나, 로울러류에 의한 다짐이 불가능한 장소에서는 램머, 진동 다짐기계 등에 의하여 충분히 다져야 한다.

4) 완성된 표면은 도로의 종단구배와 동일한 구배로 시공하여야 하고, 울퉁불퉁한 면이 없도록 하여야 한다.

5) 인력시공시는 거푸집치수, 이음, 견고한 상태를 확인하고 특히 곡선부는 선형에 맞게 시공한다.

6) 측구 기초는 본선과 같이 다짐을 철저히하여 시공 후 침하에 의한 균열이나 파괴가 일어나지 않도록 한다.

나. 시공시 유의사항

1) 측구성형은 연속적으로 시공이 되도록 한다.

2) 피막양생제는 표면에 물기가 사라진 후 분무기로 고루 살포한다.

3) 작업중단 또는 일일포설 종료지점은 수축줄눈 부위에 둔다.

4) 줄눈은 노면과 직각방향으로 자르고 이물질을 깨끗이 청소한 후 건조시킨다.

2. 배수관공

가. 횡배수관, 종배수관 설치공

1) 철근콘크리트 품질기준

가) 철근콘크리트관은 콘크리트 강도 이외에 외압강도 시험을 실시하여 규정한값 이상이어야 한다.

나) 철근콘크리트관의 허용치수                                                                      (단위 : mm)

규 격 (m/m)	내 경	두 께	길 이	비 고
φ 600 ～ 1000	± 4	- 4 - 2	+ 10 - 5

2) 시공시 유의사항

가) 터파기 바닥은 소정의 구배가 되게하고 지반이 연약한 경우는 소정의 재료로 치환하여야 하며 바닥은 잘다져 관부설 후 부등침하가 생기지 않도록 한다.

나) 배수관은 설계도서 또는 감독자가 지시한 구배에 정확히 맞도록 하며 하류측 또는 낮은쪽에서부터 설치하여야 한다.

다) 관은 기초 및 다음 이음관과 밀착이 되도록 하고 서로 어긋나지 않도록 한다.

라) 관부설이 완료되면 감독자가 부설상태를 확인한 후 되메우기를 시행해야 한다.

마) 되메우기 재료는 성토재료와 동등한 것을 사용하여야 하며 돌 등이 섞여 배수관에 집중하중을 받지 않도록 한다.

나. 배수관 날개벽공

1) 배수관과 날개벽 이음부는 이음부를 청결하게 한 후 벽체를 타설한다.

2) 유입과 유출이 되는 곳이 급하게 변화하지 않게 서서히 변화시켜서 수류를 유도하도록 한다.

제 4 장   구 조 물 공

가. 구조물의 터파기, 되메우기 및 뒷채움

(가) 터파기

(1) 터파기가 완료되면 수급자는 감독자에게 이를 통보하여야 하며, 터파기의 심도 및 기초토질에 대한 확인검측을 받을 때까지 콘크리트를 타설해서는 안된다.

(2) 터파기의 완료 후 기초의 안정상 감독자가 필요하다고 판단하여 보완을 지시할 경우 이에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

(나) 되메우기 및 뒷채움

(1) 모든 구조물과 암거의 배면 되메우기시의 1회의 다짐 두께는 20cm를 초과해서는 안되며, 암거 주변의 되메우기는 양측을 동시에 동일한 높이를 메우 나가야 한다.

(2) 구조물 뒷채움에 사용되는 재료는 다음 규정에 합격한 것이어야 한다.

최대치수 100mm, NO 4체 통과량 25-100%, NO 200체 통과량 15% 이하, 소성지수 10 이하, 수침 CBR(%) 10 이상, 그리고 다짐도는 KSF 2312 다짐시험에 의한 최대 건조밀도의 95% 이상 되어야 한다.

(3) 석축, 암거 등의 뒷채움은 감독자의 승인을 받은 후에 시행하여야 하며, 일반적으로 콘크리트 타설 후 약 14일이 경과된 후에 시행하되, 석축의 뒷채움 시공에는 구멍이 막히지 않도록 시공해야 한다.

나. 동바리 및 비계

(가) 동바리와 비계는 침하나 변형없이 하중을 지지할 수 있을 만큼 단단하게 설치하여야 한다.

(나) 동바리 및 비계가 소요하중을 지지하기에는 부적당하다고 또 불안정하다고 판단될 때에는 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

다. 거  푸  집

(가) 거푸집은 몰탈이 새어나오지 않아야 하며, 콘크리트의 중량과 작업에 수반되는 하중(진동등)으로 인한 변형이 생기지 않도록 튼튼하여야 한다.

(나) 콘크리트를 치기 직전에 거푸집의 치수와 형상에 관한 감독자의 검사를 받아야 하며 수정이나 재검사를 받아야 한다.

(다) 철재 거푸집에 사용하는 철판은 항사 ㅇ같은 치수로 지지될 수 있을 만한 두께를 가져야 한다.

(라) 모든 거푸집의 안쪽은 콘크리트의 표면을 변색시키거나 기타 손상을 끼치지 않는 승인된 기름을 발라야 한다.

라. 동바리의 거푸집 제거

(가) 거푸집의 제거시기를 결정하는데는 구조물의 특성과 기후 등 콘크리트의 경화에 영향을 미치는 여러 가지 조건을 고려하여 콘크리트 표준 시방 규정(제246 조)에 따라야 한다.

(나) 기둥, 벽, 빔의 측면과 기타 연직면은 마무리 작업을 쉽게 하기 위해 감독자의 승인을 받아 일찍 제거할 수 있다.

(다) 거푸집을 제거한 즉시 거푸집 이음매에서 생긴 돌출부(FIN)는 제거하여야 하며 곰보현상이 발생하면 몰탈로 메워야 하며 주변 콘크리트와 색상이 일치하도록 해야 한다.

마. 철근의 저장 및 가공

(가) 철근의 저장

철근은 직접 지상에 두지 말고 적당한 창고내에 저장하거나 판대위에 두고 적당한 덮개로 씌워 저장하여야 하며 또한 그 품질 및 규격별로 분리하여 저장하여야 한다.

모든 철근을 항상 손상을 입지 않도록 조치를 강구해야 하며 사용할 때 먼지, 도료, 유류 기타 이물질이 붙어 있어서는 안된다.

(나) 철근의 가공

(1) 설계도에 철근의 곡률 반경이 표시되어 있지 않을 경우에는 건설부 “무근 및 철근 콘크리트 표준 시방서” 제25조에 따라 철근을 구부려야 한다.

(2) 철근은 상온에서 가공하는 것을 원칙으로 한다.

가열 가공이 불가피할 때는 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(다) 철근의 조립

(1) 철근은 조립하기 전에 잘 닦고 녹이나 그밖에 철근과 콘크리트의 부착을 해칠 위험이 있는 것은 완전히 제거해야 한다.

(2) 철근과 거푸집 판과의 간격은 스페이서를 사용하여 정확하게 유지해야 한다.

(라) 철근의 이음

(1) 설계도에 표시되어 있지 않은 철근의 이음을 할 때에는 이음의 위치와 방법은 “무근 및 철근 콘크리트 표준시방서” 제27조에 따라 정하고 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(2) 굳지 않은 콘크리트 위에 설치하거나 콘크리트를 치는 동안 조정해서는 안된다.

주철근은 설계도에 표시한 지점에서만 이음할 수 있다.

바. 콘크리트공

(가) 공시체제작 및 슬럼프시험

콘크리트 공사에 있어 감독자의 지시에 따라 슬럼프 시험을 행하여야 하며 압축강도 시험용 공시체는 공사명, 슬럼프치, 물-시멘트비, 제작일자를 필히 음각하고 재령 28일 강도시험을 기준으로 한다.

(나) 콘크리트 강도

콘크리트의 설계기준 강도는 아래와 같으며 콘크리트 압축강도시험(KSF 2405)결과 품질관리 기준은 콘크리트 표준시방서에 따른다.

설계강도(kg/cm2)	골재최대치수(m/m)	슬럼프(cm)	비빔종류	시공부위	비 고
350	19(67호)	3	기계	P.C, 슬라브, P.C 빔
240	19(67호)	8	기계	교량, 슬라브, 빔, 난간 및 교명주
210	25(57호)	8	기계	슬라브교, 빔슬라브 암거, 측구뚜껑, 교각(철근), 맨홀 교대(철근), U형 측구(철근) 방호벽(철근)
180	25(57호)	12	기계
			인력	도로경계주, 도수로
	40(467호)	8	기계	옹벽(중력식, 반중력식), 교대 교각 및 기초(무근), 우물통 콘크리트 측구(무근)
			인력	배수관 날개벽, 집수정

설계강도(kg/cm2)	골재최대치수(m/m)	슬럼프(cm)	비빔종류	시공부위	비 고
160	25(57호)	8	인력	산마루 도수로
	40(467호)	8	기계	기타
			인력	배수관 기초 석축 기초, 교통 표지판 기초 휀스 기초, 낙석방지책기초, 석축뒷채움 및 기초
100	50(3577호)	8	인력	바닥콘크리트, 버림콘크리트
			기계	우물통속채움
휨강도45	40(467호)	5(타설장소) 4.0(플랜트)	기계	콘크리트포장

단, 용역설계시 구조계산에서 결정된 콘크리트 강도는 그 성과치에 따른다.

(다) 골재 입도

각종 공사에 사용될 골재의 입도는 다음 범위내에서 부합되는 골재를 선정하여야 한다.

(1) 콘크리트 모래

잔골재는 대소알이 적당히 혼합되어 있는 것으로서 조립율이 콘크리트 배합을 정할 때 가정한 잔골재의 조립율에 비하여 0.2 이상의 변화가 있을시는 배합을 변경하여야 한다.

(2) 콘크리트용 자갈

체 크 기	통 과 중 량 백 분 율				비 고
	467호 골재(40m/m)	357호 골재(50 m/m)	67호 골재(25m/m)	57호 골재(19 m/m)
65 m/m		100
50 m/m	100	95-100
40 m/m	95-100			100
25 m/m		35-70	100	95-100
19 m/m	35-70
13 m/m		10-30		25-60
10 m/m	10-30		20-55
4 m/m	0-5	0-5	0-10	0-10
8 m/m			0-5	0-5

(라) 콘크리트용 사용수는 담수이어야 하며 재료량을 계량 조절할 수 있는 기계를 사용하여야 하고 배합은 중량비어야 한다.

(마) 콘크리트 타설

콘크리트 타설은 어떠한 경우에도 재료분리가 일어나지 않도록 모든 조치를 하여야 하며 다짐은 반드시 진동기를 사용하여야 하며 진동기의 사용 대수는 구조물의 규격에 따라 조정하여 투입하고 여분을 대기하여야 하며 특히 수중 콘크리트 바켓 등을 사용하며 재료 분리가 일어나지 않도록  시공에 유의하여야 한다.

사. 콘크리트 타설

(가) 일반사항

(1) 거푸집과 철근의 검측전에 콘크리트를 쳐서는 안된다.

(2) 콘크리트를 치는 방법과 순서는 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(3) 수직 부재의 콘크리트는 거푸집내에서 수평층을 이루도록 쳐야 하며, 급속하고 연속적으로 계획된 높이까지 쳐야 하며 한 수평층의 높이는 감독자의 승인을 받아야 하며 40 cm를 초과해서는 안된다.

콘크리트치기에 삽만을 사용할 경우에는 반죽의 질기에 따라 한층의 두께가 15-30cm를 초과해서는 안된다.

(4) 혼합 후 상당기간이 경과한 콘크리트는 치기전에 반드시 되비비기를 하여야 하며, 굳기 시작한 콘크리트를 사용하여서는 안된다.

(나) 슈트

(1) 1.5cm이상 떨어진 높이에서 콘크리트를 던져 넣어서는 안된다.

(2) 경사가 급한 곳에서는 깔대기를 장치한 슈트를 사용하여야 한다.

(다) 다짐

(1) 콘크리트를 다지는 데는 감독자가 승인한 기계식 진동기를 사용하여야 한다.

(2) 필요한 경우에는 적당한 기구를 사용한 인력다짐을 보충할 수 있다.

(3) 완전히 다짐이 이루어지도록 충분한 시간동안 진동을 가하여야 하며 재료의 분리를 일으킬 만큼 오랫동안 다져서는 안된다.

(4) 진동기는 진동을 콘크리트에 전달 할 수 있는 내부진동기를 사용하는 것을 원칙으로 하나 얇은 내부진동기의 사용이 난이한 장소에서는 거푸집진동기를 병용하여야 한다.

(라) 시공 이음

(1) 시공이음은 주응력선에 직각으로 설치하여야 하며, 전단력이 최소가 되는 지점에 설치하여야 한다.

(2) 이음면은 콘크리트의 결합이 보강되도록 모래뿜거나 칫솔  질로 레이탄스나 느슨한 물질을 제거한다.

아. 양   생

(가) 양생방법과 순서 및 양생일수에 대하여는 감독자의 지시를 받아야 한다.

(나) 양생 기간동안 하중을 살리거나 충격을 가하거나, 기타 응력이 발생하지 않도록 충분히 보호하여야 한다.

자. 레디믹스트 콘크리트

1) 일  반

가) 공급원 승인을 득한 후 구매 사용하여야 함.

나) 공급원 승인시는 업체, 생산공장의 계약조건, 사후 품질관리 방법 등이 첨부되어야 함.

2) 시  공

가) 수급자는 수급계획서를 작성 감독자에게 제출하여야 하며 콘크리트 치기 1주일 전에 수급계획을 재확인한 후 타설계획서를 제출하여야 한다.

나) 콘크리트 치기 중에도 생산자와 긴밀하게 연락을 취하여 콘크리트 치기가 중단되는 일이 없도록 해야 한다.

차. 보강토 옹벽블럭 (컨츄리매너블럭)

1) 적용범위

이 절은 컨츄리매너 블럭을 이용하여 조성하는 보강토옹벽블럭에 적용한다.

2) 재 료

1. 컨츄리매너블럭

가) 압축강도:16MPa(160kg/cm2)이상 (조경용)

나) 흡수율: 표준 중량 8%이하

다) 허용오차: ±3mm 거친표면 명목치수 미포함, ±1.5mm (상부, 하부면 높이오차)

라) 유닛 치수: 150mm(높이) x 260mm(두께) x 410mm~160mm(폭)기본형

마) 유닛 중량: 16kg ~ 37kg

(1) 수직 후퇴: 수직(약간의 후퇴경사 벽) 또는 25mm + 코스별 설계별

(2) 정렬과 그리드 배치 매카니즘 – 각 핀 배치를 위해 층당 1줄 또는 유닛당 최소 1개 설치

(3) 쌓여진 유닛 간 최대 수평간격 13mm 이하.

2. 수직연결재(핀)

가) 수직연결재는 지름12mm 열경화성 폴리에스테르수지 유리섬유 강화막대

또는 동일성능의 유닛간 수직연결재 전단강도 ASTM D-4475 기준

30Mpa이상이어야 하며 가용설계온도는 -10℃ ~ 40℃이다.

나) 수직연결재는 지정 된 위치의 지오그리드 설치, 선인장력, 뒷채움 작업충격에 견딜 수 있어야한다.

3) 시 공

1. 컨츄리매너블럭

가. 첫단 블록 쌓기 (기층 설치)

(1) 첫단은 기초위에 블록의 아랫면을 기초와 완전히 밀착시킨다. 첫 단의 컨츄리매너 블록의 끝과 끝이 맞닿도록

(전면모서리가 맞닿도록) 설치한다. 이때 3개의 핀 구멍이 위를 향하도록 또한, 첫 단의 선형과 높이가 설계도면과

일치하는지 수평계를 이용하여 사방 수평이 맞는지 점검해야 한다.

(2) 둥근모양의 곡선부에서는 사다리꼴로 되어있는 유닛을 도면에 표기된 곡선에 맞추어 배열하고 곡선을 맞추기 위해

블록 배면은 완전히 밀착하지 않고 약간의 여유를 줄 수 있다.

(3) 벽의 후반부는 뒷채움재를 사용하여 채우며, 뒷채움 시공시 규정된 다짐효과를 얻게 하기위하여 진동 로울러로

충분히 다져야한다.

나. 윗단 설치방법

(1) 윗단의 컨츄리매너 블록을 설치하기 전에 아랫단을 깨끗이 청소한다. 아랫단에 연결 핀을 중앙의 핀 구멍에 꼽고

설치할 윗 블록의 하단 홈에 맞추어 설치한다. (생산 및 운반 시에 생성된 조각으로 구멍이 막혔을 때는 핀을 대고

망치로 두드려 넣는다.)블록과 핀이 완전히 결합될 때 까지 블록을 벽면쪽으로 밀어준다. 만일 핀이 홈에 맞물리지 않고

위쪽 블록의 중앙개구부와 정렬될 경우, 블록이 핀과 맞물리도록 중앙 개구부에 배수용 골재를 채운다. 벽면 설치 시에는

풍화마감된 면을 전면으로 두어 설치하며 블록과 옆 블록은 밀착하여 설치한다. 같은 크기의 반복되는 패턴은 피하고

블록유닛의 다양한 크기를 이용하여 랜덤하게 배치하며 수직줄눈이 연속으로 이어지지 않도록 주의해서 설계높이까지 설치한다.

다. 연결핀 설치

1) 연결핀은 컨츄리매너 블록의 3~6개(컨츄리매너 블록의 종류에 따라 다름)의 구멍에 설치한다.(1조 3구멍으로

구성되어 1조마다 1개의 핀만을 사용한다.) 블록의 중앙 구멍에 연결핀을 설치하면 윗단이 아랫단과 같은 위치에

있게 되어 수직으로 쌓아진다. 뒤쪽에 있는 구멍에 연결핀을 설치하여 블록을 쌓게 되면 윗단이 아랫단에 비해

약 3cm후퇴되어 층마다 ±9.5°의 후퇴각을 갖고 쌓인다.

라. 마감블록(캡) 설치

1) 마감블록(CAP블록)또는 갓돌작업을 통해 벽을 마무리 하기 위해 벽블록 최상층 면의 이물질을 제거한 후 블록이

건조하고 깨끗한 상태에서 건축용 접착제(에폭시) 또는 모르타르를 사용하여 시공한다.

2. 방근막

가. 컨츄리매너블럭으로 플랜터를 조성한 후 배수판, 인공토 등의 시공 전에 필요 시 STS 강판을 가공하여 방근막을 설치한다.

나. STS 강판은 KS규격에 적합한 제품을 사용한다.

다. 방근막 설치 시에는 배수판, 인공토 등의 시공을 고려하여 정확한 위치에 놓일 수 있도록 고정한다.

제 5 장   포   장   공

1. 공통사항

포장공에 필요한 인력, 기계기구, 재료의 공급, 기타 재료의 처리, 운반, 혼합, 포설, 함수비 조절, 다짐, 마무리 등에 대해서 규정하며 모든 공사는 시방규정과 감독자의 지시에 따라 정확하게 시공하여야 한다.

2. 보조기층

가. 준비공

보조기층 시공에 앞서 노상층 표면은 깨끗이 청소해야 하며 표면은 불순물, 수분, 스폰지 부분을 제거하여야 하며, 프루프로링 및 균일성을 검사한 후 보조기층을 시공하여야 한다.

나. 재  료

1) 보조기층 재료는 견고하며 내구적인 부순돌, 자갈, 모래, 슬래그, 기타 감독자가 승인한 재료 또는 이들의 혼합물로서 점토덩어리, 유기물, 먼지, 기타 유해물을 함유해서는 안된다.

보조기층 재료의 품질규정

구 분	시 험 방 법	규 정	비 고
마 모 감 량	KSF 2508	50 이하
소 성 지 수	KSF 2304	6 이하
실 내 C B R 값	KSF 2320	30 이상
모 래 당 량	KSF 2340	25 이상

2) 보조기층 재료의 표준입도

가) 보조기층 재료의 다진 후 입도는 아래표를 원칙으로 하나 현지 골재 사정상 최대입경이 큰 경우에는 감독자의 승인을 얻어 1층 시공두께의 1/2 이하로 100mm까지 허용할 수 있으며 아래에 제시된 보조기층 입도중 어느 것을 실제로 사용할 것인가에 대한 여부는 발주처와 협의하여 결정한다.

입도번호	통 과 중 량 백 분 율 (%)
	75mm	53mm	37.5mm	19mm	No. 4	No.10	No.40	No.200
SB-2	-	100	80 ～ 100	55 ～ 100	30 ～ 70	20 ～ 55	5 ～ 25	2 ～ 10

나) 혼합된 보조기층 재료는 입도가 균일하여야 하며 소정의 함수비를 가지고 있어 재료의 저장, 운반 및 포설 중 재료분리가 일어나지 않도록 예방하여야 한다.

다. 포  설

1) 보조기층 재료는 포설 및 다짐시에 적절한 함수비를 가지고 있어야 한다.

2) 포설장비가 들어갈 수 없는 협소한 지역이나 특수한 경우에는 감독자의 승인을 받아 모우터 그레이더와 유사한 장비를 사용하여 포설할 수 있다.

3) 보조기층 재료의 포설은 다짐 후의 1층 두께가 20cm를 넘지 않도록 재료를 균일하게 포설하여야 한다.

라. 다  짐

1) 균일하게 포설한 보조기층은 시험시공에서 결정된 장비 및 다짐방법으로 다짐을 시행하여야 한다.

2) 보조기층 재료의 부설에 있어서는 다짐후의 1층의 마무리 두께가 20cm를 넘지 않도록 재료를 균일하게 부설하여야 하며 KSF 2312 다짐방법으로 구한 최대건조밀도의 95% 이상의 밀도로 다져야 한다.

마. 보조기층의 완성면

보조기층의 완성면은 계획고 보다 3cm 이상의 차이가 있어서는 안되며, 도로 중심선에 평행 또는 직각으로 3m 직선자를 사용하여 측정하였을 때 가장 오목한 부분의 깊이가 아스팔트 포장의 경우 20m 이내의 임의의 2점에서 계획고와의 차이가 1.2cm 이상되어서는 안되며, 완성두께는 설계두께로부터 10% 이상의 증감이 있어서는 안된다.

바. 보조기층이 완료되면 프로프로링을 시행하고 최종 검측 후 결과를 감독자에게 보고하여야 하며, 현장에는 그 대장을 기록 비치하여야 한다.

3. 콘크리트 포장공

가. 준비공

1) 표층공의 시공에 앞서 보조기층면의 부석이나 기타 유해물은 깨끗이 청소하여야 한다.

2) 보조기층면에서 이상한 부분이 발견되면 즉시 감독자와 협의하여 적절한 처리를 하여야 한다.

나. 와이어메쉬 설치

1) 철망의 폭은 콘크리트 슬래브보다 10cm정도 좁게한다.

2) 철망의 길이는 겹쳐이음을 20cm정도 하여 수축줄눈 간격의 사이에 꼭 맞도록 한다.

3) 설치위치는 콘크리트 슬래브 두께의 1/3위치로 한다.

다. 콘크리트 운반 및 포설

∙ 구조물공에 준한다.

라. 줄  눈

1) 수축줄눈 간격은 8m로 하고 팽창줄눈의 간격은 40m로 한다.

2) 팽창줄준은 주입줄눈재와 준눈판을 상하에 병용한다.

3) 수축줄눈은 카터줄눈으로 하며 콘크리트 슬라브두께의 1/4로 한다.

4. 아스팔트 포장

(1) 프라임 코팅

가. 역청재료는 MC-1 또는 감독자의 승인을 받은 재료로서 KSN 2202(커트백 아스팔트) 및 KSM 2203(유화아스팔트)의 기준에 합격하는 것이어야 한다.

나. 유화아스팔트를 사용할 경우에는 제조일로부터 60일 이상 저장된 것은 분해 또는 기타 변질의 우려가 있으므로 사용을 금지하여야 한다.

다. 입상재료 보조기층 표면의 정비

프라임코팅전에 요철부분을 정지하고 뜬돌, 먼지, 기타의 이물질을 완전히 제거하여야 한다.

라. 보조기층의 함수상태

역청재료 살포시의 보조기층 표면은 적당한 함수량을 가질 때에 역청재료의 침투가 효과적이니 시공전에 약간의 습윤상태(표면은 약간 건조상태지만 내부는 촉촉한 상태)가 되도록 한다.

마. 살포량은 보통 1a당 75ℓ로 한다.

바. 프라임코팅의 시공은 기층이 먼지가 나지 않고 표면은 건조되었으나 기층전체는 약간의 습윤상태에서 감독자의 승인을 받아 살포하여야 하며 기온이 10℃ 이하일 때 또는 강우시에는 시공해서는 안된다.

사. 프라임코팅시공은 디스트리뷰터를 사용하여 시공하여야 하며 특히, L형 측구 등의 구조물을 더럽히지 않도록 주의하여야 한다.

아. 프라임코팅 후 양생은 MC의 경우는 48시간, RS(c)의 경우는 24시간 이상을 양생한다.

자. 역청재료를 살포한 프라임코팅의 표면은 상층이 완료될 때까지 수급자 책임으로 손상되지 않도록 유지관리하여야 한다.

(2) 가열아스팔트 안정처리기층

가. 준비공

- 혼합물 포설에 앞서 시공중에 지장이 없도록 장비의 가동상태를 점검하고 특히 디스트리뷰터, 피니셔, 롤러 등 시공과정에서 고장으로 인하여 공사에 중대한 영향을 미치는 장비는 미리 점검, 양호한 상태로 정비해야 한다.

- 보조기층면의 부석이나 기타 유해물을 제거하여야 한다.

- 삽, 레이크, 탬퍼, 인두 등의 기구는 작업중 혼합물이 부착되지 않도록 사용전에 가열하여야 한다.

- 보조기층면에서 이상한 지점이 발견되었을 때에는 즉시 감독자와 협의하여 적절한 조치를 강구하여야 한다.

나. 골재의 품질

- 골재는 깨끗하고 견고하고 내구적인 쇄석, 자갈, 모래, 석분 및 기타 재료로 하며 점토, 유기불순물, 연석 등을 함유하지 않아야 한다.

- 쇄석 및 자갈은 표면이 깨끗하고 모양이 너무 편평하고 세장한 조각이 없어야 한다.

골 재 의  품 질 규 정

구 분	시 험 방 법	규 정	비 고
흡 수 량 (%) 소 성 지 수 마 모 감 량 (%) 편평 및 세장편함유량 (%) 피 막 박 리 (피복면적 %) 파 쇄 율 (%)	KSF 2503 KSF 2303, 2304 KSF 2508 - KSF 2355 -	3.5 이하 9 이하 40 이하 20 이하 95 이상 40 이상

다. 입  도

가열아스팔트 안정처리 혼합물에서 기준으로 하는 입도는 아래표에 표시하는 범위에 드는 것이라야 한다.

기층용 혼합물의 입도범위

체의크기 종류 종류	50mm	40mm	25mm	20mm	10mm	No.4	No.8	No.10	No.30	No.40	No.50	No.200
BB - 1	100	95～100	70～100	55～90	30～70	17～55	10～42	-	5～28	-	3～22	1～10

* No.200체를 통과하는 재료는 KSF 3501에서 규정한 품질수준 이상이어야 한다.

라. 가열아스팔트 안정처리 혼합물은 아래의 마샬안정도 기준치에 합격하는 것이어야 한다.

- 안     정     도  :  350kg 이상

- 흐름값(1/100cm)  :  10 ～ 40

- 공   극   율 (%)  :  3 ～ 10

(주1)  25m/m 이상의 골재부분은 같은 중량만큼 25～13mm로 치환해서 마샬시험을 한다.

(주2)  세립부분이 적어서 안정도가 규정이하의 경우에는 석분을 첨가할 필요가 있다.

마. 혼합물 운반

- 아스콘 운반트럭은 두꺼운 이불 천막이나 특수보온 SHEET로 적재함을 포장하되 차량운행시 아스콘이 외기에 접하지 않도록 하고 바람이 천막사이로 들어가지 않도록 적재함의 앞과 측면 등 전체를 완전히 포장하여야 한다.

- 아스콘 현장도착 온도는 아스콘 표면으로부터 5～6cm 지점의 온도를 측정하여 최소한 120℃ 이상이어야 한다.

- 혼합물의 운반은 깨끗하고 평활한 적재함을 가지는 트럭에 의하여야 한다.  트럭의 적재함 내면에는 혼함물의 부착을 방지하는 기름이나 용액을 엷게 발라 두어야 한다.

바. 포  설

- 포설시 혼합물의 온도는 110℃ 이하가 되지 않도록 한다.

- 기온이 5℃ 이하일 때는 한냉기 포설에 준하여 포설하며 동절기에 있어 기온이 5℃ 이상이라도 바람이 강하게 불때는 이와 동일하게 포설한다.

- 혼합물 생산시 기준온도에 대하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 그 변동은 승인을 받은 온도에 대해서 ±15℃의 범위에 있어야 하며 혼합물의 온도는 180℃ 이하라야 한다.

- 아스팔트 콘크리트포장의 기층 최상단층과 표층은 반드시 자동높이 조정장치(LINE SENSOR)가 부착된 피니셔로 포설하여야 한다.

․ 설치위치  :  포장단부에서 0.3～1.0m에서 떨어진 지점

․ 설치간격  :  직선부 5～10m ,   곡선부 5m

․ 장    력  :  25kg 이상

․ 기    타  :  유도선 보호를 위하여 보호용ּ보조선 또는 눈에 잘 보이는 색상으로 표시

- 포설작업은 가능한한 연속적으로 시행될 수 있도록 플랜트의 생산능력에 맞추어 포설속도를 조절하여야 하며 수급자는 연속적인 포설작업이 가능토록 운반계획을 면밀히 수립하여 감독자와 협의하여야 한다.

- 부득이 인력포설 구간의 포설작업시 재료분리 현상이 일어나지 않도록 주의하여야 한다.

- 감독자는 혼합물 포설시 시방온도 범위를 지정하여야 하며 시방온도 보다 20℃ 이상 낮을 경우에는 그 혼합물을 폐기하여야 한다.  한층의 마무리 두께는 10cm 이하이어야 한다.

- 피니셔(Finisher) 뒤에는 인부를 고정 배치하여 마무리가 불완전한 곳은 수정해 나가되, 기계마무리가 불가능한 장소는 인력으로 시공하여야 한다.

사. 다  짐

- 1차 다짐은 혼합물이 변위를 일으키거나 헤어크랙이 생기지 않을 한도에서 가능한 높은 온도(110～140℃)에서 실시한다.

- 2차 다짐(70～90℃)은 1차 다짐에 이어 계속해서 충분히 실시한다.

- 마무리 다짐(60℃)은 로울러 자국이 없어지도록 실시한다.  로울러는 아스팔트 휘니셔에 뒤따라 구동륜을 앞으로 향하게 하여 저속으로 일정한 속도를 유지하며 다진다.

- 로울러에 의한 다짐은 종단방향에 따라 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 향하여 차츰 폭을 옮기며 다진다.  이 경우 머캐덤로울러에서는 구동륜폭의 1/2정도를, 타이어로울러에서는 10cm 정도를 중복시키면서 다짐을 한다.

아. 마무리

가열 아스팔트 안정처리 기층의 완성면은 3m의 직선자로 도로중심선에 직각 또는 평행으로 측정하였을 때 최요부가 3mm 이상이어서는 안되며, 완성두께는 설계두께보다 10% 이상 초과하거나, 5% 이상 부족하게 시공되어서는 안된다.

자. 시공이음

시공이음이나 구조물과 접합부는 다짐이 불충분하게 되기 때문에 소정의 다짐도를 얻기 어렵고 불연속으로 되어 약점이 된다.  그러므로 시공이음은 가능한한 적게 되도록 하여야 하며, 시공이음부는 충분히 다지고 상호 밀착시켜야 한다.

(3)  택코팅

가. 재  료

- 역청재료는 RS(C)-4 또는 감독자의 승인을 받은 재료로서 KSM 2202(커트백 아스팔트) 또는 KSM 2203(유화아스팔트)의 기준에 합격한 것이어야 한다.

- 유화아스팔트를 사용할 경우에는 제조 후 60일이 넘은 것은 사용하여서는 안된다.

나. 살포량 및 살포시 유의사항

- 살포량은 보통 1a당 40ℓ로 한다.

- 택코팅전에 기층 또는 중간층 표면에 부석, 먼지, 기타 유해물의 피막을 제거하여 깨끗하고 건조하게 한 후 감독자의 승인을 얻어 시공한다.

- 감독자가 지시하는 경우 이외에는 기온이 5℃ 이하일 때에 시공하여서는 안되며, 작업중 비가 내리는 경우는 즉시 작업을 중단하여야 한다.

- 역청재료의 포설은 균일하게 포설할 수 있는 디스트리뷰터를 사용해야 하며, 옹벽, L형 측구 등 구조물이 더렵혀지지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

- 역청재료는 포설 후 수분이 건조할 때까지 충분히 양생하여야 하며, 표층완료시까지 차량통행을 금지시켜야 한다.

(4)  표층공

가. 재  료

- 굵은 골재

․굵은 골재란 No.8체에 잔류하는 골재를 말하며 굵은 골재로서는 부순돌 또는 부순자갈을 사용한다.

․부순자갈을 굵은 골재로 사용할 경우에는 1면이상 부스러진면을 갖는 양이 No.4체에 남는 자갈의 중량으로 40%이상이어야 하며 표층용으로 사용할 굵은 골재는 2면이상 부스러진 면을 갖는 입자가 굵은 골재 전체중량의 85%이상이어야 한다.

굵은 골재의 품질규정

구 분	시 험 방 법	규 정	비 고
비 중 (표건비중) 흡 수 량 (건조중량 백분율) 마 모 감 량 안 정 성 시 험 감 량 (%) 편평 및 세장편함유량 (%) 피 목 면 적 (%)	KSF 2503 KSF 2503 KSF 2508 KSF 2507 - KSF 2355	2.45 이상 3.0% 이하 35% 이하 12 이하 20 이하 95 이상

- 잔골재

․잔골재란 No.8체를 통과하고 No.200체에 남는 골재를 말한다. 잔골재로서는 천연사, 스크리닝스(부순돌찌꺼기 : Screenings) 또는 이들이 혼합된 모래를 사용하는 것으로 한다.

․잔골재는 깨끗하고 단단하고, 내구적이고, 진흙이나 먼지, 기타 유해물질을 함유해서는 안된다.

- 석  분

․석분은 석회암 분말 또는 기타 감독자의 승인을 받은 재료로서 다음에 표시된 규정에 합격한 것으로 사용하되, 사용할 때에는 먼지, 진흙, 유기물, 덩어리진 미립자 등의 해로운 물질이 함유되어 있지 않아야 한다.

석 분 의  품 질 규 정

구 분	체 (mm)	통과중량백분율 (%)	비 고
입 도	No. 30 No. 50 No. 100 No. 200	100 95 이상 90 이상 70 이상
수 분		1% 이하
비 중		2.60 이상

- 골재입도

골재의 입도는 다음의 표준배합에 만족하도록 상온골재 및 가열골재별로 합성입도시험을 실시하여 굵은 골재, 잔골재, 석분의 배합비율을 결정해야 한다.

표층용 혼합물의 표준배합

혼합물의 종류	통 과 중 량 백 분 율 (%)
	25m/m	19m/m	13m/m	No.4	No.8	No.30	No.50	No.100	No.200
밀입도 아스팔트 콘크리트 (20)	100	95～100	75～90	45～65	35～50	18～30	10～21	6～16	4～8
밀입도 아스팔트 콘크리트 (13)	-	100	95～100	55～70	35～50	18～30	10～21	6～16	4～8

나. 운  반

가열아스팔트 안정처리 기층 기준에 의한다.

다. 포  설

- 감독자가 승인한 경우 이외는 기온이 5℃ 이하인 때에 시공하여서는 안되며, 택코트의 양생이 충분히 끝나지 않은 기층이나, 중간층 위에 혼합물을 포설하여서는 안된다.

- 감독자가 지시한 경우 이외에는 포설할 때의 혼합물의 온도는 110℃ 이상이어야 한다.

- 한 층의 마무리 두께는 7cm 이하이어야 한다.  피니셔는 마무리면이 평탄하고 다짐 후에 소정의 단면 및 경사가 되도록 속도 등을 조절하여야 한다.  기계마무리가 불가능한 곳은 인력으로 시공하여야 하며 혼합물이 분리되지 않도록 주의하여야 한다.

라. 다  짐

다짐도는 기준밀도에 최소 96% 이상이어야 하며, 다짐작업 완료 후 상온이 되었을 때 차량통행을 허용하여야 한다.  로울러류에 의한 다짐이 불가능한 곳은 램머로 충분히 다져서 마무리 하여야 한다.

마. 혼합물의 온도

가열 아스팔트 안정처리 기층기준에 의한다.

바. 이  음

- 이음은 충분히 다져서 밀착시키고 평탄하게 마무리하여야 한다.

- 이미 포설한 끝부분이 충분히 다져져 있지 않은 경우나 균열이 많은 경우에는 그 부분은 절취해 버리고 인접부를 시공하여야 한다.

- 세로이음이나 가로이음 및 구조물과의 접촉면은 감독자가 승인한 역청재료를 엷게 발라야 한다.

- 표층과 중간층의 세로이음 위치는 15cm 이상, 가로이음의 위치는 1m 이상 간격을 유지하도록 하여야 한다.

사. 마무리

- 포장의 완성두께는 규정에 의하여 채취한 코어(Core)의 두께로 측정한다.  완성두께는 설계두께보다 10% 이상 초과하거나 5% 이상 부족해서는 안된다.

제 6 장   수  목  식  재

1.	일반사항

1.1	적용범위

이 시방서는 수목식재공사 일반에 관한 사항에 적용한다.

1.2	관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항을 따른다.

식재기반조성

수목 및 잔디 유지관리

안내시설

1.3	적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 안에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는	것으로 본다.

KS D 3566	일반구조용 탄소강관

KS M 3498	재생 플라스틱 수목보호판 및 지주대

농림부	비료공정규격

1.4	설계요구사항

해당 지방자치단체의 "건축조례"에 따라 대지안의 조경 등의 기준을 충족하여야 한다.

1.5	설계변경

1.5.1	부적기 식재로 인한 추가비용 계산

가. 식재 부적기인 하절기에 불가피하게 수목을 식재하는 경우 식재적기 시공에 비해 추가로 소요되는 양생 조치 등에 대한

비용은 설계변경 조치할 수 있다.

나.굴취, 운반, 식재, 관수의 비용은 하절기식재로 인하여 추가로 소요되는 비용만을 계산한다.

1.6	제출물

다음 사항은 "10130 제출물"에 따라 제출한다.

1.6.1	시공계획서

수급인은 수목의 반입 및 식재(가식포함)시기를 포함하는 시공계획서를 작성 제출하여야	한다.

1.6.2	품질관리서류

수급인은 비료, 농약, 수목생장․촉진․억제제의 화학적, 물리적 성질에 대한 품질보증서를 사용설명서와 함께 제출하여야 한다.

1.6.3	견본

수급인은 지주대 견본품을 생산업체로부터 제출받아 확인하고 현장에 비치하여야 한다.

1.7	굴취ㆍ운반ㆍ검사ㆍ보관 및 취급

1.7.1	굴취

가.뿌리분의 굴취는 뿌리목 부위의 잡초를 제거하고, 뿌리목 지름의 4배 이상 크기로 뿌리분을 떠야 하며, 분의 깊이는 가는

뿌리가 현저히 감소된 부위까지로 하고, 분의 흙이 떨어지지 않도록 새끼 또는 녹화끈, 가마니 또는 녹화마대,

철사, 보습재, 기타 보토재료로 고정시키고, 뿌리분의 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로,밑면은 둥글게 다듬어야 한다.

나.뿌리분이 없는 수목은 뿌리의 뻗은 정도가 양호하여야 하며, 건조하지 않도록 물에	적신 가마니 등으로 덮어 보호한다.

1.7.2	운반

운반할 때 뿌리분과 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보양조치를 하여야 한다.

가.	뿌리분이 파손되지 않도록 특히 유의한다.

나.	가는 뿌리가 절단되지 않도록 충격을 주지 말아야 한다.

다.	가지를 간편하게 결박한다.

라.	이중적재를 금한다.

마.	나무와 나무의 접촉부에는 완충재를 삽입한다.

바.	중기 및 목도로 운반할 때 나무껍질이 상하지 않도록 한다.

사.	운반 도중 바람에 의한 증산을 억제하며, 빗물로 인한 뿌리분 토양의 유실을 방지 하기 위한 조치를 취한다.

1.7.3	검사

각종 조경수목과 자재는 수종, 품질 및 규격 등을 현장도착 즉시 제검사를 받은 뒤에 반	입하여 시공하며, 필요한 경우 원산지 검사를 행할 수 있다.

1.7.4	보관

가.나무는 반입 당일 심는 것이 원칙이나, 만일 그렇지 못할 경우 뿌리의 건조, 가지와	잎의 손상 등을 방지하기 위하여

바람이 없고 약간 습한 곳에 가식하여야 하며, 물주기 등의 철저한 보호조치를 하여야 한다.

나.비료, 농약 등은 건조하고 서늘한 곳에 보관하되 살충제, 제초제 등은 별도 보관하여 관리하여야 한다.

1.7.5	취급

수목에 손상이 가지 않도록 조심스럽게 다루되, 식물의 주간이나 줄기를 움직여 뿌리분	과의 이탈이 있어서는 안되며,

떨어뜨리거나 쏟아 부어 분이 깨지는 경우가 있어서는 안된다.

1.8	수목유지관리

수목을 식재한 뒤부터 준공할 때까지 수급인 비용부담으로 유지관리하여야 하며, 준공된	뒤의 유지관리는 "수목 및 잔디 유지관리"에 따른다. 단, 일부 수목을 식재한 뒤에 식재부적기가 도래하여 다음 식재적기에 나머지 수목 및 잔디를 식재하고 최종 준공          하는 경우에는 식재부적기 기간 내에 시행한 수목의 유지관리 비용을 추가로 계상할 수있다.

2.	재료

2.1	수목

2.1.1	종류

수목의 종류는 설계도에 명시된 것으로 한다.

2.1.2	품질

본 공사에 심을 나무는 발육이 양호하고 수형이 정돈된 것이어야 하며, 병충해의 피해를	받지 않은 것으로, 굴취한 뒤 24시간 이내에 현장에 도착된 것이어야 한다.

가.	상록침엽수는 줄기가 곧고 가지가 고루 발달하여 균형잡힌 것으로 초두와 나무껍질이 손상되지 않고, 웃자란 가지를 제외한 높이가 지정 높이 이상이어야 한다.

나.	상록활엽교목은 가지와 잎의 발달이 충실하여 수관이 균형잡힌 것으로, 밀식에 의하여 웃자라지 않은 것이어야 한다.

다.	낙엽교목류는 줄기의 굴곡이 심하지 않고 가지의 발달이 충실하여 수관이 균형잡히고 뿌리목 부위에 비하여 줄기가 급격히 가늘어지지 않아야 한다.

라.	관목류는 합본하지 않은 것으로 가지와 잎이 치밀하여 수관에 큰 공극이 없어야 하며, 가지치기한 뒤의 규격이 지정 규격 이상이어야 한다.

마.	지피 및 덩굴류는 활력있고 뿌리의 발달이 좋은 것으로, 그 중 지피류는 뿌리부분 에서의 포기 분얼수가 지정 분얼수 이상이어야 하고, 덩굴류는 지정 길이 이상의 가지가 지정 가지수 이상으로 합본되지 않아야 한다.

2.1.3	생장조건

본 공사에 심을 나무는 식재지의 기후와 유사한 기후조건에서 성장한 수목이어야 한다.

2.1.4	규격

가.	본 공사에 심을 나무는 지정 규격의 수목으로 하되, 생육환경을 고려하여 특별히 규정하지 않은 경우에는 지정 규격 이상의 수목은 추가비용없이 가능하다.

나.	나무높이, 가슴높이 지름, 뿌리목 지름, 수관폭 등 수목규격의 허용차는 수형이 양호한 경우에 한하여 당해 규격의 8% 이내로 한다.

2.1.5	측정

나무는 종류 및 성상에 따라 철저히 검사하여야 하며, 나무의 규격 측정을 위한 기준은 다음과 같다.

가.	나무높이(H) : 나무높이는 지표면에서 수관의 정상까지의 수직거리를 말하며 수관의 정상에서 돌출된 웃자란 가지는 제외한다.

나.	가슴높이지름(B) : 가슴높이지름은 지표면에서 1.2m 부위의 나무줄기지름을 말하 며 가슴높이 지름 부위의 줄기가 2개 이상일 경우에는 각 줄기의 가슴높이지름 합의 70%가 각 줄기의 최대 가슴높이지름값보다 클 경우에는 이를 채택하며, 작을                 경우는 각 줄기의 가슴높이지름 중 최대값으로써 판정한다.

다.	수관폭(W) : 수관폭의 측정에 있어서 타원형의 수관은 최대폭과 최소폭을 합하여 양분한 것을 수관폭으로 채택한다. 또한 여러 형태로 조형된 교목이나 관목도 이 에 준하여 판정하며, 웃자란 가지는 제외한다.

라.	뿌리목지름(R) : 뿌리목지름은 지표면의 줄기의 지름을 말하며, 측정부위가 원형이 아닐 경우 최대값과 최소값을 합하여 양분한 수치를 채택한다.

2.1.6	수종 및 규격의 변경

식재수목의 수종 및 규격의 변경은 수급인이 관련 증빙자료를 첨부하여 서면으로 요구하고, 반드시 감독자의 승인을 받아야 한다.

2.2	토양

토양은 수목생육에 지장이 없는 양질의 토사이어야 한다.

2.3	비료

비료는 농림부의 "비료공정규격"에 명기된 유해성분 함유량을 초과해서는 안된다.

2.3.1	복합비료

복합비료는 질소(N), 인산(P2O5), 칼리(K2O)의 성분이 각각 설계도에 명시된 비율로 혼합한 비료를 사용한다.

2.3.2	유기질비료

조경용 유기질 비료는 퇴비, 부엽토, 부숙왕겨 또는 톱밥 등의 부산물을 완전히 부숙한 부산물 비료로, 악취를 방지하거나 물리적 성상을 변화시키기 위하여 첨가제를 혼합하여	제조할 수 있으며, 유기물 함량 25% 이상, 유기물 대 질소의 비가 50 이하가 되어야 한다.

2.4	농약

농약은 "농약관리법" 제3조 제1항에 따라 등록된 제조업자의 제조품목중 파프 분제 등	속효성이며, 접촉성 유기인제 살충제를 사용한다.

2.5	수목생장, 촉진 및 억제제

2.5.1	증산억제제

크라우드카바, 그리너 등 표면에 막을 형성하는 유제로, 식물에 유해하지 않아야 한다.

2.5.2	발근촉진제

루톤, IBA, 홀멕스콘 등

2.5.3	상처 유합제

상처부위에는 석회유황합제, 검은 아스팔트 기층 부패방지도료 또는 보르도액과 아마인	유 및 흑색안료를 혼합한 검은 도료로 칠한다.

2.6	수간감기 재료

2.6.1	녹화마대

녹화마대는 고무액을 바른 중간 또는 거친 정도의 두께 5㎜ 이상이 되는 코코낫섬유시트	(coconut fiber sheet) 또는 엷게 타르를 바른 사이잘삼실시트(sisal yarn sheet)로 한다.

2.6.2	녹화끈

녹화끈은 황마(jute)로 만든 직경 6㎜의 천연섬유 노끈을 사용한다.

2.6.3	고무밴드

고무밴드는 폐튜브를 폭 30㎜가 되도록 6등분하여 사용하거나, 시판용 고무밴드를 사용	한다.

2.7	지주

2.7.1	지주목

가.	지주목은 육송원목을 박피하여 말구가 45㎜가 되어야 하며, 단면 중앙을 연결하는 직선이 원목 밖으로 나가지 않아야 하고, 한쪽 끝을 때려박기 쉽도록 뾰족하게 한다.

나.	삼각지주목의 연결각재는 미송각재(45×45×500㎜)로 한다.

2.7.2	대나무 지주

대나무는 2년생 이상으로 직경 30㎜를 기준으로 하되, 강도가 뛰어나고 썩거나 벌레먹음등이 없어야 한다.

2.7.3	원주 또는 원형지주목

가.	지주목은 상하 마무리 직경이 55㎜ 이상 되도록 둥글게 가공한 뒤에 제조업자의 지침에 따라 방부처리한 것으로 한다.

나.	체결구 및 기타 부속자재는 제조업자의 지침에 따르되, 녹슬지 않는 자재 또는 녹방지처리한 것으로 한다.

2.7.4	수목지주대

지주대는 KS M 3498의 규정에 적합한 재생 플라스틱 수목지주대로 사용상 지장을 주는	깨짐, 균열, 비틀림 등의 결함이 없어야 하며, 1개의 길이가 150㎝ 또는 180㎝인 것 3개	를 조합해서 사용하는 것을 원칙으로 한다.

2.7.5	철제지주대

가.	지주각(脚)은 KS D 3566에서 규정하는 일반구조용 탄소강관 SPS400(바깥지름 21.7 ㎜)	을 염화비닐(PVC) 코팅처리한 것으로, 1개의 길이가 150㎝인 것 3개를 조합하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나.	체결부위는 수목의 실제 지름에 맞춰 임의로 조정․결착할 수 있어야 하며, 체결부위의 수목 견지부분은 연한 재질을 사용하고, 견지하는 수목의 외피에 상처를 주지 않는 것이어야 한다.

2.7.6	덩굴류용 지주

트렐리스(trellis), 벽면녹화용 지지철물 등 덩굴류용 지주의 형상 및 규격은 설계도에 따른다.

2.8	수목표찰

수목표찰의 형상 및 규격은 설계도에 따르며, 해당 자재는 관련 시방의 자재품질기준에 적합하여야 한다.

2.9	물

물은 깨끗한 시냇물이나 상수도 물을 사용하여야 하며, 오염되거나 식물 생육에 유해한물질이 섞여 있는 물을 사용해서는 안된다.

3.	시공

3.1	식재적기

지역별 식재적기는 아래와 같으며 당해지구의 기후여건에 따라 조정할 수 있다.

3.1.1	중북부 산악지역

가.	식재적기 : 3월 29일～5월 31일, 9월 16일～11월 15일

나.	해당지구 : 문산, 의정부, 동두천, 고양, 파주, 포천, 구리, 남양주, 여주, 이천, 양평, 광주, 춘천, 원주, 태백, 정선, 인제, 충주, 제천, 단양, 영주 등

3.1.2	중부지역

가.	식재적기 : 3월 21일～5월 25일, 9월 26일～11월 30일

나.	해당지구 : 서울, 인천, 부천, 광명, 성남, 안양, 수원, 용인, 오산, 시흥, 안산,화성, 평택, 청주, 음성, 진천, 괴산, 옥천, 보은, 영동, 천안, 조치원,아산, 문경, 예천, 점촌, 상주, 안동, 청송 등

3.1.3	남부지역

가.	식재적기 : 3월 5일～5월 20일, 10월 1일～12월 10일

나.	해당지구 : 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척, 대전, 공주, 보령, 서산, 태안, 예산, 부여, 논산, 금산, 진안, 군산, 익산, 삼례, 전주, 부안, 정주, 고창, 남원, 광주, 나주, 송정, 대구, 울진, 김천, 구미, 영천, 경산, 경주,                           포항, 울산, 밀양, 거창, 진주

3.1.4	남해안 지역

가.식재적기 : 2월 21일～5월 15일, 10월 10일～12월 20일

나.해당지구 : 목포, 해남, 보성, 고흥, 여수, 순천, 광양, 남해, 사천, 통영, 거제,창원, 진해, 김해, 양산, 부산,제주,서귀포

3.2	식재기반조성

수목식재를 위한 식재기반조성은 다음에 언급한 것을 제외하고는 " 식재기반조성"	에 따른다.

3.2.1	토양개량

토질이 수목생육에 부적합한 곳은 부토, 시비 또는 토양개량제를 사용하고 및 배수처리	하여 수목생육에 적합한 토양상태로 개량하여야 한다.

3.2.2	부토 및 마운딩

가.	수목식재지는 두께 20㎝로 부토 시행하며, 식재지반의 여건에 따라 그 이상 또는 이하로 할 수 있다. 이때 표토를 포함한 양질의 토사가 적치되어 있을 경우에는 이를 이용하고, 그렇지 않을 경우 외부에서 반입한다.

나.	마운딩 처리는 완만한 구릉을 이루도록 자연스럽게 시공하여야 하고, 반입토는 잔디	및 수목의 생육에 적합한 양질의 토사이어야 한다. 다짐 및 고르기한 뒤에 지정된 성토량이 되어야 한다.

3.3	가식

3.3.1	가식장소

가.	공사에 지장이 없는 범위 안에서 공사장의 일정장소에 감독자의 지시에 따라 수목가 식장소 및 임시보관장소를 설치하여야 한다.

나.	가식장소는 특별히 정하는 바가 없는 경우 토질은 점토 15～35%, 모래 65～85%의 사질양토 또는 점토 35% 이상, 미사 45% 이하의 양토로서 배수가 잘 되는 곳이어야 하고, 부득이 배수가 불량한 장소를 이용할 경우는 배수시설을 하여야 한다.

다.	가식장소는 필요한 경우에 관수시설 및 수목보양시설을 갖추어야 한다.

3.3.2	가식장 관리

감독자의 승인을 받아 관리인을 두고 필요한 관리시설을 갖추어야 한다.

3.4	식재위치의 조정

3.4.1	식재전 조정

수급인은 수목식재 전에 현장여건 또는 경관상 식재위치를 조정할 필요가 있는지 여부를	확인한 뒤에 식재하여야 하며, 식재한 뒤에는 가능한 한 옮겨 심는 일이 없어야 한다.

3.4.2	비탈면

비탈면의 길이가 5m 이상인 곳에는 교목류를 비탈면의 중간부위에 심지 말고, 상단 또는	하단 부위에 심도록 한다.

3.4.3	건축물 부속화단

복합건물 및 판매시설 등의 건물에 부속으로 설치하는 화단에는 상부 개방으로 빗물이	직접 닿고 또 흙의 깊이가 나무 생육에 지장이 없을 정도로 충분한 경우에만 건물과의	조화를 고려하여 회양목 등의 관목을 군식처리하고 설계를 변경하여 조치할 수 있으며,	필요할 경우 단지안의 설계된 수목의 위치를 조정하여 심을 수 있다

3.4.4	동주변

현장여건상 동주변의 녹지폭이 설계도보다 좁아지거나 넓어질 경우 다음과 같이 위치를	조정하여야 한다.

가.	녹지폭 1m 미만	:	수고 0.5m 내외의 소관목류를 위주로 군식한다.

나.	녹지폭 1m 이상～2m 미만	:	수고 1.5m 내외의 대관목류를 위주로 군식 한다.

다.	녹지폭 2m 이상	:	수고2.5m 내외의 소교목류또는 수형이 원통형,원추형, 원주형인 나무를 위주로 군식한다.

3.4.5	주민의 개인생활 보호

현장 여건의 변경으로 보도나 놀이터 등이 건물 1층 발코니보다 높게 시공될 경우에는	인접 세대의 개인생활 보호를 위하여 차폐식재를 실시하여야 한다.

3.5	수목식재

3.5.1	준비

가.	공사 폐잔재는 매립하지 말고 장외로 반출되도록 철저히 확인하여야 한다.

나.	건물주변의 되메우기 구간은 더돋기 흙을 감안하여 침하로 인한 물고임이 없도록 정리한다.

3.5.2	식재

가.	구덩이를 뿌리분 크기의 1.5배 이상으로 판다.

나.	잘게 부순 양토질 흙을 구덩이 깊이의 1/3 정도로 넣는다.

다.	뿌리분이 깨지지 않도록 구덩이에 넣어서 수형을 살펴 나무의 방향을 조정 한다.

라.	잘게 부순 흙을 3/4 정도로 채워 잘 다진다.

마.	물을 충분하게 주고 각목이나 삽으로 휘저어 섞어 흙이 뿌리분에 밀착 되도록 한다.

바.	나머지 흙을 채운 다음 잘 밟아 공기가 유통되지 않도록 한다.

사.	지면을 잘 고른 뒤 수관폭의 1/3 정도에 높이 10㎝의 물받이를 만든 다음 주변을 정리 한다.

3.5.3	시비

수목은 다음 기준에 따라 유기질 비료를 흙과 고루 잘 섞어 사용하되, 비료가 직접 수목	의 뿌리에 닿지 않도록 주의한다.

구      분                     시비량(㎏/주)

교목	나무높이 1.0m 미만	2

1.0m 이상 2.5m 미만	4

2.5m 이상 3.5m 미만	6

3.5m 이상 5.0m 미만	12

5.0m 이상 6.0m 미만	20

관목	나무높이 1.0m 미만	1

1.0m 이상	2

이때, 나무높이 1.5m 미만의 울타리용 또는 군식용 수목은 기준량의 1/4을 시비한다.

3.5.4	분을 감은 재료의 제거

분을 감은 녹화마대, 녹화끈 또는 소량의 새끼는 분 파손을 방지하기 위해 함께 묻어 주어도 무방하나 분 전체를 감싼 가마니, 자루, 비닐끈, 고무 등 부식되지 않는 재료는 제	거한 뒤에 나무를 심어야 한다.

3.5.5	식재 깊이

수목을 식재할 때 수목이 묻히는 부위는 굴취 전에 묻혔던 부위와 같아야 하나 배수가	불량한 토질에는 다소 높게 올려심고, 그 주위에 흙덮기를 하여 표면배수가 잘 되도록	하여야 한다.

3.5.6	식재 방향

수목을 식재한 뒤의 방향은 굴취 전의 방향과 동일하게 심는 것을 원칙으로 하나 조건에	따라 생육이 부진한 편을 남향으로 할 수도 있다.

3.5.7	도로변 관목식재 요령

차도나 보도에 접한 부분에 관목을 심을 경우에는 차도나 보도로부터 잔디 1매의 간격으로 이격하여 나무를 심고, 그 사이에 잔디를 1열로 심어 토사유실 및 도로 등의 오염을	방지하여야 한다.

3.5.8	돌틈식재

자연석을 쌓을 때는 돌틈사이에 관목류를 자연석쌓기와 동시에 식재하도록 하고, 자연석을 놓을 때는 주변에 관목류나 화훼류 등을 식재하여 주변과 잘 조화되도록 한다.

3.6	하절기 수목식재시 양생 및 보호조치

식재 부적기로 조경공사가 완료되지 않고 입주하는 지구는 단지 경관상 필요한 수목의	식재는 입주 개시일 이전까지 의무적으로 완료하여야 하며, 의무적으로 심어야 할 수목	의 종류 및 수량은 해당 지역의 수목 생육 특성에 따른다.

3.6.1	하절기 식재가능 수종

가.	이식이 용이하고 내건성이 강하여 충분한 양생 및 보호조치를 할 경우 하절기식재가 가능한 수종

지역구분                               하절기 식재수종

전국	리기다소나무, 복자기, 보리수나무, 고광나무, 붉은병꽃나무, 말발도리,회양목, 싸리나무류

중북부산악	개쉬땅나무

중부	매자나무

남부	자귀나무, 댕강나무, 조팝나무(해안제외)

남해안	구실잣밤나무

나.이식은 용이하나 내건성이 보통으로 충분한 양생 및 보호조치를 할 경우 하절기식재 할 때 다소의 하자발생이 예상되는 수종

지역구분                               하절기 식재수종

전국	섬잣나무(해안제외), 은행나무(해안제외), 산수유, 참느릅나무, 단풍나무(해안제외), 신나무, 고로쇠나무, 밤나무(해안제외), 서어나무, 자두나무(해안제외), 살구나무, 프라타너스(해안제외), 개나리, 미선나무(해안제외), 수수꽃다리, 딱총나무, 나무수국, 옥매, 장미, 산철쭉, 화살나무, 좀작살나무,쥐똥나무

중북부산악	물푸레나무, 개오동나무, 흰말채나무

중부	실편백, 황금편백, 향나무, 동청목, 메타세쿼이아, 가중나무, 계수나무,중국단풍(해안제외), 꽃사과(해안제외), 매화나무, 모과나무, 회화나무,둥근향, 황매화(해안제외)

남부	편백, 노각나무, 석류, 배롱나무, 호랑가시나무, 사철나무

남해안	광나무, 돈나무, 우묵사스레피나무, 백정화, 팔손이나무

제주도	담팔수, 까마귀쪽나무

다.	상기 가, 나항 이외의 수종은 하절기식재를 하여서는 안된다.

3.6.2	식재용 수목의 현장 반입전 사전 양생조치 등

가.	포지에서 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달된 수목을 반입하여야 한다.

나.	굴취작업 전일에 충분한 관수를 하여 굴취 및 운반작업을 할 때에 뿌리분이 파손되지 않도록 하여야 한다.

다.	뿌리분의 크기는 6배분 이상으로 하여야 하며, 굴취작업을 할 때 굵은 가지 및 뿌리의 절단부위에는 부패균의 침입 방지를 위하여 파라핀, 콜타르, 석회유황합제 등의 약제로 처리를 하여야 한다.

라.	기본수형을 파괴하지 않는 범위 안에서 강전정을 하고 잎은 1/3만 남기고 나머지는 모두 훑어 버려야 한다.

마.	운반 직전에 증산억제제를 살포하여 운반 중의 수분증산을 억제하도록 한다.

바.	수목을 운반할 때에는 햇볕, 바람 등에 노출되지 않도록 천막지 등으로 차단하고, 최단시간에 운반하여 도착 당일 오전 중에 식재하여야 한다.

3.6.3	현장 반입한 뒤 식재할 때의 양생조치 등

가.	식재지반의 건설잔재, 암석 등 수목생육에 유해한 물질을 제거․반출하고, 객토, 부토 등 수목생육기반조성이 필요한 지역은 식재에 지장이 없도록 미리 작업을 해두어야 한다.

나.	식재위치를 정하여 미리 구덩이를 파고, 수목이 반입되는 즉시 식재할 수 있도록 식재용 상토, 생명토, 비료, 발근촉진제 등의 재료를 준비해 두어야 한다.

다.	뿌리분에 감은 새끼, 거적, 철사, 고무밴드 등은 식재 전에 모두 제거하는 것이  원칙이나 녹화마대, 녹화끈 또는 소량의 새끼는 식재할 때 분의 파손을 방지하기 위하여 잔존시켜도 좋다.

라.	식재작업을 할 때 뿌리분과 주변의 흙을 완전히 밀착시키는 것이 중요하므로 물조임을 면밀하게 실시하고, 흙을 채운 뒤에 잘 밟아서 뿌리분 주위에 공극이 생기지 않도록 하여야 한다.

마.	식재가 완료되는 즉시 수목지주대를 설치하여 수목이 흔들리거나 전도되지 않도록 하여야 한다.

3.6.4	식재한 뒤의 양생조치 등

가.	수목이 충분히 활착할 때까지 매일 관수하는 것을 원칙으로 하나, 다량의 강우로 인하여 토양에 충분한 수분이 함유되어 있을 경우는 제외한다.

나.	흐린 날을 제외하고는 일출 또는 일몰시에 관수하는 것을 원칙으로 하며, 일몰시에 주는 것이 더욱 효과적이다.

다.	최고기온이 30℃ 이상으로 혹서기간이 계속되는 경우에는 고압호스 등을 이용하여 수목에 직접 분무하면 수목의 체온을 강하시켜 주는데 효과적이다.

라.	물집위의 지면에는 짚 등의 피복재료로 햇볕을 차단하여 수분증발을 억제하고 지면의 온도를 낮추는 것이 좋다.

마.	수목반입 전에 증산억제제를 처리하지 않았을 경우에는 식재한 뒤 즉시 처리하여야 하며, 사전처리를 완료했더라도 수목상태와 기상조건을 보아 식재한 뒤에도 1회 정도 재처리하는 것이 효과적이다.

바.	발근촉진제는 식재한 뒤 10일 간격으로 관수와 같이 실시하며, 식재한 수목의 활착상태를 감안하여 조절한다.

사.	이식한 뒤의 수목은 수세가 약하여 병충해 피해를 입기 쉬우므로 병징이 발견되는 즉시 적절한 조치를 취하여야 한다.

아.	햇볕, 병충해 등으로부터 수피의 피해를 입기 쉬운 수종에는 수간에 새끼감기, 짚싸주기, 흙	발라주기, 마대감기 등을 실시하여 피해를 예방하여야 한다.

3.7	지주 설치

3.7.1	지주 설치일반

나무높이가 2.5m 이상인 상록교목과 3.0m 이상인 낙엽교목은 설계도에 명시된 지주를 설	치 하고, 해안지역 및 강풍지구에서는 나무높이가 2.0m 이상인 교목에 지주를 설치할 수	있으며, 수목의 실제 규격이나 식재방법에 따라 달리 설치하고 정산한다.

3.7.2	수간보호

지주와 결속되는 수목의 수간부는 녹화테이프를 20㎝ 폭으로 1회감기 하고, 아래 위를	녹화끈으로 단단히 묶어 풀리지 않게 보호한다

3.7.3	설치 및 조립

가.	지주목은 이각 60㎝, 삼각 40㎝, 삼발이 30㎝ 깊이로 때려박고 수목과 단단히 결속 시킨다.

나.	대나무 지주중 삼발이는 30㎝ 깊이로 때려박고 수목과 단단히 결속시키며, 연결지주는 설계도에 따라 수목과 수목을 연결한 뒤에 단단히 결속시킨다. 수목과 결속한 뒤 흘러내릴 우려가 있는 경우는 대나무의 결속부위에 칼집을 내어 움직임을                 방지하도록 한다.

다.	원주 또는 원형지주목과 수목지주대의 매설깊이는 30㎝ 이상으로 하며, 나무높이,체결부위의 높낮이나 지면경사에 따라 적절하게 조정하여 설치하여야 한다.

3.7.4	덩굴류용 지주의 설치

트렐리스(trellis), 벽면녹화용 지지철물 등 덩굴류용 지주는 스트롱 앵커볼트로 단단히 고정하여야 한다.

3.8	수목표찰의 설치

설계도에 명시된 주요 수종별로 관리소 주변, 보행로의 결절점, 건물 주변, 어린이놀이터 및 휴게소 주변, 지구내 공원의 주요지점 등에 설치하며, 가시권 안의 동일 수종의           중복 설치는 피한다.

가.	명판은 투명아크릴판의 배면에 2도 실크스크린 인쇄한 뒤, 유색 아크릴판을 스프레이 아크릴용 접착제로 접착한다. 이때 실크스크린 인쇄는 "안내시설"의 해당 항을 준용한다.

나.	고정형은 스테인리스 강봉을 관찰자의 시각에 맞추어 60° 정도로 절곡처리하여 명판 부착용 스테인리스 강판과 점용접으로 연결한 뒤 아크릴판과 스테인리스 강판사이에 발포고무를 충진하여 접착제로 견고하게 접착한다.

다.	부착형은 명판의 윗쪽 중앙에 2개의 구멍을 뚫어 심선지름이 2.0㎜, 피복선의 최소 피막 두께가 0.2㎜ 이상이 되는 염화비닐(PVC) 피복 보통철선(SWMV-B)으로 연결하여 수목에 매단다.

3.9	준공시까지의 유지관리

3.9.1	가지치기

가.	서양측백, 무궁화, 쥐똥나무 등의 생울타리용 수목은 식재한 뒤에 윗면을 가지런히 가지치기하여야 한다.

나.	가로수 및 광장에 식재하는 녹음수 등은 통행에 지장을 주지 않도록 지하고가 2.0m이상이 되도록 가지치기 한다.

3.9.2	관수

수목을 식재한 뒤, 수목이 활착할 때까지 관수하되, 유해성분이 없는 물을 사용하여야 하며, 구름낀 날 외에는 일출, 일몰시에 관수하는 것을 원칙으로 한다.

3.9.3	증산억제제 살포

수목의 지나친 증산작용으로 인한 생장불균형이 생겼을 경우에는 증산억제제를 잎 전면	에 고루 살포한다.

3.9.4	병충해 방제

가.	수목을 식재한 뒤 병충해의 감염여부를 수시로 관찰하고, 필요한 경우에 감독자와 협의하여 적기에 병충해 예방을 위한 필요한 조치를 취하여야 한다.

나.	병충해가 발생한 수목은 초기에 약제를 살포하여 구제하고, 전염성이 강한 병충해에 감염되었을 경우에는 가지를 잘라 내거나, 심한 경우 굴취하여 소각하여야 한                다.

다.	병충해의 예방 및 구제를 위한 약제살포는 일정간격으로 하여야 하며, 특히 비가 온 뒤에 실시할 경우 비온 즉시 살포하는 것이 효과적이다.

라.	병충해감염 등으로 수세가 약해진 수목의 수세회복을 위한 수간주사는 수액이동이 활발한 5월초～9월말중 증산작용이 활발한 맑게 갠 날에 실시한다.

3.9.5	하자수목의 교체

공사준공 이전에 수목이 가지끝에서부터 말라죽어 뿌리만 남거나 수관의 2/3 이상이 고	사하는 경우 하자수목으로 간주하며, 하자수목에 대하여는 즉시 제거하고 공사준공 이전	까지 식재 당시의 수목규격과 동일한 수목으로 교체하여야 한다.

3.10	복구 및 청소

3.10.1	원상복구

수목식재공사로 인하여 훼손 또는 오손된 지역은 수급인 부담으로 원상태로 복구하여야 한다.

3.10.2	청소

수목식재공사로 인한 잔재는 수거하여 공사장 밖으로 반출하고, 오염된 포장구역은 깨끗이 청소하여야 한다.

제 7 장   부  대  공

가) 도로표지판

(1) 도로표지판은 운반도중 반사 시-트나 페인트가 벗겨지지 않도록 포장을 잘하여 얼룩이나 홈이 생기지 않도록 하여야 한다.

(2) 설치장소는 도로 이용자가 충분히 판독할 수 있도록 시야가 좋은 장소를 선정해야 하며, 곡선구간 절토 등으로 시야 장애가 되는 곳은 피하여 설치한다.

나) 차선도색

(1) 차선 도색시에는 노면을 완전히 건조된 상태에서 도색하여야 하며, 도색부분이 차선 바깥으로 부터 이탈하는 일이 없도록 정확히 시공하여야 하며, 노면이 젖어 있거나, 기온이 5℃ 이하의 경우에는 시공해서는 안된다.

(2) 특히 야간에도 식별이 가능토록 유리분말 융착성 도료를 사용하여야 한다.

다) 시선유도 시설

반사체의 색 및 크기

(1) 도로 표지병

① 건설부의 시선유도시설 및 관리 지침에 의한다.

② 재    질

. 몸체는 알루미늄 합금 또는 합성유지등으로 하며 충격에 강하고 충분한 강도와 내구력을 유지하여야 한다.

. 반사체는 강도와 반사 성능을 갖춘 재료로 제작하여야 한다.

③ 형    상

사각형, 사다리꼴, 마름모꼴, 원형 등으로 제작하고 돌출부의 높이는 2 ㎝ 로 하되, 중앙선 등 차량통행 금지구간에는 3 ㎝ 이하로 하여야 한다.

④ 색상 (ASTM E811 에 의한 측정)

색 상	색 도 좌 표 의 범 위
	구 분	1	2	3	4	5	6
백 색	X	0.310	0.453	0.500	0.500	0.440	0.310
	Y	0.348	0.440	0.440	0.380	0.380	0.283
황 색	X	0.545	0.559	0.609	0.597	-	-
	Y	0.424	0.439	0.390	0.390	-	-
청 색	X	0.039	0.160	0.160	0.183	0.088	-
	Y	0.320	0.320	0.240	0.218	0.142	-

⑤ 반사성능

K.S R5018 또는 ASTM E809 에 따라 측정하여 다음 기준치 이상이어야 한다.

(단위 : mcd/lx)

관 측 각	입 사 각	백 색	황 색	비 고
0.2。	0。	279	167
	20 。	112	67

⑥ 시     공

표지병 설치시에는 노면상의 먼지나 기름등 접착력을 감소시킬 불순물을 제거한 후 설치하여야 한다.

(2) 데리네이타

① 시선유도표시 (Delinator)

ㅇ 건설부의 시선유도시설 설치 및 관리지침에 의한다.

ㅇ 반사체는 합성수지, 반사지 또는 유리알로 한다.

ㅇ 형    상

- 직경 100 ㎜ 원형을 원칙으로 하되 부득이 사각형울 사용할 시에는 유효면적이 원형 이상으로 한다.

- 표면은 이물질이 잘 부착되지 않게 매끄러워야 한다.

ㅇ 색    상

- 합성수지 및 유리알의 색도 (KS R 5018 에 의한 측정)을 사용할 시에는 유효면적이 원형 이상으로 한다.

백  색 : 0.28 + 0.25 ≤ y ≤ 0.31 + 0.25 x ,  0.41 ≤ x ≤ 0.50

황  색 : 0.39 ≤ x ≤ 0.50 ,  0.99 - x ≤ y

- 반사지의 색도 (ASTM E 308 에 의한 측정)

구 분	색 도 좌 표 의 범 위								휘 도 율 (%)
	1		2		3		4
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	하 한	상 한
백 색	0.303	0.287	0.368	0.353	0.340	0.380	0.274	0.318	15	-
황 색	0.498	0.412	0.557	0.442	0.479	0.520	0.438	0.472	12	305

ㅇ 반사성능

KS R 5018 의 시험방법으로 측정하요 직경 70 ㎜ 의 합성수지와 반사지의 경우 아래표 이상이어야 하며 유리알은 감소율 0.5를곱하여 적용한다.

관 색 상 측 각 입사각	백 색			황 색
	0。	10。	20。	0。	10。	20。
0.2。	3,525	2,602	1,951	2,044	1,672	1,208
0.5。	1,579	1,301	929	1,022	836	557
1.5。	51	40	30	31	26	18

ㅇ 설치방법

- 위  치 : 도로폭 끝에서 50 ～ 180 ㎝ 되는 지점에 지형에 맞게 설치 한다.

- 높  이 : 노면으로 부터 50 ～ 120 ㎝ 하되 90 ㎝ 를 표준으로 한다.

- 간  격 : 연속으로 설치하고 간격은 아래표와 같으며 최대 50 ㎝ 로 하되 반사체의 크기 및 지형에 따라 조정할수 .

곡 선 반 경	설 치 간 격	곡 선 반 경	설 치 반 경
500 이하 51 ～ 80 81 ～ 125 126 ～ 180 181 ～ 245 246 ～ 320 321 ～ 405	5 7.5 10 12.5 15 17.5 20	406 ～ 500 501 ～ 650 651 ～ 900 901 ～ 1,200 1,201 ～ 1,550 1,551 ～ 1,950 1,951 이상	22.5 25 30 35 40 45 50

- 각  도 : 자동차의 진행방향에 직각으로 설치하되 곡선반경이 작은 구간 등 직각으로 설치하면 반사성능이 약할 경우에는 주행조사 등에 의해 각도를 변경 설치한다..

ㅇ 시     공

교통의 안전 및 다른 구조물에 대한 영향에 유의하여 설치한다.

- 지주에 의한 설치  : 지주가 침하, 경사, 회전되지 않도록 기초바닥 및 주위를 충분히 다져야 한다.

- 방호울타리에 부착 : 돌출로 인해 교통안전에 지장 여부를 검토하고 설치높이를 적절히 조절하여 충분히 고정되도록 하여야 한다.

라) 가드레일

(1) 설계도에 표시된 위치에 가드레일 지주의 구멍을 파고 지주가 침하하지 않도록 설치하기 위하여 구멍자부를 충분히 다지고 지주를 설치하여 토사로 되메우기 하여야 하며 이때 되메우기 1층의 두께는 10 ㎝ 를 넘어서는 안되며 충분히 다지도록 한다.

(2) 가드레일 지주를 망치 또는 바이브로 햄머 등으로 설계도에 의하여 시공할 때에는 지주 두부가 손상되지 않도록 하여야 한다.

마) 낙석방지책

(1) 지주 간격은 폭 2 m 로 하고 규격은 설계도면에 의한다.

(2) 기초 터파기는 일반 점토층으로 하여 성토부분은 터파기를 한 후 별첨 도면에 의거 충분히 다진 다음 콘크리트를 타설하여야 한다.

(3) 지주는 콘크리트 타설과 동시에 세우고 좌우 이동이 없도록 고정하여야 한다.

(4) 와이어 로프 설치는 지주와 기초 콘크리트가 완전 일치로 굳은 후 와이어 고정구를 사용하여 와이어 로우프를 볼트로서 지주에 고정하여 유동이 없도록 하여야 한다.

바)  안  전  관  리

(1)  일 반 사 항

①  적용 범위

본 조항은 건설공사의 안전 및 보건에 관한 내용을 규정하며 각 공사에 있어 다른 공사의 안전 사항과 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 당해 공사의 기재 사항을 준용한다.

②  전문기관 안전점검 실시

수급자는 계약 단위별 총 공사 금액이 100억원 이상일 경우 매년 1회 이상 건설 안전 관련 전문기관의 안전점검을 받아야 한다.

③  공장 및 유해 위험 방지 계획서

수급자는 산업안전보건법 제 48조에 의거 유해 위험 방지 계획서를 관활 노동부의 승인을 득하고 이를 감독관 또는 감리원에게 제출하여야 한다.

④  시공도의 안전

수급자는 시공상 필요한 도면등을 지체없이 제작하여 안전보건 총괄책임자의 승인을 얻어야 하며 이때 잠재위험 요인 도출 등 안전상에 대해 대책을 충분히 검토하여야 한다.

⑤  공사장 안전관리와 안전관리비 사용계획 및 사용 명세서

공사장 안전관리는 산업안전 보건법의 규정 및 기타 관계법규에 따라 철저히 이행하여야 하며 안전관리비 이용 계획 및 사용 명세서는 감독관 또는 감리원에게 서면 보고하고 다른 목적으로 사용하는 일이 없도록 하여야 한다.

(2)  특별 사항

①  가설 공사

㉮  가설공사 일반

ㅇ 본 공사의 시공계호기에 맞추어 공사용 도로, 기계설비, 안전시설의 배치, 정비를 실시하고 공사 현장내 운반 도로, 통로, 재료적 치장 등을 명확히 하여 공사를 개시하도록 한다.

ㅇ 공사용 도로, 공사용 기계, 공사용 시설 및 안전시설은 점검, 장비를 철저히 하고, 보호구 및 장구 등도 점검 보수등을 실시하여 부족분은 충분히 보충한다.

ㅇ 신호, 안전표지, 지시표지등을 확인하면서 작업을 진행한다

ㅇ 안전모, 안전화등의 필요 보호구는 반드시 착용하며 작업복은 작업에 적합한 복장을 착용한다.

산업안전기준에 관한 규칙의 관련조항 : 작업장, 통로, 계단 ( 제 3 조  - 제 31 조 )

㉯  가 설 물

ㅇ 가설물은 구조가 용도에 적합하고 충분한 강도를 가져야 한다.

ㅇ  조립은 조립도에 의하여 견고하게 지정된 연결재료 및 공구를 사용하여 조립한다.

ㅇ  가설물의 조립, 해체 및 변경은 반드시 해당 책임자의 직접 지휘에 따라 수행한다.

ㅇ  작업책임자는 다음사항을 실시한다.

-  재료 및 공구의 점검, 불량품 제거

-  작업원의 적절한 배치 및 작업방법의 지시

-  보호구 사용 및 안전사항 준수에 대한 지도감독

-  기상조건에 유의하고, 작업에 위험이 있는 경우 즉시 중지

ㅇ  높이 2m 이상의 작업장소에는 폭 40cm 이상의 작업대를 설치하고, 추락위험 장소에는 지지기둥 및 높이 90cm 이상의 난간대를 설치한다.

ㅇ  수직 및 수평방향 10m 이내마다 45°내외 되게 가세를 설치, 종․횡진동을 방지한다.

ㅇ  낙하물 위험장소에는 보호망 또는 보호판을 설치한다.

ㅇ  기공전설로는 절연관, 절연피복 등의 조치를 하여 접촉을 방지한다.

산업안전기준에 관한 규칙의 관련조항 : 비계 ( 제 368 조 - 제 318 조 )

②  토공사 및 기초조사

㉮  일반 사항

ㅇ  경험이 있는 감사원을 감시하도록 배치한다.

ㅇ  굴착에 있어 토석이 있을 경우, 방호시설을 설치하고 감사원을 배치하며 “낙하주의” 등의 표지를 부착한다.

ㅇ  도로에 근접하여 작업하는 경우 도로감시원을 배치하고 안전표지를 부착한다.

ㅇ  위험이 많은 작업장에 굴착장비, 트럭등을 운전하는 경우 유도원 (신호수)을 배치한다.

ㅇ  대비 및 신호방법을 정하여 사용하며, 특히 소음이 있는 작업장에는 신호가 소음에 영향을 받지 않는 방법이 강구되어야 한다.

ㅇ  부녀자, 노약자, 연소자의 작업배치는 주의하며, 특히 비탈면 부근 작업에는 배치하지 않는다.

ㅇ  매설물에 근접한 작업에는 원칙적으로 매설물 관리자의 입회하에 작업을 실시한다.

ㅇ  매설물은 달아매기, 받침등으로 견고하게 하며 상황에 따라 명확한 표시, 방호물을 설치하며 작업중에는 감시자를 배치한다.

작업완료시는 복구를 신속히 실시한다.

㉯  인력굴착작업

ㅇ  붕괴시키거나 붕괴위험을 초래할 작업은 절대하지 않는다

ㅇ  지하굴착 작업은 굴착 1.5m 초과시는 흙막이공을 실시하여 작업한다.

ㅇ  비탈면에 경우 토질에 따라 굴착 1.5m 초과시는 흙막이공을 실시하여 작업한다.

ㅇ  굴착토사 및 기자재등을 굴착높이별 안전한 구배를 유지하도록 굴착한다.

ㅇ  작업지휘자(작업반장급)의 작업지휘 아래 작업을 실시한다.

㉰  기계굴착작업

ㅇ  건설기계, 트럭등의 운전은 자격이 있는 지명된자가 운전하도록 한다.

ㅇ  굴착작업에 종사하는 기계운전자는 다음사항을 준수해야 한다.

-  안전모 착용

-  운전수칙을 확실히 준수, 무리하고 난폭한 운전을 하지 않는다.

-  작업범위내 타작업원이 있을 때는 철저히 주의하며, 상호 긴밀히 협조하여 작업하고, 작업범위내는 작업원의 출입을 금지시킨다.

-  후진시는 유도원의 지시에 따른다.

-  무리한 사용은 금지하고, 노면끝단의 작성시는 유도자를 배치한다.

-  사면 붕괴가 쉬운 지반상에 기계를 두지 않는다.

-  기계의 운전을 정지시는 반드시 시동을 끄고 시건장치를 한다.

ㅇ  도로상의 작업은 도로공사 안전시설기준에 따라 가종표시, 바리케이트, 야간조명, 유도원을 배치하여 실시한다.

ㅇ  고압선 부근에는 작업시 접촉위험 고압선은 반드시 방호조치를 하고, 방호조치가 되지않은 고압선 아래서의 작업 또는 이동은 유도자를 배치하고, 붐은 최소한 고압선에서 3m 이상 떨어지게 한다.

ㅇ  굴착작업시에는 다음사항을 준수한다.

-  안전담당자의 지휘하에 작업하도록 한다.

-  굴착면 및 흙막이 지보고의상태를 주의하여 작업을 진행하여야 한다.

-  바닥은 수평을 유지토록 하고 너무 많이 퍼내지 않도록 한다.

-  굴착토사나 자재등을 너무 가까이 두지 않도록 한다.

-  지반의 종류에 따라서 다음과 같은 굴착면의 높이와 구배로 굴착하여야 한다.

굴착면의  높이와  구배

지 반 의 종 류	굴 착 면 의 높 이	굴 착 면 의 구 배
암 반 굳 은 점 토	5 m 미 만 5 m 미 만	90° 이 하 90° 이 하
기 타	5 m 미 만 2 ～ 5 m 5 m 미 만	90 이 하 75° 이 하 60° 이 하
모 래	5 m 미 만	35° 이 하
발파등으로 붕괴하기 쉬운 지반	5 m 미 만	45° 이 하
특히 지질이 나쁜 지반에서는 보다 원만한 구배로 할것

-  매설물, 장애물, 잡석에 항상 주의하고 대책을 강구한 후에 작업을 하여야 한다.

-  용수나 유입수가 있는 경우 반드시 배수시설을 한 뒤 작업을 하여야 한다.

-  수중펌프나 벨트 켄베이어등 전기기구를 사용할 경우에는 누전차단기를 설치하고 작동여부를 확인하여야 한

-  산소결핍의 우려가 있는 작업장에는 산소 농도를 측정하고 산소농도가 18 이하인 경우에는 환기나 보호구 착용등의 적절한 대책을 세운 후에 작업을 하여야 한다.

ㅇ  착암기 작업시에는 다음 사항을 준수한다.

-  비탈면에서의 작업시는 기계가 떨어지지 않도록 하고, 필요시 로우프로 묶어둔다.

-  공기 호스 길이는 여유 있는 것으로 사용한다.

-  낙서 위험이 있는 경우 응급조치를 ( 간호사 및 구급용구 ) 강구한다.

ㅇ  파워쇼벨, 드래그라인등의 작업시 다음 사항을 준수한다.

-  디퍼, 바켓, 붐, 임의 작업반경내 작업원이 출입 않도록 한다.

-  굴착토사를 트럭에 적재할 때는 적재함 밖으로 넘치지 않도록 한다.

ㅇ  도우져, 그레이더등의 작업시 다음 사항을 준수한다.

-  위험범위내 사람이 없는지 항상 확인하며 준수한다.

-  급경사가 상하로 되어 있을 경우 배토판 (브레드)을 조절하여 보호한다.

-  노견부가 연약한 경우 접근 작업은 금한다.

-  작업중 지정운전자와 탑승을 금한다.

-  낙석위험이 있을 경우 견고한 가드를 설치한다.

-  도우져로 수목을 넘어뜨릴 경우 작업원의 접근을 금지한다.

③  철근 콘크리트 공사

㉮  철근 공사

ㅇ  고소에서의 철근조립은 반드시 안전망 또는 안전한 작업대를 설치한다.

ㅇ  철골위를 보행할 때는 빔, 볼트에 걸려 넘어지지 않도록 주의하고, 또한 물기가 있을때 미끄러지지 않도록 주의 한다.

ㅇ  철근 조립장소에서는 조립 철근위에 통로판으로 부설통로 보호한다.

㉯  거푸집, 거푸집동바리 (지지공)

ㅇ  거푸집과 거푸집 동바리는 콘크리트 타설방법에 따라서 견고한 구조로 조립도에 의하여 조립한다.

ㅇ  손상, 변형 및 부식된 재료는 사용하지 않는다.

ㅇ  지주는 침하 및 활동방지를 위해 깔판, 콘크리트 기초타설, 기둥매설등의 조치를 한다.

ㅇ  파이프 기둥은 2본 까지만 연결 사용하며, 연결볼트 4개이상 사용 연결한다.

㉰  콘크리트 타설

ㅇ  작업전 발판, 거푸집, 및 거푸집 지보공(동바리)을 점검하여 불미한 부분은 사전보수 한다.

ㅇ  운반로의 바닥판, 경사, 추락방호물, 멈춤장치(스토퍼) 등을 재 점검하여 정비한다.

ㅇ  호퍼 및 슈터의 구배와 접속부를 점검하여 바르게 한다.

ㅇ  타설중 거푸집, 거푸집 지보공, 슈터하부, 호퍼하부등의 상태를 계속 점검하여 안전여부를 확인한다.

ㅇ  고소작업으로 위험이 있을 경우 안전대 사용, 난간설치, 안전망 설치등 추락방지 조치를 강구한다.

ㅇ  타설은 수평되게 실시하여 지보공에 편압이 걸리지 않도록 한다.

산업안전기준에 관한 규칙의 관련조항 : 거푸집 지보공 및 거푸집 ( 제 362 조 - 제 367 조 )

④  포장 공사

㉮  교통안전시설 (도로상에서 작업하는 경우)

ㅇ  공사위치 전방 50m, 100m, 200m 지점에 공사를 알리는 표시를 설치한다.

ㅇ  공사장 주변에는 안전표지, 보호울타리, 리바콘(세브리콘)등을 설치하고 유도원을 배치한다.

ㅇ  야간작업시는 충분히 조명을 설치하여 통행차량, 통행자의 작업내 작업의 안전을 도모한다.

ㅇ  야간작업을 종료한 후 기계는 작업에 지장이 적은 최소한의 장소에 모아두고 조명을 설치하여 작업장에 잘못 진입하지 않도록 조명과 표지판, 방호울타리를 설치한다.

㉯  포장 작업

ㅇ  기계운전은 면허를 소지한 지정운전자가 실시하도록하고, 면허증은 항상 휴대하도록 한다.

ㅇ  다음 장소에서 기계운전사는 신호자 또는 유도원을 배치한다.

-  타작업원이 작업하는 부근

-  토석의 낙하 및 붕괴위험 장소

-  시야가 가리는 장소 또는 일반도로의 교차하는 장소

-  비탈면 또는 절벽

ㅇ  제한속도를 설정 및 엄수한다.

ㅇ  주행로는 항상 정비한다.

ㅇ  안전표지(속도제한, 일단정지)등을 설치한다.

산업안전기준에 관한 규칙의 관련조항 : 차량계 건설기계 ( 제 215 조 - 제 231 조 )

㉰  유지 보수 공사

ㅇ  차도포장 보수공사

-  작업장소의 일반교통 진입측에 필요한 작업차등의 차량을 주차시킨다.

-  야간공사의 경우 안전등을 확실히 밝혀야 한다.

-  야간작업시 작업장의 조명은 500W 등을 6m ～ 10m 간격으로 설치한다.

-  안전요원은 사용차량에 구급상자를 배치하여 응급조치할 수 있도록 하고 긴급한 경우 연락방법등을 결정해 두어야 한다.

-  교통유도원의 복장은 특별히 눈에 잘 보이는 것을 착용하고 야간에는 신호기(호각) 및 대형 회중전등으로 적절한 유도를 하여야 한다.

-  안전시설물을 차도에 설치 및 철거작업시에는 특히 위험하므로 교통유도원과 협동작업을 실시하여 단독행동을 금한다.

ㅇ  마킹 작업

-  표지부설 작업차등을 일반교통 진입측에 주차시킨다.

-  작업장소에는 반드시 리바콘(세바리콘)을 세운다.

⑤  교통 안전 시설

교통안전설비를 설치할 때는 다음 사항을 유의하여야 한다.

㉮  경찰서, 도로관리자등 제관청의 허가조건에 따라 교통안전설비를 완비한다.

㉯  노면전차의 교통안전을 확보하기 위하여 항타기, 크레인 등의 이용운반 조작에 있어 가공조작물에 대해 충분한 주의를 한다.

㉰  가보도, 횡단보도를 확보하고 여기에 확실한 유도표시를 설치하고 특히 학생들의 통학로는 일정하게 한다.

㉱  승강구의 개구부는 바리케이트나 울타리를 설치한다.

㉲  승강구의 바리케이트나 노면상에 설치한 기기류의 주변에는 안전등을 설치한다.

⑥ 콘크리트 구조물헐기 노체성토유용

㉮ 공사현장에서 발생하는 건설폐기물 처리는 자원절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제12조에 의거한 적정처리 대책방안을 작성하여 감독관의 승인을 받은후 시행하여야 한다.

㉯ 구조물헐기한 파쇄물은 150㎜이하로 부수어 노체 완성면 60㎝ 하부에만 허용될 수 있으며 1층의 다짐완료후 두께는 60㎝ 이하를 표준으로 하고 1층의 최대뚜께는 90㎝를 초과할 수 없다.

㉰ 흙쌓기 작업시 다짐은 도로의 평판재하시험(KS F 2310)에 의한 지지력 계수(K30 )가 침하량 0.125㎝일 때 20㎏/㎤ 이상이 되도록 균일하게 다져야 한다.

3.	설계내역서