평리2동 행정복지센터 체력단련장 리모델링공사

(건축시방서)

2020. 03

평리2동 행정복지센터

◉ 공 사 개 요

1. 공 사 명 : 평리2동 행정복지센터 체력단련장 리모델링 공사

2. 부지개요

가) 대지 위치 :   대구시 서구 평리동   1100-7번지

3. 공사개요

가) 행정복지센터 2층 중 일부인135.6 ㎡를 내부 리모델링 공사

5. 공사내용

가) 체력단련장 - 벽체 및 천장 리모델링공사

나) 남녀탈의실 – 바닥 벽 천장 개체공사

다) 남녀 샤워실 – 바닥 벽 천장 개체공사

라) 설비공사 – 남녀샤워실 설비 개체공사

제1장  총 칙

1. 1  적 용 범 위

1) 모든 공사는 설계도면 및 본 특기 시방서에 준하여 시공하며 서로 상이한 부분이 있을

시에는 감독관의 지시에 따른다.

2) 설계도서 : 설계도서란 설계도면 및 건축시방서를 말한다.

3) 본 특기시방서에 기재된 사항을 제외하고는 국토해양부 발행 건축공사 표준시방서에

의한다.

4) 본 공사에 대한 설계도서가 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라

시공하여야 한다.

5) 도면간에 서로 상이할 경우에는 아래의 순에 우선하며 건물기능상 지장이 없도록 완벽한

시공을 하여야 한다. 여기에 따른 계약금액의 증감은 없다.

가) 건 축 도 면

나) 구 조 도 면

다) 기계, 전기 도면

라) 부대 시설 도면

1. 2  감 독 관

1) 이 시방서에서 감독관이라 함은 발주처가 임명한 현장 감독관 및 감리원을 말한다.

시공자의 현장대리인에 대한 지시, 승인 또는 검사는 모두 감독관의 권한으로 간주하며,

전 공정에서 감독관이 지시 및 승인한 중요한 사항은 문서로 하여 감독관의 승인을 받는다.

2) 시공자는 착공7일 이내에 현장 구성 요원의 기구 조직표, 공사전체 공정표 및

각 공사의 세부 공정표, 주요자재 수급현황표를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3) 하도급자 선임

시공자는 대상 공정에 대하여 관계법이 정한 배율의 하도급자 승인요청을 하여야 하며

전문 건설면허 소지자, 소정의 자격 보유자로서 실적등을 제출하여 감독관의 승인을

받아야 한다.

4) 상기 1)～3)항의 관련자는 능력에 따라 불성실 또는 부적격자로서 판단되어 감독관이

교체 요청을 하면 시공자는 즉시 이에 응하여야 한다.

1. 3  승   인

1) 시공자는 감독관이 지정하는 주요자재에 대해서는 발주 전 SAMPLE및 자료를 제출하여

감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 감독관은 전 공정에 대하여 시공자에게 SHOP DRAWING 제출을 요청할 수 있으며,

감독관이 지정한 공정의 SHOP DRAWING을 시공 전에 제출하여 승인을 받아야 한다.

1. 4  의의 및 임의시공

1) 본 신축 공사 중 건축, 토목, 전기 및 기계 설비 등의 각 분야에서 도면과 시방서와의

내용이 서로 다를 때, 명기가 없을 때, 관련 공사와 부합되지 아니할 때, 또는 의문이

생길 때는 감독관의 지시에 따른다.

2) 본 시방서에 각 공정별 또는 업무별로 명시된 감독관의 승인, 지시 또는 협의 사항에

대하여 시공자가 임의 시공하거나 업무 처리한 사항은 공사 및 업무기성으로 인정하지

않으며 시공자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

3) 설계도서에 명기되어 있지 않은 사항이라도 건물의 기능상, 구조상 응당 필요하다고

인정되는 것은 감독관의 지시에 따라 시공자가 시공하여야 한다.

1. 5  현장대리인과 기술자

1) 공사현장에서 현장 대리인은 시공기술자 자격소지자를 현장대리인으로 하되 건기법에 의한

자격 이상이어야 하며, 공사계약 전 1인 이상의 적임자 PROFILE을 감독관에게 제시 하여

승인을 득한다. 승인된 현장대리인은 원칙적으로 완공시까지 교체할 수 없다.

1. 6  경미한 변경

도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항일지라도 현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의 치수 및

설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감의 경미한 변경은 감독관의 지시에

따른다.

1. 7  시공 계획서

가설건물 비계발판, 공사용 기계기구등의 시공설비, 재료 둘 곳, 작업량, 기타 용지 사용에

대해서는 시공계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

1.8  재   료

1) 재료일반

가설공사용 재료 또는 특이한 것을 제외하고는 모두 신품으로 사용하고 K.S 규격품 또는

동등이상의 것을 사용한다. 특별히 지정된 외산 재료는 JIS, ASTM, DIN 또는 BS중 각 일에

적합하거나 동등이상의 것을 사용한다.

2) 견 본 품

감독관이 지시하는 재료, 마무리 정도, 색상 등은 미리 견본품을 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

3) 검   사

현장에 반입한 재료는 모두 사용 전 감독관의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다.

다만, K.S 규격에 의하여 제작된 합격품이라도 감독관의 필요에 따라 검사할 수 있다.

4) 시   험

가) 시방서에서 정한 것이거나 현장에서 감독관이 필요하다고 인정할 때 재료시험용

공시체는 감독관의 입회하에 채취 또는 제작, 봉인하여 검인을 받고 감독관이 지정

하는 시험소에서 시험을 하되 그 성적서를 제출하여 승인을 받는다.

나) 검사시험의 표준

검사 또는 시험은 K.S 규격을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은                           감독관의 지시에 따른다.

다) 검사 및 시험의 비용

검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

라) 검사 또는 시험 완료 후 합격된 반입재는 지정장소에 정리 보관하고, 불합격된 반입재는                      즉시 장외로 반출한다. 이때는 신속히 합격품을 납입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

마) 사용할 때의 불량품

검사시험에 합격된 재료, 시설물이라도 시공 시 변질 또는 손상된 불량품은 이를 사용                   하지 아니한다.

5) 자재승인

시공자는 자재승인서를 제출하여 승인을 득한 후 시공 전 감독관에 검수를 받고 사용한다.

1.9  해체재료 및 발생자재

공사장내에서 발생하는 각종 발생품, 설계서에서 공제하지 않은 지급자재에 의한 발생품

및 기존 공작물 등의 해체로서 발생되는 재료 및 물품등은 모두 감독관이 지정하는 현장 내의

장소에 정리, 보관하고 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출한다.  해체 및 발생재료의

처분 또는 재사용에 대하여는 감독관의 지시에 따른다.

1.12 시 공 검 사

1) 각 공사 부분은 미리 감독관이 지정한 공정에 이르렀을때에 검사를 받고 합격승인을

받은 후 다음 공정에 옮긴다.

2) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감독관의 입회하에 시공하여야 하며                 현장사진을 제출한다.

1.13  공사장 관리

공사장 관리는 근로기준법, 근로안전 관리규정, 보건관리 규정 및 산재보험료, 기타 관련 법규에

따라 빠짐없이 행하고 아래 각 항을 지킨다.

1) 노무자, 기타의 출입감시, 풍기 및 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시 기타 사고방지에 대한 단속

3) 인접건물, 시설물, 지하 매설물 및 수목 기타의 손상등에 대한 보호시설

4) 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소

5) 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

6) 보안설비로서 공사장 주변의 보안 기타 조치는 관련법규에 따라 시설하고 현장인원의

안전장비, 재해 예방시설 및 유사시의 대책 등에 대하여는 건설협회 발행 안전수칙에 준                 하되 감독관의 지시에 따른다.

1.14  공사보고 및 공사사진

1) 보 고 서

공사의 진척, 인력의 투입, 재료의 반입, 소비, 천후 기타 필요한 사항을 기재한 공사

일보를 감독관이 지정하는 시간에 제출하여 승인을 받는다.

(보고서 양식은 시공자가 작성하여 감독관의 승인을 받을 것)

2) 공사사진

공사 진척에 따른 기성 현황사진을 천연색 사진으로 촬영하고 특기가 없는 한75㎜×125㎜크기로

인화하고 일시 장소 공정을 기록하여 공정별 순서대로 앨범에 정리하여 3부를 제출한다.

1.15  종말청소 및 원상복구

1) 종말청소

공사완료시는 건물내외의 정돈, 주변정리 및 청소를 완전히 한다.

2) 원상복구

공사 시공 중 기존 주변 도로, 지면 및 기타시공사의 변경 또는 손상 부분은 시공자 부담                으로 공사 준공 기간 내에 원상복구 한다.

1.16  공사현황 조직표

시공자는 안전관리 및 시공 각 부분의 조직표를 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 현장

사무실에 게시하여야 한다.

1) 조직표는 성명, 직위, 주소, 비상 연락처 등을 기입한 피라밋식으로 작성하여 종횡으로

연락이 가능하여야 한다.

2) 현장공사 중 협력이 요구되는 타 공사의 요원도 조직표에 기입하여야 한다.

3) 비상시의 급한 상황에서 조직표에 의한 연락이 있을시에는 소집에 즉시 응하여야 하며

현장대리인은 사전에 전 종업원에게 이를 주지시켜야 한다.

1.17  소 음 방 지

시공자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 시공에 의한 소음으로 공중에 피해가 없도록

하며, 소음진동의 방지에 유의하여야 한다. 특히 천공기,윈치,콤프렛샤,진동기 등의 진동 및

소음 발생원인의 기계류 사용에 대하여서는 그의 성능을 검토하여 적절한 조치를 해야 한다.

1.18  자 재 관 리

1) 본 공사에 사용하는 자재는 K.S 표시품 및 관계법령(건축법 시행령 제25조,공산품 품질

관리법)에 규정한 기준품을 우선 사용하고 기타규격의 품목은 품질 및 성능이 우수한 시중               최상품으로 한다.

2) 시공자는 기준에 적합한 자재의 견본품을 제출하고 선정된 자재의 견본품은 준공시 까지

비치하여야 한다.

3) 지급자재(발주시 시공자가 구입토록 한 동일품목 포함)의 품질, 규격등은 당공사 지급자재

구입시방에 의하며 지급자재는 현장 도착도로 하여 감독관의 검수 후 시공자가 인수하여                 다른 자재와 구분하여 보관하고 수불상태를 항상 기록 유지하여야 하며, 준공시 지급자재

정산처리에 지장이 없도록 하여야 한다.

4) 시공자는 자재중 화기위험이 있는 자재는 분리보관하고 이에 따른 예방대책을 수립 시행

하여야 한다.

5) 시험결과 불합격률이  높다고 통보된 생산업체의 자재는 공사의 사용제한 요구가 있을 때

이에 따라야 한다.

6) 시공자는 지급 자재중 잔재는 반납하고 부족재가 있을시 설계변경조치하며, 공사 중 보관

및 관리의 책임을 진다. 단, 부족재는 파손 및 분실을 제외한 절대 부족량에 한한다.

7) 지급자재로 전환된 사급자재는 구입시방서에 따른다.

1.19  안전관리 및 환경관리

1) 시공자는 공사장내의 수급자 직원 및 작업인원 등에 대한 통제, 안전, 보안, 위생 및 안전

관리에 필요한 기구편성 및 인원, 장비, 안전대책등을 포함한 안전관리 계획을 수립하여

착공신고서 제출시 첨부하여야 하고, 공사장내에서 사용하는 화기,폭발물 사용등에 따른

관할기관의 인허가를 득해야 한다

2) 시공자는 법령에 의한 각종 안전교육 및 현장에 안전보건교육을 실시하여야 한다.

현장 내 투입되는 시공자 현장직원 및 근로자에 대하여는 건강진단후 작업에 투입하여야

하며 특히, 신규 현장 투입 기능공에 대하여는 작업 개시전 2시간 이상 안전의식 고취 및

부실공사 예방에 관한 교육을 실시하여야 한다.

3) 시공자는 산업안전 보건법등 관계법령에 의한 각종 안전조치를 이행하여야 한다.

8) 시공자는 다음의 안전시설을 설치하여야 한다.

가) 추락방지용 안전난간

ELEV 개구부, 장비반입구, 발코니난간, 복도난간 차폐막, 계단 핸드레일 설치부위중

1.20  공사의 준공 및 하자보수

1) 현장정리 및 준공청소

공사완료시 시공자는 가설시설물, 잉여 자재, 폐기물 등을 공사장으로부터 철거 반출하고

건물 내ㆍ외부 및 공사장 주변을 깨끗이 정리 청소하여 감독관의 검사를 받아 건물 인수

인계시까지 청결을 유지해야 한다.

4) 공사의 준공 및 건물의 인수인계, 유지관리 지침서의 제출

가) 시공자는 공사완료 후 전문분야별 사내검사를 실시하여 미흡한 부분 및 감독관이

시정지시 요구한 부분에 대하여 완전히 보완 및 청소 정리한 다음, 감독관에 사용

검사신청을 할 수 있다.

나) 감독관의 사용검사 및 관련 인허가 관청의 준공검사에 합격한 후 계약자는 건물의

분야별 유지관리 지침서를 작성 감독관의 승인을 득한 후 건축주의 관리운영 주체의                     입회하에 인수 인계해야 하며 인수 인계시 시운전을 요하는 부분에 대해서는 이의

없이 시행해야 한다.

6) 하자보수

공사준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자 보수 기간내에 발생된 모든 하자는 시공자

부담으로 즉시 재시공 또는 보수되어야 하며 이를 신속하게 처리하지 아니할 경우 감독                  관은 일방적으로 타업체로 하여금 재시공, 보수시킬 수 있으며 이에 따른 제반 발생 비용

은 하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

제2장 방수공사

2. 1  일 반 사 항

1) 모든 방수공사는 각 부분 공정마다 감독관의 검사를 득한 후 후속공정을 진행하여야 한다.

2) 각 상세의 끝 부분 마감, 코너부분, 각종 SLEEVE등은 사전에 도면을 작성하여 감독관의

승인을 득한 후 시공한다.

3) 지상층 외벽 콘크리트 모체 손상 부위 등의 처리는 방수몰탈로 한다.

4) 방수공사의 하자보증기간은 준공 후 3년간으로 한다.

5) 기타 방수상 필요한 사항은 감독관의 지시에 따른다.

2. 2  시멘트액체방수

1) 재  질

액체방수는 KS, JIS에서 규정한 제반성능시험에 합격한 제품 또는 동등이상의 제품으로서                방수제의 순도 소정 용량, 사용방법 등이 명시되고 방수성능, 실험성적 등으로 보아 완전한

방수 성능을 보장할 수 있는 것으로서 감독관의 승인을 득한 후 전문회사로 하여금 책임

시공토록 한다.

2) 시공방법

가) 모체 콘크리트면의 불량부분과 이물질의 노출부분 등을 완전히 파취 제거하고 곰보,                    수축이나 침하작용 등으로 발생한 바탕의 균열부분을 파취하여 콘크리트나 몰탈로 정리한다.

나) 지하층에서 용수 또는 누수가 심할 시는 먼저 지수급결 방수시공을 한다.

다) 시멘트 액체 방수 1종 시공순서

㉠ 방수 시멘트  풀칠

㉡ 방수 용액 도포

㉢ 방수 시멘트  풀칠

㉣ 방수 모르터 바름

㉤ 방수 시멘트  풀칠

㉥ 방수 용액 도포

㉦ 방수 시멘트  풀칠

㉧ 방수 모르터 바름

제3장 타일 공사

1) 일반사항

가) 시공자는 시공전에 도면 및 현장검측을 바탕으로 세부 시공 상세도를 작성하여 제출                    하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

나) 기온이 2℃이하 일때는 타일작업을 중단하는 것을 원칙으로 한다.

다) 작업완료후 3일간은 진동이나 보행을 금하며, 타일면이 불결한 것이나 모르터 등을                     제거하고 물로 깨끗이 청소한다.

2) 재  료

가) 타일은 KSL 1001 규정을 만족하는 것으로 하고 색상과 재질, 규격등에 대해서는                      감독관의 승인을 득한 후 사용한다.

종 별		규 격	장 소
타일	자기질 타일	300×300×8.5 무유	샤워실 바닥(압착붙임공법)
	도기질 타일	300×600	샤워실 벽(압착붙임공법)

나) 붙임모르터의 시멘트는 KSL 5201에 적합한 것으로 본다.

다) 바닥, 벽, 치장줄눈의 모르터 배합비는 각기 KASS 표 12. 1. 1에 의한다.

라) 줄눈재는 방수성이 우수한 제품으로 견본에 대해 감독관의 승인을 받은 제품을

사용하여 시공해야 한다.

마) 타일 접착재는 접착력과 방수성능이 우수한 제품으로 견본품, 카탈로그 시험성적표

등을 제출하여 감독관의 승인을 받은 것으로 한다.

바) 사용되는 모든 실링제는 1액형 방균타입으로 재질과 색상에 대해서는 감독관의

승인을 받은 것으로 한다.

3) 세부 시공 상세도 작성 및 견본시공

가) 바탕면의 시공정도와 오차등의 상황을 고려하여 타일나누기 평면및 전개도,

상세도등을 작성하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

나) 세부시공상세도 타일의 온장을 사용하는 것을 원칙으로 하여 줄눈, 창호 및 출입구

매립노출배관, 위생도기류, 바닥드레인 및 트랜치, 콘백터, 신축줄눈, 이질재와의

접합부, 스위치 및 소켓, 경량칸막이, 매립및 부착물, 기타 액세서리가 상세하게

나타나야 한다.

다) 기준층 또는 감독관이 지시하는 위치에 승인된 재료와 시공 상세도에 의해 견본

시공을 한 후에 감독관의 승인을 받아야 한다.

4) 시공준비

가) 타일부착면의 결함부 보수및 보강, 시공오차의 조정등은 미장공사의 바탕처리기준에                      따르며 단계별로 감독관의 승인을 받아야 한다.

나) 넓은 면의 타일붙임의 경우에는 수직 수평으로 4.5m 이하의 간격으로 신축 줄눈을                      설치해야 하며, 창 및 출입구 프레임(FRAME)과 타일 연결 부위의 신축 줄눈은

10㎜ 로 한다.

다) 이질재가 접하는 부분 및 비드사용부분에는 실링코킹처리를 해야 한다.

라) 타일붙임면의 창호 및 출입구, 매립ㆍ노출배관, 위생도기류, 바닥드레인 및 트렌치,

콘벡터, 신축줄눈, 이질재와의 접합부, 스위치 및 소켓, 매립 및 부착물, 앵커철물                       등의 위치가 시공 상세도의 줄눈 나누기와 일치하도록 설치한 후 감독관의 승인을

받아야 한다.

마) 바탕고르기 미장은 본 시방서의 미장공사에 따르며, 초벌바름의 방치기간은 15일

이상, 재벌과 정벌바름의 방치기간은 7일 이상으로 한다.

바) 미장마감 바탕면의 평활도는 3m당 ±3㎜ 로 한다.

사) 바탕미장 작업완료후 감독관의 승인을 받고 타일을 붙이기전에 물축임을 해야 한다.

아) 타일의 일부를 잘라 내거나 구멍을 뚫어야 할 경우에는 타일 전용 절단기나 드릴을                     사용하고 그라인더로 깨끗이 갈아내야 한다.

자) 흡수성이 있는 타일에는 적당히 물을 축여서 사용한다.

차) 여름에 외장타일을 붙일경우에는 하루전에 미리 바탕에 물을 충분히 적셔준다.

5) 시  공

가) 타일을 붙일 바탕의 건조상태에 따라 뿜칠 또는 솔을 사용하여 물을 고르게 부린다.

이때 바탕의 습윤상태는 특기시방서 또는 감독관의 지시에 따른다.

나) 승인된 타일나누기를 바탕으로 다림추나 수준기등으로 수평과 수직줄눈이 정확하게                      유지되게 해야 한다.

다) 타일접착제를 바른후 30분 내에 완료해야 하며, 타일과 바탕면 사이에 공간이 생기                      지 않도록 밀착시켜야 한다.

라) 타일을 붙이는 모르터에 시멘트 가루를 뿌리면 시멘트의 수축이 크기 때문에 타일이                    떨어지기 쉽고 또 백화가 생기기 쉬우므로 뿌리지 말아야 한다. 다만 옥내작업에서                      빗물의 침투가 없는 곳에서는 감독관과 상의하여 사용할 수 있으나 소량에 그쳐야 한다.

마) 타일을 붙이고 3시간 경과 후 줄눈파기를 실시한 다음 타일 표면을 깨끗이 청소한다.

바) 24시간이 경과되면 감독관의 승인을 받은 치장 줄눈재를 밀실하게 충진시킨다.

사) 붙임모르터의 두께는 원칙적으로 타일두께의 1/2 이상으로 하고 5～7㎜ 정도를

표준으로하여 붙임바탕에 바르고 자막대로 눌러 표면을 고른다.

아) 타일의 1회 붙임면적은 모르터의 경화속도 및 작업성을 고려하여 1.2m로 하고 붙임                     시간은 15분 이내로 한다.

자) 타일을 한 장씩 붙이고 반드시 나무망치 등으로 충분히 두들겨 타일이 붙임 모르터                      안에 박혀 타일의 줄눈부위에 모르터가 타일두께의 1/3이상 올라 오도록 한다.

차) 치장줄눈의 나비는 5㎜이하로 하고 5㎜이상일 때에는 고무 흙손으로 충분히 눌러 빈                     틈이 생기지 않게 하며 2회로 나누어 줄눈을 채운다.

6) 양생 및 보호

가) 바닥의 경우 완전히 경화되기 전에 사람등의 통행이나 그 밖의 손상을 주는 요인이                      없도록 한다.

나) 타 공종으로 인한 접착의 파손,분리,흔들림등이 발생하지 않도록 관련업체와 사전에

충분히 협의해야 한다.

7) 청  소

가) 치장줄눈이 완료된 후 타일면의 이물질을 깨끗이 닦아내고 잘 닦이지 않는 부분은

염산희석 용액으로 타일이 손상되지 않도록 제거한 후 물로 깨끗이 씻어낸다.

나) 접착제로 타일을 시공 하였을 때에는 감독관의 승인을 받은 용제를 사용하여야 한다.

8) 보  양

가) 타일을 붙인 후 5일간은 진동이나 보행을 금한다.

나) 일사광선의 직사 및 풍우에 노출되는 부분은 방풍막 또는 시트로 보양해야 한다.

다) 한중 공사때는 시공면을 보호하고 동해 또는 급격한 온도변화로 인한 손상을 피하도록                    기온이 2℃이하가 되면 가설난방이나 보온 등으로 보양해야 한다.

라) 바닥은 줄눈 처리후 P.E필름을 깔고 톱밥을 2㎝두께로 깔아 보양해야 한다.

9) 검  사

가) 1일 작업후 타일을 임의로 떼어내 모르터가 충분히 채워졌는지 확인한다.

나) 붙임모르터가 경화된 후 검사봉으로 두들겨 보아 들뜸이나 균열등이 발생한 부분은

줄눈부분을 잘라내고 다시 붙인다.

다) 접착력 시험은 타일을 시공하고 4주가 경과된 후 600㎡ 당 1장 단위로 감독관이

지정하는 위치에 실시하여 접착강도가 4㎏/㎠이상이 되어야 한다.

제4장 도 장 공 사

4. 1 재  료

※ 상기에 표기하지 아니한 사항은 도면에 준하여 감독관과 협의한다.

4. 2 일반사항

1) 모든 페인트는 상표가 완전하고 개봉하지 아니한 채로 반입하여 KS표시여부, 규격번호,                  품명, 제조년월일, 포장의 번호및 수량, 구성성분(안료및용액), 희석방법, 색명및 번호

등에 대하여 감독관의 확인을 받는다. 수성페인트의 도장은 주위의 온도가 10℃에서

32℃사이의 조건에서 도장하도록 한다.

2) 모든 도장은 도장하기 전에 바탕처리의 유무를 확인하고, 확실한 바탕처리가 끝난 후

도장하도록 하며, 각 공정에 따라 감독관의 확인을 득한 후 다음 공정으로 들어간다.

3) 도장의 품질에 대하여 감독관이 필요하다고 인정할 때에는 전문기관에 의뢰 시험을 한다.

4) 가연성도장은 전용창고에 보관하는 것을 원칙으로 하며 특히 방화에 주의하고 창고 내와                 그 주변에서의 화기사용을 엄금한다.

5) 비, 눈이 내리거나 안개가 낀 때는 시공을 할 수 없으며 상대습도가 85%를 넘을 때                강풍으로 흙, 먼지 등이 칠막에 부착 될 때는 시공을 중단해야 한다.

6) 표면의 온도가 70℃(450F) 이하인 때는 시공을 할 수 없다.

7) HARDWARE, PLATE 설비부분, 조명기구나 이와 유사한 것들이 설치된 부분은 시공전

보호조치를 하며 움직였을때에는 시공 후에 본래의 위치에 놓도록 조치해야 한다.

8) 칠할 표면은 먼지나 더러워진 것을 깨끗이 하고 필요한 부분은 샌드페이퍼로 제거한 후                 페인트칠을 하도록 한다.

9) 칠하기의 양은 표준량에 따르고 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 솔자국등의

결정이 생기지 않도록 균등하게 칠한다.

10) 배합장소 및 작업장은 잘 정리하고 청소하여야 하며, 종이조각 등 이물질이 날아들지

않도록 조치하여야 한다.

4.3 무늬 도장

(1) 콘크리트, 모르타르, 석고보드, 나무의 무늬도장공정
콘크리트, 모르타르, 플라스터, 석고보드, 나무의 무늬도장공정, 도장, 희석제 배합 비율, 면의 처리, 건조시간 및 도료량의 표준은 다음표 에 따른다.

콘크리트, 모르타르, 석고보무늬 도장공정

공정		내용	배합비율 (질량비)	면처리	건조시간	도료량 (kg/m2)
1	퍼티작업	합성수지 에멀션 퍼티	－	바탕상태에 따라	24시간 이상	－
2	연마	연마지 P220~P400
3	하도(1회)	합성수지 에멀션 도료	100		3시간 이상	0.1
		물	0~10
4	하도(2회)	합성수지 에멀션 도료	100		3시간 이상	0.1
		물	0~5
5	중도(1회)	무늬 코트, 뿜칠 작업		3.3.1과 3.3.3에 따름	24시간 이상	0.3
6	상도(1회)	아크릴 투명도료	100		－	0.1
		희석제	20~30
주 1) 퍼티먹임 및 연마지 닦기는 바탕의 상태에 따라 지장이 없을 때에는 담당원의 승인을 받아 생략해도 좋다. 2) 상도용 광택 코팅은 아크릴 에멀션을 성분으로 한 수용성 고광택 투명 코팅제를 사용할 수 있다. 3) 합성수지 에멀션 페인트는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 KS M 6010의 1급으로 한다.

(2) 주의사항

① 바탕은 충분히 양생되어야 하며 바탕의 레이턴스, 먼지, 유분 등을 완전히 제거해야 한다.

② 바탕의 pH는 7~9 정도, 함수율 7% 이하로 한다.

③ 5 ℃ 이하 및 상대습도 85% 이상에서는 건조가 불량해지므로 부착력 및 내구력이 저하되므로 도장을 피해야 한다.

④ 알칼리 용출로 인한 변색 및 무늬 번짐이 발생할 수 있으므로 철저한 방수를 해야만 하며 알칼리 용출이 예상되는 곳은 반드시 내알칼리성 실러 도장을 한 후 작업한다.

⑤ 도장작업 전 무늬입자를 충분히 고르게 분산시켜야 하지만 너무 심하게 분산시키면 무늬의 입자가 파괴될 염려가 있으므로 주의해야 한다.

⑥ 무늬도장 저장기간은 20 ℃에서 제조일로부터 3주 이내 사용해야 한다.

⑦ 무늬코트 전용 스프레이건을 사용하고, 압력은 0.25~0.34 N/mm²으로 조정하여 사용한다.

제5장 수 장 공 사

5. 1 재   료

구 분	종별	규격	장소	비고
바닥재	무석면 타일	450X450X3.0T	탈의실
천정재	열경화성수지천정판 (SMC)	300X300X1.2T	샤워실	원 형
	불연천정판	300x600x6.0	체력단련실,탈의실	스크류 공법
벽	장식벽	미송각재+석고보드+MDF	체력단련실하벽

※ 상기에 표기되지 않은 사항은 도면에 의하고 감독관과 협의하여 결정한다.

5. 2 바닥공사

가) 바닥재료

㉠ 색상 재질등은 견본품을 제시하여 감독관의 승인을 받은후 시공 한다.

㉡ 타일의 규격 및 물성은 KSF3802의 기준치에 합격한 친환경 제품이어야 한다.

㉢ 접착제는 데코타일용으로 친환경제품이어야 한다.

㉣ 각종 재료들은 현장반입시 제조자명 상품명 제조년월일에 대하여 검수를 받은후

현장 반입한다.

나)시공순서

㉠ 생산일자(Lot번호)가 같은것끼리 모아서 시공 한다.

㉡ 중심선응 표시하여 가장자리 부분의 타일 크기가 1/2이상이 되도록 타일

나누기를 한다.

㉢ 접착재 도포는 접착력을 유지하는 시간을 고려하여 작업속도에 적당한 면적만

도포하여 시공한다.

㉣ 시공은 중심선부터 먼저 시공 한 후 가장자리 방향으로 시공 한다.

㉤ 시공 직후 70Kg이상의 로라로 제품전체를 완벽하게 접착시킨다.

㉥ 벽면 재단은 벽면으로부터 1mm정도 작게 재단하여 시공하고 충분하게 완전

접착 시킨다.

다) 시공상태 검사

㉠ 타일의 방향, 접합부분 및 맞춤상태 검사

㉡ 들뜸 또는 벌어짐 검사

㉢ 벽면 마무리상태 검사

라) 보양

㉠ 시공후 48시간이상 남방을 가동하지 않은 상태로 일정한 온도를 유지 시킨다.

㉡ 작업이 완료 된 후 부득이 보행을 해야 될 경우에는 비닐이나 골판지 등으로

밀봉하여 보행시 타일이 밀리지 않도록 한다.

5. 3 천장공사

가) 재  료

㉠ 물리적 성질 및 기준

ⓐ 부피  비중 :   0.8

ⓑ 흡  수  율 :   65 %

ⓒ 열전  도율 :   0.09～0.13 ㎉/Mh℃이하

ⓓ 치수변화율 :   0.07% 이하

ⓔ 곡  강  도 :   115 ㎏/㎠

ⓕ 공급회사는 상기 제반사항 및 처짐 뒤틀림에 대한 보증서를 제출하여야 한다.

㉡ 규  격

ⓐ 별도시방 및 도면에 준함

ⓑ 색 상 : 견본제출 후 결정한다.

ⓒ 상세한 치수는 SHOP DRAWING에 의해 결정한다.

ⓓ 국내 제품

나) 시  공

㉠ 모든 천장판의 설치는 조인트 부위의 LEVEL이 정확히 맞아야 하며 곧게 시공

되어야 한다.

㉡ EDGE부분이 손상된 것은 시공하여서는 안된다.

㉢ 시공시에는 패널이 손상되지 않도록 주의한다.

㉣ 천정끝부분의 흡음판은 가능하면 UNIT폭의 1/2 이상으로 한다.

㉤ 조명기구, 설비기구등의 설치가 필요한 곳에서는 치수에 따라 정확하게 절단해야                        하며 기구의 설치 후 절단면등이 보이지 않도록 하여야 한다.

㉥ 각 UNIT의 결은 일정한 방향을 갖도록 하며 조인트의 각 방향은 어긋남이 없도록                        정확히 시공한다.

다) 기타 유의사항

㉠ 현장에서의 자재보관

천정재는 시공전에 현장에 운반,보관하여 실내와 같은 온도와 습도를 갖도록

한다. 시공부위가 심한 온도차나 습도차가 있어서는 안된다.

㉡ 시공온도, 습도조건

ⓐ 건축물이 완전히 외기와 차단되고 충분한 온도가 유지되고 먼지를 발생시키는                           작업과 천장내부 공사가 완전히 완료된 후에 작업한다.

ⓑ 작업시간 전에 습식 작업분에 대해서 충분히 건조시키도록 할 것.

ⓒ 온도 15℃이상 250℃ 미만, 습도 75% 내외에서 작업 전 24시간 작업 후 24

시간동안 유지할 것

5. 4 체력단련실 하부벽체공사

가) 일반사항

㉠ 하부벽체의 기본 구성은 육송각재 목재틀(30x30x@450x450) 위에 12.54mm방화석고보드

바탕에 9mmMDF 방염인테리어필름 부착 마감 한다.

㉡ 벽에 노출된 전기,통신등 선들은 벽체에 매립시키고, 콘센트등은

신설벽마감에 일치하도록 한다

㉢ 견본시공하여 감독관의 승인을 받은후 전체시공 한다.

㉣ 모든자재는 운반중에 손상되지않은 상태로 현장에 반입되어야 하며 습기와 심한 온습도변화               에 따른 품질손상이 되지 않도록 해야 한다.

나) 주요자재

㉠ 목재상은 미송을 사용하며 함수율 20%이하의 1등소절을 사용한다.

㉡ 석고보드는 KSF3504규정에 적합한 12.5t 방화석고보드를 사용 한다.

㉢ 중밀도섬유판(MDF)

㉣ 인테리어필름 –방염처리된 것으로 친환경 제품

㉤ 목공사에 사용되는 철물 부자재는 KS규정에 적합 한 제품을 사용하고

KS규정이 없는 제품은 KSD3503규정에 따른다.

㉥ 목공사에 사용되는 접착재는 친환경 제품은 사용한다.

다) 시공순서

㉠ 목재상 간격은 도면에 의하고 기존 벽체에 견고하게 고정 시킨다.

㉡ 석고보드는 나사못 또는 타카핀으로 고정한다.

㉢ MDF는 석고보드 바탕위에 친환경 접착재 및 숨은못을 사용하여 접착시킨다.

MDF의 규격은 도면에 의하여 나누어 붙인다.

㉣ 인테리어 필름 시공

-필름이 시공될 표면의 절단된 부위는 샌드페이퍼로 충분히 연마하여 시공한다.

-프라이머 처리시 절단면은 프라이머 흡수율이 높기 때문에 2~3회 도포한다.

-제품 Lot간 색상차이가 있을 수 있으므로 Lot를 구분하여 시공 한다.

- 시공시 재단된 필름의 절단면이 보이지 않게 시공해야 한다.

제6장 철 거 공 사

6.1 체력단련장 천장철거

1) 기존의 천정판은 철거하고 천정틀은 재사용 한다.

2) 전등 등 천장 부착물은 기존 상태로 유지시킨다.

6.2 남여 탈의실 철거

1) 천장틀 포함하여 천장을 철거한다.

2) 창문측 벽부분의 인테리어 벽체 철거

3) 바닥의 기존 데코타일 철거

4) 기존 전등 등은  새로운 천장 설치시 당초와 같이 원위치 시킨다.

6.3 남녀 샤워실 철거

1) 천장틀 포함하여 천장을 철거한다.

2) 내부벽의 기존타일 바닥가지 모두 철거 한다.

3) 기존콘크리트 상부의 방수층,보호몰탈, 타일 등 모두를 철거 한다.

4) 샤워기 등 수전 금구 도 모두 철거 한다.

5) 기존 전등 등은  새로운 천장 설치시 당초와 같이 원위치 시킨다.