목                차

Ⅰ. Ⅱ.	일반시방서 전문시방서

일     반     시     방     서

일반시방서목차

1. 2. 3. 4. 5. 6.	총칙 공사시행 시공기준 시공관리 품질관리및검사 안전보건및환경관리

1. 총   칙

가. 적용 범위

본 시방서는 ‘달성토성 둘레길 식생매트 설치사업(옹벽녹화)’을 시행함에 있어 공사계약서, 설계서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고 기타 필요한 사항을 정하여 계약내용의 철저한 이행을 확보하기 위한 것이며, 전문시방서에 별도로 규정하지 않는 사항은 이 시방서에 따른다.

나. 전문 시방서

이 시방서에 명기되지 않은 사항으로서 이 시방서를 보충하고, 해당 공사만의 특별한 사항 및 전문적인 사항을 기재한 것을 말한다.

다. 적용 규정

이 시방서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 필요한 경우에 다음 각 호의 규정을 준용한다.

1) 조경공사 표준시방서

2) 토목공사 일반표준시방서

3) 콘크리트 표준시방서

4) 도로공사 표준시방서

5) 상수도공사 표준시방서

6) 하수도공사 시공관리지침

7) 한국산업규격

8) 건설공사 관계법령 및 규정

2. 공 사 시 행

가. 시공자의 의무

1) 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야하며 발주자가 당해 공사를 최종 인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

3) 공사의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 공사의 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독관의 지시에 따라 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

4) 지구계 부분에 대하여는 토지 소유자 등 이해관계인과 협의한 다음 감독관의 지시를 받아 민원이 발생치 않도록 조치하여야 한다.

5) 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 공정표 및 시공계획서

1) 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.(PERT / CPM)

2) 공사의 진척 사항과 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 조사하여 감독관의 지시에 따라 제출하여야 하며 공사 진행상황을 계획과 대조하여 주요 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 사유 및 공정만회대책을 수립하여 보고하여야 한다.

3) 감독관의 요구에 따라 공사시행의 순서, 방법, 주요자재의 반입 계획, 주요 기계설비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획, 안전 대책 (유해위험 방지계획) 및 환경대책  등에 대하여 상세한 실시계획을 작성한 시공계획서를 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 시공에 착수하여야 한다.

4) 현행의 시공계획서에 중요한 내용 변경이 생겼을 경우에는 그 때마다 변경시공계획서를 감독관에게 제출하여 변경 승인을 받아야 한다.

다. 전문 기술자의 배치

1) 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로서 국가기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 전문기술자라야 하며 감독관의 승인 없이는 임의로 현장을 떠나서는 아니 되며 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여 감독관의 인을 받아야 한다.

2) 감독관은 현장대리인, 기타 시공자의 사용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 시공자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

3) 공사의 시행에 있어서 표준시방서 또는 전문시방서에서 시공관리자를 공사현장에 상주시키도록 특별히 규정하고 있는 경우에는, 당해 공종에 충분한 전문지식과 실무경험을  갖춘 시공관리자를 선임하고 , 사전에 경력자료와 함께 제출하여 승인을 받아야 한다.

4) 안전관리 책임자는 유자격자로서 공사기간중 현장에 상주하여 화약류를 취급하는 작업장을 포함하여 모든 공사현장의 안전관리책임을 진다.

라. 제보고 및 서류 양식

1) 계약서에서 지정한 것과 감독관이 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

2) 감독관에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

마. 관계 기관 등과의 협의

1) 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인․허가나 협의는 발주자의 협조를 받아 시공자가 하여야 한다.

2) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 감독관에게 제출하여야 한다.

3) 공사착공 전 필요시 구조검토를 감독관과 상의하여 실시한다.

바. 용지의 사용

1) 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주자 소관의 용지는 감독관의 승인을 받아 무상으로 일시 사용할 수 있다.

2) 공사를 시행하기 위해 발주자로부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야할 때에는 그 토지의 차용, 보상 등은 시공자의 책임으로 시행되어야 한다.

사. 문화재 보호

공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견한 때에는 그 즉시 공사 중지하고 도난, 손괴 등을 방지할 수 있도록 현장보존조치를 하여야 하며, 곧 감독관에게 보고하고 지시를 따라야 한다.

아. 제법규의 준수

1) 공사와 관련된 법령, 조례 및  규칙, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

2) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 시공자의 책임 하에 이루어지고 사용하는 모든 근로자의 행위에 대해서는 시공자가 책임져야한다.

자. 설계도서 등의 비치

공사 현장에는 해당공사에 관련된 계약서 , 설계도서, 제반 표준시방서 , 관계 법령과 규정, 공사예정공정표, 시공 계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 비치하여야 한다.

차. 특허권의 사용

공사를 시공할 때, 특허권 기타 제삼자의 권리대상으로 되어 있는 시공 방법을 사용하고자할 때 시공자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 지며, 전문시방서 등에서 정하는 바에 따른다.

3. 시공 기준

가. 설계도서 등

1) 공사의 시공에 앞서 토공, 시설물, 우․오수 등의 도면과 설계시방서의 내용을 충분히 검토 숙지하고, 기존지형과 수림을 정확히 파악하여 그 취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.

2) 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 감독관에게 보고하여 그의 지시를 받아야 한다.

나. 치  수

설계도서 및 시방서 등에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수이다.

다. 수량의 단위 및 계산

공사수량의 단위 및 계산은 정부시설공사 표준품셈의 수량계산 규정에 따라야 한다.

라. 도면의 작성

공사 시 공사 중 또는 준공정리 시에 작성하는 도면은 KS F 1001 (토목제도 총칙) 의 제도요령에 따라야 한다.

마. 측  량

1) 지구 내에 국가기준점(삼각점, 수준점)이 위치할 경우 공사 시행 전에 현황조사를 실시하여 망실 또는 훼손되지 않도록 보존하고 부득이한 사정으로 측량표 이전이 필요한 경우 관계법규에 의한 복구를 시행하여야 한다.

2) 시공 측량 후 야장 또는 측량 성과표를 감독관에게 제출하여 검측을 받아야하며 설계도서와 차이가 있는 경우에는 신속하게 감독관과 협의하여야 하고, 공사의 모든 부분에 대한 위치, 표고, 치수의 정확도에 대하여 책임져야 한다.

3) 발주자가 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상시켜서는 안되며, 만일 이동이 필요할 때에는 감독관의 승인을 받아야 한다.

4) 공사의 기면고(基面高)는 설계도에 표시된 수준점을 기준으로 하여야 한다.

5) 측량표는 그 위치나 높이가 변동되지 않도록 적절하게 보호하여야 한다. 공사 진행에 따라서 이것을 존치하지 못할 경우에는 감독관의 지시에 따라 이설하여야 한다.

6) 기 설치된 지구계 말뚝 및 수준점 또는 가수준점은 원칙적으로 이설해서는 안된다. 부득이 이설해야 할 경우에는 감독관의 승인 및 검측을 받아야한다.

7) 시공측량에 종사하는 자는 국가기술자격시험에 합격한 자로서 감독관으로부터 당해 시공측량에 적합한 능력을 갖추고 있다고 승인을 받은 자라야 한다.

8) 시공자는 시공측량에 소요되는 모든 비용과 기구 및 인원동원에 대한 책임을 져야 한다.

사. 사 전 조 사

1) 공사를 시작하기 앞서 시공구역 전반에 걸쳐 지하매설물의 종류, 규모, 매설위치 등을 미리 시굴하는 등의 방법으로 확인해 두어야 한다.

2) 공사개소에 인접한 가옥 등에 피해가 발생할 염려가 있다고 생각될 때에는 발주자와 협의한 다음 당해 가옥 등에 대해 조사하여야한다.

3) 기타 공사에 관련된 환경 (도로 상황, 교통량, 소음, 진동, 하수도, 수리, 수문 등)에 대해서도 충분히 조사해 두어야 한다.

4. 시공 관리

가. 공사 기간

발주자는 공사의 규모, 성질 등을 판단하여 공사기간을 산정하여 충분한 공사기간을 제시하여야 하며 시공자는 따로 정한 경우를 제외

하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 공기 내에 완료하여야 한다. 특히 전체 공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

나. 공사의 일시 중지

감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있다.

1) 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

2) 시공자가 설계도서대로 시공하지 않거나 또는 감독관의 지시에 응하지 않을 때

3) 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4) 시공자의 공사 시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

5) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 부당하다고 인정될 때

6) 불법하도급거래 또는 하도급 위반사항이 발견될 때

7) 천재지변 등 불가항력사항이 발생하였을 때

다. 설계 변경 조건

1) 공사시행중 발주자의 계획 및 방침 변경으로 인한 일부공사의 추가, 삭제 및 물량의 증감

2) 골재원, 석산의 위치 및 생산조건 변경과 콘크리트 배합 결과치가 변동될 때

3) 기 선정된 토취장의 위치 변경 및 외부건설 잔토 반입량이 변경될 때

4) 현장의 제반 조건이 설계도서와 현저하게 상이할 때

가) 공법의 변경이 있을 때

나) 암 추정선 변경으로 인하여 암량이 변경될 때

다) 공사현장 여건변동 및 수량변경이 있을 때

5) 물가변동에 의한 계약금액의 조정으로 인한 변경

6) 천재지변 등 불가항력 사항이 발생하였을 때

7) 설계당시 조사 불가능하였던 부분에 대하여 시공시 현장 실정에 맞추어 변경하여야 하는 경우

라. 작업시간

1) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독관과 협의하여 시행하여야 한다.

2) 공사 시행상의 형편에 따라 작업 시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작업의 필요성이 있는 때에는 시공자는 공사 시행하여야 한다.

마. 공정관리

감독관이 지시하는 방법과 요령에 따라 공사의 공정을 철저하게 관리하고, 성과자료와 보고서를 제출하여야한다.

바. 공사현장관리

1) 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우에는 상호 협조하여 분쟁이 일어나지 않도록 사전에 공정을 조정하여야 한다.

2) 공사시공 중 감독관 및 발주자의 허가 없이 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 위해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 안된다.

3) 공사현장에서 일반인 및 근로자의 출입감시, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

사. 주변 구조물 보호

공사장이나 그 주변에 있는 지상 및 지하의 기존시설 또는 가설 구조물에 대하여 위해를 주지 않도록 감독관과 협의하고 방호공 등의

필요한 조치를 취하여야 한다.

아. 지장물 철거 및 원상복구

공사시공에 지장을 끼치는 기존 건조물 등을 임시로 철거하고자 하는 경우에는 그 시기, 절차, 방법 및 복구시기에 대하여 감독관의

승인을 받아야 한다.

자. 공사용 재료의 관리

1) 자재중 주요자재는 발주자의 공급원 승인을 받아 사용하여야 한다.

2) 자재는 KS 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되 KS 제품이 아닌 경우에는 특별시방서에 규정된 사항을 만족하는 것이어야 한다.

3) 재료가 현장에 반입되어 감독관의 검사를 받아서 합격한 재료는 작업, 통행 기타 지장이 없는 장소에 정리하여 보관하고, 수시로 감독관의 점검이 쉽게 될 수 있게 하여야 한다.

4) 전항의 검사에 불합격된 불합격품은 지체 없이 공사 현장으로부터 반출하여야 한다.

5) 공사에 쓰이는 재료의 사용수량은 감독관의 확인을 받고 기록하여야 한다.

차. 입회 및 자료 제출

수중, 지하 또는 구조물의 내부에 매몰되는 부분 및 현장에서 조합하는 재료의 배합, 강도 등, 시공후의 검사가 곤란한 구조물의 시공에서는 감독관의 입회하에 모양, 치수, 강도, 품질 등을 확인하고, 그 기록, 기타 필요한 자료 (검사보고서, 기록사진, 현장관리시험대장 등)를 제출하여야 한다.

카. 공사기록

공사의 착수로부터 준공까지의 작업공정, 진척사항, 시공법 및 시공정도, 기상조건, 실시한 품질관리 시험성적, 안전보건관리 기록 등   공사 전반에 관하여 필요한 사항을 기록, 비치하고, 준공 시에 감독관에게 제출하여야 한다.

타. 지급자재

이식 수목 등 지급자재의 취급에는 그 수불사항을 기록하고, 항시 그 잔량을 명확하게 확인해 두어야 한다.

파. 기계기구

중요한 기계기구는 성능 및 규격 등에 관해서 사용하기 전에 감독관의 검사 및 승인을 받아야 하며, 계약서와 관계법규 상의 요건과 감독관의 지시에 부합하여야 한다.

하. 위험물의 취급

화약, 휘발유, 도료, 가스, 전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계 법규에 정해진 바에 따라 최선의

방안을 강구하여야 한다.

거. 발생품의 처리

공사시행에 따라서 생긴 발생품은 감독관의 지시에 따라서 정리하고, 발생시 마다 발생품 정리부를 첨부하여 감독관에게 인도 한다.

너. 공사 기록사진 및 준공도

1) 감독관의 지시에 따라 공사에 대한 기록사진을 촬영하되, 시공 중일 때와 시공후의 사진이 선명하게 식별되도록 작성, 제출하여야 한다.

2) 본 공사용 사진은 동일 장소에서 동일 방향으로 촬영하며, 필요에 따라서 공사내용을 천연색 사진으로 촬영하여 아래와 같이 감독관에게 제출  하여야 한다.

가) 착 공 전 사 진 : 천연색 사진 ( 각 3 부 )

나) 공  정  사  진 : 매월 말

다) 공사 기록 사진 : 공종별 공사 진행 상황 사진 ( 사진첩 : 3 부)

라) 사  진  규  격 : 가로 15 cm × 세로 10 cm

3) 준공도는 (실시계획 등 관련 인‧허가 도서의 변경포함) 감독관이 지시하는 방법과 형식으로 작성하여 제출하여야 한다.

더. 공사 준공후의 정리

공사가 완료되었을 때에는 감독관의 지시에 따라 가설물 등을 철거, 반출하고, 현장을 청소, 정리하여 감독관의 검사를 받아야 한다.

5. 품질 관리 및 검사

가. 품질관리

1) 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 건설기술관리법의 해당 규정과 이 시방서 및 해당 기준, 시험규정 등에 따라서 공사품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

2) 공사에 사용할 모든 재료는 시방서의 규정에 부합되는 품질과 종류이어야 하며, 그 품질은 한국공업규격에도 부합되어야하고, 감독관의 승인을 받은 것이라야 한다.

3) 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때, 감독관이 변질 또는 불량품으로 인정할 때는 이를 사용하여서는 안 된다.

4) 감독관이 지시하는 재료는 검사를 받거나 이것에 대신하는 시험성적표, 기타 해당 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 시공확인 및 검사

1) 감독관이 행하는 재료검사 외에 시공의 확인, 검사에 필요한 노력 및 자재는 시공자의 부담으로 제공하여야 한다.

2) 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야 한다.

3) 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 반드시 감독관의 시공 시 입회 및 검사를 받고, 시공 상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

다. 기성 및 준공검사

1) 공사의 기성부분 검사 및 준공검사는 현장대리인이 받아야 한다.

2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독관의 지시에 따라야 한다.

6. 안전 보건 및 환경관리

가. 안전관리

산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독관의 지시를 따라야 한다.

나. 안전조치

1) 공사 중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립 감독관의 승인을 받아 시행하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야 한다.

2) 공사에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

3) 공사 착수 전에 안전시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

가) 출입 금지 구역의 설정

나) 도로의 교통제한 또는 금지

다) 화약저장시설, 폭약사용에 대한 위험 표지

라) 전기, 상하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

마) 음용수 수질기준에 적합한 위생적인 음료수의 확보

바) 위생적인 변소와 배수 시설

사) 기타 공중의 안전을 위하여 필요하다고 감독관이 지시하는 사항

4) 도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 다음 요령에 따라야 한다.

가) 교통제한의 범위, 기간, 제한 방법 등 에 대하여 감독관을 경유하여 해당기관에 소정의 수속을 받아야 한다.

나) 교통제한에 필요한 안전시설에 대해서는 사전에 감독관의 검사를 받아야 한다.

다) 교통제한기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고, 교통제한기간 중에는 교통장애를 될 수 있는 대로 최소화하는 공법을 취하여야 한다.

5) 공사장에는 구급약을 상비하여야 한다.

6) 공사 시공 중 에는 인접해 있는 기존 구조물 또는 교통시설에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

7) 공사 시공 중 에는 일반인의 통행, 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구해야 한다.

다. 안전표지 및 안전 보호구

1) 공사현장에는 적절한 개소마다 감독관의 지시에 따라 안전표지를 설치하여야 한다.

2) 공사현장에서는 근로자에게 안전모자 외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야 한다.

라. 안전 교육

감독관이 지시하는 공사시공 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 및 수시 안전 교육을 실시하여야 한다.

마. 안전 시공

시공자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치,

시공방법, 시공 장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 감독관의 지시를 따라야 한다.

바. 사고보고 및 응급조치

1) 공사 시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감독관에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야  한다.

가) 토사의 붕괴, 낙반, 가 시설물 및 구조물의 파손 또는 추락사고

나) 사상사고

다) 제 3 자에 대해 피해를 입히는 사고

라) 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

2) 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 긴급보고하고, 추후에 서면보고하여야 한다.

사. 안전관리비의 사용

1) 시공자는 산업안전보건법 등 관계법령에 정하는 바에 따라 안전관리비를 사용하고 그 사용내역서를 작성, 보존하여야 한다.

2) 당해 공사금액에 계상된 안전관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 안된다.

3) 감독관은 공사 진행중 안전관리비 사용에 대하여 수시 확인할 수 있다.

4) 시공자는 공사 기성․준공검사원 제출시 안전관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

아. 물의 오염방지 및 위생시설

1) 공사시행에 있어서 하천, 저수지, 지하수 등의 물의 오염과 지반오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 취해야 하며 환경 및 위생에 관한 법령을 준수하여야 한다.

2) 필요에 따라 근로자 등의 거주용 가주택과 제반위생 시설을 설치하고, 위생적인 유지관리를 하여야한다.

자. 환경오염관리

1) 환경오염방지에 관한 법률을 준수하고, 시공중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음, 악취 등으로 인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다하여야 하며, 감독관의 지시에 따라야한다.

차. 환경보호

공사 중 또는 공사 준공 후에 공사 현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 보호에 만전을 기해야 하며, 감독관 지시에 따라야한다.

전     문     시     방     서

전문시방서목차

제1장 제2장	벽면녹화 시설물공사

제 1 장 :  벽 면 녹 화

일반사항

적용범위

본 시방서는 건축 및 토목구조물의 벽면, 옹벽, 담장 등의 입면 인공지반을 대상으로 식생기반재와 녹화식물이 일체화되어 있는 녹화패널, 관수시스템, 기타 시공부재를 이용한 벽면녹화공사에 적용한다.

본 시방서는 조경공사 표준시방서에 준하며, 표준시방서의 내용을 삭제, 보완, 수정하거나 누락된 사항을 추가한 시방서이다.

참조규격

다음의 제 기준을 적용한다.

KS D ISO 10721-2 강구조물

KS F 8002 강관비계용 부재

KS F 8003 강관틀 비계용 부재 및 부속철물

KS F 8011 이동식 강관 비계용 부재

KS F 8012 작업발판

KS F 8013 조임철물

KS F 8014 받침철물

KS F 4514 목 구조용 철물

KS F 4537 목조건축용 철못

시스템 설명

시스템 개요

(1) 벽면녹화 시스템은 기능성이 우수한 식생블록 및 녹화식물을 이용하여 선재배되는 패널형 식생기반재, 금속 지지대, 부착시공재,

관수재 등으로 구성된다.

(2) 패널형 식생기반재 내부에 관수라인이 시공되며 관수콘트롤러로 인해 정기적인 물공급이 가능하여 지속적인 녹화가 가능하게 하는           벽면녹화시스템이다.

시스템 특징

(1) 패널형 식생기반재는 식생기반재와 식물이 일체화되어 있어 시공즉시, 녹화효과를 발휘할 수 있으며 전면녹화가 가능하다.

(2) 만경류 뿐 아니라 꽃을 감상할 수 있는 초화류식재도 가능하다.

(3) 겨울철에도 녹화효과를 발휘할 수 있다.

(4) 자동관수장치로 인해 정기적인 물공급이 가능하여 유지관리가 쉽다.

운반, 보관, 취급

녹화패널 및 자재의 운반 시기는 시공처의 납기일에 맞추고 야적장소, 방법 및 보관 등은 사전에 감독관과 협의하여야 한다.

녹화패널의 운반 시에는 정해진 운반용기를 기준으로 사용하며 이외의 경우, 충격 완화제(거적, 스티로폼 등)와 바람막이(적재함 덮개 등)를 이용해 보양을 하고, 야적 시는 감독관과 사전에 협의하여 식물의 건조 및 훼손을 방지하여야 한다.

야적할 장소가 3m이상일 경우 사전에 크레인이나 사다리차를 불러 신속히 야적하며, 필요시 보양조치를 한다.

운반 및 적재 시에 추락 및 파손 등의 사고에 유의한다.

환경요구 사항

신축건물공사는 구조물의 허용하중, 마감자재 등을 확인한 후에 벽면이나 구조물에 적용한다. 이때 공사업체는 구조물의 시공업체나 발주자와 긴밀히 협조하여 책임한계를 분명히 하여야한다.

기존건물공사는 건축물 관리자와 구조물의 상태를 쌍방확인하고, 벽면녹화로 인하여 건축물의 안전의 이상 유무를 검토 후 공사에 임하여야 한다.

공정

공정의 순서

자재반입 및 벽면정리

가설재 설치-생략가능

플레이트 및 녹화패널 시공

식생기반 경량토 채움

관수라인 및 타이머 설치

식물매듭작업

자재정리 및 청소

재료

녹화패널

-식생블록 : 천연코코넛 섬유로 외피를 구성하고 그 속에 식물의 생장기반재인 친환경 식생기반(코코피트, 블랙피트, 완효성비료 등)              을 넣어 압축한 사각블럭형태의 초박형 식생기반조성소재

-식생프레임 : 격자형 프레임으로 식생블록을 삽입하여 플레이트에 부착

-식재 : 수종(감독관 협의 후 결정), 수량(패널 당 16본 식재)

플레이트

-2,400(가로)*40(세로)*3(두께)mm규격의 제품을 사용하며 녹화패널의 고정 및 지지용 자재이다.

프레임 앙카

- 블록과 결합된 프레임의 벽면부착 및 레일의 부착에 사용되는 고정용 재료이다.

식생기반 경량토 채움

-부직포 : 인공토양의 유실방지 및 배수구의 막힘을 방지하기 위하여 사용하는 투수시트는 250kg/㎡의 부직포로 투수계수는               1,000mm/hour 이상으로 배수성 및 내구성이 높아야 한다.

-경량토(200L) :코코피트70%, 제올라이트10%, 활성탄10%, 유기질비료10% 비율로 혼합한 인공토양

<식생블록>                              <녹화패널>                               <프레임앙카>                             <프레임앙카 시공고정 면>

<표-1> 프레임 앙카 규격

앙카 사이즈	총 길이(㎜)	캡 길이(㎜)	삽입최소길이(㎏)	천공드릴 직경(㎜)	비 고
M10	100	40	44	14
M12	250	50	55	17

워터라인

“관수라인”은 연질호수를 사용하며 관수량, 거리, 압력 등을 감안하여 적정 규격을 사용한다.

* 연질호스

- 높은 수압에 사용가능.

- 구멍이 뚫기 쉽고 누수가 없음.

- 부드러워 작업이 용이.

- 직관

<관수라인>

<표-2> 연질호스 규격

규격(㎜)	13	비고
상용압력(㎏/㎠)	6
길이(m)	200

“점적 단추 및 핀”은 시공여건 등에 따라 점적 단추(미스트 제트), 핀(에로우드립)등의 농업용의 점적 기구를 사용한다.

<에로우드립퍼>

* 에로우 드립퍼

- 매니홀드에 연결하여 사용할 경우 관수

분배효과 증대

- 에로우 드립퍼 자체가 점적 단추 역할

- 3/5㎜튜브(세관)에 연결하여 사용.

- 적정압: 0.7-12m (2.0-2.5ℓ/h)

<표-3> 압력 및 유량

압 력(m)	5	10	15	20	25	30	35
유량(ℓ/h)	1.65	2.30	2.80	3.21	5.57	3.90	4.20

* 점적 단추

- 관수라인에 적정 간격으로 구멍을 내고, 점적 단추를 삽입하여 사용.

<표-5> 특징 및 유량

구 분
명 칭	싱글피스 제트
특 징	입자가 미세하고 분사거리가 짧음.
유량(ℓ/h)	검정(1.7mm) 110ℓ/h

관수 타이머

관수시간, 관수회수 등의 프로그램이 가능한 농업용 관수 타이머를 사용한다.

* 타이머의 기본 요구사항

- 10kgf/㎠ 이상의 압력에 사용가능해야 함.

- 주기별, 시간별, 횟수조절이 가능해야 함.

- 건전지로 사용이 가능해야 함.

- 다양한 규격의 수도 관경에 연결이 가능

하고 연결부가 견고해야 함.

<관수 타이머>

시공

가설재 설치

현장여건에 따라 감독관과 협의하여 가설재 설치 여부를 결정한다.

가설재의 설치는 가설공사 표준*특별시방서를 따른다.

벽면 정리

구조물의 허용하중 및 마감면 등의 상태를 확인하고, 각 부분을 알기 쉽게 사진 촬영하여 둔다.

벽면을 깨끗이 청소하고 돌출부 등은 완전히 제거한다.

녹화패널 설치

벽면균일한 부착을 위해 먹줄이나 레이져기기로 수평기준을 잡는다.

벽면레일의 설치를 위해 프레임 앙카의 위치를 표시한다.

벽면표시된 곳에 햄머드릴로 벽면에 4~5㎝정도 천공한다.

플레이트를 표시줄에 맞추어 시공한다.

고정된 플레이트에 녹화패널을 부착한다.

녹화패널의 부착은 하단부에서 상단부로 작업을 진행한다.

식생기반 경량토 채움

녹화패널 설치 후 경량토가 유실되지 않도록 부직포를 설치한다

녹화패널과 벽면 사이 경량토를 채워준다.

관수라인 및 관수타이머 설치

관수라인 설치

식물의 특성 및 현장여건에 따라 2~3단마다 라인을 설치한다.

결절점이나 방향전환부에는 결속자재를 사용하여 마감한다.

적정 위치에 점적 단추나 핀을 설치하고, 핀의 경우 식생블록에 삽입한다.

동파방지를 위해 하단부에 퇴수밸브를 설치하고, 라인이 노출된 곳은 보온조치를 취한다.

관수타이머 설치

주관과 관수타이머를 적정규격의 결속자재를 사용하여 결속한다.

관수타이머와 관수라인을 결속자재를 이용하여 연결한다.

전체 연결이 끝난 후, 관수타이머를 작동시켜 관수의 이상유무를 확인하고 문제발생시 즉시 해결한다.

관수타이머의 사용설명서를 부착하거나 관리자에게 전달한다.

관수, 기타 제작물 설치 및 마감

관수: 시공 종료 후 식물의 뿌리활착을 위해 충분히 관수를 한다.

기타 제작물 설치 및 마감

목재 및 플라스틱 함을 이용하여 관수타이머 플랜트 설치한다.

벽면 하단부에 화단이 필요할 때는 옥상녹화에 준하여 설치한다.

시공 전*후에 줄기가 탈락된 식물은 철사로 벽면에 밀착시킨다.

유지 관리

동절기 관리

시공 후 첫 동절기에 비닐시트를 1~2회 피복하고, 녹화끈으로 결속한다.

식물의 월동이 끝난 식물의 생장초기에 충분한 관수가 필요하다.

관수 및 퇴수관리

관수: 별도 유지관리는 필요하지 않으나 분기별로 관수 타이머의 프로그램의 변경 및 건전지 교체 여부를 확인하여야 한다

퇴수: 동절기에 동파를 방지하기 위하여 관수 타이머의 전원을 끄고, 퇴수밸브를 열어 관내 수분을 제거하여야 한다.

하자보증: 본 공사의 하자보증 기간은 통상적인 조경 식재공사에 준한다.

기타

발주자와 시공자는 쌍방 협의하여 특별히 필요하다고 인정된 사항이 있으면 본 시방서에 추가할 수 있다.

제 2 장 : 시설물 공사

1. 일 반 사 항

조경 시설물공에 소요되는 사항을 규정하여 이에는 노동력, 재료,  기구와 장비 및 시공기간중의 처리 및 유지관리에 대한 규정이

포함되어 있다.

이 공사는 도면, 본 시방서 및 감독원 지시를 엄격히 준수하여 시공하여야 한다.

목재건조 및 방부처리시험은 표본샘플을 채취하여 재료의 현장 반입전에 시행하며, 감독자가 시험결과를 승인한 후 현장에 반입한다.

2. 목    재

1) 목재는 KS F1519 및 농림부 산림청의 원목 및 제재규격에 따른다

2) 외부공간에 설치되는 유희시설의 시공에 사용되는 원목, 각재, 판재, 합판 등의 목재 가공품은 부패방지를 위한 방부, 방충처리 및 표면보호를 위한 조치를 해야 한다.

3) 목재는 대기 중에서 내구력이 있고 용도에 적합한 강도의 품질을 갖추어야 하며, 큰 옹이, 균열, 부패 등이 없어야 한다.

4) 목재는 운반, 가공, 저장과정에서 파손, 흠집, 얼룩, 부패, 함수율 증가 등의 품질 저하현상이 발생되지 않도록 해야 한다.

5) 휨응력을 받는 부재는 아래쪽에 옹이, 심한 갈라짐, 껍질박이, 혹등의 품질 저하현상이 발생되지 않도록 해야 한다.

6) 구조적으로 힘을 받지 않는 부분의 경우에는 내수합판을 사용할 수 있으며, 유별(類別), 등급(等級), 단판(單板)의 매수 및 치수는 특별  시방서에 따른다

7) 목재에 사용되는 볼트 및 너트와 와샤등의 긴결재는 용융아연도금한 것이나 스테인리스강을 사용해야 한다.

8) 구조재 이음의 덧붙임은 구조재와 동종의 것으로 하고 쐐기는 참나무, 밤나무 등의 굳은 나무로 한다.

9) 집성목을 사용하여 시설을 제작 및 설치할 때에는 감독원의 지시 및 설계도면에 따른다.

10) 외부공간에 직접적으로 노출되는 목재는 충분한 내수성을 갖는 고품질의 자재를 사용한다.

3.  철    재

1) 철재는 공사용 자재 중 KS규격품이 있을 경우 우선 사용하여야 하며, 규정되지 않은 재료는 사용 전 감독자의 사전승인을 얻는다.

2) 철재시설은 공장 제작 후 현장조립설치를 원칙으로 하며 감독자의 요청이 있을 때는 공장제작에 대한 검사를 해야 한다.

3) 재료 수급상 장기간의 보관이 필요한 경우에는 방청 및 손상방지에 대한 적절한 조치를 취해야 한다.

3) 치수규격 - 설계서 및 도면에 기재된 구조물 및 목재 또는 모든 재료의 치수는 별도 명시하지 않는 한 마감치수이다.

4) 철재는 재료특성에 따른 형상 및 구조적 성능이 바르고 흠이나 심한 녹이 없는 것을 사용해야 한다.

5) 강철재 및 금속제품은 녹막이 처리 및 도금처리를 해야 한다.

6) 공장제작 후 녹막이칠을 해야 하며 현장운반이나 현장설치중 도장이 손상된 부위는 재도장 하여야 한다.

4. 자 재 검 수

1) 공사용 자재일체의 품질 및 규격은 소정의 조건을 구비하여야 함은 물론 현장에 반입할 때 일정한 장소에 정돈하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

2) 자재는 소정의 청구서 및 감독원의 출납 지시서에 의하여 사용하여야 하며 사용 후 잔량이 있으면 지체 없이 반납하여야 한다.

5. 도 장 공 사

1) 도장에 사용되는 재료는 한국 산업규격에 적합한 것을 사용해야하고 도료 생산 업체의 지침서의 유효기간, 보관방법, 사용방법을 검토 한 후 사용해야 한다.

2) 여러 회 도장을 할 경우에는 반드시 앞에 시행된 도장의 상태를 점검한 후 이상이 없을 때 다음 도장작업을 시행한다.

3) 시설물의 공장제작 및 현장 설치 후 모서리 부분은 둥글게, 용접부위는 부재의 원상태 표면과 같게 그라인더나 사포로 연마해야 하며 볼트구멍 주위, 접합부분 주위는 철재의 거스러미가 없게 매끄럽게 처리한 후 녹막이 도장을 해야 한다.

4) 화재 및 폭발 등의 안전사고를 방지하기 위해 도장재와 용재, 기타 인화성 재료는 취급에 주의를 해야 하며, 청결한 상태에서 작업이 되도록 한다.

5) 기온이 5℃이하, 습도 85%이상, 혹서기, 강우시에는 도장을 해서는 안되며, 맑고 건조하며 바람이 없는 날 시행한다.

6) 반입한 도료 및 사용 중인 도료는 현장 내에서 감독원이 승인하는 창고에 보관하고, 도료창고 및 화기엄금 표시를 해야 한다.

7) 시설주변을 정리하고 발생된 잔재 및 쓰레기는 환경오염을 유발하지 않도록 적절한 방법으로 제거한다.

8) 철부 페인트는 바탕을 깨끗이 와이어 브러쉬로 청소한 다음 광명단 1회 철부 페인트 2회로 한다.

9) 환기가 불충분하여 도료의 건조가 부적당하다고 판단될 때에는 감독원의 승인이 있을 때까지 공사를 하여서는 안된다.

6. 철 물 공 사

1) 각종 파이프는 KS표시품으로서 도면기입 치수로 한다.

2) 각종 철물의 용접부분은 과도한 살돋움, 살붙임 또는 표면상태가 불규칙하여서는 안되며, 용접할 때는 용접부분을 연마하거나 부러쉬로 두드러지게 보이지 않도록 깨끗이 그라인딩하여 표면 정리한 다음 도장한다.

3) 모든 철파이프류의 끝마무리는 파이프직경과 같은 크기의 철판으로 모가 지지 않게 끝마무리 부분을 막는다.

4) 강관의 설계표시 규격은 공장치수를 나타낸다.

5) 용접에 의한 수축량과 찌그러짐 등의 변형을 고려하여 마무리 규격의 형상을 얻을 수 있도록 해야 한다.