목       차

1.	총 칙
2.	철 거
3.	시 설 물 공 사

제 1 장   총         칙

일반사항

적용범위

이 시방서는 “인동촌 백년마을 스마트 건강마을길 조성공사” 중 조경공사에 적용하고 그 시행일체를 설계도서 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공되어야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서를 적용한다.

공사별 설계도 및 공종에 해당되지 않는 사항은 적용하지 아니하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

용 어

발주자라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나, 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

수급인’이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

사업관리자’라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 사업관리자로 통고한자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다.

현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임 시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 현장요원을 말한다.

계약문서’라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출 내역서를 말한다.

설계서’라 함은 공사시방서, 설계도면, 내역서 및 현장설명서를 말한다. 지시’라 함은 사업관리자(혹은 발주자)가 현장대리인(혹은 수급인)에게, 권한의 범위 내에서 필요사항을 지시하고 실시케 함을 말한다.

승인’이라 함은 수급인(혹은 현장대리인)으로부터 요청된 사항에 대해, 사업관리자(혹은 발주자)가 권한의 범위 내에서 허락함을 뜻한다. 협의’라 함은 사업관리자(혹은 발주자)와 현장대리인(혹은 수급인)이 대등한 입장에서 합의함을 뜻한다.

유지관리’라 함은 시공 중의 각 공정별 유지관리와 부분공사 완료 후 준공시점까지의 유지관리, 준공 후 일정기간(보통 하자기간에 이루어지는 공정)의 유지관리와 별도의 계약 조건에 의한 조경유지관리 공정에서 행하여지는 유지관리를 포함한다.

공사시행

사업관리자의 권한과 의무

사업관리자는 계약문서와 건설기술관리법에 규정된 범위 내에서 권한을 행사한다.

수급인(혹은 현장대리인)이 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 사업관리자를 경유하여야 하고 사업관리자는 이를 검토, 조치한다.

사업관리자의 직위, 성명 등의 인적사항은 발주자가 수급인에게 통지한다.

지시 또는 승인사항이 설계변경의 사유가 될 경우, 사업관리자는 전결권의 범위 내에서 권한을 행사할 수 있다.

수급인의 의무

수급인은 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 공사 목적물의 시공에 임하고,기술적인 사항을 책임진다.

현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 의거하여 공사를 성실히 수행해야 한다.

현장대리인은 공사기간 중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 사업관리자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

계약문서에 보험표가 계상된 경우의 공사 수행 시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

수급인은 당해 목적공사의 준공 완료시 까지는 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

수급인 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방 조치한다.

감독에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

시공계획서

수급인은 공사의 원활한 진행을 위해 착수 전에 적절한 시공계획을 작성하고 사업관리자에게 제출해야 한다.

시공계획서에 기재할 주요한 항목은 다음과 같다.

공사개요

공정표

현장조직표

주요기계 동원계획

주요자재 반입계획

인력동원계획

긴급시의 체제

품질관리시험계획

안전관리계획

환경관리계획

가설구조물계획

가설설비계획

가식장계획

현장사무소, 재료적재장 등의 계획

기타

시공계획의 변경

사업관리자는 현장상태가 설계서와 부합하지 않거나 설계서에 따라 시공하는 것이 부적당하다고 판단되는 경우 수급인에게 설계변경을 요청토록 지시한다.

수급인이 부득이한 사유로 인해 공사내용을 변경하고자 하는 경우에는 사업관리자의 지시에 따라 변경도면, 수량계산서 및 참고자료를 포함한 변경시공계획서를 작성하여 사업관리자에게 제출하고 승인을 얻어 시공해야 한다.

설계변경조건

공사시행중 발주자의 계획 및 방침 변경으로 인한 일부공사의 추가, 삭제 및 물량의 증감

공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경시

골재원과 부토용 토취장의 위치 및 운반거리 변경

필요시 수목의 보호 및 양생조치의 계상

기타 현장의 제반조건이 설계서와 현저하게 상이할 때

현장사무실과 관련공작물, 기기, 재료 보관창고 등의 위치나 설치방법을 다소 변경하는 등의 경미한 사항은 사업관리자와 협의한 후 시공한다.

제보고 및 서류양식

수급인은 공사와 관련해 계약문서에 지정한 제반서류를 지정기일까지 제출해야 한다.

수급인은 계약문서에서 지정한 서류 외에도 사업관리자가 지시한 각종 보고서류를 지정 기일 내에 제출해야 한다.

수급인은 서류의 작성과 제출에 필요한 비용을 부담한다. 단 계약문서에 지정하지 않은 과다 비용이 소요되는 서류에 대해서는 사업관리자와 협의하여 실 경비를 청구할 수 있다.

관계기관에 대한 수속

공사시공에 필요한 관계기관 등과의 협의 또는 인․허가 등의 수속은 수급인이 발주자의 협조를 받아 신속하게 처리한다.

수급인은 공사시공에 관련하여 관계기관이나 주민 등과의 교섭이 필요할 때에는 그 취지를 사업관리자에게 보고하고 협의한다.

인․허가에 필요한 제비용은 수급인이 부담하며, 교섭비용이 소요되는 경우에는 사업관리자와 협의하여 실 소요경비를 청구할 수 있다.

협의․수속․교섭의 결과로 허가 또는 승인을 받은 경우에는 수급인은 해당 서류의 원본을 즉시 사업관리자에게 제출한다.

제법규의 준수

수급인은 본 장 “1.1.5 관련법규”를 포함하여 공사의 설계, 시공 및 유지관리 등에 관련  되는 제법규를 준수하여야 한다.

노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임 하에 이루어지고 사용하는 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 수급인이 진다.

설계서 등의 비치

공사현장에는 해당공사에 관련된 계약문서, 설계서, 관련법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 비치해야 한다.

설계서의 적용순서

공사에 있어서 시방서, 도면 등 설계서간의 내용이 상이한 경우, 그 적용순서는 다음과 같다.

특별시방서

설계도

일반시방서

공사내역서

현장설명서

시공기준

설계서 등

공사의 시공에 앞서 설계서의 내용을 충분히 검토 숙지하고, 기존 지형 및 현황을 정확히 파악하여 그 취지에 적합한 시공이 되도록 한다.

설계서에 명시되지 않거나 의미가 모호한 사항, 또는 상호 모순되거나 도면과 시방서내용이 관련공사와 부합하지 않을 때, 기타 의문사항은 사업관리자와 협의하여 조치한다. 이 때 발주자의 지시 이전에 잘못 시공한 공사는 수급인의 책임이다.

치 수

설계서에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수로 한다.

수량의 단위 및 계산

공사수량의 단위 및 계산은 정부시설공사 표준품셈의 수량산출기준에 따른다.

도면의 작성 및 승인

공사시공 중 또는 준공정리시에 작성하는 도면은 KS F 1001(토목제도 총칙)의 제도 요령을 따른다.

시공측량

수급인은 발주자로부터 공사기준점을 인계 받아 확인하고 그 위치나 높이가 변경되지 않도록 보호해야 한다.

기설치된 지구계 말뚝 및 수준점 또는 가수준점은 원칙적으로 이설해서는 안 된다.

부득이 이설해야 할 경우에는 사업관리자의 승인 및 검측을 받아야 한다.

수급인은 시공측량에 소요되는 모든 비용과 기구 및 인원동원에 대해 책임을 진다.

본 시방서에 명시되지 않은 사항은 관련공사시방서를 따른다.

사전조사

수급인은 공사착수 전에 각종 공사관련 서류(인․허가서류, 계약문서 등)의 검토와 현장조사를 통해 현장여건(주변건물, 교통상황, 지하매설물, 지상물건, 토질 등)과 기타공사에 관련된 환경조건(소음, 진동, 하수, 수리, 수문 등)을 충분히 숙지하고 기록 보관하여야 한다.

필요한 경우 수급인은 사업관리자와 협의하여 정밀조사를 시행하고 그 결과를 사업관리자에게 보고한다. 이 때 계약문서에 계상되지 않은 정밀조사비용은 발주자가 부담한다.

시공관리

공사기간

수급인은 따로 정한 경우를 제외하고는 계약문서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하고 지체없이 공사를 추진하여 계약기간 내에 완료해야 한다.

선행공사로부터 연결되어 공사가 시행되는 경우의 공사현장 인도․인수는 선행공사로 인한 제반 공사 장애요인이 완전히 정리된 조건으로 한다.

시공 후 잔류 침하에 의한 후속 공사물의 파손위험이 예상되는 경우에는 잔류 침하가 허용 범위 내에 도달할 때까지의 기간을 감안하여 충분한 공사기간을 설정해야 한다.

연결․중복공사로 인하여 공사의 원활한 진행에 문제가 있다고 판단되는 경우에는 수급인은 발주자와 협의하여 공사기간을 조정할 수 있다.

부적기 식재, 천재지변 등 공사의 지연이 불가피한 경우에는 사업관리자의 승인을 받아 공사기간을 연장할 수 있다.

식재공사 기한이 식재 부적기에 해당되는 경우, 식재공사 기한은 식재적기 완료일 후로부터의 기간만큼 차기의 식재적기로 이월한다. 단 식재공사 기한이 식재적기 완료일 후로부터 10일 이내일 경우 또는 지역별 기후 및 현장여건을 감안하여 계속 시공이 가능할 경우에는 하자발생 예방을 위한 양생 및 보호조치 등을 하여 사업관리자의 승인을 받고 계속 공사하여 준공처리 할 수 있다.

이월된 식재공사는 이월공사기간에도 불구하고 식재적기 개시 일로부터 최소 15일이상의 공사기간이 확보되어야 한다. 최소 공사기간은 공사종류와 규모에 따라 차이가 있으므로 사업관리자와 협의하여 결정한다.

식재공사 기한이 차기의 식재적기로 이월되더라도 식재공사를 제외한 타공사의 공사기한은 이월되지 않는다. 단 관련공사의 공사기한이 동절기 물공사 중간기간 등에 해당될 경우에 한하여 시설물 및 기타공사의 공사기한도 식재공사와 같이 이월된다.

공사의 일시중단

사업관리자는 다음의 경우에 공사의 일시중지를 지시할 수 있다.

기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

시공자가 설계서대로 시공하지 않거나 또는 사업관리자의 지시에 응하지 않을 때

공사 종사원의 안정을 위하여 필요하다고 인정될 때

시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

작업시간

공사는 ‘근로기준법’에 의해 정해진 시간 중에 행하는 것을 원칙으로 한다. 규정시간외 또는 휴일작업을 행할 필요가 있을 경우에는 사전에 사업관리자의 승인을 얻어야 한다.

공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축, 또는 야간작업의 필요성을 사업관리자가 인정할 때에는 수급인은 그 지시에 따라야 한다.

공정관리

수급인은 시공계획에 따라 실시공정표를 작성하고 사업관리자의 승인을 얻는다.

수급인은 실시공정에 따라 적절한 관리를 행하고 공기 내에 완성한다.

관련 및 별도공사의 공정은 관계자와 협의하여 원만히 진행한다.

공사현장관리

공사현장의 재료거치장, 작업장 및 공사용 사무소 등에는 공사관계자 이외의 사람(특히 유아, 어린이 등) 및 차량 등이 출입하지 못하도록 목책 등으로 봉쇄하고 필요한 장소에는 조명설비를 한다.

공사용 차량의 출입구는 타인에게 방해되지 않도록 공사통로에 설치하고 표지판으로 표시하며 필요에 따라 교통유도원을 배치하도록 한다.

휴일 및 작업이 행하여지지 않을 때에는 작업장의 출입구 등을 완전히 봉쇄한다.

주변구조물보호

수급인은 공사장이나 그 주변에 있는 지상 및 지하의 기존시설 또는 가설구조물에 위해(危害)를 주지 않도록 사업관리자와 협의하여 필요한 조치를 취한다.

수급인은 공사시공에 의한 손상이 예상되는 상하수도, 가스, 전기, 전화 등의 지하매설물에 대해서는 필요에 따라 관리자의 입회하에 시험굴착 등으로 확인하고 해당물건의 보완대책에 대해 조정함과 동시에 그 결과를 사업관리자에게 보고한다.

보고에도 불구하고, 사고발생 및 사후처리에 대한 책임은 수급인이 진다.

지장물 철거 및 원상복구

공사시공에 지장을 끼치는 기존건조물 등을 철거하고자 하는 경우에는 그 시기, 절차, 방법 및 복구시기에 대하여 사업관리자의 승인을 받아야 한다.

공사용 재료의 관리

공사용 재료는 주변의 상황에 따라 위치, 구조 등을 정하여 품질과 규격 및 기능이  손상되지 않도록 보관한다.

공사에 쓰이는 재료의 사용수량은 사업관리자의 확인을 받고 기록해야 한다.

입회 및 자료제출

수중, 지하 또는 구조물의 내부에 매몰되는 부분 및 현장에서 조합하는 재료의 배합, 강도 등 시공후의 검사가 곤란한 구조물의 시공에서는 사업관리자의 입회하에 모양, 치수, 강도, 품질 등을 확인하고, 그 기록과 기타 필요한 자료(검사, 보고서, 기록사진, 현장관리 시험대장 등)를 제출한다.

공사 기록

수급인은 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 사용, 천후, 기타 필요한 사항을 기재한 공사보고서를 제출하여 사업관리자의 승인을 받아야 한다.

지급자재 및 대여품기록

지급자재(대여품)는 설계서 또는 사업관리자가 지시하는 장소에서 인수하며, 인수증을 제출한다.

사용 및 보관의 사항을 명확히 하기 위해 지급품(대여품) 사용보고서를 작성하고, 사업관리자의 점검을 받는다.

준공시에 지급품(대여품) 사용보고서를 사업관리자에게 제출하고 잔여재료(대여품)는 설계서 또는 사업관리자가 지시하는 장소로 반납한다.

기계기구

공사용 기계기구를 사용할 경우에는 관계법규를 준수함은 물론 취급자격을 보유한자를 배치한다.

사용하는 기계기구는 충분히 정비점검을 한다.

사용하지 않는 기계기구는 안전조치를 충분히 하고 철저히 확인하도록 한다.

발생품처리

시공에 의해 발생한 현장발생품은 사업관리자의 지시에 따라 정리․보관하고, 반납서와 함께 지정된 장소에 인도해야 한다.

공사에서 발생한 아스팔트나 콘크리트 잔해 등 산업폐기물은 폐기물처리에 관한 법률에 따라 처리하여야 하며, 그 처리책임은 수급인에게 있다.

산업폐기물의 처리를 타인에게 위탁할 경우에는 처리업의 허가를 소지한 자로 제한하며, 처리방법에 대해서는 시공계획서에 명기하여야 한다.

수급인은 공사의 전부 또는 일부가 완성된 경우에는 잔여재료, 폐기물, 수목 전지물 및 고사목, 목재부스러기 등을 처리하고 소요되는 비용을 부담한다.

공사기록 사진. 준공도

공정사진은 사업관리자와 협의하여 매월 말을 기준으로 동일방향, 동일거리에서 촬영한다.

공사기록사진은 공종별로 공사진행에 따라 시공전, 시공중 및 시공후의 상황이 선명하게 식별되도록 촬영하여야 하며 공사시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분과 기타 사업관리자가 지시하는 부분은 수시로 촬영․기록해야 한다.

공정사진과 공사기록사진은 공사현장에 사진첩으로 비치하여야 하며, 준공시 검사원과 함께 제출한다. 공사 중의 사진첩 제출은 특별시방서 또는 사업관리자의 지시에 따른다.

준공도는 원래의 설계도에서 변경된 부분을 구별하여 표기하며 준공시 검사원과 함께 제출한다.

공사준공 후의 정리

공사가 완성되었을 때에는 감도자의 지시에 따라 가설시설물 제거하고 청소․정리하여 사업관리자의 검사를 받아야 한다.

전기. 수도

공사에 필요한 전기설비, 전기요금, 수도설비, 수도요금 등은 특별한 경우를 제외하고는 수급인이 부담한다.

별도공사와의 협조

동일 공사현장에서 별도공사가 실시되는 경우에는 상호 협조하여 시공한다.

주변주민과의 협력

공사의 내용에 대해 주변의 주민등과 충분한 조정을 행하고, 항상 원활한 협조체제를 유지한다.

수급인은 시민과의 대화창구를 개설하고, 책임자를 지정하여 관계유지에 노력한다.

가설시설물

일반사항

공사실시에 필요한 건물신축 또는 철거작업, 안전관리 등에 관한 사항은 관계법규 및 공인기관의 규준에 따른다.

가설시설물의 설치규모는 공사기간과 공사규모에 따라 다르다. 본 시방서에 규정한 이외의 필요한 사항은 특별시방서 및 관련 시방서에 따른다.

공사수행에 필요한 가설시설물에 대한 계획을 수립한 후 이에 따라 작업을 착수한다.  가설시설물을 더이상 사용할 필요가 없거나 본 시설몰이 설치 완료되었을 경우에는 조속한 시일 내로 가설시설물 사용을 중단하고 이를 철거하거나 용도변경 승인을 받아 사용한다.

가설시설물은 안전하고 위생적이며 인명 및 재산피해가 없고, 해로운 영향이 없는 방법으로 적당한 위치에 설치하고 운용하며 유지관리 및 보양한다.

재 료

가설에 사용하는 재료 및 기구는 신품을 사용하는 것을 원칙으로 하되, 특별시방서에 언급이 없을 때에는 사용상 지장이 없는 중고재를 사용할 수 있다.

가설공사시설

가설공사시설의 설치는 사업관리자의 승인을 받아 설치한다.

모래나 자갈을 둘 곳은 흩어지거나 불순물이 혼합되지 않도록 조치한다. 또 그 주위에서는 불순물이 날아 떨어질 우려가 있는 작업을 하지 않도록 한다

시멘트 보관창고는 대량이 아닐 때에는 작업장의 일부를 구획하여 사용한다. 바람에 날리거나 습기가 차지 않도록 방풍 및 방습시설을 하여야 하며, 바닥의 습기로부터    자재를 보호하기 위하여 바닥 면으로부터 높이가 30cm이상 떨어지도록 깔판을 깔아 저장하고 파손과 도난의 우려가 없도록 한다.

가설공급시설

필요한 가설공급시설의 종류로는 용수, 오수처리, 지표수배수, 전선, 전화 등이 있으나,이에 국한되는 것은 아니다. 필요한 시설은 가급적 기존 시설에 연결하되 시험자재 및  설치방법을 관할 관공서의 지침서에 따르거나 전문용역업체에 의뢰하여 설치한다.

급수배관은 최소관경 20㎜이상의 것이 전 작업장에 충분히 도달할 수 있도록 준비하며 동계에는 사용 후 즉시 배수하거나 보호조치하여 동결을 예방한다.

공사용수로 사용하는 각 배관에는 “식수불가” 경고표시를 한다.

임시동력은 회전에 20A 또는 그 이하로 작동하는 접지단락 차단시설을 준비한다.

가식장

공사에 지장이 없는 공사장내의 일정장소에 사업관리자의 지시에 따라 수목가식장소 또는 임시 보관장소를 설치한다.

가식장소는 차량의 출입 및 수목을 싣고 부리기에 지장이 없고 바람이 심하게 불거나,먼지가 심하게 날리지 않는 장소로서 사질양토의 배수가 잘되는 곳을 우선적으로 선정한다.

가식장소에는 필요한 경우 관수시설, 배수시설 및 보양시설과 관리시설 등을 설치하도록 한다.

눕혀서 가식재한 수목의 잎과 가지에는 관수시 또는 우천시 흙이 튀어 묻지 않도록 조치한다.

가식장 관리를 위하여 사업관리자의 지시에 따라 관리인을 두고 필요한 관리시설을 갖추어야 한다.

표지설치

시공자는 각종 안내 표지판 등을 설치하되 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 담당원의 지시에 따른다.

공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

공사현장에는 근로자에게 안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

공사용도로

작업의 실시나 검사 시에 필요한 경사로, 계단 및 이와 유사한 가설 출입로를 설치한다. 기존 또는 작업 완료된 계단을 공사 기간 중 출입로로 이용할 경우에는 준공 일까지 마감면이 손상되지 않도록 적절한 보호조치를 한다.

현장 내 및 주위 필요한 곳에 공사용 도로를 가설한다. 가설도로는 별도 명시가 없으면 추후 설치된 도로의 노선에 노반과 보조기층을 미리 깔고 임시 마감 처리하여 이를 유지 관리하며, 이때 마감처리는 공사 중의 모든 운반작업과 천후 및 공사진행이 용이하도록 하여야 한다.

가설시설물의 철거

1. 가설시설물의 용도변경 및 철거는 사업관리자의 지시에 따라 조치하고 별도 지시가 없는 한 공사 준공 전에 철거한다.

품질관리 및 검사

품질관리일반

공사진행시 필요에 따라 각종의 승인도면, 제작도면, 제작요령서 등을 작성하고 사업관리자의 승인을 얻어야 한다.

공사용 재료는 도면 또는 특별시방서 및 사업관리자의 지시에 따라 사용 전에 사업관리자에게 견본 또는 자료를 제출하고 승인을 얻어 사용한다.

품질시험은 건설기술관리법 및 동 시행령, 시행규칙과 전문 시방서에 정한 바에 따른다.

공사용 재료의 품질

설계도면 또는 특별시방서 및 사업관리자의 별도의 지시가 없는 경우에는 본 시방서에서 정한 품질과 규격에 부합하는 재료를 사용한다.

본 시방서에 품질과 규격 등이 규정되어 있지 않은 경우에는 한국산업규격 표시 품 또는 한국산업규격에 준하는 품질과 규격에 부합하는 재료를 사용한다.

기성품을 포함한 공사용 재료는 현장반입 전에 적절한 방법(견본․카탈로크 제출, 현장확인 등)으로 사업관리자의 사전검사를 받아야 하며 수급인은 사업관리자의 지시에 따라 재료의 품질을 확인할 수 있는 증빙자료를 제출하여야 한다.

견본제출 또는 현장확인 등의 사전검사에도 불구하고 공사용 재료가 현장에 반입되면, 사업관리자로부터 사용여부를 승인받아야 한다. 또한 합격한 재료는 작업과 통행 등에 지장이 없는 장소에 정리하여 보관하며 사업관리자의 수시 점검이 용이하게 이루어질 수 있도록 조치한다.

수급인은 건설기술관리법에 규정된 품질시험을 행하여야 하며, 관리시험의 실시에 필요한 시험실의 규모, 시험장비의 설치 및 시험요원의 배치기준에 의거 시험실을 운용하여야 한다.

검사 또는 시험에 불합격된 재료는 지체 없이 공사현장으로부터 반출한다.

시공확인 및 검사

주요 공사단계의 완성시 또는 사업관리자가 지시하는 경우에는 시공의 정확성과 품질을 확인받아야 한다.

검사 시에 필요한 자료의 작성, 측량 및 기타의 처리는 검사자의 지시에 따른다.

기성 및 준공검사

수급인은 공사가 준공되었을 경우에는 준공서류를, 기성을 청구하고자 할 때에는 기성검사원을 제출한다.

공사의 기성검사 또는 준공검사를 받을 때에는 검사당일에 현장대리인과 사업관리자가 입회한다.

안전. 보건 및 환경관리

안전관리

수급인은 산업안전보건법과 동 시행령, 시행규칙, 규정 등을 참고하고 공사의 안전에 유의하여 현장을 관리하며 재해방지에 노력하여야 한다.

산업안전보건법과 동법 시행령에 의거하여 다음의 건설공사 시에는 안전담당자를 선임하여 현장에 상주시켜야 한다.

아세틸렌 응접장치 또는 가스접합 용접장치를 사용하여 행하는 금속의 용접, 용단 또는 가열작업.

밀폐된 장소에서 행하는 용접작업, 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접작업.

1톤 이상의 기중기를 사용하는 작업.

굴착면의 높이가 2m이상이 되는 지반굴착.

공사 중의 긴급연락을 위한 비상연락망을 사전에 구축하여 공사관계자에게 주지시키며 긴급시의 활동체제에 필요한 기재(소화기, 구급약품 등)를 현장에 상비한다.

안전조치

공사시공 중 가스누출, 수도설비파손, 전력선 및 통신선의 절단 등과 같은 사고의 발생이 우려되는 경우에는 이에 따르는 피해를 미연에 방지할 수 있도록 만반의 조치를 강구한다.

공사현장의 위험방지를 위해 가설울타리, 목책, 기타 적절한 보완시설을 설치하고 야간에 보안등을 점등하며 설치기간 중에 항상 보안시설을 점검, 정비한다.

호우나 태풍 등의 이상기상이 예상되는 경우에는 일기예보 등에 충분한 주의를 기울이고 효과적으로 대처할 수 있도록 준비한다.

안전표지 및 안전보호구

수급인은 공사착수 전에 공사시공 중의 현장상황을 예측하여 안전확보를 위한 적절한 수단을 강구한다.

공사표지판, 보안시설, 안전․보건표지 등은 공사의 안내, 공사의 위험정도, 공기, 주변상황 등을 감안하여 설치하며 설치규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 관련법규 및 사업관리자의 지시에 따른다.

공사통로와 공사용 운반도로로 사용하는 주변도로는 표지 및 노면표시 등을 항상 양호한 상태로 유지한다. 특히, 인명사고의 방지를 위해 부단한 주의를 기울이고 통행인등에게 위험하지 않도록 필요한 조치를 강구한다.

공사표지판, 보안시설 등은 항상 유지관리에 노력을 기울인다. 단, 설치방법 등에 관하여 의문이 있을 경우에는 사업관리자에게 보고하여 지시를 받도록 한다.

근로자를 유해한 환경에 투입하거나 위험한 작업에 종사시킬 경우에는 적합한 보호구를 지급하고 보호구의 사용과 관리 및 전용보호구의 지급 등을 세심하게 배려하여야 한다.

안전교육 및 안전훈련

공사시행에 있어서 적합한 안전훈련 또는 교육을 실시한다.  안전훈련․교육에는 원칙적으로 작업원 전원이 참석토록 하며 다음의 내용을 포함하도록 한다.

안전활동의 비디오등 시각자료에 의한 안전훈련 및 교육

공사내용의 철저한 교육

공사현장에서 예상되는 사고대책

기타 안전훈련 등에 필요한 사항

시공계획서의 공사내용에 따라 안전훈련의 구체적인 계획을 작성하고 사업관리자에게 제출한다.

안전훈련, 교육 등의 실시상황을 공사월보 및 공사사진에 기록하여 보고한다.

공사용 기계기구는 작업지휘자, 유도자 등을 선임하여 철저한 안전교육을 실시하고 사고방지에 노력한다.

안전시공

위험성이 있는 상태에서 작업을 시행하는 경우에는 완전한 방호대책을 강구한다.

공사현장의 기계기구, 미사용토사, 자갈류 등은 교통과 보안에 장해가 되지 않도록 정리해 두어야 한다.

사고보고 및 응급조치

조치를 공사시행에 영향을 미치는 사고, 가설구조물 및 인명의 손상이 발생하는 사고, 기타 제 3자에게 손해를 주는 사고 등이 발생할 경우에는 즉시 응급조치를 실시하고 그 상황을 감독자에게 보고한다.

공사현장에는 부상에 대비한 구급용구를 상시 비치한다.

사고발생시에는 부상자에 대한 응급조치를 취하고 연쇄사고 및 사고확대방지를 위한 조치를 취한다.

사고발생 즉시 사고원인을 조사하여 사업관리자에게 보고한다.

악취 및 먼지방지

공사차량 운행 시에는 적재함 덮개를 사용하고, 바퀴씻기 시설 등을 설치하여야하며   도로에는 살수차량을 운행하여 먼지의 날림을 방지한다.

악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 관련법규에서 정하는 적합한 소각시설을 사용한다.

진동 및 소음제한

수급인은 건설공사에 수반하는 소음 진동의 발생을 가능한 한 방지하여 생활환경의 보전에 노력한다.

소음·진동 배출시설을 설치하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치, 운영한다.

공사지역이 건설소음․진동규제지역으로 지정되거나 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받아야 하며, 관계기관의 지시에 따라야 한다.

공사차량의 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장에서는 사용장비의 작업시간조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공한다.

자연생태계보호

공사로 인한 주변환경과 자연생태계의 훼손 및 오염을 최소화하도록 노력한다.

공사용 가도, 진출입로, 임시설치 등을 위한 부지는 주변녹지의 훼손이 최소화될 수 있는 지역을 선정하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

공사 중 보호동물, 보호식물 또는 보호식생군락과 희귀생물의 서식지 등이 발견되는 경우에는 감독자에게 보고하고 지시를 받는다.

공사현장의 공사 전 자연식생은 생태조사를 통하여 환경특성과 군락구조를 확인하고 그 생태계의 보존 또는 복원방안을 감독자와 협의한다.

공사현장의 자생수목으로서 단지조성 등의 기반공사 후 활용이 가능하다고 판단되는 수목은 감독자와 협의하여 굴취, 가식 등의 보호조치를 취하고 단지조성 후 활용한다.

제 2 장   철         거

일반사항

적용범위

본 공사는 본 공사 시행에 필요한 철거공사에 적용한다.

철거는 설계도면과 시방서에 의거 시행한다.

철거시공계획

철거를 시작하기 전 사전조사를 토대로 철거물의 철거방법과 작업내용에 관한 세부 계획서를 계약일로부터 15일 이내에 감독관에게 제출하여 승인을 얻어야 하며 민원발생이 우려되는 현장은 감독관과 협의 후 감독관의 지시에 따른다.

세부계획서에 포함되어야 할 사항

사용 장비와 철거방법, 철거순서

존치되는 시설물 및 포장에 대한 보호방법

철거된 재료의 분리 및 보관계획, 폐기물 반출 계획

기타 감독자가 필요하다고 인정하는 요구사항

철거작업

철거작업의 범위 및 세부내용은 도면을 참조한다.

철거작업은 계획되어 있는 모든 새로운 작업에 장애물을 남기지 않고 주변 구조물에 피해가 가지 않는 방법으로 수행하여야 한다.

철거작업으로 발생되는 도랑, 웅덩이, 구멍 등은 기지내 주변 유용토 등을 이용하여 현장정리 할 수 있도록 하고 유실 등을 방지하기 위해 지반과 동일한 밀도로 다져야 한다.

철거공사 시 민원이 발생되지 않도록 사전에 발생요인을 점검해야 하며 공사로 인한 민원발생시 즉시 감독원에게 보고하여 대책을 강구하여야 한다.

크레인, 차량 등의 중량차는 출입 및 운행횟수가 많으므로 교통안전 및 장내 정리에 주의하여 안전통로를 설치한다.

공사구역 주변의 손상부분을 보수 청소한다.

철거 및 폐기물 운반으로 인한 주변도로 및 현장 내 철거 및 폐기물 잔재는 인근 주민의 민원이 발생하지 않도록 청소 및 정리 후 감독관에게 보고한다.

제 3 장   시  설  물  공  사

일반사항

적용범위

이 절은 인동촌 백년마을 스마트 건강마을길 조성공사의 시설물제작, 현장설치에 적용한다.

재 료

목 재

목재의 품질

목재의 할렬기준

각재 (6㎝초과) : 할렬폭 2㎜이상 5㎜미만의 할렬길이가 400㎜이하 이며 5㎜  이상 할렬이 없어야 하며 할렬 깊이는 목재단면의 ½이내이어야 한다.

판재 (6㎝이하) : 할렬폭 2㎜이상 3㎜미만의 할렬길이가 400㎜이하 이며 3㎜  이상 할렬이 없어야 한다.

함수율 기준

방부 전 (1차 가공상태) : 평균함수율 30％이하 (섬유포화함수율 기준)

현장 반입후 조립전 : 평균함수율 18％이하 (대기함수율 기준)

옹이 허용기준

각재 : 길이 1m범위내에 1㎝이상의 산옹이 3개이하, 죽은 옹이 2개이하 일것

판재 : 면적 1㎡범위내에 11개이하(재당 1개이하) 일것

주) 기둥의 경우 중심으로 부터 1/4이내에 관통옹이가 없어야 함

목재 단면폭 허용기준

목재 단면치수는 제재치수이며 단면폭 허용기준은 -5％이내로 한다.

평활도 기준

60㎝평탄자를 목재의 길이방향에 수평으로 반씩겹채서 2회 측정시 평균 1.5㎜이	내 이어야 한다.

목재의 종류

목재는 설계도서에서 지정한 목재를 원칙으로 하며 가공 전 목재 샘플 및 목재의

종류를 알 수 있는 증명서를 감독관에게 제출 승인을 얻은 후 제작에 착수한다.

목재의 가공 및 설치

단면치수 : 목재의 단면을 표시하는 치수는 제재치수로 한다.

방부제 사용 : 목재는 방부처리된 것을 사용함을 원칙으로 한다.

대패질의 정도

모든 면을 특별시방서에 정한바가 없을 때에는 모두 대패 마무리한다.

대패질 마무리 정도는 상으로 한다.

목재와 목재의 직접이음

이음 및 맞춤의 접촉면은 필요이상의 끝파기, 깍아내기 등을 하지 않도록 주의한다.

들켜기는 자름을 너무 깊게 하지 않도록 한다.

원칙적으로 목재를 이어쓰는 것을 가급적 피하고 이어 쓸 경우에는 짧은재의  길이는 1m이상 이어야 한다.

목재의 이음은 엇갈림배치로 하고 이음맞춤의 물림정도는 꼭 맞게 한다.

이음으로 생긴 거스러미 등 위험성이 있는 부분은 샌드페이퍼(SAND APER)  로 매끄럽게 처리한다.

철물 및 이음재료에 의한 접합

이음철물의 재질 및 치수는 KSF 4514(철구조용 철물), KSF 3553(일반용 철물), KSB 1055(나사못) 및 KSB1000-1014(볼트 너트)의 규격에 합격한 것이어야 하고 특별시방서에 정한 바가 없을 경우에는 스테인레스 등 녹이 슬지 않는 재료를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

철물구멍의 위치를 정확히 하고 그 구멍의 지름은 기준이상을 넘지 않도록 하여야 한다.

목재볼트의 구멍은 볼트지름보다 3㎜이상 커서는 안된다.

나사못은 틀어박는 것을 원칙으로 하고 때려박는 것은 피한다.

나사 및 볼트의 상호간의 연결간격 및 재단부에서의 거리는 설계도서 또는 시방서에 정한바가 없으면 지름의 7배 이상으로 한다.

모든 접합부분 또는 돌출부분은 거스름이 없도록하여 샌드페이퍼 및 그라인더로 연마하여 안전사고에 대비한다.

설치마무리

목재시설의 설치 후 시설물의 모서리, 위험성이 있는 곳, 거스러미가 있는 부분은  동그렇게 모를 따고 그라인더, 샌드페이퍼 등으로 연마한다.

볼트구멍주위, 맞물림 부분, 목재와 이음재료 부분은 매끄럽게 처리하고 볼트머리는 가급적 묻히도록 하여야 한다.

설치를 위하여 목재를 깍아낸 부분에는 방부제를 도포하여야 한다.

목재보관

목재가공, 방부작업 및 현장반입 후의 목재적치시 목재 사이에 잔목을 설치하고  강우 및 직사광선을 막기 위한 차양막을 반드시 설치하여 갈라짐․휘어짐을 막고  조립시 평균 함수율이 18％이하가 되도록 자연건조기간을 거친다.

평균함수율 18％이하의 자연 건조된 목재 조립 후 즉시 도장 작업에 착수 하여 목재 하자 발생을 방지한다.

잡철물

KS품 사용

공사용 자재중 KS규격품이 있을 경우 우선 사용하여야 한다.

치수규격

설계서 및 도면에 기재된 구조물 및 목재 또는 모든 재료의 치수는 별도 명시하지 않는 한 마감치수이다.

철재의 가공 및 제작

절 단

단 판을 절단할 때는 미리 금을 긋고 판이 우그러지지 않도록 주의하여 절단한다.

절담기로 절단할 수 없는 두께의 것은 톱절단으로 하고 가스절단은 피한다.

단절단에 따라 생긴 뒤말림은 줄 및 스크에리퍼(SCRAPER)등으로 마무리 한다.

단스테인레스를 절단시에는 절단의 날을 한가지만 사용한다.

구멍뚫기

지름 13㎝이하의 구멍뚫기에는 핸드드릴, 가슴에 대고 누르는 드릴 또는 전기 드릴을 이용할 수도 있다.

드릴이 휨이 있으면 구멍을 트게 하므로 반듯이 휨이 없게 한다.

얇은판에 구멍을 뚫을 때에는 흠이 나기 쉬우므로 재료의 밑에 고무받침을 끼워둔다.

리이머(REMER)로 마무리 할 때 구멍의 지름은 0.1～0.5㎜정도 작게 한다.

스테인레스에는 스테인레스용 드릴날을 사용하고 그 날은 스테인레스 가공에만 사용한다.

성 형

성형에 따르는 마무리 치수는 정확하고 표면에 가공흠 등이 없는 것으로 한다.

판의 절곡시 흠이 없게하고 냉간 구부림은 최소 안쪽 반지름 이상에서 한다.

판을 두드려 구부릴때에 꺾어지지 않도록 주의한다.

관의 냉간 구부림은 최소 안쪽 반지름 이상에서 한다.

구부림 부분의 주름살 수정은 관내에서 하고 끝에 강구를 붙인 강철선으로 빼내던가 여러 강구를 밀어넣어 행한다.

봉,형강의 구부림은 관의 구부림에 준한다.

용 접

용접은 용접자격 기술자에 의하여 시행하여야 하며 감독관이 자격증 제출을 요구한 경우 즉시 이에 응하여야 한다.

용접봉은 피복이 벗겨지거나 습윤상태인 경우 사용하여서는 안된다.

용접대상면 수분, 기름 등 불순물을 청소후 용접한다.

모든 용접은 선용접을 기준으로 하며 기능에 지장이 없는 경우 감독원의 승인을 얻어서 부분용접을 시행할 수 있다.

용접후 도장전 용접슬래그등을 반드시 제거하고 과도한 살돋음은 용접 접합부의 기능에 지장이 없는 범위내에서 자연스럽게 표면가공한다.

도  장

반드시 KS표시품을 사용하여야 하며 도장작업전 사용도료 샘플을 감독관에게 제출하여 승인을 얻은 후 시행한다.

종류 및 규격

종류 및 용도	규 격	비 고
바 니 쉬	KSM 5603 1종 스파바니쉬 KSM 5319 2종 도료용 희석제
철 부 페 인 트	KSM 5311 1종 광명단(오렌지색) KSM 5312 1급 조합페인트(지정색) KSM 5319 2종 도료용 희석제
침투성 오일스테일	자재회사 사양 기준

조립 후 도장이 불가능한 부위는(매몰부위, 목재틈 등) 조립전 도장회수만큼 미리 도장 실시한다.

목재 및 철제의 도장은 붓칠을 원칙으로 하며 만일 스프레이 방식을 시행 할 경우 도장 두께 차이를 해소하기 위한 대책을 수립하여 감독관의 승인을 얻은 후 시행한다.

목재면의 미세한 갈라짐 부위는 감독관의 승인을 얻은 재료로 틈을 메우고 사포로 면을 다듬은 후 얼룩이 생기지 않도록 2회 이상 마감도장을 실시한다.

철부페인트 2회 도장시 도장횟수 확인이 가능하도록 횟수별 색상을 달리하여 도장하여야 한다.

용접부위의 슬래그 및 철재표면의 녹, 먼지, 수분, 기름 등을 완전히 제거후 도장하여야하며 차양시설이 있는 옥내에서 작업함을 원칙으로 한다.

목재도장시에는 도장표면을 사포로 깨끗이 청소한 후 1회 도장을 실시하고 1회 도장후 시사포로 도장면이 훼손되지 않도록 가볍게 사포로 청소한 후 2회 도장한다.

조합페인트 1, 2차 도장간격은 1차 도장이후 반드시 24시간이 경과한 후 2차 도장을 실시한다.

침투성 오일계 도장

침투성 오일 도료는 원액 그대로 사용하여야 한다.

1회 도장후 기후 여건에 따라 4～8시간 경과후 2회 도장을 실시한다.

도장 후 목재면에 얼룩이 생기거나 광채가 나지 않아야 하며 1년내에 변색이 되지 않아야 한다.

도장 완료 24시간 후 목재표면에 얼룩이 생기거나 찐득거림이 없고 색이 묻어나지 않아야 한다.

2회 도포량은 0.189ℓ/㎡를 기준으로 한다.

시설물제작

색 및 코팅 시 페인트가 날리지 않게 최대한 조심하여 작업에 임한다.

제작물의 구석구석 고르게 분포되도록 도색하며 취약 부분은 다른 곳 보다 두껍게 도색한다.

현장제단 작업 시 소음 및 방진에 대한 주의 조치를 취한다.

전기의 사용 시 도면과 감독관의 지시 하에 안전을 기하여 시공한다.

구조물 하지 작업의 경우 설치되는 벽면 또는 건축물의 파손을  소화 할 수 있는 방법을 선택하며, 구조물이 설치되는 장소의 벽면이나 건축물의 안전이 의심될 경우 감독관과 상의 하여 그에 상응하는 안전조취를 취한다.

제작물의 설치에 있어 통행에 방해가 될 수 있다고 우려될 경우 경미한 조정이 가능하며, 그 이상의 경우 감독관과 협의 후 설계변경을 검토 할 수 있다.

조립상태인 반제품의 설치 시 장비, 인력 운영에 있어 안전을 기한다.

일련의 작업을 통해 완성된 제적물의 경우 감독관에게 확인을 받은 후 설치에 착수한다.

현장조립 및 설치

제작 작업이 완료된 제작물은 지정된 장소와 위치에 따라 감독관의 입회하에 조립 및 설치 작업을 실시한다.

조립, 설치작업 시 조형물이 튼튼하게 고정될 수 있도록 레진, 실리콘 ,볼트, 철구조물 등을 이용하여 각각의 성질에 맞게 고정한다.

경관등 및 기타 조명시설 등은 정확한 위치에 설치한다.

전체적으로 마무리 손질하여 완성 시킨 후 감독관의 승인을 받는다.

제작설치진행 중 현장상황으로 인하여 도면과 동일하게 시공이 불가능한 경우 감독관과 협의, 승인을 받는다.

도색, 실사출력 부착

적용범위

이 절은 기존 시설물 위 세척, 도색, 실사출력 부착에 적용한다.

시 공

도색에 사용되는 페인트는 KS정품을 사용한다.

지정된 색으로 조색 작업을 하여 칠 작업이 원활하도록 한다.

도색 작업 시 다른 곳에 번지지 않게 테이핑 작업과 병행하여 작업한다.

기존 바탕의 균열이나 파손된 면은 매우기 및 하도작업을 통해 매끈하게 바탕 면이 처리된 상태에서 도색작업을 수행한다.

하도 칠이 된 상태에서 다시 한 번 거친 부분의 면을 고르게 처리한다.

고르기작업을 통해 전체적으로 면을 고르게 한 상태에서 지정된 색상별로 칠(상도)를 올린다.

상도 칠을 할 경우에는 색상별로 테이핑 작업을 하여 색상이 번지지 않도록 하여 시공한다.

도색작업 시 칼라 마감선은 테이핑 작업 등을 통하여 색상라인이 곧게 나오도록 처리한다.

상도칠까지 깨끗하게 처리된 상태에서 그 위에 마감처리 2회 이상 실시하여 직사광선으로부터 일정부분 보호 되도록 한다.

전체적으로 마무리 손질하여 완성시킨 후 감독관의 승인을 받는다.