1. 총      칙

1.1       일반사항

1.1.1     적용범위

(1) 본 시방서는 2020년 달서천로 녹지공간 조성공사에 적용하고 그 시행일체를 설계도서 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공되어야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서를 적용한다.

(2) 공사별 설계도 및 공종에 해당되지 않는 사항은 적용하지 아니하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

1.1.2     용어의 정의

(1) “발주자”라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

(2) “수급인‘이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

(3) “감독자”라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한 자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

(4) “감리원”이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다.

(5) “현장대리인(현장기술관리인)”이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 건설기술자를 말한다.

(6) “계약문서”라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서를 말한다.

1.1.3     공사감독자의 업무

(1) 감독자는 계약문서와 건설기술관리법에 규정된 범위내에서 권한을 행사한다.

(2) 수급인(혹은 현장대리인)이 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독자를 경유하여야 하고 감독자는 이를 검토, 조치한다.

(3) 감독자의 직위, 성명 등의 인적사항은 발주자가 수급인에게 통지한다.

(4) 지시 또는 승인사항이 설계변경의 사유가 될 경우, 감독자는 전결권의 범위 내에서 권한을 행사할 수 있다.

1.1.4     수급인의 책무

(1) 수급인은 시방서, 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 시공에 임하고 기술적인 사항에 대하여 책임을 지며, 공사수행시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

(2) 현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 공사를 수행해야 한다.

(3) 현장대리인은 공사기간중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 감독자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

(4) 수급인은 당해 목적공사의 마지막 인계를 받을때까지 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

(5) 수급인은 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방조치한다.

(6) 감독 또는 감리에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

1.1.5     공사의 일시중단

(1) 감독자는 다음의 경우에 공사의 전부 또는 일부의 중지를 지시할 수 있다.

가. 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

나. 수급인이 설계서, 시방서에 의거 시공치 아니하고 감독자의 지시에 응하지 않을 때

다. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

마. 관련된 다른공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

1.1.6     설계변경

(1) 설계변경조건

가. 현지여건이 설계내용과 현저한 차이가 있을때

나. 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을때

다. 골재원과 부토용 토취장의 위치 및 운반거리 변경이 있을때

라. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을때

마. 감시기관의 지적이 있을 때

바. 기타감독원이 타당하다고 인정할 때

1.1.7     관련규준등의 비치

시공자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 공사와 관련한 계약문서, 설계서, 관계법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 현장에 비치하여야 한다.

1.1.8     설계도서 적용순위

(1) 설계도서의 일반적인 적용순위는 다음과 같다.

가. 공사시방서

나. 설계도면

다. 물량내역서

라. 기타.

다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 발주청의 사실판단이나 설계 및 공사관계자 등의 의견을 들어 조정시행이 가능하다.

1.2       공사일반

1.2.1     공사 공정계획

(1) 수급인은 설계도서 및 시방서에 명시된 바에 따라 공사 전반에 대한 종합공정관리계획을 수립하고, 정해진 양식의 공정표를 착공전에 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 수급인은 공정표에 의거 현장 시공관리를 하여야 하며, 감독자의 요구시 각 공정별 시공전에 인력동원, 자재반입계획 및 시공도등의 포함된 세부 시공계획서를 작성, 감독자에게 제출하여야 한다.

(3) 수급인은 식재적기에 수목 등을 심을 수 있도록 건축 및 토목공사의 시공진척상황을 수시로 파악하고, 이에 적극 대처하여야 한다.

(4) 감독자가 공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시공정표를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.2.2     제보고 및 제출서류

(1) 수급인은 공사와 관련해 계약문서에 지정한 제반서류를 지정기일까지 제출하여야 하며, 계약문서에서 지정한 서류외에도 감독자가 지시한 각종 보고서류를 지정 기일내에 제출해야 한다. 수급인은 서류의 작성과 제출에 필요한 비용을 부담한다.

(2) 시공계획서

가. 도급인은 공사의 원활한 진행을 위해 착수전에 적절한 시공계획을 작성하고 감독자에게 제출해야 한다.

(3) 시공상세도면

가. 본 공사는 설계도면에 의거 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

나. 도급자는 관련 도면의 보관에 철저를 기할 것이며, 변경이 있을시는 변경사항을 기입하고 변경일자 및 변경 이유 등을 명확하게 기입하여야 한다.

다. 도급자는 도면 및 시방서에 명시하지 않았거나 내용이 다른거나 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

라. 본 공사 시공상 필요한 시공도면은 지체없이 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 공사를 진행한다.

(4) 공사사진

가. 도급인은 본 공사의 착수전 및 주요공정, 준공현황 중 감독관이 지정하는 부분 및 특기할 만한 사항에 대해서는 천연색사진 2부씩 촬영, 정리하여 원본파일과 함께 제출하여야 한다.

(5) 공무행정서류

가. 착공서류, 공사일지, 현황보고, 기성검사원 및 준공검사원, 변경승인요청, 시공확인 및 점검서류, 검사 및 자재 관리서류, 하도급 관련서류, 안전관리 서류 등 제반서류를 작성 제출한다.

(6) 공사시공에 필요한 관계기관 등과의 협의 또는 인・허가 등의 수속은 수급인이 발주자의 협조를 받아 신속하게 처리한다. 인・허가에 필요한 제비용은 수급인이 부담한다.

(7) 준공서류

가. 준공사진과 공사기록사진은 준공시 검사원과 함께 제출한다.

나. 준공도는 원래의 설계도에서 변경된 부분을 구별하여 표기하며 준공검사원과 함께 제출한다.

1.2.3     자재관리

(1) 수급인은 본 공사를 위하여 투입될 공사용 주요자재의 견본을 미리 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 하며, 재료가 현장에 반입되어 감독자의 검사를 받아서 합격한 재료라도 사용할 때 감독원이 변질 또는 불량품으로 인정할 때 이를 사용하여서는 안된다.

(2) 자재중 필요에 따라 감독자가 자재시험을 요구한 때는 수급인 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적경과를 제출하여야 하며, 감독자가 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

(3) 현장에 반입된 자재중 도난 또는 화재 및 기타로 인하여 유실, 변질된 재료는 수급인 부담으로 즉시 보상하며, 대체품의 품질은 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(4) 공사현장에 반입된 검수자재는 수급인이 임의로 공사현장에 반출하여서는 안된다.

1.2.4     품질관리

(1) 수급인은 시공목적물 및 공사용 자재의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다. 단, 이에 소요되는 경비는 수급인 부담으로 한다.

(2) 수급인은 시공중의 시험과 시운전은 감독관의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

(3) 주요공정의 품질확보를 위하여 수급인은 시공의 품질과 규격이 설계도서 및 관련규정에 부합되도록 시공오차 측정계획을 수립 시행하여야 한다.

가. 시공오차의 측정은 공종별로 구역 및 부위에 따라 시공중 실시한다.

나. 수급인은 공사진행 단계마다 측정결과를 감독자에게 제출하여야 하며, 허용오차를 벗어나는 부위는 시정조치하고 감독자의 승인을 득한 후, 다음 공정을 진행하여야 한다.

다. 시공허용오차 기준(조경부문)

항 목	오 차 기 준	비고
1. 주요수목의 규격 (수고, 흉고, 근원직경, 수관폭)	수형양호시 당해규격의 10%이내
2. 잔디식재의 피복률(㎡)	당해규격의 4%이내

※ 시공상태가 허용오차 범위내일지라도 외관상 또는 구조적, 기능적으로 문제가 있다고 판단될시는 이를 시정하여야 한다.

1.2.5     안전・보건 및 환경관리

(1) 수급인은 산업안전보건법은 참고하여, 공사안전에 유의하여 현장을 관리하며, 안전관리계획서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직계획, 점검, 교육, 훈련등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독자의 승인을 받아야 한다.

(3) 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난예방 및 기타 풍기위생단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

(4) 공사 시공중에는 일반인의 교통수리시설 및 농작물에 피해가 없도록 조치를 강구하여야 한다.

1.2.6     가시설물

(1) 수급인은 시공전 협위를 거쳐 가시설물의 설치 및 철거계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

(2) 가시설물은 사용기간이 완료되거나 공사추진상 필요하여 감독자가 지시하는 경우에 해당시설과 기초 관련시설은 물론 폐잔재를 즉시 철거, 반출하고, 사용부지를 원상태로 복구하여야 한다.

2. 식      재

2.1       일반사항

2.1.1     식물재료

(1) 식물재료의 명칭은 우리말 관용명을 사용하되 필요한 경우 학명을 병기하여 사용한다.

(2) 지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

(3) 병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

(4) 농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기(포트, 콘테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

(5) 부득이 자연산굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량하며, 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 감독관의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

(6) 수종 및 성상에 따라 검사하며 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같다.

가. 수고는 근원에서 수관정상부까지의 수직거리를 말하며 도장지는 제외한다.

나. 흉고직경은 근원으로부터 1.2m 높이의 수간의 직경을 말하며 쌍간 이상일 경우에는 각 수간의 흉고직경의 합의 70%가 당해수목의 최대흉고직경보다 클때에는 이를 채택하며, 작을 때는 최대흉고직경을 채택한다.

다. 타원형수관은 최대층의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 나눈 것을 수관폭으로 한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관폭과 수관길이로 표시한다.

라. 수관고는 역지끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

마. 지하고는 지표면에서 역지끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

바. 근원직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 흉고 이하에서 분지하는 성질을 가진 교목성 수종, 만경목, 어린 묘목 등에 적용하며 지표면(또는 최초발근지점) 줄기의 굵기를 말한다.

사. 수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대 길이를 수관길이로 한다.

(7) 수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

가. 교목성

수고(m) x 수관폭(m)

수고(m) x 흉고직경(㎝)

수고(m) x 근원직경(㎝)

나. 관목성

수고(m) x 수관폭(m)

수고(m) x 근원직경(㎝)

수고(m) x 수관길이(㎝)

수고(m) x 가지의 수

다. 묘목

간장(㎝) x 근원직경(㎝) x 근장(㎝)

라. 만경목

수고(m) x 흉고직경(㎝)

수고(m) x 근원직경(㎝)

2.1.2     식재시기 및 검사

(1) 식재의 시기는 수목의 활착이 어려운 하절기(7월, 8월)나 동절기(1월, 2월)는 피하여야 한다. 다만, 부득이하여 부적기에 식재할 경우에는 이에 따른 보호등 특별한 조치를 한다.

(2) 검사는 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반, 포장 등의 취급이 나쁘거나 굴취후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만, 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

(3) 검사시 수목규격의 허용차는 수종별로 -5%～-10%사이에서 여건(수형, 수령, 전국분포도, 희소성 등)에 따라 감독관의 재량으로 정한다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽 등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 감독관이 승인한 경우에는 사용할 수 있다.

2.1.3     고사식물의 하자보수

(1) 수관부 가지의 2/3이상 고사하는 경우 고사목으로 판정한다.

(2) 지급품을 식재하는 경우 발주자와 도급자가 별도 합의하지 않는 한 아래기준에 따른다.

고사기준율 (수종별, 규격별, 수량대비)	보 수 의 무
10%미만	전량 하자보수 면제
10%이상～20%미만	10%이상 분량만을 지급품으로 보수
20%이상	10%～20% 분량만을 지급품으로 보수 20%이상의 분량은 도급자가 동일규격이상 수목으로 보수

2.2       수목의 굴취

(1) 수고 4.5m이상의 수목은 감독관과 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수한다.

(2) 설계서에 별도의 지시가 없음에도 표준규격을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 감독관에게 승인 받아야 한다.

(3) 뿌리분은 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬는다.

(4) 뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부처리한다.

(5) 뿌리분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

(6) 지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제제 등의 약품을 처리하여 증산억제 및 운반에 도움이 되도록 한다.

(7) 굴취구덩이는 굴취후 즉시 산토로 매워 지형과 일치되도록 정리한다. 땅다지기와 높이, 방법에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

2.3       수목의 운반

(1) 운반시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

(2) 운반중 회복불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종동품으로 보상하고, 경미한 가지부러짐 등에 대해서는 감독관의 지시에 따라 조치한다.

(3) 운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

(4) 운반중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

가. 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

나. 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

다. 지조는 간편하게 결박한다.

라. 이중적재를 금한다.

마. 비포장도로로 운반할 때는 뿌리분에 충격을 주지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

바. 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

사. 수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

(5) 차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

2.4       수목의 가식

(1) 가식장소는 특별시방서에 정하는 바가 없을 때에는 사질양토로서 배수가 잘 되는 곳으로 하여야 하며 배수가 불량할 때에는 배수시설을 한다.

(2) 가식수목간에 원활한 통풍을 위하여 충분한 식재공간을 확보한다.

(3) 가식수목의 뿌리분은 충분히 복토하여 분이 공기중에 노출되지 않도록 한다.

(4) 가식 후에는 뿌리분 주변의 공기가 완전히 방출되도록 충분히 관수한다.

(5) 가식장의 외주부 수목은 가지주 혹은 연식지주를 설치하여 수목이 바람 등에 흔들리지 않도록 한다.

2.5       수목의 식재

2.5.1     식재구덩이 굴착

(1) 식재구덩이의 위치는 설계서의 식재위치를 원칙으로 한다. 단, 다음의 경우에는 감독관과 협의하여 그 위치를 다소 조정할 수 있다.

가. 암반, 구조물, 매설물 등과 같은 지장물로 인하여 굴착이 불가능한 경우

나. 지하수 등으로 인하여 식재후 생육이 불가능하다고 판단되는 경우

다. 배식미를 위하여 바람직하다고 판단되는 경우

(2) 식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

(3) 식재구덩이는 굴착후 감독관의 검사를 받아 식재 및 객토한다.

2.5.2     객토

(1) 식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움흙은 전량 객토한다. 토질은 부식질이 풍부하고 식물의 생육을 저해하는 물질을 포함하지 않은 사질양토를 표준으로 한다.

(2) 객토용 흙은 과적재되지 않도록 납입장소에서 차에 적재된 채로 검수받는다.

2.5.3     식재

(1) 수목의 굴취, 운반, 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 받아 가식 또는 보양조치하였다가 식재한다.

(2) 기비는 완숙된 유기질비료를 식재구덩이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울때에도 유기질비료를 혼합하여 넣는다. 시비량은 설계서 및 특별시방서에 따른다.

(3) 식재는 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 현장에 따라 보기좋게 식재구덩이의 중심에 수직으로 식재한다. 이때 분의 흙이 무너지지 않도록 주의한다.

(4) 식재시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다.

(5) 식재시 수목이 묻히는 근원부위는 굴취 전에 묻혔던 부위에 일치시키고 식재방향은 원래의 생육방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다. 다만 경관, 기능 등을 고려하여 적의 조정하여 식재할 수 있다.

(6) 식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

(7) 수목의 뿌리분을 식재구덩이에 넣어 방향을 정하여 나무를 앉힌다. 잘게 부순 양토질 흙을 뿌리분 높이의 1/2정도 넣은 후, 수형을 살펴 수목의 방향을 재조정하고, 다시 흙을 깊이의 3/4정도까지 추가해 넣은 후 잘 정돈시킨다.

(8) 수목앉히기가 끝나면 물을 식재구덩이에 충분히 넣고 각목이나 삽으로 저어 흙이 뿌리분에 완전히 밀착되고 흙속의 기포가 제거되도록 한다.

(9) 물조임이 끝나고 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

(10) 가로수 식재의 마감면은 보도연석면 보다 3㎝이하로 끝마무리한다.

2.5.4     지주목 세우기

(1) 지주용 목재는 내구성이 강한 것이나 방부처리한 것으로 한다.

(2) 지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지한다.

(3) 식재지역에 지반침하가 우려되는 경우에는 침하후 지주목이 유동하지 않도록 조치한다.

2.5.5     관수

(1) 식재후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

(2) 여름의 관수는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대는 가능한 한 피한다. 또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하며 혹한기는 피하도록 한다.

2.5.6     모양잡기

(1) 수목식재후 수형을 정리하고 바람직한 성장을 유도하기 위하여 정지・전정한다. 정지・전정은 위에서부터 아래로, 우측에서 좌측으로 돌아가면서 다음의 공통원칙을 지켜 시행하며 감독관의 특별한 지시가 있을 경우에는 그에 따른다.

가. 고사지나 병지는 제거한다.

나. 통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

다. 수세가 고르게 수형의 균형을 잡아준다.

라. 그 나무 고유의 수형이나 이식전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

(2) 가로수의 경우에는 보차도의 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

(3) 가지의 제거는 잔가지부터 자르고, 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여 부패를 방지한다.

(4) 생울타리, 관목을 열식한 경우에는 감독관의 지시에 따라 사진을 촬영하여 형상과 규격을 확인한 후 지시된 높이로 전정한다.

3. 수 목 제 거

3.1       수목제거

3.1.1     적용범위

(1) 요약 : 이 절은 당해 공사구역안의 공사 시행에 방해가 되는 수목, 관목, 잡풀, 기타 장애물 제거에 관하여 적용한다.

(2) 이 절은 모든 공사계약 조건, 총칙, 도면 등 모든 설계서의 내용을 따라야 한다.

3.1.2     시공일반

(1) 수급인은 공사에 장애가 되는 수목 등의 제거는 뿌리까지 제거하여야 한다.

(2) 당해 공사에 유해하다고 판단되는 관목이나 잡풀 등에 대하여도 완전히 제거하여야 한다.

(3) 수목 등의 잔재는 감독관이 승인하는 장소와 시간에 한하여 소각할 수 있다. 소각은 재료가 완전히 타거나 소멸할 때까지 소각하여야 한다.

3.1.3     되메우기

(1) 뿌리제거 작업으로 발생된 웅덩이는 추후 굴착 또는 토공사 계획이 있는 경우를 제외하고 적합한 토질로 되메우기하여야 한다.

(2) 되메우기는 양질의 토사로 15cm이하의 수평층으로 깔고 인접 지반과 동일한 건조밀도가 되도록 충분히 다져야 한다.

3.2.4     기존 수목의 보호

(1) 당해 현장에 그대로 남겨두도록 명시된 수목이나 유용하여야 할 수목은 성장에 지장이 없도록 보호하여야 한다.

(2) 보호해야 할 수목은 불필요한 절단, 뿌리의 절단과 벗겨짐, 껍질의 벗겨짐과 흠집, 자재의 야적이나 과다한 굴착으로 인한 수목의 피해, 과다한 보행과 차량통행 및 주차로부터 보호되도록 해야 한다.

(3) 수급인은 공사중 보호해야 할 수목을 보호할 수 있는 임시 울타리를 설치하여야 한다.

(4) 감독관이 필요하다고 지시하는 경우에는 공사중에 수목과 식물의 성장에 필요한 수분을 공급하여야 한다.

(5) 보호해야할 수목의 가상 외측선내의 뿌리제거는 수작업으로 시행하여야 한다.

(6) 공사중 잘려진 뿌리의 직경이 2cm 이상일 때에는 절단면을 수목용 역청페인트나 상처 유압제 등을 칠하거나 손상된 식물조직에 사용될 수 있는 기타 재료를 발라 보호하여야 한다.

(7) 다른 작업 등으로 외부로 노출된 뿌리는 젖은 거적으로 덮어 뿌리의 수분이 마르지 않도록 임시로 덮거나 가능한 한 신속히 흙으로 덮어둔다.

(8) 보호하도록 지정된 수목과 식물이 손상된 경우에는 감독관이 승인한 방법으로 치료하거나 동일 수종&규격으로 교체하여야 한다.

4. 수 목 이 식 공

4.1	자재

4.1.1     뿌리분 및 줄기보호재

(1) 분보호 마대

가. 거적은 가마니 중품을 사용하되, 1회에 한하여 재사용할 수 있다.

나. 녹화마대는 황마(jute)로 만든 천연섬유시트를 사용한다.

(2) 결속재료

가. 새끼는 직경 9㎜의 2등급품 이상을 사용한다.

나. 녹화끈은 황마(jute)로 만든 직경 6㎜의 천연섬유 노끈을 사용한다.

다. 고무밴드는 폐튜브를 6등분하여 사용하거나, 시판용 고무밴드를 사용한다.

라. 철선은 소사 8번선(4㎜)을 3중으로 꼬아 사용한다.

4.1.2	토양 및 토양개량제

식재지의 토양은 수목생육에 적합한 양질의 토사이어야 하며, 설계도에 명기된 유기질 비료 등의 토양개량제를 혼합하여 사용한다.

4.2	시공

4.2.1	이식적기

뿌리돌림을 포함하는 수목의 이식은 휴면기 중 날씨가 흐리고 습기가 많은 기후조건하에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

4.2.2	뿌리돌림

자연상태에서 생장한 대형목은 대부분 굵은 뿌리가 발달하여 길게 뻗어나 있으므로 이식전에 주근 가까운 곳의 적은 면적에 측근과 잔뿌리의 발달을 촉진시켜 이식한 뒤 활착률을 높여야 한다.

(1) 구덩이 파기

가. 뿌리돌림을 위한 구덩이 파기는 뿌리목 지름의 4배를 원칙으로 하며, 수종이나 토양특성에 따라 조절할 수 있다.

(2) 뿌리절단 및 처리

가. 뿌리분 크기에 맞추어 뿌리분 밖으로 돌출한 뿌리를 깨끗이 절단하고, 직경 2.5㎝ 이상의 뿌리절단부는 상처유합제를 도포하여 치료하여야 한다.

나. 뿌리를 절단할 때는 굵은 뿌리를 환상박피하여 수분의 흡수가 지속되도록 하고, 뿌리부분에 많은 잔뿌리가 발생하도록 한다.

(3) 되메우기

가. 작업할 때 파낸 흙은 되메우기 전에 불순물을 제거하고, 설계도에 명기된 배양토를 혼합하여 원상태로 메운 다음 잔뿌리 발달을 촉진하기 위하여 발근촉진제를 투여한다.

(4) 가지치기

가. 되메우기 뒤에 수관조절을 위한 솎음전지를 실시하여 필요없는 가지, 밀식된 가지를 제거하고, 나무 전체에 빛이 잘 비추어지도록 한다.

4.2.3	굴취

(1) 준비

가. 굴취작업은 사전에 뿌리부분 흙의 수분을 조절하여 분을 뜨는 데 지장이 없도록 한다.

나. 가지치기는 수관을 형성한 가지의 10~20% 정도로 하고, 아랫가지나 뿌리목 주위의 맹아는 제거한다.

다. 수관을 새끼로 묶어 굴취 또는 상ㆍ하차 및 운반에 지장이 없도록 한다.

(2) 분의 크기

가. 분의 지름은 뿌리목 지름의 4배를 원칙으로 하며, 수종별 특성에 따라 조절할 수 있으며, 뿌리돌림된 수목의 경우에는 뿌리돌림할 때의 분보다 다소 크게하여 잔뿌리가 떨어져 나가지 않도록 한다.

(3) 분뜨기

가. 분의 크기보다 약간 넓게 수직으로 파내려 가며, 분의 외부로 돌출되는굵은 뿌리는 뿌리분보다 다소 길게 톱질하여 단면을 깨끗이 다듬은 뒤에 상처유합제를 바른다.

나. 분다듬기가 끝나면 새끼나 녹화끈으로 위에서 아래로 단단히 허리감기를 한 다음 밑부분으로 경사지게 파 들어가 곧은 뿌리를 끊고 나무를 뉘여 절단된 뿌리에 상처유합제를 바르고 나서 분보호 마대로 덮고 새끼나 녹화끈으로 아래위를 단단히 막감기한다. 이때, 새끼 또는 녹화끈감기는 뿌리분 크기가 직경 36㎝ 이하는 1줄로, 36㎝ 초과 72㎝ 미만은 2줄로, 72㎝ 이상은 3줄로 하여 6㎝ 띄워가면서 감는다.

다. 뿌리목 지름이 12㎝ 이상인 이식목은 새끼나 녹화끈을 감은 위에 고무밴드를 다시 한번 단단히 감아준 다음, 비계목을 대고 50㎝ 간격으로 철선을 감아 조여서 분의 이완을 방지하여야 한다.

라. 뿌리목 지름이 12㎝ 이상인 이식목은 뿌리목 부위에서 높이 1.2m까지의 줄기에 가마니나 녹화마대로 2번 감은 다음, 뿌리목 부위에 8㎝ 띄워가면서 말목을 대고 철선으로 고정하여 이동이나 운반을 할 때 보호하여야 한다.

4.2.4	가식 및 가식장

(1) 가식

가. 가식장에서의 식재는 일반수목의 식재에 준하여 식재하되, 수목간 거리를 충분히 유지하여 원활한 통풍이 되게 하고, 배수가 잘 되도록 한다.

(2) 가식장

가. 가식장의 토양은 불순물이 포함되지 않은 양질의 토사이어야 한다.

나. 가식장에는 폭 60㎝, 깊이 20㎝ 내외의 배수로를 10m 간격으로 설치하며, 폭 3m 이상의 관리용 도로를 격자형으로 개설하여야 한다.

4.2.5	식재

이식수목의 식재는 수목식재에 따른다.

4.2.6	부패부 수간처리

(1) 부패부 제거

가. 부후균이 침입하여 부패된 조직은 건전한 부분이 노출될 때까지 완전히 제거한다.

(2) 살균ㆍ살충 처리

부패부 제거부분과 조직이 트거나 쪼개진 곳 등을 살균ㆍ살충처리한다.

(3) 방부 및 방수처리

가. 살균ㆍ살충처리한 다음 일정 시간이 경과한 뒤에 방부제를 처리하여 부후균이 재전염되지 않도록 조직내에 방부제로 도포하고, 외부로부터 부후균이나 해충 또는 빗물이나 습기가 침입하지 못하도록 방수처리하여야 한다.

5. 시 설 물 공

5.1      일반사항

(1) 시설물은 기능성과 미관성을 고려하여 설계해야 한다.

(2) 설계자는 시설물이 설치되는 장소의 환경과 부합되는 기능과 미관을 갖춘 시설을 설계해야 한다.

(3) 기성제품의 경우 제품의 재질, 모양, 치수, 색채, 마무리 정도, 구조, 기능 등에 대하여 설치 전에 감독관의 승인을 받는다.

(4) 공사용 자재중 한국산업규격표시품이 있는 경우 우선적으로 사용해야 하며 주요자재의 견본 및 시험재료에 대하여 견본품을 준공시까지 비치해야 한다.

(5) 감독관의 요구가 있는 경우에는 시공상세도를 작성, 제출해야 한다.

(6) 건설기술관리법의 품질시험 및 검사대상이 되는 시설물공사는 규정상에 명시된 품질시험 및 검사에 대한 자료를 제출하고 기록을 유지해야 한다.

5.2       등의자

5.2.1     적용범위

본 시방서는 조경시설물 중 휴게쉼터 옥외용 의자에 적용한다.

5.2.2     재료

(1) AL-CASTING 받침

가. 재  질

∙ 알루미늄 합금주물재의 규격은 KSD-2334이며 재질은 AC-4A, AC-7A 생산품 이어야하나 조경, 건축자재는 일반 재질 알루미늄 순도율 88% 이 상품도 가능하다.

∙ 형상의 규격은 설계도면과 동일하다.

나. 도  장

∙ 분체정전도장 : 에폭시(Epoxy)형과 폴리에스터(Polyester)형 등이 있으나 실내 및 전자부품 등에는 에폭시형이 적합하며 폴리에스터형은 실내외 조경 건축자재에 적합하다.

∙ 대형구조물은 불가능하며 별색은 주문 생산하여 사용할 수 있다.

∙ 하도는 탈지와 프라이머 작업을 철저히 한다.

∙ 상도는 하도 열처리 후 지정파우다 부착을 한 다음 열처리한다.

∙ 폴리에스터  파우다  코팅도장을  한다.

(2) 목재

가. 재  질

․ 설계도서에 지정한 목재수종을 선택 사용한다.

나. 안정된 압축강도 및 인장강도, 휨강도를 얻기 위하여 목재는 섬유방향으로 제재한다

∙ 가급적 변재보다는 내구성이 큰 심재를 이용하여 사용하여야한다

∙ 옹이는 내구성과 심미성을 떨어뜨리므로 사용을 가급적 적게하여야 한다.

∙ 방부-수종에 따라 방부가 필요치 않은 경우도 있다.

∙ 가압식 방부처리 절차(A.C.Q) 구리,아킬암모늄 화합물

다. 방부된 목재 함수율 15%이하이어야 하며 표면가공과 UV 처리를 거쳐 초내후성 플로오르계 불소수지 도장 처리하여야 한다.

(3) 기타 부재(볼트, 너트)

가. 와샤는 볼트머리아래 및 너트아래에 각각 한 장씩 사용하며 볼트머리와 너트는 정연하게 놓여야한다.

나. 볼트 조임은 핸드렌치, 임펙트렌치 등을 이용하며 느슨하지 않도록 적절히 조인다.

다. 볼트 및 너트와셔는 용융 아연도금한 것이나 스테인레스 강이어야 한다.

라. 기타 자재는 설계 도서에 의해서 실행한다.

5.2.2     제작

(1) 기초CON`C는 설계도면 규격이며, 배합비는 무근 토목공사 기준한다.

(2) 연결고정부분은 정밀절단, 천공하여 조립한다.