일   반   시  방  서

제  1 조   총          칙

본 공사는 그 시행 일체를 설계도서 및 본 설명서, 특별설명서에 의해 시공되어야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 건설부 제정 토목공사 표준시방서 및 조경공사 표준시방서를 적용한다.

제  2 조   특 별 시 방 서

본 시방서에 명기하지 않은 사항으로서 해당 공사만의 특별 사항을 기재한 것을 특별시방서라 한다.

제  3 조   감    독    원

1. 감독원이라 함은 발주처를 대리하여 현장에 주재하며 공사전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말한다.

2. 감독원은 다른 법령에 특별한 규정이 있거나 공사계약으로 따로 정한 경우를 제외하고는 공사감독원 복무예규에 따른다.

3. 감독원은 공사의 설계 및 시공을 위한 지도감독의 기능을 행사하는 자로 명을 받은 자이며 반드시 수급인에게 통지하여야 한다.

4. 수급인은 공사에 관한 연락, 통지, 보고 등을 반드시 감독원을 경유하여야 한다.

제  4 조   공사 공정 계획

1. 수급인은 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표(PERT/CPM및 BAR CHART)를 제출하여야 한다.

2. 수급인은 감독원의 요구가 있을 때에는 공사시행 순서 방법, 주요자재 반입계획 및 사용계획, 노무계획 등에 대하여 상세한 실시계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

3. 현행의 실시공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 그때마다 변경실시공정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

4. 감독원이 실시공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시공정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

제  5 조   보          고

1. 수급인은 공사실시상황 및 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 조사하여 지시에 따라 제출하여야 한다.

2. 수급인은 항상 공사진행사항을 계획과 대조하여 주요 공종에 대하여 현저히 지연 될 때는 즉시 그 이유 및 공정의 지연을 회복할 수 있는 회복책의 조치를 정하여 감독원에 보고한다.

제  6 조   공사표준시방서 비치

공사에 관련되는 제표준시방서는 현장에 항시 비치하여야 한다.

제  7 조   공사용 가설물

1. 공사용 가설물은 특히 설계도서에 지정된 대로 가설하여야 하며 기타 가설물 설치시는 감독원과 협의하여야 한다.

2. 수급인은 공사를 착수하기 전에 감독원이 요구하는 가설물의 강도 및 왜곡도에 대한 계산서를 첨부한 시공도면을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 모든 가설물은 부하되는 하중에 견딜 수 있도록 튼튼히 시공되어야 한다.

제  8 조   측          량

1. 수급인은 시공측량 후 야장 혹은 측량성과표를 감독원에게 제출하여 검측을 받아야 한다.

2. 수급인은 발주자가 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상시켜서는 안된다.

3. 수급인은 시공완료 후 정산에 필요한 측량을 실시하여야 한다.

제  9 조   용  지  사  용

1. 수급인은 감독원의 승인을 얻어 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주자 소관의 용지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

2. 공사를 수행하기 위해 발주자로부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의 차용보상 등은 수급인 책임하에 이루어져야 한다.

제 10 조   공 사 용 도 로

1. 수급인은 공사용 도로의 신설개량 및 보수계획을 사전에 감독원에게 제출하여 승인을 받아 시행하되 이에 필요한 제반수속 및 경비와 안전관리를 위한 제반조치는 수급인 부담으로 하여야 한다.

2. 수급인은 공사용 도로의 신설, 개량, 보수 및 유지를 될 수 있는 대로 일반대중에게 불편이 없도록 또 공공의 안전을 해치지 않도록 실시하여야 한다.

제 11 조   재  료  관  리

1. 재료가 현장에 반입되어 감독원의 검사를 받아서 합격한 재료는 작업 기타에 지장이 없는 장소에 정리하여 재료의 품질이 변하지 않도록 보관에 철저를 기하여야 하며 수시로 감독원의 점검이 쉽게 될 수 있게 하여야 한다.

2. 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 감독원이 변질 또는 불량품으로 인정할 때는 이를 사용하여서는 안된다.

3. 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격 재료는 수급인 임의로 공사현장 외에 반출해서는 안된다.

제 12 조   안전관리

1. 수급인은 작업시행 전 안전교육을 실시하여 사고발생을 미연에 방지하여야 하고 교통에 지장을 초래하는 장소에서 작업을 시행하는 경우에는 안전표지판, 신호수를 배치하여 안전을 기하여야 한다.

2. 기계사용 작업(방제작업, 제초작업 등)시 안전사고가 발생하지 않도록 안전조치를 철저히 해야한다. 이의 미비로 인한 안전 및 교통사고에 대한       보상 및 기타 모든 사고 처리 책임은 일체 수급인이 진다.

3. 자재 및 폐기물 운반시 적재물이 낙하하지 않도록 하여야하며, 운행시 적재함에 인원이 탑승하여서는 안된다.

4. 본 공사를 시행 시 매 공종마다 작업인부는 작업복 및 안전장구를 착용하여야 하며, 작업차량 또한 공사 차량 표지판을 부착하여야 한다.

제 13 조   지급자재 및 대여품

1. 지급자재 및 대여품에 대하여는 그 수불상항을 기록한 대장을 비치하여 항상 그 잔량을 명확하게 하여 두어야 한다.

2. 매월 지급물품 사용량 조서를, 그리고 준공시에는 지급물품 정산서를 신속하게 발주자에게 제출하여야 한다.

제 14 조   발    생    품

공사시공에 의하여 생긴 현장 발생물은 감독원의 지시에 따라 정리하여 발생물 조서를 첨부하여 감독원에게 인도하여야 한다.

제 15 조   시  공  검  사

1. 수급인은 세부공정계획에 따라 공사를 추진하여야 하며, 공사진행이 계획과 차질이 있을 시는 그 원인과 대책을 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 수급인은 설계도면 및 시방서와 자재의 사용 및 시공에 대해 감독원이 적정하지 못하다고 인정 할 때에는 재시공 등 필요한 조치를 하고 확인을 받아야 한다.

3. 수급인은 정확한 공정의 파악 및 예측을 위하여 감독원으로부터 요구가 있을 시는 세부공정자료(구체적 공정실적 및 공정자료 등을 포함)를 제출하여야 한다.

4. 수급인은 설계에 반영된 제반품질관리시험 및 공사품질관리상 필요하다고 인정되는 항목에 대하여 공인된 기관에 관리시험을 의뢰해야 한다.

제 16 조   공  사  검  사

1. 공사의 기성부분검사, 준공검사에서는 현장대리인이 검사를 받아야 한다.

2. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사원의 지시에 따라야 한다.

제 17 조   시공 후 검사가 불가능한 곳의 시공검사

공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 감독원의 검사를 서면 또는 도면으로 받아두어야 한다.

제 18 조   공사 현장 관리

1. 공사현장이 서로 인접하였거나 동일장소에서 시공하는 별도공사가 있을 경우는 상호협조하여  분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

2. 공사시공도중 수급인은 감독원의 허가없이 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 안된다.

3. 공사현장에 일반인 및 노무자의 출입의 감시, 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

4. 수급인은 공사현장의 일반통행인이 보기쉬운 장소에 공사명, 공기, 발주자명, 공사 수급인명 등을 소정양식에 따라 표지판을 설치하여야 한다.

5. 수급인은 공사 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

제 19 조   공사용 장비 및 기계기구

공사용 장비 및 기계기구는 예정공정표에 나타난 작업량 이상의 용량 및 수량을 보유하여 감독원에 그 수량, 성능 및 배치계획서를 감독원에 제출한다.

제 20 조   안  전  조  치

1. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에 대한 사전대책을 강구하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한으로 할 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

2. 공사에 필요한 보안조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직계획 점검훈련 등을 설치하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며 감독원의 승인과 검사를 받아야 한다.

3. 공사착수 전에 보안시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

가. 출입금지구역 설정

나. 도로의 교통제한 또는 긍지

다. 폭약 및 위험물 취급에 대한 제반표시 및 취급관리

라. 전기, 하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

마. 위생적 음료수의 확보

바. 위생적 변소와 위생시설

사. 기타 필요한 사항

4. 도로의 교통을 제한하고자 할 때는 다음 요령에 위하여 한다.

가. 교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등에 대하여 감독원을 경유하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

나. 수속완료 후 표지, 지시표 등의 필요한 보안시설을 완료하여 검사를 받은 후가 아니면 교통제한을 실시할 수 없다.

다. 교통제한기간은 될 수 있는 대로 단축하고 교통제한 중에 교통장애를 될 수 있는 대로 피하는 공법을 취하여야 한다.

5. 작업장 내에서는 안전모자를 써야 한다.

6. 공사장에는 구급약을 상비하여야 하고 공사장의 크기와 위험성에 따라 의무실을 두는 것을 원칙으로 한다.

7. 공사 시공 중에는 인접해 있는 기존구조물 또는 교통기관에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

8. 공사 시공 중에는 일반인의 교통 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.

9. 이동식 크레인 탑승장치 사용금지 등 산업안전보건법을 준수하여야 한다.

제 21 조   사 고 의 보 고

토사의 붕괴, 낙반가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 한다.

제 22 조  제법규 준수

1. 공사 시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 작업안정법, 재해구호법 기타 관계 법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

2. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임하에 이루어지고 사용하는 전노무자의 모든 행위에 대한 책임은 수급인에 있다.

제 23 조   치          수

설계도서 및 시방서에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리 된 치수이다.

제 24 조   작  업  시  간

1. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독원의 승인을 받는다.

2. 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독원이 인정할 때 수급인은 그 지시에 따라야 한다.

제 25 조   사  진  촬  영

도급자는 공사시공에 대한 전.중.후 기록사진을 천연색으로 크기 3x5 인치로 2부 작성하여 준공 시에 사진첩으로 작성하여 납부한다.

제 26 조   기 성 고 작 성

도급자는 기성검사 요청을 할 때에는 요청일 10일 전에 공사감독원을 경유하여 제출한다.

제 27 조   공사 일시 중지

감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며 공사중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.

1. 수급인이 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

2. 공사종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

3. 공사종사원의 기술미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

4. 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하고 인정될 때

제 28 조   설  계  변  경

1. 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계된 것인 바 조사불능부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 시공당시 설계에 맞추어 설계변경 조치한다.

2. 시공도중 발주자의 방침에 변경되었을 때

3. 당초 지정된 골재원 및 토사장의 위치, 채취량, 운반거리의 변경이 있을 때

4. 콘크리트 배합시험 결과치가 변경될 때

5. 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있는 경우

6. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을 때

7. 주요자재의 가격 및 정부노임 단가 등의 현저한 변동이 있을 때

8. 암추정선이 변경되어 암량 및 계획고가 변경될 때

9. 연암중의 발파암 수량이 변경될 때

10. 공종별 수량의 증감이 생길 때

11. 기타 발주자가 부득이 변경을 요구하는 경우

제 29 조   설계 및 준공도서 관리

공사시행에 사용되는 모든 설계도서는 도급자의 관리규정에 준하여 관리하며 준공과 동시 준공도를 작성 감독원에 제출하여야 한다.

제 30 조   준  공  검  사

1. 도급자는 준공사항을 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공계에 첨부, 감독원에 제출한다.

2. 준공검사에 필요한 모든 경비는 도급자 부담으로 한다.

제 31 조   공사후의  관리

공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

제 32 조   도급자의  의무

1. 모든 공사는 시방서와 설계서에 부합되도록 시공하여야 하며 도급자는 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

2. 도급자는 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

3. 도급자는 국가기술 자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 한다.

4. 도급자는 발주자가 서면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사 목적물을 도급자 부담으로 관리하며 그 책임을 진다.

5. 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 감독원이 만족할 때까지 도급자가 대치 또는 복구하여야 한다.

6. 공사현장 대리인은 감독원의 승인 없이 공사현장을 이탈할 수 없다.

7. 공사현장 대리인 및 현장직원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 감독원이 교체를 명하였을 때 도급자는 이에 응하여야 한다.

8. 도급자가 본 공사에 대한 제반검사 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며 이의를 제기할  수 없다.

9. 본 공사시공 지구 외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때에는 도급자 부담으로 복구하여야 한다.

제 33 조   이  의  신  청

1. 도급자는 감독원의 지시 혹은 결정이 계약범위 이외라고 인정될 때에는 서면으로 10일 전에 감독원에 제출하여야 하며 이때 공사를 중지하여서는 안된다.

2. 소정의 기간내에 감독원에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 최종적이고 결정적인 것으로 인정한다.

제 34 조   감  독  조  치

1. 도급자는 공사의 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인 방법을 감독원과 상호 협의하여야 한다.

2. 시방서 설계도서 및 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공 상 당연히 필요하다고 인정되는 것은 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

제 35 조   공  기  연  장

1. 천재지변 또는 공사용 재료의 국내품위, 발주자의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

2. 공사기간 중 강우일수가 과거 5개년 평균 강우일수보다 많아 공사에 막대한 지장을 주었을 때

특   별   시  방  서

제 1 장 수형조절

제  1 조   일 반 사 항

1. 본 시방서는 가로수의 전정공사에 관한 세부적인 요령에 대하여 기술한 것으로 본 시방서에 의거 전정작업을 실시해야 한다.

2. 대구광역시 가로수 조성 및 관리조례에 의거 실시

3. 가로수는 직사각형, 반원형 등 정형식으로 수형조절하는 것을 원칙으로 하며, 두목갱신적 전지작업은 지양

4. 노선별, 구간별로 수관의 모양과 높이를 일정하게 유지하되 수목 고유의 수형이 유지되도록 밀생된 가지 솎아주기, 맹아지. 교차지. 도장지. 하향지. 내향지 등 약전지 위주로 실시 할 것

제  2 조   가로수 전정의 일반사항

1. 낙엽수는 지하고를 3M이상으로 조절하고, 역지이하의 잔가지 및 맹아는 모두 제거한다.

2. 조절된 역지 이상의 가지는 지제부지에서부터 1.5M ～ 2.5M 높이로 일정하게 수고를 조절하여 스카이 라인을 형성한다.

3. 굵은 가지 제거시는 수간 손상이 최소화 되도록 작업실시

4. 전정 작업시 안전요원은 반드시 상주하며 보행자 및 차량 통행에 불편이 없도록 한다.

5. 고압선(전선), 전화선 등 가로수 전지작업시 지장을 주는 공공시설에 대해서는 피해가 없도록 선안전조치후 작업 한다.

6. 수형조절이 불가능할 경우 감독관의 지시에 따른다.

7. 수목생육에 지장을 주는 끈, 철선은 제거한다.

8. 공사현장 사진은 위치별, 공종별로 동일 장소에서 전, 중, 후 촬영하여 제출하여야 한다.

9. 1일 작업량을 정하여 시행하여야 하며 매일 작업진행 상태를 작업일지 작성후 감독관에게 보고한다.

10. 전정작업은 전정경험이 풍부한 조경공으로 선발 전정을 시행하여야 한다.

11. 버즘나무 전정은 원정형을 기본 수형으로 하고 가로수 전정 예시도에 따라 전정을 하여야 한다.

12. 굵은 가지의 절단 후 톱신페스트 등 도포제를 반드시 처리한다.

제  3 조   수형조절.

1. 버즘나무

1) 단계별 수형이 유지되도록 약한 가지치기와 수형조절을 통해 고유수형(자연형)을 유지하여야 한다.

2) 지장물(교통신호, 주택, 상가, 건물 등)이 없는 곳은 자연적인 수형이 유지되도록 전지전정 지양하여야 한다.

3) 불가피한 경우를 제외하고 노선별 수고를 일정하게 유지하여 스카이라인을 개선한다

제  4 조   뒷정리

1. 전정으로 발생한 잔재는 운반하기 적당한 크기로 묶어 차량에 적재한다.

2. 당일 발생한 잔재는 당일 모두 처리하여 각종 안전사고 및 민원발생 되지 않도록 하다.

제  5 조   잔재의 처리(운반)

1. 전지한 잔재는 운반하기 적당한 크기로 묶어 운반한다.

2. 운반중 차량적재물(잔재)가 도로에 떨어지는 일이 없도록 한다.

제  6 조  주의사항

1. 공사현장이 도로변인 점을 감안하여 차량통행 및 보행인에게 지장을 초래하지 않도록 하여야 한다.

2. 특히 출,퇴근하는 시민들에게 지장을 주지 않도록 작업시간을 계획할 것

3. 크레인 작업시 안전장비(안전모, 안전화, 안전로프 등)는 반드시 착용하여야 한다.

4. 도로변에 주․정차된 차량이 훼손되지 않도록 작업할 것이며 차량훼손시 도급자가 변상한다.

5. 전정으로 발생되는 잔재는 매일 당일 정리하여 도로변에 잔재가 적치되지 않도록 한다.

가 로 수  전 지 예 시 도

※ 가지치기 주의사항

- 침엽수는 눈 위에서 활엽수는 아래로 향한 눈 위에서 가지치기

- 나무의 전체적인 모습 및 피해 방지 면을 감안하여 가지 기부 또는 중간 부위에서 가지치기

- 피해지는 살아있는 끝부분에서 가지치기

- 가지 중단 가지치기 시 발아 육성하고자 하는 눈 위에서 시행

- 성장이 왕성한 유목은 강한 가지치기, 약해진 노목은 약한 가지치기 시행

< 예   시 >

가지를 남기면 고사지가

발생함

불 량

양 호

분지된 짧은 가지를 주지로 고치는 전정

전정할 가지를 결정하고 혹을 제거함

썩거나 또는 미관이 불량한 혹의 가지를 전정

※ 굵은 가지 자르는 방법

- 톱으로 먼저 가지 밑부분을 일정 깊이로 자른 후 상단부를 잘라 절단면이     갈라지거나 찢어지는 피해를 입지 않도록 가지치기

한번에 큰 가지를 자르면 가지 무게에 의해 부러지게 됨

(잘못된 사례)

1,2번순서로 톱을 넣어 가지를 잘라 떨어트림

가지의 지융부를 상처내지 않는 위치에서 3번처럼 자름

※ 눈의 위치와 가지치기

- 눈의 위치를 보고 자라나는 방향을 판단하여 가지치기 위치를 결정

- 바깥눈 위에서 자르면 새로 자라나는 가지는 원래의 방향과 같은 방향으로 자라나려고 하며 안쪽 눈 위에서 자르면 새로운 가지는 위를 향해서 치솟아 올라감. 따라서 필요한 방향으로 유도할 수 있도록 가지치기 위치를 결정

- 눈이 있는 유년가지는 눈이 바로 있는 부위 앞에서 경사형으로 가지치기하고, 눈이 없는 오래된 가지는 경사형으로 잘라 새로운 맹아가 발생하도록 유도하고, 장래 신장할 가지를 결정하여 몇 가지만 남기고 정리

불 량

눈이 있는 가지

(눈이 있는 바로 위에서 경사형으로 가지치기)

눈이 없는 가지

(절단면을 경사형으로 자르고 잘린 부위의 새로운 가지 중 몇 개만 남기고 정리)

※ 수종별 가지치기 세부방법

① 양버즘나무

- 전체 수고는 H : 8~10m 선에서 도로 및 주변의 여건을 고려하여 수고를 맞춤

▸ 너무 웃자라도 가로수의 기능을 할 수 없으므로 가지치기 실시

▸ 수고를 줄이고자 할 때에는 제거되는 초두부(梢頭部) 대신 장차 초두부로 자라날 수 있는 잔가지 바로 위에서 가지치기하며, 그 위치에 잔가지가 여러 개 있을 때에는 알맞은 것 하나만 남겨두고 나머지는 기부로부터 가지치기

- 지하고는 H : 4~5m로 하고 수관폭은 W : 5~6m를 기준으로 함

- 1차년도 전지 이후 2~3년간 1년 2회씩 잔가지를 확보하며 원추형 수세를 확립. 4년차부터는 사방으로 뻗어가는 원추형 수형을 유지하기 위해 잔가지는 최대한 확보하고 웃자란 가지만 약전지

1차년도 1차 가지치기 작업 예시도(양버즘나무)

1차년도 2차 가지고르기 작업 예시도(양버즘나무)

1차년도 가로수 가지치기 작업 실례(양버즘나무)

가지치기 유형 1

- 혼란해진 수형을 정비하고, 주지를 뜯어고쳐 자연수형으로 회복(양버즘나무 적용)

주가지에서 2~3개 가지만 남기고 제거

동일한 위치에서 가지치기를 계속했기 때문에 부패부가 발생하여 수형이 혼란되어 있음

부패부(혹)를 제거하고 장래의 수형을 결정하여, 강하게 가지치기. 잘린 부위에서 발생하는 새로운 가지 중 몇 개를 남겨 장래의 골격지를 결정함

(

목표한 수관의 크기와 새로 발생한 가지의 신장률을 고려하여 가지치기

➡

➡

제 2 장 폐 기 물

▮ 제 1 절 총 칙 ▮

1.1. 목    적

1. 이 시방서는 일반 건설공사로부터 발생하는 임목폐기물을 공사현장 내에서 수집,운반,파쇄,재활용하여 최종처리하는데 필요한 사항에 대하여 규정한 것이다.

1.2. 범   위

1. 이 시방서는 임목폐기물의 재활용처리에 대하여 적용한다.

2. 이 시방서는 발주자, 수급자, 하수급자 및 재활용처리업자 등을 대상으로 한다.

1.3. 용어의 정의

1. 임목폐기물

건설공사 현장에서 발생하는 각종 나무의 가지,잎,뿌리 등으로 산업활동에 필요하지 않게 된 물질을 말한다.

2. 수급자

일반건설공사(도로건설,아파트 건축 등)을 발주자로부터 공사의 전부를 최초로 도급반은 자를 말한다.

3. 발주자

당해 건설공사를 발주하는 자를 말한다.

4. 재활용처리업자

환경부령이 정하는 바에 따라 사업장폐기물을 재활용하거나 사업장폐기물을 환경부령이 정하는 용도 및 방법으로 재활용하는 자를 말한다.(당해 폐기물을 수집,운반하는자를 포함한다.)

5. 폐기물처리시설

폐기물 중간처리시설과 최종처리시설로서 환경부령이 정하는 시설을 말한다.

▮ 제 2절 일반사항  ▮

2.1. 임목폐기물의 처리계획

1. 임목폐기물 배출시 폐기물관리법 등 관련규정을 철저히 이행하여야 한다.

2. 임목폐기물 재활용업자는 성상별로 분리배출하여 임목폐기물이 적정 처리되도록 하여야 한다.

3. 벌채된 임목중 줄기부위 등은 지역주민의 연료용이나 목재공장 등에 제공할 수 있도록 하여야 한다.

4. 현장 여건상 분리배출이 어려운 경우 기계적 선별, 분리작업을 철저히 하도록 하여 재활용을 극대화할 수 있도록 하여야 한다.

2.2. 처리절차

1. 배출사업자(발주자 및 수급자)는 재활용처리업자가 임목폐기물을 적정하게 처리하기 위하여 상호 협력하여야 한다.

가. 수급자는 임목폐기물 처리공사 및 재활용의 주체로서 임목폐기물처리의 흐름을 명확히 하여야한다.

나. 수급자는 사업에 종사하는 관계자들에게 폐기물관리법령이 정하고있는 처리기준을 준수하여야 한다.

다. 수급자는 톱밥, 우드칩 등을 생산하여 퇴비 등으로 사용하는 농가 또는 우드칩을 이용하여 타물품을 생산하는 사업자가 재활용할 수 있도록 하여야한다.

라. 수급자는 임목폐기물 파쇄처리 착수와 동시에 유능한 기술자를 현장책임기술자로 선정하여 현장에 상주시켜야 한다.

마. 수급자는 폐기물의 처리완료 후 (공급된 농가 또는 타사업자 등) 임목폐기물 처리결과서를 감독관에게 제출하여야 하면, 감독관의 요구시 현지확인시켜야 한다.

바. 수급자는 벌채된 임목 중 줄기 등은 지역주민의 연료용이나 목재공장 등에 제공할 수 있도록 하여야 한다.

사. 수급자는 재활용처리시설에 파쇄,분쇄조각의 크기를 조절할 수 있는 장치를 설치하여야 하며 재활용 처리시 파쇄,분쇄조각의 크기는 감독관의 지시에 따라 생산하여야한다.

아. 작업시간은 연장 또는 단축할 수 있으나 야간 및 휴일에 작업할 시에는 미리 감독관의 승인을 받아야한다.

자. 수급자는 처리공사 전, 중 ,후의 처리과정 중 나타나지 않은 부분은 준공 후 확인할 수 있도록 사진촬영하고, 기타 감독관이 지시하는 부분은 천연색 사진으로 기록보존하여야 하면, 감독관이 필요로 하는 부수만큼 제출하여야 한다.

차. 수급자는 처리공사가 완료되었을 때 공사현장 정돈, 청소하고 준공검사에 대비하여아 하며, 공사로 인한 생태계의 변화 및 경관의 질적 저하 등 부작용을 초해하여서는 안된다.

카. 톱밥 또는 우드칩 생산 및 보관시 우천으로 인하여 중량이 증가되지 않도록 하여야한다.

파. 톱밥 또는 우드칩 생산 및 보관시 토사, 수분 등 이물질이 혼입되지 않도록 철저히 분리하여야 한다.

2.3. 정산방법

1. 폐기물이나 재활용 운반차량의 공차중량과 원목상태의 중량, 우드칩 또는 톱밥을 적재한 차량의 중량을 공인된 업소에서 각 3회 이상 계근하여 평균중량의 차이(파쇄한 톱밥이나 우드칩만의 중량)을 원목중량으로 환산하여 정산하다.

2. 연차공사의 경우 매년 1/4분기 중 시험생산을 하여 당해연도의 정산자료를 적용하며, 신규공사의 경우 최초 생산시 시험생산하여 당해연도의 정산기준으로 적용한다.

3. 생산된 우드칩이나 톱밥을 원목중량으로 환산할 경우에는 시험 생산한 결과나 발주자가 정한 환산값을 적용한다.

4. 톱밥 또는 우드칩을 적재시 토사가 혼입된지 않도록 하여야하며 토사 혼입시 톤(ton)당 5%를 감할 수 있다.

5. 생산된 톱밥 또는 우드칩의 충량은 대기의 상온상태에서 생산된 것을 기준으로 하며 인위적 또는 우천 등 부적절하게 중량을 증가시킨 경우 정산수향에 반영하지 못하고 모두 공제한다.

2.4. 기타사항

1. 수급자는 현장에서 발생하는 임목폐기물의 재활용처리시 안전, 환경관리를 철저히 하여야 하며 관리소홀로 인한 사고 및 민원, 행정처분 등의 발생시 모든 책임을 진다.

2. 수급자는 현장발생 임목폐기물의 처리기한을 철저히 준수하여야 한다.