1. 일 반  시  방  서

총         칙

일반사항

적용범위

이 시방서는 “2021년 가로수 및 조경지 관리공사(연간단가)”를 시행함에 있어서 적용하여야 할 공사시방과 계약, 설계 등의 통일적인 해석과 운용에 필요한 사항을 제시하며 전문 시방서를 제외하고는 모두 이 일반 시방서를 따른다.

용 어

발주자‘라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나, 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

수급인’이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

사업관리자’라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 사업관리자로 통고한자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다.

현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임 시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 현장요원을 말한다.

계약문서’라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출 내역서를 말한다.

설계서’라 함은 공사시방서, 설계도면, 내역서 및 현장설명서를 말한다.
지시’라 함은 사업관리자(혹은 발주자)가 현장대리인(혹은 수급인)에게, 권한의 범위 내에서 필요사항을 지시하고 실시케 함을 말한다.

승인’이라 함은 수급인(혹은 현장대리인)으로부터 요청된 사항에 대해, 사업관리자(혹은 발주자)가 권한의 범위 내에서 허락함을 뜻한다.
협의’라 함은 사업관리자(혹은 발주자)와 현장대리인(혹은 수급인)이 대등한 입장에서 합의함을 뜻한다.

유지관리’라 함은 시공 중의 각 공정별 유지관리와 부분공사 완료 후 준공시점까지의 유지관리, 준공 후 일정기간(보통 하자기간에 이루어지는 공정)의 유지관리와 별도의 계약 조건에 의한 조경유지관리 공정에서 행하여지는 유지관리를 포함한다.

-  -

시방서의 분류

일반시방서는 공사의 일반적인 공종에 대한 시공기준을 제시하는 시방서를 말한다.

전문시방서는 개별공사에 대한 공사시방서로서 일반시방서의 내용을 삭제, 보완, 수정하거나 일반 시방서에 누락된 사항을 추가한 시방서를 말한다.

공사시방서의 편성

공사의 개별계약에 대한 설계서를 구성하는 공사시방서는 일반시방서와 공사전문 시방서로 편성된다.

개별계약에 대한 전문 시방서에는 다음 사항이 포함된다.

일반시방서에 규정되지 않은 사항

일반시방서의 내용에 대한 삭제, 보완, 수정 또는 추가사항

관련법규

관련 제법규

공사계약관계법

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령

공사운영관계법

건설산업기본법

근로기준법

산업안전보건법령

건설기술관리법령

환경영향평가법령

수질환경보전법령

소음·진동규제법령

폐기물관리법령

관련 제규정

계약관계예규

공사계약일반조건

공사계약특수조건

공사입찰유의서

원가계산에 의한 예정가격작성 준칙

공사관계 시공기준(국토해양부 제정)

건축공사 표준시방서

도로공사 표준시방서

콘크리트 표준시방서

건설공사 품질 및 규격관리 실무편람

공사시행

사업관리자의 권한과 의무

사업관리자는 계약문서와 건설기술관리법에 규정된 범위 내에서 권한을 행사한다.

수급인(혹은 현장대리인)이 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 사업관리자를 경유하여야 하고 사업관리자는 이를 검토, 조치한다.

사업관리자의 직위, 성명 등의 인적사항은 발주자가 수급인에게 통지한다.

지시 또는 승인사항이 설계변경의 사유가 될 경우, 사업관리자는 전결권의 범위 내에서 권한을 행사할 수 있다.

수급인의 의무

수급인은 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 공사 목적물의 시공에 임하고,기술적인 사항을 책임진다.

현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 의거하여 공사를 성실히 수행해야 한다.

현장대리인은 공사기간 중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 사업관리자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

계약문서에 보험표가 계상된 경우의 공사 수행 시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

수급인은 당해 목적공사의 준공 완료시 까지는 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

수급인 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방 조치한다.

감독에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

시공계획서

수급인은 공사의 원활한 진행을 위해 착수 전에 적절한 시공계획을 작성하고 사업관리자에게 제출해야 한다.

시공계획서에 기재할 주요한 항목은 다음과 같다.

공사개요

공정표

현장조직표

주요기계 동원계획

주요자재 반입계획

인력동원계획

긴급시의 체제

품질관리시험계획

안전관리계획

환경관리계획

가설구조물계획

가설설비계획

가식장계획

현장사무소, 재료적재장 등의 계획

기타

시공계획의 변경

사업관리자는 현장상태가 설계서와 부합하지 않거나 설계서에 따라 시공하는 것이 부적당하다고 판단되는 경우 수급인에게 설계변경을 요청토록 지시한다.

수급인이 부득이한 사유로 인해 공사내용을 변경하고자 하는 경우에는 사업관리자의 지시에 따라 변경도면, 수량계산서 및 참고자료를 포함한 변경시공계획서를 작성하여 사업관리자에게 제출하고 승인을 얻어 시공해야 한다.

설계변경조건

공사시행중 발주자의 계획 및 방침 변경으로 인한 일부공사의 추가, 삭제 및 물량의 증감

공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경시

골재원과 부토용 토취장의 위치 및 운반거리 변경

필요시 수목의 보호 및 양생조치의 계상

기타 현장의 제반조건이 설계서와 현저하게 상이할 때

현장사무실과 관련공작물, 기기, 재료 보관창고 등의 위치나 설치방법을 다소 변경하는 등의 경미한 사항은 사업관리자와 협의한 후 시공한다.

제보고 및 서류양식

수급인은 공사와 관련해 계약문서에 지정한 제반서류를 지정기일까지 제출해야 한다.

수급인은 계약문서에서 지정한 서류 외에도 사업관리자가 지시한 각종 보고서류를 지정 기일 내에 제출해야 한다.

수급인은 서류의 작성과 제출에 필요한 비용을 부담한다. 단 계약문서에 지정하지 않은 과다 비용이 소요되는 서류에 대해서는 사업관리자와 협의하여 실 경비를 청구할 수 있다.

관계기관에 대한 수속

공사시공에 필요한 관계기관 등과의 협의 또는 인․허가 등의 수속은 수급인이 발주자의 협조를 받아 신속하게 처리한다.

수급인은 공사시공에 관련하여 관계기관이나 주민 등과의 교섭이 필요할 때에는 그 취지를 사업관리자에게 보고하고 협의한다.

인․허가에 필요한 제비용은 수급인이 부담하며, 교섭비용이 소요되는 경우에는 사업관리자와 협의하여 실 소요경비를 청구할 수 있다.

협의․수속․교섭의 결과로 허가 또는 승인을 받은 경우에는 수급인은 해당 서류의 원본을 즉시 사업관리자에게 제출한다.

제법규의 준수

수급인은 본 장 “1.1.5 관련법규”를 포함하여 공사의 설계, 시공 및 유지관리 등에 관련  되는 제법규를 준수하여야 한다.

노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임 하에 이루어지고 사용하는 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 수급인이 진다.

설계서 등의 비치

공사현장에는 해당공사에 관련된 계약문서, 설계서, 관련법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 비치해야 한다.

설계서의 적용순서

공사에 있어서 시방서, 도면 등 설계서간의 내용이 상이한 경우, 그 적용순서는 다음과 같다.

전문시방서

설계도

일반시방서

공사내역서

현장설명서

시공기준

설계서 등

공사의 시공에 앞서 설계서의 내용을 충분히 검토 숙지하고, 기존 지형 및 현황을 정확히 파악하여 그 취지에 적합한 시공이 되도록 한다.

설계서에 명시되지 않거나 의미가 모호한 사항, 또는 상호 모순되거나 도면과 시방서내용이 관련공사와 부합하지 않을 때, 기타 의문사항은 사업관리자와 협의하여 조치한다. 이 때 발주자의 지시 이전에 잘못 시공한 공사는 수급인의 책임이다.

치 수

설계서에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수로 한다.

수량의 단위 및 계산

공사수량의 단위 및 계산은 정부시설공사 표준품셈의 수량산출기준에 따른다.

도면의 작성 및 승인

공사시공 중 또는 준공정리시에 작성하는 도면은 KS F 1001(토목제도 총칙)의 제도 요령을	따른다.

시공측량

수급인은 발주자로부터 공사기준점을 인계 받아 확인하고 그 위치나 높이가 변경되지 않도록 보호해야 한다.

기설치된 지구계 말뚝 및 수준점 또는 가수준점은 원칙적으로 이설해서는 안 된다.
부득이 이설해야 할 경우에는 사업관리자의 승인 및 검측을 받아야 한다.

수급인은 시공측량에 소요되는 모든 비용과 기구 및 인원동원에 대해 책임을 진다.

본 시방서에 명시되지 않은 사항은 관련공사시방서를 따른다.

사전조사

수급인은 공사착수 전에 각종 공사관련 서류(인․허가서류, 계약문서 등)의 검토와 현장조사를 통해 현장여건(주변건물, 교통상황, 지하매설물, 지상물건, 토질 등)과 기타공사에 관련된 환경조건(소음, 진동, 하수, 수리, 수문 등)을 충분히 숙지하고 기록 보관하여야 한다.

필요한 경우 수급인은 사업관리자와 협의하여 정밀조사를 시행하고 그 결과를 사업관리자에게 보고한다. 이 때 계약문서에 계상되지 않은 정밀조사비용은 발주자가 부담한다.

시공관리

공사기간

수급인은 따로 정한 경우를 제외하고는 계약문서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하고 지체없이 공사를 추진하여 계약기간 내에 완료해야 한다.

선행공사로부터 연결되어 공사가 시행되는 경우의 공사현장 인도․인수는 선행공사로 인한 제반 공사 장애요인이 완전히 정리된 조건으로 한다.

시공 후 잔류 침하에 의한 후속 공사물의 파손위험이 예상되는 경우에는 잔류 침하가 허용 범위 내에 도달할 때까지의 기간을 감안하여 충분한 공사기간을 설정해야 한다.

연결․중복공사로 인하여 공사의 원활한 진행에 문제가 있다고 판단되는 경우에는 수급인은 발주자와 협의하여 공사기간을 조정할 수 있다.

부적기 식재, 천재지변 등 공사의 지연이 불가피한 경우에는 사업관리자의 승인을 받아 공사기간을 연장할 수 있다.

식재공사 기한이 식재 부적기에 해당되는 경우, 식재공사 기한은 식재적기 완료일 후로부터의 기간만큼 차기의 식재적기로 이월한다. 단 식재공사 기한이 식재적기 완료일 후로부터 10일 이내일 경우 또는 지역별 기후 및 현장여건을 감안하여 계속 시공이 가능할 경우에는 하자발생 예방을 위한 양생 및 보호조치 등을 하여 사업관리자의 승인을 받고 계속 공사하여 준공처리 할 수 있다.

이월된 식재공사는 이월공사기간에도 불구하고 식재적기 개시 일로부터 최소 15일이상의 공사기간이 확보되어야 한다. 최소 공사기간은 공사종류와 규모에 따라 차이가 있으므로 사업관리자와 협의하여 결정한다.

식재공사 기한이 차기의 식재적기로 이월되더라도 식재공사를 제외한 타공사의 공사기한은 이월되지 않는다. 단 관련공사의 공사기한이 동절기 물공사 중단기간 등에 해당될 경우에 한하여 시설물 및 기타공사의 공사기한도 식재공사와 같이 이월된다.

공사의 일시중단

사업관리자는 다음의 경우에 공사의 일시중지를 지시할 수 있다.

기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

시공자가 설계서대로 시공하지 않거나 또는 사업관리자의 지시에 응하지 않을 때

공사 종사원의 안정을 위하여 필요하다고 인정될 때

시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

작업시간

공사는 ‘근로기준법’에 의해 정해진 시간 중에 행하는 것을 원칙으로 한다. 규정시간외 또는 휴일작업을 행할 필요가 있을 경우에는 사전에 사업관리자의 승인을 얻어야 한다.

공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축, 또는 야간작업의 필요성을 사업관리자가 인정할 때에는 수급인은 그 지시에 따라야 한다.

공정관리

수급인은 시공계획에 따라 실시공정표를 작성하고 사업관리자의 승인을 얻는다.

수급인은 실시공정에 따라 적절한 관리를 행하고 공기 내에 완성한다.

관련 및 별도공사의 공정은 관계자와 협의하여 원만히 진행한다.

공사현장관리

공장현장의 재료거치장, 작업장 및 공사용 사무소 등에는 공사관계자 이외의 사람(특히 유아, 어린이 등) 및 차량 등이 출입하지 못하도록 목책 등으로 봉쇄하고 필요한 장소에는 조명설비를 한다.

공사용 차량의 출입구는 타인에게 방해되지 않도록 공사통로에 설치하고 표지판으로 표시하며 필요에 따라 교통유도원을 배치하도록 한다.

휴일 및 작업이 행하여지지 않을 때에는 작업장의 출입구 등을 완전히 봉쇄한다.

주변구조물보호

수급인은 공사장이나 그 주변에 있는 지상 및 지하의 기존시설 또는 가설구조물에 위해(危害)를 주지 않도록 사업관리자와 협의하여 필요한 조치를 취한다.

수급인은 공사시공에 의한 손상이 예상되는 상하수도, 가스, 전기, 전화 등의 지하매설물에 대해서는 필요에 따라 관리자의 입회하에 시험굴착 등으로 확인하고 해당물건의 보완대책에 대해 조정함과 동시에 그 결과를 사업관리자에게 보고한다.

보고에도 불구하고, 사고발생 및 사후처리에 대한 책임은 수급인이 진다.

지장물 철거 및 원상복구

공사시공에 지장을 끼치는 기존건조물 등을 철거하고자 하는 경우에는 그 시기, 절차, 방법	및 복구시기에 대하여 사업관리자의 승인을 받아야 한다.

공사용 재료의 관리

공사용 재료는 주변의 상황에 따라 위치, 구조 등을 정하여 품질과 규격 및 기능이  손상되지 않도록 보관한다.

공사에 쓰이는 재료의 사용수량은 사업관리자의 확인을 받고 기록해야 한다.

입회 및 자료제출

수중, 지하 또는 구조물의 내부에 매몰되는 부분 및 현장에서 조합하는 재료의 배합, 강도	등 시공후의 검사가 곤란한 구조물의 시공에서는 사업관리자의 입회하에 모양, 치수, 강	도, 품질 등을 확인하고, 그 기록과 기타 필요한 자료(검사, 보고서, 기록사진, 현장관리	시험대장 등)를 제출한다.

공사 기록

수급인은 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 사용, 천후, 기타 필요한 사항을	기재한 공사보고서를 제출하여 사업관리자의 승인을 받아야 한다.

지급자재 및 대여품 기록

지급자재(대여품)는 설계서 또는 사업관리자가 지시하는 장소에서 인수하며, 인수증을 제출한다.

사용 및 보관의 사항을 명확히 하기 위해 지급품(대여품) 사용보고서를 작성하고, 사업관리자의 점검을 받는다.

준공시에 지급품(대여품) 사용보고서를 사업관리자에게 제출하고 잔여재료(대여품)는 설계서 또는 사업관리자가 지시하는 장소로 반납한다.

기계기구

공사용 기계기구를 사용할 경우에는 관계법규를 준수함은 물론 취급자격을 보유한자를 배치한다.

사용하는 기계기구는 충분히 정비점검을 한다.

사용하지 않는 기계기구는 안전조치를 충분히 하고 철저히 확인하도록 한다.

발생품처리

시공에 의해 발생한 현장발생품은 사업관리자의 지시에 따라 정리․보관하고, 반납서와 함께 지정된 장소에 인도해야 한다.

공사에서 발생한 아스팔트나 콘크리트 잔해 등 산업폐기물은 폐기물처리에 관한 법률에 따라 처리하여야 하며, 그 처리책임은 수급인에게 있다.

산업폐기물의 처리를 타인에게 위탁할 경우에는 처리업의 허가를 소지한 자로 제한하며, 처리방법에 대해서는 시공계획서에 명기하여야 한다.

수급인은 공사의 전부 또는 일부가 완성된 경우에는 잔여재료, 폐기물, 수목 전지물 및 고사목, 목재부스러기 등을 처리하고 소요되는 비용을 부담한다.

공사기록 사진, 준공도

공정사진은 사업관리자와 협의하여 매월 말을 기준으로 동일방향, 동일거리에서 촬영한다.

공사기록사진은 공종별로 공사진행에 따라 시공전, 시공중 및 시공후의 상황이 선명하게 식별되도록 촬영하여야 하며 공사시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분과 기타 사업관리자가 지시하는 부분은 수시로 촬영․기록해야 한다.

공정사진과 공사기록사진은 공사현장에 사진첩으로 비치하여야 하며, 준공시 검사원과 함께 제출한다. 공사 중의 사진첩 제출은 특별시방서 또는 사업관리자의 지시에 따른다.

준공도는 원래의 설계도에서 변경된 부분을 구별하여 표기하며 준공시 검사원과 함께 제출한다.

공사준공 후의 정리

공사가 완성되었을 때에는 감독자의 지시에 따라 가설시설물 제거하고 청소․정리하여 사	업관리자의 검사를 받아야 한다.

전기, 수도

공사에 필요한 전기설비, 전기요금, 수도설비, 수도요금 등은 특별한 경우를 제외하고는	수급인이 부담한다.

별도공사와의 협조

동일 공사현장에서 별도공사가 실시되는 경우에는 상호 협조하여 시공한다.

주변주민과의 협력

공사의 내용에 대해 주변의 주민등과 충분한 조정을 행하고, 항상 원활한 협조체제를 유지한다.

수급인은 시민과의 대화창구를 개설하고, 책임자를 지정하여 관계유지에 노력한다.

가설시설물

일반사항

공사실시에 필요한 건물신축 또는 철거작업, 안전관리 등에 관한 사항은 관계법규 및 공인기관의 규준에 따른다.

가설시설물의 설치규모는 공사기간과 공사규모에 따라 다르다. 본 시방서에 규정한 이외의 필요한 사항은 특별시방서 및 관련 시방서에 따른다.

공사수행에 필요한 가설시설물에 대한 계획을 수립한 후 이에 따라 작업을 착수한다.  가설시설물을 더이상 사용할 필요가 없거나 본 시설몰이 설치 완료되었을 경우에는 조속한 시일 내로 가설시설물 사용을 중단하고 이를 철거하거나 용도변경 승인을 받아 사용한다.

가설시설물은 안전하고 위생적이며 인명 및 재산피해가 없고, 해로운 영향이 없는 방법으로 적당한 위치에 설치하고 운용하며 유지관리 및 보양한다.

재 료

가설에 사용하는 재료 및 기구는 신품을 사용하는 것을 원칙으로 하되, 특별시방서에 언	급이 없을 때에는 사용상 지장이 없는 중고재를 사용할 수 있다.

가설공사시설

가설공사시설의 설치는 사업관리자의 승인을 받아 설치한다.

모래나 자갈을 둘 곳은 흩어지거나 불순물이 혼합되지 않도록 조치한다. 또 그 주위에서는 불순물이 날아 떨어질 우려가 있는 작업을 하지 않도록 한다

시멘트 보관창고는 대량이 아닐 때에는 작업장의 일부를 구획하여 사용한다. 바람에 날리거나 습기가 차지 않도록 방풍 및 방습시설을 하여야 하며, 바닥의 습기로부터    자재를 보호하기 위하여 바닥 면으로부터 높이가 30cm이상 떨어지도록 깔판을 깔아 저장하고 파손과 도난의 우려가 없도록 한다.

가설공급시설

필요한 가설공급시설의 종류로는 용수, 오수처리, 지표수배수, 전선, 전화 등이 있으나, 이에 국한되는 것은 아니다. 필요한 시설은 가급적 기존 시설에 연결하되 시험자재 및  설치방법을 관할 관공서의 지침서에 따르거나 전문용역업체에 의뢰하여 설치한다.

급수배관은 최소관경 20㎜이상의 것이 전 작업장에 충분히 도달할 수 있도록 준비하며 동계에는 사용 후 즉시 배수하거나 보호조치하여 동결을 예방한다.

공사용수로 사용하는 각 배관에는 “식수불가” 경고표시를 한다.

임시동력은 회전에 20A 또는 그 이하로 작동하는 접지단락 차단시설을 준비한다.

가식장

공사에 지장이 없는 공사장내의 일정장소에 사업관리자의 지시에 따라 수목가식장소 또는 임시 보관장소를 설치한다.

가식장소는 차량의 출입 및 수목을 싣고 부리기에 지장이 없고 바람이 심하게 불거나,먼지가 심하게 날리지 않는 장소로서 사질양토의 배수가 잘되는 곳을 우선적으로 선정한다.

가식장소에는 필요한 경우 관수시설, 배수시설 및 보양시설과 관리시설 등을 설치하도록 한다.

눕혀서 가식재한 수목의 잎과 가지에는 관수시 또는 우천시 흙이 튀어 묻지 않도록 조치한다.

가식장 관리를 위하여 사업관리자의 지시에 따라 관리인을 두고 필요한 관리시설을 갖추어야 한다.

표지설치

시공자는 각종 안내 표지판 등을 설치하되 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 담당원의 지시에 따른다.

공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

공사현장에는 근로자에게 안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

공사용도로

작업의 실시나 검사 시에 필요한 경사로, 계단 및 이와 유사한 가설 출입로를 설치한다. 기존 또는 작업 완료된 계단을 공사 기간 중 출입로로 이용할 경우에는 준공 일까지 마감면이 손상되지 않도록 적절한 보호조치를 한다.

현장 내 및 주위 필요한 곳에 공사용 도로를 가설한다. 가설도로는 별도 명시가 없으면 추후 설치된 도로의 노선에 노반과 보조기층을 미리 깔고 임시 마감 처리하여 이를 유지 관리하며, 이때 마감처리는 공사 중의 모든 운반작업과 천후 및 공사진행이 용이하도록 하여야 한다.

가설시설물의 철거

가설시설물의 용도변경 및 철거는 사업관리자의 지시에 따라 조치하고 별도 지시가 없는	한 공사 준공 전에 철거한다.

품질관리 및 검사

품질관리일반

공사진행시 필요에 따라 각종의 승인도면, 제작도면, 제작요령서 등을 작성하고 사업관리자의 승인을 얻어야 한다.

공사용 재료는 도면 또는 특별시방서 및 사업관리자의 지시에 따라 사용 전에 사업관리자에게 견본 또는 자료를 제출하고 승인을 얻어 사용한다.

품질시험은 건설기술관리법 및 동 시행령, 시행규칙과 전문 시방서에 정한 바에 따른다.

공사용 재료의 품질

설계도면 또는 특별시방서 및 사업관리자의 별도의 지시가 없는 경우에는 본 시방서에서 정한 품질과 규격에 부합하는 재료를 사용한다.

본 시방서에 품질과 규격 등이 규정되어 있지 않은 경우에는 한국산업규격 표시 품 또는 한국산업규격에 준하는 품질과 규격에 부합하는 재료를 사용한다.

기성품을 포함한 공사용 재료는 현장반입 전에 적절한 방법(견본․카탈로그 제출, 현장확인 등)으로 사업관리자의 사전검사를 받아야 하며 수급인은 사업관리자의 지시에 따라 재료의 품질을 확인할 수 있는 증빙자료를 제출하여야 한다.

견본제출 또는 현장확인 등의 사전검사에도 불구하고 공사용 재료가 현장에 반입되면, 사업관리자로부터 사용여부를 승인받아야 한다. 또한 합격한 재료는 작업과 통행 등에 지장이 없는 장소에 정리하여 보관하며 사업관리자의 수시 점검이 용이하게 이루어질 수 있도록 조치한다.

수급인은 건설기술관리법에 규정된 품질시험을 행하여야 하며, 관리시험의 실시에 필요한 시험실의 규모, 시험장비의 설치 및 시험요원의 배치기준에 의거 시험실을 운용하여야 한다.

검사 또는 시험에 불합격된 재료는 지체 없이 공사현장으로부터 반출한다.

시공확인 및 검사

주요 공사단계의 완성시 또는 사업관리자가 지시하는 경우에는 시공의 정확성과 품질을 확인받아야 한다.

검사 시에 필요한 자료의 작성, 측량 및 기타의 처리는 검사자의 지시에 따른다.

기성 및 준공검사

수급인은 공사가 준공되었을 경우에는 준공서류를, 기성을 청구하고자 할 때에는 기성검사원을 제출한다.

공사의 기성검사 또는 준공검사를 받을 때에는 검사당일에 현장대리인과 사업관리자가 입회한다.

안전, 보건 및 환경관리

안전관리

수급인은 산업안전보건법과 동 시행령, 시행규칙, 규정 등을 참고하고 공사의 안전에 유의하여 현장을 관리하며 재해방지에 노력하여야 한다.

산업안전보건법과 동법 시행령에 의거하여 다음의 건설공사 시에는 안전담당자를 선임하여 현장에 상주시켜야 한다.

아세틸렌 응접장치 또는 가스접합 용접장치를 사용하여 행하는 금속의 용접, 용단 또는 가열작업.

밀폐된 장소에서 행하는 용접작업, 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접작업.

1톤 이상의 기중기를 사용하는 작업.

굴착면의 높이가 2m이상이 되는 지반굴착.

공사 중의 긴급연락을 위한 비상연ᄅᆞᆨ망을 사전에 구축하여 공사관계자에게 주지시키며 긴급시의 활동체제에 필요한 기재(소화기, 구급약품 등)을 현장에 상비한다.

안전조치

공사시공 중 가스누출, 수도설비파손, 전력선 및 통신선의 절단 등과 같은 사고의 발생이 우려되는 경우에는 이에 따르는 피해를 미연에 방지할 수 있도록 만반의 조치를 강구한다.

공사현장의 위험방지를 위해 가설울타리, 목책, 기타 적절한 보완시설을 설치하고 야간에 보안등을 점등하며 설치기간 중에 항상 보안시설을 점검, 정비한다.

호우나 태풍 등의 이상기상이 예상되는 경우에는 일기예보 등에 충분한 주의를 기울이고 효과적으로 대처할 수 있도록 준비한다.

안전표지 및 안전보호구

수급인은 공사착수 전에 공사시공 중의 현장상황을 예측하여 안전확보를 위한 적절한 수단을 강구한다.

공사표지판, 보안시설, 안전․보건표지 등은 공사의 안내, 공사의 위험정도, 공기, 주변상황 등을 감안하여 설치하며 설치규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 관련법규 및 사업관리자의 지시에 따른다.

공사통로와 공사용 운반도로로 사용하는 주변도로는 표지 및 노면표시 등을 항상 양호한 상태로 유지한다. 특히, 인명사고의 방지를 위해 부단한 주의를 기울이고 통행인등에게 위험하지 않도록 필요한 조치를 강구한다.

공사표지판, 보안시설 등은 항상 유지관리에 노력을 기울인다. 단, 설치방법 등에 관하여 의문이 있을 경우에는 사업관리자에게 보고하여 지시를 받도록 한다.

근로자를 유해한 환경에 투입하거나 위험한 작업에 종사시킬 경우에는 적합한 보호구를 지급하고 보호구의 사용과 관리 및 전용보호구의 지급 등을 세심하게 배려하여야 한다.

안전교육 및 안전훈련

공사시행에 있어서 적합한 안전훈련 또는 교육을 실시한다.  안전훈련․교육에는 원칙적으로 작업원 전원이 참석토록 하며 다음의 내용을 포함하도록 한다.

안전활동의 비디오 등 시각자료에 의한 안전훈련 및 교육

공사내용의 철저한 교육

공사현장에서 예상되는 사고대책

기타 안전훈련 등에 필요한 사항

시공계획서의 공사내용에 따라 안전훈련의 구체적인 계획을 작성하고 사업관리자에게 제출한다.

안전훈련, 교육 등의 실시상황을 공사월보 및 공사사진에 기록하여 보고한다.

공사용 기계기구는 작업지휘자, 유도자 등을 선임하여 철저한 안전교육을 실시하고 사고방지에 노력한다.

안전시공

위험성이 있는 상태에서 작업을 시행하는 경우에는 완전한 방호대책을 강구한다.

공사현장의 기계기구, 미사용토사, 자갈류 등은 교통과 보안에 장해가 되지 않도록 정리해 두어야 한다.

사고보고 및 응급조치

공사시행에 영향을 미치는 사고, 가설구조물 및 인명의 손상이 발생하는 사고, 기타 제 3자에게 손해를 주는 사고 등이 발생할 경우에는 즉시 응급조치를 실시하고 그 상황을 감독자에게 보고한다.

공사현장에는 부상에 대비한 구급용구를 상시 비치한다.

사고발생시에는 부상자에 대한 응급조치를 취하고 연쇄사고 및 사고확대방지를 위한 조치를 취한다.

사고발생 즉시 사고원인을 조사하여 사업관리자에게 보고한다.

악취 및 먼지방지

공사차량 운행 시에는 적재함 덮개를 사용하고, 바퀴씻기 시설 등을 설치하여야하며   도로에는 살수차량을 운행하여 먼지의 날림을 방지한다.

악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 관련법규에서 정하는 적합한 소각시설을 사용한다.

진동 및 소음제한

수급인은 건설공사에 수반하는 소음 진동의 발생을 가능한 한 방지하여 생활환경의 보전에 노력한다.

소음·진동 배출시설을 설치하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치, 운영한다.

공사지역이 건설소음․진동규제지역으로 지정되거나 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받아야 하며, 관계기관의 지시에 따라야 한다.

공사차량의 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장에서는 사용장비의 작업시간조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공한다.

자연생태계보호

공사로 인한 주변환경과 자연생태계의 훼손 및 오염을 최소화하도록 노력한다.

공사용 가도, 진출입로, 임시설치 등을 위한 부지는 주변녹지의 훼손이 최소화될 수 있는 지역을 선정하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

공사 중 보호동물, 보호식물 또는 보호식생군락과 희귀생물의 서식지 등이 발견되는 경우에는 감독자에게 보고하고 지시를 받는다.

공사현장의 공사 전 자연식생은 생태조사를 통하여 환경특성과 군락구조를 확인하고 그 생태계의 보존 또는 복원방안을 감독자와 협의한다.

공사현장의 자생수목으로서 단지조성 등의 기반공사 후 활용이 가능하다고 판단되는 수목은 감독자와 협의하여 굴취, 가식 등의 보호조치를 취하고 단지조성 후 활용한다.

2. 전  문  시  방  서

목       차

1.	총 칙
2.	철 거
3.	포 장 공 사
4.	뿌 리 전 정 및 정 비
5.	관 목 전 정
6.	제 초 (예 초) 작 업

총         칙

일반사항

적용범위

본 전문시방서는 일반시방서에 우선하여 본 공사에 적용하여야 한다.

재 료

공사에 사용할 모든 재료는 제반 시방서의 규정 및 한국공업규격(KS)에 부합되는 품질의 종류이어야 하고, 사업관리자의 승인을 받은 것이어야 한다.

시방서 및 기타 규정에 맞지 않는 모든 재료는 공사에 사용하여서는 아니 되고, 부적합한 재료는 즉시 수급인 부담으로 공사현장에서 반출하여야 한다.

각종 품질관리 시험

각종 품질관리 시험은 한국공업규격(KS) 및 품질관리기준에 의거 시행하여야 하며, 시험결	과는 사업관리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

철         거

일반사항

적용범위

본 공사는 조경공사 시행에 필요한 철거공사에 적용한다.

철거는 설계도면과 시방서에 의거 시행한다.

철거시공계획

철거를 시작하기 전 사전조사를 토대로 철거물의 철거방법과 작업내용에 관한 세부 계획서를 계약일로부터 15일 이내에 감독관에게 제출하여 승인을 얻어야 하며 민원발생이 우려되는 현장은 감독관과 협의 후 감독관의 지시에 따른다.

세부계획서에 포함되어야 할 사항

사용 장비와 철거방법, 철거순서

존치되는 시설물 및 포장에 대한 보호방법

철거된 재료의 분리 및 보관계획, 폐기물 반출 계획

기타 감독자가 필요하다고 인정하는 요구사항

철거작업

철거작업의 범위 및 세부내용은 도면을 참조한다.

철거작업은 계획되어 있는 모든 새로운 작업에 장애물을 남기지 않고 주변 구조물에 피해가 가지 않는 방법으로 수행하여야 한다.

철거작업으로 발생되는 도랑, 웅덩이, 구멍 등은 기지내 주변 유용토 등을 이용하여 현장정리 할 수 있도록 하고 유실 등을 방지하기 위해 지반과 동일한 밀도로 다져야 한다.

철거공사 시 민원이 발생되지 않도록 사전에 발생요인을 점검해야 하며 공사로 인한 민원발생시 즉시 감독원에게 보고하여 대책을 강구하여야 한다.

크레인, 차량 등의 중량차는 출입 및 운행횟수가 많으므로 교통안전 및 장내 정리에 주의하여 안전통로를 설치한다.

공사구역 주변의 손상부분을 보수 청소한다.

철거 및 폐기물 운반으로 인한 주변도로 및 현장 내 철거 및 폐기물 잔재는 인근 주민의 민원이 발생하지 않도록 청소 및 정리 후 감독관에게 보고한다.

포  장  공  사

일반사항

적용범위

이 장은 본 공사의 포장철거 및 재설치, 경계석 등에 적용한다.

참조규격

한국산업규격(KS)

° KS  F  2526    콘크리트용 골재

° KS  F  2528    보조기층 및 표층용 흙 골재재료

° KS  F  2530    석재

° KS  L  5201    포틀랜드 시멘트

관련규정

건설교통부, 도로공사 표준시방서

요구조건

설계요구조건

포장의 용도 및 원지반 조건에 적합한 포장재와 하층구조를 선택한다.

이행요구조건

공사착공에 앞서 시공구역내의 지장물 유무 및 지하매설물의 위치와 형상을 조사하여 사고가 발생하지 않도록 조치한다.

포장의 표면배수 기울기는 특별히 규정하지 않는 한 다음을 적용한다.

종 별	구 배
보행자도로, 산책로	1.5 ~ 2.0%
광 장	0.5 ~ 1.0%

포장문양은 설계도면에 따르되, 명기가 없을시 기존의 포장문양에 따른다.

환경요구조건

얼거나 서리를 맞은 재료나 혼합물을 사용하여서는 안된다.

언 땅위에 시공하거나 기층을 형성해서는 안되며, 서리 또는 결빙으로 손상된 포장은 이를 제거하고 재시공한다.

작업중 비가 오거나 작업이 완료된 후에는 비닐을 덮어 보호한다.

제출물(신설되는 포장일 경우 적용)

포장의 재료 및 제조방법, 문양, 치수 등에 관한 제품자료를 제출하여야 한다.

포장 관련 시험, 검사, 확인보고서를 제출하여야 한다.

지정된 종류, 색상, 표면마감이 실제 제품과 동일하게 제작된 견본을 제출하여야 하며,  반입된 자재가 견본과 동일한지 확인한다.

운반, 보관 및 취급

각종 포장재와 그 부속자재는 적정장소를 선정하여 종류별, 규격별로 보관한다.

비, 눈 또는 지표수에 젖지 않도록 하고, 오물이나 흙, 기타 재료와 혼합되지 않도록 저장과 시공 중에 포장 재료와 골재를 보호한다.

청 소

포장공사가 끝나면 깨끗이 청소하고 여분의 자재나 기타 쓰레기는 반출한다.

포장 철거 및 재설치

적용범위

이 절은 본 공사의 포장철거 및 재설치에 적용한다.

재 료

블록깔기용 모래의 입도는 2～8㎜, 블록 줄눈채움용 모래의 입도는 3㎜이하를 기준으로 한다.

기존의 포장재를 재활용하여 사용하며, 파손 및 불량일 경우 기존의 포장재와 동일하거나 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.

시 공

철거작업의 범위 및 세부내용은 도면을 참조한다.

철거공사 시 민원이 발생되지 않도록 사전에 발생요인을 점검해야 하며 공사로 인한 민원발생시 즉시 감독원에게 보고하여 대책을 강구하여야 한다.

차도에서 시행되는 사업으로  작업 시 크레인, 차량 등의 중량차의 이용이 많으므로 도로교통안전 및 보행자들의 안전에 주의한다.

철거작업 시 보존하도록 지시된 공사구역 주변은 작업 중 손상을 입히지 않도록 하여야 한다. 부득이한 경우, 감독관과의 협의 후 손상구역을 최소화하여 시공하고, 손상 시 원상복구를 원칙으로 한다.

철거 및 폐기물 운반으로 인한 주변도로 및 현장 내 철거 및 폐기물 잔재는 인근 주민의 민원이 발생하지 않도록 청소 및 정리 후 감독관에게 보고한다.

포장 철거

설계도서에 따라 포장층의 철거면적 및 두께, 시공위치를 파악한다.

블록의 철거 시 재사용을 위해서 최대한 손상없이 철거하며, 보행 및 작업에 지장이 없는 장소에 적치한다. 보행 및 차량운행의 안전에 주의한다.

블록하부의 철거두께는 설계도서를 따르되 명기가 없을시 두께14cm(잡석하부까지)를 기준으로 철거한다. 단 단근할 뿌리의 위치가 곤란한 경우 현장여건을 고려하여 감독관과 협의후 철거두께를 조정한다.

포장 재설치

뿌리 정비 후 노출된 잔돌 및 이물질을 가려내어 외부 반출 처리한다.

기초의 침하가 발생하지 않도록 충분히 다지고 평탄하게 하여 부등침하가 일어나지 않도록 하여야 한다.

보조기층 재료는 설계도서에 따라 균일한 두께로 포설하고 다음 공종을 위해 충분히 다진다. 보조기층의 다짐후 두께는 공사시방서에 명기되지 않은 경우, 주차장 또는 차도지역은 0.15m, 보도포장지역은 0.1m로 한다. 이때 다짐도는 90％ 이상으로 한다.

모래포설 및 다짐

5~8cm 두께로 모래를 깔고 물을 살포한 후 평면진동기(compactor)를 사용하여 3~4회 다진다.

굵은 실과 말뚝으로 최종높이를 정한 후 양쪽의 레일을 따라 긴 판자를 사용하여 모래를 잘 고르고 평면을 맟춘다.

평면을 맟춘 모래위로 사람이 통행하지 않도록 하며 이러한 모래 깔기는 하루에 시공 할 수 있는 만큼 깔아야 한다.

블록깔기

평면을 맞춘 모래 위에 한 줄씩 블록을 놓는다.

블록 사이의 간격은 2~3mm를 유지하며 작업이 끝나면 가는 모래를 표면에 골고루 깔고 블록 사이의 이음공간에 모래가 완전히 채워질 때까지 빗자루로 쓸어 넣는다.

곡선부위나 블록을 절단하여 시공해야 할 경우에는 절단기로 정교하게 절단하여 정밀 시공하여야 한다.

기존 포장면과 높이가 동일하고 턱이없도록 평탄하게 블록을 놓는다.

정리 및 평탄작업

블록을 깐 후 24시간 경과 후 바닥을 깨끗이 쓸어낸다.

가는 모래를 또 한번 바닥 위에 깔고 이음공간을 완전히 채운 후 마지막으로 정리한다.

경계석

적용범위

이 절은 도로경계석 설치 및 재설치에 적용한다.

재 료

재질

기존의 경계석을 재사용을 원칙으로 하며, 규격은 설계도서에 따른다.

신규 경계용으로 사용할 석재 및 화강석 제품은 공인된 재질로서 계약에 규정된 재료를 사용하여야 한다.

직선부 형상(신규 경계석)

경계석의 표면은 드릴구멍이 없어야 하며 윗면은 6㎜ 이상의 요철이 없는 표면이어야 한다. 앞면은 규정된 실제 평면을 유지하여야 하고 뒷면은 수평으로 2.5cm 연직으로 7.5cm의 요철이 있어서도 안 되며 밑면은 표면의 철보다 2.5cm이상의 요철이 없어야 한다. 또한 앞뒤의 모서리 선은 선형이 유지되도록 곧고 설계에 맞도록 되어야 한다.

경계석의 옆면은 평평한 직사각형이어야 하며 인접한 경계석과 경계석 사이공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 1.31㎝이상을 초과할 수 없다.

곡선부 형상(신규 경계석)

곡선부의 경계석의 처리허용 요철량은 뒷면의 1.3㎝이고 다른 노출면이 2.5㎝이며 노출되지않은 면에 있어서는 7.5㎝이어야 한다.

인접된 경계석과 경계석 사이 공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 2.0㎝이상을 초과 할 수 없다.

시 공

운반, 취급 중에 손상된 경계석은 사용해서는 안 되며 앞면 모서리가 요구되는 선과 높이에 일치되도록 설치되어야 한다.

기존의 경계석과 높이가 일치가 되도록 설치한다.

줄 눈

경계석의 줄눈 간격은 설계도에 정한 치수대로 정밀하게 시공되어야 하고 줄눈은 용적배합비 1: 3의 줄눈 모르타르를 채워서 마무리하여야 하며 줄눈채움재와 경계석 사이의 공간은 동일 배합의 모르타르로 채워져야 한다.

경계석의 줄눈 설치시 모르타르가 경계석 표면에 부착되는 일이 없도록 세심한 주위를 기하여야 하며, 경계석 표면에 모르타르가 부착된 경우는 즉시 제거하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

마무리면의 평탄성 및 높이

경계석의 마무리 면은 20m 이내의 임의의 2점에 있어서 계획고와 차이는 1.5㎝이상 이어서는 안 된다. 또한 길이 3m되는 직선자를 대어서 측정할 때 최요부의 깊이가 3㎜이상이 되어서는 안 된다.

수목보호덮개

적용범위

이 절은 수목보호덮개 재설치에 적용한다.

재 료

기존의 수목보호덮개를 사용하며, 신규 자재일 경우 기존과 동일하거나 답압 또는 차량하	중으로 부터 견딜 수 있는 허용강도를 갖는 재료를 사용해야 한다.

시 공

흙과 함께 섞인 돌과 오물을 골라내 흙을 깨끗이 하고, 수목의 뿌리가 보도 포장면을 울퉁불퉁하게 하거나 너무 클 경우 단근작업을 한다.

바닥을 평탄하게 하여 받침틀의 시공이 용이하도록 한다.

받침틀을 수평면이 되도록 설치한후 그 위에 덮개를 올려놓는다.

덮개설치시 토양접촉부위는 토양의 고결화를 방지할 수 있도록 바닥에서 5cm이상 띄워서 설치하도록 한다.

수목보호덮개와 받침틀은 견고하게 고정한다.

인접하는 포장재료와의 접속부는 틈이 생기지 않도록 포장마감한다.

뿌 리 전 정 및 정 비

일반사항

적용범위

이 절은 인도에 돌출된 가로수의 뿌리 전정과 정비에 적용한다.

시 공

뿌리 전정을 해야 할 범위는 설계도서에 따르되, 현장여건에 따라 감독관과의 협의하에 변경될 수 있다.

포장이 철거된 공간에 뿌리 상태를 살펴 일부를 절단한다.

절단한 뿌리의 절단면은 부패를 방지하기 위하여 절단면이 반드시 지하를 향하도록 직각 또는 45° 정도의 기울기가 되도록 매끈하게 잘라준다.

주요뿌리일 경우 부패방지를 위한 적절한 처리를 하여 하며, 감독관과 협의하에 처리방법을 변경할 수 있다. 이때 사용하는 상처유합제는 표면에 막을 형성하는 유제로, 식물에 유해하지 않아야 한다.

뿌리 전정 작업으로 발생된 웅덩이는 수목생육에 맞는 적합한 토질로 되메우기 한다.

되메우기는 양질의 토사로 평탄하게 깔고 인접 지반과 동일한 건조밀도가 되도록 충분히 다져야 한다.

뿌리 전정 부산물은 즉시 현장에서 반출하여 처리하여야 하며, 현장에서 소각, 매립해서는 안 된다. 반출하여 처리하여야 할 폐기물은 차량 및 사람이 다니는데 지장이 없도록 적재하여야 하며, 감독관이 승인하는 장소에 임시쌓기를 할 수 있다.

관목 전정

1. 관목 전정 공사

(1) 관목주변의 덩굴류 및 잡풀은 전정하기 전에 제거한다.

(2) 전정을 가지런히 하여 각 가지의 세력을 평균화하고 수목의 수형을 유지한다.

(3) 화아 분화시기 및 맹아력을 상실하지 않도록 수종의 특성에 따라 주의하면서 행한다.

(4) 마른 가지, 병충해에 심하게 걸린 가지, 사람 및 자동차의 통행 등에 장애가 되는 가지 등은   반드시 전정한다.

(5) 전정한 가지를 깨끗하게 청소하여 전정한 가지가 관목위에 마른 채 덮여 있지 않도록 유의   하고 전정한 가지는 매일 작업 후 즉시 녹지대 밖으로 반출한다.

(6) 전정 작업 후 대상지가 도로변 인도이므로 작업 후 즉시 가지 등을 집재하여 운반하고   수시로 청소를 실시하여야 한다.

3. 전정 시 유의사항

가. 전정가지는 현장에서 반출하며 보이지 않는 곳에 은폐시키지 않는다.

나. 전정기의 날을 예리하게 정비하여 가지가 찢겨지는 일이 없도록 한다.

다. 전정지가 수벽에 남아 추후 가지가 마른 채 덮여 있어 미관을 해치는 일이 없도록       하여야 한다.

라. 고사지, 병충해 피해지는 반드시 제거한다.

4. 감독자가 미흡하다고 판단되는 부분은 재시행하며, 민원 발생 생길 시 바로 처리하도록 한다.

5. 감독자가 지시하는 예정공정대로 시행하지 않을 시에는 계약해지 의뢰 등 제재를 가할 수 있다.

6. 안전관리계획 1부를 착공계와 함께 제출한다.

7. 도로상에서 작업을 하는 공사이므로 되도록 많은 인원을 투입하여 빠른 시일 내에 끝낼 수    있도록 한다.

8. 도로 변에서의 작업은 작업자에게 안전조끼 등의 필수 안전도구를 착용 시킨 후, 차량 유도 등 안전관리를 한다.

9. 작업을 위하여 부득이하게 도로에 주·정차 시 차량유도 표시를 하고 차량 유도 관리 등의 안전관리를 한다.

10. 위험지역 작업 시작 전 안전조치가 충분히 되지 않을 경우, 감독관 판단 하에 작업을 중지하며 안전조치가 완료된 후 작업을 재개한다.

11. 안전과 관련한 사고 및 민원은 도급자가 책임진다.

제초(예초) 작업

1. 제초(예초) 작업

1) 수급인은 작업으로 인하여 현장주변 거주자 및 통행자에게 피해를 주지 않도록 하여야 하며, 사전점검 및 예방조치를 하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 풀깎기 작업 중 수급인의 잘못으로 인하여 도로시설물 및 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 수급인이 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

3) 수급인은 착공과 동시에 계약문서가 정하는 바에 따라 착공계를 제출하고 착공하여야 하며, 작업 중 작업사진을 기록으로 남겨야 하며, 준공 시에는 준공사진(각 2매)를 첨부 준공계를 제출하여야 한다.

4) 수급인은 우리시의 시정지시가 있을 경우에는 즉시 이행하여야 하며, 우리시의 과실이 없는 한, 이를 이유로 작업기간 연장 및 추가 비용을 요구할 수 없다.

5) 수급인은 작업에 투입되는 인원에 대하여 충분한 안전보호 장구를 착용시켜 작업에 투입시켜야 하며, 작업전 반드시 안전교육을 실시하여 안전사고가 발생되지 않도록 각별히 주의하여야 한다.

2. 작업방법

1) 작업원(보통인부)을 제초(예초) 전에 먼저 투입하여 각종 지장물(돌, 깡통, 쓰레기 등)을 사전에 제거하여 기계를 이용한 제초작업에 지장이 없도록 하여야 한다.

2) 가드레일 지주, L형측구 뒷면, 시선유도표지 지주 주변은 낫으로 깨끗하게 깎아야 한다.

3) 도로안전시설물이 제초(예초) 작업으로 인하여 파손이 발생하지 않도록 유의하여야 하며, 급커브 및 안전시설물 주변에는 시야가 방해되지 않도록 작업 시행하여야 한다.

4) 제초(예초)작업은 작업 뒤 잡초 등의 높이가 지면에서 2cm이하가 되도록 작업을 시행하여야 한다.

5) 제초(예초) 작업으로 인하여 발생한 초류는 도로의 미관을 저하하지 않고 배수에 문제가 없도록 길어깨 끝단에서 1.5m이상 외측으로 잔재물을 처리하여야 하며, 원거리 반출이 필요할 경우 수급자의 부담으로 조치하여야 한다.

7) 수급인은 감독관에게 일일 작업계획(일지)을 보고(제출) 하여야 하며 기성 및 준공검사시 작업내용을 도면화하여 수량을 정산 하여야 한다.

8) 작업투입 전에 감독자에게 보고 후 작업을 시행하여야 하며, 작업기간은 현지 상황에 따라 발주처에서 변경할 수 있다.

3. 안전관리

1) 안전교육은 주 1회 이상으로 각 수급자 주관하에 시행함을 원칙으로 하고 매일 작업투입 전에는 작업반장 주관으로 간이 안전교육을 실시하여야 한다.

2) 제초(예초)작업시 발생 가능한 사고, 위험요소를 사전에 제거하여야 한다.

- 해충(벌 등) 유무, 돌, 잡물로 제초(예초) 작업시 비산할 수 있는 물체, 기타 위험요소

3) 수급자는 작업시행에 따른 안전관리를 철저히 하여야 하며, 동원인원 및 장비, 작업차량으로 인하여 타인 및 통행중인 차량에 피해나 사고가 발생시는 모든 민ㆍ형사상 책임을 진다.

4) 비가 내릴 때는 즉시 작업을 중단하고 잔재물이 우수나 오수관으로 흘러 들어가지 않도록 한다.

5) 작업중 안전을 위해 식별이 용이한 모자와 반사지가 부착된 안전조끼를 착용하며, 얼굴보호망, 발 보호대 및 안전화 등을 반드시 착용하여야 한다.

6) 수급자는 작업 중 안전사고, 재해 또는 민원을 유발하지 않아야 하며, 모든 안전사고 및 민원이 발생하였을 시에는 민ㆍ형사상 책임을 진다.