1. 총      칙

1.1       일반사항

1.1.1     적용범위

(1) 본 시방서는 감삼못공원 녹지공간 정비공사에 적용하고 그 시행일체를 설계도서 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공되어야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서를 적용한다.

(2) 공사별 설계도 및 공종에 해당되지 않는 사항은 적용하지 아니하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

1.1.2     용어의 정의

(1) “발주자”라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

(2) “수급인‘이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

(3) “감독자”라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한 자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

(4) “감리원”이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다.

(5) “현장대리인(현장기술관리인)”이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 건설기술자를 말한다.

(6) “계약문서”라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서를 말한다.

1.1.3     공사감독자의 업무

(1) 감독자는 계약문서와 건설기술관리법에 규정된 범위내에서 권한을 행사한다.

(2) 수급인(혹은 현장대리인)이 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독자를 경유하여야 하고 감독자는 이를 검토, 조치한다.

(3) 감독자의 직위, 성명 등의 인적사항은 발주자가 수급인에게 통지한다.

(4) 지시 또는 승인사항이 설계변경의 사유가 될 경우, 감독자는 전결권의 범위 내에서 권한을 행사할 수 있다.

1.1.4     수급인의 책무

(1) 수급인은 시방서, 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 시공에 임하고 기술적인 사항에 대하여 책임을 지며, 공사수행시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

(2) 현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 공사를 수행해야 한다.

(3) 현장대리인은 공사기간중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 감독자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

(4) 수급인은 당해 목적공사의 마지막 인계를 받을때까지 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

(5) 수급인은 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방조치한다.

(6) 감독 또는 감리에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

1.1.5     공사의 일시중단

(1) 감독자는 다음의 경우에 공사의 전부 또는 일부의 중지를 지시할 수 있다.

가. 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

나. 수급인이 설계서, 시방서에 의거 시공치 아니하고 감독자의 지시에 응하지 않을 때

다. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

마. 관련된 다른공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

1.1.6     설계변경

(1) 설계변경조건

가. 현지여건이 설계내용과 현저한 차이가 있을때

나. 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을때

다. 골재원과 부토용 토취장의 위치 및 운반거리 변경이 있을때

라. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을때

마. 감시기관의 지적이 있을 때

바. 기타감독원이 타당하다고 인정할 때

1.1.7     관련규준등의 비치

시공자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 공사와 관련한 계약문서, 설계서, 관계법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 현장에 비치하여야 한다.

1.1.8     설계도서 적용순위

(1) 설계도서의 일반적인 적용순위는 다음과 같다.

가. 공사시방서

나. 설계도면

다. 물량내역서

라. 기타.

다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 발주청의 사실판단이나 설계 및 공사관계자 등의 의견을 들어 조정시행이 가능하다.

1.2       공사일반

1.2.1     공사 공정계획

(1) 수급인은 설계도서 및 시방서에 명시된 바에 따라 공사 전반에 대한 종합공정관리계획을 수립하고, 정해진 양식의 공정표를 착공전에 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 수급인은 공정표에 의거 현장 시공관리를 하여야 하며, 감독자의 요구시 각 공정별 시공전에 인력동원, 자재반입계획 및 시공도등의 포함된 세부 시공계획서를 작성, 감독자에게 제출하여야 한다.

(3) 수급인은 식재적기에 수목 등을 심을 수 있도록 건축 및 토목공사의 시공진척상황을 수시로 파악하고, 이에 적극 대처하여야 한다.

(4) 감독자가 공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시공정표를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.2.2     제보고 및 제출서류

(1) 수급인은 공사와 관련해 계약문서에 지정한 제반서류를 지정기일까지 제출하여야 하며, 계약문서에서 지정한 서류외에도 감독자가 지시한 각종 보고서류를 지정 기일내에 제출해야 한다. 수급인은 서류의 작성과 제출에 필요한 비용을 부담한다.

(2) 시공계획서

가. 도급인은 공사의 원활한 진행을 위해 착수전에 적절한 시공계획을 작성하고 감독자에게 제출해야 한다.

(3) 시공상세도면

가. 본 공사는 설계도면에 의거 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

나. 도급자는 관련 도면의 보관에 철저를 기할 것이며, 변경이 있을시는 변경사항을 기입하고 변경일자 및 변경 이유 등을 명확하게 기입하여야 한다.

다. 도급자는 도면 및 시방서에 명시하지 않았거나 내용이 다른거나 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

라. 본 공사 시공상 필요한 시공도면은 지체없이 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 공사를 진행한다.

(4) 공사사진

가. 도급인은 본 공사의 착수전 및 주요공정, 준공현황 중 감독관이 지정하는 부분 및 특기할 만한 사항에 대해서는 천연색사진 2부씩 촬영, 정리하여 원본파일과 함께 제출하여야 한다.

(5) 공무행정서류

가. 착공서류, 공사일지, 현황보고, 기성검사원 및 준공검사원, 변경승인요청, 시공확인 및 점검서류, 검사 및 자재 관리서류, 하도급 관련서류, 안전관리 서류 등 제반서류를 작성 제출한다.

(6) 공사시공에 필요한 관계기관 등과의 협의 또는 인・허가 등의 수속은 수급인이 발주자의 협조를 받아 신속하게 처리한다. 인・허가에 필요한 제비용은 수급인이 부담한다.

(7) 준공서류

가. 준공사진과 공사기록사진은 준공시 검사원과 함께 제출한다.

나. 준공도는 원래의 설계도에서 변경된 부분을 구별하여 표기하며 준공검사원과 함께 제출한다.

1.2.3     자재관리

(1) 수급인은 본 공사를 위하여 투입될 공사용 주요자재의 견본을 미리 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 하며, 재료가 현장에 반입되어 감독자의 검사를 받아서 합격한 재료라도 사용할 때 감독원이 변질 또는 불량품으로 인정할 때 이를 사용하여서는 안된다.

(2) 자재중 필요에 따라 감독자가 자재시험을 요구한 때는 수급인 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적경과를 제출하여야 하며, 감독자가 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

(3) 현장에 반입된 자재중 도난 또는 화재 및 기타로 인하여 유실, 변질된 재료는 수급인 부담으로 즉시 보상하며, 대체품의 품질은 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(4) 공사현장에 반입된 검수자재는 수급인이 임의로 공사현장에 반출하여서는 안된다.

1.2.4     품질관리

(1) 수급인은 시공목적물 및 공사용 자재의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다. 단, 이에 소요되는 경비는 수급인 부담으로 한다.

(2) 수급인은 시공중의 시험과 시운전은 감독관의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

(3) 주요공정의 품질확보를 위하여 수급인은 시공의 품질과 규격이 설계도서 및 관련규정에 부합되도록 시공오차 측정계획을 수립 시행하여야 한다.

가. 시공오차의 측정은 공종별로 구역 및 부위에 따라 시공중 실시한다.

나. 수급인은 공사진행 단계마다 측정결과를 감독자에게 제출하여야 하며, 허용오차를 벗어나는 부위는 시정조치하고 감독자의 승인을 득한 후, 다음 공정을 진행하여야 한다.

다. 시공허용오차 기준(조경부문)

항 목	오 차 기 준	비고
1. 주요수목의 규격 (수고, 흉고, 근원직경, 수관폭)	수형양호시 당해규격의 10%이내
2. 잔디식재의 피복률(㎡)	당해규격의 4%이내

※ 시공상태가 허용오차 범위내일지라도 외관상 또는 구조적, 기능적으로 문제가 있다고 판단될시는 이를 시정하여야 한다.

1.2.5     안전・보건 및 환경관리

(1) 수급인은 산업안전보건법은 참고하여, 공사안전에 유의하여 현장을 관리하며, 안전관리계획서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직계획, 점검, 교육, 훈련등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독자의 승인을 받아야 한다.

(3) 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난예방 및 기타 풍기위생단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

(4) 공사 시공중에는 일반인의 교통수리시설 및 농작물에 피해가 없도록 조치를 강구하여야 한다.

1.2.6     가시설물

(1) 수급인은 시공전 협위를 거쳐 가시설물의 설치 및 철거계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

(2) 가시설물은 사용기간이 완료되거나 공사추진상 필요하여 감독자가 지시하는 경우에 해당시설과 기초 관련시설은 물론 폐잔재를 즉시 철거, 반출하고, 사용부지를 원상태로 복구하여야 한다.

2. 토    공

2.1       적용할 제 시험기준

(1) KSF 2306 흙의 함수량 시험방법

(2) KSF 2302 흙의 입도 시험방법

(3) KSF 2303 흙의 액성한계 시험방법

(4) KSF 2304 흙의 소성한계 시험방법

(5) KSF 2312 흙의 다짐 시험방법

(6) KSF 2320 시험실에서의 노상토 지지력비 시험방법

(7) KSF 2311 현장에서의 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법

(8) KSF 2314 흙의 일축압축 시험방법

2.2       준비공 및 배수

(1) 공사현장의 체수는 미리 배수함과 동시에 공사 시공 중에 공사현장을 양호한 상태로 유지한다.

(2) 공사현장의 죽목 기타 유해한 잡물은 공사에 앞서 모두 제거해야 한다.

2.3       절토

(1) 토사, 리핑암, 발파암의 구분

가. 토사 : 불도저가 유용하게 사용될 수 있는 정도의 흙으로 모래, 자갈 및

전석이 섞인 토질.

나. 리핑암 : 불도저(32Ton)에 정착한 하이드로릭리퍼(Hydraulic Ripper)로           작업이 가능한 암석

다. 발파암 : 절취시 발파를 하는 것이 가장 효과적인 암석

(2) 절토작업 중 예상했던 토질보다 현저한 변화가 있을 때는 감독원에게 보고하고 그 지시를 받는다. 부식토 기타의 불량재료가 생겼을 경우에도 감독원의 지시에 따라 이를 제거하여야 한다.

(3) 절토는 설계도서에 따라 정확히 해야 한다. 절토면은 설계도서에 표시된 마무리면을 초과해서는 안되며 그 마무리면은 매끈하게 한다. 낙석의 위험을 방지하기 위하여 절취 비탈면의 이완된 전석, 암괴는 모두 제거해야 한다.

(4) 절토시 용수 또는 지하수 등을 발견하던가 또는 함수 비를 조정하는 목적 때문에 예기치 않던 특별한 배수시설이 필요하게 되는 경우에는 즉시감독원에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

2.4       성토

(1) 급한 경사를 가진 지반 위에 성토를 하는 경우에는 원지반 표면에 감독원이 지시하는 층따기를 설치하여 성토와 원지반과의 밀착을 도모하고 활동을 방지해야 한다.

(2) 성토재료는 유기물 기타 유해한 잡물을 포함하지 않으며 상당한 마찰력을 가진 토사류를 사용하여야 한다.

(3) 성토재료로서 암괴, 석괴 등을 사용하고자 할 때는 감독원의 승인을 받아서 시행하여야 하며 그 공극을 잔돌부스러기 등의 재료로 채워서 안정을 기하여야 한다.

2.5       성토 시공중의 배수

(1) 성토 시공중 수급인은 항상 배수에 유의하여 성토 각층의 초면에 물이 고이지 않도록 하여야 한다.

(2) 성토 각층에는 4%이상의 횡단경사를 붙이며 특히 매일 작업종료시 또는 어떤 사정으로 작업을 중단하는 경우에는 표면을 평탄하게 마무리하여 배수가 되도록 한다.

2.6       터파기

(1) 터파기는 구조물의 축조나 시설물의 설치에 지장이 없도록 소정의 깊이와 폭으로 굴착한 다음 바닥을 고르고 감독자의 검사를 받아야 한다.

(2) 빗물이나 고인 물, 솟아나는 물, 외부로부터의 유입수 등은 적절한 방법으로 물막이하여 배수 처리하여야 한다.

(3) 수도관, 가스관, 전기배관 등이 손상되지 않도록 주의하고, 출토물이 나올 경우 작업을 중단하고 감독자에게 보고하여 그 지시에 따른다.

2.7       되메우기

(1) 양질의 토사를 사용하여 되메우기하고 충분히 다짐하되, 동결된 지반에 공하여서는 안되며, 동결된 재료를 사용하여서도 안 된다.

(2) 되메우기 및 다짐을 할 때 구조물에 손상을 주지 않도록 주의하고, 되메우기한 뒤에 침하가 예상되는 경우에는 적당히 덧쌓기를 하여야 한다.

2.8       잔토처리

(1) 산재된 소규모 개별 시설물의 잔토처리는 조성되는 대지의 형상에 큰 영향을 미치지 않는 범위 안에서 현장 안에 소운반하여 고르게 깔고, 자갈류는 특별히 규정한 경우가 아니면 부지 안에 매립한다.

(2) 잔토의 발생량이 현장 안에 깔고 고르기 곤란할 정도로 다량 발생한 경우 토는 총괄적으로 집계하여 흙쌓기재 등으로 유용하거나 장외로 반출하여야 한다.

2.9       운반로

성토 부분을 운반으로 사용하는 경우에는 지장이 없는 한 성토부분이 균일하게 다져지도록 건설기계가 성토면을 균일하게 통과하도록 주행경로를 선정하여야 한다. 또 토공 마무리 면을 운반도로로서 사용하는 경우는 미리 감독원의 승인을 받아야 한다.

2.10      다짐

(1) 성토의 다짐에 있어서는 특히 성토전체가 균일한 다짐이 되도록 주의하여야 한다. 성토 각층은 다짐종료후 반드시 감독원이 검사를 받으며 감독원의 승인을 얻어 다음 층의 시공으로 옮겨야 한다. 구조물에 인접한 부분과 같이 면적이 좁아 로울러에 의한 다짐을 못하는 장소에 있어서는 램머 및 콤팩트 기타 감독원의 승인을 얻은 다짐기계로 다져야 한다. 성토의 길 어깨 부는 충분히 다져지도록 주의하여 시공하여야 한다.

(2) 성토하고자 하는 지반이 복잡하여 규정의 포설두께로서는 다짐기계의 보통의 운행을 확보할 면적이 이어지지 않을 경우에는 제1층을 다짐기계가 운행할 수 있는 최소한 면이 얻어지는 최소의 두께까지 포설할 수 있다. 단, 제1층의 최대두께는 감독원의 승인을 받은 것으로 하며 재료는 균일하게 포설하여야 한다.

2.11      토공기계의 사용구분

백호 0.4M3을 사용한다.

3. 구 조 물 공

4.1       자재

4.1.1     몰탈

구조물에 사용되는 몰탈은 도면, 시방서 또는 감독원의 지시한 바와 동일한 것이어야 한다. 보통몰탈은 인력으로 부설하여 콘크리트의 표면처리 또는 구멍 막기 등에 사용한다. 모래는 콘크리트의 배합에 사용하는 것과 동일한 종류의 세골재이어야 하나 감독원이 채가름이 필요하다고 인정하는 특정의 경우에는 눈금이 적은 채로서 채가름을 하여야한다.

4.1.2     거푸집

(1) 일반사항

가. 설계에 표시된 소정위치에 정확히 거푸집을 유지하기 위한 적당한 방법을 마련하여야 한다.

나. 거푸집은 쉽게 제거할 수 있는 방법으로 설치하여야 하며 거푸집의 판자 이음을 수평 또는 수직이 되도록 하여야 하며 실질적이어야 한다.

다. 설치한 모든 거푸집은 콘크리트를 타설하기 전에 감독원의 검사를 받아야 한다.

(2) 거푸집

가. 거푸집은 합판, 압축판재, 목재 거푸집 면을 다듬은 각재 또는 볼트와  너트가 되메움되는 철판 등으로 제작하여야 한다.

나. 거푸집에 사용되는 재료는 완공된 구조물의 강도나 외관에 영향을 끼치 지 않는 품질이어야 한다. 재 사용된 거푸집은 깨끗이 청소하여야 한다.

(3) 거푸집 조립

거푸집은 거푸집 묶음 채로 조립하여야 한다. 또한 필요한 경우에는 거푸집의 청소, 검사 및 콘크리트 치기에 편리하도록 한다.

(4) 거푸집 제거

가. 공사감독원의 사전 승인 없이 거푸집 또는 지주를 제거하지 못한다.

나. 거푸집은 콘크리트 시공에 따르는 압력 및 콘크리트의 자중을 지보할 수 있는 충분한 강도를 얻을 시에만 제거 할 수 있다.

다. 거푸집을 떼어 낸 직후 그 구조물에 재하할 경우에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

4.1.3     레디믹스트 콘크리트

(1) 레디믹스트 콘크리트를 사용할 경우에는 원칙적으로  KSF 4009에 따라야 한다.

(2) 받아들이기

가. 콘크리트 치기를 원활하게 하기 위해서는 콘크리트 치기에 앞서 납품일시, 콘크리트의 종류, 수량, 배출장소, 납품속도 등을 생산자와 충분히 협의해 두어야 한다.

나. 콘크리트 치기 중에 생산자와 긴밀하게 연락을 취하여 콘크리트 치기가 중단되는 일이 없도록 해야한다.

4.2       시공

4.2.1     콘크리트 치기 및 운반

(1) 콘크리트는 레디믹스트 콘크리트를 원칙으로 하며 소량이거나 단독으로 적은 구조물로서 중요하지 않은 공사에서 감독원의 승인을 얻은 경우에 한하여 삽비비기를 할 수 있다.

(2) 콘크리트 치기

가. 콘크리트 치기를 시작하기 전에 철근, 거푸집, 기타 배치에 대하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 콘크리트 치기 전에 칠 장소에 잡물을 제거하고 콘크리트가 동결할 우려가 있는 경우 이외에는 거푸집을 물로 충분히 적셔야 한다.

다. 콘크리트 치기 작업에 있어서 철근이 배치를 흩트리지 않도록 주의하여야 한다.

라. 1작업 구획내의 콘크리트는 이를 완료할 때까지 연속하여 쳐야 한다.

마. 콘크리트를 치는 도중에 표면에 떠오른 물은 적당한 방법으로 제거한 후 다음 콘크리트를 쳐야한다.

바. 콘크리트는 그 표면이 한 구획 내에서는 거의 수평이 되도록 치는 것을 원칙으로 한다.

(3) 콘크리트 운반

가. 손수레 등을 사용할 때는 콘크리트 운반도중 재료의 분리가 일어나지 않도록 평탄한 운반로를 만들어야 한다.

4.2.2     다지기 및 양생

(1) 다지기

가. 콘크리트의 다지기에는 내부 진동기를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 콘크리트 치기가 끝나는 직후에는 충분히 다져지고 콘크리트가 철근의 주위 및 거푸집의 구석구석에 채워지도록 하여야 한다.

(2) 양  생

가. 콘크리트를 친 후 저온건조 및 급격한 온도의 변화 등에 대한 유해한 영향을 받는 일이 없도록 충분히 양생하여야 한다.

나. 콘크리트를 친 후 경화가 시작할 때까지 일광의 직사, 바람, 소나기 등을 받지 않도록 보호하여야 한다.

다. 콘크리트의 노출면은 가마니, 마포, 모래 등을 적셔서 덮든지 살수하여 보통포틀랜트 시멘트의 경우 적어도 5일간은 항상 습윤상태로 보호하여야한다.

4.2.3     시공관리 시험

(1) 재료 및 콘크리트의 시료는 재료의 관리, 혼합, 반죽 질기 등의 적합성을 판정하기 위해서 채취한다.

(2) 수급인은 “가” 항의 채취 및 강도시험을 하기 위한 노력 및 재료를 제공하여야 한다.

(3) 시료의 채취 및 시험은 감독원의 지시에 따른다.

(4) 강도시험을 위한 공시체 : 강도시험에 의한 콘크리트의 관리는 일반의 경우 공시 체의 재령 28일에서의 강도시험에 의하고 공시 체는 수중양생 하는 것을 원칙으로 한다. 압축강도 시험에 쓰이는 공시 체는 일반의 경우 동일배치에서 채취한 3개이상의 공시 체로 하며 그 평균치를 시험성과로 한다.

5.  포 장 공 사

5.1       자연석판석포장

(1) 원지반다짐 및 기초콘크리트 치기

가. 원지반을 다진 뒤 그 위에 콘크리트포장에 준하여 콘크리트를 치고 양생한다.

나. 팽창줄눈은 육송판재를 사용하며, 지반이 연약한 곳에는 용접철망으로 보강한다.

(2) 바탕만들기

가. 콘크리트 표면에 있는 쓰레기나 오물 또는 부스러기 등을 제거하고, 콘크리트면을 물로 적셔 두되, 표면에 물이 고여 있을 경우 바탕만들기 1시간 전까지 이를 제거하여야 한다.

나. 시멘트와 밀실하지 않은 습윤상태의 모래를 1:3의 비율로 혼합한 모르타르로 두께30mm의 바탕을 만든다. 판석깔기의 경우 바탕의 고름모르타르가 돌 두께 이상이 되지 않으면 부착이 나빠지므로 주의한다.

(3) 판석깔기

가. 바탕면으로서의 고름모르타르위에 붙임모르타르를 펴고 기준틀에 따라 판석을 깔아나간다. 이때 판석 뒷면에 묻어 있는 석분을 완전히 제거하여 부착성을 높이도록 한다.

나. 망치를 사용하여 모르타르가 잘 밀착되도록 판석을 두들겨 수평으로 깔되, 표면의 손상을 방지하기 위하여 나무토막을 깔고 두들기거나 고무망치를 사용하여야 한다.

다. 판석의 위치 및 높이의 조정은 하나 하나의 판석을 깐 뒤에 하여야 하며, 여러 판석을 한꺼번에 조정해서는 안된다.

라. 붙임모르타르를 빈틈없이 채워 넣은 뒤에 돌 표면으로부터 1~2mm 낮게 마무리 한다.

6. 수 목 제 거

6.1       수목제거

6.1.1     적용범위

(1) 요약 : 이 절은 당해 공사구역안의 공사 시행에 방해가 되는 수목, 관목, 잡풀, 기타 장애물 제거에 관하여 적용한다.

(2) 이 절은 모든 공사계약 조건, 총칙, 도면 등 모든 설계서의 내용을 따라야 한다.

6.1.2     시공일반

(1) 수급인은 공사에 장애가 되는 수목 등의 제거는 뿌리까지 제거하여야 한다.

(2) 당해 공사에 유해하다고 판단되는 관목이나 잡풀 등에 대하여도 완전히 제거하여야 한다.

(3) 수목 등의 잔재는 감독관이 승인하는 장소와 시간에 한하여 소각할 수 있다. 소각은 재료가 완전히 타거나 소멸할 때까지 소각하여야 한다.

6.1.3     되메우기

(1) 뿌리제거 작업으로 발생된 웅덩이는 추후 굴착 또는 토공사 계획이 있는 경우를 제외하고 적합한 토질로 되메우기하여야 한다.

(2) 되메우기는 양질의 토사로 15cm이하의 수평층으로 깔고 인접 지반과 동일한 건조밀도가 되도록 충분히 다져야 한다.

6.2.4     기존 수목의 보호

(1) 당해 현장에 그대로 남겨두도록 명시된 수목이나 유용하여야 할 수목은 성장에 지장이 없도록 보호하여야 한다.

(2) 보호해야 할 수목은 불필요한 절단, 뿌리의 절단과 벗겨짐, 껍질의 벗겨짐과 흠집, 자재의 야적이나 과다한 굴착으로 인한 수목의 피해, 과다한 보행과 차량통행 및 주차로부터 보호되도록 해야 한다.

(3) 수급인은 공사중 보호해야 할 수목을 보호할 수 있는 임시 울타리를 설치하여야 한다.

(4) 감독관이 필요하다고 지시하는 경우에는 공사중에 수목과 식물의 성장에 필요한 수분을 공급하여야 한다.

(5) 보호해야할 수목의 가상 외측선내의 뿌리제거는 수작업으로 시행하여야 한다.

(6) 공사중 잘려진 뿌리의 직경이 2cm 이상일 때에는 절단면을 수목용 역청페인트나 상처 유압제 등을 칠하거나 손상된 식물조직에 사용될 수 있는 기타 재료를 발라 보호하여야 한다.

(7) 다른 작업 등으로 외부로 노출된 뿌리는 젖은 거적으로 덮어 뿌리의 수분이 마르지 않도록 임시로 덮거나 가능한 한 신속히 흙으로 덮어둔다.

(8) 보호하도록 지정된 수목과 식물이 손상된 경우에는 감독관이 승인한 방법으로 치료하거나 동일 수종&규격으로 교체하여야 한다.

7. 식      재

7.1       일반사항

7.1.1     식물재료

(1) 식물재료의 명칭은 우리말 관용명을 사용하되 필요한 경우 학명을 병기하여 사용한다.

(2) 지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

(3) 병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

(4) 농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기(포트, 콘테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

(5) 부득이 자연산굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량하며, 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 감독관의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

(6) 수종 및 성상에 따라 검사하며 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같다.

가. 수고는 근원에서 수관정상부까지의 수직거리를 말하며 도장지는 제외한다.

나. 흉고직경은 근원으로부터 1.2m 높이의 수간의 직경을 말하며 쌍간 이상일 경우에는 각 수간의 흉고직경의 합의 70%가 당해수목의 최대흉고직경보다 클때에는 이를 채택하며, 작을 때는 최대흉고직경을 채택한다.

다. 타원형수관은 최대층의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 나눈 것을 수관폭으로 한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관폭과 수관길이로 표시한다.

라. 수관고는 역지끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

마. 지하고는 지표면에서 역지끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

바. 근원직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 흉고 이하에서 분지하는 성질을 가진 교목성 수종, 만경목, 어린 묘목 등에 적용하며 지표면(또는 최초발근지점) 줄기의 굵기를 말한다.

사. 수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대 길이를 수관길이로 한다.

(7) 수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

가. 교목성

수고(m) x 수관폭(m)

수고(m) x 흉고직경(㎝)

수고(m) x 근원직경(㎝)

나. 관목성

수고(m) x 수관폭(m)

수고(m) x 근원직경(㎝)

수고(m) x 수관길이(㎝)

수고(m) x 가지의 수

다. 묘목

간장(㎝) x 근원직경(㎝) x 근장(㎝)

라. 만경목

수고(m) x 흉고직경(㎝)

수고(m) x 근원직경(㎝)

7.1.2     식재시기 및 검사

(1) 식재의 시기는 수목의 활착이 어려운 하절기(7월, 8월)나 동절기(1월, 2월)는 피하여야 한다. 다만, 부득이하여 부적기에 식재할 경우에는 이에 따른 보호등 특별한 조치를 한다.

(2) 검사는 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반, 포장 등의 취급이 나쁘거나 굴취후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만, 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

(3) 검사시 수목규격의 허용차는 수종별로 -5%～-10%사이에서 여건(수형, 수령, 전국분포도, 희소성 등)에 따라 감독관의 재량으로 정한다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽 등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 감독관이 승인한 경우에는 사용할 수 있다.

7.1.3     고사식물의 하자보수

(1) 수관부 가지의 2/3이상 고사하는 경우 고사목으로 판정한다.

(2) 지급품을 식재하는 경우 발주자와 도급자가 별도 합의하지 않는 한 아래기준에 따른다.

고사기준율 (수종별, 규격별, 수량대비)	보 수 의 무
10%미만	전량 하자보수 면제
10%이상～20%미만	10%이상 분량만을 지급품으로 보수
20%이상	10%～20% 분량만을 지급품으로 보수 20%이상의 분량은 도급자가 동일규격이상 수목으로 보수

7.2       수목의 굴취

(1) 수고 4.5m이상의 수목은 감독관과 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수한다.

(2) 설계서에 별도의 지시가 없음에도 표준규격을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 감독관에게 승인 받아야 한다.

(3) 뿌리분은 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬는다.

(4) 뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부처리한다.

(5) 뿌리분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

(6) 지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제제 등의 약품을 처리하여 증산억제 및 운반에 도움이 되도록 한다.

(7) 굴취구덩이는 굴취후 즉시 산토로 매워 지형과 일치되도록 정리한다. 땅다지기와 높이, 방법에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

7.3       수목의 운반

(1) 운반시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

(2) 운반중 회복불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종동품으로 보상하고, 경미한 가지부러짐 등에 대해서는 감독관의 지시에 따라 조치한다.

(3) 운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

(4) 운반중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

가. 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

나. 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

다. 지조는 간편하게 결박한다.

라. 이중적재를 금한다.

마. 비포장도로로 운반할 때는 뿌리분에 충격을 주지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

바. 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

사. 수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

(5) 차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

7.4       수목의 가식

(1) 가식장소는 특별시방서에 정하는 바가 없을 때에는 사질양토로서 배수가 잘 되는 곳으로 하여야 하며 배수가 불량할 때에는 배수시설을 한다.

(2) 가식수목간에 원활한 통풍을 위하여 충분한 식재공간을 확보한다.

(3) 가식수목의 뿌리분은 충분히 복토하여 분이 공기중에 노출되지 않도록 한다.

(4) 가식 후에는 뿌리분 주변의 공기가 완전히 방출되도록 충분히 관수한다.

(5) 가식장의 외주부 수목은 가지주 혹은 연식지주를 설치하여 수목이 바람 등에 흔들리지 않도록 한다.

7.5       수목의 식재

7.5.1     식재구덩이 굴착

(1) 식재구덩이의 위치는 설계서의 식재위치를 원칙으로 한다. 단, 다음의 경우에는 감독관과 협의하여 그 위치를 다소 조정할 수 있다.

가. 암반, 구조물, 매설물 등과 같은 지장물로 인하여 굴착이 불가능한 경우

나. 지하수 등으로 인하여 식재후 생육이 불가능하다고 판단되는 경우

다. 배식미를 위하여 바람직하다고 판단되는 경우

(2) 식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

(3) 식재구덩이는 굴착후 감독관의 검사를 받아 식재 및 객토한다.

7.5.2     객토

(1) 식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움흙은 전량 객토한다. 토질은 부식질이 풍부하고 식물의 생육을 저해하는 물질을 포함하지 않은 사질양토를 표준으로 한다.

(2) 객토용 흙은 과적재되지 않도록 납입장소에서 차에 적재된 채로 검수받는다.

7.5.3     식재

(1) 수목의 굴취, 운반, 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 받아 가식 또는 보양조치하였다가 식재한다.

(2) 기비는 완숙된 유기질비료를 식재구덩이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울때에도 유기질비료를 혼합하여 넣는다. 시비량은 설계서 및 특별시방서에 따른다.

(3) 식재는 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 현장에 따라 보기좋게 식재구덩이의 중심에 수직으로 식재한다. 이때 분의 흙이 무너지지 않도록 주의한다.

(4) 식재시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다.

(5) 식재시 수목이 묻히는 근원부위는 굴취 전에 묻혔던 부위에 일치시키고 식재방향은 원래의 생육방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다. 다만 경관, 기능 등을 고려하여 적의 조정하여 식재할 수 있다.

(6) 식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

(7) 수목의 뿌리분을 식재구덩이에 넣어 방향을 정하여 나무를 앉힌다. 잘게 부순 양토질 흙을 뿌리분 높이의 1/2정도 넣은 후, 수형을 살펴 수목의 방향을 재조정하고, 다시 흙을 깊이의 3/4정도까지 추가해 넣은 후 잘 정돈시킨다.

(8) 수목앉히기가 끝나면 물을 식재구덩이에 충분히 넣고 각목이나 삽으로 저어 흙이 뿌리분에 완전히 밀착되고 흙속의 기포가 제거되도록 한다.

(9) 물조임이 끝나고 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

(10) 가로수 식재의 마감면은 보도연석면 보다 3㎝이하로 끝마무리한다.

7.5.4     지주목 세우기

(1) 지주용 목재는 내구성이 강한 것이나 방부처리한 것으로 한다.

(2) 지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지한다.

(3) 식재지역에 지반침하가 우려되는 경우에는 침하후 지주목이 유동하지 않도록 조치한다.

7.5.5     관수

(1) 식재후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

(2) 여름의 관수는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대는 가능한 한 피한다. 또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하며 혹한기는 피하도록 한다.

7.5.6     모양잡기

(1) 수목식재후 수형을 정리하고 바람직한 성장을 유도하기 위하여 정지・전정한다. 정지・전정은 위에서부터 아래로, 우측에서 좌측으로 돌아가면서 다음의 공통원칙을 지켜 시행하며 감독관의 특별한 지시가 있을 경우에는 그에 따른다.

가. 고사지나 병지는 제거한다.

나. 통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

다. 수세가 고르게 수형의 균형을 잡아준다.

라. 그 나무 고유의 수형이나 이식전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

(2) 가로수의 경우에는 보차도의 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

(3) 가지의 제거는 잔가지부터 자르고, 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여 부패를 방지한다.

(4) 생울타리, 관목을 열식한 경우에는 감독관의 지시에 따라 사진을 촬영하여 형상과 규격을 확인한 후 지시된 높이로 전정한다.

8. 수 목 이 식 공

8.1	자재

8.1.1     뿌리분 및 줄기보호재

(1) 분보호 마대

가. 거적은 가마니 중품을 사용하되, 1회에 한하여 재사용할 수 있다.

나. 녹화마대는 황마(jute)로 만든 천연섬유시트를 사용한다.

(2) 결속재료

가. 새끼는 직경 9㎜의 2등급품 이상을 사용한다.

나. 녹화끈은 황마(jute)로 만든 직경 6㎜의 천연섬유 노끈을 사용한다.

다. 고무밴드는 폐튜브를 6등분하여 사용하거나, 시판용 고무밴드를 사용한다.

라. 철선은 소사 8번선(4㎜)을 3중으로 꼬아 사용한다.

8.1.2	토양 및 토양개량제

식재지의 토양은 수목생육에 적합한 양질의 토사이어야 하며, 설계도에 명기된 유기질 비료 등의 토양개량제를 혼합하여 사용한다.

8.2	시공

8.2.1	이식적기

뿌리돌림을 포함하는 수목의 이식은 휴면기 중 날씨가 흐리고 습기가 많은 기후조건하에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

8.2.2	뿌리돌림

자연상태에서 생장한 대형목은 대부분 굵은 뿌리가 발달하여 길게 뻗어나 있으므로 이식전에 주근 가까운 곳의 적은 면적에 측근과 잔뿌리의 발달을 촉진시켜 이식한 뒤 활착률을 높여야 한다.

(1) 구덩이 파기

가. 뿌리돌림을 위한 구덩이 파기는 뿌리목 지름의 4배를 원칙으로 하며, 수종이나 토양특성에 따라 조절할 수 있다.

(2) 뿌리절단 및 처리

가. 뿌리분 크기에 맞추어 뿌리분 밖으로 돌출한 뿌리를 깨끗이 절단하고, 직경 2.5㎝ 이상의 뿌리절단부는 상처유합제를 도포하여 치료하여야 한다.

나. 뿌리를 절단할 때는 굵은 뿌리를 환상박피하여 수분의 흡수가 지속되도록 하고, 뿌리부분에 많은 잔뿌리가 발생하도록 한다.

(3) 되메우기

가. 작업할 때 파낸 흙은 되메우기 전에 불순물을 제거하고, 설계도에 명기된 배양토를 혼합하여 원상태로 메운 다음 잔뿌리 발달을 촉진하기 위하여 발근촉진제를 투여한다.

(4) 가지치기

가. 되메우기 뒤에 수관조절을 위한 솎음전지를 실시하여 필요없는 가지, 밀식된 가지를 제거하고, 나무 전체에 빛이 잘 비추어지도록 한다.

8.2.3	굴취

(1) 준비

가. 굴취작업은 사전에 뿌리부분 흙의 수분을 조절하여 분을 뜨는 데 지장이 없도록 한다.

나. 가지치기는 수관을 형성한 가지의 10~20% 정도로 하고, 아랫가지나 뿌리목 주위의 맹아는 제거한다.

다. 수관을 새끼로 묶어 굴취 또는 상ㆍ하차 및 운반에 지장이 없도록 한다.

(2) 분의 크기

가. 분의 지름은 뿌리목 지름의 4배를 원칙으로 하며, 수종별 특성에 따라 조절할 수 있으며, 뿌리돌림된 수목의 경우에는 뿌리돌림할 때의 분보다 다소 크게하여 잔뿌리가 떨어져 나가지 않도록 한다.

(3) 분뜨기

가. 분의 크기보다 약간 넓게 수직으로 파내려 가며, 분의 외부로 돌출되는굵은 뿌리는 뿌리분보다 다소 길게 톱질하여 단면을 깨끗이 다듬은 뒤에 상처유합제를 바른다.

나. 분다듬기가 끝나면 새끼나 녹화끈으로 위에서 아래로 단단히 허리감기를 한 다음 밑부분으로 경사지게 파 들어가 곧은 뿌리를 끊고 나무를 뉘여 절단된 뿌리에 상처유합제를 바르고 나서 분보호 마대로 덮고 새끼나 녹화끈으로 아래위를 단단히 막감기한다. 이때, 새끼 또는 녹화끈감기는 뿌리분 크기가 직경 36㎝ 이하는 1줄로, 36㎝ 초과 72㎝ 미만은 2줄로, 72㎝ 이상은 3줄로 하여 6㎝ 띄워가면서 감는다.

다. 뿌리목 지름이 12㎝ 이상인 이식목은 새끼나 녹화끈을 감은 위에 고무밴드를 다시 한번 단단히 감아준 다음, 비계목을 대고 50㎝ 간격으로 철선을 감아 조여서 분의 이완을 방지하여야 한다.

라. 뿌리목 지름이 12㎝ 이상인 이식목은 뿌리목 부위에서 높이 1.2m까지의 줄기에 가마니나 녹화마대로 2번 감은 다음, 뿌리목 부위에 8㎝ 띄워가면서 말목을 대고 철선으로 고정하여 이동이나 운반을 할 때 보호하여야 한다.

8.2.4	가식 및 가식장

(1) 가식

가. 가식장에서의 식재는 일반수목의 식재에 준하여 식재하되, 수목간 거리를 충분히 유지하여 원활한 통풍이 되게 하고, 배수가 잘 되도록 한다.

(2) 가식장

가. 가식장의 토양은 불순물이 포함되지 않은 양질의 토사이어야 한다.

나. 가식장에는 폭 60㎝, 깊이 20㎝ 내외의 배수로를 10m 간격으로 설치하며, 폭 3m 이상의 관리용 도로를 격자형으로 개설하여야 한다.

8.2.5	식재

이식수목의 식재는 수목식재에 따른다.

8.2.6	부패부 수간처리

(1) 부패부 제거

가. 부후균이 침입하여 부패된 조직은 건전한 부분이 노출될 때까지 완전히 제거한다.

(2) 살균ㆍ살충 처리

부패부 제거부분과 조직이 트거나 쪼개진 곳 등을 살균ㆍ살충처리한다.

(3) 방부 및 방수처리

가. 살균ㆍ살충처리한 다음 일정 시간이 경과한 뒤에 방부제를 처리하여 부후균이 재전염되지 않도록 조직내에 방부제로 도포하고, 외부로부터 부후균이나 해충 또는 빗물이나 습기가 침입하지 못하도록 방수처리하여야 한다.

9. 시 설 물 공

9.1      일반사항

(1) 시설물은 기능성과 미관성을 고려하여 설계해야 한다.

(2) 설계자는 시설물이 설치되는 장소의 환경과 부합되는 기능과 미관을 갖춘 시설을 설계해야 한다.

(3) 기성제품의 경우 제품의 재질, 모양, 치수, 색채, 마무리 정도, 구조, 기능 등에 대하여 설치 전에 감독관의 승인을 받는다.

(4) 공사용 자재중 한국산업규격표시품이 있는 경우 우선적으로 사용해야 하며 주요자재의 견본 및 시험재료에 대하여 견본품을 준공시까지 비치해야 한다.

(5) 감독관의 요구가 있는 경우에는 시공상세도를 작성, 제출해야 한다.

(6) 건설기술관리법의 품질시험 및 검사대상이 되는 시설물공사는 규정상에 명시된 품질시험 및 검사에 대한 자료를 제출하고 기록을 유지해야 한다.

9.2      조적플랜트

(1) 식재수목의 최소생육토심을 확보한다.

(2) 지하에 쓰레기나 콘크리트 등의 이물질이 없도록 하고, 수분의 이동이 용이한 토양으로 객토한다.

(3) 플랜터의 토양은 플랜터의 최상부보다 낮게 하여 관수나 강우시에 플랜터내의 토양이 외부로 흘러나오지 않도록 한다.

9.3      식생매트

9.3.1    개요 및 적용범위

(1) 개요

이 시방은 공원, 하천변, 등산로 등에서 친환경적 공간을 조성하고자 하는 공사 중, 연약지반으로 인해 콘크리트, 블록, 마사토포장, 황토포장등 기존의 포장재로 보도를 조성하기 힘든 공간의 포장공사에 사용되어 지는 식생매트에 관한 것이다.

(2) 적용범위

가. 공원내 산책로

나. 올레길, 둘레길의 보행로

다. 하천변 연약지반 산책로

라. 등산로 산책길

마. 기타 친환경적 보행로를 조성하고자하는 모든 보행로

9.3.2    제품의 특성

(1) 재질 및 구성

천연 코코넛 열매에서 추출한 길이 10~30cm, 직경 0.3~1mm의 코코넛 장섬유를 로프제작기계로 꼬아 직경 6~12mm가 되도록 합사하여, 길이 10cm당 10~15회 꼬임수로 꼬여 제작되는 로프를 기본로프를 제작하고 기본로프를 4가닥씩 꼬아 2차로프로 성형하여, 2차로프를 2줄로 하여 위사와 경사가 교차하게 하여 격자형으로 직조한 후 천연라텍스액을 도포함으로서 내구성을 높여서 제작된 포장용 매트이다.

(2) 특성

천연코코넛 장섬유만으로 제작되어 친환경적이며, 색상 및 질감이 수려하여, 친환경적 공간조성에 있어 조화를 이룰 수 있는 형태를 가지고 있다. 그리고 섬유질로 직조된 포장용 매트로 유연성이 높아 지형의 굴곡 등, 어떠한 상황에서도 간단한 원지반 다짐과 포설, 고정 등으로 간단하게 시공, 설치가 가능한 제품이다. 또한, 코코넛 장섬유를 여러 차례의 꼬움, 직조를 통하여 튼튼하고 견실한 구조를 가지며, 매트의 폭방향은 매트의 형상이 변하지 않도록 끝단이 끊김 없이 마무리되어 내구성이 뛰어나도록 제작되어진 친환경 포장 매트이다. 마지막 처리공정으로 천연 라텍스 원액을 도포하여 포장매트의 내구성 증진과 강한 강도 구현을 한 제품이다.

9.3.3    매트의 규격 및 성능

(1) 적용규격기준

한국의류시험연구원에서 아래의 규격으로 성능검사를 실시한다.

KS K ISO 10319:2011.C.R.E 광폭스트립법(kN/m: 인장강도 시험방법)

KS K ISO 10319:2010 (%: 인장신도 시험방법)

KS K ISO 9864:2007 중량 시험방법(g/㎡)

KS K ISO 9863-1:2010 두께 시험방법(㎜)

KS K ISO 0210-1:2008 재질시험방법

(2) 형태

가. 식생매트의 재질은 100%천연 코코넛 섬유질을 사용한 것으로 친환경적 제품 이어야 한다.

나. 식생매트 제품의 모양은 격자모양으로 좌우 반복되게 직조된 제품으로 두께는 반드시 33mm이상인 제품이어야 한다.

다. 식생매트를 고정하는 착지핀은 V자형태의 철물에 고정력을 높이기 위한 돌기가 가공되어 있어야 하며 길이는 200㎜이상의 제품을 사용함을 원칙으로 하되, 설치장소의 지면 지질을 고려하여 동등이상의 고정력을 가진 제품으로 교체시공 가능하다.

라. 식생매트 겉모양

폭 1M이며, 길이는 10M의 Roll형태의 제품이어야 한다.

(3) 치수 및 허용차

세부품명	두께(㎜)	폭(mm)	길이(M)	비 고
식생매트	35(±2mm)	1,000(±30mm)	10

(4) 기능 및 성능

가. 기능

100%코코넛 섬유질을 사용하여 시간이 지나면 토양과 고착화되어 자연스러운 표면을 형성하며 토양오염이 없고 분리 / 여과 / 배수 / 보강기능이 우수하며, 급경사나 위험지역, 침수지역이나 수해복구지역의 미끄럼 방지 역할을 하며 산책로, 올레길 등 친환경바닥재로 사용하여 맨발 산책로 설치 시 지압기능 및 훼손된 지형을 복구하는 역할을 담당한다.

나. 성능

품질성능은 아래의 기준을 충족하여야 하며, 납품 시 시험성적서를 제출하여야 한다.

항목	단위	성능치		허용범위	시험방법
재질	셀를로오스				KS K 0210-1:2008
인장강도	kN/m	경사방향	50	이상	KS K ISO 10319:2011 (C.R.E TYPE)
		위사방향	40	이상
인장신도	%	경사방향	50	이상	KS K ISO 10319:2010
		위사방향	40	이상
중량	g/㎡	4,500		이상	KS K ISO 9864:2007
두께	㎜	30		이상	KS K ISO 9863-1:2010

※ Note. 지표면의 굴곡에 따른 시공성과 내구성을 위하여 인장신도는 반드시 상기 기준을 충족시켜야 한다.

(5) 마감 및 외관

매트체로 마감하여 외관은 두루마리 형태(ROLL).

9.3.4    자재의 반입

자재의 반입은 설계도서 및 시방서에 명시 되어진 제품의 재질과 특성이 동일한 제품인지를 확인하고, 공사 감독관 또는 현장 관리자의 승인을 득한 후 반입한다. 자재의 특성이 동일하지 않을 시에는 즉시, 감독관과 현장 관리자에게 보고하고, 적합한 자재를 반입하도록 한다.

9.3.5    시공방법

(1) 시공 전 설계도면에 따라 시공 범위와 위치를 잘 확인하고, 설치될 장소에 청결을 유지할 수 있도록 한다.

(2) 시공할 포장면의 안정화를 위해서 컴펙터 및 롤러 등을 이용하여 포장면 다짐과 면고르기 작업을 진행한다.

(3) 면고르기가 끝나면, 롤형태의 식생매트를 포장면에 포설한다.

(4) 식생매트를 포설하고, 포설된 식생매트에 고정용 철핀으로 식생매트가 이탈 또는 이동되지 않도록 고정한다.

(5) 고정핀의 고정은 시작부의 끝면(너비면)에는 포장면 경사도에 따라 50~150Cm 간격으로 중간과 양끝단을 고정시켜주고 길이 방향의 양면끝단 부분에는 50cm 간격으로 고정핀을 고정시켜준다.

(6) 식생매트의 연결부분은 매트가 연결되는 양쪽 끝부분이 서로 틈이 없이 접하게 하여, 각각의 결합면(폭부분)에 50cm 간격으로 고정핀으로 고정하고 결속선을 사용하여 고정을 보강할 수 있다.

(7) 포설과 고정 설치작업이 끝이 났을 때에는 현장 뒷정리 및 청소를 한다.