	장 비 규 격 서

인동촌 스마트팜

재배시스템 제작·설치

2021.09

대구광역시 서구청

	1		일반사항

일반사항

-  -

본 규격서는 인동촌 스마트팜 재배시스템 제작 · 설치에 적용한다.

사용되는 제품은 KS인증, ISO인증, 허가를 득한 업체의 제품을 사용한다.

하지만, 식물공장 시설이 아직 표준화 및 규격화가 미흡한 상태이기에 경우에 따라 예외를

적용 할 수도 있다.

계약상대자는 본 규격서에 기술된 요구사항들을 면밀히 검토하여 사용자의 의도를 정확히 파악하고

개선을 위한 계약상대자의 의견을 적극 제시하여 궁극적으로 사용자의 의도가 온전하게 반영된

시설을 갖추고 검증하여 최종 제품의 품질을 연속적으로 보장함을 그 목적으로 한다.

본 사업에 있어서 별도 발주되는 공사 및 장비 구축 일정에 차질이 발생하지 않도록

장비 납품업체와 충분히 사전 협의를 거친 후 일정을 조정한 후 시공한다.

제작, 설치, 시운전 공정일정표에 따라 안전과 편리성을 고려하여 설치한다.

주요공정 작업에 대하여는 대구광역시 서구청 담당자 승인을 득한 후 설치하며,

실무담당자에게 시운전 및 유지보수 교육을 한다.

구축되는 모든 시설은 산업 안전들에 관한 관련 법규에 준하여 시공한다.

주요 의무사항

계약상대자는 조직적으로 체계적인 공사 진행을 위하여 공사계획표(또는 공정계획서)를

작성하여 착공 전에 대구광역시 서구청에 제출한다.

공사계획표 작성 시에는 장비 설치공정 및 실제 작업 진도와 계획을 비교 검토 할 수 있도록 한다.

계약상대자는 진행공정이 계획공정에 비해 현저히 부진(10%)하거나, 부진 할 것으로

예상되는 경우에는 그에 대한 사유와 대책을 대구광역시 서구청에 서면으로 보고한다.

계약상대자는 대구광역시 서구청이 업무 수행상 필요하다고 판단되어 요구하는 일체의

자료를 요구일로부터 최소한 7일 이내에 작성 · 제출한다.

납품 조건

수직형 스마트팜 시설 구축에 관련된 부속장비, 운영을 위한 시설 설치, 시험, 검수, 교육, 부대 설비 등

일체를 포함한다.

하자 보증기간은 계약상대자의 귀책으로 발생한 사항에 대하여 시운전 완료일로부터 1년으로 하며,

하자발생한 부분에 대하여는 수리 완료일로부터 1년을 연장하되, 최대 수리기간은 2년을

넘지 않는다.

하자 보증기간 내에 발생되는 하자는 출장수리를 원칙으로 하되, 이에 소요되는 일체의

경비는 계약 상대자가 부담한다.

계약상대자는 하자 보증기간 중 하자수리 요청서를 받으면 즉시 하자수리한다.

계약상대자의 하자수리 대응이 원활하지 않거나 늦는다고 판단될 경우, 대구광역시 서구청의

비용으로 수리한 후 발생비용을 계약상대자에게 청구 할 수 있다.

설비 검수 및 인도

설비 검수

시공자는 담당자 입회하에 다음의 시험 및 확인을 수행하고 발주자, 관공서 및 공공단체의

완성 검수를 받는다.

설비의 외관 및 정돈 상태 확인

설비기기의 작동 시험

설비기기가 설계도서에 나타내는 용량 및 성능을 갖고, 정상적으로 작동하는 것을 확인하고

주위 환경에 장애를 주지 않도록 확인한다.

물품의 최종 인도 시 제출서류 목록

전체 시스템 및 설비 및 운전사용 매뉴얼 2부(인쇄본 1부, 전자파일 1부)검수필증

설비 리스트 1부

시운전 결과보고서 1부

	2		시스템의 구성

수직 스마트팜 시스템의 구성

재배시설 파트

재배 / 육묘 시스템

재배 / 육묘 양액공급 제어시스템

재배 / 육묘 인공광 제어시스템

이산화탄소 공급시스템

유틸리티 시설 파트

전기설비

내부 건축공사

기타(부대시설 등)

시스템 구성 항목

구분	시스템명	품 명	규 격	단위	수량
1	재배 시스템 및 육묘시스템	재배대 SET	폭 700 * 길이 3,000 * 높이 1,624	SET	13
		육묘대 SET	폭 700 * 길이 3,000 * 높이 2,250	SET	2
2	재배 및 육묘 양액공급제어시스템	재배대 양액공급기	폭 1,050 * 길이 780 * 높이 740	SET	1
		육묘대 양액공급기	폭 700 * 길이 600 * 높이 600	SET	1
3	재배 및 육묘 인공광 제어시스템	재배대 인공광	LED : 1.5M	EA	208
			SMPS : DC 57~115V, 241.5W	EA	52
		육묘대 인공광	LED : 1.5M	EA	32
			SMPS : DC 57~115V, 241.5W	EA	8
4	이산화탄소 공급시스템	공급제어기	컨트럴판넬(Min.880 ~ Max.2200 ppm)	SET	1
5	저온창고		3.3㎥,유니쿨러	SET	1

순 번	품목	단위	수량
1	재배 시스템 및 육묘 시스템	SET	15

재배 시스템 및 육묘 시스템 적용 범위 및 일반 사항

재배대 일반 사항

재배대 이동 레일 구조로, 각 층 바닥부에 레일을 설치하여 재배대를 이동한다.

프레임의 중간랙 간의 연결은 단절이나 층이 발생하지 않도록 하며, 기둥과 기둥의 연결은

처짐 및 단절이 일어나지 않도록 설치한다.

각각의 프레임은 조립식 구조이며, 하중을 지지하는 구조로 완성을 한다.

재배대 프레임은 이동 레일 구조이며, 재배대의 이탈 사고를 방지하고자, 각 프레임간의

조절 공차는 ±1mm의 오차로 조정한다.

재배대 레일 바퀴는 조임간의 헐거움 및 풀림이 없는 지 확인하며, 재배대 레일 안착 후,

흔들림이 없도록 수평관계를 확인 한다.

재배시스템 및 육묘시스템 사양 리스트                                 (1SET 기준)

위 치	구 분	규 격	수 량	비 고
재배 시스템	재배대	3,000(L) X 700(W) X 1,624(H)	1 EA	1set 기준
	재배대 단수	4단 구조
	재배 프레임	30*60 AL PROFILE
	양액 공급 라인	15A, 인입 구조	1 식
	양액 배수 라인	20A, 배수 펌프 구조	1 식
	레일 이동식 구조	3“ CASTER	6 EA
육묘 시스템	육묘대	3,000(L) X 700(W) X 2,250(H)	1 EA	1set 기준
	육묘대 단수	4단 구조
	재배 프레임	30*30, AL PROFILE
	양액 공급 라인	15A, 인입 구조	1 식
	양액 배수 라인	20A, 배수 펌프 구조	1 식

재배베드 및 육묘판 적용 범위 및 일반 사항

일반 사항

재배베드는 다단식 재배시스템 프레임의 각단에 설치된다.

13 SET 기준 4,056 POTS을 식재할 수 있는 재배 시스템과 동시에 5,292 POTS을

식재할 수 있는 육묘 시스템을 설치한다.

재배 베드는 작물에 양액을 공급하는 곳으로, 양액이 누수가 되지 않지 않도록

연결부위를 실링하며, 누수 여부를 확인한다.

각 베드는 압출 성형 재질로 사용하며, 조립 부위는 패킹 및 본딩 할 수 있는 제품으로

하여, 양액의 원활한 흐름을 갖는 제품을 사용한다.

재배 베드는 공급 및 회수라인 구조로, 각 재배 베드별 밸브가 설치 되어 유량을 제어 한다.

재배베드 및 육묘판 사양 리스트                                 (1SET 기준)

위 치	구 분	규 격	수 량	비고
재배 시스템	재배베드	3,081(L) X 286.5(W) X 72(H), PVC	8 EA	1set 기준
	재배베드 커버	PVC 사출	8 SET
	재배대 POT	39POT X 2열 X 4단 (1 재배대 기준)	312 EA
	입수구 배관	PB PIPE 구조	1식
	출수구 배관	PB PIPE 구조	1식
육묘 시스템	육묘트레이	903(L) X 598(W) X 45(H), STS304	9 EA	1set 기준
	육묘커버	303(L) X 623(W) X 5(T), ACRYL	27 EA
	육묘판 POT	1단 882 POT X 3단 (육묘대 단수) (육묘단수는 4단이며, 1단은 발아대 적용 함)	2646EA
	입출수 배관	PB PIPE 구조	1식

포트(POT)

사이즈 : 상부(33 * 33), 하부(28 * 28), 높이(45MM), 두께 2MM

4각 TYPE

순 번	품목	단위	수량
2	재배 및 육묘 양액 공급 제어 시스템	SET	2

양액 및 육묘 제어 시스템 구성 및 사양

적용 사항

양액시스템은 재배용 양액시스템과 육묘용 양액시스템으로 구성된다.

재배실 내 재배시스템에서 재배되는 작물의 양액을 공급하는 장치로서, 배관, 호스,

순환 펌프, 양액 회수 순환통, 중앙공급 양액공급장치와의 배관 등이 적용된다.

펌프류 및 전자밸브 등과 연결되는 부위는 이상 유무 시 분해 및 조립이 가능한 형태이다.

각 층 및 중앙공급 양액 장치의 배관은 밸브를 설치하며, 양액 공급 및 배수는 자동 / 수동으로

단속한다.

제어반에서는 PLC외 회로 구성을 통하여 공급 및 배수를 제어한다.

일반 사항

주, 부관은 PVC 이상급을 사용하며, 연결 배관에 전자 밸브를 설치한다.

각 단으로 공급되는 양액 배관은 견고하게 체결되어야 하며, 외관상으로 파손 여부를 확인한다.

층간 양액 공급량이 같게 조절되도록 볼 밸브를 설치한다.

양액 급수는 각 재배대 베드 상부에서 급수하는 방식으로 하며, 각 재배대 별 위치 지점마다

양액 공급라인을 설치한다.

재순환 시설

배액탱크에는 자동 수위 조절 장치를 부착한 펌프를 사용하며, 상시 가동한다.

공급된 배관의 펌프에는 이물질을 걸러내기 위한 필터가 설치된다.

여과기의 처리 용량은 양액공급 장치 펌프와 동일 용량으로 하며, 유지관리가 용이한

장소에 부착한다.

필요에 따라 정수된 물을 저장 할 수 있는 저장탱크를 사용하며, 양액공급 장치와 연결한다.

모든 양액 저장탱크에는 수위를 계측 할 수 있도록 수위센서를 설치한다.

바닥저수조 구조

각 재배베드에서 배출된 양액은 2층 재배실 바닥에 매립된 바닥 저수조에 흘러 들어가며,

펌프를 이용하여 순환 회수되어 양액이 다시 각 재배베드로 공급된다.

저수조 바닥 구조는 내부 청소를 할 수 있는 상부 덮개 구조이며, 외부 충격에 충분히 견디는 강도로 한다.

양액의 누수가 없는 용접 구조 형태이며, 부식이 없는 STS304 재질로 한다.

양액 및 육묘 제어 시스템 사양 리스트                                (1SET 기준)

위 치	구 분	규 격	수 량	비 고
재배대 양액 시스템	프레임 SIZE	600(W) X 700(L) X 600(H), AL-Profile(3030)	1 식
	혼합탱크	150L, PVC
	컨트롤러	10“, 스크린 터치 방식
		PLC, 자체 개발 SW
	양액 공급 펌프	220V/ 380V 60HZ
		온양정:30M. 최대 양수량 28,800L/Min.
		입출구경: 40A
	양액 공급통	양액 A, B, 산 총 3ea
		200L(양액 A & B), 100L(산)
	EC, PH 센서 측정 범위	EC: 0~5mS/cm
		200L(양액 A & B), 100L(산)
	벨브	레벨 콘트롤 벨브(원수 유량 조절용 벨브)
		릴리프 벨브
		솔레노이드 벨브 (양액 조절용)
육묘대 양액 시스템	프레임 SIZE	600(W) X 700(L) X 600(H) AL-Profile(3030)	1 식
	양액 컨트롤러 측정 사양	pH: 0.0 ~ 14.0
		EC: 0~5dS/m,
	EC 자동온도 보정계수	5 ~ 40℃(β=2%/℃)
	전기 사양	220V AC ± 5V
		1KW이하
	EC, PH 센서 측정 범위	EC: 0~5mS/cm, pH: 0.0 ~ 14.0
	PH: 1~14
바닥 저수조	프레임 SIZE	900(W) X 6000(L) X 250(H), SUS304	1 식
	용량	1,350L

순 번	품목	단위	수량
3	재배 및 육묘 인공광 제어 시스템	식	1

인공광 적용 범위 및 일반 사항

적용 사항

인공광 조명은 다단식 재배시스템의 프레임에 부착하여 설치한다.

인공광 조명은 SMPS에 내장된 조정 나사로 광량을 조절할 수 있다.

인공광 조명은 시스템은 설치 및 유지보수가 간편하며, 각 단 별 연결 구조로 조립 된다.

각 베드의 인공광 조명 시스템은 작물 생육단계에 적합하도록 명기 / 암기가 제어 되며,

식물공장 내부의 특수한 환경을 고려하여 제작된다.

인공광 조명은 수명단축, 조명 효율의 저하를 방지하여, 식물 생육에 고온장해를 입지

않도록 방열판의 온도를 최소화한다.

인공광 조명은 원격으로 핸드폰에 내장된 팜시스템앱을 통해 자동. 수동 ON/OFF 기능이 있다.

인공광 제어 시스템 사양 리스트

위치	구분	규격	수량	비고
재배 시스템	파장	660nm±10nm(화이트), 색온도 5700K, 광효율 170lm/W 이상(레드)	208EA
	전력	40W
	SIZE	1500(L) X 31(W) X 19(H)
	SMPS	DC 57~115V, 241.5W	52EA
육묘 시스템	파장	660nm±10nm(화이트), 색온도 5700K, 광효율 170lm/W 이상(레드)	32 EA
	전력	40W
	SIZE	1000(L) X 31(W) X 19(H)
	SMPS	DC 57~115V, 241.5W	8 EA

순 번	품목	단위	수량
4	이산화탄소 공급시스템	SET	1

이산화탄소 공급시스템 일반 사항

적용 사항

CO2를 공급하기 위함이며, 재배실 내부에 최소 1개소 이상의 센서를 설치하고, 공급 라인은

냉난방 공조시스템의 토출공기에 연결하여 공급한다.

공급은 센서에 의해 제어되고, Min.800~ Max.2000 ppm 정도로 한다.

이산화탄소 공급시스템 사양 리스트

위 치	구 분	규 격	수 량	비 고
CO2 공급장치	구성 요소	레귤레이터	1식
		솔레노이드 밸브
		실린더 거치대(40L)
		챔버
		컨트롤판넬

저온저장고 일반 사항

적용 사항

수확한 채소를 신선하게 보관하여 농산물의 보존기간을 늘려 상품성을 좋게 하기 위하여 설치하며, 설치 장소는 1층 입구 계단 안쪽으로 한다.

볼밸브가 부착되어 물의 방수차단이 용이하게 설계 및 제작되어야 한다.

저온저장고 사양 리스트

위 치	구 분	규 격	수 량	비 고
저온창고		규격; 1,500(L)*2,000(D)*2,300(H), 두께 100mm	1식
		면적; 3.0㎡
		실내기 & 실외기; 각 1HP, 컨트롤판넬 부착