	시 방 서

인동촌 스마트팜

재배시스템 제작설치

2021. 09.

대구광역시 서구청

			- -
	1		일반 사항

사 업 개 요

사 업 명 : 인동촌 스마트팜 재배시스템 제작설치

사업 목적

건물 내에 모종 및 작물을 생산하기 위하여 재배 및 육묘시스템, 양액 공급 제어시스템,

인공광 조명시스템, 이산화탄소 공급시스템 등을 탑재한 수직형 스마트팜 시스템을 구축

하기 위함.

주 공사 내역

Semi-NFT의 양액공급방식을 토대로 하고 경제성 있는 수직 스마트 농장을 구현하기

위한 재배시스템을 설치

인간공학적 설계를 통한 작업의 효율과 안전도를 고려하여 수직스마트팜 시스템 설치

모종 공급용 육묘시스템, 양액 공급 및 제어시스템, LED 인공광 시스템, 생육 환경

시스템을 설치

2개층의 재배실 내(높이: 2.8m, 면적 113㎡)에 총 재배포트는 4,056POTS를 식재 할 수 있는 이동가능한(Mobile) 재배시스템과, 5,292POTS를 육묘 할 수 있는 육묘시스템을 설치

재배대를 원활하게 이동해 가며 사용하기 위하여 각 층에 양액 공급/배수시설을 설치하여야 하며 집수되어진 양액을 하층으로 모이게 한 후 이를 각층의 재배대로 공급할 수 있는 바닥형 양액 저수시스템 및 제어시스템 설치

독립된 발아대, 육묘대와 육묘 양액공급 및 제어시스템 설치

재식거리 15cm 이상의 재배베드와 커버이어야 하며 재배커버는 절단되어 있지 않은 일체형이어야 한다.

모종 및 재배 작물에 적합한 적정 세기 및 파장, 그리고 조명시간을 제어할 수 있는

LED 조명 시스템을 설치

지역 및 기후 조건 등에 영향을 받지 않는 작물 생산을 위하여 온·습도를  유지하고 작물 재배에 적합한 환경 조건을 충족시키는 수직 스마트농장의 설치

설치 장소 :　대구광역시 서구 비산동 2212외 1필지

납품설치 기간 :　착공일로부터 45일

보험 증권 및 기타 서류 제출

계약이행 보증보험 증권

하자이행 보증보험 증권

설치 중 발생한 폐기물 처리 영수증

	2		설치 절차 및 주의 사항

본 시방서는 재배 밑 유틸리티 시설의 제작 · 구매 · 설치에 필요한 기자재의 제작 · 구입 · 운반 · 설치

및 시운전 등에 적용하며, 이에 기재되지 아니한 사항은 전기 · 통신 관계법규, 전기 설비기술

기준령 및 기타 관련규정을 적용한다

감독원

본 시방서에서 감독원이라 함은 감독의 임무를 부여받은 자를 말한다.

현장대리인에 대한 지시사항 및 검사 등 중요사항은 문서로 함을 원칙으로 한다.

현장대리인 및 현장요원

현장에는 일정한 자격을 갖춘 자를 기자재 설치 시 상주시켜야 하며 설치, 시험, 교육을

전담 할 수 있어야 한다.

현장요원은 감독원의 지시에 따라 현장관리 및 설치책임을 담당하게 한다.

이 의

설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 불명확한 사항이 있을 경우에는 감독관의 지시에

의거 시공하며 착공 후 수량의 누락 부분도 도급자 부담으로 시공하고 일체의 이의를

제기하지 않는다.

중요한 사항에 대하여는 감독원과 현장대리인과 협의 조정하되 이견이 조정되지 않을 시는

감독원의 지시에 따라 도급자의 계약금액 변경 없이 이를 시행한다.

경미한 변경

현장 위치 및 공법상의 사소한 변경과 이에 수반되는 약간의 수량 증가 등의 경미한 사항은

감독원의 지시에 따라 도급자의 계약금액 변경 없이 이를 시행한다.

공정계획서

공정계획서를 착공 전에 현장을 확인하여 공정 및 제반 사항이 타 공정과 차질이 없도록 작성, 제출한다.

제작도 및 설치도

시공 상 필요한 기기의 제작도, 설치도는 사전에 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 설치한다.

기기 및 재료

기기 및 재료(이하 “기자재”)는 모두 신품으로 한다.

기자재에 사용되는 부품은 한국공업규격품(이하“KS품”)을 사용하고, KS품이 없는 기자재는

KS규격과 동등 이상의 부분품(“전”자 대상품은 “전”자로 함)을 사용한다.

검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 공종 별로 정리 보관하고 불합격된 것은

즉시 장외 반출하며 부족분은 합격품으로 보충, 정리 보관한다.

검사

기자재 제작과정 중 주요공정에 이르렀을 때 미리 감독관의 중간 검수를 받아 합격 후

다음 공정으로 진행되며, 설치 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 입회하에

사진촬영과 아울러 설치한다.

설치되는 부분 중 은폐되는 부분은 천연색 사진을 비치하여 수시 열람`할 수 있게한다.

재해방지

설치 중에 발생되는 모든 사고는 도급자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여

도급자는 고용인에게 필요한 모든 교육 또는 지시를 작업 전에 시달하여 주의를 환기 시킨다.

설치 중에 기기에 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해방지에

만전을 기하며, 최종 인수인계서를 작성하기 전에 도난, 훼손이 되었을 때는 계약자가

책임을 진다.

피해대책

설치 작업 중에 피해가 발생하였을 때는 응급조치를 취함과 동시에 도급자 부담 및 책임하에  최단시일 내에 복구 처리한다.

현장관리

관리는 관계법규에 따라 안전하게 하되 특히 다음 사항에 주의한다.

종사원의 현장 출입 감시

화재 및 도난 위험물 취급주의

자재 관리 철저로 현장 내외 청소 및 정리

성능보존 책임

도급자는 사용자의 고의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 준공일로부터 2년

동안 발생하는 하자에 대한 책임을 진다.

종말 청소 및 원상복구

종말청소 : 설치 완료 시에는 현장 내 · 외의 정돈 및 청소를 완전히 한다.

원상복구 : 설치 중 손상된 부분을 원상복구한다.

기간

설치 기한은 착공일로부터 30일로 하며 공사기간을 엄수하여야 한다.

단, 설치현장 공정일정표에 준해 설치토록 하고, 현장 사정으로 인해 설치 기간의 변동이 발생

할 경우 설치기한을 조절 할 수가 있으며, 시스템 또는 시설을 시 운전하여 기능이 완벽하게

발휘할 때 설치 완료된 것으로 한다.

기타 사항

도급자는 설계도서에 표시되지 않은 사항이 있을 경우 기자재를 도급자 부담으로 완벽한

기능을 발휘할 수 있도록 조치한다.

도급자는 시설물의 운용 교육 및 인수인계는 기자재가 기능을 완벽하게 발휘할 때

인수인계 한다.

모든 기자재 설치는 전기 통신 관계법규 및 기재 관련규정에 의거하여 설치한다.

	3		납품 및 인수에 관한 사항

납품장소

납품장소 : 대구광역시 서구 비산동 2212외(감독관 지정장소)

설치 재배대/육묘대 : 재배대 13대(2층 6대, 3층 7대), 육묘대(3층 2대)

하기의 도면에 준한 스마트팜 재배시스템 제작설치(재배시설, 유틸리티 시설 등, 자세한 내용은 “시스템 구성표”를 참조)

2,3층 재배실 안에 재배대 13Sets (4,056Pots)의 식재 능력을 갖춘 재배시설과 5,292Pots의 육묘 시설을 탑재 함.

재배실의 실내온도는 21±2℃ DB, 습도 60±10% RH, 광량 120~320μmol/㎡ · s를 충족 함.

재배과정 중 증산작용을 극대화 시키기 위한 이동식 공기 공급 및 제어장치를 장착 함.

재배 및 농장운영을 제어 할 수 있는 시스템을 포함함.

설비 검수 및 인도

설비 검수

시공자는 담당자 입회하에 다음의 시험 및 확인을 수행하고 발주자, 관공서 및 공공단체의

완성 검수를 받는다.

설비의 외관 및 정돈 상태 확인

설비기기의 작동 시험

설비기기가 설계도서에 나타내는 용량 및 성능을 갖고, 정상적으로 작동하는 것을 확인하고 주위 환경에

장애를 주지 않도록 확인한다.

설비 인도

완성 검사 후 운전 지도를 수행하고, 다음에 표시한 관계 도서류를 발주자에게 제출하고

공사를 인수 · 인계 한다.(일부 항목은 경우에 따라 합의에 의해 생략 할 수도 있다.)

전체 시스템 도면 및 설비 운전사용 매뉴얼 2부( 인쇄본 1부, 전자파일 1부)

설비 리스트 1부

시운전 결과보고서 1부

제작도서 승인

수주자는 발주 후 7일 이내에 다음 도서 3부를 작성하여 발주자 승인 후 자재 구입 및

제작에 착수 한다

설비 LIST & 제작사 일람표

공사 일정표

현장 소장 및 작업원 명단

안전관리 규정

방화(소방) 관리 계획

산재보험 및 안전관리비

스마트팜시스템 제작설치의 각종보험료는 도급자 부담으로 하며 산업안전보건관리비는 금회 제작 설치비에 포함한다.

설비 작업 현장 관리

관계 법규의 준수

모든 설치는 관련 법규를 준수하여 작업하고, 설치에 필요한 관공서,

관계 기관들에 제출하여야 할 서류, 수속 등은 시공자 부담으로 시행하는 것을 원칙으로 하고,

이의가 있을 경우에는 쌍방 협의하여 이행한다. 다만 공과금은 발주자 부담으로 한다.

정리, 정돈, 청소 등

도급자는 설치현장에서 현장 내의 제반 자재, 기계 · 기구 등의 정리 · 정돈, 점검, 정비

및 청소를 하여 현장 내를 청결하게 유지 한다.

안전, 보건 및 환경 관리

모든 제작 설치는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수 하며, 산업재해  발생 방지에 노력한다. 설치 현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건 관리체계를 구성하며, 안전 보건 규정을 작성한다

사고, 재해 및 공해 방지

설치 현장 주변의 통행인 등 제 3자에게 재해가 미치지 않도록 한다.

설치 현장내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 장소의 점검은 주의 깊게

수행한다. 설치 중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및 그 이외에 대해서도 적절한 조치를 하고,

공해가 발생하지 않도록 한다.

하자보증

하자보증 기간

하자 보증기간은 계약상대자의 귀책으로 발생한 사항에 대하여 시운전 완료일로부터

1년으로 하며, 하자발생한 부분에 대하여는 수리 완료일로부터 1년을 연장하되, 최대

수리기간은 2년을 넘지 않는다.

하자보증의 수행

하자 보증기간 내에 발생되는 하자는 출장수리를 원칙으로 하되, 이에 소요되는 일체의

경비는 계약 상대자가 부담한다.

계약상대자는 하자 보증기간 중 하자수리 요청서를 받으면 즉시 하자수리한다.

계약상대자의 하자수리 대응이 원활하지 않거나 늦는다고 판단 될 경우, 대구서구청의

비용으로 수리한 후 발생비용을 계약상대자에게 청구 할 수 있다.

주요 의무사항

공정계획표 및 자료제출

계약상대자는 조직적으로 체계적인 공사 진행을 위하여 설치계획표(또는 공정계획서)를

작성하여 착공 전에 대구광역시 서구청에 제출한다.

설치계획표 작성 시에는 장비 설치공정 및 실제 설치 진도와 계획을 비교 검토 할 수

있도록 한다.

계약상대자는 진행공정이 계획공정에 비해 현저히 부진(10%)하거나, 부진 할 것으로

예상되는 경우에는 그에 대한 사유와 대책을 대구광역시 서구청에 서면으로 보고한다.

계약상대자는 대구광역시 서구청이 업부수행상 필요하다고 판단되어 요구하는 일체의

자료를 요구일로부터 최소한 7일 이내에 작성 · 제출한다.

	4		시스템의 구성

시스템의 구성

재배시설

재배 / 육묘 시스템

재배 / 육묘 양액공급 제어시스템

재배 / 육묘 인공광 제어시스템

이산화탄소 공급시스템

유틸리티 시설 등

내부건축공사

기타(부대시설 등)

전기설비

재배시설 목록 및 간단 사양서

구분	시스템명	품 명	규 격	단위	수량
1	재배 / 육묘시스템	재배대 SET	폭 700 * 길이 3,000 * 높이 1,624	SET	13
		육묘대 SET	폭 700 * 길이 3,000 * 높이 2,250	SET	2
2	재배 / 육묘 양액공급제어시스템	재배대시스템	컨트롤판넬, 관수펌프	SET	1
		육묘대시스탬	컨트롤판넬, 관수펌프	SET	1
3	재배 / 육묘 인공광 제어시스템	재배대 인공광	LED : 1.5M	EA	208
			SMPS : DC 57~115V, 241.5W	EA	52
		육묘대 인공광	LED : 1.5M	EA	32
			SMPS : DC 57~115V, 241.5W	EA	8
4	이산화탄소 공급시스템	공급제어기	컨트롤판넬 (Min.880~Max.2,200 ppm)	SET	1
5	저온창고		3.0㎥, 유닛쿨러, 150(W)*200(L)	SET	1

재배대의 적용범위와 일반사항

적용범위

재배대는 이동 레일 구조로서 바닥면에 간격에 맞게 레일을 설치하고 CASTER를

부착시켜 재배대를 이동 할 수 있게 한다.

일반사항

재배대를 이동식 구조로 설치 할 경우, 재배대간 이동에 따른 사고를 미연에 방지하기

위하여 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

바닥면은 충분한 강도를 지녀야 하며, 강도가 충분하지 않을 경우에는 SUS판 등, 보강판을

적용하여, 바닥 하중의 강도를 높인다.

이동 레일에 따른 재배대의 이탈 사고를 방지하고자, 각 프레임간의 조절 공차는

±1mm의 오차로 조정한다.

재배대의 레일 바퀴는 조임산의 헐거움 및 풀림이 없는지 확인하며, 재배대 레일 안착 후,

흔들림이 없도록 수평관계를 확인한다.

각 프레임은 습기나 양액에 부식되지 않는 구조물이며, 이에 준하는 AL 프로파일을 사용한다.

프레임의 중간랙 간의 연결은 단절이나 층이 발생하지 않도록 하며, 기둥과 기둥의

연결은 처짐 및 단절이 일어나지 않도록 설치한다.

AL프로파일을 조립하여 사용하며, 하중을 지지 할 수 있도록 각 구조별로 조립한다.

100kg 구조물을 보관하였을 경우 2mm이상의 처짐을 방지 할 수 있도록 한다.

재배베드의 적용범위와 일반사항

적용범위

4단의 재배대이며 재배베드는 각단에 2EA씩 설치 된다.

양액은 재배대 위로부터 아래로 각 단으로 전면에서 양액 공급을 하고, 배수를 시킨 후 하부 바닥저수조로 모이게 한다.

일반 사항

각 베드는 PVC 압출 성형 재질로 사용하며, 조립 부위는 패킹 및 본딩 할 수 있는  제품으로 하여, 양액의 원활한 흐름을 갖는 제품을 사용한다.

재배베드는 사용 시 비틀림 현상이 발생하지 않으며, 마찰력이 적고, 양액의 흐름 및 배수가

원활하도록 한다.

재배베드는 작물에 양액을 공급하는 곳으로, 양액이 누수가 되지 않도록 연결부위를

실링하며, 누수여부를 확인한다.

재배베드는 공급 및 회수라인 구조로, 각 공급라인에만재배베드 별도의 밸브가 설치된다.

재배베드의 입수구 및 출수구 배관의 재질은 PB이다.

육묘대의 일반사항

일반사항

바닥면은 충분한 강도를 지녀야 하며, 강도가 충분하지 않을 경우에는 STS304판으로, 보강판을 적용하여, 바닥 하중의 강도를 높인다.

육묘대의 설치 후, 흔들림이 없도록 수평관계를 확인한다.

각 프레임은 습기나 양액에 부식되지 않는 구조물이며, 이에 준하는 AL 프로파일을 사용한다.

프레임의 중각랙 간의 연결은 단절이나 층이 발생하지 않도록 하며, 기둥과 기둥의

연결은 처짐 및 단절이 일어나지 않도록 설치한다.

육묘판의 적용범위와 일반사항

적용범위

육묘판은 다단식 육묘대에 설치 된다.

양액은 재배대 위로부터 아래로 각 단으로 전면에서 양액 공급을 하고, 뒤로 배수를

시킨 후 하부 바닥저수조로 모이게 한다.

일반 사항

육묘판 사용 시 비틀림 현상이 발생하지 않으며, 마찰력이 적고, 양액의 흐름 및 배수가

원활하도록 한다.

육묘판은 육묘작물에 양액을 공급하는 곳으로, 양액이 누수가 되지 않도록 연결부위를

실링하며, 누수여부를 확인한다.

육묘판은 공급 및 회수라인 구조로, 각단별로 양액 제어 밸브가 설치된다.

재배 / 육묘 양액공급시스템의 적용범위와 일반사항

적용범위

양액시스템은 재배용 양액시스템과 육묘용 양액시스템으로 구성된다.

재배실 내 재배시스템에서 재배되는 작물의 양액을 공급하는 장치로서, 배관, 호스,

중앙공급 양액공급장치와의 배관등이 적용된다.

펌프류 및 전자밸브 등과 연결되는 부위는 이상 유무 시 분해 및 조립이 가능한 형태이다.

각 층 및 중앙공급 양액 장치의 배관은 밸브를 설치하며, 양액 공급 및 배수는 자동 / 수동으로

단속 할 수 있도록 한다.

제어반에서는 PLC외 회로 구성을 통하여 공급 및 배수를 제어 할 수 있도록 한다.

일반사항

주, 부관은 PVC 이상급을 사용하며, 연결 배관에 전자 밸브를 설치한다.

각 단으로 공급되는 양액 배관은 견고하게 체결되며, 외관상으로 파손 여부를 확인한다.

층간 양액 공급량이 같게 조절되도록 볼 밸브를 설치한다.

양액 급수는 각 재배대 베드 상부에서 급수하는 방식으로 하며, 각 재배대 별 위치 지점마다

양액 공급라인을 설치한다.

순환 시설의 일반사항

일반사항

공급된 배관의 펌프에는 이물질을 걸러내기 위한 필터가 설치된다.

여과기의 처리 용량은 양액공급 장치 펌프와 동일 용량으로 하며, 유지관리가 용이한

장소에 부착한다.

필요에 따라 정수된 물을 저장 할 수 있는 저장탱크를 사용하며, 양액공급 장치와 연결한다.

모든 양액 저장탱크에는 수위를 계측 할 수 있도록 수위센서를 설치한다.

재배 / 육묘 인공광 제어시스템 적용범위와 일반사항

적용범위

인공광 조명은 다단식 재배시스템의 프레임에 부착하여 설치한다.

인공광 조명은 SMPS에 내장된 조절 나사로 광량을 조절 할 수 있다.

인공광 조명은 원격으로 핸드폰에 내장된 원격시스템을 통하여 자동, 수동 ON / OFF

제어를 할 수 있다.

일반 사항

인공광 조명 시스템은 설치 및 유지보수가 간편하며, 각 단별 연결 구조로 조합된다.

각 베드의 인공광 조명시스템은 작물 생육단계에 적합하도록 명기 / 암기가 제어 되며,

식물공장 내부의 특수한 환경을 고려하여 제작된다.

인공광 조명은 수명단축, 조명 효율의 저하를 방지하며, 식물 생육에 고온장해를 입지

않도록 방열판의 온도를 최소화 한다.

내부설치의 일반사항

내부설치

도급자는 특별히 정한 경우를 제외하고, 계약서 상에 명기된 기간 내에 작업을 착공하여

지체 없이 계획대로  추진하여 계약 설치기간 내에 완료 한다.

내부 설치는 “건축공사 표준시방서”에 따른다.

내부 설치와 연관되는 전기설비 등 기타는는 감독관(감리원)의 입회하에 해당 공사 관계자와  협의하여 진행한다.

내부 설치는 도면과 시방에 의하되, 도면이나 시방에 명시되어 있지 않은 경우 승인된

제조업자의 제품자료에 따른다.

배관 설치

관로의 각종 지지용 금구 및 부속자재는 용융아연도금 제품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

설치와 연관되는 전기설비는 감독관(감리원)의 입회하에 해당 관계자와  협의하여 진     행한다.

설치후 관로의 표면에 수분이 체류할 우려가 있는 장소에 관로를 설치하는 경우에는

가능한 한 관로의 접속(연결) 개소를 적게 하며 관로의 연결 부분에는 관로 내에 수분이

침투하지 아니하게 적절한 조치를 강구한다.

관로의 종단부가 대기 중에 노출될 경우에는 습기, 물 또는 기타 불순물이 관내로 유입되지

아니하도록 완전히 밀봉한다.

전 기

도면 및 시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않는 경우에는 그 밖의 제반설비와의

균형을 고려하여 감독관(감리원)의 승인을 받아 선정한다.

전선의 박스 내 접속은 전선 콘넥터를 사용하며, 난연성 제품을 사용한다.

전선과 기기의 단자접속은 압착단자를 사용하고 부스바와의 접속 시는 스프링와셔를 사용 한다.

저압 케이블의 접속은 스리브 조인트 후 열경화성 수축 튜브, 레진주입키트 또는 자기

수축형 튜브를 사용 한다.

바닥 마감면으로 부터 2.0m 이내의 높이에 시설하는 CABLE은 전선관 등에 의하여 기계적인

충격으로부터 보호 될 수 있도록 한다.

금속제 차폐물이 있는 CABLE을 사용할 경우에는 접지설비가 가까운 쪽의 1개소에만

차폐물을 접지한다. 다만, 차폐물을 통하여 지락전류가 흐를 수 없도록 조치된 것인 경우에는

그러하지 아니할 수 있다.