시   방   서

1. 일 반 사 항

가) 본 시방서는 「2023년 양버즘나무 가로수 병해충 방제공사」에 적용한다.

나) 본 공사는 산림청 예규인 가로수조성 및 관리규정의 병충해방제 관련규정과 본 설계도서 및 시방서에 따라 시공한다.

2. 공사의 착수

도급자는 공사 착수 전에 다음 사항을 구비해야 한다.

가) 현장대리인의 확보 : 공사 현장에는 본 공사에 적합한 기술자를 상주하게 하고, 그 중 1인을 현장대리인으로 지정한다.

나) 제 출 서 류 : 도급자는 공사 착수 전에 착공신고서, 현장대리인계, 공사도급내역서, 예정공정표 및 기타 관련 규정에 의한 제반서류를 2부씩 제출하여야 한다.

다) 장비의 반입 : 공사용 제 기구 및 장비에 대하여서는 현장 반입 후 감독관의 검사를 받아야 한다.

3. 노 무 관 리

가) 시공자가 동원한 모든 인원에 대한 관리 책임은 시공자가 진다.

나) 감독관은 현장대리인 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적합하다고 인정될 때에는 이유를 명시하여 도급인에게 그 교체를 요구할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 도급인은 이에 따라야 한다.

4. 공사장 관리

가) 본 공사에 소요되는 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 시행하며, 공사 시행기간 중 사역하는 인부의 각종 재해에 대하여는 도급자가 이에 대한 책임을 진다.

나) 공사 관리는 근로기준법, 근로안전 규칙에 의하여 보호되어야 한다.

다) 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난 예방 및 기타 풍기 위생의 단속에 충분한 조치를 취한다.

라) 작업을 시작하기 전 항상 안전교육을 실시하고 마스크, 장갑 등 안전장비를 완착하여 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록 항상 주의 조치토록한다.

마) 인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 시설을 보호하여야 한다.

바) 공사 시행 중에는 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완성 후 가설물의 철거, 기타 잔해 일체를 정리한 후 준공 검사를 받아야 한다.

5. 공사의 보고

도급인은 매일 사용재료, 종사 노무자수 및 공사공정에 관계되는 사항에 대해 보고하여야 하며, 특히 본 공사로 인하여 관공서에 신청 및 보고할 사항이 있을 시는 감독관의 승인을 얻어 제출하여야 하고 그 결과를 보고하여야 한다.

6. 도 면 관 계

가) 본 공사는 설계도면에 의거 감독관의 지시에 따라 시공에 임해야 한다.

나) 도급자는 관련 도면의 보관에 철저를 기할 것이며, 변경이 있을 시는 변경사항을 기입하고 변경일자 및 변경이유 등을 명확하게 기입하여야 한다.

다) 도급자는 도면 및 시방서에 명시되지 않았거나, 내용이 다르거나, 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

라) 본 공사 시공상 필요한 시공도면은 지체없이 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 공사를 진행하여야 한다.

7. 공 사 변 경

본 공사 시행 중 야기되는 일체의 변경사항에 대해서는 감독관의 사전 승인을 얻어 시행하여야 한다. 이미 시행된 부분에 대한 감독관의 수정 혹은 변경요구가 있을 때는 지시에 순응해야 한다.

8. 공사의 중지

본 공사의 감독관은 다음 사항이 발생한 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

가) 설계 변경 또는 타의 관련공사가 있을 경우

나) 도급자가 공사 시행에 관하여 설계도서 및 시방서 또는 감독관의 지시에 따르지 않을 경우

다) 기후의 악조건으로 공사에 손상을 주게 될 경우

라) 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

9. 설 계 변 경

다음과 같은 경우에는 설계 변경을 할 수 있다.

가) 계획 및 방침의 변경으로 변경이 불가피할 경우

나) 공법, 현장 여건의 변동 및 수량의 변경 시

다) 기타 현장의 제반 여건이 설계서와 현저하게 상이하여 감독관청이 필요하다고 인정될 경우

10. 기 타 사 항

가) 감독관의 검사 승인 후 일지라도 시공불량으로 인한 사고의 최종책임은 도급자에게 있다.

나) 공사 시행 상 다음 사항에 소요되는 비용일체는 도급자 부담으로 한다.

1) 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공법상 필요로 하는 부분의 시공

2) 안전시설 및 각종표시

3) 공사 시행상 일시적으로 필요한 가설비

4) 공사 시행상 지장을 초래하는 장애물의 철거

공사 중에 고의 또는 과실로 인하여 발생하는 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급자의 책임으로 처리해야 한다.

11. 시 공 방 법

가) 약제는 2023년에 생산된 제품으로 농천진흥청국립농업과학원에 등록된 방패벌레, 미국흰불나방을 동시에 방제할 수 있는 아바멕틴1.8% ·디노테퓨란8% 성분의 원액을 사용하도록 한다.

나) 수간 주사를 위한 주입기는 약액을 넣어 외부에서 압력을 주어 주사할 수 있는 외부압력식주입기를 사용하도록 한다.

1) 밀폐된 상태에서 5~10㎖ 약액의 주입 및 압력이 1.5kg/㎠ 이상 생성이 가능한 제품

2) 나무와 접촉되는 주입구는 나무주사의 상처 회복을 위해 직경이 5㎜이하인 제품

3) 주사 중 주입구의 약액이 나무의 생장조직에 접촉되는 것을 방지하기 위해 완충제가 부착되어 있고, 주사 후 근압에 의한 수액 누출 방지를 위해 주입구 끝 부분에 역류방지 장치가 설치되어 있는 제품

다) 흉고측정 및 주입량 산정

정확한 주입량 산정을 위해 흉고직경을 측정하도록 한다.

다) 주입 천공구 선정

천공구는 지상 30cm 정도의 높이로 물리적 사고나 부후의 흔적이 없는 건전한 조직을 선정한다.

라) 주입구 천공

기선정된 천공구에 5mm 드릴날을 사용하여 수직 45° 각도, 수평은 중심부를를 피하여 천공토록 하며,

2개소 이상 천공할 경우는 나선형으로 올라가면서 천공토록 한다.

마) 천공구 청소 및 소독

천공한 천공구 내의 잔재물은 깔끔히 정리하여 약제의 주입 및 흡수가 원활하도록 한다.

바) 주입병 삽입 및 누출검사

주입병에 압력을 충분히 가하여 삽입후 천공구에 약액이 흘러나오지 않도록 주의하고, 누출검사 및 흡수검사를 시행토록 한다.

사) 약제 개량 투입

수목별로 크기가 상이하므로 흉고를 측정하여 규격별 설계된 적정 약량이 주입되도록 하고 특히, 이식목등 약해 발생 우려 수목은 감독관과 협의하여 시행토록 한다.

아) 주입 확인 및 감시

투입 약제가 농약 원액이므로, 잘 흡수되고 있는지 확인하고 보행시민에게 직접 접촉되지 않게 감시하도록 한다.

자) 주입병 제거

약제가 완전히 주입된 것을 확인 후 제거한다.

자) 뒷정리

수피에 묻은 약액이 있을 경우는 즉시 닦아내고, 사용한 주입병은 농약의 원액이 묻어 있으므로, 제거 즉시 밀봉된 봉지에 넣어 작업자가 중독되지 않도록 수거한다.

카) 작업자 교대

본 작업은 농약 원액에 직접 노출될 수 있는 작업이므로 작업자의 중독사고 예방을 위하여 2인 이상의 작업단을 구성하고, 주입병 제거 및 마무리 공정에 투입되는 작업자는 1시간 이상 연속작업에 투입되지 않게 교대시행토록 한다.

특별시방서

1. 약제는 2023년에 생산된 제품으로 농촌진흥청 국립농업과학원에 등록된 방패벌레, 미국흰불나방을 동시에 방제할 수 있는 아바멕틴·디노테퓨란액제 성분이 들어가 있는 원액을 사용하도록 한다.

2. 주입기는 밀폐된 상태에서 5~10㎖ 약액의 주입이 되고 압력이 1.5kg/㎠ 이상 생성이 가능한 제품이어야 한다. 나무와 접촉되는 주입구는 나무주사의 상처가 빨리 회복되도록 하기 위해 직경이 5㎜이하이어야 하며 나무주사 중 고농도의 약액이 나무의 생장조직에 접촉되는 것을 방지하기 위한 완충제가 나무와 접촉되는 부위에 부착되어있어야 한다. 또한, 나무 주사 후 근압에 의한 수액 누출을 방지하기 위해 주입구 끝 부분은 역류방지 장치가 설치되어 있어야 한다.

2. 나무주사의 천공방법은 근원부로부터 30㎝정도의 높이에서 30~40˚ 정도 아랫방향으로 수목의 중심부를 약간 비껴가게 하여 5㎜이하의 드릴로 수목의 변재부를 천공한다.

3. 압력식 주입병을 천공구에 삽입할 때에는 천공 시 발생한 톱밥이나 이물질은 제거하고, 주입구에 부착되어 있는 역류방지용 완충제가 바르게 수관 천공구에 삽입될 수 있도록 한다.

4. 약제는 전용 주입기구를 사용하여 외부 오염없이 주입하고, 1개소당 주입량은 나무의 크기와 수체 내의 고른 확산을 위하여 5㎖ 내외로 주입한다.

5. 약제 주입 후 외부 압력 투입 시에는 주입병 내의 압력이 조절하여 안전사고가 발생하지 않도록 신속히 주입한다.

6. 나무주사 완료 후에는  주입구에 묻어있는 약액이 형성층을 오염시키지 않고 , 근압과 수간압으로 발생하는 수액 누출현상을 방지하기 위해 주입병 제거 시, 주입대 상단에 그어진 절단 유도선을 따라 절단해 역류방지용 완충제가 천공구에 남겨지게 한다.