공사시방서

【2024년 하수도시설물 긴급보수공사(연간단가계약)】

서  구

2024년 하수도시설물 긴급보수공사 시방서

가. 일반사항

1. 적용기준

본 요청서는 2024년 하수도시설물 긴급보수공사(연간단가계약)에 적용되는 요청서로 설계도서 및 대구광역시 시설공사 일반조건 및 다음 시방서의 해당조항에 의거 시공하여야 한다.

1) 토목공사 일반표준시방서

2) 도로공사 표준시방서

3) 콘크리트 표준시방서

4) 하수도시설기준

5) 건설공사 품질 및 규격관리 실무편람

6) 한국산업규격 등

2. 계약 및 착공

1) 수급인(공사를 도급받은 업체를 칭하며 이하 “수급인”이라 칭한다.)은 계약일로부터 7일이내 착공계를 제출하여야하며, 착공계 제출시     도급내역서, 현장대리인 선임계 및 안전관리자 선임계, 안전관리계획   서, 비상연락망등을 제출하여 발주처에 승인을 얻어야 한다.

2) 착공계 제출로부터 작업지시서가 발부된 현장에 대해서는 즉시 현장을     인수하여야 하며, 우선 안전조치 시설물 설치후 지체없이 현장시공을      하되 주변 차량 통행 및 안전관리에 만전을 기해야 한다.

3. 작업지시서 및 작업 수행절차

1) 본 공사는 긴급보수공사로서 신속한 보수를 위하여 시행이전 경리관을

대신하여 건설과장이 작업지시를 할수 있다.

2) 본 공사에서 감독원이 작업지시서를 서면으로 작업지시한 경우를 말하며 작업지시서 내용에는 위치, 공사예정물량, 공사기간등을 명시하여야 한다

3) 도급자는 일보를 매일 우리구가 지시하는 양식에 기입하여 제출하여야 한다.(양식별도)

4) 작업지시서의 절차

가) 하수도 시설물 파손 및 민원 접수후 감독원이 현장우선 확인한다

나) 현장 확인 및 주변 여건을 파악후 전반적 작업계획을 수립

다) 위치도가 첨부된 작업지시서를 현장대리인 또는 안전관리자가 작업지       시서에 확인서명후 수령한다.(단 긴급상황 발생시에는 감독원이 우선       유선으로 통보하고 이후 작업지시서 절차를 이행한다)

라) 수급인은 작업지시서를 수령후 지체없이 작업지시한 현장에 대하여

필요한 모든 안전시설물을 설치하여야 한다

마) 수급인은 작업지시된 부분의 진행상황에 대하여 일일작업을 발주처        (유선 또는 FAX)에 통보하여야 한다

바) 작업지시서 물량의 작업이 완료되면 수급인은 작업완료계(공사 전,        중, 후)를 감독원에게 제출하여야 한다

사) 감독원에게 제출된 작업완료계는 접수후 준공검사명을 받은후 준공검       사자가 현장 작업완료된 현장에 대하여 작업내용을 확인하며, 수급인은       준공검사자가 현장을 확인할 수 있도록 모든 조치를 하여야 한다

아) 검사가 완료된 현장에 대하여는 감독관이 검사조서를 작성하여 검사자의

검인을 득한다(이상이 있을 경우는 작업을 재시공 또는 보완후 검사

자의 재확인 한다)

4. 현장시공

현장 시공은 현장 작업 및 시공에 필요한 모든 측량을 실시하여야 하며 그 성과를 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며 작업지시서와 현장 작업내용이 상이 할 경우 감독원과 협의하여 결정 한다.

5. 현장기술자 배치

1) 현장대리인 및 안전관리자

가) 현장대리인은 국가기술자격법에 의거 기술자격을 취득한 전문기술자이어야 하며 공사 시공중 감독원의 승인없이는 임의로 현장을 이탈할 수 없으며, 부득이 현장 이탈할 시에는 대리인을 지정, 통지하여 발주처의 사전 승인을 받아야 한다

나) 감독원은 현장대리인이 공사시행 또는 관리에 부적당하다고 인정 될 경우에는 수급인에게 그 교체를 요구할 수 있다

다) 수급인은 현장 시공중 현장에 안전관리 책임자를 배치하고 안전표지판, 안전시설물을 설치하여 안전 위해요인을 사전에 제거 하여야 하며, 또한 불안전한 작업 수행시 즉시 공사중지 등 전반적인 공사현장의 안전관리 책임을 진다.

6. 긴급상황 발생시

수급인은 시설물 파손으로 인한 발주처에서 긴급상황이 발생하여 긴급보수 작업이 필요하다고 판단되는 경우 감독원이 현장대리인에게 유선으로 통보할 수 있으며, 현장대리인은 유선으로 통보 받은 즉시(4시간이내) 시설물 복구에 필요한 모든 장비 및 자재를 준비하여 시설물 복구를 시작해야 한다. 만약 현장도착이 지체되어 주변 피해가 발생될 경우 수급인이 책임진다.

7. 안전□보건 관리

1) 적용범위

이 시방서는 공사의 현장의 안전□보건 관리가 효과적으로 실시되도록 하는데 필요한 일반적인 사항에 대한 시방을 제시한다.

2) 안전□보건관리 일반

가) 수급자는「건설기술진흥법」 제62조, 제62조의2에 따라 안전관리계획을 수립하여야 하며 착공(착수)시 발주자에게 제출하도록 한다.

나) 수급자는 공사현장 내의 종사자 및 이용자 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전□보건관계법령 및 중대재해처벌법상의 의무사항을 준수하여 안전대책을 수립□시행한다.

다) 수급자는 공사 중 안전대책을 이행하지 않아 사고가 발생할 경우 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해 손실에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임을 부담하며 법적 처벌 및 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않는다.

라) 수급자는 공사 중 종사자 및 이용자 등으로부터 유해□위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 중대재해처벌법에 따라 조치를 취하여야 하며 관련행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 이행하여야 한다.

마) 수급자(사업주 또는 경영책임자등)는 중대재해처벌법 제4조에 따라 종사자의 안전□보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 조치를 취하여야 한다.

바) 수급자(사업주 또는 경영책임자등)는 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 중대재해처벌법 제5조에 따라 안전 및 보건 확보의무를 준수하여야 한다.

사) 발주자는 수급자가 제출한 안전관리계획에 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 보완을 요구할 수 있으며, 수급자는 이에 따라야 한다.

3) 안전□보건관리 교육

수급자는「건설기술진흥법」 제65조, 「중대재해처벌법」 제8조에 따라 공사작업자 등에게 안전교육을 실시하여야 한다.

4) 안전□보건관리 안전점검 및 감독

가) 수급자는 공사기간동안 매일 자체 안전점검을 실시하여야 한다.

나) 수급자는「중대재해처벌법 시행령」 제4조에 따라 안전보건관리책임자등을 두어 사업장 유해□위험요인을 평가하고 관리하여야 하며, 안전□보건에 관한 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하여 재해 예방을 위해 추가적인 개선방안을 마련하여야 한다.

다) 공사감독 시 건설기술진흥법 제49조에 따라 감독 업무를 성실히 수행하여야 한다.

5) 산업안전보건관리비

가) 수급자는 공사의 실행예산을 작성할 때 당해공사에 사용해야 할 안전관리비의 실행예산을 별도로 작성하여야 하며, 이에 따라 안전관리비를 사용하여야 한다.

나) 공사감독자는 수급자의 안전관리비 사용 및 관리에 대하여 공사도중 또는 종료 후 안전관리비 사용내역서의 제출을 요구할 수 있으며 수급자는 이에 응하여야 한다.

다) 수급자는 안전관리비를 안전관리와 관련된 목적 이외에는 사용할 수 없다.

라) 수급자는 안전관리비를 노동부 고시 “건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준” 및 “건설기술진흥법 제 60조”의 각호에 적합하게 사용하고, 공사감독자 또는 관게인이 필요시 확인할 수 있도록 사용내역서, 사진, 집행영수증, 기타 증빙서류 등을 정리하여 상시 비치하여야 하며, 그 증빙서류를 사본 제출을 요할 경우 수급자는 이에 따라야 한다.

나. 하수관거

1. 사용자재 반입

가. 하수관은 하중에 대한 내구성과 내부식성, 내마모성 및 수밀성이 확보될 수 있는 관종으로 감독원의 승인후에 현장 반입하여야 한다.

나. 각종 사용자재는 KS규격 및 이와 동등한 정도의 재질을 가져야하며 사용전 반드시 감독원의 승인후 사용하여야 한다.

2. 관 부설

가. 모든 관은 설계도서 또는 감독관이 지시한 구배에 정확히 맞도록 하여 하류측 또는 낮은쪽에서 부터 설치하여야 한다.

나. 성토구간등 연약지반은 기초공을 실시하여 부등침하가 발생하지 않도록 설계

하여야 한다.

다. 관에 소켓(Socket)이 붙어있는 경우에는 소켓을 관의 상류쪽 또는 높은 곳으로 향하도록 설치한다. 소켓이 없는 관은 SUS밴드접합 등으로 수밀되도록한다. 접합부는 감독관의 지시가 없는 한 용적배합비가 1 : 2인 시멘트 모르타르로 틈사이를 채워 수밀하게 시공하여야 한다.

라. 이음모르타르를 시공하기전에 모르타르를 시공할 관의 변은 잘 청소후 물로 충분히 적셔두어야 한다.

마. 배수설비와 공공하수도가 상호 오접되지 않도록 정밀시공 하여야 한다.

바. 되메우기 및 뒷채움을 시행하기 전에 관의 설치의 적부, 침하의 유무, 손상유무 등에 대하여 감독관의 검사를 받아야 하며 이상이 있을 때에는 감독관의 지시에 따라 다시 설치하거나 교체하여야 한다.

사. 향후 노면침하 등이 발생치 않도록 되메우기시 다짐을 철저히 하여야 한다.

3. 검  사

가. 경사검사 : 관부설후 되메우기 전에 매 10m마다 관저고의 수준 측량으로   하고, 그 결과를 준공서류에 명기 (허용오차 ±3cm)

나. 수밀검사 : 1000mm 미만의 오수관은 설계물량의 100%에 대하여 누수여부를   확인하기 위한 토사 되메우기전 수밀검사를 실시

< 적용기준 및 허용누수량 >

구분	대상⑴	적용 관경	적용수두차1.1.2 (수압차)	예비시간	측정 시간	수두 저감 허용치	허용 누수량1.1.3 (L/m1.1.2)
신설 및 전체 보수	관거	1,000mm 미만	관거 높은 쪽 최소 1m(10kPa) 관거 낮은 쪽 최대 5m(50kPa)	콘크리트 계열 30분∼1.0시간, 비콘크리트 계열 10분	30±1분	Δ1kPa 또는 Δ100mm	0.15
	관거+ 맨홀
							0.20
	맨홀	－					0.40
	이음부	1,000mm 이상	50kPa
							0.15

1.  모든 관종에 적용
2.  적용수두는 수압으로 계산이 가능하며, 100kPa ＝ 1 bar, 1 bar ＝ 10m 수두에 해당
3.  허용누수량 계산 : (첨가수량)/(물과 관거의 접촉면적 : π× 관지름 × 관길이)

다. 준공 바로 직전에 하수관거의 접합 및 내부검사를 실시하되, 설계물량의 100%를 대상으로 하여 검사하여야 한다.

라. 하류측부터 설계구배와 맞추어 시공한다.

마. 배수 측구는 청소 등을 위하여 개폐식 뚜껑이 있어야 하고 표면수가 잘 유입

되도록 뚜껑을 사용한다.

다. 보도 포장 시방서

1. 품질관리

가. 자재의 검사

(1) 소형고압블록

1) 질이 치밀하고 흠이없고 윗면, 아랫면이 평형 균일하여야 한다.

2) 유색블럭은 전체가 일정하고 변색, 얼룩이 없어야 한다.

3) 허용 치수

폭	가로, 세로	뚜 께	휨 강 도
±2m/m	±2m/m	±3m/m	보도 50Kg/㎠이상 차도 60Kg/㎠이상

(2) 경계석

1) 제품의 치수는 정확하여야 하며 윗면, 아랫면이 평형, 균일 하여야 한다.

2) 제품의 가공시 경계석 측면은 반드시 상․하면에 직각이 되도록 하여야한다.

3) 형상의 구부러짐․균열․얼룩․빠진조각 등의 결점이 없어야 한다.

나. 품질시험 (건설기술 관리법 제 17조 제 1항 관련)

(1) 선정시험

종 별	시 험 종 목	시 험 방 법	비 고
석 재	비중 및 흡수율 압축강도	K.S.F 2518 K.S.F 2519

(2) 관리시험

종 별	시험종목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
경 화 된 콘크리트	얍축강도	K.S.F2405 K.S.F2408	․150㎡마다 ․필요시 마다
석 재	비중 및 흡수율	K.S.F2518	․재질의 변화시 마다 ․필요시마다
	압축강도	K.S.F2519	〃
인트록킹 블 록	휨강도 흡수율	K.S.F4419	․10,000개마다: 5개 ․10,000～100,000: 10개 ․100,000초과시마다 : 5개추가

2. 구조물 시공

가. 인도포장 포설

(1) 안전층(기층)을 다짐기계로 소정 다짐도가 되게 노반 다짐을 실시한다.

(2) 안전층(기층)위에 수평 및 평형실줄을 설치하여 실줄따라 정교하게 블록을           포설한다.

(3) 경계석, 식수대, 각종 맨홀등 구체면과 일치되게 시공하며 이음부분 및

모서리 마감부분은 블록을 절단기로 절단 정교하게 포설한다.

(4) 보행진행 또는 차량진행 방향을 기준으로 마감부터 연속하여 포설한다.

(5) 블록깔기 완공후 모래를 살포하여 블록간 공극을 충진하여야 하며, 표면

다짐(콘팩터등)을 시행하여 블록표층의 평탄성을 유지한다.

(6) 배수구배는 측구쪽으로 1.5%～2.0%구배를 유지하여 배수에 원활을 기한다.

나. 보차도(도로) 경계석 설치

(1) 자재 사용은 현장에 맞게 완제품(1M)을 사용하는 것을 원칙을 한다.

(2) 보도블럭 계획면과 일치되게 시공하고 경계석 간 줄눈간격은 2～3mm 이내로

유지하여야 한다.

(3) 줄눈 채움 몰탈은 경계석 바탕색과 같게 배합하여 전면이 충진되게 채움하           여야 한다.

(4) 경계석 측면에 부착된 콘크리트 등 불순물은 깨끗하게 제거하여야 하며,            전면 상단부는 모서리 손상을 예방하기 위하여 원형(Rounding)으로 미려하게           하여야 한다.

다. 각종 맨홀 정비

(1) 맨홀 뚜껑 부위의 균열 및 파손된 콘크리트를 블록 포장면에 일치되게 보수

정비 하여야 한다.

(2) 뚜껑의 높이가 블록 포장면과 요철이 없도록 평탄성을 유지 하여야 한다.

(3) 맨홀의 선형은 가급적 도로 선형과 평행 및 직각을 유지하여야 한다.

3. 구조물 검사

가. 보도포장

(1) 블록 표층의 평탄성, 구배, 블록의 고저차 및 계획고 기준은 아래 허용 범위

이내여야 한다.

항 목	허 용 치	비 고
평 탄 성	10 m/m	3m의 직선자 측정시 요철
구 배	0.4 %
블럭고저차	2 m/m
계획고저차	20 m/m

나. 보차도 경계석

(1) 마무리면의 평탄성 및 높이는 아래 범위 이내여야 한다.

1) 20m이내 2점의 계획고 차이 1.5m이내

2) 3m직선자 측정시 최요철부 차이 3m/m이내

3) 빗물받이 뚜껑은 L형측구 평탄면보다 높지 않게 설치하여야 한다.

라. 콘크리트포장 시방서

1. 사용재료의 품질

가. 레디믹스트 콘크리트는 현장 반입전 감독원의 검사를 받아야 한다.

나. 레디믹스트 콘크리트는 운반 및 타설 등에 대하여 감독원의 지시에 따라야 한다.

다. 현장에서 레디믹스트 콘크리트는 가수행위를 엄금하고 슬럼프를 유지 타설하여야 한다.

2. 포설 준비

가. 포장할 구간의 노상면은 연약지반이 없이 견고하여야 하며 평탄하게 소정의         구배를 유지하여 고루고 합격된 구간에 대하여 콘크리트 포설준비를 해야 한다.

나. 콘크리트 슬래브의 폭원, 두께가 확보될 수 있도록 거푸집을 견고하게 설치         하여 포설, 다짐시 진동에 의하여 움직이지 않도록 하여야 한다.

다. 팽장줄눈, 수축줄눈의 삽입위치는 종류별로 바르게 표시하여야 한다.

라. 포설준비가 완료되면 감독원의 확인을 통하여 승인을 득한 후 작업을 개시해         야 한다.

3. 포설 및 다짐

가. 포설은 균등질의 콘크리트가 얻어지도록 거푸집 끝모서리, 줄눈부 등으로부터         순서에 따라 콘크리트 과부족이 생기지 않도록 시공함과 동시 조골재가 많이         모여진 콘크리트는 균등질의 콘크리트가 되도록 분산시켜서 포설한다.

나. 콘크리트의 포설에 있어서는 전면이 균등하게 되도록 하고 다짐후 소정의 종         횡단 구배가 되도록 적절한 더돋기를 두어야 하며 포설후 모르터가 올라올          때까지 충분한 다짐을 하여야 한다.

다. 포설시 비가 올 경우 즉시 포설작업을 중단하고 마무리를 해야하며 이미 포         설된 곳은 심각한 손상을 입지 않도록 보호천막 등으로 보호해야 한다.

라. 철망의 매설 깊이는 표면에서 콘크리트 슬래브 두께의 1/3의 위치로 (5～7cm)         한다.

마. 철망의 폭은 콘크리트 슬래브 폭보다 10cm정도 좁게하고 철망의 길이는 겹쳐         이음을 20cm로 하여 그 이음은 연한 철선으로 결속한다.

바. 철망의 적하 및 현장내의 운반 등에 있어서는 구부러지거나 용접이 떨어지지         않도록 해야 한다.

사. 설계서에 따로 표시하였거나 감독관의 지시가 없는 한 모든 노출모서리는 직         각변의 길이가 20m/m가 되고 대패질한 삼각형의 쫄대를 사용하여 모따기를          하여야 한다.

4. 줄눈설치

가. 설계도서에 표기된 줄눈의 종류, 위치, 구조 등을 정확히 설치하여야 하며          구조물의 표면은 불량한 부분이 생기지 않도록 특별히 유의하여야 한다.

나. 줄눈은 콘크리트 슬래브면에 수직이 되도록 시공해야 하며, 줄눈을 삽입한          인접 콘크리트 슬래브 상호간의 높이의 차를 2m/m 이내로 한다.

다. 가로수축 줄눈은 1일의 포설이 끝나는 경우에 맞댄 줄눈으로 하고 포설 도중에         설치하는 경우는 맹줄눈으로 하며 간격 10m 이내로 한다.

라. 가로팽창 줄눈은 50m 간격으로 설치하되 t=20m/m 익스펜션조인트휠러를 사용         하여 맞댄 줄눈으로 한다.

마. 세로줄눈은 종방향과 평행되게 하고 노면에 수직으로 포장면과 동일하게          설치하되 맞댄 줄눈으로 한다.

바. 줄눈의 절단은 가능한 한 다음을 기준으로 절단하여야 한다.

◦ 1차 자르기 - 8～24시간 이내, 간격 10m

◦ 2차 자르기 - 3～4일 이내, 간격 5m

5. 표면마무리 및 평탄성 시공양생

가. 표면 마무리는 초벌 마무리, 평탄 마무리. 거친면 마무리 순으로 시행해야          한다.

나. 초벌 마무리는 다짐에 이어 데플레이트뎀퍼 등으로 콘크리트의 표면을 두드려         가면서 거푸집에 맞추어 횡단형상을 정리하고 콘크리트를 고르는 동시에 여         분의 콘크리트는 깎아 내며 마무리해야 한다.

다. 평탄 마무리는 초벌마무리에 이어 플로우트 등으로 콘크리트의 소파를 잡으         면서 표면의 기포, 얼룩, 레이턴스를 제거할 수 있도록 플로우트를 절반씩          중복되도록 2～3회 조작하여 마무리한다.

라. 평탄 마무리를 할 경우 적당한 직선 규준대를 대어서 평탄성을 점검하면서          시행하여야 한다.

마. 거친면 마무리는 평탄마무리가 끝난 후 부럿쉬 또는 마포 등으로 시공하고          마포는 가끔 물로 세척하여야 한다.

바. 콘크리트가 굳기 전에 차량, 사람이나 가축이 밟지 않도록 보호하여야 한다.

사. 후기 양생은 양생용 마포 등을 덮어 수분을 공급하면서 보통 2주간 차량통행         을 제한하여야 한다.

마. 석축쌓기 시방서

1. 검  사

가. 공사에 쓰이는 재료는 소정의 규격에 의하여 감독관의 검사를 받은후 이것에         합격된 것이라야 한다.

나. 전항의 검사에 합격된 재료는 적정하게 보관하고, 불합격품은 지체없이 공사         현장으로부터 반출하여야 한다.

2. 품    질

가. 석재는 전부 충분한 내구성 및 강도를 가진것으로서 균열, 상혼, 얕은석편          및 풍화로 인하여 변색 또는 변질한 광물등을 품지않은 양질의 석재여야 한다.

나. 사용에 앞서 재질, 형상 및 치수에 대해서 감독관의 승인을 받아야 한다.

3. 석    재

가. 깬잡석

1) 깬잡석의 형상, 치수는 설계도서에 지정된 공장을 가진 것으로 면의 형상은

구형으로 평면 또는 완만한 철면을 이루고 공장의 1/10이상의 접촉부를 가            진 것이라야 된다.

2) 돌쌓기용 돌의 1㎡당의 표준개수는 다음표에 의한다.

◦돌쌓기용 돌의 1㎡당의 표준개수

공장 재종	25㎝	30㎝	35㎝	45㎝	55㎝	60㎝	75㎝
견치돌	32	23	16	11	8	6	4
깬돌및깬잡석	33	24	17	12	9	6	4

다만 특기시방서 또는 감독관의 승인이 있을 경우에는 개수를 변경할수

있다.

나. 뒷채움

기초 또는 뒷체움에 쓰는 조약돌은 천연석 또는 깬돌로 하고 최대지름

15㎝정도의 알이 대소 적당한 입도로 혼합된 것이라야 한다.

4. 모 르 터

가. 모르터의 재료는 본 시방서 <구조물용 콘크리트공>의 규정에 적합하여야 한다

나. 모르터는 시멘트와 잔골재가 1:2로 용적배합한 것으로 하고 흙칼로 펴서 깔수

있을 정도의 반죽질기를 얻을수 있도록 균일하게 비빈 것이라야 한다.

다. 물을 가하고 45분이상 경과한 모르터는 사용하여서는 안된다.

5. 기   초

기초는 설계도서에 따라 기초 조약돌의 경우는 지름15㎝ 내외의 조약돌에 채움용     자갈을 채우고 기초막자갈의 경우는 막자갈을 각각 레머등으로 충분히 다져서 소     정의 두께로 다듬어야 한다.

6. 돌쌓기공

가. 석재는 사용전에 깨끗하게 물로 씻어야 한다.

나. 돌쌓기공의 찰쌓기에서는 쌓아 올린후 가급적 빠른 시기에 빗줄눈으로 줄눈을         채워야 한다. 또 특별시방서 또는 감독관의 지시가 있을 경우는 줄눈 표면을         다듬어 바른다.

다. 찰쌓기의 경우는 접촉부 끝에서 소정의 두께까지 거푸집을 설치하여 뒷채움         콘크리트를 채워서 거의 수평이 되게 쌓아 올리고 소정 비탈선에 일치되게          마무리 하여야 한다.

라. 견치돌 쌓기 및 깬돌쌓기의 방법은 골쌓기를 원칙으로 하고 메쌓기 경우의

접촉부는 5~10m/m로 하며 헤머등을 써서 접촉시키고 조약돌로 돌을 괴어서

뒷채우기를 하며 그 틈 사이에는 채움용 자갈을 채워야 한다.

마. 돌쌓기에 있어서는 불량한 쌓기는 절대로 피해야 한다.

7. 양   생

돌쌓기의 찰쌓기는 시공후 즉시 가마니등으로 덮고 살수등에 의하여 10시간

이상 양생하여야 한다.

8. 배 수 공

돌쌓기에는 원칙으로서 2㎡에 1개의 비율로 지름 3~6㎝의 물빼기공을 설치하여야 한다.

9. 표 면 처 리

찰쌓기의 마루는 마루 콘크리트로 평활하게 나무 흙손으로 다듬어 마무리 한다.

바. 점토블럭, 소형고압블럭 포장

1. 자재

가.기반조성 재료

-모래층용 재료 : 투수계수는 1*10-⁴cm/sec 이상으로 No200체 통과량이 6%

이하이어야 한다.

-쇄석기층용 재료 : 입도조정기층의 골재의 B-2범위에 따른다

나.투수콘트리트재료

- 시멘트 : 사용될 시멘트는 KSL5201 포트랜드시멘트 에 적합하거나 동등품

질 이상이어야한다.

- 잔골재 : 콘크리트 잔골재에 따른다.

- 굵은골재 : 콘크리트 굵은골재에 따른다.

- 물 : 물은 기름, 산, 유기물 , 혼탁물 등 이물질이 혼입되어 있지 않으며

투수콘크리트 품질에 영향을 미치지 않아야 한다

- 혼화제 : 제조회사의 품질기준에 준한다.

- 안료 : a. 유색의 유기물, 무기물 화합물로서 미세한 분말이어야 한며 물체

를 착색시키는 성질은 없어나 아스팔트나 시멘트와 조합 분산되어

고착하여 착색될 수 있어야한다.

b. 시공후에 탈색 또는 강도의 저하가 없으며 물성적 및 환경적으로

문제가 없어야 한다.

2. 시공

가. 원지반다짐

- 원지반 다짐은 "KSF 2312 흙의 다짐시험방법" 에 따라 D다짐으로 최대건조

밀도(90%)이상이 되도록시행하여야 한다.

- 포장구간내 토공 마감면을 주변 경계블럭 계획고 및 포장 계획고를 감안하

여 필요할 경우 감리원의 확인 지시에 따라 자연스런 표면배수경사가 형성

되도록 조정하여야 한다

- 다짐대상 지반이 최적 함수비 상태의 작업이되도록 하여 다짐을 시행하여야한다.

- 다짐대상 지반이 스펀지가 발생할 경우 환토 또는 굴착후  최적함수비를

맞추어 다짐한다.

- 토공 마감면으로부터 20cm이상 성토하여야할 경우 20cm마다 층 다짐을

실시하여야 한다. 층 다짐비용은 설계변경에 반영할 수 있다.

- 집수정 구조물주변 등과 같이 다짐불량이 예상되는 구간은 규정다짐이 나오

도록 철저히 다져야한다

- 포장대상구간의 지반을 전후를 막론하고 항상 물고임이 발생하지 않도록 가

배수등의 조치를 취하여야 한다.

나.쿠션층

-모래는 균일한 두께로 포설되어야 하며 원지반 흙과 혼합되지 않도록 하고

평면다짐기로 다진다.

다. 쇄석기층

-재료의 운반 및 부설시 재료분리가 일어나지 않도록 시공하여야한다.

-최적함수비 조건하에서 다짐을 실시하여야 한다

-원지반이 동결상태에 있을 때는 재료를 포설하여서는 아니된다.

-쇄석기층다짐시 "KSF 2312 흙의 다짐시험방법"에 따라 D다짐으로 최대건조

밀도(95%) 이상이 되도록 시행하여야한다.

-다짐후의 두께는 주차장 또는 차도지역은 15cm, 보도포장지역은 10CM로 한다.

라.투수 콘크리트 배합

- 배합시 아래 기준에 준한다.

a) 슬럼프 : (0%) (KSF 2402 콘크리트 슬럼프 시험방법)

b) 공극율 : (8%) 이상 (KSF 2409 단위 용적중량 )

c)기준강도 : 압축강도(180)이상 kg/cm² (KSF 2403, KSF2404, KSF2405

시험실 또는 현장에서 콘크리트 압축강도용 공시체 제작 및

압축강도 시험방법)

d)투수계수  1×10 -² cm/sec 이상

e) 색상 : 견본제출용과 동일하여야 한다.

- 투수콘크리트를 운반할 경우 일정시간이 경과하여서는 안된다.

마. 투수콘크리트 포장

- 쇄석기층면이 젖어 있을 때 시공하여야 한다.

- 신속하게 포설하고 재료의 분리가 생기지 않도록 하여야 한다.

- 다짐시 평탄성이 유지되도록하고 균일하게 다져야 한다.

- 조인트 부분, 구조물 접속 부분등 다짐이 곤란한 지역은 다짐판등의 도구를

이용하여 철저히 다져야 한다.

- 유색포장의 경우 다짐전에 다짐기계의 다짐면을 깨끗하게 세척한후에 사용하

여야 한다.

- 포장구배의 횡단구배는 보도 포장의 경우(2-3%) , 차도의 경우 (2-5%)를

기준으로 한다.

바. 양생 및 살수

- 초기양생 : 강우, 동결 일기변화등의 영향과 하중에 의한 표면손상이 없도록

덮개등으로 덮어 보호하여야 한다.

-후기양생

a) 수분증발을 억제시켜야하며 투수콘크리트가 1일이상 경과 한후에 살수 양생

하여야 한다.

b) 별도 명시가 없는 경우 보통 포틀랜드 시멘트는 2주일, 조강시멘트는 1주일

이상 양생 시켜야 한다.

c) 표면보호제 도포 : 에폭시 플라이머 재료를 사용할 수 있다.

d) 포장절단 : 포장절단기준은 a당 20m로 한다.

3. 시공허용오차

가.모래층의 허용치

- 허용치 :1지역 측정오차 ±15% 이내, 2개지역 평균오차 ±10%이내

- 측정빈도 : 200m² 마다하며 평균측정오차 검측구간은 4개소 이내로 함

- 방법 : 두께측정

나. 쇄석기층면의 허용치

- 평탄성 : a) 방법 : 1개소당 3M 직선자로 반씩 겹쳐서 2회 측정한 최소부

깊이 평균값으로 한다.

b) 100m² 마다

- 두 께 : a) 방법 : 두께측정

b) 허용치 : 1지역 측정오차 ±15% 이내,    2개지역 평균오차 ±10%이내

c) 측정빈도 : 200m² 마다 하며 평균측정오차 검측구간은 4개소 이내                              로 함

- 다짐도 : a) 방법 : KSF 2312 D다짐 시험방법에 따라 시험

b) 허용치 : D다짐 최대건조밀도 95%이상

c) 측정빈도 : 200m² 마다

다. 투수 콘크리트 포장면 의 허용오차

- 평탄성 : a) 허용치 : 10mm

b) 측정빈도 : 50m² 마다

c) 방법 : 1개소당 3M 직선자로 반씩 겹쳐서 2회 측정한 최요부

깊이 평균값으로 한다.

- 두   께 : a) 방법 : 두께측정 (코아채취 측정)

b) 허용치 : 1지역 측정오차 ±15% 이내, 3개지역 평균오차 ±10%이내

c) 측정빈도 : 200m² 마다 하며 평균측정오차 검측구간은 4개소

이내로 함

사. 아스팔트포장 시방서

1. 프라임코팅

프라임코팅은 기층 청소를 깨끗이 한후에 소정의 온도로 가열하여 기층에

충분히 침투하도록 균일하게 a당 75ℓ이상을 살포하여야 한다.

2. 택코팅

택코팅은 포장면을 시공전에 먼지 기타 유해물을 제거하고 소정의 온도로

가열하여 a당 30ℓ이상을 살포하여야 한다.

3. 표층 및 중간층

가. 혼합물 포설시 혼합물의 온도는 110℃이하로 내려가서는 안된다.

나. 혼합물의 다짐은 소정의 밀도가 되게 충분히 다짐을 하고 다짐장비는

탄뎀 및 타이어로울러를 사용 4회이상 다짐한다.

아. 차선도색 시방서

가. 도급자는 시공전 구간별 측량을 완료하고 감독관 확인후 시공한다.

나. 도색 시공전에 아스팔트 노면에 부착된 모래, 먼지 등 기타 이물질을

깨끗이 청소한 후 시공하여야 한다.

다. 융착성도료 시공전 접착제(프라이머)를 도포하여 10～30분간 적정 건조된    후 도색 시공하여야 한다.

라. 융착성도료는 1.5mm두께로 도색시공 하여야 한다.

마. 융착성도료 시공시 도료의 융해온도를 180～220℃로 유지하여 도색구간

아스팔트표면을 순간 융해시켜 접착력이 증가되도록 하여야 한다.

바. 노면 표시의 야광반사율을 높이기 위해 융착성도료 시공기 및 라인마아커    에는 그라스비트 2중분사기를 설치하여 살포용 유리알 비트는 1m당

0.03kg 기준으로 한다.

사. 라인마아커 및 선도차, 재료운반차 등 공사현장에 투입되는 모든차는

비상경고등을 켜서 통행차량의 안전을 도모하고 차량통제 및 유도장비,      작업안내 입간판, 라바콘 교통유도 깃발과 유도전등, 작업인부 야광 반사복을     반드시 준비하여야 한다.

자. SS-ET공법 시방서

1. 절단작업

가. 맨홀틀 상부외곽에서 최소 15cm 또는 하부구조의 외곽에서 최소5cm 간격으로        원형 절단한다.

나. 절단깊이는 최소한 5cm 깊이로 절단한다

2. 굴착제거 작업

가. 맨홀틀의 하부 견고한 지반까지 충분히 굴착제거한다.

3. 프라이머 도포

가. 로반의 굴착벽면 및 맨홀틀외부를 도포한다.

나. 먼지, 습기, 기름때등 오염물질을 완전히 제거한 다음 도포한다.

4. 모르터 포설

가. 모르터 포설 두께는 평균 1cm를 기준한다.

나. 완공후의 맨홀 뚜껑면과 도로면이 일치되게 경사면을 조정한다.

5. 이코테크 콘크리트 타설

가. 세척사, 자갈은 첨가하기전에 충분히 혼합한다

나. 콘크리트 타설시에는 충분히 다짐질한다.

6. 이코테크 포장제 포설

가. 포장재의 포설두께는 5cm를 기준한다.

7. 이코테크 높이 조절재 시공

가. 인상조절높이에 따라 2cm, 5cm의 높이조절재를 조합시공한다.

8. 수지의 취급

가. 수지의 주재, 경화재는 믹서에 투입하기전에 충분히 혼합교반하여 사용한다.

나. 주재, 경화재의 비율을 엄수하여야 한다.

다. 수지의 배합비율을 엄수하여야 한다.

라. 수지는 독성이 있으므로 취급시 반드시 고무장갑을 착용한다.

마. 시공전에 먼지, 습기, 기름때 등 오염여부를 확인하고 제거한다.

바. 저온시 경화시간이 길어지므로 기온이 5~10℃정도의 저온일때는 15분정도 미        리 혼합하였다가 사용하여 기온의 변화에 따라 그시간은 가감조정한다.

사. 영하의 저온에서의 시공이 불가피할대는 골재 또는시공면을 가열하여 시공하        거나 또는 맨홀뚜껑 위에 고체연료를 피우고 단열, 불연재료로 제작한 덮개를        덮어 보온함으로서 양생을 촉진한다.

차. 기타사항

1. 공사 사진 제출

수급인은 착수전, 시공중, 준공 등 전반에 걸쳐 감독원의 지시에 따라 천연색 사진을 촬영하여 준공사진을 각2부 제출하여야 한다.

2. 공사중 피해보상

본 공사 시행중 인근관계인 및 통행인에게 피해나 불편을 주지 않도록 하여야 하며 재산 및 공공시설물 등에 피해를 입혔을 때는 수급인 부담으로 피해보상을 하여야 한다.

3. 현장 발생품

본 공사 시공중 현장에서 발생되는 발생품은 감독관의 지시에 따라 입고 또는 별도 조치하여야 한다.

4. 물량정산

1) 본 설계도서의 긴급보수물량은 예정물량이므로 실정산 물량은 긴급보수  작업지시에 의거 긴급보수공사가 완료된 후 계약에 따라 수시 정산 준공토록 하며, 수급인은 긴급보수물량의 정산에 대하여 인정하여야 한다.

2) 수급인은 정산설계에 필요한 사진과 도면, 시공물량을 산출하여 발주처

감독관에게 제출하여야 한다

3) 내역서상 소규모대상은 단일 작업현장의 규모가 연장 10m이하의 하수도 및 구조물시공과 포장부분 15㎡이하의 보수 또는 정비에 대해서만 적용한다

5. 잔토처리

현장에서 발생되는 잔토는 교통통행 및 배수처리 등에 지장이 없도록 할 것이며 터파기는 일일 잔토처리 능력을 감안하여 시공하되 잔토는 적법하게 처리하여야 한다.

6. 현장정리

현장에서 사용되는 모든 자재 및 장비는 안전하게 보관 또는 적재하여야하며, 안전관리자는 수시로 점검하고, 현장 정리 및 비산먼지가 발생하지 않도록 관련시설 등을 설치하여야하며 비산먼지 발생시에는 물청소를 수시로 하여야 하고, 공사완료 후 현장주변에 대하여는 자재, 잔토등을 방치하여서는 안된다.

7. 폐기물처리

1) 작업장에서 발생되는 건설폐기물 처리는 폐기물관리법 및 제반규정에               의거 허가를 득한 업체에게 위탁 적법하게 처리케 하여야 하며, 이를               위반 임의장소에 불법 처리시 모든 책임은 수급인 책임으로 한다.

2) 폐기물은 종류별로 구분하여 폐기물차량에 상차하여야 한다.

3) 폐기물처리 시행중 공공용 및 사유재산 피해가 없도록 할 것이며, 만일 불의의                 사고가 발생하였을시는 모든 민형사상 책임도 수급인 귀책부담으로 한다.

8. 기타사항

1) 본공사시행중 계약 사항과 현장여건이 상이하더라도 당연히 시공을              요하는 경미한 사항은 수급인 부담으로 처리한다

2) 기타 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리구의 해석에 따              른다

3) 긴급보수공사 작업중 발주처가 필요하다고 인정될 시에는 공사중지 및              연기를 명 할 수 있으며, 이로 인한 피해를 청구할 수 없다.

4) 공사기간 만료시 긴급보수 물량증감에 대하여는 정산처리하며, 물량 증              가사항은 계약당시 단가로 적용토록 하며, 내역서상외의 신규공종이 발              생 할 경우에는 그 신규공종에 대한 단가를 산출하여(부득이한 경우                견적처리) 낙찰율을 적용, 정산 조치한다.

5) 긴급보수공사 년간 발주 예정량은 우리구 사정에 의하여 증감될 수 있으며, 수급인은 이에 따른 이의를 제기할 수 없다.

6) 작업지시후 2~3일 경과후에도 작업이 이루어지지 않을 경우(단, 긴급을 요하는 경우 1일)와 같은 성실한 작업 불이행시, 우리구에서 판단하에 타 업체와 계약하여 그 작업을 대행할 수 있이며, 이에 따른 이의를 제기할 수 없다.