석면해체제거사업장 석면 비산정도 측정결과 공개

석면안전관리법 제28조 및 같은 법 시행규칙 제38조에 의거 석면건축물 해체․제거 사업장의 석면비산 측정결과를 아래와 같이 공개합니다.

○ 공 사 명 : 대구동부초 외3교 임대형민자사업(BTL) 평리초 철거공사

○ 소 재 지 : 대구광역시 서구 국채보상로53길 6-5(평리동)

○ 작업내용 : 석면건축자재 1,288.17㎡ 해체공사

○ 측 정 일 : 2024.03.06. ~ 2024.03.11.

○ 측정기관 : ㈜우솔환경기술연구원(053-954-5482)

○ 측정지점 : 부지경계선, 위생설비입구, 음압기배출구, 폐기물반출구, 작업장주변(실내), 폐기물보관지점

○ 측정결과 : 0.001개/cc ~ 0.002개/cc (기준 0.01개/cc 이하)