한국전력 에너지효율향상 지원사업

1. 축열식 히트펌프보일러 설치 및 교체 지원사업

□ 히트펌프보일러 개요

○ 냉매를 압축시켜 저온의 열(10~30℃)을 고온(80℃)으로 만들어 난방하는 보일러

□ 지원대상

○ 기존 심야전기보일러 사용고객 : 히트펌프보일러로 교체 시

○ 신규 심야전력(갑)신청고객 : 차상위계층(10kW이하) 및 사회복지시설(제한없음)

□ 설치지원금 단가 (히트펌프보일러 설치기준)

히트펌프보일러	기존 심야전기보일러	설치지원금
5kW초과∼10kW이하	10kW초과∼20kW이하	200만원
10kW초과∼15kW이하	20kW초과∼30kW이하	250만원

□ 축열식 히트펌프보일러 효과

구 분	심야전기보일러	히트펌프보일러	비고
소비전력(30평형)	30㎾	15㎾	50% ↓
일일가동시간	약 6시간	약 7시간	1시간 ↑
일일소비전력량	180㎾h	105㎾h	42% ↓
효율	100%	240%	140% ↑

□ 보일러 용량별 난방평수

히트펌프보일러	기존 심야전기보일러	난방평수
10kW	10kW초과∼20kW이하	12평 초과∼24평이하
15kW	20kW초과∼30kW이하	24평 초과∼36평이하

※ 구입금액 : 약 10,000천원(히트펌프보일러 15kW 기준)

□ 업무처리 절차

설치계획서 신청 (신규or일부해지)	▶	설치계획서 접수 및 기설정보 확인	▶	기기 설치	▶	지원금 신청	▶	현장확인 및 결과통보	▶	설치지원금 지급
고객→한전		한전		고객		고객→한전		한전		한전

※ 반드시 설치계획서 접수일 이후 3개월 이내에 설치완료 및 지원금 신청하여야 함

※ 제조사별 문의센터 및 인정품목 정보는 한국전력 홈페이지 참조

- www.kepco.co.kr/dsm(한전사이버지점/수요관리고객지원/공지사항)

2. 사회복지시설 냉·난방기기 설치 및 교체 지원사업

□ 사업개요

○ 사회복지시설 냉·난방설비 효율향상을 위해 고효율 제품으로 교체 또는 신규 구입 시 비용의 50%지원(지원한도 : 시설당 16,000천원)

□ 지원대상

○ 노인복지법, 아동복지법, 장애인복지법에 의한 복지시설

※ 제외대상 : 지자체 운영시설(자체·위탁), 방문서비스 시설(방문요양·목욕·간호)

□ 대상품목

○ 고효율 냉·난방기 4개 품목

에어컨	냉난방기 (냉·난방겸용)	멀티전기히트펌프시스템 (EHP)	축열식 히트펌프보일러 (난방전용)
에너지소비효율 1등급 제품			한국전력 승인규격품
※ 에너지소비효율 1등급 제품 : 한국에너지공단 1등급 등록 (‘17.8.19이후) ☞ 1등급 확인 : 한국에너지공단(http://eep.energy.or.kr/certification_intro.aspx)			※ 7개 제조사, 12개 품목 ☞ 승인모델 확인 : 한전사이버지점

※ 단, 축열식 히트펌프보일러는 계약종별 심야(갑)만 대상

□ 지원금

○ 냉·난방설비 구입비용의 50%(시설당 1,600만원 한도)

- 냉·난방설비 모델별 지원한도 존재, EHP는 실외기 가격의 50%만 지원

□ 신청기간 및 사업예산

○ 신청기간 / 사업예산 : ’17. 9. 1(금) ~ 예산소진 시까지 / 1,000억

□ 업무처리 절차

○ 에너지소비효율 1등급 제품(에어컨, 냉·난방기, EHP)

냉·난방기 구입 및 설치	▶	지원금 신청 (신청서류 작성·제출)	▶	현장확인	▶	지원금 지급
고객		고객→한전		한전		한전→고객

※ 1등급 제품이 아닌 경우 지급불가, 제품 구매전 반드시 한국에너지공단 사이트 확인 필요

○ 축열식 히트펌프 보일러

설치계획서 신청 (신규or일부해지)	▶	지원대상 확인·통보	▶	기기 설치	▶	지원금 신 청	▶	현장 확인	▶	지원금 지 급
고객→한전		한전→고객		고객		고객→한전		한전		한전→고객

○ 접수방법 : 한전 관할지사에서 접수

※ 신청절차 및 양식은 한국전력 홈페이지 참조

- www.kepco.co.kr/dsm(한전사이버지점/수요관리고객지원/공지사항)

3. LED 교체 지원사업

□ 사업개요

○ 기존의 에너지 효율이 낮은 조명기기를 LED로 교체하여 에너지소비 효율향상

□ 지원대상

○ 기존 일반 조명기기를 고효율 또는 1등급 LED*로 교체 시 총 절감전력 합계가 1kW

이상인 고객, 에너지이용합리화법에 의해 등록된 에너지절약 전문기업(ESCO)

또는 지능형전력망법 제12조에 따른 지능형전력망서비스제공사업자 등

* 한국에너지공단 ‘고효율에너지인증대상기자재’ 또는 ‘효율 1등급 신고확인서’을 취득한 LED

- 한국에너지공단 효율관리제도 홈페이지(http://eep.energy.or.kr) 참고

▣ 제외대상

☞ 한국에너지공단 에너지효율(EE) 시장 참여 또는 타기관 지원사업 중복지원 불가

☞ 공공기관 소유의 건축물 조명기기, 가로등, 보안등, 터널 등 도로조명시설

예시) 국가기관, 시・도교육청, 지자체 소유시설, 국・공립 학교 등

☞ ’14.9.1 이후 에너지절약계획서 제출대상(연면적 500㎡이상) 건축물의 유도등 및 주차장 조명기기

☞ 주택법 시행령 제2조, 제3조, 제4조에 해당하는 단독주택, 공동주택, 기숙사, 오피스텔

등 개별세대의 조명기기

☞ 기존 조명기기가 백열등인 경우 및 지원사업 접수일 이전 교체한 경우

□ 지원금

구 분	지원금	지원한도
금 액	77천원/절감전력㎾	1억원(전기사용계약 단위별)

※ 절감전력 = 기존 조명기기 용량–신설 조명기기 용량

□  신청기간 및 사업예산

○ 신청기간 / 사업예산 : ’19. 1. 2(수) ~ 예산소진 시까지 / 40억

○ ’19. 12. 13(금) 이전까지 지원금을 신청하지 않거나 지원사업 신청서 접수일로부터

3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청건은 취소

□ 업무처리 절차

지원사업 신 청	▶	검토·승인	▶	기기 설치	▶	지원금 신 청	▶	준공 확인	▶	지원금 지 급
고객→한전		한전		고객		고객→한전		한전		한전→고객

○ 접수방법 : 한전 관할지사에서 접수

※ 신청절차 및 양식은 한국전력 홈페이지 참조

- www.kepco.co.kr/dsm(한전사이버지점/수요관리고객지원/공지사항)

4. 회생제동장치 교체 지원사업

□ 사업개요

○ 에너지 효율향상을 위해 기존의 저항제동장치를 회생제동장치로 교체하는

고객에게 일정금액의 지원금을 지급하는 사업

□ 지원대상

○ 엘리베이터에 설치된 저항제동장치를 회생제동장치로 교체하는 고객

※ 제외대상 : 5층이하 건물, 기계실이 없는 타입(MRL), 공공기관, 건설현장 임시

용도, 타장소 이전 재사용, 접수개시일 이전 교체분

○ 지원용량 : 7.5kW ~ 110kW(한전과 보급인정계약 체결 제품)

☞ 인정제품 확인 : 한전사이버지점 수요관리고객지원(7개 제조사, 27개 모델)

□ 지원금

구 분	지원금	지원한도
금 액	70만원/대	1억원(전기사용계약 단위별)

※ ’19. 7. 1일부터 지원금 50만원/대(☞ 지원사업 신청서 접수일 기준)

□ 신청기간 및 사업예산

○ 신청기간 : ’19. 1. 2(수) ~ 예산소진 시까지

○ 사업예산 : 20억원

○ ’19. 12. 13(금) 이전까지 지원금을 신청하지 않거나 지원사업 신청서 접수일로부터

3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청건은 취소

□ 업무처리 절차

지원사업 신 청	▶	검토 ·승인	▶	기기 설치	▶	지원금 신 청	▶	준공 확인	▶	지원금 지급
고객→한전		한전		고객		고객→한전		한전		한전→고객

○ 접수방법 : 한전 관할지사에서 접수

※ 제조사별 문의센터 및 인정품목 정보는 한국전력 홈페이지 참조

- www.kepco.co.kr/dsm(한전사이버지점/수요관리고객지원/공지사항)

5. 고효율변압기 교체 지원사업

□ 사업개요

○ 에너지효율 향상을 위해 고압수전 고객 중 기존에 설치된 일반변압기를 고효율변압기*로 교체 시 일정금액을 지원하는 사업

* 산업부 고시「효율관리기자재 운용규정」의거 지정 및 한국에너지공단 인증(표준소비효율 만족) 제품

□ 지원대상

○ 고압수전용 일반변압기를 고효율변압기로 교체하는 고객

※  제외대상 : 공공기관 건축물, 에너지절약계획서 제출대상(연면적 500㎟이상) 건축물,

고압아파트, 지원사업 접수일 이전 교체

○ 품  목 : 3상 고효율변압기(100~3,000kVA)

□ 지원금 : 고효율변압기 용량구간별 상이

용량구간	500kVA미만	1,000kVA미만	1,500kVA미만	3,000kVA미만
지원금	160만원	240만원	390만원	590만원

□ 신청기간 및 사업예산

○ 신청기간 : ’19. 1. 2(수) ~ 예산소진 시까지

○ 사업예산 : 10억원

○ ’19. 12. 13(금) 이전까지 지원금을 신청하지 않거나 지원사업 신청서 접수일로부터

3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청건은 취소

□ 업무처리 절차

지원사업 신 청	▶	검토·승인	▶	기 기 설 치	▶	지원금 신 청	▶	준 공 확 인	▶	지원금 지 급
고객→한전		한전		고객		고객→한전		한전		한전→고객

○ 접수방법 : 한전 관할지사에서 접수

※ 신청절차 및 양식은 한국전력 홈페이지 참조

- www.kepco.co.kr/dsm(한전사이버지점/수요관리고객지원/공지사항)

※ 한국에너지공단 등록 고효율변압기 정보는 한국에너지공단 효율관리제도

홈페이지(http://eep.energy.or.kr) 참고

6. 고효율 터보블로어 교체 지원사업

□ 사업개요

○ 고효율 터보블로어로 교체·보급을 통해 소비전력을 줄이고 에너지 소비 효율을 향상하는 사업

□ 지원대상

○ 루츠블로어를 한국에너지공단에 등록된 고효율 터보블로어로 교체하는 고객

(터보블로어의 용량은 루츠블로어보다 작아야하며, 고효율기자재 인증서가 있어야 함)

▣ 제외대상

☞ 공공기관 소유 건축물

예시) 국가기관, 시・도교육청, 지자체 소유시설, 국・공립 학교 등

☞ 지원사업 접수일 이전 교체한 경우

□ 지원금 : 고효율 터보블로어 용량구간별 상이

용량구간	100kW미만	200kW미만	200kW이상
지원금	600만원	900만원	1,200만원

※ 지원금 상한 : 전기사용계약 단위별 1억원

□ 신청기간 및 사업예산

○ 신청기간 : ’19. 1. 2(수) ~ 예산소진 시까지

○ 사업예산 : 10억원

○ ’19. 12. 13(금) 이전까지 지원금을 신청하지 않거나 지원사업 신청서 접수일로부터

3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청건은 취소

□ 업무처리 절차

지원사업 신 청	▶	검토·승인	▶	기기 설치	▶	지원금 신 청	▶	준공 확인	▶	지원금 지 급
고객→한전		한전		고객		고객→한전		한전		한전→고객

○ 접수방법 : 한전 관할지사에서 접수

※ 신청절차 및 양식은 한국전력 홈페이지 참조

- www.kepco.co.kr/dsm(한전사이버지점/수요관리고객지원/공지사항)

※ 한국에너지공단 등록 고효율 터보블로어 정보는 한국에너지공단 효율관리제도

홈페이지(http://eep.energy.or.kr) 참고

7. 프리미엄전동기 교체 지원사업

□ 사업개요

○ 고효율등급(IE2)이하 3상유도전동기를 프리미엄등급(IE3)으로 교체하여 에너지소비 효율향상

□ 지원대상

○ 고효율등급(IE2)이하 저압 3상유도전동기를 프리미엄등급(IE3)으로 교체 시총 절감전력의 합계가 1kW이상인 고객, 에너지이용합리화법에 의해 등록된 에너지절약 전문기업(ESCO) 또는 지능형전력망법 제12조에 따른 지능형전력망 서비스제공 사업자 등

▣ 제외대상

☞ 공공기관, 지원사업 접수일 이전 교체한 경우

☞ 차량, 선박, 항공기 등 전력계통과 독립된 곳에 설치하거나 국외 수출하는 경우

□ 지원금

구분	지원금	지원한도
금액	90만원/절감전력kW	1억원(전기사용계약 단위별)

□ 신청기간 및 사업예산

○ 신청기간 : ’19. 1. 2(수) ~ 예산소진 시까지

○ 사업예산 : 10억원

○ ’19. 12. 13(금) 이전까지 지원금을 신청하지 않거나 지원사업 신청서 접수일로부터

3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청건은 취소

□ 업무처리 절차

지원사업 신 청	▶	검토·승인	▶	기기 설치	▶	지원금 신 청	▶	준공 확인	▶	지원금 지 급
고객→한전		한전		고객		고객→한전		한전		한전→고객

○ 접수방법 : 한전 관할지사에서 접수

※ 신청절차 및 양식은 한국전력 홈페이지 참조

- www.kepco.co.kr/dsm(한전사이버지점/수요관리고객지원/공지사항)

※ 한국에너지공단 등록 프리미엄전동기 정보는 한국에너지공단 효율관리제도

홈페이지(http://eep.energy.or.kr) 참고

8. 고효율 항온항습기 교체 지원사업

□ 사업개요

○ 도서관, 문서고 등 항온·항습 필요개소에 24시간 사용되는 일반 항온항습기를 고효율 항온항습기로 보급하여 에너지소비 효율향상

□ 지원대상

○ 일반 항온항습기를 고효율 항온항습기*로 교체하는 고객

* 한국에너지공단 등록제품 중 5RT이하 고효율 항온항습기(사업신청 혹은 설치 후

현장확인 시 유효한 고효율기자재 인증서가 있어야 함)

▣ 제외대상

☞ 공공기관 소유 건축물

예시) 국가기관, 시・도교육청, 지자체 소유시설, 국・공립 학교 등

☞ 지원사업 접수일 이전 교체한 경우

□ 지원금

구 분	지원금	지원한도
금 액	25만원/RT	1억원(전기사용계약 단위별)

□ 신청기간 및 사업예산

○ 신청기간 : ’19. 1. 2(수) ~ 예산소진 시까지

○ 사업예산 : 10억원

○ ’19. 12. 13(금) 이전까지 지원금을 신청하지 않거나 지원사업 신청서 접수일로부터

3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청건은 취소

□ 업무처리 절차

지원사업 신 청	▶	검토·승인	▶	기기 설치	▶	지원금 신 청	▶	준공 확인	▶	지원금 지 급
고객→한전		한전		고객		고객→한전		한전		한전→고객

○ 접수방법 : 한전 관할지사에서 접수

※ 신청절차 및 양식은 한국전력 홈페이지 참조

- www.kepco.co.kr/dsm(한전사이버지점/수요관리고객지원/공지사항)

※ 한국에너지공단 등록 고효율 항온항습기 정보는 한국에너지공단 효율관리제도

홈페이지(http://eep.energy.or.kr) 참고

9. 항만크레인 회생제동장치 교체 지원사업

□ 사업개요

○ 항만크레인에 설치된 저항제동장치를 회생제동장치로 교체하여 에너지소비 효율향상

□ 지원대상

○ 전기로 구동하는 항만크레인의 저항제동장치를 회생제동장치*로 교체하는 고객

* 한전에서 지정한 시험기관의 성능시험을 받아 한전과 보급 및 인정계약이

체결된 제품에 한함

▣ 제외대상

☞ 공공기관 소유 건축물

예시) 국가기관, 시・도교육청, 지자체 소유시설, 국・공립 학교 등

☞ 지원사업 접수일 이전 교체한 경우

□ 지원금 : 용량구간별 상이

용량	지원금	크레인 용량
250kW 이상	540만원/대	40톤
400kW 이상	650만원/대	50톤
600kW 이상	830만원/대	65토

※ 지원금 상한 : 전기사용계약 단위별 1억원

□ 신청기간 및 사업예산

○ 신청기간 : ’19. 1. 2(수) ~ 예산소진 시까지

○ 사업예산 : 5억원

○ ’19. 12. 13(금) 이전까지 지원금을 신청하지 않거나 지원사업 신청서 접수일로부터

3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청건은 취소

□ 업무처리 절차

지원사업 신 청	▶	검토·승인	▶	기기 설치	▶	지원금 신 청	▶	준공 확인	▶	지원금 지 급
고객→한전		한전		고객		고객→한전		한전		한전→고객

○ 접수방법 : 한전 관할지사에서 접수

※ 신청절차 및 양식은 한국전력 홈페이지 참조

- www.kepco.co.kr/dsm(한전사이버지점/수요관리고객지원/공지사항)