공 사 특 별 시 방 서

1. 본 공사는 토목공사 일반표준시방서, 본 공사 시방서 및 기타 해당 시방서에     의거 시행한다.

2. 본 공사의 시행중 발생되는 각종 발생품은 감독관의 지시에 따라 반납 또는     교체 처리한다.

3. 본 공사는 특별한 사유없이 공사를 지연할 수 없다.

4. 본 공사는 작업 위치마다 공사표지판 및 안전시설 설치후 작업에 임하여야      하며, 특히 교통문제, 공해문제(소음)에 대한 대책수립 및 준설후 주변 청소를     반드시 하여야 한다.

5. 본 공사구간은 주요간선도로, 소방도로 및 사도 등으로서 주간작업을 원칙으로     하며, 부득이 야간작업시(예 : 시장내, 주민 요구시 등) 사전에 발주처와 협의     하여 시행한다.

6. 본 공사 설계공정 이외의 필요한 공정이 있을시는 일위대가표에 의한 값에      낙찰율을 적용한 값으로 추가 시행할 수 있다.

7. 본 공사 설계물량은 하수관로의 평균 퇴적깊이로 산정하였으며, 작업실적에      따라 정산할 수 있다.

8. 본 공사 시행에 발생되는 제반사고(민․형사)에 대하여는 도급자가 책임을 진다.

9. 본 공사의 제반지시는 분임경리관을 대신하여 주관과에서 지시하며, 공사완료 후 준공 처리시 정산토록 한다.

10. 본 공사 작업으로 인하여 기존 시설물을 파손할 경우 원상복구하여야 한다.

11. 본 공사 시행중 불가항력적인 장애물이 발생하였을 경우에는 발주처와 협의      하여 처리하여야 한다.

12. 대구광역시 환경시설공단 서부환경사업소에서 중간처리(세척․탈수) 한 후       준설토는 대구광역시 환경자원사업소(달성군 다사로 1039번지)에 최종 처리      하여야 한다.

13. 폐기물관리법 시행규칙 제14조 [별표 5]에 의하여 오니(슬러지)의 경우는 탈수․      건조 등에 의하여 수분함량 85% 이하로 처리를 한 후 매립하여야 한다.

하수도 준설공사 공사시방서

제 1 장  총    칙

1. 적용범위

(1) 본 시방서는 대구광역시 하수관거의 준설작업에 적용한다.

(이하 작업이라 한다.)

(2) 시방서, 설계도서 등에 이의가 발생된 때에는 감독관의 지시 또는 협의에         의거 시행한다.

2. 법령 등의 준수

(1) 도급자는 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령,         조례, 규칙 등과 우리구와 타기업(공사) 등과 체결하고 있는 협정을 준수         하여야 한다.

(2) 본 공사에 종사하는 근로자에 대한 제법령 등의 운용은 도급자가 비용을         부담하고 책임진다. 또한 산업재해보상보험에 수반하는 비용은 필요 상당분은         도급액에 포함되어 있으므로 그 운용에 있어서는 도급자의 책임으로 한다.

3. 수속절차 및 제출서류

(1) 도급자는 공사구간내 필요시 도로사용 및 작업중의 교통통제 등에 대하여는         관계부서에 사전 허가를 받아야 한다.

(2) 도급자는 계약체결 즉시 아래 서류를 제출하여 승낙을 받아 착수한다.

(가) 착공계

(나) 공정표

(다) 현장대리인계

(라) 도급내역서

(마) 시공계획서

(3) 제출한 서류의 내용을 변경할 필요가 생겼을 경우 즉시 변경계를 제출한다.

(4) 작업이 완료된 경우 즉시 아래 서류를 제출할 것.

(가) 준공계

(나) 준공도서

(다) 작업사진

(라) 기타 감독관이 지시한 사항

4. 현장 체제

(1) 도급자는 작업의 기술 및 경험을 가진 기술자를 상주시켜 소정의 업무를         종사시켜야 한다.

(2) 도급자는 작업원을 선정하여 질서 정연하게 작업을 시키고 또한 숙련을         요하는 작업에는 상당한 경험을 가진 유경험자를 현장에 배치한다.

(3) 도급자는 적정한 작업의 진척을 할 수 있도록 충분한 수의 작업원을 배치하여야 한다.

5. 작업시 주민과의 협조

(1) 도급자가 작업시 인근 주민 등과 협의를 필요로 할 때, 또는 주민의 민원         사항이 있을 경우 즉시 감독관에게 보고하고 지시를 받아 성의를 갖고          주민과 협의하되 그 결과는 즉시 보고하여야 한다.

(2) 도급자는 어떠한 경우라도 주민들로부터 작업과 연관해서 보수 등을 받아서는         안된다.(작업원 등의 상기 행위에 대해서는 도급자가 그 책임을 진다.)

6. 피해보상 및 배상

(1) 도급자는 하수도 시설물에 손상을 입혔을 때는 즉시 감독관에게 보고하고         감독관의 지시에 따라 신속하게 원상복구한다.

(2) 도급자는 작업함에 있어 주의와 의무를 태만히 하여 제3자에게 피해를 주었을         경우 그 복구 및 배상에 전 책임을 진다.

7. 공정관리

(1) 도급자는 착공계에 첨부된 공정표에 따라 사전에 감독관과 협의하여 실시         공정표를 작성하고 공정관리는 실시공정표에 의거 적정하게 시행한다.

(2) 예정 작업공정과 실적이 차질이 있을 경우 필요한 조치를 강구하여 작업이         원할히 진행되도록 한다.

(3) 작업현장 형편상 휴일 또는 야간에 작업을 시행할 필요가 있는 경우 미리         그 작업내용, 작업시간 등에 대하여 감독관의 승낙을 받는다.

제 2 장  안 전 관 리

1. 안전설비 및 현장관리

(1) 작업시 안전시설을 현장상황에 따라 충분히 설치한 후 시행한다.

(2) 간선도로변 작업은 가급적 출․퇴근 시간대를 피하여 시행한다.

(3) 작업중 교통안전을 위해 교통정리원을 배치하고 제3자도 알 수 있도록          차량 유도장비를 완비하여 근무에 임하도록 한다.

(4) 현장의 정리정돈 및 현장관리에 세심한 주의를 갖고 작업에 임하도록 한다.

2. 작업원의 안전관리

(1) 도급자는 작업전에 항상 세심한 주의를 하여 체류하는 유독가스 혹은 산소         결핍으로 인한 사고에 대비하여 충분한 사전조사 및 대책을 강구하여 사고         예방 및 작업원 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

(2) 작업시 하수도시설 및 가스관 부근에서는 절대로 화기를 사용해서는 안된다.

(3) 작업에 사용하는 기재는 항상 점검하고 완전한 정비를 하여 유사시에 대비        하여야 한다.

(4) 작업중 사고 발생시에는 즉시 감독관 및 유관부서에 보고하는 동시에 신속         하게 필요한 조치를 취해야 한다.

제 3 장  일반관리

1. 일반사항

(1) 도급자는 작업장소를 사전에 감독관에게 연락하여야 한다.

(2) 작업시 관구를 손상하지 않도록 맨홀로라 등을 사용 보호조치를 하여           하수도 시설물 등에 손상이 없도록 유의한다.

(3) 물막이공은 상류부에 물이 넘치지 않는 구조로서 작업중 안전이 확보되는         것이어야 한다.(단, 상류에 물이 넘칠 우려가 있을 때는 즉시 철거하여야 한다.)

(4) 도급자가 작업시 현지 주민생활에 불편이 없도록 소음, 진동방지에 적극         노력해야 한다.

(5) 도급자가 감독관의 지시를 어기고 작업을 계속한 경우 및 감독관이 사고         방지상 위험하다고 판단한 경우 등에는 작업을 즉시 중지 시킬 수 있다.

(6) 작업시 도로 등을 오염시킨 경우 작업 완료후 세정 청소한다.

(7) 작업 완료후 신속하게 사용기기 및 가설물을 반출하고 작업장소의 청소를         철저히 한다.

2. 준설작업

(1) 작업시간 : 작업시 도로 사용허가 조건을 엄수한다.

(2) 토사의 유하방지 : 작업시 하류측에 토사를 유출시켜서는 안된다. 만일,          유출된 경우 영향구간의 유출토사를 제거한다.

(3) 토사의 운반

(가) 수분이 다량인 준설토에 대해서는 물빼기(드레인 작업) 등을 하여 운반             도중 흘리지 않도록 한다.

(나) 운반차량은 토사의 유출, 비산 및 악취발생 등의 우려가 없는 구조의             차량을 사용해야 한다.

(4) 토사의 처분 : 발생토사는 대구광역시 환경시설공단 서부환경사업소에서         중간처리(세척․탈수)한 후 대구광역시 환경자원사업소에 최종 매립하도록          하며, 반드시 무단투기 하는 일이 없도록 한다.

(5) 이상시 조치

(가) 준설작업이 곤란한 상태인 경우 즉시 감독관에게 보고하여 지시를              받아야 한다.

(나) 작업구간의 시설물의 파손, 부동침하, 노후 등 이상이 발견된 때에는              신속하게 감독관에게 보고한다.

제 4 장  기    타

1. 작업의 완료

준설작업에 의하여 발생한 토사는 반드시 관거 밖으로 반출하여 처분된 것을 대구광역시 환경시설공단 서부환경사업소에서 중간처리(세척․탈수)한 후 대구광역시 환경자원사업소 상주 주재원의 확인을 받아 최종 매립하면 작업이 완료된 것으로 본다.

2. 검사

(1) 준공검사는 도급자가 제출한 준공도서, 서부환경사업소 계량증명서, 환경         자원사업소 반입필증, 사진 등에 의거 시행하는 것을 원칙으로 한다.

(가) 다만, 불완전한 장소가 있을 때에는 재시행토록 한다.

(나) 재시행시 필요한 비용은 모두 도급자의 부담으로 한다.

3. 규정 이외의 사항

(1) 계약서 시방서 및 설계도서 등에 특히 명시되지 않은 사항으로 준설작업의         실시상 당연 필요사항은 도급자의 부담으로 한다.

(2) 기타 명시되지 않은 사항 중 협의를 필요로 하는 경우에는 즉시 감독관에게         보고하여 지시를 받아 처리하여야 한다.

(3) 시행에서 발생되는 제반사고(민․형사)에 대하여는 도급자가 책임진다.

(4) 시행중 발생되는 각종 발생품은 감독관의 지시에 따라 반납 또는 교체          처리한다.