내당동 무침회골목 공영주차장 건설공사

폐기물처리 과업지시서

【가연성폐기물 처리용역】

2018. 1.

	대구광역시 서구 (교통과)
	www.dgs.go.kr

용  역  개  요

가. 공 사 명 : 무침회골목 공영주차장 조성공사

나. 대지위치 : 대구광역시 서구 내당동 무침회골목 일원

연 번	공 종	구조물종류	예상물량(ton)
			목 재	가연성
		계	66.91	48.28
1	지장물철거	목조	5.01	1.86
2	지장물철거	연와조적	11.19	4.35
3	지장물철거	슬래브조적	24.61	36.44
4	지장물철거	RC조	24.78	5.29
5	지장물철거	기타	1.32	0.35
6	지장물철거	슬레트	0	0

다. 예상물량 : 목재(66.91톤), 가연성(48.28톤)

라. 용역기간 : 착수일로부터 120일(공휴일 포함)

폐기물 처리용역

제1장  일반공통사항

1-1 적용범위

가. 이 시방은 대구광역시 서구청이 발주한 ‘무침회골목 공영주차장 조성공사’에서

발생하는 폐기물의 처리용역에 대하여 적용한다.

나. 설계도서

1) 수급인은 본 설계도서의 제반내용을 숙지하여야 하며 설계도서의 내용무지로

인한 불이익은 수급인이 책임져야 한다.

2) 본 설계도서에 누락되어 있을지라도 시공상 당연히 필요하다고 인정되는

경미한 사항은 제반 절차에 의한 보고 후 감독공무원과 협의하여 시행하여야 한다.

3) 수급인은 설계도서 및 시방서에 의거 용역전반에 대한 상세한 계획을 수립

하여 시행하여야 하며, 폐기물 처리가 현저히 지연될 때에는 즉시 그 사유

및 공정만회 대책을 수립하여 보고하여야 한다.

1-2 용어의 정의

가. 이 시방서에 명기된 감독관이라 함은 이 용역의 용역관리, 기술관리를 담당

하는 대구광역시 서구청 건축주택과 기술직공무원을 지칭한다. 또한 감독청이라

함은 대구광역시 서구청을 지칭한다.

나. ‘폐기물’이라 함은 쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서

사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.

다. ‘생활폐기물’이라 함은 사업장폐기물외의 폐기물을 말한다.

라. ‘사업장폐기물’이라 함은 대기환경보전법·수질환경보전법 또는 소음·진동

규제법의 규정에 의하여 배출시설을 설치·운영하는 사업장 기타 대통령령이

정하는 사업장에서 발생되는 폐기물을 말한다.

마. ‘지정폐기물’이라 함은 사업장폐기물중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수

있거나 감염성폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이

정하는 폐기물을 말한다.

바. ‘감염성폐기물’이라 함은 지정폐기물중 인체조직 등 적출물, 탈지면, 실험

동물의 사체 등 의료기관이나 시험·검사기관등에서 배출되는 인체에 위해를

줄 수 있는 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물을 말한다.

사. ‘처리’라 함은 폐기물의 소각·중화·파쇄·고형화 등에 의한 중간처리(제6호의

규정에 의한 재활용을 포함한다. 이하 같다)와 매립·해역배출 등에 의한 최종처리를

말한다.

아. ‘재활용’이라 함은 폐기물을 재사용·재생이용하거나 재사용·재생 이용 할 수

있는 상태로 만드는 활동 또는 폐기물로부터 환경부령이 정하는 기준에 따라

에너지이용합리화법 제2조제1호의 규정에 의한 에너지를 회수하는 활동을 말한다.

자. ‘폐기물처리시설’이라 함은 폐기물의 중간처리시설과 최종처리시설로서

대통령령이 정하는 시설을 말한다.

1-3 감독관의 업무

가. 수급인에 대한 감독관의 요구 및 승인 또는 검사는 모두 감독관의 권한과 책임

이며, 감독관의 중요한 요구 및 승인은 문서로 하고 경미한 사항은 현장에서

구두로 요구 및 승인을 할 수 있다.

1-4 수급자의 책무

가. 수급자는 계약서 및 설계서에 따라 충실히 수행하되, 감독관의 검사, 승인,

또는 협의된 결과에 따라 시행하여야 한다.

나. 수급자는 폐기물 관리법, 건설폐기물 재활용촉진에 관한 법률등 관계법령의

규정에 의해 적법한 절차로 폐기물 반출 및 처리를 하여야 하며 감독관이       관계 법령의 규정에 의한 감독업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

다. 수급자는 관련법률에 의해 관할기관에 폐기물 처리에 대한 신고 및 허가를

득하여야 한다.

라. 관련법에 의해 소각을 하여야 하는 건설폐기물은 처리장을 사전에 협의하여

운반․처리하도록 한다.

마. 상차 운반시 인근가옥 및 주민통행에 불편을 주어서는 안되며, 주민통행의 안전에

유의하여야 한다.

바. 용역비는 처리 완료후 폐기물의 성상별 처리량에 대하여 정산처리 한다.

사. 폐기물 상차운반시 발생되는 소음․분진등으로 발생되는 민원에 대하여는

수급자 책임으로 처리하여야 한다.

아. 수급자는 현장에서 발생된 폐기물을 감독관이나 현장의 요청이 있을 경우

지체없이 처리 하여야 한다.

자. 운반거리의 변경으로 인한 설계변경은 없는 것으로 한다.

차.『무침회골목 공영주차장 건설공사』업체와 연계되는 용역이므로 철거업체와

폐기물 반출 일정을 협의하여 수집.운반 및 처리 하여야 한다.

제2장  처리계획

2-1 처리계획의 작성

배출자는 건설폐기물의 적정처리하기 위하여 폐기물관리법령에서 규정하는     건설폐기물의 수집, 운반, 처리에 관한 구체적인 처리계획서를 작성하여야 한다.

2-2 건설폐기물 처리요령 및 방법

가. 보관

1) 현장적치기간은 계약시 발주처가 지정한 시한을 넘기지 않아야 한다.

2) 현장에서 상차과정 중에 분진이나 소음의 발생을 최소화하도록 한다.

나. 운반

1) 폐기물 전용운반차량으로 운반한다.

다. 처리절차

1) 각종 신청 및 신고 : 본용역의 수행자는 용역수행에 앞서 관련법에 의한 배

출자신고, 도로교통법에의한 도로의 점용, 통행제한 구역내의 특수 차량 출입,

공해 발생에 대한 특정 공사의 사전신고 등 필요한 제반사항을 미리 조사하여

처리계획에 따라 배출자가 각종 신고 수속을 마쳐야 한다.

2) 폐기물 수집․운반은 철거공사 사업자와 사전협의하여 계획을 수립후 계획일정에

맞추어 수집․운반을 완료하여야 한다.

3) 관리대장기록 : "폐기물관리대장"을  종류별 배출시작시점에서 완료시점까지

작성하여 용역완료시 제출하여야 한다.

4) 처리실적보고 : 배출종료일로부터 15일 이내에 기 사업장폐기물 배출 신고한

관청에 "폐기물배출 및 처리실적 보고서"를 제출하여야 한다.

5) 완료 : 본 용역의 완료시 처리와 관련된 각종기록(사진포함)과 보고서를 첨부

하여 완료계를 발주자에게 제출하여야 한다.