일 반 시 방 서

1. 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 대구광역시 서구 ‘2018년 완충녹지 및 조경지 잔디 유지관리공사’에

적용 한다

나. 적용도서

본 공사는 설계도서와 시방서 및 아래 관련규정에 의거 감독관의 지시에 따라 시공한다.

1) 조경공사 표준시방서 (국토해양부)

2) 건설공사 관련법령 및 규정

2. 공사의 착수

수급자는 공사 착수 전에 다음사항을 구비해야 한다.

가. 현장 대리인의 지정 : 공사현장에는 본 공사에 적합한 기술자를 상주하게 하고 그 중 1인을 현장대리인으로 지정한다,

나. 기술자의 확보 :현장대리인은 본 공사 수행에 필요한 제반지시와 충분한 경험이 있는 자로서 법에 명시된 적합한 면허 소지자로 한다.

다. 제출서류 : 도급자는 공사 착수전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급내역서,

예정공정표 및 기타 대구광역시 관련 규정에 의한 제반서류를 제출해야 한다.

특히 공정표 작성은 본 공사 추진을 위한 사용순서 및 방법을 미리 감독관과

협의하여 예정공정표를 제출하고 본 공사에 착수한다.

라. 장비의 반입 : 공사용 제기구 및 장비에 대해서는 현장 반입 후 감독관의 검사를 받아야 한다.

3. 노무관리

가. 시공자가 동원한 모든 인원에 대한 관리책임은 시공자가 진다.

나. 감독관은 현장대리인 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적합하다고 인정될 때에는 이유를 명시하여 도급인에게 그 교체를 요구할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 도급인은 이에 따라야 한다.

4. 작업현장 관리

가. 본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 행하며, 공사시행 기간 중 출역하는 인부의 재해에 대하여는 도급자가 이에 대한 책임을 진다.

나. 공사관리는 근로기준법, 근로안전규칙에 의하여 보호하여야 한다.

다. 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난예방 및 기타 풍기위생의 단속에 충분한 조치를 취한다.

라. 인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 시설을 하여 보호하여야 한다.

마. 공사 시공 중에는 모든 재료를 항상 정리하여 현장내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완성 후 가설물의 철거, 기타 잔해일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.

5. 공사의 보고

도급인은 매일 사용재료, 종사 노무자수 및 공사 공정에 관계되는 사항에 대해 소정의 양식에 의거 보고하여야 하며, 특히 본 공사로 인하여 관공서에 보고할 사항이 있을 시는 감독관의 승인을 얻어 제출하여야 하고 그 결과를 보고하여야 한다.

6. 공사의 기록

도급인은 본 공사의 공정, 재료의 반입 및 사용, 기타 감독관이 지정하는 사항을 기재한 보고서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

7. 도면관계

가. 본공사는 설계도면에 의거 감독관의 지시에 따라 시공에 임해야 한다.

나. 도급자는 관련 도면의 보관에 철저를 기할 것이며, 변경이 있을 시는 변경사항을 기입하고 변경일자 및 변경이유 등을 명확하게 기입하여야 한다.

다. 도급자는 도면 및 시방서에 명시되지 않았거나, 내용이 다르거나, 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

라. 본 공사 시공 상 필요한 시공도면은 지체 없이 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 공사를 진행한다.

8. 공사변경

본 공사 시행중 야기되는 일체의 변경사항에 대해서는 감독관의 사전 승인을 얻어 시행하여야 한다.

이미 시행된 부분에 대한 감독관의 수정 혹은 변경요구가 있을 때는 지시에 순응해야 한다.

9. 공사의 중지

본 공사의 감독관은 다음 사항이 발생한 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

가. 설계변경 또는 관련공사가 있을 경우

나. 도급자가 공사시행에 관하여 설계도서 및 시방서 또는 감독관의 지시에 순응치 않을 경우

다. 기후의 악조건으로 공사에 손상을 주게 될 경우

라. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

10. 설계변경

다음과 같은 경우에는 설계변경을 할 수 있다.

가. 계획 및 방침의 변경으로 변경이 불가피할 경우

나. 공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경 시

다. 기타 현장의 제반여건이 설계서와 현저하게 상이하여 감독관청이 필요하다고 인정될 경우

11. 기타사항

가. 감독관의 검사 승인후 일지라도 시공불량으로 인한 사고의 최종책임은 도급자에게 있다.

나. 공사 시행상 다음 사항에 소요되는 비용일체는 도급자 부담으로 한다.

1) 설계도서 및 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 공법상 필요로 하는 부분의 시공

2) 안전시설 및 각종 표시

3) 공사 시행상 일시적으로 필요한 가설비

4) 공사 시행상 지장을 초래하는 장애물의 철거

다. 공사 중 고의 또는 과실로 인하여 발생하는 피해에 대한 변상, 보상등은 도급자 책임으로 처리해야 한다.

특 별 시 방 서

1. 약제처리작업관련

가. 약제의 안전사용기준과 취급제한기준을 반드시 지킨다.

나. 바람부는 날에는 약제가 날려 처리효과가 떨어지므로 작업을 실시하지 않도록 한다.

다. 제초약제살포작업 중 비가 오면 작업을 중지하고 날씨가 화창한 날에 살포를 전체 다시 실시한다.

라. 작업자는 마스크, 고무장갑 등 안전장비를 착용 후 실시한다.

마. 행락객, 통행인에게 약제가 닿지 않도록 주의하여 작업을 실시하고 만약 문제발생 시에는 도급자가 책임지고 문제를 해결한다.

바. 작업 시 낙엽이 많은 곳, 대형쓰레기 등은 제거 후 처리하여 효과를 극대화한다.

사. 관목이나 야생화에 약제가 닿지 않도록 그 주변에 약제 처리 시는 주의하여 실시한다.

2. 잔디 및 수목의 피해관련

잔디, 관목, 교목의 약해 유발 시 원상복구함을 원칙으로 한다.

3. 본공사에 소요되는 모든 자재 및 장비는 공정에 지장이 없도록 도급인이 준비하여야 하며 이를 사용하기 전에 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

4. 공사중 도급자의 부주의로 인한 각종사고의 발생은 도급자의 부담으로 보상하여야 한다. 공사감독 및 관계자의 지시없이 일방적인 처리로 훼손 및 민원이 야기될때 도급자 부담으로 감독관의 지시에 따라 원상복구 하여야 한다.

5. 현장확인 : 현장대리인의 공사착공과 동시에 설계도서의 내용과 현장을 확인하여 상이여부를 즉시 감독관에게 보고하여야 한다.

6. 본공사의 안내판은 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 설치하여야 하며 공사 중 위험 표시판을 설치하여야 한다.

7. 도급자는 공사착공과 동시에 필요한 기구 및 기술요원을 확보하여 감독관의 승인을 얻어 현장을 배치하여야 한다.

8. 도급자는 현장안전관리요원 1명을 공사 중에 상주시켜 각종 안전사고에 만전을 기하여야 한다.

9. 제초작업 등으로 발생된 잔재는 즉시(당일) 현장 밖으로 반출하고, 주변지역을 깨끗이 정리 및 청소하여야 한다.