설  계  설  명  서

1. 위    치 : 대구광역시 서구 관내

2. 공 사 명 : 2018년 하수도 기계준설공사(연간단가계약)

3. 설    명 : 본 공사는 2018년 관내 하수도 기계준설공사(연간단가계약)로서 우기 및 평시에 유입된 토사가

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

하수관로에 퇴적되어 있어 퇴적물을 신속히 준설하여 주민불편사항 해소 및 상시호우에 대비

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

코자 함.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. 공사개요 : 기계준설 V=909.5㎥, 준설물처리 V=176.4Ton, 하수관내 CCTV조사 N=1식, 수밀시험 N=1식

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5. 공사기간 : 착공일로부터 ～ 차기 단가계약일까지

6. 예정공정표

공 정 공 종	착 공 일 로 부 터												비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기 계 준 설
준설물처리
하수관내CCTV조사
수밀시험

7. 준설장비 수급계획

․본 공사에 사용되는 중기는 다음과 같으며 수급자는 필히 본 장비를 현장에 적기에 투입하여야 하며,

현지 투입된 장비를 철수할 시는 필히 감독관의 승인을 얻어야 한다.

중 기 명	규 격	단 위	수 량	비 고
흡입준설기	흡입세정차 25톤	대	1
물 탱 크	5,500ℓ	대	1
덤프트럭	4.5톤	대	1
CCTV 촬영차량 및 수밀시험장비	CCTV촬영장비 및 수밀시험장비 장착	대	1